邓州市卫生学校（职业技术学校）2026 年中职双优建设项目
变更文件
现对邓州市卫生学校（职业技术学校）2026 年中职双优建设项目（项目编号：邓财招标采购-2026-20）招标文件做以下变更：
	一、设备参数变更

	序号
	产品名称
	原文件内容
	修改后内容

	7
	健康数据采集与评估套装 
	6.翰斯凯尔助食筷
	6.助食筷

	9
	健康检测一体机 
	1、主要功能：身高、体重、体型指数BMI、人体成分25项、高压、低压、心率、血氧饱和度、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、中医体质辨识、中医五态人格分析、视力、色盲、心理测评15项、反应能力检测、平衡力、体态分析、DPSK辅助诊断系统等检测功能。整机一体化设计，一站式操作，通过实时语音提示、图片指引等，引导检测人员自主完成测量。
	[bookmark: _GoBack]1、主要功能：身高、体重、体型指数BMI、人体成分25项、高压、低压、心率、血氧饱和度、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、中医体质辨识、中医五态人格分析、视力、色盲、心理测评15项、反应能力检测、平衡力、体态分析、国产人工智能大模型辅助诊断系统等检测功能。整机一体化设计，一站式操作，通过实时语音提示、图片指引等，引导检测人员自主完成测量。

	
	
	14）.DEEPSEEK辅助诊断系统：测量结果接入强大的 DeepSeek AI 大模型，给出合理的诊断、饮食、运动、中医辅助健康养生等功能。
	14）国产人工智能大模型辅助诊断系统：测量结果接入强大的 国产人工智能大模型，给出合理的诊断、饮食、运动、中医辅助健康养生等功能。

	18
	中医体质辨识系统
	2.智控大屏：国健采用定制43寸红外触摸屏，清晰度高，操作流畅
	2.智控大屏：采用定制43寸红外触摸屏，清晰度高，操作流畅。

	25
	高频电疗仪(短波/超短波)
	8、本产品通1S09001和18013485质量管理体系认证。
	8、本产品通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。

	
	
	9、本产品符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》、9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用类水并到标准：电磁兼容要求和试验》
	9、本产品符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》、YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用并列标准：电磁兼容要求和试验》

	30
	半导体激光治疔
	21、软件名称：半导体激光治疗仪嵌入式组件，发布版本：V1
	21、具备便于用户操作的嵌入式组件和交互软件

	49
	三维多功能颈腰椎牵引床
	24.动软件：有《国家资质证明》
25.段位摇摆恢复式牵引床：具有《国家专利证明》
26.段位可调恢复式牵引床：具有《国家专利证明》
	删除此三项。

	52
	电脑恒温电蜡疗仪
	2.设备重量：76斤，国内同款使用钢材重量前列。
	2.设备重量≥38kg

	54
	穴位脉冲治疗仪（高血压款）
	1.检验报告：具备二类医疗器械省级“高血压治疗仪”技术要求参数检测报告
	1.检验报告：具备省级以上检验检测机构认定的技术要求参数检测报告

	59
	VR一体机（教学级)
	一、企业级产品，方便数据的导入、开发和端口的使用。二、本次投标产品与实训室原有产品无缝衔接，预留空间，将原有实训室软件共享使用；
	一、本次投标产品支持开放API接口，支持对接采购人现有实训室软件，支持设数据导入、开发和端口使用。

	
	
	6.屏幕:≥2.56″x 2,SFRTFT 
	6.屏幕：单眼尺寸≥2.5英寸X2

	
	
	9.瞳距调节：58~72mm电机无级调节
	9.瞳距调节：58~72mm无级调节

	
	
	13.双目RGB摄像头：双目RGB相机（32Mx2)，支持MR透视能力；
	13.配置双目彩色摄像头，支持MR透视功能；

	
	
	14.MR深度摄像头：iTof相机；
	14.MR深度摄像头：iTof相机或不低于该性能的等效方案；

	60、63
	交互式小组教学系统
	原文件序号60和序号63设备合并为同一条目，合并到序号60，数量改为2台。后续的其他设备序号投标时投标人可自行修改，或者不修改，不作为负偏离项。

	61
	人体解剖学虛拟仿真教学系统
	▲13.具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎，支持用户对平台上的所有教学资源进行个化修改以及二次开发，如编辑修改一个三维模型的外观尺寸大小、改变形状、改变材质、做贴图以及做动画。（提供演示）
	▲13.具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎，支持用户对平台上的所有教学资源进行个性化修改以及二次开发，如编辑修改一个三维模型的外观尺寸大小、改变形状、改变材质、做贴图以及做动画。（提供演示视频）

	
	
	37-62条参数
	删除37-62条参数要求

	64
	65寸触控一体机
	8、内置安卓模块：采用Android4.4操作系统、系统可自动识别归类视频、音频、图片、OFFICE等各不同类别的文件；触摸手势功能：可在屏幕下方任意位置调取中控菜单，实现信号源切换、返回、电视菜单具有功能的触摸操作；采用MSD638方案(64位A53+Mail-720MP双核主芯片）。主频1.4GHz，内存1G，板载8G存储空间；
	8、内置安卓模块：采用不低于Android4.4版本的操作系统、系统可自动识别归类视频、音频、图片、OFFICE等各不同类别的文件；触摸手势功能：可在屏幕下方任意位置调取中控菜单，实现信号源切换、返回、电视菜单具有功能的触摸操作；CPU主频≥1.4GHz，内存≥1G，板载存储空间≥8G；

	
	
	9、U盘解锁功能，在U盘中放入指定文件(ChildUnlock.TXT文档），插入FC-USB后可自动解锁；
	9.支持童锁功能；

	
	
	14、具备电脑快捷按键：遥控器具备电脑常用快捷按键(F1-F12、ALT+TAB、SPACE、ALT+F4、PAUP、PADN），适用于任何连接触摸到本设备的电脑；
	14、具备电脑快捷按键：遥控器具备电脑常用快捷按键（F1-F12、ALT+TAB、SPACE、ALT+F4、PgUp、PgDn)，适用于任何连接触摸到本设备的电脑；

	67
	嵌入式录播、跟踪一体机
	▲4、音视频IO接口: ≥HD-SDI*8信号输入，≥VGA*1输入、≥VGA*1输出，≥HDMI*2信号输入、≥HDMI*2信号输出，≥CVBS 标清输出*1、≥YPBYr/CVBS*2标清输入，≥卡侬音频输入*2，≥AUX*2音频输入、≥AUX*2音频输出，≥RS232控制口*4，≥USB 3.0*1、≥USB 2.0*3（提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章，需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性）。
	▲4、音视频IO接口：
≥HD-SDI*8信号输入，
≥VGA*1输入、
≥VGA*1输出，
≥HDMI*2信号输入、
≥HDMI*2信号输出，
≥CVBS标清输出*1、
≥YPbPr/CVBS*2标清输入，
≥卡侬音频输入*2，
≥AUX*2音频输入、
≥AUX*2音频输出，
≥RS232控制口*4，
≥USB3.0*1、≥USB2.0*3
（提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章，需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性）。

	
	
	▲7、主机支持双师功能，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PTT视频；可实现视音频双向远程。
	▲7、主机支持双师功能，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PPT视频；可实现视音频双向远程。

	
	
	商务要求：
1、拟投入本项目中的录播主机通过国家强制性产品认证CCC证书并满足产品技术要求GB17625.1-2012；GB/T9254-2008；GB4943.1-2011且具有专业检测机构出具的国家强制性产品认证试验报告，附“中国质量认证中心”或“国家认证认可业务信息统一查询平台”证书查询截图（加盖原厂公章扫描件）；
	商务要求：
1、拟投入本项目中的录播主机通过国家强制性产品认证CCC证书并满足产品技术要求GB17625.1-2012；
GB/T9254-2008；GB 4943.1-2022且具有专业检测机构出具的国家强制性产品认证试验报告，附“中国质量认证中心”或“国家认证认可业务信息统一查询平台”证书查询截图（加盖原厂公章扫描件）；

	
	
	3、录播系统厂家具有中国质量认证中心颁发的IS09001质量管理体系认证证书的英文版认证证书及翻译的中文版认证证书（两者缺一不可，加盖原厂公章扫描件）。
	3.录播系统厂家具有中国质量认证中心颁发的IS09001质量管理体系认证证书（加盖原厂公章扫描件）。

	
	
	▲4、为保证产品质量的合格性，需提供国家权威检测机构出具的录播主机主要电子元气件（包括：激光单元）的质量检验报告。（缺一不可，加盖原厂公章扫描件）
	▲4、为保证产品质量的合格性，需提供国家权威检测机构出具的录播主机主要电子元器件（包括：激光单元）的质量检验报告。（加盖原厂公章扫描件）

	
	
	▲7、录播主机厂家需提供中关村高新技术企业证书（加盖原厂公章
扫描件)
	删除“▲7、录播主机厂家需提供中关村高新技术企业证书（加盖原厂公章
扫描件)”

	68
	图像跟踪系统
	7）为保证产品自主知识产权，要求提供图像跟踪系统计算机软件著作权登记证书及国家权威检测机构出具的软件产品登记测试报告并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图（缺一不可，加盖原厂公章扫描件）；
	7）保证产品自主知识产权，要求提供图像跟踪系统计算机软件著作权登记证书扫描件；

	69
	嵌入式云录播系统
	1、嵌入式云录播系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。（为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的嵌入式录播系统提供计算机软件著作权登记证书及国家权威检测机构出具的软件产品登记测试报告并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图，均加盖原厂公章扫描件）
	1、嵌入式云录播系统，与录播主机紧密结合；基于B/S架构，兼容市场常见主流浏览器。首页即可预览窗口，显示直播的画面。（为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的嵌入式录播系统提供计算机软件著作权登记证书扫描件）

	
	
	▲8、系统支持课件录制完成后在线预览功能，第一时间观看到录制课件的效果，快速将课件拷贝至。（提供功能界面截图并加盖生产厂商公章，需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性）
	▲8、系统支持课件录制完成后在线预览功能，第一时间观看到录制课件的效果，快速将课件拷贝至U盘。（提供功能界面截图并加盖生产厂商公章，需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性）。

	
	
	▲10、复用老师特写相机功能，只需在黑板上方增加一块可伸缩抠像布，无须蓝箱、加装灯光等其它专业设备即可开启微课抠像模式。人像平滑自然，背景可使用老师PPT画面进行叠加，或加载3D背景图进一步优化，使课件生动有趣。抠像模式在录制的同时支持直播。 （需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性；为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的虚拟抠像系统和微课制作系统分别提供计算机软件著作权登记证书及国家权威检测机构出具的软件产品登记测试报告并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图，均加盖原厂公章扫描件）。
	▲10、复用老师特写相机功能，只需在黑板上方增加一块可伸缩抠像布，无须蓝箱、加装灯光等其它专业设备即可开启微课抠像模式。人像平滑自然，背景可使用老师PPT画面进行叠加，或加载3D背景图进一步优化，使课件生动有趣。抠像模式在录制的同时支持直播（需提供此条参数的演示视频，以证明其技术符合性；为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的虚拟抠像系统和微课制作系统分别提供计算机软件著作权登记证书扫描件）

	
	
	2、为保证系统稳定性及兼容性必须与录播主机为同一品牌。
	2、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	70
	4K云台录播设备
	2、采用SONY 1/2.8英寸高品质Exmor CMOS传感器，有效像素≥846万，可实现最大3840x2160高分辨率的优质图像，输出帧频最高30fps。
	2、采用1/2.8英寸高品质ExmorCMOS传感器，有效像素≥846万，可实现最大3840x2160高分辨率的优质图像，输出帧频最高30fpS。

	
	
	2、为保证系统稳定性及兼容性，要求必须与录播主机为同一品牌。
	2、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	71
	摄像机管理控制软件
	商务要求：
1、为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的高清摄像机提供摄像机管理软件计算机软件著作权登记证书并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图，扫描件加盖原厂鲜章
	1、为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的高清摄像机提供摄像机管理软件计算机软件著作权登记证书扫描件


	
	
	2、为保证系统稳定性及兼容性，建议与录播主机为同一品牌。
	2、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	72
	4K全景录播设备
	12、为保证系统稳定性及兼容性，要求必须与录播主机为同一品牌。
	12、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	73
	智能扩声主机
	产品型号 CS440
	去掉“产品型号 CS440”。

	74
	指向性话筒
	为保证系统稳定性及兼容性，要求必须与录播主机为同一品牌。
	需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	76
	中央控制器
	6、为了更好的满足系统的兼容性必须与录播主机同一品牌。
	6、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	78
	多媒体音箱
	型号 PSK-65B
	去掉“型号 PSK-65B”。

	80
	资源管理及视频点直播平台
	1、提供拟投入此项目的资源管理及视频点直播平台计算机软件著作权登记证书及国家信息中心软件评测中心出具的检测报告，并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图（缺一不可，加盖原厂公章扫描件）。
	1、提供拟投入此项目的资源管理及视频点直播平台计算机软件著作权登记证书扫描件。


	
	
	2、为保证系统稳定性及兼容性，建议与录播主机为同一品牌。
	2、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	81
	直播导播系统
	1.直播导播系统计算机软件著作权登记证书，并附“中国版权保护中心”或其CPCC1718微平台登记证书查询截图（缺一不可，加盖原厂公章扫描件）。
	1、提供直播导播系统计算机软件著作权登记证书扫描件。

	
	
	2、为保证系统稳定性及兼容性，建议与录播主机为同一品牌。
	2、需保障该设备与录播主机之间的系统稳定性及兼容性。

	87
	电子设备
	2、笔记本电脑处理器：Intel酷睿Ultra 9 185H或AMD锐龙9 7940HS（同等或更高性能）
	2、笔记本电脑处理器：性能不低于主流移动平台高端型号，核心数≥16核

	
	
	 四、显卡：独立显卡，NVIDIA RTX 4060（8GB）或更高。
	四、显卡：独立显卡，显存≥8G

	95
	便携式电子血压计
	12.产品认证：具备国家计量检测合格报告、3C认证
	删除“12.产品认证：具备国家计
量检测合格报告、3C认证”。

	二、开标时间及投标截止时间变更为：2026年10月28日09时00分。




邓州市卫生学校（职业技术学校）
卓越新域建设管理有限公司
2026年10月12日

1

