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一、商务要求

（1）本次招标采购项目：郑州市管城回族区外国语浔江路小学课桌椅及办公家具采购项目
（2） 本项目最高限价： 674500 元
（3）本项目是否专门面向中小企业采购：是
（4）本项目项目属性：工业
（5）投标报价应包含：投标报价为完成本项目全部供货内容总价，包货物价款、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、检测验收费用、售后服务费、质保期内维护费用、税金及其他一切可能发生的费用。
（6）交货地点：采购人指定地点
（7）★供货期：签订合同后20日历天
（8）付款方式：验收合格后支付合同全款
（9）★质保期：1年
（10）包装和运输：①货物包装须符合国家及行业相关标准，采取防潮、防震、防碰撞等保护措施，确保货物在运输途中完好无损；②包装费用含在投标报价内，包装物不另计价；③运输由中标人负责，运至采购人指定地点并卸至指定位置，运输、装卸费用含在报价内；④货物在验收合格前的损坏、灭失风险由中标人承担。
（11）保险：货物在运输、仓储、安装调试及交付前的保险由中标人自行办理并承担费用，相关费用已含在投标报价中。
（12）★质量要求：符合国家标准、行业标准及采购文件全部技术要求
（13）履约验收：①货物全部到达指定地点并安装调试完毕后，由采购人组织专业人员，按合同约定的质量标准、技术参数及招标文件、投标文件承诺进行验收，验收合格后填写验收证明，作为付款依据；②验收发现货物与合同约定不符的，中标人须无条件无偿更换或补足，由此产生的全部费用由中标人承担，验收期相应顺延；③验收标准：符合国家标准、行业标准及采购文件全部要求。
（14）售后服务：①质保期内因产品质量问题实行免费维修、免费更换（含配件及人工费用）；②接到报修通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理，重大问题即时响应；③质保期满后提供终身维护服务，仅收取成本费用；④免费提供产品使用及保养指导；⑤质保期内定期回访，每年不少于2次。
（15）所需货物要求：①所供货物均为全新、未使用的正品，品牌、型号、规格须完全响应招标文件技术参数要求；②学生课桌椅符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》，木家具符合GB/T 3324、金属家具符合GB/T 3325，有害物质限量符合GB 18584-2001；③提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告；④列入国家强制性产品认证目录的产品提供3C认证证书；⑤供货时随附产品合格证、使用说明书等文件。
（16）中标人在接到郑州市管城区政府采购中心的中标通知书后，与采购人根据招标文件的条款和投标文件的承诺签订合同。
（17）采购人在项目达到合同要求后，要组织专业人员对此进行验收，填写验收证明。
 






















二、技术要求

1、核心依据：GB/T 3976《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》、GB 18580 人造板甲醛限量标准
2、通用环保要求
所有木质板材、饰面材料、胶粘剂必须符合国家室内装修材料环保标准，人造板甲醛释放量满足 E1 级及以上标准；所有产品无异味，不得使用有毒有害原辅材料。所有边角做圆角防磕碰处理，避免学生受伤。


	序号
	设备名称
	技术规格参数
	数量
	单位

	1
	单人教师办公桌
	①规格：≥1400×700mm
②材质：E1环保板材，带抽屉侧柜。
③中标供应商应根据校方场地及要求的颜色进行定制。
	100
	张

	2
	办公椅
	①弓形椅，皮革采用优质猫爪皮。
②皮厚≥1.2、表面肤感耐刮耐磨。
③架子主体≥28圆*1.8 管壁≥1.8 表面通过电镀处理。
④木板优质桦木木层：多层皮压制通过高温磨具定型而成。
⑤扶手：包皮扶手+注塑工艺美观耐磨。
⑥海绵：环保高密度高回海绵由木纤维素纤维或发泡塑料聚合物制成。
	100
	张

	3
	上下分体档案柜
	①▲规格：≥1800×850×390mm
②结构：上半部分玻璃对开门、下半部分铁门。
③主材：≥0.7mm加厚钢板
④上下柜门带锁
	100
	件

	4
	单人钢塑升降课桌椅（核心产品）
	课桌 
①▲整体规格≥600mm（长）×430mm（宽）×670mm至760mm（高）,钢塑结构、可升降,共4档。
②▲桌面规格 ≥600mm（长）×430mm（宽）×25mm（厚），壁厚≥3mm。采用模具成型环保材料全新蓝色ABS一次性注塑成型，桌面前沿及两端三分之一处有U型凸起挡笔条。▲正面内凹20mm，增加使用舒适度。
③▲桌面下合理布局壁厚≥2mm加强筋，另加两根≥30×15×1.0mm钢管加强（提供证明文件）。
④桌斗规格 容积≥490mm×300mm×140mm。采用厚度0.6mm的钢板一次冲压成型，边沿卷有圆形加强筋，上沿宽度≥20mm，桌斗下增设≥20mm×20mm×1.0mm的钢管作为下撑。
⑤▲桌架桌腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm的椭圆钢管；升降管及桌撑采用不小于50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，升降管采用拉伸攻丝螺母连接，管材外径误差±1mm，各焊接处光滑平整无虚焊现象。
⑥托铁及挂钩 托铁采用≥2.0mm的钢板冲压成型，长度≥280mm。两侧安装全新ABS工程塑料一次注塑成型挂钩，承重量大于10千克，不得超出桌面外沿。
⑦升降 升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型封头，长度≥90mm，接口结合紧密。升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度。
⑧▲脚套 采用全新PE工程塑料一次注塑成型，规格：≥60mm×70mm厚度≥2mm，采用卡扣固定，牢固耐磨。
⑨工艺 钢材采用焊接机器人CO₂保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈。
课椅 
①整体规格 ≥420mm（宽）×390mm（深）×（380-440）mm（椅面高），塑钢结构、可升降,共4档。
②▲椅面规格≥ 420mm（宽）×390mm（深），依据人体工程学原理，采用曲面弧形设计，壁厚≥3mm。椅面设计有透气缝，及时排走久坐产生的热量，前沿波浪形流线设计，增加使用舒适度。
③靠背规格 ≥420mm（宽）×350mm（高），依据人体工程学原理，采用曲面弧形设计，壁厚≥3mm。设计有透气缝，及时排走久坐产生的热量。上部设有横向椭圆孔方便提起、挪动。
④椅面靠背材质 采用全新PP工程塑料一次注塑成型，舒适有弹性。
⑤椅架 椅腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm的椭圆钢管立式焊接。升降管及椅撑采用不小于50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，管材外径误差±1mm，采用焊接连接。
⑥托管及靠背管 托管及靠背管采用≥20mm×40mm×1.2mm的椭圆钢管，管材外径误差±1mm，经数控弯管设备加工一次成形设计；
⑦椅面和椅架托管连接处有塑质U型卡槽，槽深度和宽度与托管紧密配合,采用≥Ф4mm钻尾丝固定。
靠背和椅架采用插接式连接,并用≥Ф4mm钻尾丝固定。
⑧升降 升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型封头，长度≥90mm，接口结合紧密，无摇晃。升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度。
⑨脚套 采用全新PE工程塑料一次注塑成型，规格：≥60mm×70mm,厚度≥2mm,采用卡扣固定，牢固耐磨。
⑩工艺 钢材采用焊接机器人CO₂保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈。
	1500
	套



3、具体参数要求
招标文件在以下技术要求中指出的工艺、参数、型号、尺寸、质量仅作为说明并没有限制性，供应商可以在投标文件中选用同类替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术要求中规定的标准。本项目核心产品为：单人钢塑升降课桌椅。
4、供货安装要求
成交供应商负责免费送货至校内指定教室、办公室，现场完成组装安装；施工过程做好地面、墙面成品保护，施工完毕清理所有包装垃圾。





