鹤壁职业技术学院
运动场改造提升项目设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1运动场改造提升
	1切除并修复开裂、起鼓、破损区域
	把开裂及鼓包区域用专用工具顺鼓包的周边往外切除，把切除区域切成“V”字形，让修补材料与原有塑胶能够更加充分地结合。切除塑胶后的区域，用聚脲聚氨酯材料做封底处理，然后用硅PU的弹性层材料+适量的石英砂分两遍找平基础，使找平后的场地与原有的场地厚度、弹性基本一致。
	平方米（m2）
	3800

	
	2修复排水沟及盖板
	拆除破损的排水沟盖板后，清理排水沟内的杂物、淤泥等，更换新的排水沟盖板，修建防水护坡800*30cm防水护坡。
	米（m）
	200

	
	3塑胶面层整场打磨
	将原有塑胶面层整场打磨、清理干净。
	平方米（m2）
	3800

	
	4全场滚涂界面剂
	水泥基础界面剂用较软的胶刮板刮涂于打磨后基础面上，要求施工后表面无明显刮痕、无漏封现象。
	平方米（m2）
	3800

	
	5刮涂硅PU加强层
	待界面剂固化后，用齿刮板直接刮涂于原塑胶面上，分2道刮涂加强层材料，每道刮涂时间间隔以前一道干固为准，刮涂后表面光滑平整。
	平方米（m2）
	3800

	
	6打磨处理
	加强层固化后，用专用砂带机带80目的砂纸进行整体打磨处理，局部凹凸处打磨不到位的，用小的角磨机进行局部打磨。
	平方米（m2）
	3800

	
	7面层施工
	面漆层为双组分水性材料，按规定比例搅拌均匀后，加入适量的球场专用砂，充分搅拌均匀，再按照不同的施工方法，加入适合使用的水量，搅拌均匀，即可使用，滚涂2遍，施工于加强层面上。
	平方米（m2）
	3800

	
	8划线
	按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表干后撕掉美纹纸。
	平方米（m2）
	3800

	2篮球架
	更换篮球架
	更换场地配套篮球架，国标。
	个
	12

	金额合计
	肆拾伍万元整


