鹤壁职业技术学院
新能源汽车轻量化技术产教融合实训中心设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	纯电动实训整车
	主流新能源纯电动汽车整车，车型应满足竞赛要求。车辆应满足新能源汽车专业教学要求，可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆可实时检测与诊断原车高压多合一控制单元（DC-DC,BMS,OBC,VCU,电机控制器，高压配电，电机总成，变速总成）、左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）、ABS控制单元、EPS、交流充电口系统、直流充电口系统等的动、静态信号参数等。
	台
	1

	
	纯电动轿车整车智能故障设置与检测平台
	纯电动轿车整车智能故障设置与检测平台配套整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对汽车电池管理系统、整车控制器、集成动力控制器、高低压充电系统、车身控制模块、前单目摄像头、网关进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师设故教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的新能源汽车简单故障诊断与排除基本能力、新能源汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力、高压上下电操作能力。
	台
	1

	
	电驱动总成装调与检修平台
	新能源纯电动汽车驱动电机控制及电机传动教学实训，实现驱动系统装调和检测操作要求，掌握新能源汽车动力总成组成结构和工作原理、变速箱的装配及永磁同步电机性能测试等技能；符合新能源新能源汽车相关专业对纯电动汽车驱动系统的教学需求开发，能够满足新能源电控控制策略，电机传动，电机信号测量教学实训功能。
	台
	1

	
	动力电池总成装调工作台
	新能源纯电动汽车动力电池，需充分展示动力电池结构、工作原理、信号检测及高压操作规范。动力电池系统支持上电检测，连接检测设备，可进行电脑信息读取。可完成动力电池系统的拆装、信息读取、信号检测、故障设置、分析排除等功能。匹配有基于纯电动汽车动力电池装调平台开发的实训教材，用于纯电动汽车动力电池实训、教学，满足动力电池赛项作业内容，符合新能源理实一体化教学需要。
	台
	1

	
	配套拆车配件
	拆车练习配件1：磁通量分析仪、2：信号发生器、3：内阻测试仪 4：反转架 1个（含几何电机） 5：电机拆装工具箱。
	批
	1

	
	真空镁合金熔炼炉
	性能不低于KZG-10​ 或 BR-RLL-10，容量不低于3kg，最高温度1700-2500℃，极限真空度≤6.7×10⁻³Pa。加热设备为一线大厂配件，配备真空浇注系统（底注或倾转），确保熔融金属在真空环境下完成浇铸，避免氧化。全不锈钢炉体，PLC+触摸屏智能控制，带安全联锁，属国内高端熔炼设备。
	台
	1

	
	真空镁铝合金蒸馏炉
	高端定制设备，复合金属真空蒸馏炉定制，容量不低于3kg，极限真空度≤1×10⁻⁴Pa，三温区独立精密控温（±0.5℃），多级冷凝收集。实现5N（99.999%）超高纯度提纯。
	台
	1

	
	电化学工作站
	参照Gamry Reference 600型号国产主流设备，电流：1 pA ~ ±2 A，不低于10 档量程，电流精度 0.1% FS，低电流噪声适配镁合金腐蚀、高阻涂层；电位：电位分辨率 1 μV；EIS：10 μHz ~ 1 MHz，全频段阻抗拟合，支持轻量化材料、动力电池包腐蚀测试；功能：全覆盖 EIS、CV、ZRA、电化学噪声、IR 补偿、脚本自定义实验，支持2/3/4/5 电极。
	台
	1

	
	PH计
	性能与梅特勒托利多SevenExcellence或上海雷磁 PHS-3E相当。精度0.01级，带自动温度补偿。
	台
	1

	
	金额合计：壹佰贰拾万元


