[bookmark: OLE_LINK4]河南理工大学生态系统碳水热通量高精度观测网络平台项目采购合同书

[bookmark: OLE_LINK5]备案编号：HPU政采-2026-31
采购编号：豫财招标采购-2026-725
[bookmark: OLE_LINK6]供方：河南秉德盈科实验室设备有限公司     签约时间：2026年7月31日 
需方：河南理工大学                       签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省机电设备招标股份有限公司签发的          招标文件[采购编号：豫财招标采购-2026-725号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
本合同所指货物为生态系统碳水热通量高精度观测网络平台（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币         1848000.00元（大写： 壹佰捌拾肆万捌仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK1]供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
[bookmark: _Hlk215584376]货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 90日 内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学 测绘学院 指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额20%的预付款（¥ 369600.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额50%的货款（¥ 924000.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 554400.00元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具真实、合法的发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
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附件一
货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	开路涡度相关
测量系统
	莱阔
LI-7500DS
北京晟瑞仪器有限公司
	3台
	616000
	1848000

	合计：人民币壹佰捌拾肆万捌仟元整
	1848000
















附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	规格参数

	1
	开路涡度相关测量系统LI-7500DS
	功能：
采用微气象学湍流涡动协方差方法，可自动测量并存储CO2通量、水汽通量、显热通量、空气动量通量等地表与大气之间的物质与能量交换通量，并实现通量在线实时计算。同时采集空气温度和湿度、光合有效辐射、降雨量、长波辐射和短波辐射土壤含水量、土壤温度、土壤热通量等生物和气象传感器数据，可以完整地整合到涡度协方差数据中用于后期数据插补和通量结果解释。用于碳中和、边界层气象、生态学、全球变化等方面的研究。

	
	
	主要技术指标及配置：

	
	
	1数据控制单元

	
	
	1.1基础气体采样频率：150Hz

	
	
	1.2空气温度热敏电阻：10K Ω@25℃热敏电阻，测量范围：-40~70 ℃；准确度：±0.25 ℃；分辨率：0.003 ℃

	
	
	1.3压强传感器：测量范围：20-110 kPa；准确度：±0.4 kPa@50~110 kPa；分辨率：0.006 kPa

	
	
	1.4数据通讯：以太网接口

	
	
	1.5工作温度范围：-25~50℃（可根据需要拓展到-40~50℃）

	
	
	2三维超声风速仪

	
	
	2.1风速
范围：0~45 m/s；准确度：＜1.5%RMS@12 m/s；分辨率：0.01 m/s

	
	
	2.2风向
范围：0~359 º；分辨率：0.1 º；精度：2 º@12 m/s

	
	
	2.3声温
范围：-40~70℃

	
	
	2.4声速
范围：300~370 m/s；精度：＜±0.5%@20℃

	
	
	2.5频率
内部采样率：20Hz；输出频率：1、2、4、8、10、16、20Hz可设置

	
	
	2.6工作环境
工作温度：-40~70℃；耐降水强度：300mm/hr

	
	
	3 CO2/H2O分析仪

	
	
	3.1分析器：绝对开路式非色散红外固态检测器，与三维超声风速仪各自独立，无流场畸变

	
	
	3.2光路长度：12.5cm

	
	
	3.3功耗：典型4W

	
	
	3.4 CO2分析器

	
	
	3.4.1测量范围：0 - 3000 µmol/mol（ppm）

	
	
	3.4.2准确度：＜1%

	
	
	3.4.3零点漂移(℃-1)：典型±0.1 μmol/mol，最大±0.3μ
mol/mol

	
	
	★3.4.4RMS噪声@370μmol/mol：0.11μmol/mol@10Hz

	
	
	3.4.5增益漂移（读数的%@370μmol/mol）：典型±0.02%，最大±0.1%

	
	
	★3.4.6对H2O灵敏度（mol CO2/mol H2O）：最大±0.00004 ，典型±0.00002

	
	
	3.5 H2O分析器

	
	
	3.5.1测量范围：0–60 mmol mol-1

	
	
	★3.5.2准确度：＜读数的1%；RMS噪声@10 mmol/mol：0.0047 mmol /mol@10Hz

	
	
	3.5.3零点漂移((℃-1)：典型±0.03 mmol mol-1，最大±0.05 mmol mol-1

	
	
	3.5.4增益漂移（读数的%@20mmol/mol）：典型±0.15%，最大±0.3%

	
	
	★3.5.5对CO2灵敏度（mol H2O /mol CO2）：最大±0.05，典型±0.02

	
	
	★3.6 温度控制：具备低温和高温两种温控模式（提供软件截图证明）

	
	
	4实时在线通量计算模块

	
	
	4.1时钟同步：内置高精度GPS模块，精准的GPS/PTP时钟同步，确保三维超声风速计和气体分析仪数据同步，以及多系统时间同步。

	
	
	4.2接口：以太网口及RS485，可以兼容多种气体分析器以及各种型号的三维超声风速计和生物气象数据采集器模块。

	
	
	4.3通量数据处理：内置涡度协方差数据处理软件可以自动调用系统存储器内的原始通量数据、气体分析仪和超声诊断数据以及生物气象数据，计算输出感热通量、潜热通量、蒸散、CO2通量、H2O通量等结果。可直接使用完全修正好的通量数据，对感热、潜热、蒸散发、CO2、H2O样地实时和远程在线都进行完全自动修正，无需人为二次修正。

	
	
	5生物气象监测系统

	
	
	5.1空气温湿度传感器（带防辐射罩）

	
	
	5.1.1温度：量程-80℃ - 60℃；准确度：最大误差0.2℃

	
	
	5.1.2温度探头类型：Pt100电阻

	
	
	5.1.3相对湿度：量程0 - 100% RH；准确度：±1%RH（0~90%RH）；±1.7%RH（90~100%RH）

	
	
	5.2 雨量筒

	
	
	5.2.1工作温度：0-50℃

	
	
	5.2.2 分辨率：0.1mm

	
	
	5.3 光合有效辐射传感器

	
	
	5.3.1绝对精度：± 5%

	
	
	5.3.2响应波段：400～700nm

	
	
	5.3.3响应时间：＜1 µs

	
	
	5.3.4温度相关：≤0.15%/℃

	
	
	5.3.5灵敏度：典型5~10 µA /1000 µmol s-1 m-2

	
	
	5.3.6线性度：最大偏差为1%

	
	
	5.3.7工作环境：−40~65℃，0~95%RH（非冷凝）

	
	
	5.4四分量辐射传感器

	
	
	5.4.1响应波段：短波300～2800nm，长波4.5～42μm

	
	
	5.4.2灵敏度：7~20μV/Wm2短波，5~10μV/Wm2长波

	
	
	5.4.3非线性度：＜1%

	
	
	5.4.4响应时间：＜18s@95%

	
	
	5.4.5温度相关：5%/℃（-10℃~+40℃）

	
	
	5.5 土壤水分温度电导率传感器

	
	
	5.5.1范围：体积含水量0-1 m3/m3；温度-40～60℃；电导率0-20dS/m

	
	
	5.5.2 分辨率：含水量0.001m3/m3；温度0.1℃；电导率0.001 dS/m

	
	
	5.5.3 准确度：含水量通常: ± 0.03 m3/m3 ，特殊校准：±0.01- 0.02 m3/m3；温度±0.5℃@−40 ~ 0℃，±0.3℃@0~60℃；电导率± (5%+0.01 dS/m)@0~10dS/m，± 8%@10~20dS/m

	
	
	5.5.4测量频率：70MHz

	
	
	5.6土壤热通量板

	
	
	5.6.1灵敏度：50μV/Wm2

	
	
	5.6.2传感器热阻：＜0.00625 km2/W

	
	
	5.6.3量程：±2000W/m2

	
	
	5.6.4工作温度：-30~+70℃

	
	
	6涡度协方差数据深度处理软件

	
	
	★6.1数据质量控制：可选择任意变量过滤通量数据，或采用滑线轻松设置最小/最大阈值。（提供软件截图证明）

	
	
	★6.2足迹建模：对观测塔附近想要包含的区域进行作图，或通过计算得到足迹。（提供软件截图证明）

	
	
	6.3输入/输出：可从通量计算模块或软件输入数据。也可输出多种数据格式，包括（但不限于）Excel、.CSV、JSON、MATLAB、NETCDF及和马普所在线插补工具兼容的数据格式。

	
	
	★7.满足未来多套涡度相关测量系统网络化平台建设和扩展需求：应用物联网等技术将多站点的涡度相关测量系统的碳水热通量及生物气象数据通过无线通信方式统一采集，实现数据的集中管理、实时同步与无缝融合，单账户管理、简化仪器设置及数据处理，便于远程传输数据、设置和维护仪器。满足未来可灵活扩展为更为全面、系统的碳水通量网络化平台高精度实时监测布设方案，基于网络化平台建设足迹区划分等显著提升涡度相关测量数据的准确性，为碳中和碳达峰与碳核算制定更为精准、可靠、气候智慧的决策。










附件三
售后服务计划书
[bookmark: _Toc27354]1.质保期
供方郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后、验收合格后 整机质保5年。凡在质保期内，因货物质量或安装等原因出现的问题，由我方负责维修，所发生的费用均由我方承担，如我方不履行保修义务，由此给用户方造成的损失由我方给于赔偿；在所供货物质保到期前，由我方负责对货物进行系统巡检，由使用单位确认，确保其使用正常；超过质保期所发生的问题，我方负责维修，费用由用户方承担，我方终身提供有偿维修服务。质保期内提供软件的免费升级，质保期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。
[bookmark: _Toc5767]2.响应方式、响应时间及解决问题时间
供方会有7*24小时免费电话给予在线支持，所投货物非人为损坏出现问题，供方在接到正式通知后 0.25 小时内在线响应，如远程无法解决， 2 小时内到达现场，解决问题时间不超过 12小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 7 个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有供方承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的质保期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
[bookmark: _Toc7687]3.售后服务机构
维修（售后）单位名称：   河南秉德盈科实验室设备有限公司    
售后服务地点：  郑州市郑东新区百福街13号23号楼75号 
联系人：     张艳	   
联系电话：   0371-57164718（13703828639）               
[bookmark: _Toc29412]4.定期维护
供方技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于  4  次上门保养服务。
[bookmark: _Toc20834]5.安装/配送方案
供方提供的安装/配送方案为： 供方负责把货物送到用户要求的指定地点，费用由供方承担，仪器到货后，在实验室安装条件具备情况下，供方委派专业技术人员、生产厂家技术人员和用户一起按投标技术参数和性能描述进行开箱验货，核实与合同的内容和数量无误后，进行免费安装调试；
[bookmark: _Toc278]6.项目所提供的其它免费物品或服务
（1）仪器安装调试完毕后，供方协调厂家在用户现场免费对使用人员进行培训工作，培训内容包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容；质保期内每年工程师上门培训至少2次。协助解决完成困难样品测试技术方案。厂家为用户提供高级操作培训2-4人次。
（2）伴随服务：所有供方设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。
（3）我方负责提供维修手册、软件等服务类资料。并解决所提供的软件系统的任何问题：最终用户将终身享受免费升级服务、免费升级软件，及时提供仪器最新技术资料与技术支持；
[bookmark: _Toc10528]7.供货安全性
供方保证本次所投货物均是全新合格产品，设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且达到我方投标文件中明确的技术标准。
[bookmark: _Toc9872][bookmark: _Toc388]8.质保期内售后服务计划及承诺
ⅰ）质保期内提供免费售后服务
ⅱ）所有产品提供原厂售后服务
ⅲ）设备验收后，日常运行过程中如有操作不熟练或出现其它故障，公司会有7*24小时免费电话给予在线支持，在接到通知后0.25小时内做出响应，2小时技术人员到达现场，12小时内解决故障。现场不能解决问题需返厂维修的，将尽快协调厂商工程师解决问题（同时供方提供同型号的备用设备，为用户工作提供保障）
供方技术人员对所售货物定期巡检回访，每年巡检回访4次，每年巡检日不低于2天。
我方至少派1名商务人员和1名原厂工程师负责设备的安装调试；
安装调试所需要的仪器仪表、工具、材料等均由我方负责；
调试工作严格按照说明书的要求进行，对设备的各项技术功能逐一测试；当设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要求，试运行通过；如果上述条件不满足，则需重新进行试运行。
[bookmark: _Toc25857]9.质保期过后的售后服务计划及收费明细
（1）质保期外售后服务计划及承诺
质保期结束后，日常运行过程中如有操作不熟练或出现其它故障，公司会有7*24小时免费电话给予在线支持，在接到通知后0.25小时内做出响应，如线上解决不了，提供现场服务，2小时内技术人员到达现场，12小时内解决故障。现场不能解决问题需返厂维修的，将尽快协调厂商工程师解决问题（同时供方提供同型号的备用设备，为用户工作提供保障）。
ⅰ）对所供设备终身负责维护维修，所有设备每年巡检回访4次，每年巡检日不低于2天；
ⅱ）质保期外更换硬件的会收取硬件成本费，其他维护按厂商规定收取少量的费用（能减免的会想办法减免）；
ⅲ）提供终身优质维修服务；
ⅳ）将不定期进行上门或电话回访，了解仪器设备运行情况，解决用户在使用过程中遇到的问题。
（2）升级服务：最终用户将终身享受免费升级服务、免费升级软件，及时提供仪器最新技术资料与技术支持。
（3）质保期外的服务及收费标准
1）质保期外服务项目
A.每季度免费对设备进行保养和维护。
B.定期上门巡检,4次/年。
C.终身提供技术支持，免费培训，电话指导。
D.质保期满后，我方随时以最优惠的价格向买方提供货物所需的备用件、更换件或替代件等备品备件和维修所需的特殊专用工具。只收材料费，不收修理费，免费提供维修。
2）收费标准
A.质保期外，保养和维护收取的服务费不高于当地市场价。
B.质保期外，如果需更换零配件只收取成本费。如不更换配件不收任何费用。质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期外，我方仍负责对设备的维修，终身维护，更换易损件只需按成本收费不收维修费。
（4）备品备件
  我方建立有备品备件库，满足采购人各个阶段对零备件的需求，能够为用户提供更全面的服务。质保期外，更换零备件只收取成本费，免收维修费。
（5）质保期外的售后保障措施
A、质保期过后公司售后服务小组24小时不间断人工接受客户咨询和保修，保障及时提供针对性售后服务节技术支持，对用户在实际使用中遇到的有关产品问题，供方将随时给予答复。
B、每年定期邀请用户参加技术交流会。
C、质保期过后供方将提供有效提醒服务，防止使用人员对设备保养不熟悉的问题，防止使用人员错误保养现象。我们的目的是前期预防故障发生，后期了解故障发生，保证故障在第一时间内解决。
10.响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。
11.供方对上述内容的真实性承担相应法律责任。
附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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