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项目概况
郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年7月29日09时00分（北京时间）前递交响应文件。 
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一、项目基本情况
1、项目编号：豫财磋商采购-2026-313
2、项目名称：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1620073.52元 
最高限价：1534747.52元 
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	 豫政采(1)20260190-1
	郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
	1620073.52
	 1534747.52元 


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目，共1个包。主要包含：融媒体中心平台系统1套、系统安全加固系统1套、闪光灯1个、三脚架3台、补光灯2套、手持棒灯2套、卡片式数码相机1台、云台相机（微型摄像机）2台、航拍无人机（带屏遥控器）2套、收音设备（四发一收）1台、相机稳定器1套、手机云台2台、高性能采编工作站2台、移动采编计算机4台、高性能笔记本电脑2台、日常采编计算机4台、98寸一体机（含配套无线键盘鼠标）1台、平台物理空间改造装饰60平方米、办公桌椅1套以及融媒素养：全员赋能与组织机制提升1年、融媒品牌：打造宣传品牌提升学校影响力1年。
（2）交货期：合同签订后30个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
（3）交货地点：郑州信息科技职业学院（河南省郑州市金水区龙子湖北路36号）
（4）质量标准：合格
（5）质量保证期：A.硬件，5年，从验收合格之日起开始计算
B.软件运维，3年，从验收合格之日起开始计算
6、合同履行期限：同交货期
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
无
3、本项目的特定资格要求
无
三、获取采购文件
1.时间：2026年7月16日至 2026年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
3.方式：供应商使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载采购项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元
四、响应文件提交
1.时间：2026年7月29日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
五、响应文件开启
1.时间：2026年7月29日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室;“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日 。
七、其他补充事宜
本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：郑州信息科技职业学院 
地址：郑州市金水区龙子湖北路36号
联系人：刘老师
联系方式：0371-58525855
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
3.项目联系方式
联系人：张燕丽
联系方式：13526875003
1
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 本表是对供应商须知的具体补充和修改。
	条款号
	内      容

	1.2
	项目名称：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目

	1.3
	项目编号：豫财磋商采购-2026-313

	1.4
	采购项目简要说明：同第一章 竞争性磋商邀请

	2.2
	采购人：郑州信息科技职业学院 
地址：郑州市金水区龙子湖北路36号
联系人：刘老师
联系方式：0371-58525855
邮箱：liuguangjun@haou.edu.cn

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
邮箱：hnggzyzfcg@163.com

	2.5.2
	是否接受采购进口产品：□是  ☑否

	4.1
	踏勘现场：
不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。
□组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否接受联合体磋商响应：□是  ☑否

	18.2
	报价次数：二次。
供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，即二次报价。

	18.3
	（1） 磋商响应报价：
包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
（2）磋商响应报价超过最高限价的，其磋商响应无效。

	19
	磋商响应货币：人民币。

	24.1
	磋商响应文件有效期：从提交首次磋商响应文件截止之日起60天

	26.1
	加密电子竞争性磋商响应文件的上传：加密电子竞争性磋商响应文件须在提交首次磋商响应文件截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。供应商在提交首次磋商响应文件截止时间后上传的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

	30.1
	开启及解密方式：“远程不见面”开启方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开启会议。在提交首次磋商响应文件截止时间前，供应商登陆不见面开标大厅，在线准时参加开启活动并进行文件解密。未在规定时间内解密竞争性磋商响应文件的供应商，其竞争性磋商响应文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31
	信用查询时间: 
开启结束后,采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在提交首次响应文件截止时间后当天的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。
组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	竞争性磋商小组负责具体评审事务。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评审时予以优先采购。
（3）供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	35.7
	供应商承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评审时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
□本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额    元；
□本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额   元。
☑本项目非专门面向中小企业采购。对货物制造商全部为小型或微型企业的供应商报价给予 10  %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第四章 竞争性磋商文件响应格式）进行。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。
本采购项目所属行业：见第五章 项目需求及技术要求

	36.2
	适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第四章 竞争性磋商响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
□不适用

	37.1
	磋商方法：综合评分法。
 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以综合评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。（如综合评审得分相同的，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。）

	38
	推荐成交候选供应商的数量：3名（特殊情况除外）
□兼投兼中。供应商可对多个分包进行磋商响应，并可成交所有包。
□兼投不兼中。供应商可对多个分包进行磋商响应，按照分包先后顺序可以成交一个包，即包1排名第一的成交候选供应商不再被推荐为包2的成交候选供应商（以此类推）。

	41.1
	成交结果公告媒介：
《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：☑无   □有，合同金额的     %

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	供应商应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：
一次性提出  

	51
	需要补充的其他内容

	51.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
（2）非单一产品采购项目，将在竞争性磋商文件中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
核心产品： 融媒体中心平台系统  

	51.3
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。
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1.  适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的货物。
1.2采购项目：见“供应商须知前附表”。
1.3项目编号：见“供应商须知前附表”。
1.4采购项目简要说明：见“供应商须知前附表”。
2.  定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
2.3集中采购机构：“供应商须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。
2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。
2.5供应商：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5.1若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其磋商响应无效。
2.5.2若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其磋商响应无效。
2.6竞争性磋商响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。
2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。
3. 磋商响应费用
供应商须自行承担所有与参加磋商响应有关的费用，无论磋商响应的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 踏勘现场
4.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 知识产权
所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
6. 联合体磋商
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。
6.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
6.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。
6.4联合体磋商响应的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交承诺函，以牵头人名义提交承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体磋商见供应商须知前附表。
7. 保密
参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8. 市场主体信息库
（1）供应商应及时对入库信息进行补充、更新，若供应商提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由供应商承担全部责任。
（2）供应商可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
（3）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并予以提交。供应商的入库信息不作为评审的依据。
9.  采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

[bookmark: _Toc881034186][bookmark: _Toc1427974302]二、竞争性磋商文件
10. 竞争性磋商文件的组成
10.1   竞争性磋商文件共七章，构成如下：
第1章  竞争性磋商邀请
第二章  供应商须知前附表
第三章  供应商须知
第四章  竞争性磋商响应文件格式
第五章  项目需求及技术要求
第六章  磋商方法和标准
第七章  政府采购合同
10.2  竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3  供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其磋商响应被认定为响应无效。
11.    竞争性磋商文件的澄清与修改
11.1  供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。
11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改竞争性磋商文件，澄清（更正）或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，将在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告）。
11.3  竞争性磋商文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。
11.4  对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制竞争性磋商响应文件。
11.5  河南省公共资源交易中心交易平台内供应商信息在提交首次磋商响应文件截止时间前具有保密性，供应商应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12. 提交首次磋商响应文件截止时间的顺延                                  
[bookmark: _Toc2009692045][bookmark: _Toc1336083946]为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备磋商响应或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延磋商首次响应截止时间。

三、竞争性磋商响应文件的编制
13. 磋商响应语言
竞争性磋商响应文件以及供应商所有与采购人及集中采购机构就磋商响应来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。
14. 竞争性磋商响应文件计量单位
除竞争性磋商文件中有特殊要求外，竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15. 竞争性磋商响应文件的组成
供应商应完整地按照竞争性磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式及要求编写竞争性磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。竞争性磋商响应文件中初步审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其磋商响应无效。
16. 竞争性磋商文件中的每个分包，是项目竞争性磋商不可拆分的最小磋商响应单元。供应商必须按各包分别编制各包的竞争性磋商响应文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包磋商响应将视为漏项或非实质性响应，其磋商响应无效。
17. 竞争性磋商响应文件编制
供应商应按竞争性磋商文件要求的内容编制竞争性磋商响应文件，应当对竞争性磋商文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。
18. 响应报价
18.1  供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商响应无效。
18.2	报价次数：见“供应商须知前附表”，最后一次报价为最后报价。
18.3  除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，初次竞争性磋商响应只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件其磋商响应无效。
18.4   供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应无效。
19  磋商响应货币
除非“供应商须知前附表”另有规定，供应商提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
20  供应商商务证明文件
20.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
20.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
21  供应商技术证明文件
21.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
21.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22  下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按磋商响应函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）供应商在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内实质上修改或撤回其磋商响应；
（2）在竞争性磋商响应文件中有意提供虚假材料；
（3）成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同。
23  磋商保证金
本项目供应商无需提交磋商保证金。
24  磋商响应文件有效期
24.1竞争性磋商响应文件应自竞争性磋商文件规定的提交首次磋商响应文件截止日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的，其磋商响应无效。
24.2在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长竞争性磋商响应文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其竞争性磋商响应文件失效。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，其竞争性磋商响应文件相应延长到新的有效期。
25  竞争性磋商响应文件形式和签署
25.1供应商须在提交首次磋商响应文件截止时间前制作并提交加密的电子竞争性磋商响应文件。
25.2供应商可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3供应商在制作电子竞争性磋商响应文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
25.5其他形式的竞争性磋商响应文件一律不接受。
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26. 竞争性磋商响应文件的上传
26.1加密电子竞争性磋商响应文件的上传：见“供应商须知前附表”。
26.2供应商在上传时认真检查上传竞争性磋商响应文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子竞争性磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  
27. 提交首次磋商响应文件截止时间
27.1供应商应在提交首次磋商响应文件截止时间前上传竞争性磋商响应文件。
27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长提交首次磋商响应文件截止期限。
28. 迟交的竞争性磋商响应文件
供应商在提交首次磋商响应文件截止时间后上传的磋商响应文件将被拒绝。
29. 竞争性磋商响应文件的修改和撤回
29.1在提交首次磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的竞争性磋商响应文件。
29.2在提交首次磋商响应文件截止时间后，供应商不得修改或撤回其竞争性磋商响应文件。
29.3在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内，供应商不得实质上修改或撤回其磋商响应文件。
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30. 开启
30.1开启及解密方式：见“供应商须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“供应商须知前附表”。
30.3开启时，集中采购机构将通过网上开标系统公布供应商名称。
31.  信用查询
信用记录的查询方法：见“供应商须知前附表”。
32. 竞争性磋商小组
32.1评审由竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“供应商须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对竞争性磋商小组成员名单须严格保密。
32.2与供应商有利害关系的人员不得进入竞争性磋商小组。
33. 竞争性磋商响应文件的澄清
33.1为了有助于对竞争性磋商响应文件进行审查、评估和比较，竞争性磋商小组有权向供应商提出澄清，请供应商澄清其磋商响应内容。
33.2澄清的答复应加盖供应商公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3供应商的澄清文件是竞争性磋商响应文件的组成部分。
33.4竞争性磋商响应文件的澄清不得对磋商响应内容进行实质性修改。
34. 竞争性磋商响应文件的初步审查
34.1竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。初步审查包括三个部分：标书雷同性分析、资格性审查、实质性审查。
34.2允许修正竞争性磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对竞争性磋商响应文件进行详细评审之前，竞争性磋商小组将确定竞争性磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指提交磋商响应文件符合竞争性磋商文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、磋商有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性磋商响应文件的供应商的公平竞争地位。
34.4竞争性磋商小组判断竞争性磋商响应文件的有效响应仅基于竞争性磋商响应文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商响应将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其磋商响应成为实质上响应。
34.6  参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其磋商响应文件无效：
    （1）不同供应商的电子磋商响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同供应商的磋商响应文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同供应商的磋商响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同供应商的磋商响应文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应无效：
　　（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
　　（3）不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35. 磋商响应报价的评价
35.1竞争性磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
    （1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
    （2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
    （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。
35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，竞争性磋商小组应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中最后报价出现下列情形之一的，竞争性磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④竞争性磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）竞争性磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
竞争性磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
35.3竞争性磋商小组只对已判定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
  （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
  （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评审时予以优先采购。
  （3）供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
  （4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
35.5 信息安全产品要求
    如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
35.6 正版软件的要求
供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“供应商须知前附表”中载明。
35.7 商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“供应商须知前附表”中载明。
36. 评审价的确定
36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：
    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“供应商须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
36.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：
    （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
    （2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
    （3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.3 评审价不作为成交金额和合同签约价，成交金额和合同签约价仍以其磋商响应文件中的最后报价为准。
37.评审结果
37.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.成交候选供应商的确定原则及标准
竞争性磋商小组按“供应商须知前附表”中规定数量推荐成交候选供应商。
39.保密及其它注意事项
39.1评审是竞争性磋商工作的重要环节，评审工作在竞争性磋商小组内独立进行。
39.2竞争性磋商小组将遵照规定的磋商方法，公正、平等地对待所有供应商。
39.3在评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应可能被拒绝。
39.4为保证评审的公正性，开启后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。
39.5在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。
39.6评审结束后，概不退还竞争性磋商响应文件。
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六、确定成交
40.确定成交供应商
40.1采购人应当自收到磋商结果报告之日起５个工作日内，从磋商结果报告提出的成交候选供应商中，根据竞争性磋商小组推荐排名顺序的成交候选供应商中，选定第一成交候选供应商为成交供应商；也可以书面授权竞争性磋商小组直接确定成交供应商。
40.2采购人在收到磋商结果报告5个工作日内未按磋商结果报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商结果报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
41  发布成交结果公告及发出成交通知书
41.1采购人按规定确定成交供应商后，采购人或集中采购机构应将成交结果在“供应商须知前附表”规定的媒介上予以公告，成交结果公告期限为1个工作日。
41.2公告成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书。
41.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
42. 接受和拒绝任何或所有磋商响应的权利
42.1采购人、采购代理机构在发布磋商公告或者发出磋商邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止磋商活动。终止磋商活动的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取磋商文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。42.2终止采购活动
    出现下列情形之一的,采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
    （1）因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
    （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;
    （3）除政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为 2 家外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
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43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的供应商。
44.合同授予时追加货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“供应商须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。
45.2竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对成交供应商拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金
46.1成交供应商按供应商须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
46.2采购人不得以成交供应商事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在成交供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。
47.如成交供应商不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照磋商结果报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
48. 招标代理费
本项目是否由成交供应商向集中采购机构支付招标代理费，按照供应商须知前附表规定执行。
49. 质疑的提出与接收
49.1  供应商认为竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。
49.2  质疑供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。
49.3  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

[bookmark: _Toc791857401][bookmark: _Toc56702021]八、需要补充的其他内容
50.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。
51.需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc26582]
第四章 竞争性磋商响应文件格式
郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
 







竞争性磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-2026-313



供应商（企业电子签章）：



目  录

[bookmark: _Toc835682095_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc371659587_WPSOffice_Level3]一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc1104501183_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1150235750_WPSOffice_Level3]三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Toc2005223374_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc141596040_WPSOffice_Level3]六、其他资格证明文件
七、磋商响应函
八、法定代表人身份证明书
九、磋商响应报价表格
1. 磋商响应主要内容汇总表
2. 磋商响应分项报价表
十、商务条款偏离表
十一、技术规格偏离表
十二、综合证明文件
十三、企业声明函
十四、关联关系名单
十五、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
十六、其他文件

[bookmark: _Toc1892257381_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc740001715][bookmark: _Toc1666758381][bookmark: _Toc442868323][bookmark: _Toc1950934252][bookmark: _Toc1970836454][bookmark: _Toc1480748811][bookmark: _Toc1793820901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc262140077][bookmark: _Toc1727898814][bookmark: _Toc1541909372_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1274130635][bookmark: _Toc730361247][bookmark: _Toc831756679][bookmark: _Toc1876865389]
一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明




说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件。
[bookmark: _Toc67715126_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2081420463_WPSOffice_Level3]2.供应商为自然人的，应提供身份证明原件或复印件的扫描件。
[bookmark: _Toc781251951_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1215272460_WPSOffice_Level3]3.联合体磋商应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

[bookmark: _Toc1557063548][bookmark: _Toc1215314597][bookmark: _Toc868984799][bookmark: _Toc1319467764][bookmark: _Toc456633459_WPSOffice_Level3]

[bookmark: _Toc1521751422][bookmark: _Toc937091873][bookmark: _Toc86417259][bookmark: _Toc574791252][bookmark: _Toc1494493586]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度





说明：
1.提供供应商2025年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料。
[bookmark: _Toc1968479748][bookmark: _Toc942688044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc436443482][bookmark: _Toc1656782056][bookmark: _Toc224741966][bookmark: _Toc2082821673][bookmark: _Toc1998858666][bookmark: _Toc1079740645][bookmark: _Toc1030212309][bookmark: _Toc840223094][bookmark: _Toc1125237527]
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
  1.供应商提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
  2.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供相关材料。


四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
致：郑州信息科技职业学院 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-313 的郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目的磋商响应,并做出如下承诺：
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商（企业电子签章）：

   日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc897167010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1625950936][bookmark: _Toc2058865505][bookmark: _Toc1989881438][bookmark: _Toc1835514155][bookmark: _Toc2139213640][bookmark: _Toc1206650936][bookmark: _Toc242026376][bookmark: _Toc289243999][bookmark: _Toc288533216][bookmark: _Toc2070828746]
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Hlk103703179]致：郑州信息科技职业学院 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-313 的郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目的磋商响应,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日

  说明：
  1.供应商应按照相关法规规定如实做出说明。
  2．按照竞争性磋商文件的规定企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。
  3.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供上述证明。
[bookmark: _Toc1614236527][bookmark: _Toc1462517689][bookmark: _Toc1360762617][bookmark: _Toc1412570441][bookmark: _Toc1971926637][bookmark: _Toc474620139][bookmark: _Toc2073666225_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc996756161][bookmark: _Toc1267967234][bookmark: _Toc1938095027][bookmark: _Toc1237822054]

六、其他资格证明文件


说明：1.应提供的其他资格证明文件。
      2.原件或复印件的扫描件上应加盖企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体磋商，联合体各方需提供的满足竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件。

[bookmark: _Toc796765497][bookmark: _Toc653176911][bookmark: _Toc343930138][bookmark: _Toc1358550999][bookmark: _Toc1032668283][bookmark: _Toc520566279][bookmark: _Toc1383476989][bookmark: _Toc1795185313][bookmark: _Toc1004533822]
七、磋商响应函

致： 郑州信息科技职业学院 
我们收到了采购编号为 豫财磋商采购-2026-313 的郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交竞争性磋商响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，首次磋商响应总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元）。
(2) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关响应文件有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。
(8) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次竞争性磋商活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
 (10)我公司独立参加采购项目，未组成联合体参加磋商响应。
(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本竞争性磋商文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内实质上修改或撤回磋商响应文件；
②成交后不依法与采购人签订合同；
③在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料。
   (12)                       （其他补充说明）。

与本磋商响应有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：


供应商（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                
                                   
日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc2582321][bookmark: _Toc74240237][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc942115178][bookmark: _Toc1050158208][bookmark: _Toc1552610899][bookmark: _Toc1472753336][bookmark: _Toc607874351]
八、法定代表人身份证明书

致: 郑州信息科技职业学院
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。


特此证明。



供应商（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人磋商响应的无需提供。





2

[bookmark: _Toc1255393211][bookmark: _Toc828720957][bookmark: _Toc1046173163][bookmark: _Toc169296229][bookmark: _Toc320103337]九、磋商响应报价表格
[bookmark: _Toc1289935819][bookmark: _Toc55824951][bookmark: _Toc1320150736][bookmark: _Toc562840553]1. 磋商响应主要内容汇总表
采购编号：豫财磋商采购-2026-313      金额单位：元人民币
	项目名称
	郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目

	供应商名称
	

	首次总报价（大写）
	

	首次总报价（小写）
	

	交货期
	合同签订后30个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

	交货地点
	郑州信息科技职业学院（郑州市金水区龙子湖北路36号）

	质量保证期
	

	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间起60天

	付款方式
	满足采购人要求

	合同条款
	满足采购人要求

	其他声明
	



供应商（企业电子签章）：

[bookmark: _Toc145274497][bookmark: _Toc1901647701][bookmark: _Toc1752312956][bookmark: _Toc1593252031]法定代表人（个人电子签章）：
42

[bookmark: _Toc517460750][bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc2036135302][bookmark: _Toc189277313]2. 磋商响应分项报价表
项目名称：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-313                                  报价单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


        法定代表人（个人电子签章）：                  
供应商（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc643738620][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc299604904]注:  格式可自拟。
[bookmark: _Toc131578556][bookmark: _Toc1147996828][bookmark: _Toc821511257][bookmark: _Toc1251267079][bookmark: _Toc1749081767]十、商务条款偏离表
项目名称：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-313 
	序号
	竞争性磋商文件的商务条款
	竞争性磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：                            
[bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273973][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350957][bookmark: _Hlt520274911][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Toc987616865][bookmark: _Toc656280486][bookmark: _Toc804892690][bookmark: _Toc37830125][bookmark: _Toc142693684][bookmark: _Toc1868917719][bookmark: _Toc1764653932]
十一、技术规格偏离表

项目名称：郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-313   
	序号
	货物名称及伴随服务内容
	采购要求
	磋商响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：          

[bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc813965440][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc2049974436][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc2035786603][bookmark: _Toc1323492610][bookmark: _Toc1439922488][bookmark: _Toc2114111239][bookmark: _Toc973052495][bookmark: _Toc1184533414][bookmark: _Toc1497172548][bookmark: _Toc1999724387][bookmark: _Toc2046346837][bookmark: _Toc447654087][bookmark: _Toc89037649][bookmark: _Toc960541360][bookmark: _Toc1279155327]十二、综合证明文件
[bookmark: _Toc1974888321][bookmark: _Toc71543326][bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc1984592160][bookmark: _Toc751864404][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc947281468]1.综合实力
根据竞争性磋商文件要求，提供供应商认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，竞争性磋商文件未要求的不需要提供）
[bookmark: _Toc71543327][bookmark: _Toc799340312_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc973020382][bookmark: _Toc2110045194][bookmark: _Toc619505013][bookmark: _Toc1849820970][bookmark: _Toc1281816136]2.类似项目业绩
附表：相关项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：（1）供应商可按上述的格式自行编制，后附扫描件。
（2） 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
（3）采购文件未要求提供业绩证明文件的，供应商可不提供。

十三、企业声明函
中小企业声明函（货物）
（供应商提供小微企业制造货物的填写，其他无需填写或不提供此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 郑州信息科技职业学院的郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：
日期：年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商监狱企业声明函


 本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
 本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（企业电子签章）：             
　日　期：             


残疾人福利性单位声明函（供应商）
（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（企业电子签章）：
日期：      年   月   日




注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


制造商（公章）：
日期：      年   月   日


注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



关于符合本国产品标准的声明函
 （供应商提供提本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
____________________________________________________________________    
   1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。



商品包装和快递包装承诺书

致： 郑州信息科技职业学院 
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺在采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-313 的郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目 的项目中严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。            

        
供应商（企业电子签章）：
日期：      年   月   日
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	序号
	单位名称
	关系类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




供应商（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日





说明：
1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.供应商须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
3.提供虚假说明的，后果自负。
4.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供上述材料。


十五、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：
1、请根据采购文件“第五章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《磋商响应分项报价表》一致。
3、请供应商正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
4、无适用政府采购政策产品，可不填。


十六、其他文件
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表1 采购产品一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	属于行业
	节能产品类型
	环境标志产品类型

	1
	融媒体中心平台系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	2
	系统安全加固系统
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	3
	闪光灯
	个
	1
	工业
	/
	/

	4
	三脚架
	台
	3
	工业
	/
	/

	5
	补光灯
	套
	2
	工业
	/
	/

	6
	手持棒灯
	套
	2
	工业
	/
	/

	7
	卡片式数码相机
	台
	1
	工业
	/
	/

	8
	云台相机（微型摄像机）
	台
	2
	工业
	/
	/

	9
	航拍无人机（带屏遥控器）
	套
	2
	工业
	/
	/

	10
	收音设备（四发一收）
	台
	1
	工业
	/
	/

	11
	相机稳定器
	套
	1
	工业
	/
	/

	12
	手机云台
	台
	2
	工业
	/
	/

	13
	高性能采编工作站
	台
	2
	工业
	强制节能
	优先环保

	14
	移动采编计算机
	台
	4
	工业
	强制节能
	优先环保

	15
	高性能笔记本电脑
	台
	2
	工业
	强制节能
	优先环保

	16
	日常采编计算机
	台
	4
	工业
	强制节能
	优先环保

	17
	98寸一体机（含配套无线键盘鼠标）
	台
	1
	工业
	强制节能
	优先环保

	18
	平台物理空间改造装饰
	平方米
	60
	/
	/
	/

	19
	办公桌椅
	套
	1
	工业
	/
	优先环保

	20
	融媒素养：全员赋能与组织机制提升
	年
	1
	/
	/
	/

	21
	融媒品牌：打造宣传品牌提升学校影响力
	年
	1
	/
	/
	/


表2技术参数及要求
	序号
	货物/服务名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	融媒体中心平台系统-融媒体指挥调度系统
	1. 打造集监控、决策、协调、调度于一体的融合平台，为新闻管理与决策提供数据全流程服务，发挥融媒体中心总指挥等核心作用，构建全校党建宣传联动格局。
★2.需提供指挥调度系统的相关软件著作权证书。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-融媒体采编发管理系统

	1.智能写作：实现对发布内容的快速编辑和即编即览。支持多媒体素材精准匹配，可在文中插入关键词、图文、音频、视频等多媒体内容。
2.需提供智能采编相关软件著作权证书；
3.智能审稿。所有入驻融媒体平台的人员通过平台完成稿件审核、签发，一键排版，一键签发至学校各类稿库中。
★4.需提供采编发布系统的相关软件著作权证书；
5.线索库。建设学校的新闻线索库，学校师生等用户将学校或身边的新闻线索添加至线索库或取用线索；
6.新闻策划管理。校领导或者任课教师通过策划管理下发大型策划方案，由学生对策划进行具体执行。通过这个版块保障学校大型新闻报道的执行；
7.合作媒体稿库。支持新闻媒体记者编辑、著名专家教授入驻；支持入驻媒体从合作媒体稿库选取稿件进行调取刊发；稿库分为校级稿库、院级稿库、合作媒体三类，将学校的宣传资源分类存储，与校外媒体打通，拓宽学校对外宣传通道；
8.互动社区。主要是为学校教师和学生互动交流所用，共有添加帖子、互动列表、互动管理三个版块，其中互动管理是管理员才可以看到的。如果学生发布的帖子中涉及敏感，管理员可以在互动管理模块看到该帖子，并对帖子做出删除处理。添加帖子和互动列表，是用来发布和查看帖子信息的，可以跟帖回复，点赞；
9.指令通知。将学校平时下发的通知，通过平台直接发送到人，并对所有指令进行溯源管理，清晰查看每条指令的状态。指令通知内容支持文字、图片、附件、外链等多类型格式；
10.稿件考评。待审列表中，可以根据标题关键词和时间段、作业通知进行稿件查询。
11.需提供采编考核系统相关软件著作权证书；
12.融媒采编发，修改全留痕。通讯员写稿或宣传部审稿，每一步的操作流程会在“记录”中，有留痕记录。修改的时间和内容，以及修改的形式都有智能记录。
★13.需提供日志审计系统相关软件著作权证书。
14.投稿。支持学生和老师同时投稿；学生可以写完稿子后，直接选择投稿，不需要经过老师审核，也可以选择送给宣传部审核，宣传部审核修改后，直接投入稿库中进行投稿；
15.用户管理。学校管理员可以在此更换学生的通讯信息和班级信息，新添加用户和删除用户。
16.安全防护：具备防越权访问、暴力破解防护功能。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-融媒体资源管理系统
	1.支持素材管理，将平台入驻人员生产的文件、图片、视频、音频等内容进行数字化管理，各素材内容标识分类标签，便于查询使用。
2.需提供智能媒资系统相关软件著作权证书。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-媒体内容安全审校系统
	1.依托多模态识别、智能审核及行业基准审校数据库，实现全媒体形式全方位风险防控。
2.需提供互联网内容规范审校相关软件著作权证书。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-舆情分析展示系统
	1. 舆情态势可视化展示：以舆情监测系统采集到的舆情底层数据为基础，进行舆情数据可视化集中展示，实时呈现舆情综合研判结果、发展趋势及整体态势，面向结果呈现与直观研判，不涉及底层数据采集、实时监测等功能。
2. 涉校新闻聚焦与线索化展示：对涉校热点新闻、重点舆情信息进行专题聚焦展示，自动将热点信息转化为标准化工作线索，实现与校内线索库无缝对接，为宣传报道统筹、选题策划及工作部署提供直观支撑。
3.需提供舆情指挥调度技术平台相关软件著作权证书。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-一键多发融媒发布系统
	1.系统核心要求
系统架构：采用“中央厨房”模式构建独立内容生态链，基于微服务架构设计，支持容器化部署，具备独立集群调度、弹性扩容及本地高可用运行能力，核心节点冗余部署，确保单节点故障不影响整体发布流程稳定性，保障系统7×24小时不间断运行。
需提供稿件多端发布系统相关软件著作权证书。
定制化开发要求：系统需支持媒体宣传渠道对接，提供定制化开发适配服务，可根据媒体宣传平台接口规范，完成专属适配开发，确保与媒体宣传渠道数据互通、发布顺畅。
2.多平台接口打通及适配参数
接口接入范围：系统需搭建开放接口平台，全面打通全网主流第三方媒体平台及媒体宣传渠道接口，覆盖但不限于微博、微信公众号、头条号、顶端号等主流新媒体平台，同时支持党媒、政务宣传平台等省级渠道接口接入。
接口适配能力：具备接口动态适配功能，支持新增第三方平台及省级宣传渠道的快速接入与二次开发，提供可配置的接口接入清单，接口适配响应时间≤3秒，接入调试周期≤7个工作日，确保新增渠道快速投入使用。
接口稳定性：接口采用加密传输协议，保障数据传输安全，接口连通率≥99.9%，出现接口异常时，系统自动触发告警机制，同时提供手动应急发布通道，避免发布中断。
3.一键多端发布功能参数
个性化适配推送：支持稿件一次编辑、多端智能适配，系统可根据各目标平台格式规范、字数限制、封面尺寸要求，自动生成差异化内容版本，完成标题优化、摘要提取、封面图自适应裁剪、正文排版适配等操作，实现“一键多端”个性化推送。
发布流程管理：内置独立发布任务队列，支持追溯每篇稿件的发布时间、发布平台、发布状态等详细信息；支持发布前预览功能，确保发布内容符合各平台规范。
审批与权限管理：具备独立的发布审批流程，支持自定义审核节点、流转规则及审批权限，实现发布、审核、接口管理等权限分离；操作日志全留痕，可追溯至具体操作账号、操作时间及操作内容，满足合规管理要求。
4.系统兼容性与扩展参数
兼容性：系统兼容多个主流操作系统，同时支持如Chrome、Edge、国产浏览器等多个主流浏览器，确保不同浏览器均可正常完成发布操作。
扩展性：系统预留标准化API接口，支持与学校现有宣传相关系统的数据互通，可根据后续宣传需求，扩展更多第三方平台、省级宣传渠道接入能力，无需对系统核心架构进行重大调整。
	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-统一身份认证协作系统
	1. 融媒体中心提升用户体验、保障安全及推动数据共享对接的关键所在，操作日志、登录日志全留痕可追溯。
2. 在平台的实施阶段严格按照学校要求，完成与校级统一身份认证平台对接。
3. 需提供统一认证管理系统相关软件著作权证书。
4. 技术标准遵循学校数据标准规范的具体实施方案、按数据中台管理规定全量归集业务数据的操作细则、数据库只读账号提供与标准数据字典编制说明、配合数据共享、定期备份、安全审计及日志留存等数据治理与安全管理的保障措施、软件系统与“云上河开”综合服务门户用户中心的对接方案（含接口规范、认证方式、数据同步机制及异常处理预案）等内容。

	套
	1

	
	融媒体中心平台系统-信息编辑报送系统
	1.支持多部门编辑排版新闻并选栏上报，展示新闻详情与操作，可编辑、删改、查记录，后台能配置栏目，还有多类列表及上报统计、添加上报等功能。
	套
	1

	2
	系统安全加固系统
	1.采编发系统视频、图片CDN加速：采用视频、图片CDN加速技术，实现就近快速加载，缓解服务器压力，确保流畅播放与展示，优化用户浏览体验。
2.二级等保测评一次：增强融媒体系统安全，防止数据泄露、窃取与篡改。
3.WEB防火墙：支持融媒体整套系统的防护，具备防SQL注入、XSS跨站，且整体建设严格满足网络安全等级保护2.0二级标准。
4.SSL证书（2个）：保障融媒系统用户数据传输安全。
	套
	1

	3
	闪光灯
	1.功率≥76W/s；电源：内置锂电
	个
	1

	4
	三脚架
	1.全开高度：≥165cm；收缩高度：≤68cm；脚架自重：≤2kg；安全承重：≥5.0kg。
	台
	3

	5
	补光灯
	1.额定功率：恒功率200W；光源类型：双色温COB灯珠；色温范围：可调节色温，范围不小于2700K-6500K；智能控制：支持蓝牙/2.4G无线连接，配套官方APP远程调控；场景特效：内置≥12种灯光特效
	套
	2

	6
	手持
棒灯
	1.电池：≥14.4V/2600mAh锂电池；功率：≥10W；100%光照度(@1m 5600K)≥138OLux；
	套
	2

	7
	卡片式数码相机
	1.传感器与处理器：≥1英寸CMOS传感器，有效像素≥2000万
2.视频能力：支持4K视频录制
	台
	1

	8
	云台相机（微型摄像机）
	1.传感器：≥1英寸CMOS
2.视频能力：支持4K
	台
	2

	9
	航拍无人机（带屏遥控器）
	1.飞行器：四轴飞行器
2.遥控器：自带屏幕
3.云台：三轴机械云台
4.支持4K视频拍摄
	套
	2

	10
	收音设备（四发一收）
	1.发射器：无线传输采用2.4GHz数字私有协议或增强抗干扰技术；单次续航≥6小时；搭配充电盒总续航≥24小时；全向拾音。
2.接收器：同品牌私有协议无线接收；支持蓝牙连接手机/相机；支持增益调节；开阔地传输距离≥200米。
	台
	1

	11
	相机稳定器
	负载重量：≥2.0kg；
电池容量：≥2450mAh；续航时间：≥7小时；
	套
	1

	12
	手机云台
	云台类型：三轴云台
	台
	2

	13
	高性能采编工作站
	技术参数详见：表3高性能工作站（高性能电脑主机+高性能电脑显示器）技术参数。
	台
	2

	14
	移动采编计算机
	技术参数详见：表4便携式计算机（移动采编计算机）技术参数
	台
	4

	15
	高性能笔记本电脑
	技术参数详见：表5便携式计算机(高性能笔记本电脑)技术参数
	台
	2

	16
	日常采编计算机
	技术参数详见：表6台式计算机（日常采编计算机）技术参数
	台
	4

	17
	98寸一体机
（含配套无线键盘鼠标）
	1.整体设计要求
显示屏：≥98英寸，UHD超高清LED液晶屏，16:9，分辨率≥3840×2160。
双系统：支持桌面级操作系统（Windows）及嵌入式系统（Android）。嵌入式系统下内存≥4GB，存储空间≥32GB。
触控：红外触控方式。桌面级操作系统支持≥20点触控，嵌入式系统支持≥20点触控。
投屏：支持无线投屏功能（无需复杂设置，可通过扫码或直连实现）。
扬声器：内置扬声器
物理按键：前置物理按键，可实现开关机、音量调节、护眼模式等常用功能。
摄像头：内置摄像头（数量≥1个），支持人脸识别、视频录制等功能。
蓝牙：支持蓝牙4.2或以上版本。
接口：前置Type-C接口，支持音视频输入及外接设备反向触摸控制。
网络：支持双频WiFi（2.4G/5G），支持无线热点发射。
2.电脑模块要求
采用按压式卡扣设计，无需工具即可拆卸。
3.其他要求
整机质保≥3年，含配套无线键盘、无线鼠标。
	台
	1

	18
	平台物理空间改造装饰
	融媒体中心办公室总建筑面积60㎡，供应商需提供符合采购人要求的完整设计方案（效果示意图、施工进度计划等）。
1.基础拆除与清运工程参数
（一）墙面拆除
拆除范围：室内所有原有门体、室内隔断（具体位置以采购人现场指认为准）；
拆除工程量：约20㎡（按实际拆除面积结算，偏差≤±5%）；
质量要求：拆除过程中不得损坏建筑主体结构、承重构件，拆除垃圾及时清理至指定区域，不得遗留杂物。
（二）顶面拆除
拆除范围：室内原有扣板吊顶（全覆盖60㎡区域，无遗漏）；
拆除工程量：60㎡（按实际装修总面积结算，无偏差）；
配套服务：含拆除垃圾的分类、打包、清运服务，垃圾需清运至采购人指定合规垃圾处理点，不得随意丢弃，清运费用包含在投标报价内；
（三）施工辅助服务
施工材料搬运：所有装修施工材料（含主材、辅材）的上楼、搬运、现场堆放整理，搬运范围覆盖整个60㎡装修区域，确保材料堆放规范，不影响施工及公共区域通行。
全屋整体保洁：施工完工后，对60㎡区域进行全屋整体保洁，包括地面、墙面、顶面、门窗、定制柜体等所有装修部位，保洁标准需达到无灰尘、无杂物、无污渍，可直接投入使用。
2.电路与管道铺设安装工程参数
墙面电路采购与铺设安装
施工范围：全覆盖60㎡装修区域墙面，按设计方案铺设电路，满足融媒体中心办公、设备运行等用电需求。
材料要求：所有电路材料均需采用符合国家标准及相关施工规范要求的品牌与规格，具体如下：
（1）电线：2.5m²阻燃铜芯线、4m²阻燃铜芯线，符合国家电工产品安全标准，具有阻燃、耐高温、耐腐蚀性能；
（2）线管及配件：16#/20# PVC阻燃线管、配套管卡、分线盒、波纹管，材质坚韧，不易破损，符合阻燃要求；
（3）辅助材料：网线（符合超五类及以上标准，传输稳定）、绝缘胶布（阻燃、绝缘性能达标）等，均为省内指定合格产品。
施工要求：线管铺设规范，横平竖直，固定牢固，电线穿管顺畅，分线盒安装平整，接头处理规范，做好绝缘防护，避免漏电、短路隐患；施工完成后需提供电路走向图，便于后期维护。
3.顶部处理工程参数
（一）会议区石膏板造型吊顶
施工范围：会议区，工程量30㎡（按实际施工面积结算，偏差≤±3%）
材料要求：
（1）龙骨：品牌轻钢系列国标龙骨，包含60轻钢主骨、50轻钢付骨、50*50方通，材质为冷轧钢板，厚度符合国标要求，防锈、承重力强；
（2）吊挂配件：直径8mm吊筋（材质为圆钢，防锈处理）、爆头、吊挂配件等，均为配套合格产品，承重力满足吊顶使用要求；
（3）石膏板：采用品牌系列9.5mm纸面石膏板，防火、防潮、不易变形，符合工程装修标准。
施工要求：龙骨安装平整、牢固，间距符合规范要求（主骨间距≤1200mm，付骨间距≤600mm），吊筋固定牢固，无松动；石膏板铺设平整，接缝处理规范，采用嵌缝石膏、绷带等辅料处理，避免后期开裂；造型符合设计方案要求，线条流畅。
（二）会议区石膏板边吊
施工范围：会议区周边，工程量25㎡（按实际施工面积结算，偏差≤±3%）
材料要求：与会议区石膏板造型吊顶材料一致，具体如下：
（1）龙骨：品牌轻钢系列国标龙骨，60轻钢主骨、50轻钢付骨，材质符合国标，防锈、承重力强；
（2）吊挂配件：直径8mm吊筋、爆头、吊挂配件等，配套合格；
（3）石膏板：品牌系列9.5mm纸面石膏板；
（4）辅料：30直钉、自攻丝（防锈处理）等，符合施工标准。
施工要求：龙骨安装平整牢固，石膏板铺设紧密、平整，接缝处理规范，边吊线条流畅，与造型吊顶衔接自然，无高低差、缝隙。
（三）接待区/储藏室石膏板平顶
施工范围：接待区、储藏室，工程量20㎡（按实际施工面积结算，偏差≤±3%）
材料要求：与会议区石膏板边吊材料完全一致，包含品牌轻钢国标龙骨、直径8mm吊筋、品牌系列9.5mm纸面石膏板及30直钉、自攻丝等配套辅料，所有材料符合国标及工程装修要求。
施工要求：吊顶安装平整、牢固，无塌陷、松动隐患；石膏板接缝处理规范，表面光滑，无明显接缝痕迹；平顶高度符合设计方案要求，不影响室内采光及空间使用。
（四）顶面乳胶漆施工
施工范围：全覆盖60㎡装修区域顶面，包含所有吊顶及未吊顶区域（若有）。
施工工序：严格按照“满刮腻子找平2遍→打磨平整→涂刷工程净味乳胶漆3遍”的工序施工，柜眉上部需涂刷基膜，确保附着力。
材料要求：
（1）乳胶漆：工程净味型，环保达标（甲醛、VOC等有害物质含量符合国家相关标准），遮盖力强、不易褪色、易清洁；
（2）辅料：腻子（耐水型）、嵌缝石膏粉、高强石膏粉、接缝绷带、白乳胶（环保型）、滚筒等，均为合格产品，与乳胶漆配套使用，确保施工效果。
施工要求：腻子施工平整，无疙瘩、无划痕，打磨后表面光滑；乳胶漆涂刷均匀，无流挂、无漏刷、无色差，表面细腻光滑；完工后顶面无裂缝、无污渍，环保达标，可直接投入使用。
（五）顶部光源与设施安装
总体要求：所有光源及设施需符合国家电器安全标准，安装牢固、使用正常，光源亮度均匀，满足融媒体中心办公、会议等场景需求；最终安装效果以采购人实际确认为准，中标人需配合采购人进行调整。
具体参数：所有光源的造型、规格、数量均以采购人实际确定为准，供应商需配合采购人完成选型、调整，确保符合使用需求，核心质量要求如下：
（1）吊顶软膜灯：白色光源，色温6000K（正白光），灯箱表面平整、透光均匀，无漏光、暗区；含全套安装配件及安装服务，具体造型、尺寸以采购人实际确定为准。
（2）LED射灯：白色光源，色温6000K，射灯照射角度可调，亮度充足、节能耐用；含全套安装配件及安装服务，具体数量、安装布局以采购人实际确定为准。
（3）线性灯带：材质为LED，色温6000K，亮度均匀；含安装配件及安装服务，具体单根长度、根数以采购人实际确定为准。
（4）异形硅胶灯带：材质为硅胶LED，色温6000K，适配吊顶异形部位，柔软可弯曲；含安装配件及安装服务，具体组数、尺寸以采购人实际确定为准。
（5）吊顶灯带：材质为LED，色温6000K，嵌入吊顶安装，亮度均匀；含安装配件及安装服务，具体总长度以采购人实际确定为准。
售后要求：所有光源及设施质保期≥1年，质保期内出现损坏、故障，供应商需在≤24小时响应，免费维修或更换。
4.墙面与隔断处理工程参数
（一）轻钢龙骨隔断墙
施工范围：按设计方案划分区域，工程量20㎡（偏差≤±3%）
材料要求：
（1）龙骨：90mm国标轻钢龙骨，材质为冷轧钢板，防锈、承重力强，符合国标要求；
（2）面板：细木工板（厚度符合施工要求，环保达标）+ 品牌系列12mm纸面石膏板（双面铺设），石膏板防火、防潮、不易变形。
施工要求：龙骨安装牢固，间距符合规范要求，隔断墙垂直、平整，无倾斜、松动；面板铺设紧密，接缝处理规范，表面光滑，可满足后续墙面装饰需求；隔断墙隔音、防潮性能符合办公要求。
（二）墙面定制墙板
施工范围：指定墙面区域，工程量40㎡（偏差≤±3%）
材料要求：
（1）打底：12mm细木工板，环保达标（甲醛含量符合国家相关标准），材质坚韧，附着力强；
（2）面板：18mm实木颗粒板，环保达标，表面平整、无瑕疵，颜色、纹理按采购人确认的设计方案执行。
施工要求：细木工板打底平整、牢固，无松动、起鼓；实木颗粒板上墙贴合紧密，拼接无缝隙、无高低差，固定牢固；墙板边缘处理规范，无毛刺、破损，与踢脚线、吊顶衔接自然。
（三）实木踢脚线
施工范围：全覆盖60㎡装修区域墙面底部，总长度24m（偏差≤±3%）
材料要求：实木免漆材质，环保达标，颜色与墙面、地面、墙板搭配协调（按采购人确认的设计方案执行），材质坚硬、不易变形、耐磨、易清洁。
施工要求：配套提供安装辅料（防锈钉子、密封胶等），踢脚线安装平整、牢固，与墙面、地面紧密贴合，无缝隙；接口处理规范，拼接整齐，线条流畅，无毛刺、破损。
5.定制展示柜与门体工程参数
（一）接待区展示柜
规格尺寸：820mm（宽）×2800mm（高）×510mm（深），具体尺寸可按现场实际情况微调（需经采购人确认）。
材料要求：采用实木颗粒板，环保达标（甲醛含量符合国家相关标准），板材厚度符合设计要求，表面平整、无瑕疵，颜色、纹理按采购人确认的设计方案执行。
施工及质量要求：定制尺寸精准，结构牢固，承重性能良好；柜体表面光滑，无划痕、无瑕疵，边角打磨光滑，无毛刺；安装牢固，与墙面、地面衔接自然，无晃动；内部布局按设计方案执行，满足展示需求。
（二）会议室展示柜
规格尺寸：4700mm（宽）×2800mm（高）×515mm（深），具体尺寸可按现场实际情况微调（需经采购人确认）。
材料要求：采用实木颗粒板，环保达标，板材厚度符合设计要求，表面平整、无瑕疵；配套玻璃门（钢化玻璃，厚度≥5mm，透明、无划痕、不易破碎），配套LED灯带（与顶部光源色温一致，6000K）。
施工及质量要求：定制尺寸精准，结构牢固，承重性能良好；柜体表面光滑，边角打磨光滑；玻璃门安装平整、牢固，开关顺畅，密封性能好；灯带安装隐藏式，亮度均匀，与柜体搭配协调；内部布局按设计方案执行，满足展示、储物需求。
（三）储藏室成品展示柜
规格尺寸（共4组），具体根据现场实际测量情况微调：
（1）第1组：2000mm（宽）×2500mm（高）×500mm（深）；
（2）第2组：2500mm（宽）×2500mm（高）×500mm（深）；
（3）第3组：1500mm（宽）×2500mm（高）×500mm（深）；
（4）第4组：3000mm（宽）×2500mm（高）×500mm（深）。
结构及材料要求：
（1）结构：5层设计，每层承重180-240KG（需提供承重检测报告）；
（2）层板：厚度0.38mm，采用冷轧工艺制作，材质为钢板，防锈、耐磨、承重力强；
（3）立柱、横梁：采用热轧工艺制作，材质为钢板，防锈、承重力强，与层板配套衔接紧密。
施工及质量要求：成品展示柜尺寸精准，结构牢固，无晃动；层板安装平整、牢固，承重性能符合要求；立柱、横梁连接紧密，无松动；所有金属部件均做防锈处理，表面光滑，无划痕、无锈蚀；安装牢固，与储藏室空间搭配协调，便于物品堆放、取用。
（四）储物间木门
规格尺寸：0.8m（宽）×2.2m（高），门扇厚度4.5cm，尺寸偏差≤±2mm。
材料及性能要求：
（1）材质：环保材质，甲醛含量低（符合国家相关标准），抗变形、防潮性能强，适合储物间使用；
（2）门套：厚重型，材质与门扇匹配，环保达标，防锈、不易变形；
（3）性能：静音效果好（配套静音合页、门锁），开关顺畅，密封性能好，不易变形、开裂。
施工要求：含全套安装服务及配套五金件（合页、门锁、门把手等），安装牢固，门扇垂直、平整，开关顺畅，无卡顿、异响；门套与墙面、地面衔接紧密，无缝隙，表面光滑，无瑕疵。
6.配套设施与装饰工程参数
（一）插座
规格：白色五孔插座，符合国家电器安全标准，质量合格，耐用、防漏电；
数量：≥20个（按设计方案布局，≥20个，可根据实际需求增加，不额外收费）；
安装要求：安装平整、牢固，位置符合设计方案，便于办公设备、电器使用；接线规范，做好绝缘防护，无漏电隐患；插座面板无划痕、无瑕疵，与墙面装饰协调。
（二）配电箱及安装
材料要求：配电箱为合格产品，规格符合60㎡区域用电需求，材质坚韧、防水、防尘；配套漏电保护器、空气开关（规格按电路设计要求配置），均为合格产品，符合国家电器安全标准，漏电保护、过载保护性能达标。
安装要求：含全套安装服务，配电箱安装位置符合设计方案，安装平整、牢固，便于操作、维护；内部接线规范，排列整齐，标识清晰；漏电保护器、空气开关安装规范，动作灵敏，可有效保护电路及用电设备安全；安装完成后需进行调试，确保使用正常。
售后要求：配电箱及配套配件质保期≥1年，质保期内出现故障，供应商需≤24小时响应，免费维修或更换。
（三）电动升降幕布
规格：98寸，幕布材质为绿布，无反光、无瑕疵；
配套服务：含幕布升降盒定制（材质与吊顶、墙面装饰协调）、全套安装服务及配套电机、遥控器；
质量要求：电动升降功能顺畅，无卡顿、异响；幕布展开平整，无褶皱；升降盒安装隐藏式，与吊顶衔接自然，不影响整体装饰效果；遥控器操作便捷，信号稳定；质保期≥1年，质保期内出现故障，免费维修或更换。
（四）形象墙
总体要求：形象墙设计需符合融媒体中心定位，风格简洁、大气、专业，最终效果以采购人实际确认为准；供应商需提供形象墙设计效果图，配合采购人调整优化，直至满意。
室内形象墙：含LOGO文字制作及安装，LOGO文字材质为优质亚克力或金属（按采购人要求选择），字体、颜色、尺寸按采购人确认方案执行；安装平整、牢固，表面光滑，无划痕、无瑕疵，与墙面装饰协调。
室外形象墙：含LOGO文字制作及安装、预估4.5m×2.8m格栅，具体根据实际情况微调。
（1）格栅：材质为实木颗粒板，规格4.5m×2.8m，具体根据实际情况微调。要求安装平整、牢固，线条流畅，表面无划痕、无锈蚀；
（2）LOGO文字：与室内形象墙LOGO风格一致，材质、字体、颜色按采购人要求执行，安装牢固，清晰醒目，适配格栅尺寸；
施工要求：形象墙施工规范，材质环保、耐用，安装牢固，无松动、脱落隐患；施工完成后清理现场，无施工杂物、污渍。
（五）办公区卷帘
规格：宽度3.2米×高度1.8米，尺寸偏差≤±2mm，具体尺寸可按现场实际窗户尺寸微调（需经采购人确认）；
材料要求：纯色设计（颜色按采购人确认的设计方案执行），材质为防晒、防污、易清洁的卷帘面料，厚度适中，遮光性能良好，不易褪色、变形；
配套服务：含测量、定制、安装全套服务，配套卷帘轨道、控制装置（手动或电动，按采购人要求选择）；
施工要求：测量精准，定制尺寸符合要求；安装平整、牢固，卷帘升降顺畅，无卡顿、异响；轨道与窗户、墙面衔接自然，无缝隙；卷帘表面无划痕、无瑕疵，颜色均匀，与办公区整体装饰协调。
[image: 郑州信息科技职业学院融媒体中心平面布局图]
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	办公桌椅
	定制会议区、办公区、接待区桌椅，所有产品符合国家环保标准及融媒体中心办公场景适配要求，具体参数如下：
会议区：1张会议桌（3m×1.2m×0.8m，尺寸误差±10cm，表面耐磨易清洁、承重强）；10把配套椅子，风格统一，贴合人体工学，框架稳固、无尖锐边角，便于移动收纳，适配高频会议使用。
办公区：6套工位桌椅，每套含1张书桌+1把办公椅。材质为实木颗粒板，立柱桌腿、结构稳固，桌面平整耐磨，预留布线空间更佳；办公椅为皮质，贴合人体工学，优先可调节高度，耐磨防污、稳固耐用。
接待区：1桌2椅。洽谈桌（直径50cm，岩板台面，耐磨耐高温易清洁），桌腿稳固、外观简洁；配套椅子风格统一，舒适稳固、无异味，便于移动，适配接待洽谈场景。
通用要求：所有产品及配件符合环保标准，做工精细、无瑕疵，五金防锈耐用，可结合现场实际微调（需提前沟通）。
	套
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	融媒素养：全员赋能与组织机制提升
	1.技术能力融合提升体系
双轮驱动模式：联动专业媒体建立专家智库，以学生记者团为核心，构建“专业内容生产+AI新媒体技术赋能”双轮驱动模式。
专职督导力量：组建40人以上专职教师督导队伍，分级建立常态化研讨机制（每季度1次专题研讨会）。搭建舆情闭环管理平台，实现舆情发现、处置、复盘全流程数字化，专职力量全程督导落地。
2.综合素养提升工程
“1+3+N”传帮带体系：组建内容创作、视觉设计、舆情分析三大精英小组。从二级部门遴选≥30名骨干通讯员（每部门≥1人），实行“导师制”培养，建立专业媒体讲师团定期进校授课机制。
头雁项目孵化机制：重点遴选并孵化≥5个融媒体示范标杆项目，设置专项孵化基金。实行专职力量全周期统筹培育与督导，确保项目落地见效并形成可复制模板。
培训频次与级别：实施分级培训计划，全年累计开展≥10场专业培训。其中：
初级培训：面向全员，覆盖≥100人次，普及基础融媒素养。
高级特训：面向骨干通讯员及教师团队，开展≥4次，提升专业创作与技术应用能力。
外出研修：组织20人次赴先进院校或媒体机构参访学习。
3.阵地标准化管控体系
三级联动质控机制：构建“学生自检、教师复核、宣传部终审”的三级闭环审核防线。
技术端：全时段接入专业内容安全审校系统，实现关键词自动筛查与风险预警。
人工端：严格执行审核流程，专职力量参与全过程质控监管，确保内容合规零差错。
4.支撑机制
专职保障专班：组建≥3人的融媒体保障专班（技术、融媒、策划），提供1人专人驻场服务1年，学校大活动期间进行特别支持。
人才培养：培育并经专业媒体认证30名校级融媒体骨干力量，建立人才储备库。
品牌影响力：打造≥2个具备全国影响力的校园融媒标杆产品，实现媒体高频次曝光，提升学校品牌美誉度。
经济效益体现：通过标准化流程与技术赋能，预计降低后续内容生产及技术维护成本，实现降本增效。
	年
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	融媒品牌：打造宣传品牌提升学校影响力
	1.媒体矩阵品牌传播：协同发力，实现品牌影响力跃升
以学校融媒体中心为核心，搭建“官方网站+官方微信公众号+微博+视频号+抖音+学习强国号+媒体平台”的全媒体宣传矩阵，实现多平台协同发力、差异化内容输出，推动学校品牌影响力从“区域领先”向“全国示范”跨越。
验收标准：①完成全媒体宣传矩阵搭建，所有平台正常运营，无断更、异常情况；②各平台内容差异化落地，官方网站及新闻专栏每月（寒暑假除外）发布办学成果、学术动态类内容≥15条，移动端（微信）每月（寒暑假除外）发布校园日常、师生风采类内容≥20条，短视频平台（视频号、抖音等）每月（寒暑假除外）发布特色办学、校园文化类内容≥7条。
2.爆款内容打造：精准发力，借媒体传播扩大社会效应
以学校融媒体中心为内容生产核心，聚焦学校办学特色、学科优势、师生典型、校园文化等核心素材，打造具有学校辨识度的爆款宣传内容，设计高互动性校园话题，目标登上同城热搜榜；挖掘师生典型案例制作深度报道，强化学校特色教育品牌认知度，形成广泛社会影响，为学校发展营造良好舆论环境。
验收标准：①平均每月完成1款百万级传播量内容策划（传播量以各平台累计阅读量、播放量、转发量合计为准），全年累计完成12款，每款内容均需提交完整策划方案、结案报告及传播数据截图；②年度完成3款千万级传播量爆款内容策划，每款内容传播量以各平台累计阅读量、播放量、转发量合计为准，需提交头部资源刊发截图及数据复盘总结报告；③全年≥10个校园相关话题登上同城热搜榜（热搜排名不低于10位），提交热搜截图及话题运营报告；④全年挖掘师生典型案例≥10个，制作深度报道≥10篇，每篇报道均在融媒体矩阵同步推送，且被≥3家省级及以上媒体转载。
3.线上线下联动：全域发力，形成传播裂变效应
依托学校融媒体中心全媒体资源，为学校各项宣传工作提供内容运营、平台推荐、数据监测等全流程支持，同时联动学校各职能部门、二级学院，联合举办学校学术论坛、融媒体宣传研讨会、校园文化节等线下活动，重点开展“主流媒体进校园”专项活动，构建“线上传播+线下体验”的立体传播体系，邀请主流媒体深度走进校园、体验办学特色，产出深度报道，经融媒体矩阵二次转发、扩散，形成传播裂变，全方位提升学校知名度与美誉度。
验收标准：①服务期内，联合举办线下宣传类活动≥2场，每场活动需提交活动方案、现场照片、媒体报道汇总及线上传播数据；②“主流媒体进校园”专项活动每年举办1场，每场独立执行，邀约省级及以上主流媒体≥30家，其中中央级媒体≥5家（含新华社等官方媒体及所属新媒体平台）、省级主流媒体≥25家（含省级党报、省级广播电台及所属新媒体平台）；③“主流媒体进校园”活动后，参与媒体每家需产出≥1篇深度报道，聚焦学校办学成果、融媒体建设成效等，所有报道需提交原文截图及转载记录。
	年
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表3 高性能工作站（高性能电脑主机+高性能电脑显示器）技术参数

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	是否提供证明材料

	▲
	1 
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2 
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥64GB
	/

	▲
	3 
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持DDR5及以上内存类型
	/

	▲
	4 
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	/

	▲
	5 
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6 
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量
	/

	
	7 
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	是
	/
	/

	
	8 
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	▲
	9 
	产品规格
	*主板规格
	*主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	/

	▲
	10 
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	/

	▲
	11 
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥64GB
	/

	▲
	12 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	13 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥1TB
	/

	▲
	14 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	15 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘总容量
	是
	≥4TB
	/

	▲
	16 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘转速
	是
	≥7200rpm
	/

	
	17 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘形态
	否
	/
	/

	
	19 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	/
	/

	▲
	20 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义
	/

	
	21 
	产品规格
	*存储设备规格
	存储设备扩展盘位
	否
	/
	/

	▲
	22 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参数要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	/

	▲
	23 
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡
	/

	▲
	24 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存类型
	否
	GDDR7
	/

	▲
	25 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥256 位
	/

	▲
	26 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥16GB
	/

	
	27 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	/

	▲
	29 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	是
	≥3840×2160
	/

	
	30 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	≥32英寸
	/

	▲
	33 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9
	/

	▲
	34 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	/

	▲
	35 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	▲
	36 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	▲
	37 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	/

	
	38 
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	/
	/

	
	39 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器数量
	否
	/
	/

	▲
	40 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	42 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头数量
	否
	≥1个
	/

	
	43 
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	/
	/

	▲
	44 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	104 键
	/

	▲
	45 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头像素
	否
	≥50 万
	/

	▲
	46 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头分辨率
	否
	≥800×600
	/

	▲
	47 
	产品规格
	*外设规格
	*扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	/

	▲
	48 
	产品规格
	*外设规格
	*扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	/

	
	49 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器总谐波失真
	否
	/
	/

	
	50 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器最大声压级
	否
	/
	/

	▲
	51 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	52 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm
	/

	▲
	53 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	/

	▲
	54 
	产品规格
	*外设规格
	*有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米
	/

	▲
	55 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	56 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	/

	▲
	57 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	58 
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	/

	▲
	59 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标DPI 分辨率
	否
	800~1600
	/

	
	60 
	产品规格
	*外设规格
	鼠标颜色
	否
	/
	/

	▲
	61 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	/

	
	62 
	产品规格
	*外设规格
	内置光驱
	否
	/
	/

	▲
	63 
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1
	/

	
	64 
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	/
	/

	
	65 
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	66 
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口
	/

	
	67 
	产品规格
	*外部接口规格
	USB 母座接口要求
	否
	/
	/

	▲
	68 
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	69 
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	70 
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	71 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	▲
	72 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； 
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； 
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； 
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； 
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； 
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； 
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	/

	▲
	73 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	/

	▲
	74 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	否
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	/

	▲
	75 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： 
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; 
b) 可触及面温度小于45℃ ;
c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	/

	▲
	76 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	/

	
	77 
	产品规格
	*整机基础规格
	机身材质
	否
	/
	/

	▲
	78 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	79 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于 40L
	/

	▲
	80 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	核数≥24核,线程数≥32
	/

	▲
	81 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥2.2GHz
	/

	▲
	82 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB
	/

	▲
	83 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	84 
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	85 
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥2560×1440
	/

	▲
	86 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥800MHz
	/

	▲
	87 
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1600MT/s
	/

	▲
	88 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	/

	▲
	89 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	/

	▲
	90 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8 位
	/

	▲
	91 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	/

	▲
	92 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 3
	/

	▲
	93 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤6ms
	/

	▲
	94 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥300 尼特
	/

	▲
	95 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	/

	▲
	96 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	/

	▲
	97 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	/

	▲
	98 
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	/

	
	99 
	性能要求
	*网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	是
	/
	/

	
	100 
	性能要求
	*网络设备性能
	无线网卡频宽
	是
	/
	/

	▲
	101 
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4
	/

	
	102 
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	103 
	功能要求
	*主板功能
	*主板USB 瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	/

	▲
	104 
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	105 
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	▲
	106 
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	
	107 
	功能要求
	*显卡功能
	独立显卡数量
	否
	/
	/

	▲
	108 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	▲
	109 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	/

	▲
	110 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器参数调节
	否
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； 
b) 支持色温、亮度、对比度调节
	/

	
	111 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	112 
	功能要求
	外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	113 
	功能要求
	外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	114 
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	否
	/
	/

	▲
	115 
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	
	116 
	功能要求
	*存储功能
	内置控制器固态存储加密
	否
	/
	/

	▲
	117 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	
	118 
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡频段
	否
	/
	/

	
	119 
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	120 
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	
	121 
	功能要求
	*网络设备功能
	蓝牙协议
	是
	/
	/

	▲
	122 
	功能要求
	*网络设备功能
	*有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	/

	
	123 
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡标准
	否
	/
	/

	▲
	124 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络设备拆装
	否
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	▲
	125 
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	/

	▲
	126 
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	127 
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	
	128 
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	129 
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	130 
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	/

	▲
	131 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	▲
	132 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	▲
	133 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	134 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	135 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	固件升级
	否
	/
	/

	▲
	136 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	▲
	137 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	138 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	139 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	140 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	141 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	142 
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	143 
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	144 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	/
	/

	
	145 
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	146 
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	147 
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	/

	▲
	148 
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	/

	▲
	149 
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	/

	▲
	150 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	/

	▲
	151 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	/

	▲
	152 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	/

	▲
	153 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	否
	≥4 万小时
	/

	▲
	154 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	▲
	155 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	▲
	156 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	▲
	157 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	▲
	158 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	▲
	159 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	▲
	160 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	/

	▲
	161 
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	162 
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	163 
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	164 
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	165 
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	166 
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供经自检测试工具
	/

	▲
	167 
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	/

	▲
	168 
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	/

	▲
	169 
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	▲
	170 
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	171 
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	172 
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	是
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	/

	▲
	173 
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	/

	▲
	174 
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	175 
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	176 
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	177 
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	178 
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	▲
	179 
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	▲
	180 
	供应保障要求
	供应链质量*
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	181 
	供应保障要求
	供应链质量*
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	182 
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	183 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	184 
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	/
	/

	
	185 
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	/
	/

	▲
	186 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； 
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； 
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	187 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	▲
	188 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	/


	表4 便携式计算机（移动采编计算机）技术参数

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	▲
	1 
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2 
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥16GB
	/

	▲
	3 
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	/

	▲
	4 
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	/

	▲
	5 
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6 
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	/

	
	7 
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	否
	/
	/

	
	8 
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	▲
	9 
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥8GB
	/

	▲
	10 
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥16GB
	/

	▲
	11 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	12 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥1TB
	/

	▲
	13 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	
	14 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘数量
	否
	/
	/

	
	15 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘总容量
	否(若配备机械硬盘可作为评分项)
	/
	/

	
	16 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘转速
	是
	/
	/

	
	17 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘形态
	否
	/
	/

	
	19 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	/
	/

	
	20 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储形态
	否
	/
	/

	▲
	21 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	/

	▲
	22 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参与要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
	/

	▲
	23 
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡
	/

	▲
	24 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存类型
	否
	GDDR6
	/

	▲
	25 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存位宽
	是
	显存位宽≥128位
	/

	▲
	26 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存容量
	是
	显存容量≥8GB
	/

	
	27 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	/

	▲
	29 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	是
	≥2560×1600
	/

	
	30 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	供应商给出显示屏的尺寸信息
	/

	▲
	33 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:10
	/

	▲
	34 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	▲
	35 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	▲
	36 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示器镜面反射率≤10%
	/

	▲
	37 
	产品规格
	*外设规格
	*传声器数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	38 
	产品规格
	*外设规格
	*扬声器数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	39 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	40 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	42 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头数量
	否
	≥1个
	/

	
	43 
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	/
	/

	▲
	44 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等
	/

	▲
	45 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头像素
	是
	≥100 万
	/

	▲
	46 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头分辨率
	是
	≥1280x720
	/

	▲
	47 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	/

	▲
	48 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器频率范围
	是
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	/

	▲
	49 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器总谐波失真
	是
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	/

	▲
	50 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器最大声压级
	是
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	/

	▲
	51 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm
	/

	▲
	52 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	/

	▲
	53 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	54 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	55 
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	/

	▲
	56 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标 DPI分辨率
	否
	800~1600
	/

	
	57 
	产品规格
	*外设规格
	鼠标颜色
	否
	/
	/

	▲
	58 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	/

	▲
	59 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm
	/

	▲
	60 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质
	/

	
	61 
	产品规格
	*外设规格
	光驱规格
	否
	/
	/

	▲
	62 
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1（可通过扩展坞支持）
	/

	
	63 
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	/
	/

	
	64 
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	65 
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	/

	▲
	66 
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	67 
	产品规格
	*外部接口规格
	*输入充电接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	68 
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	69 
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	70 
	产品规格
	*电池规格
	*电池额定能量
	否
	≥50Wh
	/

	▲
	71 
	产品规格
	*电池规格
	*电池充放电次数
	是
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	/

	
	72 
	产品规格
	*电池规格
	快速充电功能
	是
	/
	/

	▲
	73 
	产品规格
	*电池规格
	*电池安全要求
	否
	符合 GB 31241 的规定
	/

	
	74 
	产品规格
	*电池规格
	电池电芯材质
	否
	/
	/

	▲
	75 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
 b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	▲
	76 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； 
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； 
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； 
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； 
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； 
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； 
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； 
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	/

	▲
	77 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	否
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	/

	▲
	78 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：
a) 键帽温度不高于38℃ ;
b) 键盘间隙温度不高于40℃ ;
c) 掌托温度不高于38℃ ;
d) 触控板温度不高于38℃ ;
e) 底壳温度不高于45℃
	/

	▲
	79 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	/

	▲
	80 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机重量
	否
	≤2.2kg
	/

	▲
	81 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机厚度
	否
	≤22mm（不含脚垫）
	/

	
	82 
	产品规格
	*整机基础规格
	机身材质
	否
	/
	/

	▲
	83 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	84 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	≥10
	/

	▲
	85 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥1.8GHz
	/

	▲
	86 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB
	/

	▲
	87 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	88 
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	89 
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	/

	▲
	90 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	/

	▲
	91 
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	/

	▲
	92 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	/

	▲
	93 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥240Hz
	/

	▲
	94 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8 位
	/

	▲
	95 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	/

	▲
	96 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 4
	/

	▲
	97 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤30ms
	/

	▲
	98 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥250 尼特
	/

	▲
	99 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	/

	▲
	100 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	/

	▲
	101 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	/

	▲
	102 
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	/

	▲
	103 
	性能要求
	*网络设备性能
	*支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	/

	▲
	104 
	性能要求
	*网络设备性能
	*无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	/

	▲
	105 
	性能要求
	*电源适配器性能
	*电源适配器电源效率
	是
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	/

	▲
	106 
	性能要求
	*待机性能
	*满载待机性能（LTP）
	是
	≥1.5 小时
	/

	▲
	107 
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量
	/

	
	108 
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	109 
	功能要求
	*主板功能
	*主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	/

	▲
	110 
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	111 
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	否
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	/

	▲
	112 
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	113 
	功能要求
	*显卡功能
	*显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	/

	
	114 
	功能要求
	*外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	115 
	功能要求
	*外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	116 
	功能要求
	*外设功能
	音频处理功能
	否
	/
	/

	
	117 
	功能要求
	*外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	118 
	功能要求
	*外设功能
	触控板多点触控
	否
	/
	/

	▲
	119 
	功能要求
	*外设功能
	*光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	/

	▲
	120 
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	/

	▲
	121 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	▲
	122 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡频段
	否
	支持双频段
	/

	
	123 
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	124 
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	▲
	125 
	功能要求
	*网络设备功能
	*蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本
	/

	
	126 
	功能要求
	*网络设备功能
	有线网卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	127 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分
	/

	
	128 
	功能要求
	*网络设备功能
	网络设备拆装
	否
	/
	/

	▲
	129 
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	/

	▲
	130 
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	131 
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	▲
	132 
	功能要求
	*外部接口功能
	*输入充电接口类型
	否
	DC in 或 Type-C 接口
	/

	
	133 
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	134 
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	
	135 
	功能要求
	*电源功能
	电池快充
	否
	/
	/

	▲
	136 
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	/

	▲
	137 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	▲
	138 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	▲
	139 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	140 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	141 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	固件升级
	否
	/
	/

	▲
	142 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	▲
	143 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	144 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	145 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	146 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	147 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	148 
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	149 
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	/
	/

	
	151 
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	152 
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	153 
	可靠性要求
	*存储设备
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	/

	
	154 
	可靠性要求
	*存储设备
	*机械硬盘寿命
	是
	/
	/

	▲
	155 
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	/

	▲
	156 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	/

	▲
	157 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	/

	▲
	158 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	/

	▲
	159 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	是
	≥4 万小时
	/

	▲
	160 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	▲
	161 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	162 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	163 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	164 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	165 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的自由跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	166 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	167 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	/

	▲
	168 
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	169 
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	170 
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	171 
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	172 
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	173 
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	提供自检测试工具
	/

	▲
	174 
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	/

	▲
	175 
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	/

	▲
	176 
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	▲
	177 
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	178 
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	179 
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	/

	▲
	180 
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	/

	▲
	181 
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	182 
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	183 
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	184 
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	185 
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	▲
	186 
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	▲
	187 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	188 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	189 
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	190 
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	/
	/

	
	191 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	192 
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	/
	/

	▲
	193 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
 b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
 c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	194 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	▲
	195 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	/


表5便携式计算机(高性能笔记本电脑)技术参数

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	▲
	1 
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2 
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥32GB
	/

	▲
	3 
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	/

	▲
	4 
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	/

	▲
	5 
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6 
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	/

	
	7 
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	否
	/
	/

	
	8 
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	▲
	9 
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥8GB
	/

	▲
	10 
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB
	/

	▲
	11 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	12 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥1TB
	/

	▲
	13 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	
	14 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘数量
	否
	/
	/

	
	15 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘总容量
	否(若配备机械硬盘可作为评分项)
	/
	/

	
	16 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘转速
	是
	/
	/

	
	17 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘形态
	否
	/
	/

	▲
	19 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	/

	▲
	20 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储形态
	否
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	/

	▲
	21 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	/

	▲
	22 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参与要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
	/

	▲
	23 
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡
	/

	
	24 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存类型
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存位宽
	是
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存容量
	是
	/
	/

	
	27 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	/

	▲
	29 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	是
	≥2560×1600
	/

	
	30 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	供应商给出显示屏尺寸信息
	/

	▲
	33 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:10
	/

	▲
	34 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	▲
	35 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	▲
	36 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示器镜面反射率≤10%
	/

	▲
	37 
	产品规格
	*外设规格
	*传声器数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	38 
	产品规格
	*外设规格
	*扬声器数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	39 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	40 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	42 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头数量
	否
	≥1个
	/

	
	43 
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	/
	/

	▲
	44 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等
	/

	▲
	45 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头像素
	是
	≥100 万
	/

	▲
	46 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头分辨率
	是
	≥1280x720
	/

	▲
	47 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器功率
	否
	≥1瓦/个
	/

	▲
	48 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器频率范围
	是
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	/

	▲
	49 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器总谐波失真
	是
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	/

	▲
	50 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器最大声压级
	是
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	/

	▲
	51 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm
	/

	▲
	52 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	/

	▲
	53 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	54 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	55 
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	/

	▲
	56 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标 DPI分辨率
	否
	800~1600
	/

	
	57 
	产品规格
	*外设规格
	鼠标颜色
	否
	/
	/

	▲
	58 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	/

	▲
	59 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm
	/

	▲
	60 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质
	/

	
	61 
	产品规格
	*外设规格
	光驱规格
	否
	/
	/

	▲
	62 
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1（可通过扩展坞支持）
	/

	
	63 
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	/
	/

	
	64 
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	65 
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	/

	▲
	66 
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	67 
	产品规格
	*外部接口规格
	*输入充电接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	68 
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	69 
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	70 
	产品规格
	*电池规格
	*电池额定能量
	否
	≥50Wh
	/

	▲
	71 
	产品规格
	*电池规格
	*电池充放电次数
	是
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	/

	
	72 
	产品规格
	*电池规格
	快速充电功能
	是
	/
	/

	▲
	73 
	产品规格
	*电池规格
	*电池安全要求
	否
	符合 GB 31241 的规定
	/

	
	74 
	产品规格
	*电池规格
	电池电芯材质
	否
	/
	/

	▲
	75 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
 b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	▲
	76 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； 
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； 
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； 
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； 
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； 
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； 
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； 
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	/

	▲
	77 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	否
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	/

	▲
	78 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：
a) 键帽温度不高于38℃ ;
b) 键盘间隙温度不高于40℃ ;
c) 掌托温度不高于38℃ ;
d) 触控板温度不高于38℃ ;
e) 底壳温度不高于45℃
	/

	▲
	79 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	/

	▲
	80 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机重量
	否
	≤2.2kg
	/

	▲
	81 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机厚度
	否
	≤22mm（不含脚垫）
	/

	
	82 
	产品规格
	*整机基础规格
	机身材质
	否
	/
	/

	▲
	83 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	84 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	≥24
	/

	▲
	85 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥1.8GHz
	/

	▲
	86 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB
	/

	▲
	87 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	88 
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	89 
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	/

	▲
	90 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	/

	▲
	91 
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	/

	▲
	92 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	/

	▲
	93 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	/

	▲
	94 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8 位
	/

	▲
	95 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	/

	▲
	96 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 4
	/

	▲
	97 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤30ms
	/

	▲
	98 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥250 尼特
	/

	▲
	99 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	/

	▲
	100 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	/

	▲
	101 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	/

	▲
	102 
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	/

	▲
	103 
	性能要求
	*网络设备性能
	*支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	/

	▲
	104 
	性能要求
	*网络设备性能
	*无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	/

	▲
	105 
	性能要求
	*电源适配器性能
	*电源适配器电源效率
	是
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	/

	▲
	106 
	性能要求
	*待机性能
	*满载待机性能（LTP）
	是
	≥1.5 小时
	/

	▲
	107 
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量
	/

	
	108 
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	109 
	功能要求
	*主板功能
	*主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	/

	▲
	110 
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	111 
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	否
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	/

	▲
	112 
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	113 
	功能要求
	*显卡功能
	*显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	/

	
	114 
	功能要求
	*外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	115 
	功能要求
	*外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	116 
	功能要求
	*外设功能
	音频处理功能
	否
	/
	/

	
	117 
	功能要求
	*外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	118 
	功能要求
	*外设功能
	触控板多点触控
	否
	/
	/

	▲
	119 
	功能要求
	*外设功能
	*光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	/

	▲
	120 
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	/

	▲
	121 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	▲
	122 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡频段
	否
	支持双频段
	/

	
	123 
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	124 
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	▲
	125 
	功能要求
	*网络设备功能
	*蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本
	/

	
	126 
	功能要求
	*网络设备功能
	有线网卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	127 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分
	/

	
	128 
	功能要求
	*网络设备功能
	网络设备拆装
	否
	/
	/

	▲
	129 
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	/

	▲
	130 
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	131 
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	▲
	132 
	功能要求
	*外部接口功能
	*输入充电接口类型
	否
	DC in 或 Type-C 接口
	/

	
	133 
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	134 
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	
	135 
	功能要求
	*电源功能
	电池快充
	否
	/
	/

	▲
	136 
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	/

	▲
	137 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	▲
	138 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	▲
	139 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	140 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	141 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	固件升级
	否
	/
	/

	▲
	142 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	▲
	143 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	144 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	145 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	146 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	147 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	148 
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	149 
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	/
	/

	
	151 
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	152 
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	153 
	可靠性要求
	*存储设备
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	/

	
	154 
	可靠性要求
	*存储设备
	*机械硬盘寿命
	是
	/
	/

	▲
	155 
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	/

	▲
	156 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	/

	▲
	157 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	/

	▲
	158 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	/

	▲
	159 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	是
	≥4 万小时
	/

	▲
	160 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	▲
	161 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	162 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	163 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	164 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	165 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的自由跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	166 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	167 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	/

	▲
	168 
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	169 
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	170 
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	171 
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	172 
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	173 
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	提供自检测试工具
	/

	▲
	174 
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	/

	▲
	175 
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	/

	▲
	176 
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	▲
	177 
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	178 
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	179 
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	/

	▲
	180 
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	/

	▲
	181 
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	182 
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	183 
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	184 
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	▲
	185 
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	/

	▲
	186 
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	▲
	187 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	188 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	189 
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	190 
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	/
	/

	
	191 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	192 
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	/
	/

	▲
	193 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
 b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
 c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	194 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	▲
	195 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	/


表6台式计算机（日常采编计算机）技术参数
	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	是否提供证明材料

	▲
	1 
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	否
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2 
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥32GB
	/

	▲
	3 
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持DDR5及以上内存类型
	/

	▲
	4 
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥2
	/

	▲
	5 
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6 
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	/

	
	7 
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	/
	/

	
	8 
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	a）预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	/

	▲
	9 
	产品规格
	*主板规格
	*主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态
	/

	
	10 
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	/

	
	11 
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥64GB
	/

	▲
	12 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	13 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥1TB
	/

	
	14 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘数量
	否
	/
	/

	
	15 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘总容量
	是
	/
	/

	
	16 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘转速
	是
	/
	/

	
	17 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18 
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘形态
	否
	/
	/

	
	19 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	/
	/

	▲
	20 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态
	/

	
	21 
	产品规格
	*存储设备规格
	存储设备扩展盘位
	否
	/
	/

	▲
	22 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参数要求
	否
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
	/

	▲
	23 
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	集成显卡
	/

	
	24 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存类型
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存位宽
	是
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存容量
	是
	/
	/

	
	27 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	/

	▲
	29 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	否
	≥1920x1080
	/

	
	30 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	≥27英寸
	/

	▲
	33 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9
	/

	▲
	34 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示器外观颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	35 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	▲
	36 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	▲
	37 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	/

	
	38 
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	/
	/

	
	39 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器数量
	否
	/
	/

	▲
	40 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	
	42 
	产品规格
	*外设规格
	摄像头数量
	否
	/
	/

	
	43 
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	/
	/

	▲
	44 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	104键
	/

	
	45 
	产品规格
	*外设规格
	摄像头像素
	否
	/
	/

	
	46 
	产品规格
	*外设规格
	摄像头分辨率
	否
	/
	/

	
	47 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器功率
	否
	/
	/

	
	48 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	/
	/

	
	49 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器总谐波失真
	否
	/
	/

	
	50 
	产品规格
	*外设规格
	扬声器最大声压级
	否
	/
	/

	▲
	51 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	52 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	2.3mm~4.0mm
	/

	▲
	53 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在0.54N±0.14N
	/

	▲
	54 
	产品规格
	*外设规格
	*有线键盘连接线
	否
	≥1.5米
	/

	▲
	55 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色
	/

	
	56 
	产品规格
	*外设规格
	键盘其他要求
	否
	/
	/

	▲
	57 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	58 
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5米
	/

	▲
	59 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600
	/

	▲
	60 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	61 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	
	62 
	产品规格
	*外设规格
	内置光驱
	否
	/
	/

	▲
	63 
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1
	/

	
	64 
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	/
	/

	
	65 
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	66 
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	否
	机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）
	/

	
	67 
	产品规格
	*外部接口规格
	USB母座接口要求
	否
	/
	/

	▲
	68 
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	69 
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	70 
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	71 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	/

	▲
	72 
	产品规格
	*整机基础规格
	*状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	/

	▲
	73 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定
	/

	▲
	74 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	/

	▲
	75 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel
	/

	▲
	76 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	▲
	77 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上
	/

	▲
	78 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身材质
	否
	塑料/金属等
	/

	▲
	79 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	80 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于20L
	/

	▲
	81 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU物理核数
	否
	≥10
	/

	▲
	82 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU主频
	否
	≥1.8GHz
	/

	▲
	83 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU末级缓存容量
	是
	≥20MB
	/

	▲
	84 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	85 
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	86 
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	/

	▲
	87 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	/

	▲
	88 
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	/

	▲
	89 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	/

	▲
	90 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥75Hz
	/

	▲
	91 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8位
	/

	▲
	92 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99%sRGB
	/

	▲
	93 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E≤4
	/

	▲
	94 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤8ms
	/

	▲
	95 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥250尼特
	/

	▲
	96 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	/

	▲
	97 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	/

	▲
	98 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	/

	▲
	99 
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	/

	
	100 
	性能要求
	*网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	否
	/
	/

	
	101 
	性能要求
	*网络设备性能
	无线网卡频宽
	否
	/
	/

	▲
	102 
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	≥2个
	/

	
	103 
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	104 
	功能要求
	*主板功能
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能
	/

	▲
	105 
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	106 
	功能要求
	*主板功能
	*I/O接口功能
	否
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	▲
	107 
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	
	108 
	功能要求
	*显卡功能
	独立显卡数量
	否
	/
	/

	▲
	109 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	▲
	110 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	/

	▲
	111 
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器参数调节
	否
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	/

	
	112 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	113 
	功能要求
	外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	114 
	功能要求
	外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	115 
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	否
	/
	/

	▲
	116 
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	
	117 
	功能要求
	*存储功能
	内置控制器固态存储加密
	否
	/
	/

	▲
	118 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	
	119 
	
	*网络设备功能
	无线网卡频段
	否
	/
	/

	
	120 
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	121 
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	
	122 
	功能要求
	*网络设备功能
	蓝牙协议
	否
	/
	/

	▲
	123 
	功能要求
	*网络设备功能
	*有线网卡接口类型
	否
	支持RJ45接口
	/

	
	124 
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡标准
	否
	/
	/

	▲
	125 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络设备拆装
	否
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	▲
	126 
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	/

	▲
	127 
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	支持HDMI、VGA等≥2种显示接口
	/

	▲
	128 
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	
	129 
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	130 
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	131 
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	/

	▲
	132 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合GB18030的相关规定
	/

	▲
	133 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	▲
	134 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	135 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	▲
	136 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	▲
	137 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	▲
	138 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	139 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	140 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	141 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	142 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	143 
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	144 
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	145 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	/
	/

	
	146 
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	147 
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	148 
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	/

	
	149 
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*机械硬盘寿命
	是
	/
	/

	▲
	150 
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合GB/T9813.2的要求
	/

	▲
	151 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000万次
	/

	▲
	152 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500万次
	/

	▲
	153 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	/

	▲
	154 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	否
	≥4万小时
	/

	▲
	155 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合GB/T9254.2的规定
	/

	▲
	156 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	157 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	158 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	159 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	160 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	161 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF测试
	否
	MTBF(m1)≥3万小时
	/

	▲
	162 
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	163 
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	164 
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	165 
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	166 
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	167 
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具
	/

	▲
	168 
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	▲
	169 
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	否
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期
	/

	▲
	170 
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	▲
	171 
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	172 
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	173 
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	▲
	174 
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	/

	▲
	175 
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	176 
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	177 
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	178 
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	179 
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	▲
	180 
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	▲
	181 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	182 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	183 
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	184 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	185 
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB端口管控
	否
	/
	/

	
	186 
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	/
	/

	▲
	187 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	188 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	▲
	189 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合GB/T26572中规定
	/



二、其他项目相关要求： 
1.供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2.检测的标准依据国家有关规定执行。
3.所投货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。
4.除竞争性磋商文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
6.如果未在竞争性磋商文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商可给予补充说明。
7.质量保证期A.硬件，5年，从验收合格之日起开始计算B.软件运维，3年，从验收合格之日起开始计算，非人为或不抗力因素，导致产品损坏，供应商须免费上门维修（第一年只换不修）
8.售后服务及保修
在建设项目中，提供如下服务承诺：
①免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；
②提供7×24小时响应服务；
③对所反映的任何问题在2小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保24小时之内赶到现场以求实地解决问题；
④保证所推荐设备之间有良好互联性及兼容性；
在保修期内，成交供应商负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。成交供应商在保修期内每一季度一次巡检。
9.合同签订后30个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在响应报价之中。
10.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。供应商所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
11.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，供应商应提供相关承诺函予以响应。
12.供应商应在竞争性磋商响应文件中提供节能环保产品、企业资质证书（信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书）、专业技术人员（融媒或者网络技术相关领域副高级工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、网络舆情分析师）、业绩等证明文件。
13.供应商根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。
14.供应商针对本项目特点，应在竞争性磋商响应文件中制定质量保证措施（含设备）方案。方案应包括但不限于：质量保证体系与组织机构设置、质量控制流程与检验标准、设备选型及质量保障措施、技术标准遵循学校数据标准规范的具体实施方案、按数据中台管理规定全量归集业务数据的操作细则、数据库只读账号提供与标准数据字典编制说明、配合数据共享、定期备份、安全审计及日志留存等数据治理与安全管理的保障措施、软件系统与“云上河开”综合服务门户用户中心的对接方案（含接口规范、认证方式、数据同步机制及异常处理预案）等内容。
15.供应商针对本项目需求提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、团队成员数、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
16.供应商还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。
三、验收方式及标准
1、验收组织方式：自行组织  委托第三方组织
   验收主体： 郑州信息科技职业学院                               
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：            否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
2、履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
3、履约验收方式：一次性验收         
                 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
履约验收程序：                                                                     
5、履约验收的内容：                                                              
6、履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。                                     
7、是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
8、履约验收其他事项： 无    。        

[bookmark: _Toc9116]
第六章 磋商方法和标准
[bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2]一、磋商方法 
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查、详细评审后，按综合评审得分由高到低顺序推荐排名。如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。
[bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3]（一）初步审查
竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。依据以下标准对供应商进行审查，有一项不符合初步审查标准的，该供应商为不合格。
此处的审查包括三个部分：雷同性分析、资格性审查、实质性审查
1.雷同性分析：磋商响应文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；
 2.资格性审查：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；
 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料）；
 （3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；
 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；
 （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
 （6）信用查询记录符合竞争性磋商文件规定（采购人查询，供应商无需提供证明材料）;
 （7）其他资格要求。
本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
□本项目专门面向小微企业采购，提供小微企业声明函。
3.实质性审查
 （1）签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；
 （2）磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；
 （3）供货期、质保期符合竞争性磋商文件的要求；
 （4）磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；
 （5）总报价未超过最高限价；
 （6）采购标的是否符合竞争性磋商文件要求；
 （7）磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件；
 （8）带▲代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标（响应）被拒绝；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各供应商资格均不合格）；
（10）竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。
（以上要求中，如有供应商成立时限不足1年的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）
（二）详细评审
[bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3]1．澄清有关问题
1.1对于竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。
1.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
[bookmark: _Toc2074264070_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc577657209_WPSOffice_Level3]22.政府采购异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
3．综合比较与评价
3.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
3.2磋商及最后报价：
3.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。  
3.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
3.2.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向通过初步审查的供应商发起竞争性磋商响应最后报价（二次）。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，供应商未提交最后报价的，视为供应商退出磋商，其响应文件无效。
3.2.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
3.3磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
3.4竞争性磋商小组完成评审后，应当出具书面磋商评审报告。
3.5竞争性磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。
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	[bookmark: _Toc13426]评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值

	报价部分（30分）
	报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和响应报价得分。（当涉及政府采购政策叠加适用，统一在最后报价的基础上进行价格扣除）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
	30

	综合部分（13分）
	企业实力
	供应商具备有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得2分，最多得4分。
注：需提供证书扫描件。
	4

	
	类似项目业绩
	提供供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一份有效业绩得2分，最多得4分。
注：投标文件中须附以下证明材料扫描件，清晰可辨并加盖供应商电子签章：
① 业绩合同扫描件（包含合同双方名称、项目名称、合同金额、签订日期及双方盖章等关键页）；
② 与该合同对应的发票扫描件，证明材料不清晰、不完整的不予认可。供应商需保证所提供业绩材料的真实性，弄虚作假者自行承担相关法律责任。
	4

	
	快递包装
	供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。
	2

	
	节能环保产品
	本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书0.5分，最多得3分。
供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
	3

	技术部分（57分）

	技术参数
	磋商小组根据响应文件和相关证明材料对磋商文件的响应情况，对照判断所供货物是否满足磋商文件的要求，供应商可提供技术参数满足或优于磋商文件要求的产品：
1.带“▲”代表实质性指标，所投产品应符合或优于该指标要求，不满足的响应文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。
2.带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标共3项，共12分，每有一项不满足的扣4分（具备独立知识产权）。
3.不带“★”且不带“▲”的技术参数及功能要求为一般技术参数，满分20分，每有1项不满足扣0.5分，超过40项不满足视为响应文件有重大或不可接受的偏差，文件无效。
注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	32

	
	专职保障专班
	1、具有一名副高级工程师（融媒或者网络技术相关领域）以上职称证书的得2分，本项最高得2分。
2、具备系统集成项目管理工程师或网络工程师或网络舆情分析师，每满足一人得1分，最高2分。
注：需提供人员有效证明资料的原件扫描件、截止开标时间（不含当月）近半年内任意1个月供应商为其缴纳社会保险有效凭证。
	4

	
	项目实施方案
	供应商根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。
供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 8分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得5分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2分；未提供相关内容的得0分。
	8

	
	售后服务方案
	供应商针对本项目需求提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、团队成员数、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得8分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得5分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得2分；未提供相关内容的得0分。
	8

	
	培训
方案
	供应商针对本项目特点制定的培训方案内容完整，包括培训目标、培训内容、培训资料、培训次数、培训人员数量、培训方式、培训师资安排等，供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	5








第七章 政府采购合同
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政府采购货物买卖合同




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）： 郑州信息科技职业学院 
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 郑州信息科技职业学院融媒体中心建设项目 
         采购项目编号： 豫财磋商采购-2026-313
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款： 合同正式签订后7个工作日内，采购人向成交人支付合同金额的30%作为预付款（人民币：XX.XX元，大写：XX元整）；全部货物交付、空间建设安装调试完毕，采购人支付合同金额的60%（人民币：XX.XX元，大写：XX元整）；剩余合同金额的10%（人民币：XX.XX元，大写：XX元整）在最终验收合格之日起30个工作日内由采购人无息支付给成交人。其中涉及预付款的：合同正式签订后，采购人向成交人支付合同金额的30%预付款 。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体： 郑州信息科技职业学院  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：  无（产权过户登记等）。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc17904]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc6977]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1） 按照合同规定的方式和期限向乙方支付相应的费用。
（2） 向乙方提供必要的支持。
（3） 保证提供的信息和资料真实、准确、完整。
（4） 保护乙方的商业秘密。
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附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

[bookmark: _Toc495162933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1740618990_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc285380293_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1775221587_WPSOffice_Level1]河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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[bookmark: _Toc898079186_WPSOffice_Level3]附：
[bookmark: _Toc853194655][bookmark: _Toc1587242122][bookmark: _Toc347624563][bookmark: _Toc658018444_WPSOffice_Level2]关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
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　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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