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第1章 [bookmark: _Toc31296][bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc5288][bookmark: _Toc9300] 竞争性磋商公告
河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc6586678][bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303]项目概况
河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年08月03日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc18667][bookmark: _Toc5707][bookmark: _Toc23437]一、项目基本情况
1、项目编号：豫财磋商采购-2026-711
2、项目名称：河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：3680800.00元；
最高限价：3680800元；
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20261190-1
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目包1
	965000
	965000

	2
	豫政采(2)20261190-2
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目包2
	645000
	645000

	3
	豫政采(2)20261190-3
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目包3
	935000
	935000

	4
	豫政采(2)20261190-4
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目包4
	1135800
	1135800


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1标包划分：共划分四个标包；
5.2采购内容：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]包1：震荡压力辅助烧结炉1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]包2：高低温磁学测量系统1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]包3：分布式光伏发电实训平台1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
包4：锂电池材料实训平台1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
5.3交货期：合同签订之日起60日历天内交货并完成安装调试。
5.4交货地点：采购人指定地点。
5.5质量标准：符合国家、行业现行的规范，满足采购人要求的相关质量验收标准。
5.6质保期：自验收合格之日起1年。
6、合同履行期限：至质保期结束。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc3115]二、申请人资格条件：
[bookmark: _Toc4807][bookmark: _Toc32427][bookmark: _Toc18943]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求
3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc3139][bookmark: _Toc6586679]1.时间：2026年07月20日至2026年07月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”门户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc2662][bookmark: _Toc3706]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc22840]1.截止时间：2026年08月03日09时00分（北京时间）
2.地点：“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc21591]五、响应文件开启
[bookmark: _Toc12087]1.时间：2026年08月03日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-2（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）。
[bookmark: _Toc11597][bookmark: _Toc30471]六、发布公告的媒介及招标公告期限
[bookmark: _Toc16708]本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南工程学院国有资产管理处》上发布，招标公告期限为三个工作日。
[bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc17538]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc19696]1、执行促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展，本国产品标准，优先采购和强制采购节能、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政府采购政策。
2、本次采购项目的采购代理费，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及国家发改委印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）等文件规定的“代理服务费收费标准”，按95%比例计取，由成交单位向采购代理机构支付。
[bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc962]八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：河南工程学院
地址：河南省新郑市龙湖镇祥和路1号
联系人：薛老师
联系方式：0371-62503169
2.采购代理机构信息
名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系方式：0371-86610696
3.项目联系方式
项目联系人：李树芳、朱慧芳
联系方式：0371-86610696

[bookmark: _Toc22338]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc22413][bookmark: _Toc28169][bookmark: _Toc152045528]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：河南工程学院
地址：河南省新郑市龙湖镇祥和路1号
联系人：薛老师
联系方式：0371-62503169
联系方式：　
联系方式：



	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系电话：0371-86610696

	1.1.4
	项目名称
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-复合功能纤维材料研发及其应用平台（一期）项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	包1：震荡压力辅助烧结炉1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
包2：高低温磁学测量系统1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
包3：分布式光伏发电实训平台1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
包4：锂电池材料实训平台1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。

	1.3.2
	质量标准
	符合国家、行业现行的规范，满足采购人要求的相关质量验收标准。

	1.3.3
	交货期
	合同签订之日起60日历天内交货并完成安装调试。

	1.3.4
	交货地点
	采购人指定地点。

	1.3.5
	质保期
	自验收合格之日起1年。

	1.4.1
	供应商资格要求
	1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
①具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件）；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明）；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，加盖公章）；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，加盖公章）。
2、 落实政府采购政策需满足的资格要求:无；
3、本项目的特定资格要求：
3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：a.“信用中国”网站查询内容：重大税收违法失信主体；b.“中国执行信息公开网”网站查询内容：失信被执行人；c.中国政府采购网查询内容：政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间至评审结束之前将通过“信用中国”网站、中国执行信息公开网、中国政府采购网查询供应商信用记录，被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网“失信被执行人”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构将视为无效投标，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，加盖公章）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不组织

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	响应文件递交的截止之日5日前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间5日前（采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“更正公告”和系统内部“群发消息”告知供应商。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成磋商文件其他材料
	除磋商文件外，最高投标限价以及采购人在采购期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分。

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	响应文件递交的截止之日5日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年08月03日09时00分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	所有澄清均通过电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	所有修改均通过电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	3.1.1
	构成响应文件其他材料
	1.采购人发出的补充文件或变更资料（如有）
2.供应商认为需要提交的其他证明材料，具体见响应文件格式

	3.3.1
	磋商有效期
	90日历天（从响应文件递交截止之日起）

	3.4.1
	磋商保证金
	按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。

	3.6
	是否允许备选响应方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有要求供应商盖章的地方都应加盖单位电子签章；所有要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的CA数字证书盖电子签章，如供应商的法定代表人（单位负责人）或委托代理人未办理CA数字证书的，供应商应将要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或盖章后的扫描件替换到相应格式中。

	4.2.1
	递交响应文件地点
	“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

	4.3.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	响应文件开启时间和地点
	时间：同响应文件开启时间
地点：同响应文件开启地点
注：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在磋商文件确定的截止时间前，供应商无需到开标现场，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。本项目二次报价采用远程报价（二次报价有时间限制，响应人如在河南省公共资源交易中心系统规定时间内二次报价没有提交成功的，视为放弃二次报价的权利）。

	5.2
	开标程序
	按照《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》开标程序执行

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家2人；
评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的成交候选人数：3名/包
注：如供应商对多个包段进行投标，按照包段顺序仅可以成交一个包，成交的顺序按包1、包2、包3、包4先后顺序确认。包1排名第一的成交候选人不再被推荐为包2的成交候选人，包2排名第一的成交候选人不再被推荐为包3的成交候选人，以此类推。

	7.3
	履约保证金
	履约保证金的形式:可采用覆盖完整质保期限的银行保函，或对公
转账两种方式缴纳履约保证金。
履约保证金收款账号:
账号名称:河南工程学院
账号:41001530010059000016
开户行:建行郑州陇海路支行
履约保证金的金额:合同金额的5%；
履约保证金递交时间:中标人应于合同正式签订前，将履约保证金
(银行保函原件/转账凭证)提交至采购人。逾期未按要求足额提交
履约保证金的，取消其中标资格；
履约保证金退还:采用现金转账交至采购人指定账户的，待验收合
格后一次性无息返还。履约保证金所需的费用由乙方自行承担。采
用银行保函的，待验收合格后解除。履约保证金所需的费用由中标
人自行承担。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	最高投标限价
	本项目设最高投标限价，最高投标限价：
包1：
大写：玖拾陆万伍仟元
小写：965000元
包2：
大写：陆拾肆万伍仟元
小写：645000元
包3：
大写：玖拾叁万伍仟元
小写：935000元
包4：
大写：壹佰壹拾叁万伍仟捌佰元
小写：1135800元
各包供应商的磋商价格超出“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的，该供应商的响应文件将不予进行后续评审，按无效标处理。

	10.2
	采购代理服务费
	本次采购项目的采购代理费，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及国家发改委印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）等文件规定的“代理服务费收费标准”，按95%比例计取，由成交单位向采购代理机构支付。代理费缴纳账户：
户名：河南省光大建设管理有限公司
帐号：2637 3051 8753
开户行：中国银行郑州三全路支行
开户行行号：1044 9106 5076

	10.3
	核心产品
	包1：震荡压力辅助烧结炉
包2：高低温磁学测量系统
包3：分布式光伏并网与能量管理模块
包4：惰性气体操作箱(双工位)
非单一产品采购项目，将在采购文件中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

	10.4
	报价要求
	10.4.1报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商在报价时应充分考虑本次采购的各种风险，在合同执行期间成交价不再实行政策性调整和变动。
10.4.2供应商报价中须包含包装、安装、调试、培训、售后服务、货物送达实际供货地点的运输、保险等直至设备和系统正常运行的全部工作与费用，采购人不再额外支付任何费用。磋商报价应充分考虑采购范围内全部内容等直至交付使用的全部费用、后续服务费用、不可预见风险等费用。供应商应充分估算本项目所需的人力、物力、财力投入，充分考虑可能的市场风险以及企业所需缴纳的各种税费。以及为实现合同的目的所涉及的机构、人员、利润、税金、政策性文件规定、不可预见风险、责任等费用，以及参与投标所发生费用等所有费用。同时包含磋商文件未列出，但供应商认为完成本项目必须列支的有关费用。
10.4.3供应商应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品。如提供的产品经采购人或相关部门检验不合格，所产生的一切后果由供应商自行承担，并报送管理部门，追究其相关责任。

	10.5
	付款方式
	合同内全部货物验收合格后，采购人向成交单位全额支付合同价款。

	10.6
	验收方式
	部门初验后向学校提起最终验收申请，学校委托第三方检测机构进行验收，费用不超过合同价0.5%，由中标人承担。

	10.7
	政府采购政策
	10.7.1中小企业政府采购政策：
为贯彻落实《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、财库[2022]19号财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，本项目鼓励中小企业参与。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，视为小型或微型企业的，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（格式详见第六章“响应文件格式”）。
（2）中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。
（3）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。残疾人福利性单位参加本项目投标时，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第六章“响应文件格式”），视同小型、微型企业，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.7.2本国产品政策：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
不适用本国产品政策。
适用本国产品政策：
（1）单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第六章“响应文件格式”。）
（2）多产品采购包。供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第六章“响应文件格式”）
未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品。证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。
10.7.3节能产品、环境标志产品政府采购政策：
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。
10.7.4根据“财办库〔2020〕123号－－财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”，为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目如涉及到的产品及相关快递服务的具体包装要求，供应商需执行本政策要求，并在履约验收环节出具符合技术规范的检测报告。

	10.8
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.9
	特别提醒
	参与本项目磋商的潜在供应商须通过河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）进行磋商文件下载、响应文件制作、上传、二次报价及参加磋商会议，具体操作流程请查阅学习《河南省公共资源交易中心网》网站“办事指南”的新交易平台使用手册（培训资料）。

	10.10
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业
	工业

	[bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc8636][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc21075][bookmark: _Toc23752][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc13175]10.11
	10.11.1磋商文件中要求的内容与最新国家、地方法律法规规定有矛盾的，以最新国家、地方法律法规规定为准。
10.11.2除磋商文件另有规定外，磋商文件解释权属采购人。
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1. 总则
[bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc532034640][bookmark: _Toc22078]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc532034641][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc5202][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc10251][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc532034642]1.3 采购内容、质量标准、交货期、交货地点和质保期
1.3.1 本项目采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的质量标准：见供应商前附表。
1.3.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。
1.3.4本项目的交货地点：见供应商须知前附表。
1.3.5本项目的质保期：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc532034643][bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc22374][bookmark: _Toc16566]1.4 供应商资格要求
1.4.1供货商应具备承担本项目的资格要求：详见供应商须知前附表；
1.4.2 本次采购不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc1212][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc532034644]1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc532034645][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc19869][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc24174][bookmark: _Toc144974504]1.6 保密
参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc23787][bookmark: _Toc7394][bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc532034646][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc532034647][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc15061][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc13179][bookmark: _Toc27820]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc20977][bookmark: _Toc25772][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc532034648][bookmark: _Toc28426][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc532034649][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508]1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc5840][bookmark: _Toc29962][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc532034650][bookmark: _Toc30593][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc144974509]1.10 投标预备会
[bookmark: _Toc532034651]1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。
[bookmark: _Toc25458][bookmark: _Toc17800][bookmark: _Toc14869][bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc21720][bookmark: _Toc532034652]1.11 分包
[bookmark: _Toc532034653]不允许
[bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc4614][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc15865][bookmark: _Toc13698]2. 磋商文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc24305][bookmark: _Toc532034656][bookmark: _Toc1427][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc9096][bookmark: _Toc8110]2.1 磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同主要条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc532034657][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc3375][bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc144974512]2.2 磋商文件的澄清
[bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc6732][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc152042322]2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上发给所有领取磋商文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足5日，相应延长响应文件递交截止时间。
2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
2.2.4因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、通知及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc25452][bookmark: _Toc28594][bookmark: _Toc8950]2.3 磋商文件的修改
2.3.1在响应文件递交截止时间5日前，采购人可以修改磋商文件。如有修改，应在发布招标公告的媒介上变更公告栏发布，同时系统内部将以“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功下载磋商文件的供应商，系统以短信推送的形式群发消息通知。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.3.2请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc17480][bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc31734][bookmark: _Toc12977]3. 响应文件
[bookmark: _Toc27702][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc532034660][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc16017]3.1 响应文件的组成
[bookmark: _Toc256519658][bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc20961][bookmark: _Toc532034661][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc144974516]3.1.1响应文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc532034662][bookmark: _Toc11833]一、磋商响应函及磋商响应一览表
二、分项报价表
三、法定代表人身份证明及授权委托书
四、磋商承诺函
五、资格证明文件
六、技术部分
七、商务部分
八、反商业贿赂承诺书
九、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
十、其他资料
[bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc20315][bookmark: _Toc17246]3.2 磋商报价
3.2.1供应商的磋商报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。
3.2.2供应商的报价应根据招标要求由供应商参照相关收费管理规定,并结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价。
3.2.3供应商在报价时应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。
[bookmark: _Toc1453][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc532034663][bookmark: _Toc13404][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc6116][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc29629]3.3 磋商有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc532034664][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc11928][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152045552]3.4 磋商保证金
[bookmark: _Toc532034665][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329]按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc152042331]3.5 资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4.1款规定的资格条件和要求。
[bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc21617][bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc20160][bookmark: _Toc19094]3.6 备选响应方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
[bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc7743][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc2797]3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应一览表在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2响应文件应当对磋商文件有关采购内容、磋商有效期、交货期、质量等实质性内容作出响应。
3.7.3供应商在制作电子投标（响应）文件时，应按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
3.7.4供应商在编辑电子投标（响应）文件时，根据采购文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，用本单位的企业CA密钥。供应商须在投标截止时间前，制作、加密并上传投标（响应）文件。加密的电子投标（响应）文件,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
3.7.5响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
3.7.6采购人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的磋商。
3.7.7供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及招标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
[bookmark: _Toc12590][bookmark: _Toc24012][bookmark: _Toc17284]4. 投标
[bookmark: _Toc22217][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc25782][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc29519][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc6962][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559]4.1响应文件的密封和标记
交易中心系统上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到省交易中心系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。
4.2.2供应商因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
4.2.3供应商因未在响应文件递交截止时间前将加密电子响应文件上传至交易中心系统的指定位置，其投标将被拒绝。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，供应商可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商通知书要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。
4.3.2从响应文件截止时间至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤销其投标。
[bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc7243]5. 开标
[bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc532034672][bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc13674][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152042336]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc6512][bookmark: _Toc22870][bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc24058][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc24719][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338]采购人在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在磋商文件确定的截止时间前，供应商无需到开标现场，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。
5.2.2供应商须在系统规定的解密时间内完成解密，未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。
5.2.3供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
5.2.4供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc29431][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc13792]6. 磋商
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc8863][bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc532034675][bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc8450]6.1 磋商小组
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152045566]6.1.1磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc5078][bookmark: _Toc31998][bookmark: _Toc532034676][bookmark: _Toc22810][bookmark: _Toc345139489][bookmark: _Toc31527]6.2 磋商原则
[bookmark: _Toc13889][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc25969][bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc532034677][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc345139490]磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc24062][bookmark: _Toc260][bookmark: _Toc7585]6.3 评审
6.3.1 磋商小组按照第三章“评分办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评分办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2 初步评审
磋商小组应当对各供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
6.3.3 响应文件的澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6.3.4 最后报价
磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。该变动是磋商文件的有效组成部分。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过河南省公共资源交易平台同时通知所有参加磋商的供应商，并要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。
特殊情况：市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交最后报价，未在交易平台系统规定时间内进行第二次磋商报价或第二次磋商报价未提交成功的，视为退出磋商，其响应文件无效，由此产生的一切后果由响应人自行承担。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.3.5 异常低价审查
[bookmark: _Toc22834][bookmark: _Toc28373]评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: _Toc32521][bookmark: _Toc11945]1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: _Toc19947][bookmark: _Toc24010]评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: _Toc1146]评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc28128]采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3.6评审方法
评审采取综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
如有价格扣除，按扣除后价格进行评审，但不做为签订合同的依据。
评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商数量见供应商须知前附表。
7. [bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc532034679][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc12600][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc22802]合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表（特殊情况除外）。
[bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc532034680][bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc2108][bookmark: _Toc152042344]7.2 成交通知
7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
7.2.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按照排序由高到低的原则确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.2.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
7.2.4采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。公告期限为1个工作日。
7.2.5在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。
[bookmark: _Toc5667]7.2.6成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Toc7296]7.3履约保证金
7.3.1 履约保证金金额、递交方式、递交时间详见供应商须知前附表规定。
7.3.2 成交人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，按照采购文件规定进行处罚。
7.3.3履约保证金在项目验收合格后30日内无息退还给成交供应商。最终验收不合格的，没收履约保证金，采购人有权要求退货、有权要求供应商退回之前支付款项，解除合同。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc532034681][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc1506][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc12689][bookmark: _Toc144974538]7.4签订合同
7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。
7.4.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.4.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc6722][bookmark: _Toc152045574]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc22976][bookmark: _Toc532034686][bookmark: _Toc19352][bookmark: _Toc2030][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc13184]8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc7937][bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc532034687][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc152042352]8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc14467][bookmark: _Toc28998][bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc532034688][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc1861]8.3 对磋商小组成员的纪律要求
8.3.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.3.2磋商小组及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
[bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc532034689][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc20807][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc532034690][bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc152042356]9. 质疑与投诉
9.1政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
9.2质疑函的接收及回复
（一）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内以书面形式递交至采购人或采购代理机构，并按要求提供质疑函及相关证明材料。
（二）质疑函接收联系事宜
名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系电话：0371-86610696
（三）质疑/异议回复方式：采购人或采购代理机构在规定时间内以书面形式回复供应商。
9.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑和投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
9.5供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑；供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
9.7采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督部门提起投诉。
9.9投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1 至 3 年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc30175][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。



[bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc144974565]第三章  评标办法
[bookmark: _Toc130028398][bookmark: _Toc120416258][bookmark: _Toc26261451][bookmark: _Toc25726404][bookmark: _Toc138753174][bookmark: _Toc350881051][bookmark: _Toc25037540]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc532034254][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc2281][bookmark: _Toc532034697]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	
	
	供应商名称
	与营业执照或其他组织证明材料名称一致

	
	
	响应文件签署、盖章
	符合磋商文件规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供承诺书，加盖公章

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺书，加盖公章

	
	
	信用结果查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：a.“信用中国”网站查询内容：重大税收违法失信主体；b.“中国执行信息公开网”网站查询内容：失信被执行人；c.中国政府采购网查询内容：政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间至评审结束之前将通过“信用中国”网站、中国执行信息公开网、中国政府采购网查询供应商信用记录，被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网“失信被执行人”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构将视为无效投标，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档。

	
	
	控股、管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，加盖公章）

	2.1.3
	响应性评审标准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.5项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	磋商报价
	报价未超过竞争性磋商文件中规定的最高限价

	
	
	其他要求
	符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求

	2.2
	2.2.1分值构成
	（1）报价部分：35分；
（2）技术部分：57分；
（3）综合部分：8分；

	序号
	评分内容
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
（1）
	报价部分（35分）
	磋商报价
评分标准
	（1）价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
（2）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35
注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。具体规定详见竞争性磋商文件“供应商须知前附表10.7政府采购政策”。

	2.2.2
（2）
	技术部分（57分）
	产品配置及
技术指标
（49分）
	包1（适用）
磋商小组根据响应文件和相关证明材料对响应文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足磋商文件的要求：
（1）采购需求中“参数”标“*”技术参数5条，若参数出现负偏离，每出现一项减3分，累计15分，扣完为止。
（2）采购需求中“技术要求”非“*”的技术参数25条，若参数出现负偏离，每出现一项减1.36分，累计34分，扣完为止。
（3）采购需求中“参数”标“★”技术参数，为实质性参数，若未响应或出现负偏离的其投标无效。
注：供应商须对采购需求书中“参数”中技术参数内容进行点对点应答，在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，填写“技术指标参数偏离表”，所有重要技术参数均应按要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，该项参数视为不满足，其他参数按要求进行自行响应。若供应商提供虚假证明材料，将被按无效响应处理，并报有关监督部门按提供虚假资料谋取中标处理。

	
	
	
	包2（适用）
磋商小组根据响应文件和相关证明材料对响应文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足磋商文件的要求：
（1）采购需求中“参数”标“*”技术参数7条，若参数出现负偏离，每出现一项减4分，累计28分，扣完为止。
（2）采购需求中“技术要求”非“*”的技术参数 13 条，若参数出现负偏离，每出现一项减1.62分，累计21分，扣完为止。
（3）采购需求中“参数”标“★”技术参数，为实质性参数，若未响应或出现负偏离的其投标无效。
注：供应商须对采购需求书中“参数”中技术参数内容进行点对点应答，在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，填写“技术指标参数偏离表”，所有重要技术参数均应按要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，该项参数视为不满足，其他参数按要求进行自行响应。若供应商提供虚假证明材料，将被按无效响应处理，并报有关监督部门按提供虚假资料谋取中标处理。

	
	
	
	包3（适用）
磋商小组根据响应文件和相关证明材料对响应文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足磋商文件的要求：
（1）采购需求中“参数”标“*”技术参数10条，若参数出现负偏离，每出现一项减2分，累计20分，扣完为止。
（2）采购需求中“技术要求”非“*”的技术参数72条，若参数出现负偏离，每出现一项减0.41分，累计29分，扣完为止。
（3）采购需求中“参数”标“★”技术参数，为实质性参数，若未响应或出现负偏离的其投标无效。
注：供应商须对采购需求书中“参数”中技术参数内容进行点对点应答，在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，填写“技术指标参数偏离表”，所有重要技术参数均应按要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，该项参数视为不满足，其他参数按要求进行自行响应。若供应商提供虚假证明材料，将被按无效响应处理，并报有关监督部门按提供虚假资料谋取中标处理。

	
	
	
	包4（适用）
磋商小组根据响应文件和相关证明材料对响应文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足磋商文件的要求：
（1）采购需求中“参数”标“*”技术参数17条，若参数出现负偏离，每出现一项减2分，累计34分。
（2）采购需求中“技术要求”非“*”的技术参数297条，若参数出现负偏离，每出现一项减0.06分，累计15分。
（3）采购需求中“参数”标“★”技术参数，为实质性参数，若未响应或出现负偏离的其投标无效。
注：供应商须对采购需求书中“参数”中技术参数内容进行点对点应答，在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，填写“技术指标参数偏离表”，所有重要技术参数均应按要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，该项参数视为不满足，其他参数按要求进行自行响应。若供应商提供虚假证明材料，将被按无效响应处理，并报有关监督部门按提供虚假资料谋取中标处理。

	
	
	安装调试方案
（4分）
	根据供应商提供的安装调试方案，包括但不限于安装进度计划、安装方法、安装质量保障、试运行测试、运行维护等方面：
（1）安装调试方案安排全面详尽、考虑周全，有合理且完善的试运行测试方案及运行维护方案，完全满足或优于采购人需求，得4 分；
（2）安装调试方案安排较为全面详尽、考虑周全，有具体可行的试运行测试方案及运行维护方案，能满足采购人需求 ，得 2分；
（3）有安装调试、试运行及运行维护方案，但内容完整程度一般且安排的合理周全程度一般、基本满足采购人需求，得0.5分；
（4）未提供不得分。

	
	
	用户培训方案
(4分)
	根据供应商针对本项目提供的专项培训方案，结合方案的全面性、具体性、可行性、合理性及保障力度，重点考核具体培训计划、专业技术培训、培训日程、人员安排、内容效果、质量保证、设备介绍、操作流程等核心内容，按以下细化标准综合评分。供应商需提供书面佐证材料（如培训计划、培训课件大纲、日程表、考核标准、操作流程等），评委根据佐证材料按对应标准评分：
（1）培训方案全面具体、保障充足，规划科学可行；明确培训目标及详细计划，专业培训贴合需求，日程合理，配备持资质专业讲师，内容涵盖设备结构、操作、维护及故障排查，配套理论+实操考核，质量保障完善，对磋商文件响应程度高，得4分。
（2）培训方案较全面具体，保障到位、规划合理；明确培训目标及基本计划，专业培训较全面，日程较合理，配备讲师且明确职责，内容覆盖设备核心操作及维护，对磋商文件响应程度较高，无重大遗漏，得2分。
（3）培训方案不全面，仅明确基本培训方向，无详细计划，专业培训简略；日程简单，未明确讲师资质，内容仅含设备基础操作，无完善考核，对磋商文件响应程度一般，有较多遗漏，得0.5分。
（4） 未提供不得分。

	2.2.2
（3）
	综合部分（8分）
	类似业绩
（2分）
	提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似产品业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得2分。

	
	
	质保期内、外售后服务
（5分）
	根据供应商制定的售后服务方案及相关承诺，结合方案的完整性、可靠性，承诺的合理性、可行性，重点考核服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务等核心内容，按以下细化标准综合评分。供应商需提供书面佐证材料（如售后服务方案、服务承诺函、服务响应时间等），评委根据佐证材料按对应标准评分：
（1）售后服务方案成熟可靠，响应程度高，服务内容涵盖维修、故障排查等全方面，服务体系完善、网点齐全，响应灵活高效，维修合格率和质量标准高，备机服务证明完整可靠，服务承诺完善，保障项目正常运行，得5分。
（2）售后服务方案合理、承诺完整，响应程度较高，核心服务齐全，有基本服务体系及人员，响应时间达标，质量标准较高，备机服务到位，能满足采购需求，得3分。
（3）售后服务方案内容一般，响应程度一般，仅提供核心维修服务，服务体系不完善，响应单一、无明确质量标准，备机保障不足，得1分。
（4）未提供不得分。

	
	
	节约能源、保护环境政策
（1分）
	（1）除政府强制采购的节能产品外，供应商所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，得 0.5 分。
（2）供应商所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得 0.5 分。

	供应商综合得分=报价部分得分+技术部分得分＋综合部分得分。
供应商的最终得分：磋商小组打分的算术平均值，作为该供应商的最终得分。


1.评标方法
[bookmark: _Toc346731842][bookmark: _Toc256519729][bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc17153][bookmark: _Toc254788515][bookmark: _Toc955]本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。
[bookmark: _Toc26145][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc256519734][bookmark: _Toc346731844][bookmark: _Toc31154][bookmark: _Toc254788517][bookmark: _Toc17390]2.评审标准
[bookmark: _Toc20412][bookmark: _Toc3080][bookmark: _Toc5543][bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc22128][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc152042379]2.1 初步评审标准
[bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc256519736][bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc15932]2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc4306][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc144974570]2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc256519738][bookmark: _Toc346731845][bookmark: _Toc254788518][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc11128]2.2.1 分值构成
（1）报价部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表；
2.2.2评分标准
（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合部分评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序
[bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc254788519][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc256519739][bookmark: _Toc346731846]3.1初步评审
[bookmark: _Toc24988][bookmark: _Toc325][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc256519740]3.1.1磋商小组依据本章第2.1款规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc14712][bookmark: _Toc256519741]3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
（3）响应文件制作机器码与其他供应商一致的。
[bookmark: _Toc256519742][bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc24006][bookmark: _Toc21679]3.1.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc254788520][bookmark: _Toc21175][bookmark: _Toc20863][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc346731847][bookmark: _Toc256519743]3.2磋商
3.2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。对已判定为实质性响应的响应文件进行评价和比较。
3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
3.3最后报价
3.3.1磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次磋商报价（最后报价），最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为2家。供应商只有通过初步评审后方可进入下一轮报价，竞争性磋商最后报价也将予以远程报价。供应商登录远程开标项目，在收到远程报价通知时，即可远程在线报价。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视同退出磋商，其响应文件无效，由此产生的一切后果由响应人自行承担。
3.3.2开标会议结束之后，请各供应商保持在线状态，等候线上二次磋商报价通知。
[bookmark: _Toc25334]3.4异常低价审查程序
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.5详细评审
[bookmark: _Toc24013][bookmark: _Toc256519744][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc14548]3.5.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（1）报价部分计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（2）技术部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（3）综合部分计算出得分C；
[bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc256519745]3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc256519746][bookmark: _Toc9098][bookmark: _Toc4168][bookmark: _Toc1912]3.5.3供应商得分＝A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
[bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc346731848][bookmark: _Toc254788521][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc256519748]3.6响应文件的澄清和补正
[bookmark: _Toc256519749][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc687][bookmark: _Toc15681]3.6.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc21316][bookmark: _Toc256519750][bookmark: _Toc29439][bookmark: _Toc29040]3.6.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
[bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc24506][bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc256519751]3.6.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc256519752][bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc346731849][bookmark: _Toc254788522][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc21596]3.7评标结果
[bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc9316][bookmark: _Toc5594][bookmark: _Toc256519754]3.7.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
3.7.2评审结束后，磋商小组要向采购人提交书面评审报告。



[bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc12096]第四章  合同主要条款及格式
合同编号：

河南工程学院货物（设备）采购合同

甲方全称（买方）：河南工程学院地址：法定代表人：
乙方全称（卖方）： X X公司地址：法定代表人：
签订时间：年月日
签订地点：

甲、乙双方就河南工程学院项目名称（采购编号：）采购项目，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，在充分遵循平等与公平、诚实信用原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同价款
本合同的总金额为人民币元（¥）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。
1. 货物名称、品牌、数量、单价一览表
	序号
	货物名称
	生产厂家/产地
	品牌
	型号/规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币（大写）×万×仟×佰×拾×元整（¥00000.00）
	

	设备质保期：年
	


三、货物质量要求及明细
1、乙方交付的货物必须符合本合同约定的标准，合同未约定的，必须符合国家相关部门制定的生产（制造）标准、检测标准以及该货物的出厂标准。
2、乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等），货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合合同要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。
3、货物技术参数与配置清单表（附件1）。
本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等。
四、货物的交付、安装及调试
1、交付地点：河南工程学院XX（部门/学院）
2、交付日期：自合同签订之日起XX日历日（投标承诺时间）内运送达指定地点，并安装调试到位，运输费用由乙方承担。
3、联系人及电话：甲方姓名、联系电话；乙方姓名、联系电话。
4、乙方应在货物运输前XX日内书面通知甲方预计到货日期，并保证货物的包装方式符合运输的要求。货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
5、乙方应在交货时提供货物交接单（附件3），同时乙方需向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料，甲方核对后签字并办理接收手续。
6、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。
五、人员培训
乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）符合国家规定运行标准和使用要求。
六、货物的验收
1、根据货物特征，验收可分为两次。第一次验收接受范围包括但不限于：（1）品牌型号规格、数量、外观；（2）出厂合格证；（3）货物组件及所附书面技术资料；（4）货物说明书及标注的功能、性能等参数指标。
2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。
3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收（第二次验收），本项目由学校委托第三方验收公司验收，验收费用为中标金额的XX%。
4、经甲方书面确认全部货物通过验收，视为验收合格。
5、验收不合格的处理方式：
（1）甲方对乙方提供货物的数量、规格型号、外观等存在与合同不符的异议，甲方有权要求补齐、更换、退货，乙方应在收到异议后2日内负责处理，由此产生的一切费用由乙方负责。乙方收到异议后未在规定时间内处理，造成交货逾期的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天不作处理或乙方处理结果仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的10%承担违约责任。
（2）甲方对货物质量存在异议的，乙方应在收到异议后3日内负责处理解决，所产生的一切费用由乙方负责。乙方收到异议后未在规定时间内处理，造成交货逾期的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天不作处理或乙方处理结果仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的10%承担违约责任。
（3）双方对质量问题存在争议的，双方可共同委托具有检验资格的机构进行检验。检验结果证明货物存在质量问题的，检验费用由乙方承担；不存在质量问题的，检验费用由甲方承担。乙方不同意检验或不委托检验的，视为甲方的质量异议成立，乙方应按合同总额的10%承担违约责任。
(4)甲方严格按合同内容进行验收，乙方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向甲方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，乙方应承担因更换而支付的一切费用。未经甲方同意而进行变更，甲方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求乙方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
七、价款支付
1、本合同甲、乙双方之间的一切费用均以人民币结算及支付。
2、货物（设备）验收合格后，         向乙方支付总合同金额的    %(       元)，大写：      。
3、乙方需按付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过真伪验证后按付款流程支付合同价款。
乙方向我校开具增值税专用发票的信息：
	名    称
	河南工程学院

	税务登记证号码
	12410000415801096X

	单位地址
	河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号河南工程学院

	电话号码
	0371-62509972

	开户行
	中国建设银行郑州陇海路支行

	账    号
	4100 15300 10059 000016


八、售后服务及质量保证
1、本合同货物的质保期为XX年，自甲方确认验收合格之日起算。如某些产品的免费保修期限有不一致的，需在附件1中说明。
2、在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的零配件。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3、乙方承诺凡设备出现故障，自接到用户口头或书面报修通知时起算，负责在XX小时内（市内）、XX小时内（市外）派相关技术人员到现场查找和排除故障，免费修理、更换、补齐有缺陷的货物或部件。
售后服务联系电话：XX联系人：XX
4、本合同项下货物质保期依检修期期限而延长。
5、质保期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。
九、违约责任
1、乙方未按合同约定交付货物及安装调试的，每延迟1日，乙方应当按本合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天交货，甲方有权单方解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额10%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当赔偿全部损失。
2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值30%的违约金。
如甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第三条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。
如根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。
3、乙方提供的货物（设备）由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。
[bookmark: _Hlt503692967][bookmark: _Hlt503692969]4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。
5、如乙方违反售后服务约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。
6、合同签订后，甲方发现乙方投标时提供的投标文件、相关材料等证明文件不真实的，甲方有权解除合同，并按合同总金额的30%追究乙方违约责任。如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
7、甲方有权将根据违约严重程度将乙方列入甲方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
十、其他约定
1、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。
2、甲乙双方因本合同引起的法律争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖该纠纷。
3、在不侵害乙方正当权益和商业秘密情况下，乙方应配合甲方纪检监察部门调查。若乙方拒绝配合，甲方有权采取中止合同或取消乙方参与甲方学校项目的资格。
4、本合同自合同双方盖章之日起生效。
5、本合同正本一式份，甲方份、乙方份，均具有同等法律效力。
6、本合同未尽事宜，可另行签订书面补充合同约定。

	甲方：河南工程学院（盖章）
	乙方：XX公司（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	地址：河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号河南工程学院
	地址：

	邮编：451191
	邮编：

	签订日期：年月日
	签订日期：年月日
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[bookmark: _Toc21206][bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc152042574][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc12437]第五章  采购需求
包1：设备技术指标参数表
	采购内容
（设备名称）
	技术指标参数
	单位
	数量

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]震荡压力辅助烧结炉
	1、电源：AC 380V，三相五线制，50Hz
2、电源功率∶≥35KVA
3、输出电流∶DC 0-3500A
4、输出电压∶DC 0-10V 
5、脉冲电源参数：脉冲ON/OFF时间：1-999ms、脉冲包数量：1-999、额外暂停：0-999ms
6、工作台直径：≥Ø90mm 
7、设备行程：≥80mm
8、开档尺寸：≥200mm
9、位移精度：≤±0.01mm
10、烧结样品：Ø10-30mm
*11、最高使用温度∶≥2200°C（提供技术证明文件并加盖公章）
12、测温方式：采用前门红外测温/热电偶测温，可切换
13、红外测温：600℃－2500℃
14、热电偶测温：0-1050℃
*15、控温精度：≤±1℃（提供技术证明文件并加盖公章）
16、最大压力∶≥50KN
*17、主机：主机采用预紧框架结构（提供技术证明文件并加盖公章）
★18、压力控制方式：伺服液压控制，振荡加压，频率3-8HZ（提供技术证明文件并加盖公章）
*19、最小使用压力：≥4KN（提供技术证明文件并加盖公章）
*20、压力控制精度（压力波动）：≤±0.1KN（提供技术证明文件并加盖公章）
21、真空腔体：304不锈钢圆筒卧式双层水冷真空腔体，内层镜面抛光，并配置部分镜面反光板隔热板。
22、观察窗：一处（正面、）能够完整看到炉内模具的烧结情况。
23、冷态极限真空度∶≤6Pa （双级机械泵）高真空可选配
24、工作气氛：大气、真空、惰性气体（氮气、氩气通过气体流量计及进口阀门控制）
25、充气压力：≤0.02Mpa（自动压力控制：配有过压保护功能）
26、控制系统要求：
26.1PLC系统+人机界面（触摸式15”）
26.2可实现烧结工艺保存和调用。具有历史数据记录和历史报警记录功能。
26.3实时显示当前运行状况，实时显示上、下压头、模具温度，各部分水温、水流量、水压显示，系统真空度显示
26.4设置监控参数、报警上下限信息（水压、水流温度、气压、上下压头温度）
26.5历史数据导出功能。
27、主机外形尺寸约（mm）：≤宽1125mm×深1250mm×高1800mm
	套
	1



备注：
1.上述技术证明材料中如需提供演示视频的，演示视频：MP4 格式的视频文件（视频总时长建议不超过 10分钟），在交易系统中作为大附件上传。（评审过程中如因文件格式、编码、损坏等问题导致无法正常评审，相应的不利后果由供应商自行承担）

2.技术支持资料：对要求提供截图、视频、检测报告、证明材料等的条款，供应商应当在如实提供，凡不提供或提供不符合要求的，视为无效。
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包2：设备技术指标参数表
	采购内容
（设备名称）
	技术指标参数
	单位
	数量

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]高低温磁学测量系统

	1.可测量样品种类：软磁材料（铁氧体，纯铁，合金钢，硅钢，非晶纳米晶薄片与粉末等），弱磁材料（奥氏体不锈钢等），永磁材料（永磁铁氧体，铝镍钴，钕铁硼等），柔性磁性材料；
2.可测样品形状：包括薄膜、粉末、颗粒、固体块等；
★3.测量参数。软磁材料：饱和磁极化强度、剩磁，磁导率和矫顽力等；弱磁材料：相对磁导率；永磁材料：剩磁，矫顽力和磁能积等；可对软磁高温合金（矫顽力在10Oe及以下）矫顽力进行精准测量，需提供测试报告，测量结果与矫顽力测量国家标准GB/T 13888中描述方法可等效比对。
*4.电磁铁间隙调节不小于四挡，可实现最大的样品兼容性和磁场最大化。
*5.振动样品磁强计具有XYZ移动功能，可自动寻找Z轴鞍区中心，无需手动调整样品位置；
*6.产生磁场范围：-2.4 T 到 +2.4 T
*7.磁化强度测量灵敏度：84*10-8emu，适用于微小样品的高精度测量。
*8.磁场控制精度：能达到0.01Oe，可手动设置磁场数据点，支持最低0.01Oe步进设置和磁场锁定，可对剩磁和矫顽力磁场点进行精准测量。
9.振动频率：工作频率为25 Hz 或更高。
10.磁矩测量重复性：≤0.3%；
11.磁场测量准确度：≤0.5%；
*12.磁参量指标：饱和磁化强度重复性≤0.3%，准确度≤1%（纯镍标样）；剩磁重复性≤0.3%；
★13.矫顽力有效灵敏度≤0.01Oe，重复性1%±2A/m。需提供低矫顽力软磁材料磁滞回线测试报告，矫顽力不高于40A/m样品应满足上述重复性指标。
14.系统软件可直接设置系统参数，直观显示数据；
15.原始数据文件直接存储于计算机之中，方便后续处理，可以使用 Excel 或 Origin 直接对数据进行处理；
16.测量的多种曲线和特性参数即可在微机屏幕上显示，软件可对数据进行任意选取，局部放大，平移，可对曲线进行平滑处理，也可在激光打印机上输出打印；还可由其它通用绘图软件上进行处理。
17.可自动测量磁化曲线，磁滞回线等；在已知退磁因子和样品密度的情况下，能将 VSM 的开路样品磁特性曲线自动转化为物质本身（即闭路样品）磁性测量曲线。
18.可自动进行样品体积计算，退磁因子计算，也可以直接输入相关测量参数。
19.有完善的退磁功能，可对电磁铁和样品进行有效退磁。
*20.电磁铁电源为可调式高稳定度稳流直流电源，最大输出电流不小于30A。在稳流状态时，可进行最低0.01mA的电流输出及稳定，对磁场进行精准控制。（需提供视频证明）
21.高温选件温度范围：303K-1000K，用于材料高温试验
22.需预留低温模块接口，低温模块要求90K-420K(可控范围），可快速进行m-T曲线测量，用于以后材料低温试验。
	套
	1



备注：
1.上述技术证明材料中如需提供演示视频的，演示视频：MP4 格式的视频文件（视频总时长建议不超过 10分钟），在交易系统中作为大附件上传。（评审过程中如因文件格式、编码、损坏等问题导致无法正常评审，相应的不利后果由供应商自行承担）

2.技术支持资料：对要求提供截图、视频、检测报告、证明材料等的条款，供应商应当在如实提供，凡不提供或提供不符合要求的，视为无效。
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包3：设备技术指标参数表
	采购内容（设备名称）
	技术指标参数
	单位
	数量

	分布式光伏发电实训平台
	一、发电平台构建系统
	1.光谱辐照模块
	1.1光谱分析仪，照度测试范围：≥5～200000lx；光谱带宽(FWHM)：≤2nm；色温测量范围：≥1000-100000K；光谱分辨率：≤0.2nm；传感器：CCD；x，y重复性：≤±0.0005；传感器阵列点数：≥3648点。
1.2照度准确度：≤±4%(一级)；校零方式：自动校零；显色性准确度：≤±1.5%；积分时间：≥50us-20000ms；波长准确度：≤±0.5nm；LCD显示屏：≥5寸高清IPS电容触摸屏。
1.3波长数据输出间隔：≤1nm；分辨率：≥480x854；AD分辨率：≤16bits，250kSPS；测量模式：单次/连续；探头窗口：≥10nm。
	套
	1

	
	
	2.分布式光伏并网与能量管理模块
	2.1采用双母线结构，集成能量控制系统(PCS)、电池管理系统(BMS)、分布式发电系统(DG)、交直流负荷、能量管理系统(EMS)与监控系统(SCADA)等，实现清洁低碳、安全高效的源-网-荷-储协同优化功能。应用数字化、信息化与智能化能量管理系统控制，通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，可以更经济、高效和安全地利用分布式新能源与储能，实现电能削峰填谷、负荷不间断优质供电、系统智能化保护与运行、自由离并网无缝切换等，从而实现发、用电效益最大化。
2.2系统参数：
1） PLC：可编程控制器（CPU）及扩展模块；≥14点数字量输入；≥10点数字量输出；≥2点模拟量输入；支持Profinet、I/O通讯；能量管理系统(EMS)：CPU：≥ 400MHz；操作系统：嵌入式Linux；SDRAM：≥128M。FLASH：≥128M；支持≥8G SD卡；RS485接口：≥4个；网口：10/100M自适应；软件：内置能量管理调度软件，基于C语言，实现智能微电网分布式能源、储能、负荷、无穷大电网等模块之间的能量互补、配给。
2）工业交换机：端口：≥8个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有Power指示灯。工业触摸屏(HMI)：触摸类型：四线电阻式触摸屏；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；监测内容：对微电网的实时运行和报警信息进行全面监控，并对微电网进行统计和分析，实现对微电网参数的监控。
3）浪涌保护器：最大持续运行电压Uc：≥275V；标称放电电流In(8/20us)：≥20KA；最大放电电流Imax(8/20us)：≥40KA；保护水平Up(8/20us)：<1.8KV；交流接触器：主触点数量：≥3对；额定电流：≥25A；智能微机低压线路保护装置：测量参数：电流、电压、频率等电能参数监测；过流保护；欠压保护；过压保护；零序保护、联动保护；通讯网关：基于嵌入式uCOS-III实时操作系统编程，可进行二次开发；微电网数据分析仿真系统：具有端侧为主、云上智能共同协同集互联网能源数据采集、存储、量化为一体的“云合智慧+”功能。
*4）内置预测模型，可以采用包括sigmoid、ReLU、tanh等不同预设模式激活函数及其组合曲线进行匹配，通过本地或分布式数据库中采集的传感器数据预测未来一定时间内包括负载用电情况、天气作用下风光系统功率随时间变化情况等多种数据（需提供此项功能软件截图证明）。
*5）基于历史数据库和设备传感器情况，结合大数据预测结果，为用户提供设备可行性建议，包括历史与预测运营图表报告、清洁能源供应占比饼状图报告、能源利用流式报图（动态更新）及文本化增减或维护时间分配建议（需提供此项功能软件截图证明）。
	套
	1

	
	
	3.储能与电力稳定模块
	*3.1储能双向变流稳定控制器(PCS)：最大并网功率：≥3.6KW；输入直流电压：DC48V；最大充电功率：≥3600W(可设定)；充电电压：可设定；集成温度补偿功能；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护等；额定输出电压：220V(180Vac-280Vac)；额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；最大交流电流：≥16A；THDI：<1.5%；交流连接类型：单相；设备保护：直流极性反接保护，直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护，接地故障监测，电网孤岛监测，残余电流检测；通讯接口：隔离RS485（需提供微电网储能双向变流稳定控制器实验实训装置检测报告证明）。
3.2储能蓄电池：铅酸电池；电池容量：≥12V85AH（4节）；电池连接方式：串联；电池保护：末端接熔断器；电池管理系统(BMS)：电源电压：AC/DC220V；输入功率：≤10W；电池单体电压检测：≥24节；电池电流采集：≥1路；电池温度采集：≥1路；单体电压测量范围：≥0.5V～16V；单体电压测量精度：≤±0.3%；通讯端口：RS485；可检测蓄电池组的电压、电流；单体电池电压、内阻；蓄电池工作温度，BMS系统可动态检测蓄电池间的工作情况，估测蓄电池的SOC，使蓄电池和设备间的连接更科学，大大延长蓄电池的工作寿命。
3.3直流功率表：电压测量范围：≥DC0-100V；电压测量精度：不低于0.5级；电流测量范围：≥0-50A；电流测量精度：不低于0.5级。
3.4智能微机低压线路保护装置：测量参数：电流、电压、功率、功率因素、频率、电能监测；过流保护；欠压保护；过压保护；零序保护、断相保护、联动保护、不平衡保护；通讯接口：RS485/Modbus-RTU通讯；开关量输入：≥5路；继电器输出：≥4路；交流接触器：数量：≥3对；额定电流：≥25A；线圈电压：AC220V；带辅助触点。
3.5通讯网关：集成服务器网关，标准ModbusRTU转ModbusTCP协议，网口10M/100M自适应，具备寄存器映射功能，可在线配置映射寄存器，支持并发访问，最大可支持≥16个终端同时访问，内置1路隔离RS485通讯端口，支持≥7路干接点输出，标配铁电实时数据存储，数据不丢失，预留编程接口，基于嵌入式uCOS-III实时操作系统编程，可进行二次开发。
3.6配套BMS管理开发平台：
1)采用实物锂电池，电芯电压≥3.2V，容量≥15AH，通过安全实验导线进行串联连接；电池组由≥16节电芯组成，方便BMS连接测试。
*2)BMS主控模块，采用MCU控制，原理开放，集成电源管理、电压电流采集、输出控制、绝缘检测、隔离CAN通讯接口、隔离RS485通讯接口，程序烧写接口（需提供“BMS主控模块”的实物结构照片证明）。
*3)BMS从控模块，采用MCU控制，原理开放，电池组由≥2个从控模块串联而成，每个从控模块管理≥8节串联电芯，从控模块集成电源管理、电芯电压检测、电池温度检测、均衡管理、隔离CAN通讯接口，程序烧写接口（需提供“BMS从控模块”的实物结构照片证明）。
4)直流电源：≥60V5A可调直流电源，具有恒压、恒流、恒功率输出功能，模拟对电池进行充电实验；可编程直流电池负载：单通道,≥150V/400W/40A，具备多模式电池放电测试，可以模拟电池组放电输出，测试BMS检测与保护功能。系统材质与尺寸：钢板厚度：≥2mm；前门采用透明钢化玻璃设计，带缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧板可拆卸；柜体尺寸：≥800×800×1956(mm)。
	套
	1

	
	
	4.光伏接入与汇流模块
	4.1发电机：额定功率：≥500W；发电机类型：三相交流永磁发电机；调速方式：变频电机拖动；工作温度：≥-40℃～80℃；变频拖动电机：额定功率：≥1000W。
4.2太阳能光伏模拟器：额定输出≥600W，可模拟太阳能电池板输出特性；可模拟不同光照和温度下I-V曲线；通过填充因子可模拟多种太阳能电池的输出特性；可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线；光伏控制器：额定系统电压：≥48V；最大充电电流：≥30A(可设置)；转换效率：≤98%；具有MPPT追踪功能；风力控制器：额定风机输入功率：≥500W；最大风机输入功率：≥600W；蓄电池额定电压：≥48V；风机刹车电流：≥10A。
4.3直流功率表：电压测量范围：≥DC0-100V；智能汇流箱装调与检测模块：采用可拆卸式模块化设计，≥IP54防护等级；内置熔断器、防反二极管、断路器、浪涌保护器、监控等模块；支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等；支持通讯装调实训，包括监控模块安装、通讯参数设置和调试等；
4.4光伏组件：太阳能光伏电池组件：组件类型：单晶；功率：≥30W；光伏支架：钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架、连接板及拉条均采用热浸镀锌涂层；通讯网关：基于嵌入式uCOS-III实时操作系统编程，可进行二次开发。
4.5光伏电站系统设计仿真软件：光伏电站和光伏发电应用系统的辅助设计和仿真，要求满足：光伏系统设计、地理信息数据、数据信息管理、选型体系结构、节能减排环保性能分析、全方案报告分析、电站性能分析、提供中文版软件界面；新能源装备数字AI虚拟仿真云平台：涵盖新能源高端装备、光伏工程技术、风力发电、电力能源等多个学科领域；光伏组件质量检测仿真系统：光伏组件质量检测仿真实训让学员在虚拟场景中学习使用各种检测设备对组件进行质量检测，从而了解组件的关键技术参数以及发现组件典型缺陷；晶硅太阳电池生产仿真系统：场景由制绒车间、扩散车间、后清洗车间、PECVD镀膜车间、丝网印刷车间和分选包装车间六大场景组成。场景素材从多个真实工厂采集而来，高保真还原车间设备与生产流程。
	套
	1

	
	
	5.交直流负荷管理模块
	5.1模拟直流I级负荷：直流LED灯：≥20W；模拟直流II级负荷：直流电阻负载：≥500W/10Ω；模拟交流I级负荷：交流白炽灯：≥100W；模拟交流II级负荷：交流电阻负载：≥800W/96Ω；感性负载：额定电压：220V；工作频率：50HZ；工频耐压：≥3000V；额定电感：≥380mH；容性负载：额定容量：≥30μF±5％；额定电压：≥450VAC 50/60HZ。
5.2直流功率表：电压测量范围：≥DC0-100V；电压测量精度：不低于0.5级；电流测量范围：≥0-50A；电流测量精度：不低于0.5级；单相交流功率表：电流、电压测量精度：不低于0.2级；功率、有功电能测量精度：不低于0.5级；频率测量误差：≤±0.05HZ；无功电能：不低于1级；供电电压：AC85-265V/DC100-300V；功耗：≤10VA。
5.3通讯网关：集成服务器网关，标准ModbusRTU转ModbusTCP协议，网口10M/100M自适应，具备寄存器映射功能，可在线配置映射寄存器，支持并发访问，最大可支持≥16个终端同时访问，内置隔离RS485通讯端口，支持≥7路干接点输出，标配铁电实时数据存储，数据不丢失，供电电源≥9-36V，预留编程接口，基于嵌入式uCOS-III实时操作系统编程，可进行二次开发；系统材质与尺寸：钢板厚度：≥2mm；前门采用透明钢化玻璃设计，带缓冲器；后门采用双开门设计，底部装置过滤网；两边侧板可拆卸；柜体尺寸：≥800×800×1956(mm)。
*5.4提供实验导线，系统电源输入、负荷输出、电池接入均采用安全实验导线连接，原理拓扑丝印于柜体正面，电气结构清晰，方便连接及使用仪器接入测试（需提供实物图片证明）。
	套
	1

	
	
	6.光伏运行监测数字孪生模块
	6.1操作台：可放置监控主机；电力数据采集监控系统(SCADA)：具有用户及权限管理功能；支持主机加多从机功能；具有历史数据储存、数据库查询；在线实时监测系统数据、状态数据；实时曲线与历史曲线动态显示；在线设置和修改系统参数；通过以太网连接能量管理系统，具备快速遥信、遥测、遥控、遥调功能；具备模拟微电网自动化电力调度控制管理功能。
6.2智能微电网数字孪生及教学设计软件:实验原理说明：采用计算机3D建模技术和数字仿真技术模拟碳中和系统完成规定的碳中和操作任务；可实现碳中和系统主要能源转换设施的3D巡游与浏览、实现地区碳中和系统的虚拟配置与运行仿真。对教学大纲要求的碳中和系统网架构建原理、电力网的实时功率平衡原理、综合能源系统的能量平衡原理与能源替代作用等知识点均能完成虚拟仿真实验；系统包含但不限于：认知学习、场景模拟、模拟考核；设备场景系统包含但不限于以下场景模型1#柜、2#柜、3#柜、4#柜、浪涌保护器、开关电源、网关、能量调度控制器、PLC、继电器、电池巡检单元、双向变流器、电源模拟变流器等；设备场景交互包含但不限于以下交互内容：对1#柜、2#柜、3#柜、4#柜供电、急停、空开、打开系统接入开关、就地、分闸、合闸、接入单元、储能单元、电返模拟、风机模拟、直流负荷、交流负荷等场景控制。
6.3可完成虚拟仿真包含但不限于：可实现碳中系统和子系统的结构原理认知；可通过虚拟仿真进入场景现场，增加身临其境的真实感受；可通过对操作票(步骤)模拟操作系统的启停，离并网运行等；可进入虚拟场景中，对地区/区域的分布式电源接入调度；可查看各仪器、仪表等基于数据的信息显示；可进行突发情况的处理演练。
6.4仿真实验包含但不限于：实验准备；电池组件分选；电池组件支架安装；电池组件安装；汇流箱安装；汇流箱内部接线；电池组件的接线；蓄电池组接线；蓄电池管理系统接线；双向储能变流器接线；PLC 控制器接线；进线单相计量仪表接线；进线微机保护测控装置接线；储能直流计量仪表接线；太阳能控制器接线；风机控制器接线；变频器接线；以太网通讯接线；系统并网电源供电接线；系统辅助电源供电接线；系统电源供电调试；离网运行启动操作；并网运行启动操作；并离网切换操作；手动自由操作运行。
	套
	1

	
	
	7.教师演示模块
	尺寸：≥98 英寸液晶显示屏；屏幕比例：16：9；分辨率：≥3840×2160（4K）；中心基准亮度：≥350cd/㎡；屏幕防护：标配防眩光钢化玻璃；整机架构：安卓嵌入式系统 + Windows 电脑模块双系统。
	套
	1

	
	
	8.环境控制模块
	制冷量、制热量最小值：≥900W；制冷功率最大值：≥3000W；均搭载电辅加热功能。
	套
	2

	
	二、测试系统
	1.光伏发电实训模块
	1.1 太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率≥20W，数量≥4块；模拟光源：≥500W卤钨灯，由蜗杆减速机摆动，模拟太阳升起至日落运动；模拟光源拖动电机：交流电机；模拟光源拖动减速机：减速比≥3000：1。
1.2 光伏跟踪传感器：采用四象限高精度光敏传感器结构，≥6路模拟量信号输出,跟踪探头采用无色透明外壳，方便学生观察；太阳能跟踪系统：采用双轴二维跟踪方式，水平≥270±5°，俯仰≥75±5°，精度不低于±0.5°；跟踪控制单元：手动/自动模拟光源运动与光伏跟踪控制采用PLC主控模块；光照及温湿度传感器模块：光照度≥0-20K(LUX)，温度≥-40-80℃，湿度≥0-99.9%RH。
1.3 风力发电机：水平轴永磁同步风力发电机；尾舵偏航系统：采用尾舵迎风与侧风偏航控制，偏航角度≥0°-90°；采用DC24V直流同步电机驱动；模拟风源：采用变频轴流通风机，电压380V、功率≥0.37KW、转速≥1400rpm；采用变频器驱动；模拟风场：模拟风源在电机的拖动下绕风力发电机做圆弧运动，运动角度≥60±5°,风力发电机四周采用隔离网布置，确保学生实训安全；模拟风场拖动电机：额定输出功率≥100W、额定转速≥1400rpm、减速比≥140：1。
1.4 风速传感器：测量模拟风源风速，脉冲输出；光伏汇流单元：≥2路光伏输入1路光伏输出；具有防反、防雷保护等；模拟风场控制单元：手动/自动风场运动与尾舵偏航控制采用PLC主控模块；仪表单元：直流电压表≥DC0-50V；直流电流表≥DC0-5A；交流电压表≥AC0-300V；交流电流表≥AC0-2A 蓄电池：铅酸电池≥12V/12AH。 
1.5 太阳能控制器：DC12V、DC5A、PWM方式充电；电路模块化开放设计，方便充电波形与电路测试；有充放电、电池状态指示、温度补偿；蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、限流、过充、过放、负载过载、短路等保护；风机控制器：电压DC12V(整流)、最大电流≥25A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；电路模块化开放设计，方便充电波形与相关电路电气测试；具有风速检测、偏航控制信号或刹车信号输出功能；有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、防雷、风机限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能；离网逆变器：DC12V；AC220V±10%、50HZ、≥300VA、纯正弦波；高频变压器隔离；电路模块化开放设计，升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与电路电气测试；有欠压、过载等保护。
1.6 功率电阻模块：≥0-2000欧连续可调,功率≥100W；直流阻性、直流感性负载；交流阻性、交流感性负载；触摸屏：采用一体化触摸屏；实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；具有历史曲线显示；工控机：采用触摸屏工控一体机。
1.7 监控软件：实时监测并存储系统发电、用电与环境参数等信息，实时对模拟光源、光伏跟踪等进行控制；具有曲线显示等功能；零碳通量模拟系统：每个模拟系统点位均支持高速数字量接入和MODBUS/RTU信号接入具备RS485和LAN数据接口，每个点位可支持1hm²*H（hm²和H呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数），系统根据需要可扩增无限多个仿真模拟点位。具有REP模型仿真、RPP模型仿真、Rh模型仿真、生物量模型仿真、养呼吸速率模型等仿真。
1.8 配套教学资源：《光伏发电系统》课程教学动画；《光伏产品检测标准与认证》课程教学动画；新能源制储氢及发电技术仿真考核软件包含但不限于理论学习模块及模拟实训模块。
1.9 光热电站虚拟仿真系统
*1)可对碟式电站的聚光进行仿真，输入量包括太阳光强、镜面尺寸/数量、吸热器尺寸、太阳入射角（经纬度）、跟踪误差、安装误差、镜面形变等，输出量：吸热器壁面的光强分布、聚光效率。以曲线、图像形式展示。用途：光热利用辅助分析（需提供“碟式电站的聚光仿真”的功能截图证明）。
*2)对塔式电站进行光学仿真，可根据定日镜面尺寸、吸热塔高度、吸热器尺寸、定日镜场尺寸来生成定日镜场布局阵列，根据太阳方位角、高度角、光学误差、太阳直接辐照度、CSR值等，对上万台定日镜进行光学仿真，获得吸热器上的聚光强度分布和总功率，用于评估聚光镜场的光学效率，并支持后续光热转换分析（需提供“塔式电站光学仿真”的功能截图证明）。
*3)对槽式电站系统进行光学仿真，可对抛物槽式镜面的聚光能流进行仿真，绘制出吸热管壁面能流分布，为光学系统误差诊断提供数据支持，为吸热管内流场、温度场分析提供边界数据（需提供“槽式电站光学仿真”的功能截图证明）。
1.10 实验项目:风力发电机结构与原理；风力发电机输出特性；风力发电机偏航工作原理与控制；风速检测与控制；太阳能电池发电原理与特性曲线；太阳能电池组件串并联输出特性；PLC编程与控制；光伏自动跟踪原理与编程控制；离网光伏发电系统的组成；蓄电池的充放电特性；风机控制器的原理与功能；太阳能控制器的原理与功能；离网逆变器的原理与功能；仪表监测与通讯；触摸屏组态软件监控与编程；上位机软件开发与通讯。
	套
	1

	
	
	2.电能质量分析模块
	电源：可充电锂电池组≥9.6V，外接充电器；显示模式：LCD彩屏：≥640dots×480dots，≥5.6寸；电流量程：≥10mA～10.0A；通道数：≥4路电压，≥4路电流；线电压：≥1.0V～2000V(线电压)，1.0V～1000V（相电压）；频率：≥40Hz～70Hz；电能参数：Wh，varh，Vah；谐波：≥0～50次，总谐波失真，≥0～50次各相；暂态记录组数：≥150组。
	套
	1

	
	
	3.开放式光伏控制器设计模块
	3.1太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率≥10W，工作电压≥17.2V，工作电流≥0.58A；模拟光源：≥150W卤钨灯；仪表显示单元：直流电压表≥DC0-50V，精度不低于0.1V；直流电流表≥DC0-5A，精度不低于0.001A。
3.2 LED负载：高亮LED灯，模拟控制器放电回路控制；功率电阻：≥5欧姆50W功率电阻，模拟控制器放电过载保护功能；放电保险丝：5A保险丝，模拟控制器放电短路保护功能；蓄电池：内置铅酸电池，≥12V/7.2AH。
3.3核心板：采用ARM内核的32位芯片，主频≥72MHZ，ROM≥512K，RAM≥64K，I/O口数量≥80个，≥16通道PWM，最多≥11个定时器(4个16位定时器)，≥16通道12位A/D转换器，≥2个IIC接口，≥5个USART接口，≥3个SPI接口，≥1个CAN接口，≥1个USB2.0全速接口，≥1个串行调试(SWD)接口，≥1个AT24C02串行EEPROM，带电源指示LED、系统运行LED和复位按键。
3.4充电控制：采用半桥降压式MPPT充电拓扑电路；具有接反保护、夜间反充保护、放电控制、短路保护、温度补偿、充放电指示等功能，集成RS232通讯和RS485通讯，可远程监控控制器，液晶显示。装置容量：<0.01KVA。
3.5可完成实验项目:太阳能电池发电原理与特性曲线；太阳能控制器的工作原理与结构分类；MPPT最大功率点跟踪原理与实现方法；ARM单片机的学习与编程；嵌入式操作系统应用与编程；系统电源电路的设计与应用；蓄电池的充放电特性；功率管的驱动电路与测试；电压电流采集电路与测试；温度采集与温度补偿；充放电保护的原理与测试；放电光控与时控的实现方法；人机交互与LCD显示与应用；串口通讯编程与测试。
	套
	6

	
	
	4.开放式光伏逆变器设计模块
	4.1仪表显示单元：直流电压表≥DC0-50V；直流电流表≥DC0-5A；交流电压表≥AC0-300V；交流电流表≥AC0-0.2A；蓄电池：铅酸电池12V/7.2AH；交流阻性负载：≥2.5K/50W电阻；交流感性负载：交流风扇；逆变器结构：工频隔离、全桥拓扑、半桥拓扑。
4.2主控芯片：≥100引脚封装，≥32位Cortex-M3内核，≥72MHZ主频， ≥4个通用定时器，≥两个高级定时器，≥两个基本定时器。≥两个SPI，≥两个I2C，≥五个USART，≥一个USB，≥一个CAN通信，≥一个SDIO，≥80 个GPIO， 12位 ADC三路≥16个通道，12位DAC两路≥2个通道。
4.3逆变器输入：额定电压DC12V；逆变器输出：额定电压AC220V±10%,额定功率≥50VA，瞬时功率≥150VA，可输出方波、阶梯波和正弦波，额定输出50HZ，可≥50-100HZ变频(软件程序设置)。
4.4输入保护：接反保护、欠压保护、过压保护；输出保护：过载、短路、过热保护；装置容量：<0.01KVA。
4.5可完成实验项目:逆变器逆变原理与程序烧录实验；逆变器功率管驱动原理与波形测试；逆变器全桥驱动与半桥驱动；方波逆变器驱动与测试；方波逆变器调频控制与测试；阶梯波逆变器驱动与测试；阶梯波逆变器调频控制与测试；正弦波逆变器驱动与测试；正弦波逆变器调频控制与测试；逆变器输入欠、过压保护实验；逆变器输出过载保护实验；逆变器输出短路保护实验。
	套
	6

	
	
	5.数字示波器模块
	5.1模拟通道带宽≥350 MHz；≥4个模拟通道；最高实时采样率≥5 GSa/s；最高存储深度≥500Mpts；最大波形捕获率≥2,000,000wfms/s；≥54种参数自动测量；支持≥12种协议解码和分析：（标配）RS-232/422/485/UART、I2C、SPI。
5.2≥10.1英寸触控屏；支持WiFi连接，便携组网；接口：USB-Host3.0 *4、USB-Device3.0、（千兆）LAN、EXT Trig、AUX Out(Trig Out\Pass/Fail)输出、信号源输出接口、HDMI、10MHz Ref In/Out；支持WebServer-兼容多平台远程操控。
	套
	2

	
	
	6.太阳能辐照度模块
	时间响应：<10s（95%）；光谱范围：≤0.28～3.0μm（50%的透过点）；测试范围：0～4000W/m2；零点漂移：≤±2 W/m²。
	套
	1

	
	
	7.红外热像模块
	7.1红外像素：≥1280x960；可见光视场角:≥45°；录像模式：≥30Hz高帧频音频；Wi-Fi：标准；云平台存储：远程相册图传。
7.2 Ai识别判断：太阳能电池板热点自动识别并标记；Ai诊断报告：自动生成导出检测报告；Ai标记：可手动图像标记区域画面并文字备注；云存储分析：支持客户端分析红外图像；定时配置：支持。
	套
	1

	
	
	8.万用表模块
	8.1直流电压优于600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.025%+5)；交流电压优于600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.4%+40)；直流电流优于600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A±(0.15%+2)；交流电流优于600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A±(0.75%+5)。
8.2电阻优于(Ω)600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.05%+2)；电导优于(nS) 60nS ±(1.0%+10)；电容优于(F) 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	±(2.5%+40)；频率 (Hz)≥10Hz～10MHz ±(0.01%+5)。
	套
	3

	
	
	9.钳形表
	9.1交流电压(V)：优于6V 0.001V；60V 0.01V；600V 0.1V；1000V 1V。
9.2直流电压(V)：优于600mV	0.1mV	±（0.8%＋3）；6V 0.001V ±(0.6%+3)；60V 0.01V ±(0.9%+6)；600V 0.1V ±(0.9%+6)；1000V 1V ±(0.9%+6)；电阻（Ω）：优于600Ω 0.1Ω ±(1.3％+3）；6kΩ 0.001kΩ ±(1.0%+3)；60kΩ 0.01kΩ；600kΩ 0.1kΩ；6MΩ 0.001MΩ ±(1.6%+4)；60MΩ 0.01MΩ ±(2.6%+7)。
9.3二极管：优于 6V 0.001V	10V 0.01V；通断测试：优于600Ω 0.1Ω；最大显示位数不低于6000；钳头开口尺寸：≥33mm。
	套
	3

	
	
	10.绝缘电阻测试模块
	10.1额定电压 绝缘电阻测量范围 测量精度：优于250V<0.25MΩ；0.25MΩ～4.99GΩ±(5%+5)；5.00GΩ～49.9GΩ±(10%+10)；50.0GΩ～250GΩ；500V <0.50MΩ；0.50MΩ～4.99GΩ±(5%+5)；5.00GΩ～99.9GΩ±(10%+10)；100GΩ～500GΩ；1000V<1.00MΩ；1.00MΩ～9.99GΩ±(5%+5)；10.0GΩ～199GΩ	±(10%+10)；200GΩ～1.00TGΩ；2500V	<2.50MΩ；2.50MΩ～24.9GΩ	±(5%+5)；25.0GΩ～499GΩ	±(15%+10)；500GΩ～2.50TΩ	；5000V<5.00MΩ；5.00MΩ～49.9GΩ	±(5%+5)；50.0GΩ～999GΩ±(15%+20)；1.00TΩ～5.00TΩ。
10.2 输出电压：可步进电压范围≥ 250V～300V、≥250V～600V、≥500V～1200V、≥1250V～3000V、≥2500V～5000V；直流电压测量：≥30～1000VDC ±（3%+5）；交流电压测量：≥30～750VAC；50Hz/60Hz ±（3%+5）；电容测量：≥0.01uF～15.0uF ±（15%+3）；漏电流显示：≥0.01nA～5.0mA  ±(10%+5)；通讯：USB通讯/蓝牙APP。
	套
	1

	
	
	11.接地电阻测试模块
	11.1接地电阻测量：二三四线法测量接地电阻(R～)、直流电阻(R—)：优于0.00Ω～29.99Ω 0.01Ω ±2%rdg±5dgt；30.0Ω～299.9Ω	0.1Ω ±2%rdg±3dgt；300Ω～2999Ω 1Ω ±2%rdg±3dgt；3.00kΩ～300.00Kω 10Ω±4%rdg±3dgt；选择法测量接地电阻(R～)：优于0.00Ω～29.99Ω	0.01Ω	±2%rdg±5dgt；30.0Ω～299.9Ω	0.1Ω	±2%rdg±3dgt；300Ω～3000Ω 1Ω ±2%rdg±3dgt；双钳法测量接地电阻(R～)：优于0.01Ω～0.99Ω 0.01Ω±10%rdg±5dgt；1.0Ω～29.9Ω 0.1Ω ±10%rdg±5dgt；30Ω～100Ω 1Ω ±10%rdg±5dgt。
11.2接地电压测量：自动换挡AC ≥0.0～100.0V	0.1V  ±2%rdg±3dgt；接地电流测量：自动换挡AC ≥0.00mA～600.0A	0.01mA	±2%rdg±3dgt；土壤电阻率测量(ρ)：测量范围：≥0.00Ωm～9000KΩm 分辨力：≤0.01Ωm；测试频率：128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自动选频)；短路测试电流：AC≥250mA max；开路测试电压：AC≥40V max。
11.3插孔指示灯，准确指示插孔位置，避免插线错误；四线选择法：在不解扣情况测量其中一个接地体的接地电阻，方便快捷；抗干扰扰能力强：128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频测量)；通讯传输：通过PC软件下载，生成分析报告；蓝牙APP传输：实时传输，读取数据；1≥2档位功能选择旋钮；不低于IP65防护等级；报警功能：测量值超过报警设定值时报警提示，数据存储≥2000组。
	套
	1

	
	
	12.太阳能组件性能测试模块
	12.1太阳能组件IV测试仪主要用于测试太阳能组件的功率，用于判定组件功率是否合格，可检测组件各类电性能指标；可测试组件类型：晶硅类组件。
12.2软件功能：教学模式：可根据默认设计的课程表进行预设设备工作流程（后期支持场景定制）；演示测试模式：可根据不同实验场景预设设备工作流程，例如不同辐照度下的发电量演示、不同天气辐照度演示等；考核模式：可根据实训考核内容设置考点试题，可以是理论考核+实践操作考核；测试参数：电池片电性能参数，Isc/Voc/Pmax/Vm/Im/FF/EFF等；软件存储：测试数据可单独保存曲线图片、按批次保存数据表格、考核结果存储、教学、演示模式只存储教案；设备保护：具有过流/过载保护，紧急急停装置。
12.3性能特点：最大可测面积：≥500×400mm；测试对象：太阳能组件；测量范围： ≥10W-35W；温度监控：环节温度监控、被测电池片温度监控（接触式）；光源模式：闪光模式、常亮模式；幅照度不稳定性： B+级；幅照度不均匀性： B+级；光谱范围： ≥400-1100nm（可模拟不同天气光谱）；辐照强度：≥200-1500W/m²（可模拟不同时间辐照强度）；测试系统精度：≤±2%；光源寿命： ≥15万次（瞬态）＞10000小时（稳态）。
	套
	1

	
	三、电池制造系统
	1.荧光分光光度模块
	1.1光源和倍增管：≥150W高强度长寿命除臭氧型氙气灯；红敏型光电倍增管；信噪比：S/N>360（P-P）；S/N>1650（RMS）；S/N>18000（BG）；激发和发射带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/15nm/20nm六档可调；波长准确性：±0.4nm；波长重复性：≤0.2nm。
1.2荧光增益档：≥1-17档，间隔≤50V连续可调；0-1000V，间隔≤1V连续可调；狭缝方式：独创的水平狭缝，更加节省样品使用量；激发光源和单色器：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯。双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视。
1.3仪器共≥16块滤光片，软件能自动找出样品的激发/发射峰具体荧光值，激发/发射的具体波长位置，直接提现样品的色域图，判断样品颜色；激发波长范围：≥200nm~900nm；发射波长范围：≥200nm~900nm；测量线性：≥0.995。
*1.4波长扫描速度：≥15/30/60/300/1000/3000/6000/10000/30000/60000 nm/min 十档可调档速度，最高速度≥60000nm/min(需提供软件截图证明)。
1.5波长移动速度：≥80000 nm/min；光度值范围：≥-9999—69999 ；最小样品量：≤0.5ml（使用标准10mm方形样品池）；数据传输方式：USB2.0；标准能耗：≤200W；电源种类：交流220V/50Hz； 110V/60Hz；配固体样品池。
	套
	1

	
	
	2.加热模块
	加热点位数：≥1；加热输出功率：≥1000 W；加热温度范围：≥50 - 500℃；加热温度控制：LED ；最大容量：≥10L；加热速度：5 K/min；工作盘材质：陶瓷；工作盘外形尺寸：≥180 x 180 mm。
	套
	1

	
	
	3.臭氧处理模块
	要求臭氧产量≤10g/h；要求臭氧产量：臭氧产量：≥10g/h（氧气源），≥3g/h （空气源）；调节范围：≥30-100%；臭氧浓度：≥20-120mg/L（纯氧源），≥1-8mg/L（干燥空气源）；功率：≤180W；可连续工作时间≥1000h；臭氧浓度可调，（≥10 圈档位）；冷却方式为风冷。
	套
	1

	
	
	4.手动涂布模块
	涂膜宽度(mm)：≥55；间隙深度(um)：≥0-3500；分度值(um)：≤10。
	套
	1



备注：
1.上述技术证明材料中如需提供演示视频的，演示视频：MP4 格式的视频文件（视频总时长建议不超过 10分钟），在交易系统中作为大附件上传。（评审过程中如因文件格式、编码、损坏等问题导致无法正常评审，相应的不利后果由供应商自行承担）

2.技术支持资料：对要求提供截图、视频、检测报告、证明材料等的条款，供应商应当在如实提供，凡不提供或提供不符合要求的，视为无效。
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包4：设备技术指标参数表
锂电池材料实训平台主要包括材料合成、电极极片制作、电池组装及电池测试四个模块。
1.材料合成模块主要包括鼓风干燥箱1、单温区管式炉、马弗炉、高温管式炉、干燥箱2、金相显微镜、抛光机、静电纺丝机、集热式恒温加热磁力搅拌器、热管式炉、鼓风干燥箱3、离心机、立式真空干燥箱、1400高温箱式炉、1700高温箱式炉等设备。
2.电极极片制作模块包括温湿度控制器、多联磁力搅拌器、粘度计、半自动模切机、红外烘干平板涂覆机、真空除泡机等设备。
3.电池组装模块包括双按钮式带PLC 智能超声波点焊机、静音无油空气压缩机、自动叠片机、热压整形机、铝塑膜成型机、气动型热封机、真空静置箱、双级旋片式真空泵1、多功能真空封口机、二次真空终封机、双级旋片式真空泵2、小型液压纽扣电池封口机、惰性气体操作箱(双工位)。
4.电池测试包括电化学工作站、充放电测试仪1、充放电测试仪2、量热仪、电导率仪等设备。
	采购内容（设备名称）
	技术指标参数
	单位
	数量

	锂电池材料实训平台
	材料合成模块
	1.鼓风干燥箱1
	1.1控温范围(°C)：RT+10-200℃(可扩展至250℃)(RT:室温)；
1.2温度分辨率(℃)：0.1℃；
1.3温度波动度("C)：±1℃；
1.4定时范围(min)：0-9999min；
1.5工作环境温度(℃)：5-40℃；
1.6容积(L)：≥106L；
1.7载物搁板(标配)：2。
	台
	2

	
	
	2.单温区管式炉
	2.1工作温度：1200℃（＜0.5小时） 连续工作温度：1100℃；
2.2建议加热速率：≤10℃/min；
2.3加热区长度：≥430mm；
2.4加热元件：掺钼铁铬铝合金；
2.5功率：≥3KW；
2.6为保证使用安全，设有开门断电功能；
2.7石英管口径：Φ100x1000mm。
	台
	1

	
	
	3.马弗炉
	3.1加热区尺寸≥300*300*300mm；
3.2最高使用温度：1200℃（≤30min）；
3.3长期使用温度：≤1100℃；
3.4加热元件：电阻丝（掺钼铁铬铝合金）；
3.5热电偶：K型；
3.6功率：≥7.5KW。
	台
	1

	
	
	4.高温管式炉
	4.1最高温度可达1700℃（≤0.5h）；
4.2额定功率：≥5.5KW
4.3额定电压：AC220V 50/60HZ
4.4额定使用温度：1650℃
4.5最高使用温度：1700℃（≤0.5h）
4.6建议升温速率：1400℃以下：≤10℃/min；1400℃到1600℃：≤5℃/min；1600℃以后：≤2℃/min；
4.7加热元件：硅钼棒；
4.8加热区长度：≥290mm。
	台
	1

	
	
	5.干燥箱2
	5.1使用温度范围：RT+10-300℃；
5.2温度分辨率：0.1℃；
5.3温度波动度：±1℃；
5.4温度控制方式：双温段智能；
5.5温度设定方式：轻触型按键设定；
5.6内容积：≥85L。
	台
	1

	
	
	6.金相显微镜
	6.1放大倍数：1OO×～1250×；
6.2机械筒长：≥160mm；
6.3微动调焦：调节范围：7mm；刻度格值：0.002mm；
6.4粗动调焦范围：≥7mm；
6.5机械工作台：≥75×50mm。
	台
	4

	
	
	7.抛光机
	7.1设备结构：台式；
7.2抛盘直径：≥230mm；
7.3抛光布直径：≥230mm；
7.4转速：≥900r/min；
7.5电机：定频电机0.2kw。
	台
	1

	
	
	8.静电纺丝机
	8.1控制器一个，控制设备的运行，通过触摸屏输入运行参数，使得设备按照设定的参数运行；
8.2 2个独立的3通道注射泵，注射泵流速范围为0.01毫升/小时～99.99毫升/小时，可满足客户制备普通纤维，同轴纤维，多芯纤维，并列纤维，普通微球，核壳微球等，塑料连接管道10套，针头固定夹具一套，提供1723专业版同轴针头一个，含整套附件；
8.3设备需提供能让喷头左右移动滑台1个，需要能控制滑台移动距离和移动速度，移动距离为0～295mm、移动速度为0～999mm/min；
8.4配置高速接收装置，默认提供直径76mm转筒1个，转速3-3000rpm；
8.5机器配置120W除湿机。
	台
	2

	
	
	9.集热式恒温加热磁力搅拌器
	9.1功能用途：水浴/油浴；
9.2最大容量：≥2L；
9.3温控范围：RT-300°C；
9.4搅拌转速：0-2600r/min。
	台
	15

	
	
	10.热管式炉
	10.1炉膛尺寸：≥120x450mm （炉管外径x加热区长度）；
10.2最高工作温度：≥1200°C；
10.3长期工作温度：≤1100°C；
10.4电压及额定功率：220V，单相，不小于7千瓦；
10.5控温精度：± 1；
10.6加热速率：1100°C以下，推荐升温速率<20°C/分钟；
10.7加热元件：高品质含钼电阻丝；
10.8气体通入系统：不锈钢法兰+浮子流量计。
	台
	1

	
	
	11.鼓风干燥箱3
	11.1使用温度范围：RT+10-300℃；
11.2温度分辨率：0.1℃；
11.3温度波动度：±1℃；
11.4温度控制方式：双温段智能；
11.5温度设定方式：轻触型按键设定；
11.6内容积：≥85L。
	台
	1

	
	
	12.离心机
	12.1金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；
12.2电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；
12.3微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观；
12.4具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能；
12.5采用大功率交流变频电机，配有高精度测速系统；
12.6可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能；
*12.7档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；提供本功能演示视频；
12.8采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；
12.9停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；
12.10设定5级梯度离心程序；运行中可更改转速、离心力、时间参数；
*12.11丰富的转子规格并具有转子识别功能，确保转子不会超速运行；提供本功能演示视频；
12.12运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机；
12.13具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行；
12.14安装温度异常探测器，保护样品安全；
*12.15运行中可随时更改参数 (rpm/rcf)，无需停机；提供本功能演示视频；
*12.16自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全；提供本功能演示视频；
12.17控制面板可戴手套进行操作，并可用去污剂清洁；
12.18最高转速：不小于20000r/min；
12.19转速偏差：±1%；
12.20最大相对离心力：26380×g；最大转子：250ml×4；
12.21定时时间：1-99min59s；
12.22升减速：0-9档；
12.23整机噪音：≤65dB（A）；
12.24输入功率：≥0.75KW。
	台
	1

	
	
	13.立式真空干燥箱
	13.1使用温度范围：RT+10-250℃；
13.2使用真空度范围：<133Pa；
13.3温度分辨率：0.1℃；
13.4温度波动度：±1℃；
13.5内容积：≥52L；
13.6工作室：优质不锈钢板；
13.7外壳：冷轧钢板，表面静电喷涂；
13.8保温层：优质硅酸铝棉（带CE认证）；
13.9真空表：LCD显示，精度等级0.5；
13.10接管口直径：10mm；
13.11额定功率：≥1.4kW；
13.12温度控制方式：双温段智能PID；
13.13温度表示方式：LCD彩屏，多组数据一屏显示；
13.14运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。
	台
	1

	
	
	14.1400高温箱式炉
	14.1最高温度：1400℃＜30min；
14.2工作温度：1300℃；
14.3推荐升温速率：≤10℃/min；
14.4加热元件：硅碳棒；
14.5热电偶：S型；
14.6加热区长度：≥290mm；
14.7功率：≥4KW。
	台
	1

	
	
	15.1700高温箱式炉
	15.1温度：最高使用温度：1700度（≤30min）；
15.2长期工作温度：≤1600度；
15.3升温速率：≤10度/min（≤1400度）；
≤5度/min（1400-1600度）；
≤2度/min（>1600度）；
15.4加热元件：硅钼棒（4根）；
15.5热电偶：B 型双铂铑热电偶；
15.6额定功率：≥4KW；
15.7加热区尺寸：≥150 *150 *150mm。
	台
	1

	
	电极极片制作模块
	1.温湿度控制器
	1.1空调类型：立柜式空调；
1.2变频/定频：变频；
1.3空调匹数：不小于3P；
1.4适用面积：34-50㎡；
1.5能效比：4.38；
1.6电辅加热功率：1550W；
1.7循环风量：400m3/h。
	台
	1

	
	
	2.多联磁力搅拌器
	2.1转速范围：100-1600rpm；
2.2定时范围：1-99h59min；
2.3最大搅拌量(H2O)：0.8L；
2.4温控范围：RT+5°C-150°C；
2.5工作区域尺寸：≥200*300mm。
	台
	3

	
	
	3.粘度计
	3.1操作液晶屏需显示粘度值、温度、时间、扭矩、转速、转子号；
3.2测试范围3～1600000cP；
3.3具有定时测量的功能，测量粘度时可切换查看当前的剪切速率和剪切应力；
3.4测试精度≤±2%FS；
3.5重复误差≤±0.5%FS；
3.6可满足少量样品测试，样品量8-12ml。
	台
	1

	
	
	4.半自动模切机
	4.1设备配置高性价比刀模，定制刀膜最大模切尺寸≥L120*W80mm；
4.2模切垂直毛刺≤12μm，水平毛刺≤20μm；
4.3气缸驱动，无需电源，冲切力和冲切速度可调，可放在手套箱内使用；
4.4最大冲切压力≥1T；
4.5冲切精度≤±0.1mm；
4.6上下刀模抽屉式设计确保操作安全。
	台
	1

	
	
	5.红外烘干平板涂覆机
	5.1配置红外加热干燥，涂覆基板真空吸附，触摸屏操作，最大干燥温度≥120℃；
5.2标配刮刀涂覆器，并可扩展挤压涂覆、四面制膜器涂覆、线棒等涂覆方式，最大涂覆尺寸≥L270mm*W150mm；
5.3机械速度20-120mm/s可调；
5.4刮刀涂覆：宽度≥150mm，涂布厚度精度好于±3μm；
5.5配置溶剂处理装置。
	台
	1

	
	
	6.真空除泡机
	6.1处理量：≥0.8L；
6.2转速：10-80rpm；
6.3真空度：-0.09MPa以上。
	台
	1

	
	电池组装模块
	1.双按钮式带PLC 智能超声波点焊机
	1.1设备能实现触摸屏操作，PLC控制，可数字化设置，设备配置夹具方便焊接操作；
1.2能实现最高20层的铜箔层叠焊接；
1.3焊接功率强劲，焊接牢固，焊点面积可定制；
1.4焊接功率50-800W可调，调节方式通过触摸屏改变振幅；
1.5设备操作方式为双按钮启动；
1.6设备可拓展MES数据采集功能。
	台
	1

	
	
	2.静音无油空气压缩机
	2.1转速：≥1380rpm，排气量：≥200L/min；
2.2最大压力：≥0.8MPa；
2.3储气罐容积：≥100L。
	台
	6

	
	
	3.自动叠片机
	3.1设备能实现自动定位，真空吸盘自动吸片，自动层叠，隔离膜自动裁断；
3.2 Z字形叠片方式，叠片电芯精度≤±0.3mm，设备可放手套箱操作；
3.3设备可兼容叠金属锂，叠金属锂和普通极片程序可灵活切换，兼容性设计，电池尺寸变化可通过定制部分模具及调节压爪实现，最大叠片尺寸≥L100mm*W90mm；
3.4最大叠片厚度≥15mm，叠片层数≥100层可设定；
3.5设备内置真空泵，配置叠片夹具取出电芯，并可在夹具上贴胶；
3.6设备PLC 控制，HMI 操作，使用维护方便。
	台
	1

	
	
	4.热压整形机
	4.1热压面积：200x200mm；
4.2压力：最大1T；
4.3控温精度：±2℃；
4.4加热温度：常温～200℃可调；
4.5两压板平面平行度：0.05以内；
4.6功率：≥1.5 KW；
4.7气源：0.5Mpa～0.8Mpa。
	台
	1

	
	
	5.铝塑膜成型机
	5.1最大驱动压力≥0.85T，最大压膜压力≥0.6T；
5.2开模行程≥15mm，最大冲坑深度≥6mm；
5.3成型尺寸：单坑四边封（无气袋）≥L80*W65mm；
	台
	1

	
	
	6.气动型热封机
	6.1封头为电阻式发热管加热封头，上、下封头温度能独立控制，最高温度≥250℃；
6.2温度精度≤±2℃，封口厚度均匀性好于0.02mm；
6.3最大有效封口长度≥170mm；
6.4封口时间可手动控制；
6.5设备整体设计紧凑，可放置在手套箱内使用；
	台
	1

	
	
	7.真空静置箱
	7.1钟罩式结构，气缸驱动，满焊无泄漏，控制箱和静置箱分体式设计，可将静置箱放置于手套箱中操作；
7.2可使用多段循环方式抽真空存放，其各段时间和段数目可设定；
7.3最大真空度≥-95KPa；
7.4工作空间≥L326mm×W206mm×H148mm；
7.5静置时间可以设置0-99.99s（0S-99.99H）；
7.6充气时间可以设置0-99.99s（0S-99.99H）；
7.7循环次数可以设置(0-9999)x100。
	台
	1

	
	
	8.双级旋片式真空泵1
	8.1抽气速度≥9.5m³/h；
8.2所需油量≤1.1L；采用强制供油方式。
8.3设备配置油雾过滤器至少1个，含滤芯。进气阀防返油机构。
	台
	3

	
	
	9.多功能真空封口机
	9.1设备可实现惰性气体预清洗，真空静置、真空预封；
9.2上、下封头最高温度≥220℃，温控精度≤±2℃；
9.3封头平行度好于0.03mm；
9.4最大封边长度≥180mm，封边宽度可定制；
9.5封边压力可通过气压调节；
9.6真空度最高不低于-95Kpa；
9.7热封时间0～90s可调。
	台
	1

	
	
	10.二次真空终封机
	10.1可自动完成抽真空、排液、封口；
10.2上、下封头温度最高≥220℃，温控温度≤±2℃；
10.3封头平行度好于0.02mm；
10.4最大有效封口长度≥330mm，封边宽度可定制；
10.5适用电池尺寸最大≥L330*W330*H20mm；
10.6真空度可调节，最高可达-95KPa；
10.7PLC控制，HMI操作，封口温度、封口时间、封口压力可调；
10.8配置针刺刺穿功能，外置电解液收集装置方便后期拆出清洗；
10.9整体设计紧凑，可放置在普通的手套箱内使用。
	台
	1

	
	
	11.双级旋片式真空泵2
	11.1抽气速度≥9.5m³/h；
11.2所需油量≤1.1L；
11.3设备配置油雾过滤器至少1个，含滤芯。
	台
	1

	
	
	12.小型液压纽扣电池封口机
	12.1适用范围：最大直径≥φ35mm，最大高度≥10mm；
12.2封口行程≥20mm；
12.3液压驱动模具进行纽扣电池封口，纯手动运作，无需用电用气，可在手套箱内使用；
12.4配置不同模具可封装和拆卸不同规格的钮扣电池，实现一机多用；
12.5操作手柄为正面上下摇动，操作力≥6KG。
	台
	1

	
	
	13.惰性气体操作箱(双工位)
	13.1手套箱箱体为气密性结构，箱体泄漏率小于0.05vol%/h（根据ISO10648-2，箱体负压下氧浓度上升法检测）；
13.2箱体内部有效尺寸：长度不小于1800mm，深度不小于780mm，高900mm；
13.3钢化玻璃前窗，厚度10mm，内贴防溶液腐蚀薄膜；安装有4个手套孔圈和手套，手套为丁基橡胶，厚度0.4mm，手套孔圈为铝合金材料；
13.4大过渡舱，接口为法兰结构，长度600mm，直径不小于390mm；
13.5微型过渡舱，安装于箱体右侧板，接口为法兰结构，长度400mm，直径150mm；
*13.6气体净化系统，可得气体纯度：H2O<1ppm，O2<1ppm，净化柱可再生，自动再生程序，再生时间可根据用户选择的氢气浓度调整设定和调节。提供功能界面截图和说明；
13.7配备Edwards RV12真空泵，配原厂油雾过滤器；抽速：12m3/h，极限真空度3x10-2mbar；
13.8自动压力控制系统，PLC集成控制，彩色触摸屏操作，配有辅助压力调节的脚踏板；箱体内压力可在+/-15mbar内任意设定和调节；
*13.9高效节能模式，自动关闭箱体照明，真空泵可设定时间自动关闭，节能模式下，可节约80%以上能耗。提供功能界面截图和说明；
13.10氧探头，量程0-1000ppm，精度0.1ppm，固体氧化锆式，安装于箱体循环出气管道上；
*13.11氧探头示值误差：0-10ppm，标准不确定度不高于2.1；50-150ppm，标准不确定度不高于1.1；重复性＜0.5%。提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上需完整体现此条参数内容；
13.12水探头，量程为0-500ppm，精度0.1ppm，铂电极式，安装于箱体循环出气管道上；
13.13溶剂吸附装置，集成气体净化系统内，填充5kg专用吸附材料，配有旁路系统、抽充阀门和压力表，可单独隔离更换材料，不影响手套箱内气氛；
配置包含：主箱体，1个；气体净化系统（含真空泵1台），1套；大过渡舱，1个；微型过渡舱，1个；水探头，1个；氧探头，1个；溶剂吸附装置，1套。
	台
	1

	
	电池测试
	1.电化学工作站
	1.1最大电位范围：±10V；
1.2最大电流：±250mA连续,±300mA峰值；
1.3恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms；
1.4恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz；
1.5所加电位分辨：电位范围的0.0015%；
1.6所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%；
1.7所加电位噪声：<10mV均方根植；
1.8测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程；
1.9测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA；
1.10电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%；
1.11输入偏置电流：<10pA；
1.12恒电流仪：恒电流范围：0.3nA–250mA；
1.13所加电流分辨率：电流范围的0.03%；
1.14测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V；
1.15测量电位分辨率：测量范围的0.0015%；
1.16所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1%；
1.17电位计：参比电极输入阻抗：1e12欧姆、参比电极输入带宽：10MHz、参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C。
	台
	1

	
	
	2.充放电测试仪1
	2.1恒压电压范围控制：25mV~5V；
2.2最低放电电压：上下夹具 1V，2m 线长 1.5V；
2.3精度：±0.02% of FS；
2.4稳定度：0.04% of FS；
2.5每通道输出范围：量程一：0.2mA~100mA；量程二：100mA~500mA；量程三：500mA~3A；量程四：3A~6A；
2.6精度：± 0.02% of  FS；
2.7输入阻抗：≥1MΩ。
	台
	4

	
	
	3.充放电测试仪2
	3.1恒压电压范围控制：10mV~5V；
3.2最低放电电压：-5V；
3.3每通道输出范围：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA；量程四：10mA~100mA；
3.4恒压截止电流：量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：0.1mA；
3.5输入阻抗：≥1GΩ。
	台
	6

	
	
	4.量热仪
	4.1整机一体化设计，减少信号损失和干扰，大大提升了信号灵敏度和分辨率，能获得更稳定的基线；
4.2配有高频内核控制处理器，运算处理速度更快，控制更加高效；
4.3采用高灵敏度传感器，有效提高了DSC信号的灵敏度和准确率；
4.4相互独立的气氛控制，可以通过软件智能设置，仪器自动切换气路系统，实验效率更高；
*4.5设备系统的下位机和上位机同时具有多点温度校正功能，满足不同实验场合的需求，提高了温度测试的准确性。（提供软件界面截图）；
*4.6具有FTC和STC两种实验模式可选，控温更加友好灵活，可以满足不同应用场景不同实验的需求，对实验过程温度的控制更加精确，对传感器信号的解析更加高效。（提供软件界面截图）；
4.7全控温系统采用优化的动态PID算法，极大的规避了传统PID算法的缺点，提高了双模式控温的鲁棒性；
*4.8 12阶的程序控温设置，让实验方法更加多样化。（提供软件界面截图）；
*4.9传感器信号的采样频率1～10Hz可设置，实验方法更加灵活，数据更加可控。（提供软件界面截图）；
4.10相互独立的双温度传感器，可以同时分别测试炉体温度和样品温度；
4.11设备系统可以做升温、降温和等温相关类材料实验；
4.12仪器采用USB双向通讯，支持自恢复连接，软件智能化设计，具有基线的扣除功能，实验过程自动绘图，智能化实现各种数据的处理，如热焓的计算、玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点及结晶等等；
4.13 DSC量程：0～±1000mW；
4.14温度范围：-40℃~600℃     机械制冷；
4.15计时频率：16.6Hz；
4.16升温速率：0.1~100℃/min；
4.17降温速率：0.1～50℃/min；
4.18温度精度：0.001℃；
4.19温度分辨率：0.01℃；
4.20温度波动：±0.01℃；
4.21温度重复性：±0.01℃；
4.22 DSC噪声：0.001mW；
4.23 DSC解析度：0.01μW；
4.24 DSC精确度：0.001mW；
4.25 DSC灵敏度：0.001mW；
*4.26实验模式：FTC、STC任意设置（提供软件界面截图）；
*4.27程序控温：全阶段12阶控温灵活设置（提供软件界面截图）；
4.28控温方式：升温、恒温、降温；
4.29扫描类型：升温、降温、等温扫描；
4.30气氛控制：两路气氛可自由设置，仪器自动切换；
4.31显示方式：24bit色7寸LCD触摸屏显示；
4.32数据接口：标准USB接口；
4.33运行功能：带有模拟量显示、模拟量输入输出，泵速可调，配有数据采集和数据导出功能；
4.34报警功能：低压保护、高压保护、流量保护和液位保护的报警参数设定，可查看历史报警数据；
4.35循环方式：内/外循环；
*4.36采样速率：1～10Hz可程序设置（提供软件界面截图）；
*4.37仪器校准：下位机和上位机同时具有多点温度校正功能（提供软件界面截图）；
4.38参数标准：配有标准物质，用户可自行矫正温度和热焓。
	台
	1

	
	
	5.电导率仪
	5.1测量参数：电导率，TDS，电阻率，盐度，温度；
5.2测量范围：电导率：0.000 μS/cm…2,000 mS/cm，TDS：0.00 mg/L…1,000 g/L，盐度：0.00…80.00 psu，电阻率：0.00…100.0 MΩ*cm，温度: -30.0～130.0℃；
*5.3分辨率：自动量程最高分辨率0.001，温度0.1°C；提供满足参数的有效证明材料；
*5.4准确度：电导率测量值的0.5%，温度±0.1℃；提供满足参数的有效证明材料；
5.5自动/手动温度补偿；
5.6任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面；
5.7自动校正、自动识别校准液,自动终点锁定,自动温度补偿，可2点校准；
5.8内置13个标准液，可自定义标准液10组；
5.9终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择；
5.10仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件；
5.11不小于7英寸彩色触摸屏；
5.12全屏键盘，数据输入更轻松；
5.13用户指导和集成式帮助系统；
5.14状态指示灯显示仪表读数状态；
5.15两级用户权限管理；
5.16测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示；
5.17 IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒；
5.18电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架；
5.19配置要求：主机一套；电导率电极一支；电极支架一个；电源适配器一个；袋装电导率校准液。
	台
	1



备注：
1.上述技术证明材料中如需提供演示视频的，演示视频：MP4 格式的视频文件（视频总时长建议不超过 10分钟），在交易系统中作为大附件上传。（评审过程中如因文件格式、编码、损坏等问题导致无法正常评审，相应的不利后果由供应商自行承担）

[bookmark: _GoBack]2.技术支持资料：对要求提供截图、视频、检测报告、证明材料等的条款，供应商应当在如实提供，凡不提供或提供不符合要求的，视为无效。
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采购编号：










供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

年    月    日
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供应商自行编制。




一、磋商响应函及磋商响应一览表
（一）磋商响应函
致： (采购人名称）
我们收到了采购编号：         的磋商文件，经详细研究，我们决定参加（项目名称）包    磋商活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、 愿按照磋商文件中的条款和要求，以磋商报价人民币（大写）             ，（小写）             提供采购文件要求的全部货物，并按合同约定履行义务。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。
3、我们同意本磋商文件中有关磋商有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。
5、我们已经详细审核了全部磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我们同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
6、我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
7、我们同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
9、如我方成交，我方愿意按采购文件规定的采购代理服务费收费标准向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

地址：
邮编：
电话：
供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月   日
[bookmark: _Toc3090]
（二）磋商响应一览表
	项目名称
	

	标包
	包    

	供应商名称
	

	响应内容
	

	磋商报价
	人民币大写：
小写：

	质量标准
	

	交货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	磋商有效期
	    日历天（从响应文件递交截止之日起）

	其他声明
	




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
2、 
分项报价表
（一）分项报价一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	制造商名称
	品牌
	规格/型号
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（元）
	






供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日




（二）相关配件明细表
	产品名称
	配件名称
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	


备注：相关产品包含多个配件的需要填写此表， 一个包内包含多个产品的，此表可自行复制增加。




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日

三、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月  日
经营期限：
姓名：     性别：       年龄：      职务：
系                   （供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件




供应商名称：（电子签章）
年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）包    响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件







供应商名称：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或签字）
法定代表人身份证号码：       
委托代理人：（电子签章或签字）
委托代理人身份证号码：       
日期：   年   月   日

四、磋商承诺函
致： (采购人名称）
我们收到了项目编号为        的（项目名称）包      的磋商文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次磋商过程存在下述任一行为：
(1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其投标；
(2) 在响应文件中提供虚假材料；
(3) 供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
(4) 成交人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；
(5) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
(6) 未按磋商文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；
(7) 其他违反法律法规的情形。
我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或招标代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年   月   日



[bookmark: _Toc19619][bookmark: _Toc7397][bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc9800][bookmark: _Toc10903][bookmark: _Toc8848][bookmark: _Toc14279][bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc31804_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc494321544][bookmark: _Toc13056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7020][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc7716_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9918]五、资格证明文件
[bookmark: _Toc4050][bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc27065][bookmark: _Toc16643]（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）
	

	备注
	



[bookmark: _Toc29697][bookmark: _Toc20625]
（二）具有独立承担民事责任的能力
在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件；

108

（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明。

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺书，加盖公章；

（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金；

（6） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

提供承诺书，加盖公章；

[bookmark: _Toc1711][bookmark: _Toc29345][bookmark: _Toc49001012]（七）供应商须知前附表要求的其他资格证明文件




[bookmark: _Toc22068][bookmark: _Toc559][bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc17712][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc28175]六、技术部分

（一）技术指标参数偏离表

	序号
	设备名称
	磋商文件技术指标参数要求
	响应文件技术指标参数描述
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料所在页码
（如有）
	偏离原因说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	


注：供应商必须对磋商文件第五章“采购需求”中的所有要求作出全面、真实的反映。表格中“偏离情况”一列，供应商只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“响应文件技术指标参数描述”一列中写明所投技术参数。供应商除如实填写本表外，技术参数内明确要求提供证明材料的必须提供证明材料，未明确要求提供证明材料的将按偏离情况如实填写。


供应商名称：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（电子签章或签字）
年   月    日


[bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc31765][bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc3791]（二）技术证明材料（如有）
[bookmark: _Toc23301][bookmark: _Toc18513]
（包含但不限于：技术参数中须提供的技术证明材料等）
（三）安装调试方案


（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）




[bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc31805][bookmark: _Toc20572][bookmark: _Toc9770]（四）用户培训方案


（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）





[bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc15357][bookmark: _Toc2784]七、商务部分
（一）商务条款偏离表
	序号
	商务条款内容
	磋商文件商务要求
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	1
	采购内容
	
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	
	

	3
	交货地点
	
	
	
	

	4
	质量要求
	
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	
	

	6
	合同履行期限
	
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	
	

	9
	验收方式
	
	
	
	

	10
	磋商有效期
	
	
	
	

	11
	履约保证金
	
	
	
	

	..
	..
	
	
	
	

	..
	..
	
	
	
	


注：供应商必须对本表中的所有要求作出全面、真实的反映。表格中“偏离情况”一列，供应商只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“响应文件的商务条款响应情况”一列中写明所投商务情况。
供应商名称：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
（二）业绩
	[bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc26139]项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	项目描述
	





[bookmark: _Toc21237]注：每张表格只填写一个项目，后附证明材料。

[bookmark: _Toc28989]（三）质保期内、外售后服务
（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）
八、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在（采购项目名称）包    采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与本项目投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年   月   日


[bookmark: _Toc21552][bookmark: _Toc32431]九、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

9.1中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据新成立企业可不填报。
（2）在采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，按规定享受中小企业扶持政策。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）在采购项目中，所投产品应逐项填写中小企业声明函中标的名称等内容，否则不能享受中小企业扶持政策。
（5）中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）如果提供的产品不属于中小企业制造，则可以不填写《中小企业声明函》。
9.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（盖单位公章）
年月日



注：属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。

9.3监狱企业证明材料


监狱企业证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



注：属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容。























9.4本国产品标准证明材料

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。







关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

	项目
	填写内容

	


	      %


本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。
供应商名称：（公章）
日期：  年  月　日         






注：1.单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%,不享受价格评审优惠。














9.5节能产品、环境标志产品证明


“节能产品”、“环境标志产品”证明
1.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》(财库(2019)19号)中品目产品，“★”标注的属于强制采购，节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构(财库(2019)16号)出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库(2019)18号)中的品目产品，环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构(财库(2019)16号)出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
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十、其他资料


供应商认为应附的其他材料
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