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第一章 投标邀请
 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目-公开招标公告
项目概况
 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目 招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年7月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc1853601844_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1456310841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2031125453_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1811351892_WPSOffice_Level2]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc120342159_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc632830029_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2136105441_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1019416_WPSOffice_Level3]1、项目编号：豫财招标采购-2026-229
[bookmark: _Toc1331877378_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc997609044_WPSOffice_Level3]2、项目名称：河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目 
3、采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc654106674_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc91128674_WPSOffice_Level3]4、预算金额：3651596.06元
[bookmark: _Toc1585577024_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1882423541_WPSOffice_Level3]最高限价：3651596.06元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20260175-1
	河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目 
	3651596.06
	3651596.06


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
[bookmark: _Toc1031072132_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1866155745_WPSOffice_Level3]（1）采购内容：河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目，主要包含包含物联网平台及设备，其中传感器5台、通信模组和物联网平台1套、物联网网关2个、台式计算机2台、操作台1套、机柜2台；存储平台及配套软件，其中存储平台3台、计算、网络、存储虚拟化软件及云计算管理平台各6套、便携计算机3台、防静电地板21平方米；交换机及网络配件，其中室内高密AP 6个、网络主机1台、无线路由器1台、交换机4台、球型摄像机1台；录播系统，其中会议录播主机及配套软件1套、4K云台摄像机3台、摄像机控制键盘1套；LED电子屏及显示系统，其中LED显示屏30.04平方米、电视机4台、无缝高清矩阵切换器1套、影视灯24台、灯光控台1台；AI音频设备及中控系统，其中音箱14台、功放4台、无线话筒4套、数字调音台1台、AI音频处理器及配套软件1套、监听音箱1对、话筒14支、电源管理器3台、AI会议主机1台；无纸化会议设备及软件，其中无纸化主机及配套软件1套、无纸化流媒体主机及配套软件1套、平板电脑	10台、电子桌牌12台、网络中控主机1套、控制器2台、触摸屏1台、安卓平板电脑1台。报告厅装修及装饰，其中报告厅改造1项、主席台座椅11张、主席台桌子6套、无障碍座椅294套、演讲台1套等设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。
（2）交货期：合同签订后45日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
（3）交货地点：河南信息统计职业学院（郑东新区金龙路刘集街）
（4）质量标准：合格。
（5）质量保证期：3年，从验收合格之日起开始计算。
6.合同履行期限：同交货期
[bookmark: _Toc804008546_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1547155158_WPSOffice_Level3]7.本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc1075148766_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1454916570_WPSOffice_Level3]8.是否允许采购进口产品：否
9.是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc407944620_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1298400066_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2026118901_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc584363550_WPSOffice_Level2]二、申请人资格要求：
[bookmark: _Toc795001869_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc288167634_WPSOffice_Level3]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc1004075335_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc282163985_WPSOffice_Level3]2.落实政府采购政策满足的资格要求：
无
3.	本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc872248170_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2045253496_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1144697108_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc295468326_WPSOffice_Level2]无
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月7日至2026年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元 
[bookmark: _Toc1361166934_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2091398558_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1432496505_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc994305580_WPSOffice_Level2]四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年7月28日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
[bookmark: _Toc1501260250_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc843072336_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2015382973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29068487_WPSOffice_Level2]五、开标时间及地点
1.时间：2026年7月28日09时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc74330375_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1101443234_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc847108981_WPSOffice_Level2]2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc1299643612_WPSOffice_Level2]六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
[bookmark: _Toc271688487_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1765891161_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc934758795_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1849985481_WPSOffice_Level2]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc1844119755_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1643921422_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104417590_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1528591159_WPSOffice_Level2]本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
[bookmark: _Toc1644240802_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc116085146_WPSOffice_Level3]1. 采购人信息 
名称：河南信息统计职业学院 
地址：郑东新区金龙路刘集街
联系人：康运哲
联系方式：0371-60977422
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
3.项目联系方式
[bookmark: _Toc827828127_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc826019295][bookmark: _Toc888082094]项目联系人：康运哲
联系方式：0371-60977422

第二章 投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内      容

	1.2
	采购项目：河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目 

	1.3
	采购编号：豫财招标采购-2026-229

	1.4
	采购项目简要说明：见“第一章 投标邀请”

	2.2
	采购人：河南信息统计职业学院
地址：郑州市金水区鑫苑路5号
联系人：康运哲
联系方式：0371-60977422
邮箱：kangyunzhe@hnisvc.edu.cn

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
邮箱：hnggzyzfcg@163.com

	2.5.1
	是否为专门面向中小企业采购：否

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：否

	4
	踏勘现场：
不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。
组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.6
	是否允许联合体投标：否

	16
	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标一个包

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。
（2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	19
	投标货币：人民币。

	20
	投标人资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
（2）2025年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）提供关联关系名单。
（以上要求中，如有投标人成立时限不足1年的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。

	27.1
	投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	30.3
	开标时间：详见“第一章 投标邀请”
开标地点：详见“第一章 投标邀请”

	31.3
	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定；
（2）财务审计报告（2025年度）等材料符合招标文件规定；
（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2026年1月1日以来至少一个月）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定；
（6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各投标人资格均不合格）；
（8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。

	31.4
	信用查询时间:
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

	35.6
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。
本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求”。

	36.2
	支持本国产品内容：
适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
□不适用

	37.1
	评标方法：综合评分法。
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

	38
	（1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人
（2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

	41.1
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	1、履约保证金：合同总金额的5%；
2、缴纳时间：中标人需在合同签订后10日历天内向采购方缴纳；
3、交纳方式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；
4、履约保证金的退还：采购人于项目验收通过后15日历日内无息退还中标人履约保证金。

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
核心产品：存储平台  

	50.2
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。



12

[bookmark: _Toc1341383622_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1426170078][bookmark: _Toc653624039][bookmark: _Toc672784450_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc457436968_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc540794793][bookmark: _Toc511855247][bookmark: _Toc194396107][bookmark: _Toc580298809][bookmark: _Toc1069896118_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1484219635][bookmark: _Toc2118786865_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc754728636][bookmark: _Toc309192439][bookmark: _Toc876903712][bookmark: _Toc755709613]第三章 投标人须知
[bookmark: _Toc753331058][bookmark: _Toc1605126531][bookmark: _Toc1875035149][bookmark: _Toc1820077040_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1420306246][bookmark: _Toc72595909_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1597513343][bookmark: _Toc795505054][bookmark: _Toc1724158210_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1698066625][bookmark: _Toc587412607][bookmark: _Toc940441734][bookmark: _Toc6348][bookmark: _Toc225324457][bookmark: _Toc1053718759_WPSOffice_Level2]一、说  明
1.适用范围
[bookmark: _Toc196648728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc532150620_WPSOffice_Level3]1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。
[bookmark: _Toc900722191_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1359847161_WPSOffice_Level3]1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc334765003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1512585633_WPSOffice_Level3]1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1513112147_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2062433103_WPSOffice_Level3]1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。
2.定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。
2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。
2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。
2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。
2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。
3.投标费用
投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc441214089][bookmark: _Toc337225031][bookmark: _Toc284337471]4.踏勘现场
4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
5.知识产权
所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8.市场主体信息库
（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。
（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。
9.采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

[bookmark: _Toc1090042493_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1045699149][bookmark: _Toc1225442179_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1035752825][bookmark: _Toc601554517][bookmark: _Toc2021756318][bookmark: _Toc60779224][bookmark: _Toc1613525329][bookmark: _Toc812246970][bookmark: _Toc923512225_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1145263954][bookmark: _Toc28660129]二、招标文件
10.招标文件的组成
10.1   招标文件共八章，构成如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知前附表
第三章  投标人须知
第四章  资格证明文件格式
第五章  投标文件格式
第六章  项目需求及技术要求
第七章  评标方法和标准
第八章  政府采购合同
第九章  附件
10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。
11.招标文件的澄清与修改
11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。
11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。
11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。
[bookmark: _Hlk86850585][bookmark: _Hlk86850663]11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12.投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

[bookmark: _Toc1317763722][bookmark: _Toc760401867][bookmark: _Toc1078664286_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1106273699][bookmark: _Toc1289807408][bookmark: _Toc587380469_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc395976497][bookmark: _Toc1574480330][bookmark: _Toc993246922][bookmark: _Toc933740821_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1060332415][bookmark: _Toc868408535]三、投标文件的编制
13.投标语言
投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
14.投标文件计量单位
除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件的组成
投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。
17.投标文件编制
17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。
18.投标报价
18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。
18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
19.投标货币
除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
20.投标人资格证明文件
依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
21.投标人商务、技术证明文件
21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22.投标函
22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。
22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
（2）在投标文件中有意提供虚假材料；
（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。
23.投标保证金
[bookmark: _Toc975469575_WPSOffice_Level3]本项目投标人无需提交投标保证金。
24.投标有效期
24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。
24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。
25.投标文件形式和签署
25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。
25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。
25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
25.6其他形式的投标文件一律不接受。

[bookmark: _Toc477778366][bookmark: _Toc99171812][bookmark: _Toc1446727086][bookmark: _Toc269831806][bookmark: _Toc99139981][bookmark: _Toc814900001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1958475392][bookmark: _Toc1517317572][bookmark: _Toc2066227387][bookmark: _Toc1602167768_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc340063481][bookmark: _Toc689398289_WPSOffice_Level2]四、投标文件的上传
26.投标文件的上传
26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。
26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。
27.投标截止时间
27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。
27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。
28.迟交的投标文件
投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
29.投标文件的修改和撤回
29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。
29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。
29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。
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30.开标
30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。
30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。
30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。
31.资格审查
[bookmark: _Toc1584989513_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc694141672_WPSOffice_Level3]31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。
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32.评标委员会
32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。
32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
33.投标文件的澄清
33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。
33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
33.5投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
34.投标文件的符合性审查
34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。
34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35.投标的评价
35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。
（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
35.5 正版软件的要求
投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
35.6商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
36.评标价的确定
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：
（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
37.评标结果
37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.推荐中标候选人原则及标准
除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项
39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。
39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
39.6评标结束后，概不退还投标文件。
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40.确定中标人
40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。
40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
41.发布中标公告及发出中标通知书
41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。
41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。
41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有投标的权利
如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

[bookmark: _Toc627288238][bookmark: _Toc212998948_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1835231440][bookmark: _Toc2132928082][bookmark: _Toc1253526278][bookmark: _Toc1674499174][bookmark: _Toc289293782][bookmark: _Toc285838294][bookmark: _Toc155496134_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc574236286][bookmark: _Toc294849240][bookmark: _Toc1194929028_WPSOffice_Level2]七、授予合同
43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。
44.合同授予时追加采购货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金
中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。
47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
48.招标代理费
本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。
49.质疑的提出与接收
49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。
49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。
49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

[bookmark: _Toc2106161628_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc512476358][bookmark: _Toc2050602757_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1226187921][bookmark: _Toc65811364][bookmark: _Toc1615377744][bookmark: _Toc691566780][bookmark: _Toc1789726127][bookmark: _Toc1108985532][bookmark: _Toc1766978063_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2042622906][bookmark: _Toc1400468441]八、需要补充的其他内容
50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

[bookmark: _Toc893337798][bookmark: _Toc74311171][bookmark: _Toc839610870][bookmark: _Toc1772010121][bookmark: _Toc2024009066][bookmark: _Toc1644299675][bookmark: _Toc310774132_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc764191523_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc642928449_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc335147862_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc308141697][bookmark: _Toc300363790][bookmark: _Toc2100027940][bookmark: _Toc140667688][bookmark: _Toc63558279_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1340807913][bookmark: _Toc1839196008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1415346380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc237350522_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1595406418][bookmark: _Toc208470034][bookmark: _Toc1681859708][bookmark: _Toc602951741][bookmark: _Toc245603268][bookmark: _Toc1033050500][bookmark: _Toc1375616047_WPSOffice_Level1]
第四章 资格证明文件格式


 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目






资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-229


投标人（企业电子签章）：



[bookmark: _Toc32436634_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1004915804_WPSOffice_Level3]目 录

[bookmark: _Toc561764264_WPSOffice_Level2]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
[bookmark: _Toc317745705_WPSOffice_Level2]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc294801548_WPSOffice_Level2]三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc749118665_WPSOffice_Level2]四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc865995009_WPSOffice_Level2]五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
六、关联关系名单
七、其他资格证明文件


[bookmark: _Toc740001715][bookmark: _Toc1666758381][bookmark: _Toc442868323][bookmark: _Toc1892257381_WPSOffice_Level3]

[bookmark: _Toc262140077][bookmark: _Toc730361247][bookmark: _Toc503852734][bookmark: _Toc1274130635][bookmark: _Toc1876865389][bookmark: _Toc1793820901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1541909372_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1950934252][bookmark: _Toc1480748811][bookmark: _Toc831756679][bookmark: _Toc416910222]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明




说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc67715126_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2081420463_WPSOffice_Level3]      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc1215272460_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc781251951_WPSOffice_Level3]      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
[bookmark: _Toc1557063548][bookmark: _Toc868984799][bookmark: _Toc1319467764][bookmark: _Toc1215314597][bookmark: _Toc456633459_WPSOffice_Level3]

[bookmark: _Toc1587241248][bookmark: _Toc1518204884][bookmark: _Toc937091873][bookmark: _Toc574791252][bookmark: _Toc1494493586]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度





说明：
提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明。
[bookmark: _Toc1968479748][bookmark: _Toc1125237527][bookmark: _Toc1656782056][bookmark: _Toc1998858666][bookmark: _Toc436443482][bookmark: _Toc1030212309][bookmark: _Toc1079740645][bookmark: _Toc108935773][bookmark: _Toc2082821673][bookmark: _Toc1735681444][bookmark: _Toc942688044_WPSOffice_Level3]
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。



[bookmark: _Toc173874035][bookmark: _Toc634123008][bookmark: _Toc1152943509][bookmark: _Toc883013156][bookmark: _Toc29306536][bookmark: _Toc148345819_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc937672964][bookmark: _Toc1695519598][bookmark: _Toc1044148797][bookmark: _Toc231434114][bookmark: _Toc642483276]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
致：河南信息统计职业学院
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-229的河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目的投标,并做出如下承诺：
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：


日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc1989881438][bookmark: _Toc1625950936][bookmark: _Toc1835514155][bookmark: _Toc897167010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2058865505][bookmark: _Toc2139213640][bookmark: _Toc1206650936][bookmark: _Toc288533216][bookmark: _Toc1554412966][bookmark: _Toc568241575][bookmark: _Toc242026376]
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Hlk103703179]致：河南信息统计职业学院
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-229的河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目的投标,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc996756161][bookmark: _Toc2073666225_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc250382630][bookmark: _Toc1237822054][bookmark: _Toc1938095027][bookmark: _Toc1267967234][bookmark: _Toc474620139][bookmark: _Toc1462517689][bookmark: _Toc1614236527][bookmark: _Toc1412570441]说明：
1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
[bookmark: _Toc1929226479][bookmark: _Toc1445600282][bookmark: _Toc1306770718][bookmark: _Toc237482121][bookmark: _Toc1888555944][bookmark: _Toc807820015][bookmark: _Toc1889987960][bookmark: _Toc1562600580][bookmark: _Toc1179847034][bookmark: _Toc12832414]3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。


六、关联关系名单
	序号
	单位名称
	关系类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日


说明：
1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
3.投标人虚假说明的，后果自负。



七、其他资格证明文件



说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。
2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
[bookmark: _Toc744081619][bookmark: _Toc1093923690_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc973283021][bookmark: _Toc6422905][bookmark: _Toc1580344845_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc897589225][bookmark: _Toc1368632420_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc136706314][bookmark: _Toc1264393349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1154266934_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1398644272][bookmark: _Toc1731438942][bookmark: _Toc37981781][bookmark: _Toc1017563642][bookmark: _Toc1311641928][bookmark: _Toc1378165390]
第五章 投标文件格式

 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目 



投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-229
 

投标人（企业电子签章）：



目  录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格
四、企业声明函
五、商务条款偏离表
六、技术规格偏离表
七、综合证明文件
八、其他文件


[bookmark: _Toc520566279][bookmark: _Toc653176911][bookmark: _Toc296336852][bookmark: _Toc1383476989][bookmark: _Toc1032668283][bookmark: _Toc796765497][bookmark: _Toc1166680205][bookmark: _Toc343930138][bookmark: _Toc1004533822]
一、投标函

致：河南信息统计职业学院 
我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2026-229 的 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；
②中标后不依法与采购人签订合同；
③在投标文件中提供虚假材料。
(12)                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：       

日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc74240237][bookmark: _Toc2582321][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc1552610899][bookmark: _Toc942115178][bookmark: _Toc1472753336][bookmark: _Toc228367634][bookmark: _Toc2113425695]
二、法定代表人身份证明书

致: 河南信息统计职业学院
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。


投标人（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人投标的无需提供。
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[bookmark: _Toc320103337][bookmark: _Toc374312795][bookmark: _Toc1046173163][bookmark: _Toc284882205][bookmark: _Toc1255393211]三、投标报价表格
[bookmark: _Toc55824951][bookmark: _Toc562840553][bookmark: _Toc1289935819]1. 投标主要内容汇总表
	采购编号：豫财招标采购-2026-229
	金额单位：元人民币



	采购项目
	河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货期
	

	交货地点
	

	质量标准
	合格

	质量保证期
	   年，从验收合格之日起开始计算

	投标保证金
	0元

	投标有效期
	

	付款方式
	满足招标文件要求

	合同条款
	满足招标文件要求

	其他声明
	



投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：

[bookmark: _Toc145274497][bookmark: _Toc1593252031][bookmark: _Toc1901647701][bookmark: _Toc1752312956]
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[bookmark: _Toc2036135302][bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc517460750]2. 投标分项报价表
	采购编号：豫财招标采购-2026-229
	金额单位：元人民币



	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


[bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc643738620][bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc299604904]         法定代表人（个人电子签章）：                  
投标人（企业电子签章）：                 
注：格式可自拟。

[bookmark: _Toc1360147113][bookmark: _Toc821511257][bookmark: _Toc1221324939][bookmark: _Toc131578556][bookmark: _Toc1251267079]四、企业声明函
中小企业声明函（货物）
（投标人提供小型、微型企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 河南信息统计职业学院的  河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             


说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函
（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人（企业电子签章）：             
日　期：             

残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（企业电子签章）：             
日　期：             



备注：
1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


残疾人福利性单位声明函（制造商）
（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


制造商（企业电子签章）：             
日　期：             




备注：
1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


关于符合本国产品标准的声明函
 （投标人提供本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
____________________________________________________________________    
   1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


商品包装和快递包装承诺书

致：河南信息统计职业学院
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-229 的河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目的投标,并做出如下承诺：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    



投标人（企业电子签章）：             
日　期：             





五、商务条款偏离表
  
	采购编号：豫财招标采购-2026-229 
	



	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274911][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520350957][bookmark: _Hlt520273973][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Toc37830125][bookmark: _Toc104654542][bookmark: _Toc987616865][bookmark: _Toc960186873][bookmark: _Toc1764653932][bookmark: _Toc142693684][bookmark: _Toc804892690]
六、技术规格偏离表

	采购编号：豫财招标采购-2026-229
	



	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc374912780][bookmark: _Toc91783675][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc960541360][bookmark: _Toc1279155327][bookmark: _Toc89037649][bookmark: _Toc447654087]
七、综合证明文件
[bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc751864404][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1974888321][bookmark: _Toc947281468][bookmark: _Toc71543326]1.综合实力
根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

[bookmark: _Toc2110045194][bookmark: _Toc71543327][bookmark: _Toc973020382][bookmark: _Toc619505013][bookmark: _Toc1849820970][bookmark: _Toc799340312_WPSOffice_Level3]2.类似项目业绩
附表：相关项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。
（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
[bookmark: _Toc297277348][bookmark: _Toc1342357120][bookmark: _Toc71543334][bookmark: _Toc349828394][bookmark: _Toc2003764980][bookmark: _Toc203536082][bookmark: _Toc1642658699][bookmark: _Toc1405132080][bookmark: _Toc1276166143][bookmark: _Toc741327320][bookmark: _Toc1027952896]
八、其他文件



第六章 项目需求及技术要求
[bookmark: _Hlk225773534][bookmark: _Toc1278987015][bookmark: _Toc2103487907_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2134447957][bookmark: _Toc450869757][bookmark: _Toc1228469917][bookmark: _Toc876002453][bookmark: _Toc1220109555_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1203796512][bookmark: _Toc1658402222_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2055339244_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1364277335][bookmark: _Toc577545602][bookmark: _Toc1281126177_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc342626813]一、采购清单（如存在前后不一致的情形，以此表为准）
	[bookmark: _Toc25523]序号
	设备名称
	数量
	单位
	所属行业
	节能产品类型
	环境标志产品类型

	物联网平台及设备

	1
	温湿度传感器
	4
	个
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097133]2
	空气质量传感器
	1
	个
	工业
	/
	/

	3
	通信模组
	1
	个
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097039]4
	物联网平台
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	5
	物联网网关
	2
	个
	[bookmark: RANGE!N7][bookmark: OLE_LINK26]工业
	/
	/

	[bookmark: RANGE!B8][bookmark: _Hlk226097243]6
	台式计算机
	2
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	[bookmark: RANGE!B9][bookmark: _Hlk226097338]7
	操作台
	1
	套
	工业
	/
	/

	8
	网络机柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	9
	服务器机柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	存储平台及配套软件

	10
	存储平台
	3
	台
	工业
	/
	/

	11
	计算虚拟化软件
	6
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	12
	网络虚拟化软件
	6
	套
	[bookmark: OLE_LINK34]软件和信息技术服务业
	/
	/

	13
	存储虚拟化软件
	6
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	14
	云计算管理平台
	6
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	15
	便携式计算机
	3
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	16
	防静电活动地板
	21
	平方
	工业
	/
	/

	17
	二级踏步
	2
	个
	工业
	/
	/

	18
	设备承重支架
	1
	套
	工业
	/
	/

	
	交换机及网络配件
	
	
	
	
	

	19
	等电位联结箱
	1
	套
	工业
	/
	/

	20
	室内高密AP
	6
	个
	工业
	/
	/

	21
	T型发射器
	1
	台
	工业
	/
	/

	22
	发射器
	2
	台
	工业
	/
	/

	23
	网络主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	24
	交换机1
	1
	台
	工业
	/
	/

	25
	无线路由器
	1
	台
	工业
	/
	/

	26
	交换机2
	1
	台
	工业
	/
	/

	27
	单口网络插座
	2
	个
	工业
	/
	/

	28
	双口网络插座
	2
	个
	工业
	/
	/

	29
	24口接入交换机
	2
	台
	工业
	/
	/

	30
	网络配线架
	2
	个
	工业
	/
	/

	31
	光纤配线架
	1
	台
	工业
	/
	/

	32
	球型摄像机
	1
	台
	工业
	/
	/

	33
	桥架1
	55
	米
	工业
	/
	/

	34
	桥架2
	15
	米
	工业
	/
	/

	
	录播系统
	
	
	
	
	

	35
	会议录播主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	36
	语音识别服务软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	37
	语音转写会议后台服务软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	38
	4K云台摄像机
	3
	台
	工业
	/
	/

	39
	摄像机控制键盘
	1
	套
	工业
	/
	/

	
	LED电子屏及显示系统
	
	
	
	
	

	40
	户内全彩LED屏
	26.3
	平方米
	工业
	/
	/

	41
	发送盒
	10
	台
	工业
	/
	/

	42
	户内单色LED屏
	3.74
	平方米
	工业
	/
	/

	43
	配电柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	44
	电视机
	4
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	45
	视频处理器
	1
	台
	工业
	/
	/

	46
	无缝高清矩阵切换器
	1
	套
	工业
	/
	/

	47
	HDMI超高清无缝输入卡
	3
	块
	工业
	/
	/

	48
	HDMI超高清无缝输出卡
	3
	块
	工业
	/
	/

	49
	影视灯（顶光灯）
	12
	台
	工业
	/
	/

	50
	影视灯（面灯）
	12
	台
	工业
	/
	/

	51
	控台
	1
	台
	工业
	/
	/

	52
	直通箱
	1
	台
	工业
	/
	/

	53
	信号放大器
	1
	台
	工业
	/
	/

	
	AI音频设备及中控系统
	
	
	
	
	

	54
	主扩线阵全频音箱
	4
	台
	工业
	/
	/

	55
	线阵田字架
	2
	套
	工业
	/
	/

	56
	LZT葫芦架
	2
	套
	工业
	/
	/

	57
	专业补声音箱
	4
	只
	工业
	/
	/

	58
	补声音箱支架
	4
	只
	工业
	/
	/

	59
	专业功放1
	3
	台
	工业
	/
	/

	60
	专业功放2
	1
	台
	工业
	/
	/

	61
	专业返听音箱
	2
	台
	工业
	/
	/

	62
	专业台唇音箱
	2
	台
	工业
	/
	/

	63
	专业超低频音箱
	2
	只
	工业
	/
	/

	64
	UT段一拖二无线手持话筒1
	2
	套
	工业
	/
	/

	65
	UT段一拖二无线头戴话筒2
	2
	套
	工业
	/
	/

	66
	天线分配器
	1
	套
	工业
	/
	/

	67
	头戴腰包
	1
	只
	工业
	/
	/

	68
	数字调音台
	1
	台
	工业
	/
	/

	69
	AI音频处理器
	1
	台
	工业
	/
	/

	70
	数字音频处理器软件
	1
	套
	工业
	/
	/

	71
	移动端管理服务端软件
	1
	套
	工业
	/
	/

	72
	监听音箱
	1
	对
	工业
	/
	/

	73
	演讲台话筒
	1
	台
	工业
	/
	/

	74
	合唱话筒
	4
	支
	工业
	/
	/

	75
	支架
	4
	个
	工业
	/
	/

	76
	电源管理器
	3
	台
	工业
	/
	/

	77
	AI会议主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	78
	会议主席话筒
	1
	台
	工业
	/
	/

	79
	会议代表话筒
	8
	台
	工业
	/
	/

	
	无纸化会议设备及软件
	
	
	
	
	

	80
	无纸化主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	81
	智能无纸化会议管理服务器软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	82
	无纸化流媒体主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	83
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	84
	无纸化会议终端客户端软件
	10
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	85
	平板电脑1
	10
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	86
	电子桌牌
	12
	台
	工业
	/
	/

	87
	网络中控主机
	1
	套
	工业
	/
	/

	88
	控制器
	2
	台
	工业
	/
	/

	89
	触摸屏
	1
	台
	工业
	/
	/

	90
	平板电脑2
	1
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	91
	音频隔离器
	2
	个
	工业
	/
	/

	报告厅装修及装饰

	92
	技术服务
	1
	项
	/
	/
	/

	93
	辅材
	1
	项
	/
	/
	/

	94
	报告厅改造
	1
	项
	/
	/
	/

	95
	主席台座椅
	11
	张
	工业
	/
	优先环保

	96
	主席台桌子（1）
	5
	张
	工业
	/
	优先环保

	97
	主席台桌子（2）
	1
	套
	工业
	/
	优先环保

	98
	无障碍座椅
	294
	套
	工业
	/
	优先环保

	99
	演讲台
	1
	套
	工业
	/
	优先环保


指标按重要性分为 “▲”、“★”和不加符号项。“▲”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“★”代表重要指标，未加符号项则表示一般指标项。“/”表示不作要求。 
二、技术参数
	序号
	名称
	招标参数

	1
	温湿度传感器
	1、内置2.4GHz频段ZigBee无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集；
2、温度采集范围-10°C〜+55°C ，湿度采集范围 0〜99.9%RH；       
3、支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压 3V
4、支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动                              
5、为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的温湿度传感器与物联网网关为同一品牌

	2
	空气质量传感器
	1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备
2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端
3、红外频率38KHz，内置红外接收管
4、红外直线距离5~10米，支持≥8000云端红外码库，支持90°发射
5、考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制
6、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测
7、低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W
8、工作环境：0℃~45℃，10~95%RH无凝结
9、为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果

	3
	通信模组
	1、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制；
2、工作电压：DC12V；
3、支持双向互联网通讯；
4、工作电压：AC100V~265V；

	4
	物联网平台
	1、支持硬件私有平台、公有云多种部署方式；
2、千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备；
3、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备；（需提供相关截图证明）
4、通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器； 
★5、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统；（提供截图证明）
6、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理；
7、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能；
8、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制；
9、支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行；
10、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流等；需提供相关截图证明；
11、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况；
12、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析；
13、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼；
14、支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗；
15、支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析；（提供截图证明）
16、支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务，出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警；
17、支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发；
18、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联网平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；
19、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台；
20、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量；
21、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患；（提供截图证明）
22、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理；
23、大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化 
★24、投标人所投的物联网平台需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，实现设备资源、运行状态及告警数据实时双向同步。（提供详细的无缝对接方案，并承诺在中标后配合完成对接）
25、含专业设备接入数量授权6	个，基础设备接入数量授权20个。

	5
	物联网网关
	1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议 
2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线
3、RJ45以太网口≥1个,usb≥1个
4、支持PoE供电和本地电源适配器供电两种方式
5、满负荷工作功耗≤10W
6、工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95%
7、整机最大接入传感器数量≥120个
8、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节
9、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果
10、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台
11、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名
12、支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器/
13、为保证兼容性，要求本次招标的网关和物联网平台为同一个品牌。

	6
	台式计算机
	见“附件1 台式计算机技术参数”。

	7
	操作台
	1、操作台：定制、三联操作台，整体尺寸≥1800mm×800mm。主体框架采用≥2.0mm SPCC冷轧钢板，表面静电喷塑；台面采用≥25mm烤漆木面，甲醛释放量符合国标；后屏风为铝合金型材，厚度≥2.0mm，槽宽≥8mm；内置底柜、隐藏式强弱电分离走线槽及静音滑轨键盘托。
2、 配套椅子：配套椅子3把，采用高弹海绵+耐磨面料
3、安装与服务：供应商负责现场组装及线路梳理，质保期≥3年。

	8
	网络机柜
	1、机柜规格：19英寸标准机柜，尺寸600mm×600mm×2000mm（宽×深×高），主体框架采用≥1.5mm冷轧钢板，其余≥1.0mm，表面静电喷塑。前后均为网孔门，通风率≥70%，可拆卸侧板。
2、配件：配备≥3个托盘， ≥2个风机 ，≥1个电源（8孔PDU）
3、服务：供应商负责送货上楼及现场安装，质保期≥3年。

	9
	服务器机柜
	1、机柜规格：19英寸标准机柜，尺寸600mm×800mm×2000mm（宽×深×高），主体框架采用≥1.5mm冷轧钢板，其余≥1.0mm，表面静电喷塑。前后均为网孔门，通风率≥70%，可拆卸侧板。
2、配件：配备≥3个托盘， ≥2个风机 ，≥1个电源（8孔PDU）
3、服务：供应商负责送货上楼及现场安装，质保期≥3年。

	10
	存储平台
	1、硬件参数：规格：硬件参数：机箱高度：2U机架式设备CPU≥2颗 CPU@2.90GHZ（16C）；内存：≥8*32GB；系统盘：≥2*240GB；缓存盘：≥2个*固态硬盘-1.92T-SSD；数据盘：≥4个* 机械硬盘10T；标配盘位数：≥12；电源：白金，冗余电源；HBA卡≥1块，卡接口：≥6千兆电口+2万兆光口；
2、为保障平台整体稳定性，要求超融合一体机的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、云计算管理平台等同一品牌产品，且完全自主研发；

	11
	计算虚拟化软件
	1、通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池，开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力。
2、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作
3、支持对超融合平台的硬件进行监控和大屏展示，包含CPU、内存、网卡、硬盘、存储、RAID等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议。
★4、物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响（需提供第三方检测报告）
5、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预，减少运维工作量
6、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险
7、支持创建备份复制策略，按照设定的配置策略，定期将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储。
8、支持部署Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、银河麒麟v10、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等操作系统
9、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。
10、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作
11、超融合应支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机。应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。
12、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡
★13、为确保数据中心实现统一运维管理，此产品需要与学校现有深信服云计算管理平台（SCP）实现深度兼容与无缝集成，并实现计算资源共享。（提供操作步骤截图证明）。

	12
	网络虚拟化软件
	1、利用统一的管理平台对虚拟网络设备分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡）进行管理和配置，实现虚拟化平台与现有网络的兼容。
2、支持在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。
★3、支持在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（需提供第三方检测报告）
4、超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。
5、虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。
6、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。
★7、方便快速定位问题，及时优化调整安全策略，超融合需提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息。（需提供第三方检测报告）
8、支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。
★9、为了提升排障效率，获取可靠的网络连通性信息，要求支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功（需提供第三方检测报告）
10、基本资源监控功能，查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控粒度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知。
★11、为确保数据中心实现统一运维管理，此产品需要与学校现有深信服云计算管理平台（SCP）实现深度兼容与无缝集成。（提供操作步骤截图证明）
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	存储虚拟化软件
	1、采用分布式的软件定义存储架构，将所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池以提高资源利用率，无需独立的元数据及控制器节点，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。
2、为满足块存储不同性能使用需求，支持为虚拟机配置多种存储格式，实现磁盘预分配空间、按需动态分配、最小精简分配等方式提高性能或利用率。
★3、支持硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。（需提供第三方检测报告）。
4、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，降低网络开销，当不启用聚合副本策略时，业务可使用多台主机的缓存盘空间。
★5、支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作（需提供第三方检测报告）
6、支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。
7、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建
8、为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照。
9、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。
10、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。
★11、为确保数据中心实现统一运维管理，此产品需要与学校现有深信服云计算管理平台（SCP）实现深度兼容与无缝集成，并可实现存储资源无停机动态热扩容（提供操作步骤截图证明）
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	云计算管理平台
	1、能够为平台管理员、租户提供自服务门户。支持平台管理员通过自服务门户进行资源的统一管理、运维，支持租户通过自服务门户申请、使用、管理、监控云资源。
2、支持对X86、ARM架构的物理机进行生命周期管理，包括开关机、控制台接入、分配给租户、回收、删除操作，可单台或批量添加物理机至云平台并实时监控物理机的CPU、内存信息。
3、支持租户通过自服务门户，以工单的方式自助申请云资源，可申请的资源应包括计算、存储、网络资源等，同时支持工单撤回的功能。工单申请云资源需经过审批方可通过，管理员可自定义审批流程，支持平行审批。
4、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等
5、支持多级租户模型及分级分权管理，可创建不同级别的账户并为其分配不同的权限并对账号进行统一管理，可修改账户名、密码、设定登录IP范围限制等
6、提供VPC网络功能，支持租户在同一网络域下创建多个VPC网络，租户可自定义网络拓扑，并在VPC内创建子网、自定义私网IP 地址、网关、静态路由、ACL访问控制策略、端口映射、内网DNS等；支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，通过拖拽的方式创建防火墙、应用交付、SSL VPN等组件并进行网络配置；支持为VPC配置多个出口，实现流量隔离。
7、为平台管理员、租户提供自服务门户。支持平台管理员通过自服务门户进行资源的统一管理、运维，支持租户通过自服务门户申请、使用、管理、监控云资源
8、为确保数据中心实现统一运维管理，此产品需要与学校现有深信服云计算管理平台（SCP）实现深度兼容与无缝集成。

	15
	便携式计算机
	见《附表2 便携式计算机技术参数》。 
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	防静电活动地板
	1、尺寸：≥600mm*600mm*37mm
2、厚度：≥37mm；集中载荷≥1700N  (挠度≤2.0㎜、永久变形≤0.25㎜)；均布载荷≥7000/m2；极限集中载荷≥4000N；最低整体高度≥200mm（按支架实际情况）；地板重量≥17.5kg/piece。
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	二级踏步
	1、与地板保持一致，含L型边条、结构胶。
2、单阶踏步高度15cm。
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	设备承重支架
	1、支架要求：根据设备尺寸定制承重支架，采用5#镀锌角钢，规格≥50mm×50mm×5mm，结构形式为框架式或落地式，设计承重≥设备重量2倍安全系数
2、制作工艺：刷防铸漆定制支架
3、安装与验收：中标人负责现场安装，安装后整体稳固无晃动，质保期≥3年。

	19
	等电位联结箱
	定制等电位连接箱
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	室内高密AP
	1、支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4 G和5G同时工作；
2、整机无线空间流数≥8条，理论无线传输速率＞6Gbps；
★3、采用3个业务射频设计，满足高密接入场景，整机可支持不少于300台无线终端同时接入进行流畅视频播放；（需提供第三方检测报告）
4、单终端接入时，5G频段吞吐量≥1.6Gbps;
★5、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi；（需提供第三方检测报告） 
6、配置≥1个2.5G以太网口，≥1个1G以太网口，≥1个USB接口；
7、防碰撞等级≥IK09IP
8、支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，
★9、投标人提供的室内高密AP需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函） 
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	T型发射器
	1、支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、整机采用双射频四空间 流设计，理论无线传输速率＞2.9Gbps；
3、整机最大接入终端数≥256；
4、配置≥1个千兆以太网口
5、支持Fat和Fit 两种工作模式，可根据网络规划需要灵活切换；
6、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32；
7、支持AP零配置上线，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS、域名等多种自动发现机制；
8、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断；
9、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率终端占用相等无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速度；
10、为了保障内网无线流量安全，AP结合管理平台可实现识别记录异常终端访问行为，并执行策略阻断风险终端访问动作；
11、支持基于VLAN和SSID的用户终端隔离，避免多个用户群组间的互访风险；
12、投标人提供的T型发射器需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	发射器
	1、支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、整机采用三射频设计，理论无线传输速率＞3Gbps；
3、整机可支持不少于200台无线终端同时接入进行流畅视频播放；
4、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi；
5、配置≥1个千兆以太网口
6、支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等 
★7、投标人提供的发射器需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	网络主机
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps
2、为保障足够的接入能力，千兆电口数≥24个，1G/2.5G 光口≥4个
3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置
4、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；
5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、投标人提供的网络需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	交换机1
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps
2、为保障足够的接入能力，千兆POE电口≥8个，1G/2.5G 光口≥2个
3、支持单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥140W；
4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
5、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线
6、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息 
7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、支持当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
9、投标人提供的交换机需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	无线路由器
	1.支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2.整机采用三射频设计，理论无线传输速率＞3Gbps；
3.整机可支持不少于200台无线终端同时接入进行流畅视频播放；
4.内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi；
5.配置≥1个千兆以太网口
6.支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等 
7、投标人提供的无线路由器需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）

	26
	交换机2
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps
2、为保障足够的接入能力，千兆电口数≥24个，1G/2.5G 光口≥4个
3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 
4、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；
5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
6、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
7、支持当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
8、投标人提供的交换机需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	单口网络插座
	1、规格与面板：86型单口网络信息插座，阻燃ABS/PC材质，白色（颜色可选）。配套86型暗装底盒（PVC或金属）。
2、模块性能：六类RJ45模块。
3、 安装与标识：面板带防尘盖，可贴标签。安装后平整牢固，无松动歪斜。
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	双口网络插座
	1、规格与面板：86型双口网络信息插座，两个六类RJ45模块并排（或上下）排列，阻燃ABS/PC面板，白色。
2、模块性能：六类（Cat6）非屏蔽模块，
3、底盒：配套86型底盒，预留理线空间。
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	24口接入交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps
2、千兆POE电口≥24个，1G/2.5G光口≥4个
3、支持单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；
5、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
6、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；
7、支持通过网管中心平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机；
8、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
9、投标人提供的交换机需与学校现有的信锐的网络管理平台无缝对接，可以通过学校现有的平台进行统一纳管、统一拓扑、实现全网设备集中可视化管理（提供厂商出具的兼容性证明函）
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	网络配线架
	1、规格与结构：24口六类模块化快接式配线架，1U高度，机架式安装。
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	光纤配线架
	1、规格与结构：12芯LC光纤配线架。
2、适配器与尾纤：满配LC型光纤适配器，满配LC尾纤。
3、材质与管理：主体冷轧钢板≥1.5mm，静电喷塑，金属框架带接地端子。
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	球型摄像机
	1、图像与编码：400万像素球型摄像机，支持H.265编码，主码流25fps。支持光学宽动态≥120dB，最低照度彩色0.0005 Lux（F1.0，AGC ON）。
2、云台与补光：360°连续旋转云台，红外补光≥50m，暖光补光≥30m，智能切换。
3、供电：支持PoE供电。
4、支架：配套原厂安装支架（壁装/吊装）。
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	桥架1
	1、规格与壁厚：槽式桥架，宽度100mm×高度50mm，钢板壁厚≥1.5mm（实测值），材质冷轧钢板。
2、表面处理：镀锌，无漏镀、起皮、锈斑。
3、结构与强度：底板与侧板一体成型或焊接，焊缝平整。
4、配件与接地：配套连接片、螺栓、接地跨接线、盖板、安装支架等。
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	桥架2
	1、规格与壁厚：槽式桥架，宽度50mm×高度50mm，钢板壁厚≥1.5mm（实测值），材质冷轧钢板。
2、表面处理：镀锌，无漏镀、起皮、锈斑。
3、结构与强度：底板与侧板一体成型或焊接，焊缝平整。
4、配件：配套连接片、螺栓、接地跨接线、盖板、安装支架等。
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	会议录播主机
	1、功能模块：硬件一体化设计，单台设备完成视频录制、视频导播切换等，同时支持直播、点播、远程互动、导播管理、存储、特效、视音频编码等功能;系统具备高稳定性和安全性，支持7*24小时长时间运行；内置嵌入式操作系统。
2、视频输入：主机支持≥4路数字视频接口D-Video输入，同时支持≥2路HDMI信号输入接口，HDMI接口视频支持≥3840x2160@30fps分辨率画面采集，匹配720@25P、720@50I、1080@25P等信号模式，可接入广播级高清摄像机信号源。
3、视频输出：支持≥2路4K HDMI视频输出接口，均可支持到2160@30P的显示模式。HDMI接口可显示录播控制界面
4、音频接口：支持≥2路为3.5mm音频输入接口；支持≥2路音频输出接口，接口类型支持3.5mm耳机接口，可根据系统功能模式自由混音输出，≥2路HDMI接口支持带音频输出。
5、控制接口：具备≥2路RS-232凤凰端子接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接，≥2路GPIO接口；具备≥2路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台。
6、网络接口：支持≥6路RJ45网络接口，其中≥4路接口具备POE供电和信号传输功能。
7、支持H.264/H.265视频编解码协议，支持AAC音频编码协议，保证音频高还原度音视频精准同步录制。
8、支持≥6路3840x2160@30fpsIPC网络摄像头同时接入解码，支持≥6路资源画面合成输出3840x2160@30fps分辨率PGM画面。
9、支持≥4路视频流同时录制，≥1路PGM画面录制和≥3路资源通道画面录制，分辨率支持≥3840x2160@30fps，录制的文件格式支持MP4等多种格式。支持独立录制，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
10、 具备10路以上主备播导播通道显示,可以加载本地视频、远程互动视频以及片头片尾图片，可以根据导播规则切换备播通道的画面；且支持自定义导播规则模板，支持设置导播模板名称，支持设置触发事件及动作，支持设置3套以上导播规则。
11、具备分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种以上方式选择；实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存。
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	语音识别服务软件
	1、 支持AI技术实时分离并消除背景噪音，在人物讲话时自动滤除非人声杂音（如键盘声、空调声、交通噪声等），确保人声清晰。
2、音频处理设置应支持对主机音频通道进行独立配置，包括：ANR语音降噪：可设置降噪力度、降噪门限、音乐检测；EQ均衡：支持多频段均衡调节；AGC自动增益：可设置电平门限、噪声底线、最大增益、信噪比；AEC回声抑制：可设置噪声值，支持对HDMI同步传输音频通道进行AEC回声抑制；HPF高通滤波：支持频率选择。
3、系统支持多种语言的语音识别、翻译与字幕生成，语音识别和翻译至少包括中文（简体、繁体）、英语、日语、韩语、法语、德语等，实时语音字幕支持语音识别结果或语音翻译结果的选择，且各语言识别准确率能够满足实际教学或会议场景的高可用性要求。
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	语音转写会议后台服务软件
	1、软件需安装在多功能导播台上，在保障安全的离线场景下，仍可正常将接收的语音实时转写成文字。
2、支持视频显示界面中显示实时语音转写内容与字幕显示功能。
3、在实时语音转写成文字的过程中，系统应支持对转写的文字进行智能分词与分段，提升文本可读性。
4、支持敏感词内容上传，同时支持实时识别语音中的敏感词，并通过消音、替换等方式，阻止敏感词汇的传播。
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	4K云台摄像机
	1、图像传感器：≥1/1.8寸CMOS；有效像素不少于850万像素，光学变焦：≥25倍。
2、信噪比：≥50dB；水平转动范围：±110°，垂直转动范围：-27°～+27°
3、预置位不少于255个；光圈：F1.8 ～ F11，视场角：59.2°-2.5°
4、输出信号格式支持1280X720P/30Hz——3840X2160/60Hz,接口支持1路SDI，1路HDMI,1路AUDIO in，1路RJ45，1路RS232 IN，1路RS232 OUT,1路USB;跟踪可以实现对目标物体的自动跟踪。
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	摄像机控制键盘
	1、	通讯方式：网络：RJ45，串口：RS422、RS485、RS232
2、	通讯协议：网络：onvif,visca；串口：visca,Pelco-D,Pelco-P
3、	操控摇杆：四维（控制：上、下、左、右、变倍、锁定转动）
4、	显示方式：LCD蓝屏液晶显示屏
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	户内全彩LED屏
	▲1、本次设计主屏1块：长≥8.4m×高2.36m，副屏2块，每块≥长2.4m×高1.35m；需采用原装整机箱体，不接受模组或后组装箱体交付，箱体尺寸16：9，尺寸600mm*337.5mm。 
2、点间距：≤1.25mm，采用COB倒装封装方式，晶片直接焊在PCB上，无焊线，散热好无引线。
★3、亮度：≥600cd/㎡，刷新率：≥3840Hz，对比度：≥10000：1，水平/垂直可视角度≥170°，色温2500K-9000K可调；亮度均匀度：≥98%，色准△E≤0.9，黑屏非均匀性≤5%；像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%；信号衰减≤200mV，可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%；相邻色块不存在色差，以提升画面均匀性，画面显示更细腻。（需提供第三方检测报告）
4、PCB电路设计：采用灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
5、显示屏外观无变形、无色差，外表面无明显划痕；灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果；发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，解决黑屏一致性问题过滤蓝光。
6、显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭，LED附着力＞100N；平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组磁吸强度≥10KG，采用高强度磁吸能力以避免发生掉落事故。
7、发光模组采用3.8-4.2V DC安全电压供电，峰值功耗≤350W/m²，平均功耗≤150W/m²，供电电源功率因数95%，转换效率：88%；谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容标准A类设备限制要求。
8、模组无底壳设计，模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆，确保安装过程中不会因安装错误而引起异常；具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。
9、箱体框架为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计；箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。
10、模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能；支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB 板一体化，板内无线连接。
★11、支持自动Gamma 校正技术：1024级γ自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等符合要求。（需提供第三方检测报告）
★12、纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。（需提供第三方检测报告）
★13、信号输入方式支持TCP/IP协议，RS232/RS485，信号源支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器；支持显示模式调节功能，标准/视频/文本3种模式可调节；支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构。（需提供第三方检测报告）
14、视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求
15、安装维护方式：前安装、前维护，模组磁吸方式固定，支持不关屏热插拔。

	41
	发送盒
	1、支持≥1路HDMI和≥1路DVI视频视频输入，支持≥1路DVI和≥1路HDMI输出，支持视频源位深8bit。
2、支持≥6路千兆网口输出，单个网口最大支持≥65万像素；支持最大分辨率为≥1920×1200@60Hz，向下兼容。
3、支持≥2路以太网控制网口，支持多台设备级联。

	42
	户内单色LED屏
	1、LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2、物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3、配套控制卡支持单色带载≥4800*512，向下兼容；双色带载≥4096*512，向下兼容；支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域；
4、配套转接板50PIN背插连接
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	配电柜
	1、额定功率：≥20kW
2、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3、输出电压：单相220VAC；
4、具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5、具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6、 PLC智能控制，可分步延时上电，支持各类功能远程设置
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	电视机
	1、屏幕尺寸：55英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、接口类型：网络LAN，HDMI，USB，AV输入，RF天线输入，同轴输出
4、 根据现场需要配置落地返看支架或壁挂支架（2台用于视频会议返看显示器，2台用于控制室监看显示器）
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	视频处理器
	1、采用全硬件嵌入式架构，具备≥1000Gbps背板带宽，本次配置：≥8路HDMI输入，≥12路HDMI输出；
2、支持多种高分辨率信号，最高≥3840×2400，并兼容3840×2160、1920×1200、1920×1080等常见分辨率。支持SD/HD/3G-SDI专业视频信号，并符合HDBaseT标准，传输距离最远达100米。  
3、提供DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等多种接口，并支持EDID管理。同时支持光纤信号的直接输入解码与单模光纤输出，以及模拟音频的输入、输出与通道同步切换。
4、支持多个窗口的叠加、漫游、任意比例缩放及局部截取。可在画面上叠加自定义字符，并提供窗口布局的保存与一键调用功能。
★5、支持多行拼接屏的画面同步，消除撕裂现象。提供精确至像素级的拼缝补偿功能，并支持LED异形拼接与底图导入显示。（需提供第三方检测报告）
6、支持输入信号丢失检测与自动切换至备份信号。具备双信号输出冗余备份能力，实现无缝、无闪断切换，保障显示不间断。
★7、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能，实现所有输入信号的实时、无压缩、无失真传输，帧率最高≥75帧/秒。（需提供第三方检测报告）
8、支持对所有输入信号进行属性读取与状态监测，并可在控制端浏览所有信号的实时预览画面以及整面拼接墙的显示图像。
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	无缝高清矩阵切换器
	1、矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡
2、采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡
3、支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4、输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
★5、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现对输入通道的实时处理功能（需提供第三方检测报告）
★6、支持前面板液晶屏状态显示，支持通过矩阵前面板将矩阵恢复出场设置（需提供第三方检测报告）
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	HDMI超高清无缝输入卡
	1、支持4通道HDMI信号输入，最大支持分辨率3840*2160@60Hz，支持独立音频及内嵌音频
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	HDMI超高清无缝输出卡
	1、支持4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率3840*2160@60Hz，支持独立音频及内嵌音频

	49
	影视灯（顶光灯）
	1、采用≥630*0.2W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2、具备光斑角度≥100°。
3、支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4、支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5、采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
6、采用无风扇全铝自然散热技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致光源工作过热时，智能降低光源的输出功率。
7、支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8、具备≥2种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥5CH组成。
9、配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10、具备Ra≥97，TLCI≥95。
11、支持3000K-6500K色温线性调节。
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	影视灯（面灯）
	1、采用≥805*0.4W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2、具备Ra≥96。
3、具备光斑角度≥105°。
4、支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
5、支持3000K-6500K色温线性调节。
6、支持0°-65°翻转角度电动线性可调。
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	控台
	1、具备≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出。
2、支持≥16台电脑灯控制或≥64路调光控制。
3、支持RDM远程识别灯具。
4、采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。
5、具备≥35个内置图形。
6、具备可独立设置图形参数。
7、具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。
8、具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。
9、具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。。
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	直通箱
	1、具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2、具备12路×4kW功率输出
3、支持A.B.C三相工作指示灯。
4、支持两脚和三脚万能用插座
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	信号放大器
	1、支持DMX512公母接口输入。
2、支持输入输出光电隔离。 
3、支持≥8路独立放大驱动输出。  
4、具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。
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	主扩线阵全频音箱
	1、产品为有源全频音箱，采用≥1只8英寸钕磁中低音驱动器≥5只1英寸钛膜球顶钕磁高音驱动器。高频驱动器采用钛合金材料。
2、搭配波导设计方案，可实现水平角度等同或宽于120度和垂直角度等同或宽于10度的覆盖角度组合。
3、内置D类功放模块，功率≥300W+100W class D带SMPS，具有过热、过流、短路保护功能；同时内置≥24比特、≥96kHz的DSP处理器；能实现电子分频和EQ调整。
4、音箱的垂直耦合角度在0度至8度之间步进调整。与超低频音箱堆叠使用时，可组成一套完整的音响系统。
5、采用手拉手防水电源插头和插座，配合硅胶防水盖，具备的防水效果。
6、覆盖角度(-6dB）：120°（H）10°（V）；频率范围（-3dB）≥100Hz-23Khz；最大声压级≥132dB。
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	线阵田字架
	音响支架
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	LZT葫芦架
	1、标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。
2、材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。
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	专业补声音箱
	1、采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。
2、精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
3、阻抗≤8Ω
4、频响等同或优于45Hz-20kHz
5、额定功率≥300W
6、水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
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	补声音箱支架
	音箱支架
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	专业功放1
	1、标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5、内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。

	60
	专业功放2
	1、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2、内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3、内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4、具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5、具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6、输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7、信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
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	专业返听音箱
	1、阻抗≤8Ω
2、频响等同或优于60Hz-20KHz
3、额定功率≥300W
4、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5、高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1
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	专业台唇音箱
	1、额定功率：≥100W
2、峰值功率：≥400W
3、频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz
4、低音单元：≥6.5"低音×1
5、高音单元：≥3"纸盆高音×1

	63
	专业超低频音箱
	1、产品为有源超低频音箱，采用≥2只长冲程12英寸锥盆单元组成。
2、具备心形阵列处理功能，支持一键与级联设备组成心形超低阵列，可使阵列具有指向性输出，以限制不需要的区域中过多的低音。
3、可多只组成阵列以产生心形极性。在DSP中心形设置经过优化后，可产生≥35dB的抑制，无需进行任何额外处理。
4、内置D类功放模块，功率≥600W+600W class D，具有过热、过流、短路保护功能；同时内置≥24比特、≥96kHz的DSP处理器；能实现电子分频和EQ调整。
5、配备吊挂件组件，可与全频音箱堆叠使用，组成一套完整的音响系统。
6、具有多种连接方式，可以从超低音输入级联到全频，也可以从全频输入级联到超低音。全部采用平衡输入和输出电路设计方案，确保噪音低。
7、频率范围（-3dB）≥40Hz-200Hz；最大声压级≥138dB；覆盖角度(-6dB）360°或多只可组成心形指向。
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	UT段一拖二无线手持话筒1
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键
4、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音 
5、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6、接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
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	UT段一拖二无线头戴话筒2
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键
4、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6、接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
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	天线分配器
	1、具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2、具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3、具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4、具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
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	头戴腰包
	1、音头：电容式麦克风（头戴话筒）
2、频率范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
3、调制方式：pi/4-DQPSK
4、电池使用时长：＞10H
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	数字调音台
	1、具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2、具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3、具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4、具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。
5、具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6、具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
7、具有面板锁定按键，防止误操作。
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	AI音频处理器
	1、处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2、后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5、音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7、采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
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	数字音频处理器软件
	1、支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。
2、可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。
3、支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4、支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。
5、支持跨平台使用，支持Windows操作系统，支持国产操作系统。
6、支持非稳态AI降噪，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景。
7、支持AI回声消除，可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声，最大程度保留近端有效语音。
★8、投标的数字音频处理器软件与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供与国产操作系统适配认证报告）
★9.支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供软件适配认证）
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	移动端管理服务端软件
	1、支持通过设备管理切换八进八出、四进四出通道设备，具备单独配置开关，灵活方便。
2、支持预设≥八种场景音效，根据不同场景设置数值，通过切换场景实现针对不同环境的音频处理效果。
3、支持矩阵功能，平板端软件支持允许用户对多个音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理。
4、支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置。
5、支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展。
6、支持调节均衡器功能，每路通道都具有≥12段参量均衡器或图示均衡器，提供等同或优于10、15、31段图示均衡器可选；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。
7、支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。
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	监听音箱
	1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
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	演讲台话筒
	1、换能方式：电容式 
2、咪杆数量：双咪杆
3、频率响应等同或优于50Hz-18kHz
4、指向性：超心型指向 
5、输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡
6、供电电压：≥幻象48V
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	合唱话筒
	1、采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2、接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3、支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4、幻象供电：≥+48V
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	支架
	1、高度支持调节
2、落地话筒支架
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	电源管理器
	1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4、具有≥1路USB接口。
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	AI会议主机
	1、系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。
★2、集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。（需提供第三方检测报告）
3、通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。
4、设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。
5、系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。
6、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
★7、兼容C/S架构，兼容windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（需提供第三方检测报告）
8、具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保参会人员安全。
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	会议主席话筒
	1、采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。
2、单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。
3、单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。
4、每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
5、单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。 
6、含连接线缆
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	会议代表话筒
	1、采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。
2、单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。
3、单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。
4、每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ参数。
5、单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址参数。
6、含连接线缆
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	无纸化主机
	1、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。
2、产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
3、搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号方式通知与会人员。
4、采用的处理器配置≥4核，≥8线程；内存配置≥DDR4 8G，硬盘容量≥1TB；具有千兆网络接口≥2×LAN；具有视频输出接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口
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	智能无纸化会议管理服务器软件
	1、产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
2、具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理
3、具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务功能模块显示与隐藏 
4、具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、人大风格、政务风格、护眼风格
5、支持自定义投票类型，支持限时投票；支持3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示以及投终端展示；支持自定义签到结果界面、自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。
6、具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有阅后即焚、文档水印保密机制以及会后文档资料不保留，不形成历史记录特性。
7、支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。
8、支持在线AI文件概要总结功能，支持上传txt, word,excel,pdf办公文档通过DeepSeek、豆包在线AI大模型自动提取核心要点，生成结构化摘要。
9、支持选择会议相关文件（PDF/DOCX/PPTX/XLSX）、会议讨论记录、投票结果及签到名单，通过AI自动分析并提取核心内容（决议事项、待办任务、关键数据），生成结构化会议纪要。（提供功能界面截图佐证）
10、具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。
11、具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作, 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
12、支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
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	无纸化流媒体主机
	1、无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。
2、采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频，内存配置≥DDR4 8GB，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。
3、具有千兆网络接口≥2×LAN
4、具备视频接口，具备音频接口
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	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	1、支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。
2、支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。
3、支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。
4、支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。
5、支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。
6、支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。
★7、由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》。软件名称要求是“无纸化流媒体服务器嵌入软件”或相近的软件。（提供软件著作权登记证书）
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	无纸化会议终端客户端软件
	1、具有≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义参会人文件水印、文件阅后即焚，防截屏保密机制。
2、具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式
3、具有选择广播/主讲模式，可配置申请模式、广播模式，两者可进行自由组合，申请模式分为申请/不申请、广播模式分为全部广播/分组广播；全部&不申请模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；全部&申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；分组&不申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。分组&申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；配置完后需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能。
4、具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
5、支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需向管理员沟通、添加用户资料查看权限才能查看会议资料。
6、支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
7、具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。
8、具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，拓展支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。
9、集成DeepSeek、豆包AI大模型，为参会人员提供实时智能问答功能；在会议进行过程中，参会人可随时在交互界面输入问题，AI助手将生成准确回答并显示在专用回答框内；支持在线AI文件概要总结功能，支持上传txt, word,excel,pdf办公文档通过DeepSeek、豆包在线AI大模型自动提取核心要点，生成结构化摘要。
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	平板电脑1
	1、运行内存：≥8G
2、硬盘存储：≥256G
3、屏幕尺寸：≥11英寸 
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	电子桌牌
	1、主屏幕分辨率：≥800*480
2、支持色彩：黑白红。
3、支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。
4、支持通过安卓手机NFC方式投图。
5、采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。
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	网络中控主机
	1、多核 CPU 速率≥1.4G，1G内存，支持8G Flash闪存；
2、支持双电源冗余供电，可双电源同时供电，也可单电源供电，主备电源切换时设备正常运行。 
★3、支持2路带供电T-NET总线信号管理，最大管理设备数量不少于255台，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口，支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送（需提供第三方检测报告）
4、设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，两路支持24V供电输出
★5、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容（需提供第三方检测报告） 
6、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式
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	控制器
	1、提供8路输出，每路采用30A触点继电器，满足大功率系统供电需求
2、 8路常开常闭触点，采用25A接线端子，适用各种强弱电控制方式
3、支持RS232控制、外部开关控制、外部电平（5V-12V）控制、级联控制、TCP/IP控制
4、前面板具有8个按键，可对每路进行手动控制，同时具备键盘锁（LOCK）功能，防止误操作 
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	触摸屏
	1、设备采用显示器≥10.1 英寸，显示屏≥10点触控， 
2、壁挂式安装。
3、 控制会议室各类接入网络中控系统设备，支持多种场景一件调用。
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	平板电脑2
	1、显示器≥10.95英寸
2、配置：≥ 内存8GB 存储空间：128GB WIFI
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	音频隔离器
	1、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
2、具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
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	技术服务
	LED钢结构及施工安装、弱电线材辅材及施工安装
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	辅材
	1、六类网线*240米：线缆规格：六类八芯非屏蔽双绞线，23AWG裸铜导体。
2、管材*12米：JDG20套接紧定式钢导管，钢管壁厚≥1.5mm，表面热浸镀锌，无漏镀、起皮、锈斑；配套同品牌JDG20直接头、弯头、锁母等配件，紧定螺丝防松脱。
3、铜排*28米：规格≥30mm×3mm
4、铜箔*37米：规格≥100mm×0.3mm	
5、光缆*70米：12芯室内光缆
6、光纤跳线*4根：LC-LC双芯单模光纤跳线，长度1m
7、网络跳线*48根：规格：六类非屏蔽网络跳线，3米；插头：RJ45插头
8、光电复合缆*240米：2芯抗弯曲单模光纤 + 2芯1.0mm²电源线的光电复合缆。
9、管材1*30米：JDG20套接紧定式钢导管，钢管壁厚≥1.5mm，配套同品牌JDG20直接头、弯头、锁母等配件，紧定螺丝防松脱
10、管材2*10米：JDG25套接紧定式钢导管，钢管壁厚≥1.5mm
11、安全绳*20条：直径≥4.0mm，总长≥845mm，铁+包胶，净重≥0.055kg，承重≥100kg；配1个5号扣，铝套
12、音频连接线1 ：*16根：5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
13、音频连接线2 ：*24根：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
14、音频连接线3 ：*2根：5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
15、音频连接线*2根：
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	报告厅改造
	一、地面：
1、报告厅管理室地面要求
（1）块料楼地面1：工程量20.94m2；原建筑钢筋混凝土楼板；2.30~50mm厚M20水泥砂浆找平层；3.8mm厚水泥膏结合层；4.10mm厚800mm*800mm浅色地砖（专用勾缝剂）。
（2）石材零星项目：工程量0.44m2；原建筑钢筋混凝土楼板；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；素水泥膏一道；20mm厚深色门槛石
2、报告厅地面要求
（1）竹、木(复合)地板：工程量31.49m2；原建筑钢筋混凝土舞台楼板；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；5mm水泥自流平；地板专用消音垫；15mm实木耐磨地板；防火等级：达到B1级难燃；耐磨性能：表面耐磨转数≥8000转；
环保指标：甲醛释放量必须达到E0级；物理性能：含水率8%–12%，不易变形、开裂，耐磨层厚度≥0.6mm，基材为优质硬木；安装需做好防潮处理，避免受潮变形
（2）地毯楼地面：工程量129.8m2；原建筑钢筋混凝土楼板；界面剂一道；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；单层地毯专用胶垫；单层8mm厚灰色阻燃地毯；材质：尼龙或羊毛；阻燃等级：A级；吸声性能：NRC=0.3–0.5；
耐磨性能：簇绒地毯耐磨次数≥10000次；
环保指标：无甲醛释放，VOC含量≤50g/L
（3)	地毯楼梯1:工程量12.05m2；部位:东南侧处楼梯；原建筑钢筋混凝土楼板；界面剂一道；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；单层地毯专用胶垫；单层8mm厚灰色；阻燃地毯材质：尼龙或羊毛；阻燃等级：A级；吸声性能：NRC=0.3–0.5；耐磨性能：簇绒地毯耐磨次数≥10000次；环保指标：无甲醛释放，VOC含量≤50g/L；
（4)	地毯楼梯2：工程量275.05m2；部位:除东南侧处楼梯外；原建筑钢筋混凝土楼板；界面剂一道；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；单层地毯专用胶垫；单层8mm厚灰色阻燃地毯；材质：尼龙或羊毛；阻燃等级：A级；吸声性能：NRC=0.3–0.5；耐磨性能：簇绒地毯耐磨次数≥10000次；环保指标：无甲醛释放，VOC含量≤50g/L；踏步处构造详见02/D-01；装饰隐蔽木龙骨及阻燃板按防火要求，涂刷3遍防火涂料
（5)	石材零星项目：工程量0.72m2；原建筑钢筋混凝土楼板；30mm厚1:3水泥砂浆找平层；素水泥膏一道；20mm厚深色门槛石
（6）地面分格条：工程量19.25 m2；地面不同做法间分格条；L型20mm*20mm*3mm不锈钢压条
二、踢脚
1、报告厅管理室踢脚要求
（1）金属踢脚线要求：工程量21.61 m2；踢脚线高度80mm；基层材料种类、规格:15mm厚基层板；面层材料品种、规格:深灰色不锈钢，1.2mm抗指纹处理；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
2、报告厅踢脚要求
（1）梯段处金属踢脚线：工程量34.84 m2；踢脚线高度:80mm；基层材料种类、规格:15mm厚基层板；面层材料品种、规格:深灰色不锈钢，1.2mm抗指纹处理；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
（2）金属踢脚线：工程量46.44 m2；踢脚线高度:80mm；基层材料种类、规格:15mm厚基层板；面层材料品种、规格:深灰色不锈钢，1.2mm抗指纹处理；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
三、墙面
1、报告厅管理室墙面要求：
（1）墙面喷刷涂料：工程量96.32m2；刮白胶腻子找平三遍；刷抗碱底漆一道；刷无机涂料一道；喷无机涂料一道；无机涂料需满足耐洗刷性≥10000 次、耐碱性 48h无异常、耐水性96h无异常、VOC≤10g/L、防火 A 级、附着力1级、耐候性≥500h；
2、报告厅墙面要求：
（1)吸音板墙面：工程量150.38m2；墙面修补平整，基层处理；100mm轻钢龙骨用M6X75膨胀螺栓@600；100mm厚玻璃棉毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内；50C型副龙骨@600；18mm厚阻尼隔音板，螺钉固定于龙骨上；18mm厚吸音板；防火等级：必须达到A级不燃；吸声系数（NRC）：0.83；密度：300–400kg/m³，结构坚固；环保指标：无甲醛、无VOC释放；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
（2）硬包墙面：工程量13.88m2；墙面修补平整，基层处理；100mm轻钢龙骨用M6X75膨胀螺栓@600；100mm厚玻璃棉毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内；50C型副龙骨@600；18mm厚阻尼隔音板，螺钉固定于龙骨上；9mm厚密度板基层；B1级阻燃棉麻化纤布硬包饰面；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
（3）墙、柱面装饰板：工程量24.46m2；竖向龙骨:50mm*50mm*5mm热镀锌方管，水平间距1000mm；横向龙骨:40mm*40mm*4mm热镀锌方管，竖向间距500mm，横竖龙骨满焊连接形成稳定框架；墙面连接:200mm*200mm*10mm厚热镀锌转接钢板，水平间距1000mm、垂直间距1000mm，单块钢板配4套M12化学锚栓固定；固定件（挂码）间距≤300mm，每箱体≥4个固定点
（4）墙面喷刷涂料：工程量3.69m2；刮白胶腻子找平三遍；刷抗碱底漆一道；刷无机涂料一道；喷无机涂料一道；无机涂料需满足耐洗刷性≥10000 次、耐碱性 48h无异常、耐水性96h无异常、VOC≤10g/L、防火 A 级、附着力1级、耐候性≥500h；
（5）金属包边：工程量42.34m²；墙面金属包边；深色不锈钢，1.2mm抗指纹处理
（6）新建舞台台口及舞台侧面八字墙，墙面采用轻钢龙骨作为骨架，表面贴与报告厅协调一致的吸音板，八字墙内嵌侧屏、线阵列扬声器及低频扬声器，扬声器嵌入后表面设计雕花透声板或透声布，面积25.42㎡
四、天棚
1、报告厅管理室天棚要求
（1）平面吊顶天棚要求：工程量20.23m2；原建筑钢筋混凝土楼板；Φ8钢筋吊杆，双向吊点，900~1200mm；60系列轻钢主龙骨；50系列轻钢次龙骨；9.5mm厚纸面石膏板(双层)
（2）天棚喷刷涂料要求：工程量20.23m2；刮白胶腻子找平三遍；刷抗碱底漆一道；刷无机涂料一道；喷无机涂料一道；无机涂料需满足耐洗刷性≥10000 次、耐碱性 48h无异常、耐水性96h无异常、VOC≤10g/L、防火 A 级、附着力1级、耐候性≥500h；
2、报告厅天棚要求
（1）跌级吊顶天棚：工程量373m2；原建筑钢筋混凝土楼板；Φ8钢筋吊杆，双向吊点，900~1200mm；60系列轻钢主龙骨；50系列轻钢次龙骨；9.5mm厚纸面石膏板(双层)
（2）天棚喷刷涂料：工程量439.11m2；刮白胶腻子找平三遍；刷抗碱底漆一道；刷无机涂料一道；喷无机涂料一道；无机涂料需满足耐洗刷性≥10000 次、耐碱性 48h无异常、耐水性96h无异常、VOC≤10g/L、防火 A 级、附着力1级、耐候性≥500h；
（3）成品装饰线条：工程量46.2m；天棚200mm宽金属线条；深色不锈钢，1.2mm抗指纹处理
五、吊顶天棚开孔打洞
1、天棚面层处开孔要求
（1）空调风口300mm*1000mm：数量11个
（2）空调风口300mm*300mm：数量25个
（3）筒灯、射灯处：数量125个
六、主席台侧边踏步要求
1、块料台阶：工程量1.4m2；50mm*50mm*4mm镀锌方钢；40mm*40mm*3mm镀锌角钢；18mm阻燃板基层（刷防火涂料三遍）；15mm实木耐磨木饰面面层
七、包雨水管饰面要求
1、包雨水管饰面：工程量5.47 m²；L50mm*50mm*5mm镀锌角钢；18mm厚阻尼隔音板；18mm厚陶铝吸音板；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）
八、发光字要求
1、发光字：数量10个；无边发光字500mm*500mm；6mm厚高透光乳白色亚克力面板，1.2mm 厚金属板材折弯包边，内置暖白色 LED 侧发光模组，配套安全稳压电源
九、门窗工程要求
1、窗帘盒：工程量22.7m；木龙骨阻燃处理；18mm双层阻燃板；9.5mm厚石膏板；装饰隐蔽木龙骨及阻燃板按防火要求，涂刷3遍防火涂料
2、窗帘盒无机涂料：工程量22.7m；刮白胶腻子找平三遍；刷抗碱底漆一道；刷无机涂料一道；喷无机涂料一道；无机涂料需满足耐洗刷性≥10000 次、耐碱性 48h无异常、耐水性96h无异常、VOC≤10g/L、防火 A 级、附着力1级、耐候性≥500h；
3、隔声门1：工程量5.28 m²；门代号及洞口尺寸:M1124 1100mm*2400mm；门窗类型:成品定制木饰面隔声门，隔声性能：空气隔声量RW≥35dB；防火性能：达到乙级防火等级，耐火极限≥1.0小时；环保性能：甲醛释放量符合ENF级标准（≤0.025mg/m³）；表面性能：漆膜采用水性环保漆，铅笔硬度≥2H，附着力达到0级；开启方式:单开；包括门扇、门套、锁等五金的安装、门框、及框周围塞缝 
4、隔声门2：工程量8.64 m²；门代号及洞口尺寸:M1824 1800mm*2400mm；门窗类型:成品定制木饰面隔声门，隔声性能：空气隔声量RW≥35dB；防火性能：达到乙级防火等级，耐火极限≥1.0小时；环保性能：甲醛释放量符合ENF级标准（≤0.025mg/m³）；表面性能：漆膜采用水性环保漆，铅笔硬度≥2H，附着力达到0级；开启方式:双开；包括门扇、门套、锁等五金的安装、门框、及框周围塞缝
5、消防栓暗门：工程量0.7 m²；消防栓暗门 700mm*1000mm；18mm厚阻尼隔音板基层；18mm厚吸音板；木质基层做阻燃处理（刷防火涂料两遍）；包括暗藏铰链，配碰珠定位与隐形拉手等五金的安装、门框、及框周围塞缝
十、窗帘要求 
1、窗帘：工程量72.84 m²，双层电动窗帘；双层阻燃布艺；材质：采用阻燃亚麻布或阻燃涤纶面料，质地厚实、垂坠感好，无明显色差、跳线及破损；面料阻燃性能达到 B1级；
- 规格：尺寸按需定制，宽度适配报告厅窗户尺寸，高度从窗台至吊顶下方，褶皱比1:2.2-1:2.5，确保展开平整、收拢整齐；可搭配遮光衬布，遮光率≥95%，阻隔外界光线干扰；工艺：缝制针脚均匀细密，针距2-3mm，无跳线、脱线，折边平整；面料经防污、防皱处理，易清洁、不易褪色；环保无异味，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合ENF级环保标准，适配室内密闭空间
2、窗帘轨：工程量22.7m；双层电动窗帘轨道（含电机）；驱动性能：电动驱动采用220V电压，运行速度可调，具备过载保护功能，启闭灵活无卡顿；
十一、幕布要求
1、阻燃幕布：工程量70.56 m²；双层阻燃幕布；面料材质：优先选用丝绒、麻绒等阻燃面料，质地柔软、遮光性强，纹理均匀，无明显色差、无跳线、无破损；环保要求：面料无异味，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合ENF级环保标准；阻燃性能：B1级阻燃标准；幕布类型：主幕采用对开式；遮光性能：遮光率≥95% 
隔声性能：空气隔声量RW≥30dB；耐用性能：抗拉强度≥200N/5cm
2、阻燃幕布轨道：工程量16.8m；双层电动阻燃幕布轨道；驱动性能：电动驱动采用220V电压，运行速度可调，具备过载保护功能，启闭灵活无卡顿；
十三、配电箱、灯具、开关插座要求
1、成套配电箱1：照明配电箱9AL2；数量1台；型号Pe=46.5kW，Kx=0.7，COS%%C=0.85，Ij=58.2A；规格600X500X120；安装方式:明装
2、成套配电箱2：照明配电箱9AL-LED：数量1台；安装方式:距地1.5m；安装部位:地上
3、成套配电箱3：照明配电箱9AL-KZX；数量1台；安装方式:距地1.5m；安装部位:地上
4、电动窗帘接线盒：数量6个；安装形式:梁底安装
5、开关、插座盒：数量19个；材质:钢制
6、接线盒：数量229个
7、射灯:数量9个；型号220V  LED-1x10W；安装方式:吸顶安装
8、筒灯：数量116套；型号220V  LED-1x20W
；安装方式:吸顶安装
9、灯带：数量172.46m；规格:12W/m；安装方式:嵌装
10、三联开关：数量5套；规格:A86K31-10
11、单相二、三极插座：数量14套；规格:220V 10A(安全型)
十四、配管、配线要求
1、钢构件制作：桥架支架15.75kg；构件类型：钢制；加工方式:除锈、刷油
2、电力电缆：（1）类型1：WDZB-YJY-5x6；材质:铜芯；数量34.78m；（2）类型2：规格WDZB-YJY-5x16；材质:铜芯；数量200m（3）3、电力电缆头：型号:16mm2以内 5芯，铜芯，数量8个；10mm2以下5芯，铜芯，数量4个4、配管：（1）材质JDG管，规格DN20，配置形式:暗配，数量500.78m （2）JDG管
，规格DN20，配置形式:明配，数量357.51m
（3）JDG管，规格DN32，暗配，数量143.43m
（4）材质:JDG管，规格DN50，配置形式:明配，安装部位：地上，含穿引线，数量200m
1、桥架：照明金属线槽，规格:100mm*50mm，数量33.76m
2、配线：(1)管内穿线：型号:WDZD-BYJ-10，数量351.6m；型号：WDZD-BYJ-2.5，数量1622.94m;型号:WDZD-BYJ-4,材质:铜芯,数量1083m（2）线槽配线：型号:WDZD-BYJ-2.5，数量560.58m；型号:WDZD-BYJ-4，材质:铜芯，数量295.98m
十五、消防改造、空调改造、保洁开荒及其他
1、消防改造：原消防喷淋现场改造
2、空调改造：原中央空调现场改造
3、开荒保洁
其他：交钥匙工程，包含报告厅改造过程中所涉及的所有费用包括且不限于：安全生产费用、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费、夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工、措施费、脚手架等
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	主席台座椅
	1、面料采用优质牛皮饰面,柔软贴手，透气性好；内衬55#的高密度发泡海绵，长时期受压不易变形；
2、黑胡桃实木框架，承重250Kg以上；
3、采用无毒环保型胶水（甲醛释放量≦0.15㎎∕L)，底漆、面漆采用绿色环保哑光聚脂漆，五底三面油漆工艺，台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、硬度高，符合国际环保标准，漆膜硬度≥2H，家具表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标应符合 GB/T 4893.4～9 标准中检测要求。阻燃性达到国家2级标准，符合GB/T18883-2002室内空气质量标准中的环保检测要求。
4、采用优质五金配件；
5、符合国际环保标准
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	主席台桌子（1）
	1、尺寸： ≥1600mm*600mm*760mm
2、基材：采用E1级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0；表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。
3、环保亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。
4、采用优质五金配件；符合国际环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。 
5、符合国家质量标准。
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	主席台桌子（2）
	1、尺寸： ≥1000mm*600mm*760mm
2、基材：采用E1级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0；2.表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。
3、环保亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。
4、采用优质五金配件；符合国际环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。 
5、符合国家质量标准。
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	无障碍座椅
	1、座椅扶手中心距：≥570mm，背高：≥1060mm，座高：≥450mm，座深：≥440mm                                                                                                                                    2、海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为50KG/M3。座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉厚度为140mm，海棉密度为55KG/m³。
3、面料采用耐磨耐脏的高档麻绒布，颜色可选。
4、木饰面油漆部分采用环保油漆。背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。背外板：背板材料七层硬木成型板，承托力强，耐冲击，抗变形，椅座：七层硬木成型板，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，
5、脚架采用优质铝合金经模具压铸一体成型，经多道机加工工序以及打磨抛光完成，                                     
6、采用内藏阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。
7、下插半隐藏铝合金支架，铝合金旋转头旋转写字板，翻转次数不低于10000次，表面采用静电粉沫喷涂防锈处理，美观大方。写字板面板为PP塑料一次成形，耐磨耐脏防水。
8、座位内置铁框，回位挡铁归位出加静音密封胶圈，使的座包回到终点位置时，没有撞击声音。 

	99
	演讲台
	1、基材：采用E1级优质环保密度板，实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0；
2、表面贴合0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。
3、环保亚光聚脂环保漆五底三面饰面处理，8道工序喷涂，色泽美观，光滑耐用，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。
4、采用优质五金配件；符合国际环保标准，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
5、符合国家质量标准。




[bookmark: _Hlk225773563]
[bookmark: OLE_LINK189]附表1 台式计算机技术参数
	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标1
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	证明材料要求

	▲
	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	否
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥32GB
	/

	▲
	3
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持DDR4及以上内存类型
	/

	▲
	4
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	/

	▲
	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	/

	
	7
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	/
	/

	
	8
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	▲
	9
	产品规格
	*主板规格
	*主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态
	/

	▲
	10
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	/

	▲
	11
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥64GB
	/

	▲
	12
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	13
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥1TB
	/

	
	14
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘数量
	否
	/
	/

	
	15
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘总容量
	是
	/
	/

	
	16
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘转速
	是
	/
	/

	
	17
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘形态
	否
	/
	/

	
	19
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	/
	/

	▲
	20
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态
	/

	
	21
	产品规格
	*存储设备规格
	存储设备扩展盘位
	否
	/
	/

	▲
	22
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参数要求
	否
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
	/

	▲
	23
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡
	/

	▲
	24
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为GDDR6或GDDR7
	/

	▲
	25
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位
	/

	▲
	26
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥4GB
	/

	
	27
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	/

	▲
	29
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	否
	≥1920x1080
	/

	
	30
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	≥23.8英寸
	/

	▲
	33
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10等
	/

	▲
	34
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示器外观颜色
	否
	黑色/银色等商务色系
	/

	▲
	35
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	▲
	36
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	▲
	37
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	/

	
	38
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	/
	/

	
	39
	产品规格
	*外设规格
	扬声器数量
	否
	/
	/

	▲
	40
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	
	42
	产品规格
	*外设规格
	摄像头数量
	否
	/
	/

	
	43
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	/
	/

	▲
	44
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	104键
	/

	
	45
	产品规格
	*外设规格
	摄像头像素
	否
	/
	/

	
	46
	产品规格
	*外设规格
	摄像头分辨率
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	*外设规格
	扬声器功率
	否
	/
	/

	
	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	/
	/

	
	49
	产品规格
	*外设规格
	扬声器总谐波失真
	否
	/
	/

	
	50
	产品规格
	*外设规格
	扬声器最大声压级
	否
	/
	/

	▲
	51
	产品规格
	*外设规格
	*键盘连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	52
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	2.3mm~4.0mm
	/

	▲
	53
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在0.54N±0.14N
	/

	▲
	54
	产品规格
	*外设规格
	*有线键盘连接线
	否
	≥1.5米
	/

	▲
	55
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色
	/

	
	56
	产品规格
	*外设规格
	键盘其他要求
	否
	/
	/

	▲
	57
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线
	/

	▲
	58
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5米
	/

	▲
	59
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600
	/

	▲
	60
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	61
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	
	62
	产品规格
	*外设规格
	内置光驱
	否
	/
	/

	▲
	63
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1
	/

	
	64
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	/
	/

	
	65
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	否
	机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）
	/

	
	67
	产品规格
	*外部接口规格
	USB母座接口要求
	否
	/
	/

	▲
	68
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	69
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	70
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	/

	▲
	72
	产品规格
	*整机基础规格
	*状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	/

	▲
	73
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定
	/

	▲
	74
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	/

	▲
	75
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel
	/

	▲
	76
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	▲
	77
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上
	/

	▲
	78
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身材质
	否
	金属
	/

	▲
	79
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	黑色
	/

	▲
	80
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于30L
	/

	▲
	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU物理核数
	否
	CPU物理核数：≥16核心；CPU线程数：≥24线程
	/

	▲
	82
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU主频
	否
	基础主频≥2.1GHz，最高睿频：≥4.9GHz
	/

	▲
	83
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU末级缓存容量
	是
	≥30MB
	/

	▲
	84
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	/

	▲
	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	/

	▲
	87
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	/

	▲
	88
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	/

	▲
	89
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	/

	▲
	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥75Hz
	/

	▲
	91
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8位
	/

	▲
	92
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99%sRGB
	/

	▲
	93
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E≤4
	/

	▲
	94
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤8ms
	/

	▲
	95
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥250尼特
	/

	▲
	96
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	/

	▲
	97
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	/

	▲
	98
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	/

	▲
	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	/

	
	100
	性能要求
	*网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	否
	/
	/

	
	101
	性能要求
	*网络设备性能
	无线网卡频宽
	否
	/
	/

	▲
	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	≥2个
	/

	
	103
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	104
	功能要求
	*主板功能
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能
	/

	▲
	105
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	106
	功能要求
	*主板功能
	*I/O接口功能
	否
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	▲
	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	
	108
	功能要求
	*显卡功能
	独立显卡数量
	否
	/
	/

	▲
	109
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	▲
	110
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	/

	▲
	111
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器参数调节
	否
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	/

	
	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	113
	功能要求
	外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	114
	功能要求
	外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	115
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	否
	/
	/

	▲
	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	
	117
	功能要求
	*存储功能
	内置控制器固态存储加密
	否
	/
	/

	▲
	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	
	119
	　
	*网络设备功能
	无线网卡频段
	否
	/
	/

	
	120
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	121
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	
	122
	功能要求
	*网络设备功能
	蓝牙协议
	否
	/
	/

	▲
	123
	功能要求
	*网络设备功能
	*有线网卡接口类型
	否
	支持RJ45接口
	/

	
	124
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡标准
	否
	/
	/

	▲
	125
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络设备拆装
	否
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	▲
	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	支持3.5mm孔径3段式
	/

	▲
	127
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	/

	▲
	128
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	
	129
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	130
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	/

	▲
	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合GB18030的相关规定
	/

	▲
	133
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	▲
	134
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	135
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	▲
	136
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	▲
	137
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	▲
	138
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	139
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	140
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	141
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	143
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	144
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	/
	/

	
	146
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	147
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	/

	
	149
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*机械硬盘寿命
	是
	/
	/

	▲
	150
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合GB/T9813.2的要求
	/

	▲
	151
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000万次
	/

	▲
	152
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500万次
	/

	▲
	153
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	/

	▲
	154
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	否
	≥4万小时
	/

	▲
	155
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合GB/T9254.2的规定
	/

	▲
	156
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	157
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	158
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	159
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	160
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	▲
	161
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF测试
	否
	MTBF(m1)≥3万小时
	/

	▲
	162
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	163
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	164
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	165
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具
	/

	▲
	168
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	▲
	169
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	否
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期
	/

	▲
	170
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	▲
	171
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	172
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	173
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	▲
	174
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年
	/

	▲
	175
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	176
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	177
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	178
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	179
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	▲
	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	▲
	181
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	182
	供应保障要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	184
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	185
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB端口管控
	否
	/
	/

	
	186
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	/
	/

	▲
	187
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	188
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	▲
	189
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合GB/T26572中规定
	[bookmark: OLE_LINK18]/



附表2 便携式计算机技术参数

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标 
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	指标使用说明

	▲
	1 
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	▲
	2 
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥16GB
	采购人根据需要选择内存配置容量

	▲
	3 
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	采购人根据需要选择内存类型

	▲
	4 
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	/

	▲
	5 
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	▲
	6 
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	/

	
	7 
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	否
	/
	/

	
	8 
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	▲
	9 
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥32GB
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	▲
	10 
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥64GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	▲
	11 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	12 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	是
	≥512GB
	采购人可根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	▲
	13 
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1个
	/

	
	14 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘数量
	否
	/
	/

	
	15 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘总容量
	否(若配备机械硬盘可作为评分项)
	/
	/

	
	16 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘转速
	否
	/
	/

	
	17 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	否
	/
	/

	
	18 
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘形态
	否
	/
	/

	
	19 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	否
	/
	/

	
	20 
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储形态
	否
	/
	/

	▲
	21 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	▲
	22 
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参与要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔~；工作状态环境温度应满足5℃55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定
	/

	▲
	23 
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡/
	/

	
	24 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存类型
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存位宽
	是
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
显存容量
	是
	/
	/

	
	27 
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡
接口协议
	是
	/
	/

	▲
	28 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%
	屏占比越高,有效屏幕面积越大

	▲
	29 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	是
	≥1920x1080
	显示屏的分辨率越高图像越清晰。（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	
	30 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏像素密度
	是
	/
	/

	
	31 
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	是
	/
	/

	▲
	32 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	否
	显示尺寸：≥14 英寸；屏幕比例：16:9/16:10；
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	▲
	33 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	▲
	34 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照 SJ/T11841.2.2-2022

	▲
	35 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	▲
	36 
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	是
	显示器镜面反射率≤10%
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	▲
	37 
	产品规格
	*外设规格
	*传声器数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	38 
	产品规格
	*外设规格
	*扬声器数量
	否
	≥1个
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	▲
	39 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	40 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	41 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板数量
	否
	≥1个
	/

	▲
	42 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头数量
	否
	≥1个
	/

	
	43 
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	否
	≥0 个
	/

	▲
	44 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	▲
	45 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头像素
	是
	≥100 万
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越好，图像越清晰

	▲
	46 
	产品规格
	*外设规格
	*摄像头分辨率
	是
	  ≥1280x720
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	▲
	47 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	/

	▲
	48 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器频率范围
	是
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	▲
	49 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器总谐波失真
	是
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	考察频段内失真越小越好

	▲
	50 
	产品规格
	*外设规格
	*内置扬声器最大声压级
	是
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	▲
	51 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm
	如有特殊需求，采购人根据需要选择键盘键程

	▲
	52 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	▲
	53 
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	如有特殊需求,采购人根据需要选择键盘颜色

	▲
	54 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	/

	▲
	55 
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择连接线长度

	▲
	56 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标 DPI分辨率
	否
	800~1600
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标DPI 分辨率。数值越高鼠标越灵敏

	
	57 
	产品规格
	*外设规格
	鼠标颜色
	否
	/
	/

	▲
	58 
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	/

	▲
	59 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm
	一定范围内越大越好，触控板的尺寸越大，操作体验越好

	▲
	60 
	产品规格
	*外设规格
	*触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质
	/

	
	61 
	产品规格
	*外设规格
	光驱规格
	否
	/
	/

	▲
	62 
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1（可通过扩展坞支持）
	/

	
	63 
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	/

	
	64 
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	否
	/
	/

	▲
	65 
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	▲
	66 
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	67 
	产品规格
	*外部接口规格
	*输入充电接口数量
	否
	≥1
	/

	▲
	68 
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	否
	≥1
	/

	
	69 
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	否
	/
	/

	▲
	70 
	产品规格
	*电池规格
	*电池额定能量
	否
	≥50Wh
	/

	▲
	71 
	产品规格
	*电池规格
	*电池充放电次数
	是
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	在相同条件下，电池充放电次数越多，表明电池的使用寿命越长

	
	72 
	产品规格
	*电池规格
	快速充电功能
	是
	/
	/

	▲
	73 
	产品规格
	*电池规格
	*电池安全要求
	否
	符合 GB 31241 的规定
	/

	
	74 
	产品规格
	*电池规格
	电池电芯材质
	否
	/
	/

	▲
	75 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
 b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	▲
	76 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	否
	 a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； 
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； 
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； 
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； 
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； 
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； 
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； 
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； 
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； 
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； 
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	/

	▲
	77 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	否
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	/

	▲
	78 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	否
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：
a) 键帽温度不高于38℃ ;
b) 键盘间隙温度不高于40℃ ;
c) 掌托温度不高于38℃ ;
d) 触控板温度不高于38℃ ;
e) 底壳温度不高于45℃
	/

	▲
	79 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2 级，2 级低于 3 级）

	▲
	80 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机重量
	否
	≤2.2kg
	/

	▲
	81 
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机厚度
	否
	≤22mm（不含脚垫）
	/

	
	82 
	产品规格
	*整机基础规格
	机身材质
	否
	/
	/

	▲
	83 
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	采购人根据需要选择机身颜色

	▲
	84 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	≥14
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	▲
	85 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	否
	≥2GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	▲
	86 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥16MB
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	▲
	87 
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	速率越高数据传输率越高

	▲
	88 
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	速率越高数据传输率越高

	▲
	89 
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	分辨率越高，性能越高

	▲
	90 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	▲
	91 
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	▲
	92 
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡的功能越强

	▲
	93 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图象（画面）稳定性就越好

	▲
	94 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	是
	≥8 位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	▲
	95 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	▲
	96 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 4
	△E 越低，颜色失真越小

	▲
	97 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	是
	≤30ms
	响应时间越短越好

	▲
	98 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	是
	≥250 尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	▲
	99 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	▲
	100 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	是
	≥500：1
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	▲
	101 
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	/

	▲
	102 
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	速率越高，网络传输速度越快，综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	▲
	103 
	性能要求
	*网络设备性能
	*支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	▲
	104 
	性能要求
	*网络设备性能
	*无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	采购人根据需要选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	▲
	105 
	性能要求
	*电源适配器性能
	*电源适配器电源效率
	是
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	效率越高越好，效率越高电源损失越低

	▲
	106 
	性能要求
	*待机性能
	*满载待机性能（LTP）
	是
	≥1.5 小时
	便携式计算机的续航时间越长越好

	▲
	107 
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量
	支持内存扩展可以扩充更多内存设备

	
	108 
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	/
	/

	▲
	109 
	功能要求
	*主板功能
	*主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	该功能为整机对 USB 外设损坏情况下的保护机制

	▲
	110 
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	/

	▲
	111 
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	否
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	/

	▲
	112 
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	▲
	113 
	功能要求
	*显卡功能
	*显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	显示数据和模式越多越好

	
	114 
	功能要求
	*外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/
	/

	
	115 
	功能要求
	*外设功能
	传声器降噪
	否
	/
	/

	
	116 
	功能要求
	*外设功能
	音频处理功能
	否
	/
	/

	
	117 
	功能要求
	*外设功能
	键盘背光
	否
	/
	/

	
	118 
	功能要求
	*外设功能
	触控板多点触控
	否
	/
	/

	▲
	119 
	功能要求
	*外设功能
	*光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	/

	▲
	120 
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	/

	▲
	121 
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	▲
	122 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡频段
	否
	支持双频段
	一般无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz

	
	123 
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	否
	/
	/

	▲
	124 
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	▲
	125 
	功能要求
	*网络设备功能
	*蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本
	支持的蓝牙标准越高越好

	
	126 
	功能要求
	*网络设备功能
	有线网卡接口类型
	否
	/
	/

	▲
	127 
	功能要求
	*网络设备功能
	*无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分
	/

	
	128 
	功能要求
	*网络设备功能
	网络设备拆装
	否
	/
	/

	▲
	129 
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	4 段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	▲
	130 
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口类型，相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	▲
	131 
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	▲
	132 
	功能要求
	*外部接口功能
	*输入充电接口类型
	否
	DC in 或 Type-C 接口
	/

	
	133 
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	否
	/
	/

	
	134 
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	否
	/
	/

	
	135 
	功能要求
	*电源功能
	电池快充
	否
	/
	/

	▲
	136 
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	/

	▲
	137 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	▲
	138 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	▲
	139 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	/

	▲
	140 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	
	141 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	固件升级
	否
	/
	/

	▲
	142 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	▲
	143 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	▲
	144 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	▲
	145 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	▲
	146 
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	147 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/
	/

	
	148 
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	否
	/
	/

	
	149 
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	否
	/
	/

	
	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	/
	/

	
	151 
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	否
	/
	/

	
	152 
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	否
	/
	/

	▲
	153 
	可靠性要求
	*存储设备
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	▲
	154 
	可靠性要求
	*存储设备
	*机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	寿命越长越好

	▲
	155 
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	采购人可根据实际需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好

	▲
	156 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	键盘按键寿命值越大越耐用

	▲
	157 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	鼠标按键寿命值越大越耐用

	▲
	158 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	▲
	159 
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	是
	≥4 万小时
	寿命越长越耐用

	▲
	160 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	▲
	161 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	162 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	163 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	164 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	165 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的自由跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	166 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	▲
	167 
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	▲
	168 
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	▲
	169 
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	▲
	170 
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	▲
	171 
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	▲
	172 
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	▲
	173 
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	提供自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	▲
	174 
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	否
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	▲
	175 
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	▲
	176 
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	▲
	177 
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	▲
	178 
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	▲
	179 
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	▲
	180 
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	▲
	181 
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	/

	▲
	182 
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	▲
	183 
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	▲
	184 
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	185 
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	▲
	186 
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	▲
	187 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	▲
	188 
	供应保障要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	189 
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	否
	/
	/

	
	190 
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	/
	/

	
	191 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/
	/

	
	192 
	安全要求
	*整机安全性要求
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	采购人根据需要选择产品是否配备安全物理锁，支持此功能能够增加安全性

	▲
	193 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*信息安全基本要求
	否
	 a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
 b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
 c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	▲
	194 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	▲
	195 
	安全要求
	*整机安全性要求
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	/



三、其他项目相关要求
1．投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2. 检测的标准依据国家有关规定执行。
3．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
4.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
5.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。
6.质量保证期为3年，从验收合格之日起开始计算。
7.售后服务及保修
在建设项目中，提供如下服务承诺：
①项目验收结束后，提供3年免费服务，提供软件的免费升级更新。
②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；
③提供7×24小时响应服务；
④所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点；
⑤保证所投设备之间有良好互联性及兼容性；
在保修期内，投标方负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。投标方在保修期内每一季度一次巡检。
8.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。
9.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
10.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。
11.根据选择产品的节能环保情况，投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。
12.投标人应在投标文件中提供项目团队管理人员配置、类似项目业绩证明材料。
13.投标人根据本项目特点及采购人实际情况，在投标文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。
14.投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。
15.投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
16.投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。
四、验收方式及标准
1.验收组织方式：自行组织委托第三方组织
         验收主体：    河南信息统计职业学院         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）        否
验收组织的其他事项：                
2.履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收  
3.履约验收方式：一次性验收         
               分期/分项验收：           
4.履约验收程序： 履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】     
5.履约验收的内容： 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】         
6.履约验收标准：履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】             
7.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
8.履约验收其他事项：                                       
4.履约验收程序：
（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。
（3） 质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。 
5.履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。                                     
6.履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。 
7.是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
8.履约验收其他事项：     无      


[bookmark: _Toc358334306]第七章 评标方法和标准
[bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2]
一、评标方法
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3]二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2.签字盖章签章符合招标文件要求；
3.投标有效期符合招标文件要求；
4.投标报价未超出最高限价；
5.投标文件无重大或不可接受的偏差；
6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；
[bookmark: _Hlk142994671]7. ▲代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝；
8.招标文件及法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3]三、详细评审
1．澄清有关问题
[bookmark: _Toc577657209_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2074264070_WPSOffice_Level3]1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
[bookmark: _Toc75126242_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1647555423_WPSOffice_Level3]2.政府采购异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3．综合比较与评价
3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。
3.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
3.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。
3.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc131500600_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc648016321_WPSOffice_Level3][bookmark: _Hlk225773629]
四、评分标准（满分100分）
	[bookmark: _Hlk212718346]评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值

	报价部分
（30分）
	报价
	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。
	30

	技术部分
（35分）
	技术参数
	评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：
1、带▲的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。 
[bookmark: _Hlk212718903]2、带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，共30项，共30分，每有一项不满足的扣1分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。
3、非★且非▲号的技术参数及功能要求，共5分，每有1条不满足扣0.2分，超过25条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。
注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	35

	综合部分
（35分）
	业绩
	提供投标人自 2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。
证明材料要求：
1.业绩合同：需提供完整合同的扫描件。
2.发票：必须提供全额发票的扫描件，发票金额要与合同金额相符。
3.用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。
业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。
	3

	
	快递包装
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。
	2

	
	项目团队管理人员配置
	1、项目经理具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的一级通信与广电工程建造师注册证书得1.5分，具备中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书得1.5分，该项最高得3分。
2、每提供一个项目团队成员的中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师证书得0.5分，最多得2分。
	5

	
	实施方案
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 7分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。
	7

	
	培训方案
	投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等评分。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 7分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	7

	
	售后服务
	根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 7 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	7

	
	节能环保产品
	本项目中的家具类产品，投标人或核心产品制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），且认证内容须与采购需求相关，否则不予认可.
要求：投标人在投标文件中提供证书原件扫描件，每提供一项得2分，最高得2分。
	2

	
	
	本项目中的台式计算机、便携式计算机、电视机、平板电脑，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书0.5分，最多得2分。
投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
	2
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政府采购货物买卖合同



项目名称：河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

[bookmark: _Toc22209]

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   河南信息统计职业学院   （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称： 河南信息统计职业学院统计与大数据产教融合实训基地学术报告厅整体提升施工项目  
         采购项目编号： 豫财招标采购-2026-229 
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
          是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
          否
    （4）政府采购组织形式： 政府集中采购   部门集中采购   分散采购
（5）政府采购方式： 公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商
                   询价  单一来源  框架协议  其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是       否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是     否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是    否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包： 是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     在验收合格之日起，30日历日一次性付清              
分期付款：  合同签订后，由采购人支付合同价款的 75 %作为预付款；全部到货且采购人接收验收合格后，由采购人支付合同价款的25%。                                                       
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：      年     月     日，完成日期：      年     月     日。
（2）履约地点： 河南信息统计职业学院（郑东新区金龙路刘集街）
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
    收取履约保证金金额：   合同总金额的5%              
    履约担保期限： 应当自本合同生效之日起至本项目验收合格之日止。   
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                 
4. 合同验收
（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织
         验收主体：    河南信息统计职业学院         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收  
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收：           
（4）履约验收程序：   履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】           
（5）履约验收的内容： 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】         
（6）履约验收标准：    履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】             
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是   否）
（8）履约验收其他事项：                      
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	3年，从验收合格之日起开始计算。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	/

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	/

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/
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第九章 附件
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各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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