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第一章 投标邀请
河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目-公开招标公告
项目概况
 河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目 招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月26日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc1811351892_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2031125453_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1853601844_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1456310841_WPSOffice_Level2]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc120342159_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc632830029_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2136105441_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1019416_WPSOffice_Level3]1、项目编号：豫财招标采购-2026-891
[bookmark: _Toc1331877378_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc997609044_WPSOffice_Level3]2、项目名称：河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目
3、采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc91128674_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc654106674_WPSOffice_Level3]4、预算金额：9230000元
[bookmark: _Toc1585577024_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1882423541_WPSOffice_Level3]最高限价：9230000元
5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20260219-1
	河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目 
	9230000
	9230000


[bookmark: _Toc1866155745_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1031072132_WPSOffice_Level3]（1）采购内容：河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目，包含2套分布式存储、4台存储业务交换机、4台管理交换机、3台空间数据库集群、3台图数据库、3台非关系数据库集群、6台应用服务器集群、4台GIS集群、5台计算集群、1台高性能服务器、3套数据库系统、34套操作系统、8套中间件、1台运维安全管理系统，设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。
（2）交货期：合同签订后10日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
（3）交货地点：河南省测绘地理信息技术中心（河南省郑州市金水区黄河路8号）
（4）质量标准：合格。
（5）质量保证期：3年，从验收合格之日起开始计算。
6.合同履行期限：同交货期
[bookmark: _Toc1547155158_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc804008546_WPSOffice_Level3]7.本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc1075148766_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1454916570_WPSOffice_Level3]8.是否接受采购进口产品：否
9.是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc2026118901_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc407944620_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1298400066_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc584363550_WPSOffice_Level2]二、申请人资格要求：
[bookmark: _Toc288167634_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc795001869_WPSOffice_Level3]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc1004075335_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc282163985_WPSOffice_Level3]2.落实政府采购政策满足的资格要求：
无
3. 本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc872248170_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1144697108_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc295468326_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2045253496_WPSOffice_Level2]无
三、获取招标文件
1.时间：2026年8月5日至2026年8月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元 
[bookmark: _Toc2091398558_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1361166934_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1432496505_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc994305580_WPSOffice_Level2]四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年8月26日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
[bookmark: _Toc2015382973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1501260250_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29068487_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc843072336_WPSOffice_Level2]五、开标时间及地点
1.时间：2026年8月26日09时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc1101443234_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc847108981_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc74330375_WPSOffice_Level2]2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc1299643612_WPSOffice_Level2]六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
[bookmark: _Toc1765891161_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc271688487_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc934758795_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1849985481_WPSOffice_Level2]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc1844119755_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104417590_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1643921422_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1528591159_WPSOffice_Level2]本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
[bookmark: _Toc116085146_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1644240802_WPSOffice_Level3]1. 采购人信息 
名称：河南省测绘地理信息技术中心 
地址：郑州市金水区纬二路10号
联系人：屈万新
联系方式：0371-65919315
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
3.项目联系方式
项目联系人：屈万新
联系方式：0371-65919315
[bookmark: _Toc888082094][bookmark: _Toc826019295][bookmark: _Toc827828127_WPSOffice_Level1]

第二章 投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内      容

	1.2
	采购项目：河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目 

	1.3
	采购编号：豫财招标采购-2026-891

	1.4
	采购项目简要说明：见“第一章 投标邀请”

	2.2
	采购人：河南省测绘地理信息技术中心
地址：郑州市金水区纬二路10号
联系人：屈万新
联系方式：0371-65919315
邮箱：289285877@qq.com

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
邮箱：hnggzyzfcg@163.com

	2.5.1
	是否为专门面向中小企业采购：否

	2.5.2
	是否接受进口产品：否

	4
	踏勘现场：
不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。
组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.6
	是否允许联合体投标：否

	16
	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标一个包

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。
（2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	19
	投标货币：人民币。

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31.3
	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明等）；
（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供投标人自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定；
（6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人提供关联关系名单，不满足本项的各投标人资格均不合格）；
（8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。

	31.4
	信用记录:
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

	35.6
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。
本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求”。

	36.2
	支持本国产品内容：
适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
□不适用

	37.1
	评标方法：综合评分法。
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

	38
	（1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人
（2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

	41.1
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：合同总金额的5%

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
核心产品： 分布式存储 

	50.2
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。
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[bookmark: _Toc754728636][bookmark: _Toc2118786865_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc755709613][bookmark: _Toc511855247][bookmark: _Toc194396107][bookmark: _Toc309192439][bookmark: _Toc653624039][bookmark: _Toc580298809][bookmark: _Toc1426170078][bookmark: _Toc1341383622_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc540794793][bookmark: _Toc1484219635][bookmark: _Toc876903712][bookmark: _Toc1069896118_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc457436968_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc672784450_WPSOffice_Level1]第三章 投标人须知
[bookmark: _Toc1420306246][bookmark: _Toc587412607][bookmark: _Toc1875035149][bookmark: _Toc795505054][bookmark: _Toc1605126531][bookmark: _Toc940441734][bookmark: _Toc1597513343][bookmark: _Toc753331058][bookmark: _Toc1724158210_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1698066625][bookmark: _Toc72595909_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1820077040_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc225324457][bookmark: _Toc1053718759_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6348]一、说  明
1.适用范围
[bookmark: _Toc196648728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc532150620_WPSOffice_Level3]1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。
[bookmark: _Toc900722191_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1359847161_WPSOffice_Level3]1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc334765003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1512585633_WPSOffice_Level3]1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc2062433103_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1513112147_WPSOffice_Level3]1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。
2.定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。
2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。
2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。
2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。
2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。
3.投标费用
投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc284337471][bookmark: _Toc337225031][bookmark: _Toc441214089]4.踏勘现场
4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
5.知识产权
所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8.市场主体信息库
（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。
（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。
9.采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

[bookmark: _Toc1090042493_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1225442179_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc923512225_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc812246970][bookmark: _Toc1145263954][bookmark: _Toc1613525329][bookmark: _Toc601554517][bookmark: _Toc60779224][bookmark: _Toc28660129][bookmark: _Toc2021756318][bookmark: _Toc1045699149][bookmark: _Toc1035752825]二、招标文件
10.招标文件的组成
10.1   招标文件共八章，构成如下：
第1章  投标邀请
第二章  投标人须知前附表
第三章  投标人须知
第四章  资格证明文件格式
第五章  投标文件格式
第六章  项目需求及技术要求
第七章  评标方法和标准
第八章  政府采购合同
第九章  附件
10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。
11. 招标文件的澄清与修改
11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。
11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。
11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。
[bookmark: _Hlk86850585][bookmark: _Hlk86850663]11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12.投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

[bookmark: _Toc933740821_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1289807408][bookmark: _Toc1106273699][bookmark: _Toc760401867][bookmark: _Toc395976497][bookmark: _Toc587380469_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1060332415][bookmark: _Toc993246922][bookmark: _Toc1317763722][bookmark: _Toc1078664286_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1574480330][bookmark: _Toc868408535]三、投标文件的编制
13.投标语言
投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
14.投标文件计量单位
除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件的组成
投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。
17.投标文件编制
17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。
18.投标报价
18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。
18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
19.投标货币
除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
20.投标人资格证明文件
依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
21.投标人商务、技术证明文件
21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22.投标函
22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。
22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
（2）在投标文件中有意提供虚假材料；
（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。
23.投标保证金
[bookmark: _Toc975469575_WPSOffice_Level3]本项目投标人无需提交投标保证金。
24.投标有效期
24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。
24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。
25.投标文件形式和签署
25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。
25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。
25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
25.6其他形式的投标文件一律不接受。

[bookmark: _Toc99171812][bookmark: _Toc814900001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1446727086][bookmark: _Toc340063481][bookmark: _Toc1958475392][bookmark: _Toc99139981][bookmark: _Toc477778366][bookmark: _Toc2066227387][bookmark: _Toc269831806][bookmark: _Toc1602167768_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc689398289_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1517317572]四、投标文件的上传
26.投标文件的上传
26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。
26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。
27.投标截止时间
27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。
27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。
28.迟交的投标文件
投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
29.投标文件的修改和撤回
29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。
29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。
29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

[bookmark: _Toc960388964][bookmark: _Toc1239968650][bookmark: _Toc1130786219][bookmark: _Toc1744903856_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc516757662_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc874621790][bookmark: _Toc1550393937_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc516778272][bookmark: _Toc1288741030][bookmark: _Toc1109071882][bookmark: _Toc705042226][bookmark: _Toc229139457]五、开标与评标
30.开标
30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。
30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。
30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。
31.资格审查
[bookmark: _Toc1584989513_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc694141672_WPSOffice_Level3]31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。
[bookmark: _Toc1693296442_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1493406836_WPSOffice_Level3]31.2合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc1285333830_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1971674233_WPSOffice_Level3]31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1102086292_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc468577997_WPSOffice_Level3]31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。
32.评标委员会
32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。
32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
33.投标文件的澄清
33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。
33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
33.5投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
34.投标文件的符合性审查
34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。
34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35.投标的评价
35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为投标（响应）报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述①至④情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于③情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。
（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
35.5 正版软件的要求
投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
35.6商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
36.评标价的确定
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：
（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
37.评标结果
37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.推荐中标候选人原则及标准
除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项
39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。
39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
39.6评标结束后，概不退还投标文件。
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40.确定中标人
40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。
40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
41.发布中标公告及发出中标通知书
41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。
41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。
41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有投标的权利
如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。
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43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。
44.合同授予时追加采购货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金
中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。
47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
48.招标代理费
本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。
49.质疑的提出与接收
49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。
49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。
49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

[bookmark: _Toc1766978063_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2042622906][bookmark: _Toc1400468441][bookmark: _Toc65811364][bookmark: _Toc1108985532][bookmark: _Toc2106161628_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1789726127][bookmark: _Toc691566780][bookmark: _Toc1226187921][bookmark: _Toc1615377744][bookmark: _Toc2050602757_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc512476358]八、需要补充的其他内容
50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

[bookmark: _Toc300363790][bookmark: _Toc335147862_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc308141697][bookmark: _Toc1340807913][bookmark: _Toc63558279_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1772010121][bookmark: _Toc839610870][bookmark: _Toc642928449_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1644299675][bookmark: _Toc74311171][bookmark: _Toc2100027940][bookmark: _Toc764191523_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc140667688][bookmark: _Toc893337798][bookmark: _Toc2024009066][bookmark: _Toc310774132_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1839196008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc237350522_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1415346380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1595406418][bookmark: _Toc245603268][bookmark: _Toc1681859708][bookmark: _Toc208470034][bookmark: _Toc1033050500][bookmark: _Toc1375616047_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc602951741]
第四章 资格证明文件格式

河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目




资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-891


投标人（企业电子签章）：


[bookmark: _Toc32436634_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1004915804_WPSOffice_Level3]

目 录

[bookmark: _Toc561764264_WPSOffice_Level2]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
[bookmark: _Toc317745705_WPSOffice_Level2]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc294801548_WPSOffice_Level2]三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc749118665_WPSOffice_Level2]四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc865995009_WPSOffice_Level2]五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
六、关联关系名单
七、其他资格证明文件






[bookmark: _Toc1892257381_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc442868323][bookmark: _Toc740001715][bookmark: _Toc1666758381]

[bookmark: _Toc1541909372_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc831756679][bookmark: _Toc1950934252][bookmark: _Toc1480748811][bookmark: _Toc730361247][bookmark: _Toc1876865389][bookmark: _Toc503852734][bookmark: _Toc262140077][bookmark: _Toc1274130635][bookmark: _Toc1793820901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc416910222]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明




说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc2081420463_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc67715126_WPSOffice_Level3]      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc1215272460_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc781251951_WPSOffice_Level3]      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
[bookmark: _Toc456633459_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1215314597][bookmark: _Toc868984799][bookmark: _Toc1557063548][bookmark: _Toc1319467764]

[bookmark: _Toc1494493586][bookmark: _Toc1587241248][bookmark: _Toc574791252][bookmark: _Toc1518204884][bookmark: _Toc937091873]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度





说明：
提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明。
[bookmark: _Toc1968479748][bookmark: _Toc942688044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1998858666][bookmark: _Toc1125237527][bookmark: _Toc436443482][bookmark: _Toc108935773][bookmark: _Toc1735681444][bookmark: _Toc1079740645][bookmark: _Toc2082821673][bookmark: _Toc1656782056][bookmark: _Toc1030212309]
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。



[bookmark: _Toc883013156][bookmark: _Toc148345819_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1044148797][bookmark: _Toc173874035][bookmark: _Toc634123008][bookmark: _Toc29306536][bookmark: _Toc642483276][bookmark: _Toc937672964][bookmark: _Toc1695519598][bookmark: _Toc1152943509][bookmark: _Toc231434114]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
致：河南省测绘地理信息技术中心
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-891的河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目的投标，并做出如下承诺：
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：


日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc1835514155][bookmark: _Toc2139213640][bookmark: _Toc1989881438][bookmark: _Toc1625950936][bookmark: _Toc2058865505][bookmark: _Toc897167010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1554412966][bookmark: _Toc1206650936][bookmark: _Toc242026376][bookmark: _Toc288533216][bookmark: _Toc568241575]
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Hlk103703179]致：河南省测绘地理信息技术中心
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-891的河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目的投标，并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc996756161][bookmark: _Toc1237822054][bookmark: _Toc1462517689][bookmark: _Toc1614236527][bookmark: _Toc474620139][bookmark: _Toc2073666225_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1267967234][bookmark: _Toc250382630][bookmark: _Toc1412570441][bookmark: _Toc1938095027]说明：
1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
[bookmark: _Toc1929226479][bookmark: _Toc1888555944][bookmark: _Toc1445600282][bookmark: _Toc1562600580][bookmark: _Toc1889987960][bookmark: _Toc1306770718][bookmark: _Toc1179847034][bookmark: _Toc807820015][bookmark: _Toc237482121][bookmark: _Toc12832414]3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
六、关联关系名单
	序号
	单位名称
	关系类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日



说明：
1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
3.投标人虚假说明的，后果自负。


七、其他资格证明文件



说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。
2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
[bookmark: _Toc6422905][bookmark: _Toc1368632420_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1580344845_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1093923690_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc136706314][bookmark: _Toc744081619][bookmark: _Toc897589225][bookmark: _Toc973283021][bookmark: _Toc1264393349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc37981781][bookmark: _Toc1378165390][bookmark: _Toc1311641928][bookmark: _Toc1154266934_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1017563642][bookmark: _Toc1731438942][bookmark: _Toc1398644272]
第五章 投标文件格式

 河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目 




投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-891
 
投标人（企业电子签章）：


目  录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格
四、企业声明函
五、商务条款偏离表
六、技术规格偏离表
七、综合证明文件
八、其他文件
九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）



[bookmark: _Toc296336852][bookmark: _Toc1032668283][bookmark: _Toc520566279][bookmark: _Toc796765497][bookmark: _Toc1383476989][bookmark: _Toc653176911][bookmark: _Toc1166680205][bookmark: _Toc1004533822][bookmark: _Toc343930138]
一、投标函

致：河南省测绘地理信息技术中心 
我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2026-891 的 河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；
②中标后不依法与采购人签订合同；
③在投标文件中提供虚假材料。
(12)                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：       

日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc74240237][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc2582321][bookmark: _Toc228367634][bookmark: _Toc1552610899][bookmark: _Toc942115178][bookmark: _Toc1472753336][bookmark: _Toc2113425695]
二、法定代表人身份证明书

致: 河南省测绘地理信息技术中心
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。


投标人（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人投标的无需提供。
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[bookmark: _Toc1046173163][bookmark: _Toc284882205][bookmark: _Toc1255393211][bookmark: _Toc374312795][bookmark: _Toc320103337]三、投标报价表格
[bookmark: _Toc1289935819][bookmark: _Toc562840553][bookmark: _Toc55824951]1. 投标主要内容汇总表
	采购编号：豫财招标采购-2026-891
	金额单位：元人民币



	采购项目
	河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货期
	

	交货地点
	

	质量标准
	合格

	质量保证期
	   年，从验收合格之日起开始计算

	投标保证金
	0元

	投标有效期
	

	付款方式
	满足招标文件要求

	合同条款
	满足招标文件要求

	其他声明
	



投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：

[bookmark: _Toc1901647701][bookmark: _Toc145274497][bookmark: _Toc1593252031][bookmark: _Toc1752312956]
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[bookmark: _Toc517460750][bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc2036135302]2. 投标分项报价表
	采购编号：豫财招标采购-2026-891
	金额单位：元人民币



	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


[bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc643738620][bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc299604904]         法定代表人（个人电子签章）：                  
投标人（企业电子签章）：                 
注：格式可自拟。

[bookmark: _Toc1221324939][bookmark: _Toc1251267079][bookmark: _Toc821511257][bookmark: _Toc131578556][bookmark: _Toc1360147113]四、企业声明函
中小企业声明函（货物）
（投标人提供小型、微型企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 河南省测绘地理信息技术中心的  河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             


说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函
（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人（企业电子签章）：             
日　期：             

残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（企业电子签章）：             
日　期：             



备注：
1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


残疾人福利性单位声明函（制造商）
（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


制造商（企业电子签章）：             
日　期：             




备注：
1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


关于符合本国产品标准的声明函
 （投标人提供本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
____________________________________________________________________    
   1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


商品包装和快递包装承诺书

致：河南省测绘地理信息技术中心
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-891 的河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目的投标，并做出如下承诺：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    



投标人（企业电子签章）：             
日　期：             





五、商务条款偏离表
  
	采购编号：豫财招标采购-2026-891 
	



	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Hlt520350957][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274911][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273973][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Toc142693684][bookmark: _Toc987616865][bookmark: _Toc960186873][bookmark: _Toc37830125][bookmark: _Toc104654542][bookmark: _Toc1764653932][bookmark: _Toc804892690]
六、技术规格偏离表

	采购编号：豫财招标采购-2026-891
	



	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc91783675][bookmark: _Toc374912780][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc447654087][bookmark: _Toc960541360][bookmark: _Toc1279155327][bookmark: _Toc89037649]
七、综合证明文件
[bookmark: _Toc1974888321][bookmark: _Toc71543326][bookmark: _Toc947281468][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc751864404]1.综合实力
根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

[bookmark: _Toc2110045194][bookmark: _Toc799340312_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1849820970][bookmark: _Toc71543327][bookmark: _Toc973020382][bookmark: _Toc619505013]2.类似项目业绩
附表：相关项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。
（2） 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
（3） 招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
[bookmark: _Toc1027952896][bookmark: _Toc2003764980][bookmark: _Toc203536082][bookmark: _Toc741327320][bookmark: _Toc349828394][bookmark: _Toc297277348][bookmark: _Toc71543334][bookmark: _Toc1342357120][bookmark: _Toc1405132080][bookmark: _Toc1276166143][bookmark: _Toc1642658699]
八、其他文件


[bookmark: _Toc5020514][bookmark: _Toc1478433670]九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	

	本国
产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	生产厂址
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本国产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：
1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
4、无适用政府采购政策产品，可不填。



第6章 项目需求及技术要求
1、 [bookmark: _Hlk225773534][bookmark: _Toc2134447957][bookmark: _Toc450869757][bookmark: _Toc2055339244_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2103487907_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1228469917][bookmark: _Toc342626813][bookmark: _Toc1203796512][bookmark: _Toc1281126177_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1220109555_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1278987015][bookmark: _Toc1658402222_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc577545602][bookmark: _Toc1364277335][bookmark: _Toc876002453]采购清单（如前后数量不一致，以本表为准）
表1采购标的汇总表
	[bookmark: _Toc25523]序号
	类别
	设备名称
	数量
	单位
	所属行业
	节能产品类型
	环境标志产品类型

	1 
	数据存储
	分布式存储
	2
	套
	工业
	/
	/

	2 [bookmark: _Hlk226097133]
	
	存储业务交换机
	4
	台
	工业
	/
	/

	3 
	
	管理交换机
	4
	台
	工业
	/
	/

	4 [bookmark: _Hlk226097039]
	数据库服务器
	空间数据库集群
	3
	台
	工业
	/
	优先环保

	5 
	
	图数据库
	3
	台
	工业
	/
	优先环保

	6 [bookmark: _Hlk226097212]
	
	非关系数据库集群
	3
	台
	工业
	/
	优先环保

	7 
	应用服务器
	应用服务器集群
	6
	台
	工业
	/
	优先环保

	8 [bookmark: _Hlk226097243]
	
	GIS集群
	4
	台
	工业
	/
	优先环保

	9 [bookmark: _Hlk226097338]
	
	计算集群
	5
	台
	工业
	/
	优先环保

	10 
	
	高性能服务器
	1
	台
	工业
	/
	优先环保

	11 
	数据库系统
	数据库系统
	3
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	12 
	操作系统
	操作系统
	34
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	13 
	中间件
	中间件
	8
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	14 
	安全设备
	运维安全管理系统
	1
	台
	工业
	/
	/


指标按重要性分为“★”、“▲”和不加符号项。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，未加符号项则表示一般指标项。“/”表示不作要求。
2、 技术参数
表2 实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目采购技术要求
	序号
	名称
	技术参数要求

	1 
	分布式存储
	★分布式存储系统1套，包含4个分布式存储服务器节点，1套分布式存储软件，提供不少于本次硬件的数据总容量永久授权，分布式系统的所有软件功能全部激活（提供承诺函，格式自拟）。
一、分布式存储软件技术要求
▲1、采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能（提供承诺函，格式自拟）；
2、所投产品组成的集群可同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象、大数据存储服务授权许可, 方便灵活选择部署方式；
3、存储集群支持扩展节点不小于2千节点，存储总容量空间可提供不低于EB级（提供承诺函，格式自拟）；
▲4、所投产品支持全局聚合策略将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件（提供承诺函，格式自拟）；
5、为保障集群性能稳定，要求所投产品能检测出集群中的慢盘和网络亚健康异常网口，并进行告警；
6、支持桶内对象可跨存储池进行存储；
▲7、所投产品支持数据副本和纠删码K+M方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；纠删码最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，副本支持2-8副本（提供承诺函，格式自拟）；
▲8、所投产品支持文件快速遍历，10万个文件遍历耗时小于5秒，100万个文件遍历耗时小于1分钟（提供承诺函，格式自拟）；
▲9、所投产品支持基于文件和目录的WORM功能，文件进入保护期后，文件只能被读取，不可进行修改，写入，删除等操作（提供承诺函，格式自拟）；
10、提供三年软件升级维保服务。
二、分布式存储服务器技术要求
1、机型：4U机架式服务器，配置导轨，
2、处理器：配置≥2 颗国产ARM架构处理器，单处理器核心≥32，主频≥2.6GHz；
3、内存：配置≥256GB  DDR4内存；最大可扩展内存≥1TB，支持内存纠错等高级功能；
★4、存储：最大可支持≥40块硬盘；配置≥2块600G SAS硬盘，≥4块7.68TB U.2 Nvme SSD硬盘，配置≥36块（≥16TB） SAS HDD机械硬盘（提供承诺函，格式自拟）；
5、阵列控制器：支持RAID 0/1/5/10/50等，可配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护；
6、网卡：支持≥2个灵活IO网络插卡，配置≥2张双口25G光网卡（含光模块），配置≥4个千兆电口；
7、电源：配置≥2个2000W热插拔冗余电源模块；
8、故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，包含故障诊断数码管：可显示服务器有部件故障；具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断报警功能；支持基于部件的精准故障诊断，方便部件故障定位和更换；
▲9、产品可靠性：提供MTBF时间≥40万小时证书（提供承诺函，格式自拟）；
10、抗震能力：设备应具备不小于7级烈度抗震能力（提供承诺函，格式自拟）；
11、服务：提供原厂三年保修服务，保修期内故障硬盘介质保留服务。

	2 
	存储业务交换机
	1、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研，提供承诺函，格式自拟；
2、交换能力：交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps（以官网或彩页最小值为准）；
3、接口要求：48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和8个40G/100G QSFP28端口（支持拆分为10G/25G端口使用），≥1个扩展插槽，支持扩展4个10G端口；
4、内置存储容量：≥240GB SSD（固态硬盘），用于存储操作系统镜像、日志文件及运维数据；
5、支持M-LAG和S-MLAG技术，实现多台设备间的链路聚合；
6、支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF；支持IPv6静态路由，OSPFV3，RIPng，ICMPv6，NDP；
7、支持BGP EVPN VXLAN，实现数据中心网络扩展；
▲8、无损网络：支持基于RDMA的无损存储网络，支持ECN及PFC拥塞控制机制（提供承诺函，格式自拟）；
9、实配可热插拔的冗余双电源，实配4块风扇；
10、配置：配置8个25G多模光模块，配置75个10G多模光模块，配置4个100G多模光模块；1条5米100G QSFP28有源光缆（含模块）；
11、提供3年原厂质保服务。

	3 
	管理交换机
	1、关键芯片（CPU、交换芯片）为国产自研
2、交换能力：交换容量≥750Gbps，包转发率≥360Mpps，以官网或彩页最小值为准；
3、接口要求：≥48 个 10/100/1000M 电口，≥4 个 1/10G SFP + 光口，≥1 个 Console 口，≥1 个 MGMT 口，≥1 个 USB 口;
4、实配可插拔冗余电源；
5、配置 4 个万兆多模光模块;
6、MAC 表项≥32K，提供承诺函，格式自拟；
7、支持 VPC 或 M-LAG 技术，实现多台设备间的链路聚合
8、支持 IPv4 静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持 uRPF 检测和 VRF；支持 IPv6 静态路由，OSPFV3，RIPng，ICMPv6，NDP等
9、BGP 协议支持 MD5 加密（可选支持 SM3 国密加密）
10、提供 3 年原厂质保服务

	4 
	空间数据库集群
	详见附表1

	5 
	图数据库
	详见附表2

	6 
	非关系数据库集群
	详见附表3

	7 
	应用服务器集群
	详见附表4

	8 
	GIS集群
	详见附表5

	9 
	计算集群
	详见附表6

	10 
	高性能服务器
	详见附表7

	11 
	数据库系统
	详见附表8

	12 
	操作系统
	详见附表9

	13 
	中间件
	1、兼容主流国产关系型数据库（包括但不限于达梦、金仓、瀚高、优炫、神通等安全可靠名录内的数据库产品），适配国产软硬件运行环境；
2、符合GB/T 36327-2018标准，支持Jakarta EE 9及以上规范；
3、支持百万级并发，性能优于开源Tomcat，支持集群部署、弹性伸缩与故障自愈；
4、具备权限管控、操作审计、可视化运维能力，满足安全合规要求；
5、提供原厂三年维保及软件免费升级服务。

	14 
	运维安全管理系统
	1、 默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200；
2、 规格≥1U，内存大小≥8G，国产CPU和操作系统，满足国产化要求；
3、 硬盘容量≥1.92TSSD；
4、 接口≥6个千兆电口，4个千兆SFP光口，提供不少于3年软件升级及硬件质保；
5、 为提升运维便捷性，兼容现有操作习惯：支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用Xshell、Putty、WinSCP、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；
6、 为支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（提供承诺函，格式自拟）；
7、为提升运维登录安全性，强化权限双重管控：支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权；支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（提供承诺函，格式自拟）；
8、为保障运维过程安全，实现泄露行为可追溯：为保证运维过程中安全性，避免截图拍照等造成泄露无法溯源，设备支持运维水印、录像水印、监控水印开启关闭功能（提供承诺函，格式自拟）。
9、支持B/S资源防跳转功能，运维人员仅能访问授权的B/S资源。



附表1
	空间数据库集群

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，ARM架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 16 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘单盘可用容量应不小于 2.4TB
b)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 1.92TB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	a)配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 1 块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 4 块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡实配电容掉电保护
	/

	
	59 
	
功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.6GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥24
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥24MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	实配SAS硬磁盘转速不低于10000rpm
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


 


附表2
	图数据库

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，ARM架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 16 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘单盘可用容量应不小于 2.4TB
b)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	a)配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 1 块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 4 块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡实配电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.6GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥24
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥24MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	实配SAS硬磁盘转速不低于10000rpm
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


附表3
	非关系数据库集群

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，ARM架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 16 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘单盘可用容量应不小于10TB
b)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 3.84TB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	a)配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2 块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于6 块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡实配电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.6GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥24
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥24MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	实配SAS硬磁盘转速不低于7200rpm
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


附表4
	应用服务器集群

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，C86架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 16 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	配备固态盘，实配盘数应不小于4块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡支持电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.5GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥16
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥32MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥16GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	/
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


附表5
	GIS集群

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，C86架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 32 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	整机最大支持≥8个全高全长双宽GPU卡，本次需配置满足4张双宽GPU卡的套件，后续可直接插入≥4张双宽GPU卡；
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 3.84TB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	配备固态盘，实配盘数应不小于3块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为4U的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 2+2 冗余
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥4
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有较大冗余，满足整机后续扩展至8个全高全长双宽GPU卡后满载时的需求；单电源功率≥2200W
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	整机高度≥4U
供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡支持电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.7GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥32
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥64MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	/
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


附表6
	计算集群

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：2颗，C86架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 16 个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘单盘可用容量应不小于 2.4TB
b)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	a)配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0及以上接口；
b)配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 1 块；
b)配备固态盘，实配盘数应不小于 4 块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥2个千兆以太网RJ45接口；
配置≥2个万兆网口（含万兆多模光模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	/
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡支持电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.5GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥16
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥32MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥16GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	实配SAS硬磁盘转速不低于10000rpm
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 2GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/


附表7
	高性能服务器

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标1
	二级指标 1
	是否可以作为评分因素2
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	实配CPU数量：4颗，ARM架构；供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	主板规格
	主板支持CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	主板规格
	主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个
	/

	★
	4
	产品规格
	主板规格
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	主板规格
	PCIe 插槽接口
	否
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	主板规格
	主板PCIe插槽数量及规格
	是
	 a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； 
b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	/

	
	7
	产品规格
	主板规格
	特殊孔位及接口
	否
	/
	/

	★
	8
	产品规格
	主板规格
	板载网络接口
	否
	支持板载网络接口不少于 1 个1GE 网口
	/

	
	9 
	产品规格
	主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	否
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥16
	/

	★
	11
	产品规格
	内存规格
	内存规格
	否
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	内存规格
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	★
	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘规格
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	/

	★
	14
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配容量
	是
	配备固态盘
SATA SSD单盘可用容量不小于 480GB
NVMe SSD单盘可用容量不小于 3.84TB
	/

	★
	15
	产品规格
	存储规格
	硬盘接口类型
	否
	配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等
	/

	★
	16
	产品规格
	存储规格
	硬盘实配数量
	否
	SATA SSD≥2块
NVMe SSD≥2块
	/

	★
	17
	产品规格
	存储规格
	硬盘插槽数量及规格
	否
	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
	/

	
	18
	产品规格
	存储规格
	硬盘其他参数要求
	否
	[image: ]/
	/

	
	19
	产品规格
	RAID卡规格
	RAID卡支持的SAS接口数量
	是
	≥8
	/

	
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	否
	/
	/

	
	21
	产品规格
	HBA 卡规格
	HBA卡端口数量
	否
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	配置≥4个25Gb光接口（含25Gb多模模块）
	/

	
	23 
	产品规格
	网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	/
	/

	
	24 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡网口数量
	否
	/
	/

	
	25 
	产品规格
	网络规格
	独立网卡接口类型
	否
	/
	/

	
	26 
	产品规格
	网络规格
	板载网卡接口类型
	否
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等
	/

	★
	28
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口
	否
	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等
	/

	
	29
	产品规格
	外部接口规格
	特殊接口及孔位
	否
	/
	/

	
	30
	
	外部接口规格
	其他接口
	否
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 2+2 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	电源规格
	电源模块数量
	否
	≥4
	/

	★
	33
	产品规格
	电源规格
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	
	34
	产品规格
	电源 规格
	电源指示灯
	否
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	整机规格
	尺寸（高×宽×深）
	否
	整机高度≥4U
供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	/

	★
	37
	产品规格
	整机规格
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	/

	
	38
	产品规格
	整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	否
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	整机规格
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	
	40
	产品规格
	整机规格
	特殊机型环境适应性
	否
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	整机规格
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	整机规格
	噪声
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值
	/

	★
	43
	产品规格
	A I 计算单元规格
	A I 计算单元
	否
	配置OAM模组，不低于8块AI加速卡，单卡显存容量不低于64GB，支持多卡高速互联，提供总FP16 AI算力不低于2.0 PFLOPS
	/

	
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	否
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	/

	
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	否
	/
	/

	
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	否
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口
	否
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	
	49 
	功能要求
	主板功能
	主板防烧板设计
	否
	/
	/

	
	50 
	功能要求
	主板功能
	扩展功能
	否
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	网络
功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	CPU功能
	CPU计算处理功能要求
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	CPU功能
	CPU密码算法实现要求
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	★
	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	/

	
	55 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	否
	/
	/

	
	56 
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	/
	/

	
	57
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/50
	/

	★
	58
	功能要求
	RAID
卡功
能
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID 卡支持电容掉电保护
	/

	
	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	电源功能
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	
	63 
	功能要求
	整机功能
	其他功能
	否
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	
	65 
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	否
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	管理系统功能
	BIOS 固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	管理系统功能
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	
	69
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统功能
	否
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	/
	/

	
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	否
	/
	/

	
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	否
	/
	/

	★
	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU 等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	
	77 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	/
	/

	
	78 
	安全要求
	固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	否
	/
	/

	
	79 
	安全要求
	固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	/
	/

	
	80 
	安全要求
	固件安全要求
	内存故障隔离
	否
	/
	/

	
	81 
	安全要求
	固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	/
	/

	
	82 
	安全要求
	固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	否
	/
	/

	
	83 
	安全要求
	固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	/
	/

	
	84 
	安全要求
	固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	否
	/
	/

	
	85 
	安全要求
	固件安全要求
	内存地址隔离
	否
	/
	/

	
	86 
	安全要求
	固件安全要求
	内存存储阵列替换
	否
	/
	/

	
	87 
	安全要求
	固件安全要求
	安全启动
	否
	/
	/

	
	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	系统安全要求
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	系统安全要求
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	
	91 
	安全要求
	系统安全要求
	双因素鉴别
	否
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	系统安全要求
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	
	93 
	安全要求
	系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	系统安全要求
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	系统安全要求
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全要求
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	★
	97
	安全要求
	信息安全要求
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看
	/

	
	98 
	安全要求
	信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	否
	/
	/

	
	99 
	安全要求
	信息安全要求
	增强要求
	否
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.6GHz
	/

	★
	103
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 核数
	否
	≥48
	/

	★
	104
	性能要求
	CPU性能
	单 CPU 末级缓存容量
	是
	≥48MB
	/

	
	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB
	/

	★
	106
	性能要求
	内存性能
	内存速率
	是
	≥3200MT/s
	/

	
	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	/
	/

	★
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量
	否
	配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB
	/

	
	109 
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	是
	/
	/

	
	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	/
	/

	
	111 
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	否
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	部件兼容性要求
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	
	115 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	否
	/
	/

	
	116 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	否
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	部件兼容性要求
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	部件兼容性要求
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性要求
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	软件兼容性
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	软件兼容性
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	
	123
	兼容要求
	软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	是
	/
	/

	
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应要求
	是
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	服务响应
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	
	133 
	服务要求
	服务工具要求
	辅助工具
	否
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	服务工具要求
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	
	135 
	服务要求
	服务工具要求
	随机附开盖工具
	否
	/
	/

	
	136 
	服务要求
	服务工具要求
	代码迁移工具
	否
	/
	/

	
	137 
	服务要求
	服务工具要求
	性能分析工具
	否
	/
	/

	
	138 
	服务要求
	服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	否
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	服务工具要求
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	
	141
	服务要求
	增值服务
	服务保障升级
	否
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	增值服务
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	/

	
	143 
	服务要求
	增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145 
	供保要求
	供应链质量
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/




附表8
	数据库系统

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	标准是否允许作为评分因素
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	功能要求
	安装与升级
	数据库安装
	否
	a) 支持命令行或图形化的安装；
b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力；
c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；
d) 提供图形化软件组件管理向导工具
	/

	★
	2
	功能要求
	安装与升级
	数据库重启
	否
	a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；
b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常
	/

	★
	3
	功能要求
	安装与升级
	安装配置日志
	否
	a) 提供软件安装的日志记录功能；
b) 记录的软件安装信息完整正确；
c) 提供安装配置操作的日志记录功能；
d) 记录的配置操作信息完整正确
	/

	★
	4
	功能要求
	安装与升级
	升级维护
	否
	a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；
b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况
	/

	
	5
	功能要求
	安装与升级
	安装和升级的兼容性
	是
	支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似
	/

	★
	6
	功能要求
	安装与升级
	节点部署
	否
	a) 支持节点安装配置；
b) 支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上
	/

	★
	7
	功能要求
	数据配置
	参数配置
	否
	a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力
b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确
	/

	★
	8
	功能要求
	数据配置
	存储配置
	否
	a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能；
b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能；
c) 提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能；
d) 提供索引数据存储参数管理功能
	/

	★
	9
	功能要求
	数据配置
	内存配置
	否
	a) 提供数据库内存规划和配置建议；
b) 依据物理内存规划数据库可用内存；
c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小
	/

	★
	10
	功能要求
	SQL功能
	基础数据类型
	否
	a) 支持数值类型；
b) 支持字符类型；
c) 支持二进制类型；
d) 支持日期和时间类型；
e) 支持布尔类型；
f) 支持（大）文本类型；
g) 支持大对象类型
	/

	★
	11
	功能要求
	SQL功能
	扩展数据类型
	否
	支持间隔、XML、JSON等数据类型
	/

	★
	12
	功能要求
	SQL功能
	自定义数据类型
	否
	具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求
	/

	★
	13
	功能要求
	SQL功能
	数据存储基础功能
	否
	支持基础数据类型
	/

	★
	14
	功能要求
	SQL功能
	数据存储增强功能
	否
	a) 支持扩展数据类型；
b) 支持自定义数据类型
	/

	★
	15
	功能要求
	SQL功能
	数据检索基础功能
	否
	支持基础数据类型
	/

	★
	16
	功能要求
	SQL功能
	数据检索增强功能
	否
	a) 支持扩展数据类型；
b) 支持自定义数据类型；
c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索
	/

	★
	17
	功能要求
	SQL功能
	核心SQL能力
	否
	a) 支持左外连接；
b) 支持右外连接；
c) 支持内连接；
d) 支持全连接
	/

	★
	18
	功能要求
	SQL功能
	字符集
	否
	中文字符集符合GB 18030的要求
	/

	★
	19
	功能要求
	SQL功能
	常用操作符
	否
	a) 支持逻辑操作符及相关运算；
b) 支持比较操作符及相关运算；
c) 支持算术运算符及相关运算
	/

	★
	20
	功能要求
	SQL功能
	条件表达式
	否
	a) 支持对比条件表达式；
b) 支持逻辑条件表达式；
c) 支持空值条件表达式；
d) 支持等于条件表达式；
e) 支持模式匹配条件表达式；
f) 支持区间条件表达式；
g) 支持IN条件表达式；
h) 支持存在条件表达式；
i) 支持以上条件表达式的复合表达式
	/

	★
	21
	功能要求
	SQL功能
	SQL执行计划
	否
	支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果
	/

	★
	22
	功能要求
	数据库对象
	基础对象类型
	否
	a) 支持用户的创建、删除、修改；
b) 支持角色的创建、删除、修改；
c) 支持存储过程的创建、删除、修改；
d) 支持表操作功能；
e) 支持自增序列；
f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；
g) 支持游标功能；
h) 支持视图的创建、删除、修改；
i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数
	/

	★
	23
	功能要求
	数据库对象
	扩展对象类型
	否
	a) 支持包的创建、删除、修改；
b) 支持触发器的创建、删除、修改；
c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问；
d) 支持作业的创建、删除、修改；
e) 支持全局唯一的自增序列；
f) 支持创建函数索引；
g) 支持定义同义词
	/

	★
	24
	功能要求
	数据库对象
	基础表分区管理
	否
	a) 哈希分区方式；
b) 范围分区方式；
c) 列表分区方式
	/

	★
	25
	功能要求
	数据库对象
	扩展表分区管理
	否
	a) 支持数据库表分区及二级分区能力；
b) 支持建立分区索引
	/

	★
	26
	功能要求
	数据库对象
	查看对象
	否
	a) 支持查看数据库信息；
b) 支持查看表对象信息；
c) 支持查看索引对象信息；
d) 支持查看字段对象信息；
e）支持查看约束对象信息；
f）支持查看数据库实例信息；
g）支持查看表空间信息
	/

	★
	27
	功能要求
	数据库对象
	查看日志、系统信息
	否
	a) 支持查看日志文件的能力；
b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具；
c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具；
d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具
	/

	★
	28
	功能要求
	数据库对象
	对象变更
	否
	a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；
b)支持在线变更表结构、索引；
c)支持数据的增加、删除、修改和查询
	/

	★
	29
	功能要求
	数据库对象
	查看会话系统表/视图
	否
	a) 提供查看会话标识的视图或图形化管理工具；
b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具；
c) 提供查看用户标识的视图或图形化管理工具；
d) 提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具；
e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具；
f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具；
g) 提供查看会话状态的视图或图形化管理工具；
h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具；
i) 提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具；
j) 提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具
	/

	★
	30
	功能要求
	数据库对象
	查看监控连接系统表/视图
	否
	a) 提供查看连接标识的视图或图形化管理工具；
b) 提供查看连接状态的视图或图形化管理工具；
c) 提供查看连接用户的视图或图形化管理工具；
d) 提供查看连接类型的视图或图形化管理工具；
e) 提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具
	/

	★
	31
	功能要求
	数据库对象
	异构数据库联机访问
	否
	提供异构数据库数据联机访问功能
	/

	★
	32
	功能要求
	数据库对象
	完整性管理
	否
	a) 支持验证表存储完整性；
b) 支持验证索引存储完整性；
c) 支持验证数据库存储结构完整性；
d) 支持查看视图定义完整性；
e) 支持查看存储过程/函数定义完整性
	/

	★
	33
	功能要求
	事务能力
	事务基础特性
	否
	支持事务的ACID
	/

	★
	34
	功能要求
	事务能力
	死锁检测与处理
	否
	a) 在并发执行过程中，能检测到死锁；
b) 提供解决全局死锁的机制；
c) 具备死锁处理能力；
d) 具备死锁超时回滚的能力；
e) 具备死锁检测与处理记录功能
	/

	★
	35
	功能要求
	运维
	运行时统计信息基础功能
	否
	a）数据库慢SQL统计：
1）支持统计SQL语句；
2）支持统计用户名；
3）支持统计数据库名；
4）支持统计执行时长；
b）数据库性能状态统计：
1）支持统计每秒事务数和查询数；
2）支持统计SQL平均响应时间；
3）支持统计高频SQL
	/

	★
	36
	功能要求
	运维
	运行时统计信息增强功能
	否
	a)支持统计集群节点CPU使用情况；
b)支持统计集群节点内存使用情况；
c)支持统计集群节点磁盘使用情况；
d)支持统计集群节点网络使用情况
	/

	★
	37
	功能要求
	运维
	日志
	否
	a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；
b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；
c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式；
d) 支持中文日志
	/

	★
	38
	功能要求
	运维
	远程运维
	否
	具备远程维护功能
	/

	★
	39
	功能要求
	运维
	报警
	否
	a) 厂商提供通知管理员的方法或工具；
b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
c) 提供报警API；
d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示
	/

	★
	40
	功能要求
	运维
	SQL监测与优化建议
	否
	a) 实时监测SQL执行过程中资源使用情况；
b) 提供查询计划的缓存管理功能；
c) 提供SQL改写的优化建议
	/

	★
	41
	功能要求
	迁移
	应用迁移
	否
	a) 提供SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行；
b) 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验；
c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行
	/

	★
	42
	功能要求
	迁移
	数据迁移
	否
	a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；
b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；
c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式；
d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；
e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；
f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移
	/

	★
	43
	功能要求
	迁移
	数据比对基础功能
	否
	对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告
	/

	★
	44
	功能要求
	迁移
	数据比对增强功能
	否
	数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能
	/

	★
	45
	功能要求
	备份恢复
	数据备份
	否
	a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份；
b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份；
c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份
	/

	★
	46
	功能要求
	备份恢复
	备份数据管理
	否
	a) 支持备份数据的加密；
b) 支持备份数据的压缩；
c) 支持备份数据的存储
	/

	★
	47
	功能要求
	备份恢复
	用户/模式备份、恢复
	否
	a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份；
b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复
	/

	★
	48
	功能要求
	备份恢复
	多种存储媒体备份、还原
	否
	支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力
	/

	★
	49
	功能要求
	备份恢复
	备份还原的一致性校验
	否
	提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具
	/

	★
	50
	功能要求
	集群管理
	集群构建与管理
	否
	a) 支持集群的运行环境；
b) 支持创建并配置数据库集群；
c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等
	/

	★
	51
	功能要求
	集群管理
	集群构建与管理扩展要求
	否
	在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力
	/

	★
	52
	功能要求
	集群管理
	共享存储架构下的集群要求
	否
	在共享存储集群架构的基础上：
a) 支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量；
b) 支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID特性；
c) 支持节点间的缓存一致性
	/

	★
	53
	功能要求
	工具
	数据库开发调试工具
	否
	a) 具备图形化功能，提高易用性；
b) 具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能；
c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；
d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能
	/

	★
	54
	功能要求
	工具
	数据库预编译工具
	否
	厂商提供预编译工具，支持嵌入式SQL编程
	/

	★
	55
	功能要求
	工具
	网络配置工具
	否
	a) 提供客户端、服务器端网络配置向导；
b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容
	/

	★
	56
	功能要求
	工具
	创建、修改、删除工具
	否
	a) 支持数据库的创建、修改和删除；
b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数；
c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等）
	/

	★
	57
	功能要求
	工具
	用户、角色管理工具
	否
	a) 支持创建、修改、删除用户的功能；
b）提供定义用户的功能；
c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能
	/

	★
	58
	功能要求
	工具
	SQL执行计划查看工具
	否
	a) 提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作；
b) 支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息
	/

	★
	59
	功能要求
	工具
	数据库对象工具
	否
	a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；
b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；
c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；
d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能
	/

	★
	60
	功能要求
	工具
	导入导出工具
	否
	a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；
b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；
c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；
d) 支持SQL脚本进行导入导出
	/

	★
	61
	功能要求
	工具
	触发器、存储过程/函数工具
	否
	a) 支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置；
b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具
	/

	★
	62
	功能要求
	工具
	数据库运维工具
	否
	a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；
b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；
c) 支持数据库任务自动化调度作业管理；
d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息
	/

	★
	63
	功能要求
	工具
	监控跟踪工具
	否
	a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈；
b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等；
c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优；
d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整；
e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据；
f) 支持跟踪数据库等待事件；
g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态
	/

	★
	64
	功能要求
	图形化管理
	图形化远程启动、关闭数据库
	否
	a) 提供数据库资源配置向导；
b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能
	/

	★
	65
	功能要求
	图形化管理
	图形化的开发工具
	否
	厂商提供图形化的开发工具
	/

	★
	66
	功能要求
	图形化管理
	图形化运维工具
	否
	厂商提供图形化的运维工具
	/

	★
	67
	功能要求
	图形化管理
	图形化展示工具
	否
	厂商提供图形化数据展示工具
	/

	★
	68
	功能要求
	图形化管理
	图形界面配置参数基础功能
	否
	a）基本配置参数：
1）配置资源使用限额；
2）配置连接数；
3）配置白名单；
b）逻辑存储配置：
1）图形界面支持逻辑存储配置；
2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能；
c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令；
d）配置审计：
1）支持图形化界面配置审计策略；
2）支持查看审计数据
	/

	★
	69
	功能要求
	图形化管理
	图形化管理数据库对象
	否
	支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列
	/

	★
	70
	功能要求
	图形化管理
	图形化监控
	否
	a）支持多实例集成监控与管理；
b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理
	/

	★
	71
	功能要求
	图形化管理
	图形化管理归档
	否
	支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理
	/

	★
	72
	功能要求
	图形化管理
	图形化管理数据的备份、还原/恢复
	否
	提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能
	/

	★
	73
	功能要求
	图形化管理
	图形化界面易用性
	否
	a) 支持浏览器图形界面管理；
b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解
	/

	★
	74
	可靠性要求
	稳定运行
	稳定运行
	否
	a) 支持连续稳定运行；
b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力
	/

	★
	75
	可靠性要求
	故障切换
	快速切换
	否
	支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行
	/

	★
	76
	可靠性要求
	故障切换
	恢复无断点
	否
	支持无断点恢复能力
	/

	★
	77
	可靠性要求
	容灾能力
	主备备份
	否
	a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；
b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力
	/

	★
	78
	可靠性要求
	容灾能力
	实例容灾
	否
	a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；
b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s
	/

	★
	79
	可靠性要求
	容灾能力
	容灾部署
	否
	a)提供远程容灾部署与管理功能；
b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能
	/

	★
	80
	可靠性要求
	容灾能力
	同城容灾
	是
	a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；
b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟
	/

	
	81
	可靠性要求
	容灾能力
	异地容灾
	是
	a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地；
b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO时间小于1分钟，RTO时间小于10分钟
	/

	★
	82
	可靠性要求
	容错性
	服务端编程稳定性
	否
	支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行
	/

	★
	83
	可靠性要求
	容错性
	网络容错
	否
	支持网络中断时，保障事务一致性
	/

	★
	84
	可靠性要求
	容错性
	检测报警
	否
	a) 支持数据库实例启动时错误检测能力；
b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力
	/

	★
	85
	可靠性要求
	容错性
	故障恢复
	否
	a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
b) 支持完全媒体故障恢复的能力；
c) 提供基于时间点故障恢复功能
	/

	★
	86
	可靠性要求
	容错性
	不同级别故障可恢复
	否
	支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力
	/

	★
	87
	兼容要求
	软件兼容
	云化部署
	否
	持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式
	/

	★
	88
	兼容要求
	硬件兼容
	硬件平台兼容
	是
	a) 同源支持以下至少三种CPU平台架构：
1) ARM；
2) LoongArch；
3) MIPS；
4) SW64；
5) x86；
b) 支持SMP和NUMA的运行环境
	/

	★
	89
	兼容要求
	标准兼容
	ODBC
	否
	支持ODBC
	/

	★
	90
	兼容要求
	标准兼容
	JDBC
	否
	支持JDBC
	/

	★
	91
	服务要求
	交付方式
	交付方式
	否
	以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物
	/

	★
	92
	服务要求
	服务周期
	产品维护周期
	否
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
	/

	★
	93
	服务要求
	服务周期
	产品延伸服务周期
	否
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年
	/

	★
	94
	服务要求
	服务周期
	产品延伸安全服务周期
	否
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年
	/

	★
	95
	服务要求
	服务周期
	售后服务最小保障期
	否
	自销售之日起，产品售后服务周期≥6年
	/

	★
	96
	服务要求
	供应链与服务保障
	供应链与服务保障基础要求
	否
	a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；
b) 提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
e) 服务周期内支持版本免费升级；
f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；
g) 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等
	/

	★
	97
	服务要求
	供应链与服务保障
	定制服务
	否
	针对关键客户提供代码级定制优化服务
	/

	★
	98
	服务要求
	供应链与服务保障
	驻场服务
	否
	提供原厂团队驻场服务
	/

	★
	99
	服务要求
	供应链与服务保障
	在线反馈
	否
	支持在线问题反馈
	/

	★
	100
	安全要求
	基本要求
	基本要求（见注6）
	否
	数据库应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	101
	安全要求
	基础安全
	安全架构
	否
	将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型
	/

	★
	102
	安全要求
	基础安全
	漏洞管理
	否
	建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复
	/

	★
	103
	安全要求
	基础安全
	身份鉴别及访问控制
	否
	提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028的相关规定
	/

	★
	104
	安全要求
	增强安全
	防篡改
	否
	a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力；
b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录
	/

	★
	105
	安全要求
	增强安全
	全密态
	否
	支持全密态的等值、非等值查询能力
	/

	★
	106
	安全要求
	增强安全
	安全扩展要求
	否
	支持自身数据的动态脱敏和透明加密
	/

	★
	107
	安全要求
	增强安全
	闪回查询
	否
	支持数据库闪回查询
	/

	★
	108
	安全要求
	增强安全
	闪回恢复
	否
	支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复
	/




附表9
	操作系统

	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	标准是否允许作为评分因素
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	功能要求
	操作系统支持多CPU架构
	同源兼容多CPU平台架构
	否
	操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU
	/

	★
	2
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	多核支持
	否
	操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度
	/

	★
	3
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	CPU虚拟化支持
	否
	操作系统支持CPU虚拟化技术
	/

	★
	4
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	动态调节CPU运行频率
	否
	操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率
	/

	★
	5
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	支持多CPU
	否
	支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构
	/

	★
	6
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	支持CPU内置安全功能
	否
	操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁
	/

	★
	7
	功能要求
	安装部署
	安装方式
	否
	操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装
	/

	★
	8
	功能要求
	安装部署
	安装模式
	否
	操作系统支持图形或文本安装模式
	/

	★
	9
	功能要求
	安装部署
	安装过程配置
	否
	操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统
	/

	★
	10
	功能要求
	安装部署
	系统引导
	否
	a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；
b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT
	/

	★
	11
	功能要求
	安装部署
	引导修复
	否
	操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导
	/

	★
	12
	功能要求
	安装部署
	引导参数编辑
	否
	操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护
	/

	★
	13
	功能要求
	安装部署
	数据保护
	否
	安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据
	/

	★
	14
	功能要求
	安装部署
	分辨率自适应
	否
	操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)
	/

	★
	15
	功能要求
	安装部署
	安装配置正确性校验
	否
	操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示
	/

	★
	16
	功能要求
	系统内核
	内核要求
	否
	a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
	/

	★
	17
	功能要求
	进程、线程调度
	NUMA
	否
	操作系统支持基于NUMA的亲和调度
	/

	★
	18
	功能要求
	进程、线程调度
	多核轮询
	否
	操作系统支持CPU多核轮询调度
	/

	★
	19
	功能要求
	进程、线程调度
	进程调度
	否
	操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查
	/

	★
	20
	功能要求
	内存管理
	内存容量
	否
	操作系统支持最大内存不小于4TB
	/

	★
	21
	功能要求
	内存管理
	内存大页管理
	否
	操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换
	/

	★
	22
	功能要求
	内存管理
	NUMA
	否
	操作系统支持NUMA近节点优化
	/

	★
	23
	功能要求
	内存管理
	内存超分
	否
	操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率
	/

	★
	24
	功能要求
	存储管理
	RAID支持
	否
	操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10
	/

	★
	25
	功能要求
	存储管理
	虚拟文件系统
	否
	操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备
	/

	★
	26
	功能要求
	存储管理
	文件管理
	否
	操作系统支持文件存储、检索和共享
	/

	★
	27
	功能要求
	存储管理
	可移动存储
	否
	操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等
	/

	★
	28
	功能要求
	存储管理
	外部独立存储
	否
	操作系统支持使用外部独立存储设备
	/

	★
	29
	功能要求
	存储管理
	多路径聚合
	否
	操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡
	/

	★
	30
	功能要求
	存储管理
	故障检测
	否
	操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集
	/

	★
	31
	功能要求
	存储管理
	虚拟内存
	否
	操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩
	/

	★
	32
	功能要求
	存储管理
	网络块设备挂载
	否
	操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用
	/

	★
	33
	功能要求
	存储管理
	存储缓存
	否
	操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速I/O
	/

	★
	34
	功能要求
	网络管理
	网络链路检测
	否
	操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询
	/

	★
	35
	功能要求
	网络管理
	TCP卸载引擎
	否
	操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡
	/

	★
	36
	功能要求
	网络管理
	网络协议
	否
	操作系统支持IPv4、IPv6
	/

	★
	37
	功能要求
	网络管理
	多网卡绑定
	否
	操作系统支持多网卡绑定
	/

	★
	38
	功能要求
	网络管理
	用户态TCP/IP协议栈
	否
	操作系统支持用户态TCP/IP协议栈
	/

	★
	39
	功能要求
	文件系统
	文件系统支持
	否
	操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等
	/

	★
	40
	功能要求
	文件系统
	日志式文件系统
	否
	操作系统支持日志式文件系统
	/

	★
	41
	功能要求
	文件系统
	文件处理能力
	否
	操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节
	/

	★
	42
	功能要求
	文件系统
	分区大小调整
	否
	操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变
	/

	★
	43
	功能要求
	授权激活
	产品许可机制
	否
	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
b)免激活的系统不适用
	/

	★
	44
	功能要求
	应用开发运行环境
	集成开发环境/开发框架
	否
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等
	/

	★
	45
	功能要求
	应用开发运行环境
	开发工具库
	否
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等
	/

	★
	46
	功能要求
	应用开发运行环境
	编译器开发工具
	否
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等
	/

	★
	47
	功能要求
	应用开发运行环境
	文本编辑工具
	否
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等
	/

	★
	48
	功能要求
	应用开发运行环境
	软件包管理
	否
	操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包
	/

	★
	49
	功能要求
	应用开发运行环境
	开发文档
	否
	供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档
	/

	★
	50
	功能要求
	服务支持
	网络服务
	否
	操作系统支持TCP/UDP
	/

	★
	51
	功能要求
	服务支持
	网络共享
	否
	操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务
	/

	★
	52
	功能要求
	服务支持
	WEB服务
	否
	操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务
	/

	★
	53
	功能要求
	服务支持
	加密传输服务
	否
	操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务
	/

	★
	54
	功能要求
	服务支持
	数字证书服务
	否
	操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务
	/

	★
	55
	功能要求
	服务支持
	访问控制服务
	否
	操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务
	/

	★
	56
	功能要求
	服务支持
	网络管理服务
	否
	操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务
	/

	★
	57
	功能要求
	服务支持
	时间同步服务
	否
	操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务
	/

	★
	58
	功能要求
	服务支持
	远程连接服务
	否
	操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务
	/

	★
	59
	功能要求
	服务支持
	邮件服务
	否
	操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务
	/

	★
	60
	功能要求
	服务支持
	身份鉴别服务
	否
	操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务
	/

	★
	61
	功能要求
	服务支持
	数据存储和查询服务
	否
	操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务
	/

	★
	62
	功能要求
	服务支持
	数据存储和查询服务
	否
	操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务
	/

	★
	63
	功能要求
	服务支持
	数据存储和查询服务
	否
	操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库
	/

	★
	64
	功能要求
	服务支持
	存储服务
	否
	操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储
	/

	★
	65
	功能要求
	服务支持
	集群支持
	否
	操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式
	/

	★
	66
	功能要求
	服务支持
	集群支持
	否
	操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式
	/

	★
	67
	功能要求
	服务支持
	集群支持
	否
	操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式
	/

	★
	68
	功能要求
	服务支持
	分布式服务
	否
	操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务
	/

	★
	69
	功能要求
	服务支持
	负载均衡模式
	否
	操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式
	/

	★
	70
	功能要求
	服务支持
	负载均衡模式
	否
	操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式
	/

	★
	71
	功能要求
	服务支持
	高可用服务
	否
	操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测
	/

	★
	72
	功能要求
	开源组件
	开源数据库
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	73
	功能要求
	开源组件
	开源中间件
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	74
	功能要求
	开源组件
	单机虚拟化管理
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	75
	功能要求
	开源组件
	容器虚拟化软件
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	76
	功能要求
	开源组件
	容器管理工具
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	77
	功能要求
	开源组件
	分布式存储软件
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	78
	功能要求
	开源组件
	云计算管理平台
	否
	供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性
	/

	★
	79
	功能要求
	虚拟化
	虚拟化部署
	否
	操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统
	/

	★
	80
	功能要求
	虚拟化
	内核虚拟化(KVM)
	否
	操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacy BIOS方式启动；支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定
	/

	★
	81
	功能要求
	虚拟化
	KVM虚拟机管理
	否
	操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传
	/

	★
	82
	功能要求
	容器
	容器虚拟化
	否
	操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息
	/

	★
	83
	功能要求
	容器
	容器镜像和存储管理
	否
	操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入
	/

	★
	84
	功能要求
	容器
	容器资源隔离和调配
	否
	操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率
	/

	★
	85
	易用性要求
	中文支持
	字符编码集
	否
	操作系统应符合GB 18030的要求
	/

	★
	86
	易用性要求
	中文支持
	中文帮助文档
	否
	操作系统内置中文帮助文档
	/

	★
	87
	易用性要求
	中文支持
	多语言图形界面
	否
	操作系统的多文种图形用户界面应支持GB 18030规定
	/

	★
	88
	易用性要求
	中文支持
	中文图形界面
	否
	操作系统支持中文图形操作界面
	/

	★
	89
	易用性要求
	管理工具
	系统信息查看工具
	否
	操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息
	/

	★
	90
	易用性要求
	管理工具
	网络管理工具
	否
	操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合
	/

	★
	91
	易用性要求
	管理工具
	日期和时间管理工具
	否
	操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置
	/

	★
	92
	易用性要求
	管理工具
	日志服务管理工具
	否
	操作系统支持收集系统日志
	/

	★
	93
	易用性要求
	管理工具
	帐户管理工具
	否
	操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等
	/

	★
	94
	易用性要求
	管理工具
	用户操作审计工具
	否
	操作系统支持用户操作痕迹查询
	/

	★
	95
	易用性要求
	管理工具
	存储管理工具
	否
	操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理
	/

	★
	96
	易用性要求
	管理工具
	SNMP协议工具包
	否
	操作系统支持SNMP设备和操作信息检索
	/

	★
	97
	易用性要求
	管理工具
	文本终端连接工具
	否
	操作系统支持多终端协同管理
	/

	★
	98
	易用性要求
	管理工具
	服务管理工具集
	否
	操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系
	/

	★
	99
	易用性要求
	管理工具
	配置管理工具
	否
	操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理
	/

	★
	100
	易用性要求
	管理工具
	监控管理工具
	否
	操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等
	/

	★
	101
	易用性要求
	管理工具
	守护进程
	否
	操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行
	/

	★
	102
	兼容性要求
	基础组件兼容
	版本兼容
	否
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备
	/

	★
	103
	兼容性要求
	基础组件兼容
	兼容周期
	否
	操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等
	/

	★
	104
	兼容性要求
	基础组件兼容
	兼容方式
	否
	操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新
	/

	★
	105
	兼容性要求
	运行环境
	文件系统层次结构
	否
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构
	/

	★
	106
	兼容性要求
	运行环境
	运行库
	否
	供应商应给出长期兼容支持的运行库
	/

	★
	107
	兼容性要求
	运行环境
	命令
	否
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令
	/

	★
	108
	兼容性要求
	软件包格式
	软件包格式转换
	否
	操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换
	/

	★
	109
	兼容性要求
	软件兼容
	集群软件
	是
	供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	110
	兼容性要求
	软件兼容
	虚拟化云平台
	是
	供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品
	/

	★
	111
	兼容性要求
	软件兼容
	容器云
	是
	供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品
	/

	★
	112
	兼容性要求
	软件兼容
	存储软件
	是
	供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	113
	兼容性要求
	软件兼容
	数据库管理系统
	是
	供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品
	/

	★
	114
	兼容性要求
	软件兼容
	中间件
	是
	供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品
	/

	★
	115
	兼容性要求
	软件兼容
	运维平台
	是
	供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	116
	兼容性要求
	软件兼容
	备份软件
	是
	供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	117
	兼容性要求
	软件兼容
	大数据平台
	是
	供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	118
	兼容性要求
	软件兼容
	终端防护及杀毒
	是
	供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	119
	兼容性要求
	软件兼容
	网络防护
	是
	供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	120
	兼容性要求
	软件兼容
	身份认证
	是
	供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	121
	兼容性要求
	硬件兼容
	服务器整机
	否
	供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	122
	兼容性要求
	硬件兼容
	AI服务器
	否
	供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	123
	兼容性要求
	硬件兼容
	存储
	否
	供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	/

	★
	124
	兼容性要求
	硬件兼容
	部件兼容
	否
	供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单
	/

	★
	125
	可靠性要求
	稳定性
	操作系统连续运行168小时
	否
	操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障
	/

	★
	126
	可靠性要求
	备份还原
	备份还原
	否
	操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态
	/

	★
	127
	可靠性要求
	内存纠错
	内存纠错
	否
	操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错
	/

	★
	128
	可靠性要求
	热插拔
	CPU热插拔
	否
	硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔
	/

	★
	129
	可靠性要求
	热插拔
	内存热插拔
	否
	硬件支持时，操作系统支持内存热插拔
	/

	★
	130
	可靠性要求
	热插拔
	硬盘热插拔
	否
	硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔
	/

	★
	131
	可维护性要求
	维护工具
	远程维护
	否
	操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护
	/

	★
	132
	可维护性要求
	维护工具
	文件完整检查
	否
	操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复
	/

	★
	133
	可维护性要求
	维护工具
	内核分析
	否
	操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪
	/

	★
	134
	可维护性要求
	维护工具
	集中管可控
	否
	操作系统提供集中管控工具，支持对区域内服务器操作系统进行集中管理维护
	/

	★
	135
	可维护性要求
	维护工具
	兼容性评价
	否
	操作系统提供软硬件兼容性检查工具，自动分析应用软件、硬件兼容性，定位兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容性分析工具，在迁移前检查分析软硬件，定位兼容性问题。
	/

	★
	136
	可维护性要求
	维护工具
	性能调优
	否
	操作系统提供性能测试调优工具，按系统工作特点（如计算为主、存储为主等）自动优化系统配置
	/

	★
	137
	可维护性要求
	日志管理
	日志记录与存储
	否
	操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问
	/

	★
	138
	可维护性要求
	日志管理
	日志处理与分析
	否
	操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制
	/

	★
	139
	可维护性要求
	脆弱性管理
	脆弱性管理
	否
	操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复
	/

	★
	140
	可维护性要求
	热补丁
	热补丁
	否
	操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯
	/

	★
	141
	可维护性要求
	系统升级
	升级内容
	否
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级
	/

	★
	142
	可维护性要求
	系统升级
	升级方式
	否
	操作系统支持在线升级和离线升级
	/

	★
	143
	可维护性要求
	系统升级
	数据保护
	否
	操作系统升级不得修改破坏用户数据
	/

	★
	144
	可维护性要求
	系统升级
	兼容性
	否
	操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户
	/

	★
	145
	可维护性要求
	系统升级
	回退
	否
	操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户
	/

	★
	146
	服务要求
	交付方式
	交付方式
	否
	供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式
	/

	★
	147
	服务要求
	服务周期
	产品维护周期
	否
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
	/

	★
	148
	服务要求
	服务周期
	产品延伸服务周期
	否
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
	/

	★
	149
	服务要求
	服务周期
	产品延伸安全服务周期
	否
	≥3年
	/

	★
	150
	服务要求
	服务周期
	售后服务最小保障期
	否
	≥8年
	/

	★
	151
	服务要求
	售后服务
	原厂服务
	否
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供
	/

	★
	152
	服务要求
	售后服务
	服务热线电话
	是
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线
	/

	★
	153
	服务要求
	售后服务
	技术服务标准
	是
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务
	/

	★
	154
	服务要求
	售后服务
	定制优化增值服务
	否
	操作系统厂商提供代码级定制优化服务
	/

	★
	155
	服务要求
	售后服务
	技术服务时效
	是
	应提供满足本项目同城4小时、异地12小时响应要求的服务保障方案；不得以供应商注册地或是否设立本地分支机构作为资格条件。
	是

	★
	156
	服务要求
	售后服务
	技术服务保障
	否
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换
	/

	★
	157
	服务要求
	现场交付与安装调试
	现场安装调试
	否
	操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备
	/

	★
	158
	服务要求
	现场交付与安装调试
	配套资料
	否
	交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等
	/

	★
	159
	服务要求
	系统更换
	系统更换
	否
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）
	/

	★
	160
	服务要求
	厂商能力要求
	服务团队
	否
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务
	/

	★
	161
	供应保障要求
	数据安全保障
	数据收集安全保障
	否
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内
	/

	★
	162
	供应保障要求
	数据安全保障
	数据供给安全保障
	否
	涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等
	/

	★
	163
	供应保障要求
	代码无风险
	代码无风险
	否
	操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构
	/

	★
	164
	供应保障要求
	工程构建体系
	工程构建体系
	否
	操作系统厂商具备统一的工程构建体系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度
	/

	★
	165
	安全要求
	基本要求
	基本要求（见注6）
	否
	操作系统应当符合安全可靠测评要求
	/

	★
	166
	安全要求
	密码算法支持
	密码算法实现
	否
	操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法运算
	/

	★
	167
	安全要求
	密码算法支持
	随机数生成
	否
	操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》
	/

	★
	168
	安全要求
	密码算法支持
	内置数字证书
	否
	操作系统内置国家电子认证根CA的根证书
	/

	★
	169
	安全要求
	密码算法支持
	密码协议实现
	否
	操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP
	/

	★
	170
	安全要求
	安全管理
	防火墙
	否
	操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击
	/

	★
	171
	安全要求
	安全管理
	安全框架
	否
	操作系统提供统一访问控制安全框架
	/

	★
	172
	安全要求
	安全管理
	三员管理
	否
	操作系统支持系统管理员、安全管理员、审计管理员分权管理
	/

	★
	173
	安全要求
	安全管理
	文件完整性
	否
	操作系统支持静态文件度量（如IMA）和动态内存度量，保障特定文件及内存中运行程序的完整性
	/

	★
	174
	安全要求
	安全管理
	可信计算
	否
	操作系统支持机密计算框架，提供机密计算SDK，能接入1种以上可信执行环境
	/

	★
	175
	安全要求
	安全管理
	内核保护
	否
	操作系统支持内核完整性保护，保障内核不被非授权改变；提供内核模块加载黑名单机制
	/

	★
	176
	安全要求
	身份鉴别
	身份鉴别服务
	否
	用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置
	/

	★
	177
	安全要求
	访问控制
	自主访问控制
	否
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予
	/

	★
	178
	安全要求
	访问控制
	强制访问控制
	否
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制
	/

	★
	179
	安全要求
	访问控制
	安全审计
	否
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能
	/

	★
	180
	安全要求
	漏洞管理
	漏洞管理
	否
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况
	/






三、其他项目相关要求
1. 投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2. 检测的标准依据国家有关规定执行。 
3．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
4.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
5.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。
6.质量保证期为3年，从验收合格之日起开始计算。
7.售后服务及保修
（1）对本次招标的技术服务提供至少3年免费的技术支持和服务。投标人应承诺向采购人免费提供软件的使用及后续处理技术支持服务，包括以现场指导、电话、传真以及电子邮件等多种方式进行的技术支持。
（2）在采购人提出售后服务24小时内，给予服务响应。
（3）承诺安排售后服务专员为本项目提供售后技术支持，承诺如人员需要调整及时通知采购人，确保本项目有效使用。
（4）质保期外，如需更换零部件，以最优惠的价格收取人工费和材料费；其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。提供售后服务机构信息，包括服务机构名称、地点、联系人、联系电话等。
（5）供应商需具备提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件等。
8.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。
9.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
10.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。
11.根据选择产品的节能环保情况，投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。
12.投标人应在投标文件中提供类似项目业绩证明材料。
13.投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。
14.投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等。
15.投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
16.投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。
四、验收方式及标准
1.验收组织方式：自行组织委托第三方组织
         验收主体：    河南省测绘地理信息技术中心         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）        否
验收组织的其他事项：                
2.履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 10个工作日内组织验收  
3.履约验收方式：一次性验收         
               分期/分项验收：           
4.履约验收程序： 履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】     
5.履约验收的内容： 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】         
6.履约验收标准：履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】             
7.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
8.履约验收其他事项：                                       
9.履约验收程序：
（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。
（3） 质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。 
5.履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。                                     
6.履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。 
7.是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
8.履约验收其他事项：  无   。   


[bookmark: _Toc358334306]第七章 评标方法和标准
[bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2]
一、评标方法
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3]二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2.签字盖章签章符合招标文件要求；
3.投标有效期符合招标文件要求；
4.投标报价未超出最高限价；
5.投标文件无重大或不可接受的偏差；
6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；
[bookmark: _Hlk142994671]7.★代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝；
8.招标文件及法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3]三、详细评审
1．澄清有关问题
[bookmark: _Toc577657209_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2074264070_WPSOffice_Level3]1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
[bookmark: _Toc1647555423_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc75126242_WPSOffice_Level3]2.政府采购异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3．综合比较与评价
3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。
3.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
3.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。
3.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4、 [bookmark: _Toc648016321_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc131500600_WPSOffice_Level3][bookmark: _Hlk225773629]
评分标准（满分100分）
	评分分值
	评分因素
	评分标准

	报价部分（35分）
	投标报价（35）

	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

	技术部分
（57分）
	技术参数（32.5）
	评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：
1.带★的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。
2.带▲号的技术参数和功能要求为关键技术指标7项，共14分，每有一项不满足的扣2分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。超过7项不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。
3.非★且非▲号的技术参数及功能要求，共15分，每有1条不满足扣0.2分，超过75条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。
4.加分项（3.5分）
（1）空间数据库集群服务器、图数据库服务器、非关系数据库服务器、高性能服务器整机可靠性（参数 125），上述服务器技术参数中m1 值（MTBF 的不可接受值）应≥400000h，提供承诺函，格式自拟，每有一类服务器满足以上条件，得0.5分，最高得2分；
（2）空间数据库集群服务器、图数据库服务器、非关系数据库服务器整机，投标产品设备应具备不小于7级烈度抗震能力，提供承诺函，格式自拟，每有一类服务器满足以上条件，得0.5分，最高得1.5分。
注：投标人应承诺对提供的所有证明材料真实性负责，如发现虚假材料，按废标处理。

	
	节能环保产品（3.5分）
	本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书0.5分，最多得3.5分。
投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	
	商品包装和快递包装（1分）
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得1分。

	
	实施方案
（8分）
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得8分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得5分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得2分；未提供相关内容的得0分。

	
	培训方案
（6分）
	投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得6分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得2分；未提供相关内容的得0分。

	
	售后服务
（6分）
	根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。
[bookmark: _GoBack]投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得6分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得2分；未提供相关内容的得0分。

	综合部分（8分）
	项目业绩
（8分）
	提供投标人自 2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得2分，最多得8分。
证明材料要求：
1.业绩合同：需提供完整合同的扫描件。
2.发票：提供发票扫描件。
3.用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。
业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。
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政府采购货物买卖合同



项目名称：河南省测绘地理信息技术中心实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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甲方（全称）：河南省测绘地理信息技术中心 
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 实景三维河南建设省级项目2025年软硬件采购项目 
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：            
     采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：第一期款，合同签订之日起10个工作日内支付中标人总合同金额的30%；第二期款，设备安装并投入使用，在设备运行无故障且试运行30日后，经最终验收后，支付剩余的70%作为最终付款。 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：   河南省郑州市         
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
    收取履约保证金金额：     合同总金额的5%        
    履约担保期限：    至项目履约完成后止           
（4）分期履行要求：       无                                               
（5）风险处置措施和替代方案：  参照《政府采购需求管理办法》第十一条规定拟定                                              
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：    无          
（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10个工作日内完成验收 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：   1、到货初验。2、完成施工后验收会验收。 
（5）履约验收的内容： 设备软硬件应满足招标时应答硬件参数、软件规格及技术服务条款，项目整体运行30日无重大事故。                                      
（6）履约验收标准：  参照招标时投标产品标准及国家相关标准。                  
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项： 完成产品交付及技术交付。       
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
7. 合同份数
本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：    河南省郑州市金水区黄河路8号                     
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc3037]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


[bookmark: _Toc31609]第三节 政府采购合同专用条款
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	本项目不接受联合体投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	本项目不涉及

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	1. 甲方应在货物交付之日起30日内对乙方所提供的货物进行验收。验收程序应根据本合同的规定执行，包括但不限于对货物的数量、质量、性能等方面进行检查。
2. 如甲方在验收过程中发现货物存在不符合合同规定的情形，甲方应在验收之日起15日内向乙方书面提出异议。异议应详细说明货物不符合项及其相关证据。
3. 如甲方未在上述规定的期限内提出异议，则视为验收通过，乙方视为已完全履行了其交付义务。
4. 在特殊情况下，如果甲方因客观原因无法在规定时间内完成验收，甲方应在原验收期限届满前向乙方提出延期验收的申请，并说明理由。乙方应在接到申请后7日内做出答复。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1. 信息提供与沟通：甲方应负责提供所有执行合同所需的信息，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。甲方应及时响应乙方在合同执行过程中的询问，并与乙方保持必要的沟通。
2. 合作与协助：甲方应在乙方履行合同过程中提供必要的合作与协助，包括但不限于提供相应的场地、设施及其他必要资源。
3. 支付义务：甲方应根据合同约定及时、足额向乙方支付相应的货物或服务费用。延迟支付可能导致的任何额外费用或损失由甲方承担。
4. 法规遵守：甲方应遵守所有适用的国家法律、法规及行政规章，在合同履行过程中，确保其行为不违反任何法律法规。
5. 保密义务：甲方应对在合同履行过程中获知的乙方商业秘密和技术秘密承担保密责任，未经乙方书面同意，不得泄露给第三方。
6. 风险管理：甲方应负责合同执行过程中可能出现的政策和法律风险的管理，确保合同的顺利执行不受这些因素的不利影响。
7. 解决争议：甲方应积极与乙方合作，通过协商或依据合同约定的其他争议解决机制解决合同执行过程中出现的任何争议。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1. 质量保证：乙方必须确保提供的货物或服务符合合同规定的所有质量和性能标准。如所提供的货物或服务在约定的保质期内出现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。安全和合规性：乙方应确保所有交付的货物和服务符合国家安全和环境标准。对于任何因不符合这些标准而导致的损害，乙方应承担责任。
2. 交付期限：乙方应严格按照合同约定的时间表交付货物或完成服务。任何延迟交付应及时通知甲方，并说明延迟的原因和预期的解决方案。
3. 保密义务：乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密和技术秘密承担保密责任，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
4. 知识产权保护：乙方应确保其提供的所有货物和服务不侵犯任何第三方的知识产权。若因侵权引发法律诉讼或甲方遭受损失，乙方应负责赔偿。
5. 售后服务：乙方应提供合同中规定的所有售后服务，包括但不限于技术支持、维护和培训等。
6. 风险管理：乙方应在合同履行过程中识别、评估和管理与其交付的货物或服务相关的风险，确保不对甲方造成不利影响。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	1. 义务履行的一般顺序：甲乙双方应依照以下顺序履行各自的合同义务：
乙方首先提交合同要求的预备性文件和证明材料（如保险单据、质量合格证明等）。
甲方在接收并验证这些文件和材料无误后，应及时发出接收货物或服务的通知。
乙方在收到接收通知后应按合同约定的时间和地点交付货物或开始提供服务。
甲方在货物交付或服务开始后的30日内完成验收，并向乙方反馈验收结果。
乙方根据甲方的验收反馈进行必要的调整或修正。
甲方在完成最终验收后，应及时向乙方支付相应的货款或服务费。
2. 无先后顺序的义务：对于合同中未明确先后顺序的义务，甲乙双方应当同时履行。这包括但不限于保密义务、通知义务和协助义务。
3. 特殊情况下的履行顺序：若合同特定条款与本条款存在冲突，应依照合同特定条款的规定执行。
4. 履行中的沟通与协调：甲乙双方应在合同履行过程中保持良好的沟通与协调，确保义务履行顺利进行。任何一方在履行合同过程中遇到困难时，应及时通知对方，双方应协商解决。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1. 包装标准：乙方必须确保所有货物的包装能够抵抗远距离运输中可能遇到的风险，包括防潮、防震、防锈和防止因野蛮装卸造成的损害。
2. 材料要求：所有包装材料应符合环保标准，且必须足以保护货物免受任何运输过程中的物理或化学损害。
3. 标识与记录：每件包装上必须清晰标记货物内容物和重量，并附有易于识别的处理和运输指示。
4. 特殊货物要求：对于特殊性质的货物（如易碎品、危险品等），乙方应提供额外的安全措施，并严格遵守相关安全规定进行包装和标记。

	
	指定现场
	5. 交付地点：乙方必须将所有货物安全无损地运送至甲方指定的现场，具体地址为：郑州市金水区黄河路8号。
6. 现场接收：甲方应指派合适的人员在指定现场负责接收货物，并对货物的完整性和符合性进行初步检查。
7. 通知义务：乙方在货物发运前应至少提前7天通知甲方预计的到达时间，以便甲方做好接收准备。
8. 违约责任：如乙方未能将货物运抵指定现场或未遵守包装标准导致货物损坏，乙方需对由此产生的损失负责。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1. 运输责任：乙方负责安排货物从指定起始地点到甲方指定的交货地点的全部运输工作，包括但不限于装载、运输、卸载以及将货物交付至甲方指定位置的所有活动。
2. 费用包含：所有与运输、装卸有关的费用，包括燃油附加费、公路使用费、装卸工人的费用等，应包含在合同总价内。乙方不得就此向甲方收取额外费用。
3. 运输方式：乙方应选择适合货物性质和要求的运输方式，确保货物在运输过程中的安全与完整。对于易腐、易碎或需要特殊温控的货物，乙方应采取特别措施，确保货物完好无损。
4. 保险：乙方应为所有运输的货物购买保险，以覆盖从装载到交付全过程中可能发生的损失或损害。保险单据应提供给甲方审查。
5. 交付时间与迟延：乙方应严格遵守合同规定的交货时间表。如预见会有延迟，必须至少在预计交货日期前3天通知甲方，说明延迟的原因及预计的新交货日期。对于未能及时通知甲方的延迟，乙方应承担由此产生的额外成本或损失。
6. 装卸操作：乙方应负责货物的装卸操作，确保采用适当的设备和合格的操作人员。装卸过程中对货物或甲方财产造成的任何损害，乙方应负责赔偿。
7. 记录与报告：乙方应提供完整的运输记录和货物接收报告，包括装车和卸车的时间、货物状态的详细记录和任何异常情况的说明。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	除运输途中保险外，本项目无要求。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1. 保证期限定：货物最终交付验收合格后，乙方应为所提供的货物提供不少于3年的质量保证期。此质量保证期从货物交付验收合格之日起算。
2. 保证内容：在质量保证期内，如货物出现任何因制造、材料或设计缺陷引起的非正常磨损、损坏或性能不符，乙方应负责无偿修理或更换有缺陷的货物。乙方应在接到甲方关于货物问题的通知后的1天内响应，并在合理的时间内解决问题。
3. 承诺与合同条款对比：如果乙方书面承诺的质量保证期长于合同条款中规定的质量保证期，则应遵循乙方的书面承诺。
4. 延伸责任：修理或更换的货物应享有新的质量保证期，该保证期至少应从修理或替换完成之日起延续至原质量保证期剩余时间加6个月。
5. 例外情况：质量保证不覆盖由于甲方的误操作、滥用、事故或不可抗力事件造成的损坏。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	1. 响应时间定义：乙方在接到甲方关于货物或部件存在质量缺陷的通知后，必须在3小时内进行初步响应，并在1工作日内提出处理计划。具体时间可根据货物的复杂性和紧急程度调整。
2. 紧急响应措施：对于影响甲方关键运营的严重质量问题，乙方应在最短时间内，不超过24小时进行响应，并在最短可能时间内采取紧急修复措施。
3. 处理计划和执行：乙方应在响应后的3工作日内开始维修或更换工作，并力争在最短时间内完成。所有维修或更换工作应尽量减少对甲方正常运营的影响。
4. 维修或更换的质量保证：所有由乙方维修或更换的货物或部件应享有新的质量保证期，该保证期应从维修或更换完成之日起计算，期限不少于原质量保证期的剩余时间。
5. 费用承担：所有因质量缺陷导致的维修或更换，包括但不限于人工、材料、运输及任何其他相关费用，均由乙方承担。
6. 记录和报告：乙方应详细记录所有响应措施、维修或更换的过程，并定期向甲方报告进度，确保甲方对处理过程有充分的了解和记录。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	本项目不涉及。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	1. 支付时间和条件甲方应在收到乙方提交的符合合同规定的、带有所有必要附件的发票后，原则上在10个工作日内将相应的资金支付到乙方指定的银行账户。支付的前提是乙方已完全满足合同中规定的货物或服务交付要求和付款条件约定，并且已经通过甲方的验收。
2. 支付过程中的特殊情况：甲方不得以内部机构变动、人员更替或政策调整等原因延迟付款。甲方应确保内部流程的效率，以避免影响到正常的支付时间。
3. 禁止额外条件：甲方不得将采购文件和合同中未明确规定的任何额外义务作为向乙方支付资金的条件。
4. 迟延付款的处理：如甲方未能在上述规定时间内完成支付，应自逾期之日起按日向乙方支付未付款项的0.3%作为迟延付款罚息，直至款项全额支付完毕。
5. 支付确认和记录：甲方在进行支付后，应立即通知乙方，并提供银行转账记录或其他支付证明，以便乙方确认收款并进行财务记录。
6. 解决争议：若就支付时间或金额发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商未果，可依据合同规定的争议解决机制进行解决。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1. 未能按时履行合同义务
乙方未能按照合同规定的时间和要求履行合同义务，包括但不限于延迟交货、延迟提供服务或其他时间要求未满足的情形。
2. 未达到约定的质量标准
乙方提供的货物、服务或工程未达到合同约定的质量标准，经甲方通知整改后仍未达到要求的。
3. 擅自变更合同内容
乙方未经甲方书面同意，擅自变更合同约定的内容，如更换供货品牌、调整服务范围或工程方案等。
4. 不履行售后服务承诺
乙方未按照合同约定提供售后服务，包括但不限于保修、维修或技术支持服务等。
5. 因乙方原因导致合同无法履行或履行中断
因乙方违约行为或管理不善，导致合同无法履行、履行严重延迟或中断的。
6. 违法违规行为
乙方在履约过程中存在违反国家法律、法规或政府采购相关规定的行为，包括但不限于商业贿赂、虚假陈述或提供虚假材料等。
7. 转包或分包行为
乙方未经甲方书面同意，擅自将合同项下的全部或部分工作进行转包或分包的。
8. 合同约定的其他情形
乙方发生合同中明确约定的其他导致履约保证金不予退还的情形。 

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1. 履约保证金退还时间
甲方应在项目履约完成后，将履约保证金全额无息退还给乙方。
2. 逾期退还的违约金
若甲方未能在上述规定期限内退还履约保证金，乙方有权要求甲方支付违约金。违约金按照未退还金额的每日万分之五计算，自逾期之日起至实际退还之日止。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1. 运行监督、维修期限
运行监督和维修期限为自货物验收合格之日起计算的3年，具体时间以合同约定为准。如货物在运行监督和维修期限内出现故障或不符合约定要求，乙方应在收到甲方通知后48小时（或2天）内响应并进行更换，确保货物正常运行。
2. 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料
乙方应确保所提供的专用工具和辅助材料为原厂标准，能够完全满足货物的组装、维修需求。所有专用工具和辅助材料的使用权限及保管责任由乙方负责，且相关费用已包含在合同总价中，甲方无需另行支付。
3. 质量保证期内义务的补充说明
在质量保证期内，乙方需无偿提供运行监督和维修服务，包括但不限于现场维修、零部件更换和技术支持。乙方保证在质量保证期内，所有更换零部件为全新且符合合同规定的标准，不得额外收取费用。乙方未履行上述义务的，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并赔偿因此造成的损失。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	本项目不涉及

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	本项目不涉及

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1. 修理
本项不涉及
2. 重作
本项不涉及
3. 更换
因乙方产品质量瑕疵无法满足合同要求，乙方应在甲方通知后10个工作日内以同等或高于合同约定标准的新产品进行更换。
更换后的产品仍需满足原质量保证期的要求，即从更换完成并验收合格之日起重新计算质量保证期。乙方应承担更换产品所涉及的全部费用，包括运输、安装和调试等。
4. 因更换引发的损失赔偿
因乙方产品质量瑕疵导致甲方生产中断、合同延迟履行或其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额按实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和合理预期利润损失。
5. 其他相关约定
若乙方未能在上述规定时间内完成更换，甲方有权自行或委托第三方修理、更换，相关费用由乙方承担，并有权从履约保证金中扣除或向乙方追偿。
如质量瑕疵影响到合同项目的整体验收或使用，甲方有权延长验收期限或暂停履约付款，直至乙方履行相应责任。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1. 迟延交货赔偿费的计算标准
若乙方未按照合同规定的时间交货或提供相关服务，甲方有权向乙方收取迟延交货赔偿费。
赔偿费按迟延交货金额（或合同总金额）的每日万分之五计算，自合同约定的交货截止日起至实际交货之日止。
2. 赔偿费的上限
迟延交货赔偿费的累计金额不超过合同总金额的10%。超过此上限，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此产生的所有损失。
3. 赔偿费的扣除方式
迟延交货赔偿费直接从乙方应收货款或履约保证金中扣除。如不足以弥补赔偿费，甲方有权要求乙方在收到通知后7个工作日内支付差额部分。
4. 免责条件
如乙方因不可抗力导致交货迟延，应及时通知甲方并提供相关证明，经甲方确认后可免除相应的迟延赔偿责任。但乙方仍需尽最大努力在最短时间内完成交货或服务。


	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1. 逾期付款利息的计算标准
若甲方未在合同约定的付款期限内支付合同款项，需按照中国人民银行同期公布的贷款市场报价利率（LPR）+1%的标准计算逾期付款利息。利息从逾期之日起算至实际支付之日止。
2. 利息支付方式
逾期付款利息应与实际支付的合同款项一并支付，或者经乙方书面同意后以单独支付方式完成。
3. 免责条件
若甲方因不可抗力或其他经乙方书面认可的合理原因未能按期支付，乙方应予以合理宽限，宽限期不超过30天。超过宽限期仍未支付的，应从宽限期结束之日起计算逾期付款利息。
4. 其他约定
若甲方未支付的款项为争议款项，则在争议解决后，根据争议解决的结果，甲方仅需对应支付的款项部分承担逾期利息责任。


	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	本项目不涉及

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，向甲方所在地人民法院起诉解决。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本项目不涉及





第九章 附件
[bookmark: _Toc1681897155][bookmark: _Toc722680689_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1527207384_WPSOffice_Level1]附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
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各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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