[bookmark: OLE_LINK2]河南理工大学多媒体教学设备更新项目
采购合同书

[bookmark: OLE_LINK3]备案编号：HPU政采-2026-34
采购编号：豫财磋商采购-2026-776
[bookmark: OLE_LINK4]供方：河南宽行信息技术有限公司           签约时间：2026年9月9日 
需方：河南理工大学                       签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省公共资源交易中心签发的竞争性磋商文件[采购编号：豫财磋商采购-2026-776号]成交通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方响应文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
[bookmark: OLE_LINK5]本合同所指货物为多媒体教学设备更新（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 1660000.00元（大写：        壹佰陆拾陆万元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK1]供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
[bookmark: _Hlk215584376]货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 60日 内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学国有资产与实验室管理处多媒体教室管理科指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
[bookmark: _Hlk239233477]1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。
2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥ 1660000.00元）。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它
[image: ]



附件一
货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
[bookmark: OLE_LINK9](元)
	合计
(元)

	1
	电表类计量标准器具
	新开普 
DDS1354
新开普电子股份有限公司
	1台
	5370
	5370

	2
	液晶显示器
	希沃seewo 
M223A
广州视睿电子科技有限公司
	80台
	580
	46400

	3
	台式计算机
	希沃seewo 
D1530-7B22X00
广州视睿电子科技有限公司
	61台
	6350
	387350

	4
	便携式计算机
	联想Lenovo 
昭阳X3-15 IRL032
联想（北京）有限公司
	2台
	6800
	13600

	5
	投影仪
（长焦激光投影）
	光峰APPOTRONICS 
AL-DH680
深圳光峰科技股份有限公司
	8台
	21300
	170400

	6
	投影仪
（超短焦激光投影）
	视美乐SEEMILE 
SML-SF500
无锡视美乐激光显示科技有限公司
	16台
	20600
	329600

	7
	投影幕
	红叶
 HY—150KP
张家港宝视特影视器材有限公司
	30套
	1820
	54600

	8
	音箱
（便携式音频扩声
系统）
	比丽普BILIPU       
WX-006
广州市比丽普电子有限公司
	15套
	3990
	59850

	9
	音频功率放大器
设备(功放设备)
	华璨
AV-200B
北京华璨电子有限公司
	35台
	4200
	147000

	10
	音箱（壁装音箱）
	华璨
AS-80
北京华璨电子有限公司
	35对
	2700
	94500

	11
	话筒设备
（桌面鹅颈麦克风）
	比丽普BILIPU           
BH-06A
广州市比丽普电子有限公司
	35支
	220
	7700

	12
	话筒设备
（无线话筒）
	雅克ARTCK     
TPM910T
恩平市雅克音响器材厂
	45台
	1250
	56250

	13
	话筒设备
（无线话筒接收机）
	雅克ARTCK 
TPM910B
恩平市雅克音响器材厂
	45台
	1090
	49050

	14
	调音台
（小型调音台）
	得胜TAKSTAR     
210FX
广东得胜电子有限公司
	5台
	2610
	13050

	15
	交换设备
（48口万兆网络
交换机）
	新华三H3C          
S5130S-48T6X-EI-G-V2
新华三技术有限公司
	2台
	6320
	12640

	16
	视频监控设备
（标考红外高清
摄像机）
	佳发JF 
JF-NC302RP-K
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
	2台
	3770
	7540

	17
	视频监控设备
（巡课摄像机）
	天地伟业Tiandy         
TC-C55SQ 
天地伟业技术有限公司
	2台
	890
	1780

	18
	安全、检查、监视、报警设备（手持式金属探测仪）
	天人兴 
MD3003B1
郑州天人兴电子科技有限公司
	50台
	150
	7500

	19
	安全、检查、监视、报警设备（手持式信号探测器）
	天人兴
XL-5G
郑州天人兴电子科技有限公司
	3台
	4390
	13170

	20
	绝缘电线和电缆（BV6.0电源线）
	郑星 
60227 IEC 01-BV6.0
郑州第三电缆有限公司
	500米
	8.5
	4250

	21
	绝缘电线和电缆（BV4.0电源线）
	郑星 
60227 IEC 01-BV4.0
郑州第三电缆有限公司
	6900米
	6
	41400

	22
	绝缘电线和电缆（rvv3*1.0电源线）
	郑星
 60227 IEC 53-rvv3*1.0
郑州第三电缆有限公司
	4000米
	4
	16000

	23
	电气设备零部件
（25线槽）
	联塑LESSO 
PVC25
河南联塑实业有限公司
	2000米
	3
	6000

	24
	插头插座和耦合器（明装5孔插座）
	正泰CHINT 
明装5孔
浙江正泰建筑电器有限公司
	189个
	15
	2835

	25
	配电箱
	正泰CHINT
定制
浙江正泰建筑电器有限公司
	29个
	320
	9280

	26
	终端控制器
（网络中控）
	华璨
 HC-E6000(HD3)
北京华璨电子有限公司
	3台
	7110
	21330

	27
	终端控制器
（液晶控制面板）
	华璨 
HC-Led-T8C
北京华璨电子有限公司
	8台
	1460
	11680

	28
	终端控制器
（IP读卡器）
	华璨
 HC-IC-R6
北京华璨电子有限公司
	3套
	850
	2550

	29
	普通电话机
（IP电话）
	中诺CHINO-E     
C259
深圳市中诺通讯有限公司‌
	20台
	120
	2400

	30
	交换设备
（千兆POE交换机）
	锐捷RUIJIE 
RG-ES08G
北京星网锐捷网络技术有限公司
	3台
	430
	1290

	31
	绝缘电线和电缆
（六类网线）
	一舟SHIP 
165-G
浙江一舟电子科技股份有限公司
	5箱
	690
	3450

	32
	信息化设备零部件（网络水晶头等）
	一舟SHIP 
S901D-2
浙江一舟电子科技股份有限公司
	5盒
	240
	1200

	33
	其他网络设备
（HDMI线缆）
	绿联UGREEN 
HD104
深圳市绿联科技股份有限公司
	376根
	15
	5640

	34
	键盘
	罗技Logitech 
K120
罗技 (中国) 科技有限公司
	30套
	90
	2700

	35
	鼠标器
	罗技Logitech 
M90
罗技 (中国) 科技有限公司
	60套
	60
	3600

	36
	其他输入输出设备（电子教鞭笔）
	诺为Norwii 
N26
上海诺为科技有限公司
	100套
	90
	9000

	37
	插头插座和耦合器
（8位电源插座）
	公牛BULL
 GN-605
公牛集团股份有限公司
	100套
	45
	4500

	38
	其他输入输出设备
	绿联UGREEN 
CR130
深圳市绿联科技股份有限公司
	80台
	60
	4800

	39
	绝缘电线和电缆
（音频线）
	绿联UGREEN 
纯铜300芯
深圳市绿联科技股份有限公司
	3000米
	5
	15000

	40
	其他办公设备
（升降黑板）
	科达KDJY 
KDSJ450
石家庄科达教育装备有限公司
	1套
	5719
	5719

	41
	其他信息化设备
（老旧讲桌电动抽屉改造）
	[bookmark: OLE_LINK10]定制
定制
河南宽行信息技术有限公司
	36套
	126
	4536

	42
	终端控制器
（控制模块）
	[bookmark: OLE_LINK11]定制
定制
河南宽行信息技术有限公司
	36套
	90
	3240

	43
	终端控制器
（IP卡片）
	博研信通
 FM1208-09
北京博研信通智能科技有限公司
	50张
	5
	250

	合计:人民币壹佰陆拾陆万元整
	1660000 

















附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	电表类计量
标准器具
	★1、电能表符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告2020年42号》规定的用于贸易结算的电能计量器具，产品符合国标《GB/T 17215.321-2021 电测量设备(交流)特殊要求第21部分静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)》，每台电能表自带LCD显示屏，我公司已提供彩页等技术证明;

	
	
	2、计量精度：B级，（我公司已提供计量器具证书）；

	
	
	★3、电能表测量范围：0.1-0.5（60）A（我公司已提供计量器具证书）；

	
	
	4、产品通信端口：光电隔离总线式串行通信,支持RS485接口，通信端口与强电线路间耐交流电压不小于AC 3000V，不击穿不放电；

	
	
	5、产品耐久性：产品在最大电流条件下，连续工作1000小时，无重大缺陷（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	★6、电表节能：额定工作电压：AC 220V 50Hz，整机最大功耗：0.42W，符合节能型电能表要求（我公司已提供计量器具报告和技术承诺）；  

	
	
	7、产品欠压过压保护功能：电能表可编程设置欠压及过压保护点，当供电电压低于欠压设置参数点或高于过压设置参数点2%范围时，电能表能可靠关断输出，当电压恢复至正常电压 AC 220V(1±10%)(可设置恢复延时)后，自动恢复输出（我公司已提供技术承诺）；

	
	
	8、电能表具有按键操作功能，方便查看负载通道的累计用电量、当前负载功率等（我公司已提供功能截图）；

	
	
	★9、产品具有过温保护功能：电能表具有内部温度检测功能，当内部达到设置的安全温度上限时能自动断开电流线路（我公司已提供计量检测单位的测试文件）；

	
	
	10、电表满足极限工作温度范围： -40℃～70℃（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	11、产品内置磁保持继电器：配置≥90A磁保持继电器，以保证产品使用寿命（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	12、产品可控硅导通角插座（恶性负载破解排插）识别：可对市面上的可调整可控硅导通角插座（恶性负载破解排插）进行有效识别（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	13、产品恶性负载学习功能：支持负载特征值学习，对于允许使用的阻性负载，通过学习后允许使用；

	
	
	14、产品定时段送断电功能：每天支持不少于8个时间点，每周支持不少于40个时段设置；

	
	
	15、产品节假日或考试日送断电控制功能：除定时送断电功能外，可设置节假日或考试日是否启用（我公司已提供功能截图证明）;

	2
	液晶显示器
	*1、显示屏尺寸:21.5寸宽屏液晶；

	
	
	*2、显示屏分辨率：1920*1080；

	
	
	*3、显示屏屏幕失效点符合GB/T 9813.2 的要求；

	
	
	*4、显示屏屏幕比例：16:9；

	
	
	5、显示屏可视角度：水平178°；

	
	
	*6、显示屏屏占比：88%；

	
	
	*7、接口：1个HDMI口，1个VGA接口；

	
	
	*8、屏幕亮度:300尼特；

	
	
	*9、显示屏色域：99% sRGB；

	
	
	*10、显示屏防蓝光：具备硬件低蓝光、无频闪功能；

	
	
	*11、显示器外观颜色：黑色；

	
	
	*12、显示屏防炫目：显示屏镜面反射率10%；

	
	
	*13、显示屏位深：8 位；

	
	
	*14、显示屏色准：△E ≤4；

	
	
	*15、显示屏响应时间：≤7ms；

	
	
	*16、显示屏亮度一致性：≥70%；

	
	
	*17、显示屏对比度：对比度4000:1，屏幕刷新率100Hz；

	
	
	18、显示屏具备标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；

	
	
	*19、显示屏其他实质性参数：符合财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》关于显示器的实质性参数指标的最低要求；我公司已提供显示器CCC、节能、环保证书。
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	台式计算机
	一、处理器规格：

	
	
	*1、物理核数：16；

	
	
	*2、总线程数：24；

	
	
	*3、睿频频率：5.2GHz；

	
	
	*4、高速缓存：24M；

	
	
	*5、末级缓存容量：30MB；

	
	
	*6、支持的内存最高速率：3200MT/s

	
	
	二、内存规格：

	
	
	*1、配置容量:16G；

	
	
	*2、内存条配置数量（板载内存不涉及）：1；

	
	
	*3、内存类型：支持DDR4内存及以上内存类型；

	
	
	*4、读写速率：3200MT/s；

	
	
	三、主板规格：

	
	
	*1、主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

	
	
	*2、主板支持的 CPU和内存情况：支持1颗最高16核、24线程、30MB缓存处理器；支持 DDR4 3200内存；

	
	
	*3、主板其他内置接口：M.2接口1个，至少一个用于固态硬盘；SATA接口2个；

	
	
	*4、支持PCIe 插槽数量3个；

	
	
	*5、单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）32GB；

	
	
	*6、内存插槽满配时提供的最高内存总容量64GB；

	
	
	四、存储规格

	
	
	*1、固态盘数量：1 个；

	
	
	*2、固态存储容量：512GB；

	
	
	*3、固态存储接口协议：NVMe接口协议；

	
	
	*4、固态存储形态：M.2；

	
	
	*5、固态存储寿命：TBW≥80TB；

	
	
	五、显卡规格

	
	
	*1、显卡类型：集成显卡；

	
	
	六、外设规格

	
	
	*1、鼠标数量：1个；

	
	
	*2、键盘数量：1个；

	
	
	*3、有线键盘连接线：1.5米；

	
	
	*4、键盘连接方式：有线；

	
	
	*5、键盘键程：2.3mm~4.0mm；

	
	
	七、网络设备规格

	
	
	*1、有线网卡数量：1个；

	
	
	*2、网络设备性能：有线网卡最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；

	
	
	八、外部接口规格

	
	
	*1、接口：机箱前面板提供 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），视频接口数量1，音频接口数量1；

	
	
	2、前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一；

	
	
	3、在关机状态，2前置USB端口可对外为无线麦克风等设备供电，并可通过串口开启设备；

	
	
	4、串口支持在关机状态下唤醒设备；

	
	
	九、产品整机基础规格

	
	
	1、整机外观：

	
	
	*a) 产品表面没有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	
	
	*b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，清晰、端正、牢固

	
	
	*2、状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等

	
	
	3、整机结构：

	
	
	*a) 机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

	
	
	*b) 产品内部结构符合通用部件的安装需求；

	
	
	*c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；

	
	
	十、产品电源功能

	
	
	*1、电源线适配能力：电源适配器电线组件符合GB/T15934的要求；

	
	
	十一、产品操作系统及软件功能

	
	
	*1、中文信息处理要求：符合GB18030 的相关规定；

	
	
	*2、操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；

	
	
	*3、固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；

	
	
	*4、操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

	
	
	6、产品出厂预装文件助手功能：①快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；②最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑（我公司已提供软件功能截图）；③文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的（我公司已提供软件功能截图）；

	
	
	十二、产品兼容要求

	
	
	*1、常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

	
	
	*2、数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；

	
	
	*3、中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；

	
	
	*4、平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；

	
	
	十三、产品包装及运输要求

	
	
	*1、标志、包装、运输和贮存:符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；

	
	
	十四、产品服务要求

	
	
	*1、配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

	
	
	*2、服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商承诺：提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；                      
我公司已提供服务承诺。

	
	
	*3、质保期：质保期内提供产品的维修、换件和升级服务；

	
	
	十五、产品供应链

	
	
	*1、当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

	
	
	*2、其他实质性要求：供应商提供的货物配置不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。                            我公司已提供台式计算机CCC、节能、环保证书                                

	4
	便携式计算机
	一、整机规格

	
	
	*1、整机能效限定值：产品能效限定值达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级；

	
	
	*2、整机重量：1.61kg；

	
	
	*3、整机厚度：18.3mm；

	
	
	二、处理器规格

	
	
	*1、物理核数：16；

	
	
	*2、总线程数：24；

	
	
	*3、睿频频率：5.2GHz；

	
	
	*4、高速缓存：24M；

	
	
	*5、末级缓存容量：30MB；

	
	
	*6、支持的内存最高速率：3200MT/s

	
	
	三、内存规格

	
	
	*1、配置容量：16G；

	
	
	*2、内存条配置数量（板载内存不涉及）：1；

	
	
	*3、内存类型：支持DDR4内存及以上内存类型；

	
	
	*4、读写速率：3200MT/s；

	
	
	四、显示屏性能

	
	
	*1、屏幕尺寸：15.6英寸；

	
	
	*2、显示屏刷新率：60Hz；

	
	
	*3、显示屏位深：8 位；

	
	
	*4、显示屏色域：99% sRGB；

	
	
	*5、显示屏亮：250 尼特；

	
	
	*6、显示屏亮度一致性：≥70%；

	
	
	*7、显示屏对比度：500：1；

	
	
	*8、显示屏其他参数：其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定；

	
	
	五、网络性能

	
	
	*1、有线网卡速率：最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；

	
	
	*2、支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议；

	
	
	*3、无线网卡频宽： 20MHz；

	
	
	*4、网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能;b)支持访问网络和数据交换功能；

	
	
	*5、支持双频段：无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz；

	
	
	*6、数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；

	
	
	*7、蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本；

	
	
	六、产品电源适配器性能

	
	
	*1、电源适配器电源效率：在 20%/50%/100%负载下效率均不低于 87%；

	
	
	*2、满载待机性能（LTP）：1.5 小时；

	
	
	七、产品主板规格

	
	
	*1、主板 USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；

	
	
	*2、支持防静电保护功能；

	
	
	*3、I/O 接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品集成键盘、触控板输入部件，同时具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能；

	
	
	*4、存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互；

	
	
	八、产品显卡规格

	
	
	*1、显卡类型：集成显卡；

	
	
	九、产品外设功能

	
	
	*1、摄像头物理隐私保护开关：支持物理隐私保护开关；

	
	
	*2、音频接口类型：1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能；

	
	
	*3、视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；

	
	
	*4、HDMI、DP、Type-C 显示接口：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，支持音频和视频同步输出；

	
	
	十、产品存储规格

	
	
	*1、固态盘数量：1 个；

	
	
	*2、固态存储容量：1T SSD硬盘；

	
	
	*3、固态存储接口协议：NVMe接口协议；

	
	
	*4、固态存储形态：M.2；

	
	
	*5、固态存储寿命：TBW≥80TB；

	
	
	十一、产品操作系统及软件功能

	
	
	*1、中文信息处理要求：符合GB18030 的相关规定；

	
	
	*2、操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；

	
	
	*3、固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；

	
	
	*4、操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

	
	
	十二、产品整机可靠性要求

	
	
	*1、电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；

	
	
	*2、环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定；

	
	
	*3、环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定；

	
	
	*4、环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定；

	
	
	*5、环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定；

	
	
	*6、环境条件要求的自由跌落适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定；

	
	
	*7、环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.2中规定；

	
	
	*8、MTBF测试：MTBF (m1)≥3 万小时；

	
	
	十三、产品兼容要求

	
	
	*1、常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

	
	
	*2、数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；

	
	
	*3、中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；

	
	
	*4、平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；

	
	
	十四、产品包装及运输要求

	
	
	*1、标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；

	
	
	十四、产品服务要求

	
	
	*1、配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

	
	
	*2、服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商承诺：提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；                   
我公司已提供服务承诺。

	
	
	*3、服务周期：服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；

	
	
	十五、产品供应链

	
	
	*1、抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

	
	
	*2、其他实质性要求：供应商提供的货物配置不低于财库〔2023〕30号发布《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。                             我公司已提供便携式计算机CCC、节能、环保证书。                        
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	投影仪
（长焦激光投影）
	1、长焦投影面积150英寸；

	
	
	2、分辨率：1920*1080，支持宽高比：16∶10、16∶9、4∶3；

	
	
	★3、镜头：可更换镜头，投射比支持0.62∶1，0.8∶1，1.23-1.97∶1（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	4、光源类型：激光光源，平均亮度：6800流明，REC.709色域：100%；（我公司已提供彩页等技术证明，供货时进行投影仪亮度实际检测）

	
	
	5、照度均匀性：90%；

	
	
	6、对比度：3000000:1；

	
	
	7、投影机功率：450W，待机功耗：0.5W，能效比：10lm/W；（我公司已提供彩页等技术证明，供货时进行投影仪功耗实际检测）

	
	
	8、3D功能：支持3D功能；

	
	
	9、接口：HDMI×2；VGA×1，控制信号输入/输出：RS232×1；LAN（RJ45）×1；USB-A×1；M3（IRin）×1；IR3DOUT×1；（我公司已提供设备实物图片）

	
	
	10、产品支持几何校正功能：垂直水平方向梯形±35°，四角校正；

	
	
	11、设备采用全密封光学元件，具备防尘能力；（我公司已提供彩页等技术证明）

	
	
	12、自带集成控制调试软件；（我公司已提供软件功能截图和软件版本号信息）                     
我公司已提供投影仪CCC、节能、环保证书。
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	投影仪
（超短焦激光投影）
	1、投影系统：DLP投影系统，投影面积150英寸，DMD芯片尺寸0.65英寸；

	
	
	2、纯激光光源，亮度（非中心）5000流明；

	
	
	3、物理分辨率1920*1080,标准对比度5000000:1；

	
	
	4、正常上课模式下，光源寿命≥25000小时；

	
	
	5、镜头居中设计，镜头调节方式：电动聚焦；

	
	
	6、梯形校正范围：垂直/水平±30°，支持四角校正功能；

	
	
	★7、镜头投射比0.233:1；（我公司已提供产品技术承诺函和彩页等技术证明，验收时进行投影仪实际检测）

	
	
	8、激光光源防护等级满足IP6X防尘等级和IPX6防水等级；（我公司已提供彩页等技术证明）

	
	
	9、投影机遥控器具备电子教鞭功能，方便教师授课；

	
	
	10、整机功率340W，待机功耗＜0.5W；

	
	
	11、输入端口：VGA In 2个，HDMI 3个，Audio IN 1个，Audio LR 1个；输出端口：VGA Out 1个，H/P OUT 1个，12V DC OUT 1个；控制端口：Mini USB 1个、RS232 input 1个、LAN  control（RJ45) 1个；

	
	
	12、我公司承诺在质保期内每年免费为设备提供不低于2次的除尘清理服务；（我公司已提供承诺）                                   我公司已提供投影仪CCC、节能证书。
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	投影幕
	1、150寸拉线白玻纤电动幕，尺寸3400mm*2160mm；

	
	
	2、产品外壳采用冷轧板，壳体不易变形，外壳经锻压折弯、冲压处理，外壳表面经清洗、酸洗、磷化处理后采用静电喷塑；

	
	
	3、选用高亮度、亮度增益系数大于0.9,有效散射角大于160度，彩色还原好；

	
	
	4、幕布通过消防阻燃测试，配置静音设计的管状马达，内置多功能控制电路，可实现手动控制，无线或红外遥控装置；

	
	
	5、产品幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无气味，采用螺旋线卷管，弹力拉绳绷紧和调节范围大的卷绕式调整系统；

	
	
	★6、幕面甲醛含量（直接接触皮肤类）≤16mg/KG，我公司已提供甲醛含量证明文件和技术承诺；（测试报告显示：MDL指方法检测限，也就是这套测试方法能精准测出的最低甲醛含量为16mg/kg；ND是“未检出”的意思，代表该样品中的甲醛实际含量低于16mg/kg）

	
	
	7、我公司已提供设备3C证书；（注：我公司所投红叶幕布电动机采用宁波杜亚机电技术有限公司生产的管状电容运转异步电动机，该电动机具有CCC证书）
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	音箱（便携式
音频扩声系统）
	1、产品釆用加厚ABS塑料材质，内置数字功率放大器、内置双频数字无线话筒接收模块，多套同时使用不串频、抗干扰性强；

	
	
	2、产品内置2.4英寸彩屏，显示各种设置与功能调节；

	
	
	3、1路3.5mm音频输入、1路3.5mm录音输出、1路3.5mm有线话筒输入，我公司已提供产品实物图片；                                                                                                                                4、支持话筒音量、音乐音量独立调节；

	
	
	5、产品具备USB/TF/SD卡数码播放输入口、无线蓝牙输入；

	
	
	6、1个5.5寸大磁铁铜轴喇叭，声音大、传输远；                                            

	
	
	7、产品后背有磁吸门，支持话筒磁吸充电与收纳，我公司已提供产品实物图片；    

	
	
	8、内置锂电池3800mA，可连续供电工作≥4小时；                                            

	
	
	9、输出功率：40W；

	
	
	11、灵敏度：86dB±2 dB；

	
	
	12、频率响应：35Hz-18KHz；

	
	
	13、信嗓比：80dB±2 dB；                                                                      

	
	
	14、产品内置手持麦克风、头戴麦克风，为统一品牌；

	
	
	15、产品内置手持麦克风，采用铝合金磨沙外壳，近距离放风放气流设计，可充电锂电池供电，可USB直充与卸载充电，我公司已提供检测报告；

	
	
	16、产品内置手持麦克风具备OLED液晶屏显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态，具备远距离激光教鞭功能；  

	
	
	17、手持麦克风支持2.4G与红外线两种对频技术，我公司已提供技术承诺；

	
	
	18、产品支持用手机当话筒与设备同步扩音功能，我公司已提供系统软件功能截图；
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	音频功率放大器设备
(功放设备)
	1、产品针对教学扩声需求设计、无风扇，适合长时间工作，无噪音，适合教学环境；

	
	
	2、采用数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，有效防止啸叫；

	
	
	3、具有5路麦克风输入，方便接入不同类型的麦克风。支持为鹅颈话筒幻象电源供电；我公司已提供照片截图；

	
	
	4、产品具有4路立体声混音输入，无需考虑信道切换问题；

	
	
	5、产品具有2路音频输出，支持输出到录播或电脑；

	
	
	6、产品具有LCD中文菜单显示，清晰直观；

	
	
	7、产品具备蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风配对使用；

	
	
	8、产品具有2路USB接口，可同时接电脑和笔记本，支持通过蓝牙麦克风实现翻页功能；

	
	
	9、产品支持串口控制功能，可与中控或电脑等设备配合，联动控制；
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	音箱
（壁装音箱）
	1、频率响应：80Hz—18kHz；

	
	
	2、阻抗：8Ω；                                                                                                                                            

	
	
	3、功率：100W*2；

	
	
	4、灵敏度：90dB；                                                                                                         

	
	
	5、单元类型：3.5"×2(BASS)，3"×1(TREBLE)；

	
	
	6、接口类型：专用接头插接；

	
	
	6、最大声压级：120dB ；

	
	
	7、灵敏度：98dB(±2dB)；

	
	
	8、频率响应：20 Hz -18kHz；

	11
	话筒设备
（桌面鹅颈麦克风）
	1、类型：电容式桌面鹅颈麦克风，心形指向；

	
	
	2、70Hz-16kHz 频响，-38dB 灵敏度，48V 幻象供电，XLR 输出；

	
	
	3、30—45cm 可弯折鹅颈；
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	话筒设备
（无线话筒）
	★1、无线话筒具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，三种信号传输方式可无缝融合使用，我公司已提供彩页等技术证明和实物图片；

	
	
	2、产品具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能；

	
	
	3、产品具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用；

	
	
	4、产品具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道；

	
	
	5、产品具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预；

	
	
	6、内置锂电1200mA或以上，为保证锂电池安全性，我公司已提供电池测试报告；

	
	
	7、支持全智能充电管理，支持无线充电功能，零电池维护，连续工作时间不少于8小时；

	
	
	8、产品集成智能传感器，放下话筒后，可自动静音，拿起说话；超时不用，自动待机；

	
	
	9、产品集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身；

	
	
	10、含无线充电座，U型槽式结构，防止话筒滚动（可桌面平置安放，也可以挂墙插置充电，具备IR红外发射功能），我公司已提供产品实物图片；
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	话筒设备
（无线话筒接收机）
	1、产品支持2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用；（我公司已提供产品实物图片）

	
	
	2、产品具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能；

	
	
	3、产品内置DSP数字防啸叫功能；

	
	
	4、接收机具备1个2.4G天线SMA接口、1个UHF天线BNG接口、1个红外天线3.5接口；（我公司已提供产品实物图片）

	14
	调音台
（小型调音台）
	麦克风通道具有高频(HI) 中频(MID) 低频(LOW)三段EQ调节功能，具有信号过载指示功能(Clip)以及80Hz低频衰减(LOW CUT)功能，内置+50dB的低噪音话筒前置放大器和48V幻象电源供电，可适用不同类型麦克风，内置免驱动USB芯片声卡，一线式于电脑连接，使用方式更方便麦克风输入（XLR平衡输入），信噪比：110dB(A加权)，失真度：≤0.005%；
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	交换设备
（48口万兆网络
交换机）
	1、交换容量：1360Gbps，包转发率：327Mpps；如网站标称多个参数，以最小参数为准，我公司已提供官网截图证明；

	
	
	2、接口及槽位：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个万兆SFP口（我公司已提供技术指标符合承诺和设备实物图片）；

	
	
	3、产品支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（我公司已提供第三方检测报告）；

	
	
	4、产品支持基于端口或协议或MAC的VLAN，最大VLAN数4094个；

	
	
	5、产品支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；

	
	
	6、产品支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6；支持IS-IS，支持VRRP/VRRPv3（我公司已提供技术指标符合承诺和技术彩页）；

	
	
	7、产品支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；

	
	
	8、产品具备端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，支持智能风扇调速（我公司已提供节能证书和彩页等技术证明）；
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	视频监控设备（标考红外高清摄像机）
	★1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（我公司已提供产品检测报告）

	
	
	2、产品支持虚焦侦测，人脸侦测，人脸区域自动曝光，场景变更，绊线入侵，区域入侵；

	
	
	3、产品采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

	
	
	4、产品可输出200万（1920×1080）@25fps；

	
	
	5、产品支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式编码，压缩比高，实现超低码流传输；

	
	
	6、产品支持智能红外功能，当红外灯光功能开启后，可根据所摄物体的距离自动调节红外光功率密度；

	
	
	7、产品支持走廊模式，3D降噪，强光抑制，背光补偿，电子防抖，适用不同监控环境；

	
	
	8、产品支持在报警输入接口被触发后联动报警输出并发送email、联动录像、联动抓图及上传ftp；（我公司已提供技术指标符合承诺）

	
	
	9、产品支持通过回访功能中按智能分析行为检索；（我公司已提供技术指标符合承诺）

	
	
	10、产品支持在IE浏览器下对亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma 进行设置；

	
	
	11、产品支持报警2进2出，音频1进1出，支持256 GB Micro SD卡；

	
	
	12、产品支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，电流165mA，方便工程安装；

	
	
	13、我公司所投产品支持接入校方现有标准化考场监控平台（支持GB/T 28181-2022国标协议），实现统一管理；（我公司已提供技术指标符合承诺）
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	视频监控设备
（巡课摄像机）
	1、2880x1620像素1/2.7英寸CMOS传感器半球摄像机；

	
	
	2、最低照度：彩色：0.002lx；黑白：0.001lx；

	
	
	3、焦距：2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选；

	
	
	4、支持1个RJ45网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持1路报警输入、1路报警输出；

	
	
	★5、产品具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式支持自定义配置内同步／黑白／彩色／定时四种类型，支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭；（我公司已提供技术指标符合承诺）

	
	
	6、我公司所投产品支持接入现有巡课系统（支持GB/T 28181-2022国标协议），支持不少于50路视频同时进行浏览；

	
	
	8、智能场景声音检测：支持高音量／低音量侦测，能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍 。

	
	
	9、产品支持场景图像效果自适应，能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整；

	
	
	10、产品支持将视频图像及抓拍图片存储至 TF卡、本地客户端；支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；

	
	
	11、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约95%以上（我公司已提供技术彩页和检测报告证明文件）；

	
	
	12、产品支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户 访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置；（我公司已提供彩页等技术证明）

	
	
	13、产品能在DC（12V土25%的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC 12V反向输出，外壳防护等级IP66；
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	安全、检查、监视、报警设备（手持式金属探测仪）
	1、产品支持双重报警、LED 指示灯、灵敏度切换；

	
	
	2、产品可根据使用场景灵活调节检测灵敏度。持久续航；

	
	
	3、产品内置大容量锂电池，支持长时间稳定工作；
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	安全、检查、监视、报警设备（手持式信号探测器）
	产品支持多频段3G/4G/5G三天线接收，Micro-SIM自弹式卡槽，支持全网通4G/5G通话上网卡，物联网流量卡；开机即自动选择信号强度强、信噪比高的频段；
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	绝缘电线和电缆（BV6.0电源线）
	国标BV6.0mm²
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	绝缘电线和电缆（BV4.0电源线）
	国标BV4.0mm²
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	绝缘电线和电缆（rvv3*1.0电源线）
	国标rvv3*1.0mm²
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	电气设备零部件
（25线槽）
	25mm PVC国标材质
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	插头插座和耦合器（明装5孔插座）
	明装5孔插座。
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	配电箱
	1、开关采用模数化导轨安装，预留 20% 空回路；

	
	
	2、箱体材质：1.2~1.5mm 冷轧钢板，静电喷塑防锈；

	
	
	3、安装形式：竖井壁挂，带专用门锁；
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	终端控制器
（网络中控）
	1、产品支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制；

	
	
	2、整体无风扇、无噪音；

	
	
	3、数字接口：HDMI信号输入3路内置EDID、HDMI信号输出3路，HDMI输入输出为矩阵控制，非切换器；接入笔记本HDMI信号源即自动切换到笔记本通道，无需额外手动切换操作（我公司已提供设备实物图片）；

	
	
	4、音频接口：立体声RCA音频输入接口4路，RCA音频输出×2麦克风接口：2路，支持幻象供电；

	
	
	5、USB接口：4路USB信号输入，2路USB信号输出，支持台式机、笔记本等设备USB线连接触摸大屏时，USB触控线通道与显示信号同步切换，触控大屏可反控台式机、笔记本设备；（我公司已提供设备实物图片）

	
	
	6、串行通讯：RS-232 6路，IO 5路，每路 I/O 接口均有对应的状态指示灯，根据指示灯可以方便判断 I/O 接口状态；（我公司已提供设备实物图片）

	
	
	7、网络接口：具有6路100M/1000M自适应以太网接口，支持教室设备千兆接入；

	
	
	8、产品支持音量控制，支持麦克风与线路音量分别独立控制，支持静音功能；

	
	
	9、产品具备权限控制管理功能，支持通过二维码扫码进行设备管控，支持IC卡刷卡/插卡管理模式，支持不低于10000个IC卡用户白名单和10000条使用记录存储；插卡管理模式下，课间拔卡具备拔卡倒计时显示，插卡后即可恢复至正常上课状态，避免课间拔卡导致设备关闭的问题；

	
	
	10、我公司所投产品支持与学校现有中控管理平台实现数据对接和控制对接连通（支持RS232、RS485、Modbus-RTU、TCP/UDP协议），可实现手机端微信扫码开机和管理平台端远程开机，我公司已提供对接承诺和详细的技术对接方案；
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	终端控制器
（液晶控制面板）
	1、可编程电容液晶显示屏，7英寸，分辨率1280*800；

	
	
	2、控制功能等支持可编程，界面灵活方便；

	
	
	3、产品支持平台解锁、刷卡解锁、密码解锁等多种方式；
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	终端控制器
（IP读卡器）
	非接触式刷卡器，支持插卡、刷卡双模式，支持符合ISO14443 TypeA协议的IC卡、M1、CPU卡。支持的接口类型：网络接口/RS232接口：1个。
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	普通电话机
（IP电话）
	产品支持SIP 2.0 协议，10/100/1000M 网口，具备一键呼叫、双向对讲、广播功能。
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	交换设备
（千兆POE交换机）
	接口：8个10/100/1000M自适应RJ45端口。
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	绝缘电线和电缆
（六类网线）
	6类非屏蔽双绞线，多媒体设备安装所需网线。
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	信息化设备零部件（网络水晶头等）
	6类非屏蔽水晶头，多媒体设备安装所需水晶头。
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	其他网络设备
（HDMI线缆）
	国标2米HDMI线缆 HDMI线2.0版，4K高清

	34
	键盘
	电脑键盘

	35
	鼠标器
	有线鼠标

	36
	其他输入输出设备（电子教鞭笔）
	激光翻页笔，可充电 ，支持PPT翻页，投影遥控、多媒体无线演示

	37
	插头插座和耦合器（8位电源插座）
	3C认证 8位总控开关全长2米，超功率保护，10A；

	38
	其他输入输出设备
	高速拓展7口2.0HUB分线器延长线，电脑扩展坞一拖七多接口转换器带供电口

	39
	绝缘电线和电缆
（音频线）
	250芯PVC屏蔽，纯铜喇叭线，适用大功率音响，平均每个教室60米

	40
	其他办公设备
（升降黑板）
	一、黑板部分

	
	
	1、产品结构：上下推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，采用封闭式防尘轴承，书写板下边框配有通长拉手；

	
	
	2、产品规格：外径尺寸4400mm×2150mm，四块组合设计，整体外径可根据教室面积实际情况进行调整；

	
	
	3、书写面板：采用优质烤漆绿板；硬度9H；（我公司已提供面板硬度证明文件）

	
	
	4、粘结剂：采用黑板专用无苯万能胶，粘合强度高，游离甲醛检测结果0.01g/kg；（我公司已提供技术指标符合承诺）

	
	
	★5、边框：材质采用高级亚光银白色铝合金，表面氧化、磨砂涂层处理，我公司已提供盐雾测试文件；

	
	
	6、同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接；

	
	
	7、粉笔槽：宽度70mm，壁厚1.0㎜，粉笔槽与黑板框采用暗勾式反扣连接协调一致，安装牢固，颜色一致；

	
	
	8、黑板具备防静电功能，我公司已提供静电放电抗干扰度试验报告；

	
	
	二、无尘黑板擦一体机

	
	
	1、规格：外径900mm×260mm×125mm；

	
	
	2、结构：上下两个黑板擦清洗舱，偏右侧为触控显示屏，整体下部循环水系统的均匀布局（我公司已提供彩页等技术证明）；

	
	
	3、一体机显示屏：采用5.0寸电容触摸屏，分辨率800*480；

	
	
	4、两套独立系统：上下两套板擦清洗系统，单独控制；

	
	
	5、智能板擦：规格120×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，即擦即写，无尘环保；板擦壳材质为ABS+TPE 软胶材质，模具一次成型（我公司已提供产品实物图片）；

	41
	其他信息化设备
（老旧讲桌电动抽屉改造）
	老旧讲桌内加装自动滑轨或抽屉模组，可对接中控主机，实现自动控制。

	42
	终端控制器
（控制模块）
	控制部分包含：可通过串口控制器接收中控指令。

	43
	终端控制器
（IP卡片）
	中控IP控制卡片，支持加密读写














附件三
售后服务计划书
[bookmark: _Toc29943]1. 总体承诺
根据招标文件要求，我公司就河南理工大学多媒体教学设备更新项目的售后服务做出以下承诺：
（1）质量保证期：本项目全部设备质量保证期为三年，自验收合格之日起计算。质保期内提供产品的维修、换件和升级服务，所有维修服务和配件更换均不另行收费。
（2）服务响应承诺：1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时。对于未能解决的问题和故障，提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。
（3）巡检承诺：每年进行巡检4次，每季度至少1次全面巡检，检查设备运行状态，及时发现和处理潜在问题。其中，投影仪设备在质保期内每年免费提供不低于2次的除尘清理服务。
（4）服务渠道承诺：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务，确保学校随时可以联系到技术支持人员。同时，在河南理工大学所在城市焦作市设有本地服务团队，提供同城4小时技术响应服务。
（5）备件供应承诺：建立完善的备件库存体系，常用备件本地仓库存放，确保及时供应。当产品部件出现供应风险时，及时通知采购人并提供风险应对方案，确保产品的服务保障。
（6）供应链承诺：供应商提供的货物配置不低于财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》和财库〔2023〕30号《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。
[bookmark: _Toc27066]2.质保期内服务承诺
质保期内（自验收合格之日起三年），我公司提供以下服务：
● 免费维修：设备出现故障时，免费提供维修服务，包括人工费、配件费、交通费等全部费用
● 免费换件：需要更换的零部件（非人为损坏）免费更换，使用原厂配件或同等品质配件
● 免费升级：设备固件或软件有更新版本时，免费提供升级服务
● 免费除尘：投影仪设备每年免费提供不低于2次除尘清理服务
● 免费巡检：每年4次全面巡检，出具巡检报告
● 免费培训：每年至少提供2次补充培训，针对新入职教师和新功能使用
● 周转设备：对于无法在12小时内修复的设备，免费提供周转设备，确保教学不受影响
[bookmark: _Toc17967]3. 质保期外服务承诺
质保期外（验收合格三年后），我公司继续提供以下服务：
● 有偿维修：提供有偿维修服务，配件按成本价供应，人工费按优惠价收取
● 技术支持：继续提供电话、电子邮件、远程连接等技术咨询服务，不收取咨询费
● 巡检服务：可根据学校需求提供有偿巡检服务
● 升级服务：继续提供设备固件和软件升级服务，仅收取成本费
● 长期合作：与学校保持长期合作关系，优先为学校提供技术支持和服务
4.售后服务联系信息
售后单位名称：河南宽行信息技术有限公司
售后单位地址：河南省郑州市金水区北三环52号瀚海爱特中心1号楼17层1713号
联系人：刘俊超
电话：18939512728













附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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