[bookmark: OLE_LINK2]河南理工大学电磁驱动真三轴冲击加载
实验平台项目采购合同书

[bookmark: OLE_LINK4]备案编号：HPU政采-2026-33
[bookmark: OLE_LINK39]采购编号：豫财竞谈-2026-37
[bookmark: OLE_LINK6]供方：济南新力特试验仪器有限公司       签约时间：2026年9月9日 
需方：河南理工大学                     签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据中鼎誉润工程咨询有限公司签发的竞争性谈判文件[采购编号：豫财竞谈-2026-37号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
[bookmark: OLE_LINK7]本合同所指货物为电磁驱动真三轴冲击加载实验平台（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 2168000.00        元（大写： 贰佰壹拾陆万捌仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK1]供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
[bookmark: _Hlk215584376]货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 150日历天 内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学 能源学院 指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额20%的预付款（¥ 433600.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 50%的货款（¥ 1084000.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 650400.00元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具增值税专用发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
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附件
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二、货物主要技术参数
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附件一
货物规格价格一览表

	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	样品储存箱1
	品牌：诚志、型号：1800mm
制造商：郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
	2
	980
	1960

	2
	样品放置台
	品牌：诚志、型号:1200mm*850mm
制造商：郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
	3
	980
	2940

	3
	电磁驱动
加载单元
	品牌：、新力特、型号：XLT-100
制造商：济南新力特试验仪器有限公司
	1
	695000
	695000

	4
	真三轴加载
试验架
	品牌：新力特、型号：XLT-120
制造商：济南新力特试验仪器有限公司
	1
	1229900
	1229900

	5
	高温数据
采集单元
	品牌：东华测试、型号：DH5960
制造商：江苏东华测试技术股份有限公司
	1
	116000
	116000

	6
	高温和低温
测试单元
	品牌：新力特、型号：XLT-430
制造商：济南新力特试验仪器有限公司
	1
	98000
	98000

	7
	试验控制器
	品牌：鼎聚创新、型号：C0-A6
制造商：鼎聚创新（北京）科技有限公司
	4
	5830
	23320

	8
	样品储存箱2
	品牌：诚志、型号：520*450*500mm
制造商：郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
	4
	220
	880

	合计：人民币贰佰壹拾陆万捌仟元整
	2168000




附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	样品储存箱1
	单台柜体宽度1.0m，标准柜体高度1800mm；柜体采用防腐钢制喷涂工艺；可满足各类试验样品分类存放、留样保管等储物需求。

	2
	样品放置台
	单桌台面宽度1.2m，桌体标准高度850mm；台面采用耐腐蚀实芯理化板材质；可满足各类实验样品整理、分装、预处理及前期制备等多项试验作业需求；

	3
	电磁驱动
加载单元
	1、发射方式：电磁驱动；

	
	
	2、三轴电磁加载装置，实现X、Y、Z轴三方向冲击加载，3套加载装置；

	
	
	3、储能装置输入电源：AC380V；频率：50Hz；储能装置输出电压：达到或者优于0-5000V；

	
	
	4、子弹：Φ50×300/400/500mm各3枚（子弹形状符合相关标准）；速度：0-30m/s；

	
	
	5、适用φ50mm或50mm*50mm正方体规格尺寸的杆件；

	
	
	6、动态冲击荷载：0-600MPa；应变率10S-1~103S-1范围加载；

	
	
	7、配套控制电磁驱动控制系统；

	
	
	8、设备具有动态冲击稳定性功能（已提供平台功能的概念设计图或以往加工设备的实验数据）。

	
	
	9、设备具有防止电磁波对应力波的干扰功能，具有防止涡流效应安全隐患功能（已提供平台功能的概念设计图或以往加工设备的实验数据）。

	4
	真三轴加载
试验架
	1、试样三维静态加载0-100MPa；测力分辨率：1/250000；测量精度：≤±1%示值；

	
	
	2、液压站系统最大压力0-25Mpa，额定输出不小于16MPa，设计油缸工作推力400kN；

	
	
	3、伺服液压油缸：共3套，X轴：推力400kN，行程0-150mm；Y轴：推力400kN，行程0-150mm；Z轴：推力400kN，行程0-200mm；油缸缸径：Ø140（空心油缸实现有无侧压自由切换）；油缸量程：0~100mm（连续）；测量分辨率：0.001mm；控制速率：0.1~50mm/min；折算杆件围压160MPA；

	
	
	4、伺服加载系统：通过将位移信号和压力信号传输给工控机实现对液压缸的位移和加载力大小的精准控制。伺服加载系统中，工控机，压力传感器，伺服阀之间形成闭环控制，能按指令实现液压缸输出加载力的精准控制（0.5KN/S）。压力控制精度1kN。液压缸的位移调控方式是闭环控制。位移控制精度为0.01mm。伺服阀压力最大压力310bar。

	
	
	5、杆系：方杆规格50mm×50mm；X方向入射杆2m，透射杆1.5m，吸收杆0.5m；Y方向入射杆2m，透射杆1.5m，吸收杆0.5m；Z方向入射杆2m，透射杆1.5m，吸收杆0.5m；杆件直线度不大于0.02mm/m，端面垂直度不大于0.02mm，杆屈服强度900MPa；设备整体刚度≥10GPa；备用X/Y/Z方向杆各1套；

	
	
	6、框架载荷和方箱：采用高强钢材质，承受轴向载荷力，最大可承受50吨的力。

	
	
	7.导轨：四列式单圆弧牙型接触线性滑轨，导轨具备四方向等负载特色及自动调心的功能，可吸收安装面的装配误差，满足《滚珠直线导轨副第1部分：参数》JB/T14209.1-2021、《滚动轴承直线运动滚动支承成型导轨副第2部分》GB/T 32322.2-2015的要求。

	
	
	8.杆件支架：用于支撑杆件，保证杆件滑动和限位。

	
	
	9.整体结构支座：矩形钢管焊接而成或采用球墨铸铁整体铸造，满足强度的其他方式，设备整体刚度≥10GPa；矩管支座用于安放导轨滑块，满足适用37mm、50mm、75mm、100mm等规格杆件，支撑发射系统及框架等。

	
	
	10.支架：用钢管焊接而成或采用球墨铸铁整体铸造，作为设备的基础支撑。 

	
	
	11.设备中心高度：约1.2m，可根据安装场地调整；

	
	
	12.剪切试验部件，实现冲击作用下完整岩样的剪断试验和岩石结构面的剪切试验，要求法向荷载不小于10MPa；

	
	
	13. 提升机1台，载重能力300kg；

	
	
	14.能够实现不等侧压、周向均压、有无侧压三种工作模式自由切换（已提供技术功能概念方案图）

	
	
	15.已提供加载实验架概念方案设计图。

	5
	高温数据集采
单元
	8通道并行采集；最大采样频率100Msps/CH。超高频响（DC-2.5MHz），并采用免桥盒设计，现场连接更方便；仪器采用网络接口与计算机通讯，无需安装驱动程序；配套相应的基础数据处理软件，软件界面操作简单，显示直观。测速仪3个，激光测速，测速范围0-100m/s，测试精度±1%，LED显示屏，测试结果可通过USB接口传输到电脑。

	6
	高温和低温测试单元
	对试样尺寸50mm*50mm*50mm，满足试样具备-40-300℃实验条件，具有独立的高温和低温模块，能够在实验平台上建立高低温环境测试，实现在设定环境温度加载，电脑控制。

	7
	试验控制器
	CPU：14核20线程，主板支持DDR5内存、WiFi6、PCIe 4.0；内存8GB DDR5；固态硬盘容量512GB，支持PCIe4.0及以上；显示器21.5寸

	8
	样品储存箱2
	外尺寸：宽520mm×深450mm×高500mm；内部净仓：宽 500mm×深420mm×高480mm；离地间隙60mm，底部通风进风；前、左、右、后四面高密度菱形网孔，开孔率68%；底部可拆卸尼龙防尘滤网，可水洗更换；对流风道，长时间运行散热无阻碍























附件三
售后服务计划书
一、售后服务及优惠承诺
1、维修单位名称：
售后服务地点：山东省济南市市中区南辛庄西路180号丰润怡邻居5号楼1单元1002室  联系人：李经理  联系电话：13553165165 从事工程师技术服务 16 年以上，职称：工程师
供方技术人员对所供的设备采用全程跟踪的售后服务方式。质保期：3年，自验收合格之日起计算。质保期内所有服务及配件全部免费（易损易耗件除外），质保期外收取配件成本费，适当收取工时费。交货地点：河南理工大学（采购人指定地点）。质量标准：合格，符合国家标准、行业相关标准。
3、安装及培训：
供方提供的安装配送方案为：全部货物由公司汽车整车配送到用户单位；供方将组织由厂家认证的工程师 5人，提供不少于2个工作日的人员培训服务。负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少6人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。
人员培训计划：包括用户对产品的使用及产品的维护； 
4、项目所提供的其它免费物品或服务无； 
5、技术人员情况：所派2名以上我司技术人员均为工作经验5年以上的工程师；
6、交付情况：交货期：合同生效后且接到采购人书面供货通知后150日历天内完成供货、安装及调试。
6.1交付产品
6.1.1 对于采购的硬件设备，随机配套设备安装必须的工具及配件，其价格包括在产品的出厂价或标准售价中的。
6.1.2本次招标项目的产品和服务符合中华人民共和国国家质量标准及行业相关标准。所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品，且设备上具有原制造厂商的铭牌、标志。
6.1.3供货时提供：
（1）产品质量合格证明‌：由生产厂家出具，证明产品符合国家或行业标准，是出厂必备的法律凭证。
（2）安装及使用维修说明‌：指导设备的正确安装、操作与日常维护，避免因误用导致安全事故。
（3）设计文件‌：包括设计图纸、计算书等，符合安全技术规范要求。
（4）监督检验证明‌：由经授权的检验机构出具，证明该设备已通过强制性检验，具备安全运行条件。
6.2交付现场
6.2.1产品交付方式为专人送达并负责安装调试。
6.2.2产品到货后，采购方组织验收。申请验收应提交验收申请书、验收大纲（草案）和全套产品。验收大纲由采购方组织评审，评审通过后作为验收依据。验收采用测试验收、实验验收和会议评审等方式进行。
6.3交付方式及地点：按照委托方的要求。
6.4验收方式
甲乙双方制订《验收测试大纲》，依据《验收测试大纲》要求对产品进行验收，验收合格后，供方和委托方签订《产品验收报告》。
7、在完成安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
8、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。
9、保密
未经采购方同意，供方不得将由采购方提供的有关采购合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行采购合同无关的任何其他人。即使向与履行采购合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
10、其他
10.1供方在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
10.2其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
11、质保期过后的售后服务计划及收费明细：过质保的部件维修只收取材料费，不收维修费；
12、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。
[bookmark: _Toc15320]13、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。
二、质保期内
在免费保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。
2）质保条件：严格按照本次招标要求和国家相关的“三包”要求。
3）备件库。
4）在保修期间，提供7*24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助买方维护检测工作。
5）在服务保修期内：1小时内响应客户的保修，12小时内到达现场，24小时内解决问题。
6）对于问题采用先换后修的原则，提供必要备件，直到设备恢复正常使用。
7）为用户提供不受人员限制的培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。所有费用均包含在本次投标总报价中。
8）在质保期内，供方负责对所用仪器进行维护和保养，由此产生所有的人员工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等均由我司自行承担。
9）供方将严格约束厂家按安全操作规程进行生产。仪器在运输和卸车遵守安全操作规程，不遵守安全操作规程所产生的一切损失和不良后果，由供方自行承担。
10）在质保期内，由于供方日常维护管理不善，造成的安全生产责任事故，由我司自行承担。
11）在质保期内，供方对中标范围内的设施、设备进行安全检查，因维护不到位而发生安全事故的，由供方承担责任。
为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询。供方为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。
（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供方售后在12小内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）供方定期对所供情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。
三、质保期外
我司将根据用户的要求提供设备终身合约维护服务，并保证提供的有偿服务不低于免费保修期内提供的服务。服务项目具体分为以下内容：
1）售后服务响应时间
供方自接到用户报修后，1小时内响应，12小时内到达货物使用现场进行处理。如不能及时解决问题提供备机服务、直到原设备修复。 
2）技术支持服务承诺
在配合用户进行该产品的应用过程中，我司提供终身技术支持和服务，随时为用户提供免费的技术咨询。
供方技术人员免费定期上门进行设备检修，协助整理用户数据；协助用户建立完善的系统管理制度。免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于4次上门保养服务，保证设备全年正常运行。
提供24小时销售电话畅通服务13553165165 。
四、其他实质性优惠服务承诺
1）整个系统终身维护。
2）根据用户需要，免费提供系统扩展、完善规划和设计技术支持和指导。
3）在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
4）凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备提前2天通知用户。      
5）我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。
6）仪器到货时，我司将严格验收，验明产品质量是否合格和出厂日期、编号、合格证是否齐全。
7）仪器到货后，如发现损坏现象，供方追究物流或快递的责任。若我司人员在卸车或运输过程中由于自身原因导致的仪器损坏或磕碰，我司负责更换新机或维修。







附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
2

image1.png
[ANESEEB R T

RAMRUL dOET RO FUHE BRI U, b AT ) £

AREEBESE L.
R, BFAERERE

SEM ARSI, KA
PRI

LABREITREET . TR

2R EFEASEHFE, P

FEMA .

AT RTINS AR

3. AT L2 A 2 VT W ) 5 AR 1A £ R L0121 O R4

B
A KGR (315 50D

Mol A
1808

BERIA BT é[’f
wis | 2HE7) M6

FPaF: R RO
ELT TS

WS 161811118

LA, 91370103MAIRRPGHIQ

R @Gk

i, A

BARTA G E- X

wiF: 13631913736
PLLYzes
FIAA
ER T Rt
SRR
AT 16302301040000264
HAIE: 124100007218511200





