招标项目要求及采购需求

1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价
1.1招标项目名称：河南省安阳市中级人民法院智慧法庭改造及建设项目
1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段（包）。
	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容（范围）
	合同履行期限
（交付<实施>期）
	交付（实施）地点

	河南省安阳市中级人民法院智慧法庭改造及建设项目
	同项目名称
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求”
	见招标公告1.6
	采购人指定地点


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1 投标人的投标报价应为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、安装调试费、培训费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费、驻场运维费等与招标项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有设备、材料、工具、费用）。中标价格在中标合同范围内固定不变。
1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

[bookmark: _Toc24510]2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围： 
按时高效高质量满足采购人正常工作需要。中标人负责设备的安装、调试，并具备正常使用条件。
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。
2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。
2.2.11 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。
2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体技术要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
一、项目概况
（一）项目定位
本项目是安阳市中级人民法院智慧法院核心庭审数字化升级工程，定位为国产化安全型全流程智慧庭审一体化平台，立足安阳审判业务本地化需求，实现 “庭审记录智能化、诉讼流程无纸化、基础设施国产化、信息安全全闭环”，作为全市基层法院智慧法庭建设示范标杆，可向下复用技术标准、业务模块。
（二）建设原则
1、合规先行原则：严格遵循最高法、河南省政务信息化、等保 2.0、商用密码全部法规规范，所有软硬件满足涉密司法系统准入要求；
2、国产自主可控原则：服务器、终端 CPU、操作系统、数据库、语音引擎全部选用国产产品，杜绝国外闭源核心组件；
3、业务驱动实用原则：围绕法官、书记员、诉讼群众真实庭审痛点设计功能，不堆砌无效智能化功能，降低操作学习成本；
4、安全全域防护原则：覆盖物理机房、网络边界、服务器、终端、应用、数据全链路安全防护，同步完成等保三级、商用密码改造；
5、兼容利旧原则：最大化复用安阳中院现有机房、网络、大屏基础设施，仅对老旧不兼容设备替换，节约投资；
6、可扩展易运维原则：模块化架构设计，后期可快速增加法庭数量、接入基层法院、拓展 AI 法律大模型能力，配套一体化运维监控平台。
（三）总体建设目标
建成覆盖安阳中院全部审判法庭的国产化智慧庭审体系：
1、 全面落地无书记员庭审改革，书记员人力释放 50% 以上；
2、搭建本地化河南方言语音识别大模型，适配安阳本地诉讼场景；
3、实现庭审、证据、卷宗、笔录全流程无纸化线上流转；
4、建成符合等保三级、商用密码规范的司法信息安全防护体系；
5、 形成可复制、可推广的地市级中院智慧法庭建设标准，支撑基层法院后续升级。
二、建设规模和内容
本项目共覆盖15 间审判法庭，其中：
利旧7间（17、20、26、27、28、31、33 法庭）；
改造4间（16、18、23、30 法庭）；
新建3 间（13、19、25 法庭）；
刑事专用法庭1间（32 刑事法庭）。
语音庭审系统同步覆盖21法庭、重大要案法庭及会议室。
本项目硬件设备：配套存储服务器、庭审音视频、庭审交互、机房配套全品类设备。
配置国产存储服务器3台，用于承载方言语音大模型及全庭庭审数据存储，大模型服务器、数据库软件复用院内现有资源；
语音庭审配套新一代国产智能媒体主机合计18台，覆盖7间利旧法庭、4间改造法庭、3间新建法庭及1间刑事法庭、同步覆盖21法庭、重大要案法庭及会议室。
科技法庭音视频采集及输出设备配置刑事庭审主机1台、通用庭审主机7台，桌面拾音话筒64支、刑事专用被告麦克风1支，4K星光级全景摄像机33台，75寸庭审公示大屏16套并配套专用壁挂支架，专业扩声音箱8对；法庭供电管控设备配置电源时序器8台，配套16口千兆交换机8台、24U标准机房机柜8套。
无书记员庭审交互终端统一采用国产化触控一体机，配置29英寸法官专用终端15台，配套集成摄像头、身份证读卡器、高拍仪、指纹采集模块的当事人多功能终端30台；
法庭门口统一部署32英寸立式开庭公告屏15台，实现全庭开庭信息可视化公示。
本项目软件：建设全院级大模型方言语音识别引擎1套，内网本地化部署，可支撑全法庭普通话、河南方言实时语音转写；配套智能语音庭审系统共计18套，覆盖7间利旧法庭、4间改造法庭、3 间新建法庭及1间刑事法庭、同步覆盖21法庭、重大要案法庭及会议室。实现分角色录音转写、笔录智能修正、电子签名等功能；配套智慧笔录助手系统15套，适配全部15间标准审判法庭，依托AI大模型完成庭审笔录自动精简、多源数据同步回溯、双版本笔录同屏比对，支撑无书记员庭审模式落地运行。
本项目整体划分为五大功能模块，同步完成现有法庭利旧改造与新建法庭部署，构建覆盖庭审音视频采集、智能语音识别、无书记员交互、笔录智能辅助、开庭信息公示的全流程智慧庭审体系。
（一）语音识别引擎升级模块
内网本地化部署国产化大模型方言语音识别引擎，配套存储服务器承载语音模型与庭审数据，大模型服务器、数据库软件利旧现有资源，完成语音识别底座的国产化适配与算力支撑。
（二）语音庭审模块
对全院法庭部署新一代智能媒体主机及智能语音庭审系统，实现分角色语音实时转写、案件资料自学习、笔录模板导入、个性化词语配置、庭审纪律语音播报、笔录电子签名等功能，完成庭审记录智能化改造。
（三）科技法庭模块
为刑事法庭及改造、新建法庭配置庭审主机、桌面话筒、刑事被告麦克风、4K 全景摄像机、公示大屏、音箱、电源时序器、交换机、机柜等全套音视频采集与显示设备，实现庭审多路音视频录制、画面合成、直播推流、集中控制与现场扩声。
（四）无书记员庭审模式模块
配置法官终端与当事人多功能终端两类国产化交互终端。法官终端面向审判人员支撑庭审主持、卷宗查阅与流程管控；当事人终端集成身份证读卡器、高拍仪、指纹仪、摄像头，面向诉讼参与人支撑证据查阅、身份核验、线上质证与电子签名，全面落地无书记员庭审模式。
（五）智慧笔录助手与开庭公示模块
部署智慧笔录助手系统，依托大模型实现庭审笔录自动规整精简、音视频与笔录四同步回溯、原始与规整笔录同屏对比；每间法庭门口配置开庭公告屏，实时展示开庭案由、当事人、承办法官等庭审公示信息。
三、信息资源共享开放
（一）共享业务应用
1、纵向省级法院共享：对接河南省高级人民法院智慧法院统一平台，同步庭审笔录、开庭排期、庭审录像，实现省、市两级法院案件信息互通，上级法院远程观摩庭审；
2、对外司法公开共享：合规推送庭审直播录像至中国庭审公开网，仅公开允许对外播放的案件，涉密、隐私案件隔离不对外共享；
3、基层法院向下共享：本期平台预留标准化数据接口，后期支撑 9 家基层法院庭审数据汇总、统一检索。
（二）数据共享开放
1、无条件内部共享数据：院内各庭室案件排期、庭审归档笔录（仅法院干警授权访问）；
2、授权定向共享数据：省高院调取庭审录像、安阳市政务部门办案协查数据（双人审批、单次授权、留存调取记录）；
3、有限对外开放数据：不涉密、不涉及当事人隐私的庭审直播画面，仅通过官方庭审公开网单向展示，禁止外部写入；
4、禁止开放数据：当事人身份证、指纹、住址、未审结案件内部评议记录、涉密刑事案件全部数据，不提供任何对外共享接口。
四、所涉设备技术要求
	序号
	标段（包）内容
	基本技术要求
	数量
	货物所属行业

	（一）语音识别引擎升级

	1
	大模型方言语音识别引擎
	完成该平台的国产化适配，平台部署在法院内网中，主要功能要求如下：
1、提供统一的智能中文语音转写引擎，实现对普通话连续语音的实时转写，并提供对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力。
2、语音识别：能够将庭审过程中各方当事人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到前端设备上，供法官、书记员进行校对和修改。
3、中、英文智能分句：通过提取上下文相关的语义特征，同时结合停顿、基频信息等语音特征，来进行子句的划分。分句，即对转写文本按语义进行子句划分，并在子句之间加注标点。
4、高精度文本分析：对输入的文本中未登录词（如地名）、多音字、特殊符号（如标点、数字）、韵律短语等智能分析和处理。
5、智能文本顺滑：系统具备自主学习能力，使用泛化特征并结合双向长短时记忆网络建模技术，剔除转写结果中的停顿词、语气词、重复词，使顺滑后的文本更易于阅读，针对语音识别第一次识别错误的结果，能够根据陈述人后面说话的识别结果对第一次的错误内容进行纠正。
6、噪音抑制：系统具备高效的噪音抑制能力，以提高用户在不同复杂的环境中识别效果。
7、效果优化：系统支持添加通用热词和个案热词，显著提升语音识别效果。
★8、识别模式：支持句子分片和整句识别。
★9、中文普通话识别正确率：中文普通话识别字准确率≥99%。
★10、方言识别：系统支持中文普通话、英文以及≥200种方言口音的免切换语音识别转写，覆盖全国所有省、自治区、直辖市。其中河南地区方言口音识别字正确率≥93%以上。
	1套
	软件和信息技术服务业

	2
	存储服务器
	1、CPU：国产CPU≥96核
2、内存：≥256G；
3、硬盘：系统盘≥480G，存储盘≥100T；
4、操作系统：国产操作系统。
	3台
	工业

	（二）语音庭审

	3
	智能语音庭审系统国产化改造
	需支持国产化部署，支持语音转写笔录、材料自学习、法庭纪律播报等功能，辅助法官、书记员进行庭审笔录智能记录，从而降低笔录记录与编辑时间，提高庭审记录效率。
1、案件资料绑定与训练：需支持案件资源和案号绑定；需支持导入案件资料进行训练，提高笔录转写准确率。
2、笔录模板导入：需支持导入庭前准备的笔录模板（需支持doc/docx格式），延续了书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；需支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。
3、个性化词语配置：需支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。
4、麦克风配置：需支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化；需支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。
5、庭审笔录转写：系统需支持分角色语音转写笔录，可在笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。
6、庭审笔录智能修正：需支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持文本文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。
7、庭审信息语音播报：需支持开庭法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容自动播报。
8、保存/导出/打印/打印预览：需支持书记员庭后在系统客户端保存和导出庭审笔录Word文档，也支持在客户端中进行打印预览或者直接进行打印操作。
9、笔录电子签名：系统需支持笔录电子签名发起；支持线下诉讼参与人于电子签名捺印板上完成签名操作；支持法庭外的诉讼参与人进行线上签名；支持原被告签名信息可传输到客户端，客户端加密保存签名内容；支持在笔录打印时将笔录签名打印到笔录文本中，从而提升现场的效率。
	15套
	软件和信息技术服务业

	4
	新建智能语音庭审系统
	需支持国产化部署，支持语音转写笔录、材料自学习、法庭纪律播报等功能，辅助法官、书记员进行庭审笔录智能记录，从而降低笔录记录与编辑时间，提高庭审记录效率。
1、案件资料绑定与训练：需支持案件资源和案号绑定；需支持导入案件资料进行训练，提高笔录转写准确率。
2、笔录模板导入：需支持导入庭前准备的笔录模板（需支持doc/docx格式），延续了书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；需支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。
3、个性化词语配置：需支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。
4、麦克风配置：需支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化；需支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。
5、庭审笔录转写：系统需支持分角色语音转写笔录，可在笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。
6、庭审笔录智能修正：需支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持文本文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。
7、庭审信息语音播报：需支持开庭法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容自动播报。
8、保存/导出/打印/打印预览：需支持书记员庭后在系统客户端保存和导出庭审笔录Word文档，也支持在客户端中进行打印预览或者直接进行打印操作。
9、笔录电子签名：系统需支持笔录电子签名发起；支持线下诉讼参与人于电子签名捺印板上完成签名操作；支持法庭外的诉讼参与人进行线上签名；支持原被告签名信息可传输到客户端，客户端加密保存签名内容；支持在笔录打印时将笔录签名打印到笔录文本中，从而提升现场的效率。
	3套
	软件和信息技术服务业

	5
	新一代智能媒体主机
	★1、CPU：国产≥8核处理器，ROM≥32G；RAM≥4G。
2、安装方式：≤1U机架式安装
★3、NPU：内置≥6TOPS（int8）NPU加速器。
4、控制面板：具备≥2.0寸液晶显示屏，支持显示不少于名称、主网、备网IP地址、固件版本等；具备≥5个功能控制按键，提供快速、直观的本地化操作与功能管理模式；具备USB2.0≥1，支持固件离线本地升级。
5、模拟音频输入/输出通道数：≥16路
★6、数字音频参数需不低于如下配置：
1）位深：16bit超线性位深
2）采样率：16k/48k自适应采样率
3）可调节增益范围：0-51LV宽范围数字调节增益。
★7、集成多维度智能音频处理算法套件，包括：AI精准防串音算法(切麦准确率≥98%)、EQ、混音、反馈消除、回声消除、噪声抑制、自动增益控制。
8、中控接口：GPI≥8、GPO≥8、RS485≥1、RS232≥1，开放中控接口支持读写。
9、网络接口：1000M自适应以太网接口≥2，支持双网主备连接，零延迟无缝切换。
10、电源：设备需支持双电源备份。
	18台
	工业

	（三）科技法庭

	6
	刑事庭审主机
	1、安全稳定：采用工业级系统架构，基于嵌入式系统开发，无病毒侵扰。
2、网络摄像机：需支持本地网络摄像机接入≥10路，网络音视频转发≥8路。
3、视频编解码：需支持≥2路4K30编码和≥2路4K30解码，或者≥4路1080P60编码和≥4路1080P60解码，或者≥8路1080P@30编码和≥8路1080P@30解码。
4、音视频协议：音频需至少支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流，视频需至少支持H.264HP、MP、BP，H265HP。
5、编解码率：需支持≥4路4K30编解码，或者≥8路1080P60编解码，或者≥16路1080P编解码，每路128Kbps~8Mbps。
6、音频输入：需支持≥8路凤凰端子音频输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）+≥8路凤凰端子音频输入（音频扩展板，支持48V幻像供电MIC输入）；
7、音频输出：需支持≥4路line out音频输出、≥4路200W@8欧姆的数字功放输出，≥8路HDMI内嵌音频输出，≥10路DSP；支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式；≥8路凤凰端子音频环出（对应音频扩展板音频输入的环出）。
8、视频输入：需支持≥8路4K30 HDMI输入接口，≥16路IP网络摄像机输入。
9、视频输出：需支持≥8路4K30 HDMI输出接口，≥8路RTMP推流，支持HDMI输出音频跟随切换。
10、音频处理：需至少支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)。
11、视频处理：需至少支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节。
12、混音功能：需支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音。
13、中央控制：需至少支持一键式中央控制开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制。
	1台
	工业

	7
	民事庭审主机
	1、安全稳定：采用工业级系统架构，基于LINUX系统开发，无病毒侵扰。
2、网络摄像机：需支持本地网络摄像机接入≥10路，网络转发≥4路。
3、视频编解码：需支持≥2路4K30编码和≥2路4K30解码，或者≥4路1080P60编码和≥4路1080P60解码，或者≥8路1080P@30编码和≥8路1080P@30解码。
4、音视频协议：音频需至少支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流，视频支持H.264HP、MP、BP，H265HP。
5、编解码率：需支持≥4路4K30编解码或≥8路1080P60编解码或≥16路1080P30编解码，每路128Kbps~20Mbps。
6、音频输入：需支持≥8路凤凰端子输入（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、≥4路HDMI内嵌音频输入。
7、音频输出：需支持≥4路line out音频输出（或2对L/R凤凰端子立体声输出）、≥2路100W@8欧姆的数字功放输出（或者≥2路150W@4欧姆的数字功放输出），≥2路HDMI内嵌音频输出；支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式。
8、视频输入：需支持≥4路HDMI输入接口，≥16路IP网络摄像机输入。
9、视频输出：需支持≥2路HDMI输出接口，HDMI OUT1和HDMI OUT2支持最大分辨率4K30输出。
10、音频处理：需至少支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC)。
11、视频处理：需至少支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、终端名叠加、图像参数调节，字幕终端名支持任意位置调整，支持透明度显示调节。
12、混音功能：需同时支持本地音频、HDMI内嵌音频、远端音频RTSP网络接入流进入混音器，可动态选择混音。
13、中央控制：需至少支持一键式中央控制开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制。
	7台
	

	8
	桌面话筒
	1、频率响应：范围不低于35Hz-18000Hz
2、灵敏度：不低于-25±3dB（0dB=1V/Pa，@1kHz）
3、指向性：腔体需经过精心调校，提供超心形指向性，有利于声音的精准拾取。
4、最大声压级：不低于122dB（@THD≤1%，1KHz）
5、输出阻抗：≤100Ω
6、有效使用距离：不小于30cm-60cm
7、幻象供电：12V-48V（4mA）。
	64支
	

	9
	刑事被告麦克风
	1、换能方式 ：双电容式（单线输出）
2、频率响应 (Hz) ：30Hz-16kHz
3、指向性：超心型指向
4、输出阻抗（欧姆） ：平衡 75Ω，不平衡200Ω
5、灵敏度： -43dB±2dB
6、供电电压 (V) ：幻象48V
	1支
	

	10
	4K全景摄像机
	1、需支持采用不低于1/1.8”星光级大靶面CMOS，最大支持3840*2160@30fps高清画面输出。
2、支持深度学习智能周界，支持开启目标入侵后自动跟随功能。
3、最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON)。
4、光学变倍：不低于25倍光学变倍，16倍数字变倍。
5、焦距：范围≥6.5~162.5 mm
6、视场角：水平视场角：范围≥58.5°~3.7°（广角~望远）；
7、垂直视场角：范围≥ 35°~2.1°（广角~望远）；
8、对角线视场角：范围≥ 65.3°~4.2°（广角~望远）
9、水平范围：范围≥360°
10、垂直范围：范围≥10°~90° （自动翻转）
11、主码流帧率分辨率：需至少支持50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
12、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。
	33台
	

	11
	公示大屏
	≥75寸液晶电视，接口丰富，扩展性强,4K分辨率
	16个
	

	12
	大屏支架
	壁挂安装≥75寸电视
支持伸缩、左右旋转
	16个
	

	13
	音箱
	1、频率范围：不小于80Hz-20KHz；
2、灵敏度：≥93dB
3、阻抗：8Ω；
4、最大声压级：≥119dB
5、额定功率：≥100W；
6、峰值功率：≥400W；
7、覆盖角度：≥H60°×V50°；
8、低频单元：≥1*6.5寸中低音单元
9、高频单元：≥1*1寸号角高音单元；
	8对
	

	14
	电源时序器
	1、需支持≤1U电信标准机柜安装、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。
2、标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。
3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。
4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。
5、配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。
6、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。
7、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。
8、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。
9、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。
10、 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。
11、输出通道延时：0到999秒。
12、输出电流：单路额定输出电流≥13A。
13、额定总输出：电流≥30A。
	8台
	

	15
	交换机
	千兆交换机；≥16口；
	8台
	

	16
	机柜
	不小于24U标准机柜，六孔电源接线板≥1个，静音风扇≥2只，含防雷PDU≥1个。
	8台
	

	（四）无书记员模式

	17
	法官终端
	一、硬件配置：
1、尺寸：≥29英寸
2、分辨率：≥2560×1080dpi
3、对比度：≥1000：1 
4、可视角度：≥89/89/89/89 (Typ.)
5、刷新频率：≥60HZ
6、亮度：≥300 cd/m²
7、触摸点数：≥10点
8、感应力度：≥10g
9、触摸反应时间：≥5ms
10、动态对比度：≥100000：1
11、处理器：国产≥8核处理器，主频≥2.0GHz
12、内存：≥8G
13、硬盘：≥256G
14、操作系统：国产操作系统
15、触摸性能：触摸屏表面需镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点，定位精度高。
16、外观设计：缘弧形倒角平整，设备需采用可折叠式设计，屏体和底座需采用高强度支撑阻尼，屏体可0-90度可固定悬空。
17、网络接口：需支持≥1*1Gbps RJ45以太网接口
18、视频接口：需支持≥1*VGA输出接口、≥1*HDMI输出接口、≥1*HDMI输入接口。
19、音频接口：需支持≥1*LINE-OUT，用于连接耳机或喇叭等音频设备，需支持≥1*MIC-IN，用于连接麦克风。
20、USB接口：需支持≥2*USB2.0、≥2*USB3.0。
二、一体化集成模块：
1、摄像头
1）像素：≥500万
2）默静态图片分辨率：≥2592*1944
3）DSP：需支持不少于自动增益/曝光/白平衡
4）光圈（F）：≤2.8
5）对焦方式：需支持不少于自动对焦、固定焦距
6）可视角度：≥68°。
	15台
	工业

	18
	当事人终端
	一、硬件配置：
1、尺寸：≥29英寸
2、分辨率：≥2560×1080dpi
3、对比度：≥1000：1 
4、可视角度：≥89/89/89/89 (Typ.)
5、刷新频率：≥60HZ
6、亮度：≥300 cd/m²
7、触摸点数：≥10点
8、感应力度：≥10g
9、触摸反应时间：≥5ms
10、动态对比度：≥100000：1
11、处理器：国产≥8核处理器，主频≥2.0GHz
12、内存：≥8G
13、硬盘：≥256G
14、操作系统：国产操作系统
15、触摸性能：触摸屏表面需镀光滑膜，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点，定位精度高。
16、外观设计：缘弧形倒角平整，设备需采用可折叠式设计，屏体和底座需采用高强度支撑阻尼，屏体可0-90度可固定悬空。
17、网络接口：需支持≥1*1Gbps RJ45以太网接口。
18、视频接口：需支持≥1*VGA输出接口、≥1*HDMI输出接口、≥1*HDMI输入接口。
19、音频接口：需支持≥1*LINE-OUT，用于连接耳机或喇叭等音频设备，需支持≥1*MIC-IN，用于连接麦克风。
20、USB接口：需支持≥2*USB2.0、≥2*USB3.0。
二、一体化集成模块：
1、摄像头
1）像素：≥500万
2）默静态图片分辨率：≥2592*1944
3）DSP：需支持不少于自动增益/曝光/白平衡
4）光圈（F）：≤2.8
5）对焦方式：需支持不少于自动对焦、固定焦距
6）可视角度：≥68°
2、身份证读卡器
1）通讯接口：需至少支持USB
2）工作频率：13.56MHz±7kHz(fc)
3）调制方式：需至少支持ASK调制
3）感应距离：距离范围≥0-30mm
4）读卡时间：＜1.5秒
5）MTBF：＞5000小时
6）标准：符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容IS014443 TYPE A/B标准。
3、高拍仪
1）扫描时间：≤1秒
2）像素：≥800万像素
3）分辨率：最大分辨率≥3264*2448
4）速度：动态2.5FPS扫描速度≤3秒
5）图像色彩：≥24位
6）输出格式：需至少支持JPG、BMP、GIF
7）扫描功能：需至少支持OCR文字识别、实物扫描、图片处理
8）补光灯：需支持LED补光灯，支持控制三档调光
9）扫描高度：≥26cm
10）白平衡：自动
11）图像控制：需至少支持亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制
12）曝光：自动
4、指纹仪
1）传感器类型：半导体电容传感器
2）传感器寿命：≥100万次
3）采集窗口尺寸：≥32mm*20mm
4）有效图像尺寸：≥13.54mm*18.81mm
5）图像大小：≥256*360pixel
6）分辨率：≥500DPI（误差范围-1%~+2%）
7）采集速度：≤6帧/秒
8）图像畸变：≤2%
9）灰色动态范围：≥150级
10）图像背景灰色不均度：≤10%
	30台
	

	（五）智慧笔录助手系统

	19
	智慧笔录助手系统
	利用大模型语音理解及文本归纳能力，可对庭审中的语音识别结果分阶段自动进行归纳、校对，实现全文笔录分阶段的自动精简和规整，最终自动汇总生成规整版的庭审笔录，书记员对规整笔录进行细节核对及调整即可，大幅度减轻书记员在笔录制作上的工作量。
1、系统登录：支持法官或书记员灵活使用系统账号及密码登录系统，可查看名下的已开庭案件列表。
2、音视频在线回溯：支持庭审音频/视频播放并提供灵活的播放控制功能，支持自由调节音视频播放速度、快进快退、支持从慢速逐帧回顾到快速浏览等多种倍速选项，满足庭后精准案件复盘、证据核查等多样化场景需求，让庭审过程回溯更加高效、便捷，有效提升信息处理效率。
3、原始笔录编辑：支持原始笔录二次编辑，用户将鼠标光标移至原始笔录文本，界面展示编辑按钮，支持用户对原始笔录进行内容扩充和调整，支持对发言角色名称进行一键更新替换。
★4、智能笔录规整：系统支持基于多次训练的规整大模型，对语音识别结果进行笔录规整，规整时支持根据原文进行智能归纳、总结、修改，生成一篇与原文意思相近、描述更书面化的全新规整笔录，便于用户进行笔录查阅和判决文书制作。系统规整范围需支持不少于如下三大类：1）格式规整，自动纠偏错别字和标点符号；2）无效语句删除，剔除口语词、重复词以及案件无关信息；3）多轮精简，对发言内容进行归纳，对多轮对话进行总结整合。
5、规整过程展示：系统支持显示笔录规整的过程，并支持对新增、删除内容进行标识区分。
★6、笔录重新规整：系统需支持在规整完成后，用户可根据规整笔录生成情况和实际需求，对原始笔录进行重新规整，在重新规整过程中，系统支持随时中断，查阅规整详情。
7、同屏查阅：支持将原始笔录与规整笔录左右分屏展示，左侧展示音视频和原始笔录，右侧展示规整笔录，可一屏查阅两种笔录，简化用户操作，提升使用体验。
★8、音视频文字四同步回溯：系统需支持建立规整笔录、原始笔录、庭审音频、庭审视频的四维度回溯关联。用户查阅规整笔录时，点击段落即可触发跨文档定位，跳转至原始笔录对应段落实现对照查阅。系统需支持音视频溯源，定位笔录内容可同步跳转音频时间轴，实现 “即点即听”精准定位，进一步回溯视频时，系统自动关联时间戳并定位画面，实现视频、音频、原始笔录、规整笔录四同步回溯校验链路。
★9、精简力度：为保障精简效果，系统需支持30%以上无关信息内容精简。
★10、重点信息留存率：为保障本次采购产品的可用度，系统需保留与庭审相关的95%以上重点信息。
	15套
	软件和信息技术服务业

	（六）开庭公告屏
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	开庭公告屏
	1、屏幕尺寸：≥32英寸
2、屏幕类型：LED液晶屏
3、分辨率：≥1920*1080
4、刷新频率：≥60Hz
5、显示比例：16：9
6、工作寿命：≥50000小时
7、CPU：采用国产≥4核处理器，主频≥1.8GHz
8、内存：≥4G
9、存储：≥32G
10、多语言：需支持英语、中文等OSD
11、断电记忆：需支持永久性断电记忆功能
12、显示模式：需支持竖屏和横屏两种模式。
	15台
	工业


注：1、投标人按照上述各产品（货物）所对应标明的所属行业，判断所投标的各产品（货物）的制造企业是否属该行业（采购文件标明的）的小微企业。
提醒：产品(货物）的制造企业不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的产品所属行业进行判断）。
2、本标段（包）核心产品为：刑事庭审主机、民事庭审主机。
3、如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，按第六章10-2附件要求执行。

五、质保期及运行维护要求
（一）质保期：三年
（二）建设期运维：中标人驻场技术团队，全程配合部署、调试、试运行。
（三）竣工后运维：中标人提供专业运维服务，提供三年7×12小时驻场运维；含涉及的全部软件升级、维护，不得具有任何限制性要求。
六、培训要求
（一）设计培训科目和授课内容，通过理论和实践相结合的培训方式，结合本项目的重要时间节点要求，有序开展培训工作，通过培训使用户能够更好的理解业务、管理业务、以及本项目培训内容主要是系统的日常操作方法。培训要根据不同的对象和角色制定不同的培训内容，具体对象分为：领导层；业务承办层；系统管理员；子系统操作员；参与的相关业务部门。
（二）培训方式
培训分为理论知识培训和实践技能培训两个方面。
培训以集中培训为主，在固定时间段、固定地点、分批次培训。部分不能参加现场培训的人员，可以通过远程视频会议方式参加培训。现场讲解配有幻灯片投影放映，充分运用多媒体手段促进教学质量。
（三）培训内容
培训主要内容：系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。熟练使用各项业务系统，从而确保本项目安全、稳定、高效的运行。
七、其他要求
采购人将在中标结果公告之日起5个工作日内、签订合同前，对中标候选人所投产品涉及的全部带“★”项功能及技术参数进行核验（含资料核查、功能演示、实物测试等方式）。中标候选人应予配合并如实提供核验材料。核验结果与投标文件承诺不符的，采购人不予签订合同；同时上报政府采购监督管理部门，按照以虚假材料谋取中标依法处理，并列入不良行为记录名单，由此产生的责任和损失由该中标候选人自行承担。

2.4.1 应遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
2.4.2 中标人负责设备的安装、调试，并具备正常使用条件。

2.5 安全
投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。
2.6 投标文件对“基本技术要求”的响应
“基本技术要求”为采购需求的基础性要求，投标产品应当明确，投标技术参数应最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“基本技术要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1 “基本技术要求”列示的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
“基本技术要求”列示的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。
如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
2.7.2“基本技术要求”中带星号（★）的为重要性的技术参数指标，未标注符号的为一般性的技术参数指标，如有“负偏离”的，评标委员会将按照第四章评分因素--技术项要求进行扣分。
2.7.3 除招标文件“基本技术要求”有明确说明外，投标人所投标的各项设备均应为该设备的标准配置、不应改变或调换厂家的出厂标准配置；如确因市场因素无法按上述规格产品进行投标，应提供优于“基本技术要求”的同类产品进行投标，投标人应提供印刷品产品说明书或印刷品图册等予以佐证（电子档）。
2.7.4投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。
2.8 售后服务（采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求）
2.8.1货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：
（1）招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少三年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于三年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于三年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护；
（2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；
（3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格；
（4）如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。
2.8.2 在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。
2.8.3投标人需提供详尽的售后服务承诺；如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。
2.9保险、货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。
在中标人未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由中标人承担责任。投标人可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。
2.9.2货物包装：
中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.10采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
无
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3. 项目其他要求
无
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