[bookmark: OLE_LINK53]河南理工大学高性能计算平台项目
采购合同书（包1）

[bookmark: OLE_LINK54]备案编号：HPU政采-2026-35
采购编号：豫财招标采购-2026-899
供方：北京华通安和科技有限公司           签约时间：2026年9月23日 
需方：河南理工大学                       签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省公共资源交易中心签发的公开招标文件[采购编号：豫财招标采购-2026-899号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
[bookmark: OLE_LINK55]本合同所指货物为智算中心建设项目（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 17767800.00元（大写：        壹仟柒佰柒拾陆万柒仟捌佰元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 180 日 内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学 信管中心 指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额40%的预付款（¥ 7107120.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 30%的货款（¥ 5330340.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 5330340.00元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具增值税专用发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
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二、货物主要技术参数
三、售后服务计划书
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附件一
货物规格价格一览表

	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	智算服务器
	软通华方
超强 A800I A3
软通计算机有限公司
	6
	2611800
	15670800

	2
	管理服务器
	软通华方
超强 K521
软通计算机有限公司
	1
	81000
	81000

	3
	分布式存储
	华为
OceanStor Pacific 9546
华为技术有限公司
	1
	750000
	750000

	4
	防火墙
	华为
USG12004-F
华为技术有限公司
	1
	249000
	249000

	5
	存储面交换机
	华为
CE8865-4C
华为技术有限公司
	1
	79000
	79000

	6
	业务面交换机
	华为
CE6885-48YS8CQ
华为技术有限公司
	1
	58000
	58000

	7
	核心交换机
	华为
CE8865-4C
华为技术有限公司
	1
	75000
	75000

	8
	集群管理软件

	联旌智能
EaaS高性能计算云平台V3.0
联旌智能科技（上海）有限公司
	1
	380000
	380000

	9
	大模型应用管理与
部署运维平台
	未知探索
智能体应用管理与运维平台V1.0
郑州未知探索人工智能科技有限公司
	1
	185000
	185000

	10
	技术服务
	软通
定制
软通计算机有限公司
	1
	240000
	240000

	合计：人民币壹仟柒佰柒拾陆万柒仟捌佰元整
	17767800


附件二
货物主要技术参数

	序 号
	货物
名称
	技术参数

	1
	智算服务器
	1、规格：此次投标提供软通计算机超强A800I A3，10U机架式服务器。
★2、处理器（CPU）：
配置4颗国产化芯片，单颗核心数80核，基础主频2.9GHz，已在投标文件中提供产品彩页作为证明材料；
我公司所投智算服务器的处理器（CPU）通过了中国信息安全测评中心安全可靠测评，安全可靠等级达到 I 级及以上；我公司已在投标文件提供了中国信息安全测评中心官网对应查询页面完整截图作为证明材料。
★3、操作系统：
我公司本次所投智算服务器安装的操作系统符合国家信息安全可靠等级I级标准，已在投标文件中提供中国信息安全测评中心官网截图证明材料。
★4、AI加速卡：
所投产品配置8颗国产化AI加速卡，单卡 FP16 算力560TFLOPS； 单卡AI显存128GB HBM，节点内任意两个AI加速卡带宽784GB/s， 每个AI加速卡支持直出400Gbps以太网口接口，为提高可靠性，AI加速卡采用模组式，已在投标文件中提供产品彩页作为证明材料；
★5、内存：配置32条，单条32GB DDR5内存，内存速率5600MT/s，总容量1024GB；
▲6、主板内存槽数量：所投产品支持64个内存插槽
★7、硬盘：配置系统盘2*480GB SSD，配置数据盘4*3.84TB SSD
★8、RAID卡：配置独立RAID卡，缓存4G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
▲9、网络：
配置1*25GE双口光纤接口（含满配2个光模块），配置1*100GE双口光纤接口（含满配2个光模块），配置56*400GE光纤接口（含满配56个光模块）；
▲10、提供配套总线设备，单设备配置48*400GE光纤接口（含满配48个光模块）；
★11、电源：配置6个冗余热插拔电源，单电源输出功率3000W，
12、风扇:配置15个风扇模组；
13、提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。
★14、其他实质性要求：此次提供产品不低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。

	2
	管理服务器
	1、规格:我公司此次提供软通计算机超强K521，2U机架式服务器；
★2、处理器（CPU）：我公司此次提供1颗鲲鹏920 5220 32核2.6GHz处理器，符合国家安全可靠等级I级标准，已在投标文件中提供了中国信息安全测评中心官网截图证明材料；
★3、操作系统：
本次所投智算服务器安装的操作系统符合国家信息安全可靠等级I级标准，已在投标文件中提供了中国信息安全测评中心官网截图证明材料；
★3、内存：配置4条，单条64GB DDR4内存，内存速率2933MT/s，总容量256GB；
▲4、主板内存槽数量：支持4个内存插槽；
★5、硬盘：配置2*480GB SSD系统盘，配置2*3.84TB SSD数据盘；
★6、RAID卡：配置独立RAID卡，缓存2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
7、网络：本次投标产品配置1*四端口千兆电口网卡，2*10GE双口光纤接口（含满配4个光模块）;
8、支持虚拟化功能:支持ubuntu，CentOs、SLES操作系统:支持中标麒麟，银河麒麟，统信UOS等国产化操作系统;
9、支持中文BIOS界面，提供中文界面截图；
★10、电源：配置2个900W冗余热插拔交流电源；
11、风扇：提供冗余风扇
12、提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。
★13、其他实质性要求：本次投标产品不低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。

	3
	分布式存储
	▲1、本次投标产品华为OceanStor Pacific 9546产品，配置2个机箱，1个机箱2个节点；分布式存储系统整体可用容量：568TB（非重删压缩后容量）。提供分布式存储硬件资源，与分布式存储软件共同组成分布式存储系统，并对外提供存储服务。
▲2、单机箱配置CPU数量：4 颗，单CPU核心数量：48核，CPU主频：2.6GHz；单机箱2个节点，单节点配置2颗鲲鹏920 （48core 2.6GHz）CPU；
3、单机箱内存：384G；单机箱2个节点，单节点配置192G内存
4、支持在扩容时，可对EC进行动态扩列，扩容后根据硬盘池内节点数自动调整为最优配比；存储进行扩容后，可获取更高的空间利用率；
▲5、单机箱配置4块480G SSD作为系统盘，单机箱配置2块3.2TB NVMe SSD缓存盘，配置专用后置缓存盘槽位，缓存盘不占用主存盘槽位；
▲6、本次投标产品单机箱设备主存盘槽位数：60槽位，支持7.2K rpm SATA硬盘作为主存，本次单机箱配置24块16TB SATA数据盘；单机箱配置8个25G光口（含8个25G光模块）；
7、本次投标设备采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断；保障规模扩展场景下的系统性能。
8、本次投标产品华为OceanStor Pacific 9546产品，存储底层操作系统采用欧拉国产操作系统，已说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，投标产品未采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux）。
9、本次投标产品支持在语义无损、性能无损模式下，开启文件、对象、大数据多协议互通；多种非结构化数据服务之间支持协议互通、数据互访，免数据迁移省空间。
10、本次投标产品华为OceanStor Pacific 9546具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至4096节点。
11、提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。


	4
	防火墙
	本次投标设备型号：华为USG12004-F
▲1、本次投标产品整机全宽通用扩展卡槽位数：4个；主控槽位：2个，电源槽位：6个，独立风扇模块槽位：2个；已在投标文件中提供官网截图证明材料；
▲2、本次投标产品实际配置性能：防火墙吞吐量：240Gbps，最大并发连接数：9000万；每秒新建连接数：225万，IPS吞吐量：100Gbps；
▲3、本次投标产品实际配置硬件：冗余主控，冗余电源，100G光接口：4个，10G光接口：28个，IPS、URL、AV特征库升级服务：5年，SSL VPN授权：100个，10G光模块：10个，100G光模块：2个；
4、本次投标产品支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道；
5、本次投标产品支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间；
6、本次投标产品能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；
7、本次投标产品支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；
8、本次投标产品支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文；
9、本次投标产品支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS等协议的病毒防护；
10、本次投标产品提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。

	5
	存储面
交换机
	本次投标设备型号：华为CE8865-4C
▲1、本次投标产品交换容量：16Tbps，包转发率：4800Mpps，已提供官网截图证明材料；
2、本次投标产品设备高度：2U，业务槽位：4；
3、本次投标产品具备高安全性，支持电源模块槽位：2个，风扇模块槽位：3个；
4、本次投标产品设备具备高可靠性，支持M-LAG跨机箱链路捆绑技术；
5、本次投标产品支持丰富的三层协议，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
6、本次投标产品支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通；
7、本次投标产品为了保证业务的安全，设备支持MacSec国密算法；
8、本次投标产品支持更大的镜像流量，支持ERSPAN 镜像报文 ECMP 负载分担；
▲9、本次投标产品实际配置：电源模块：2个，25GE光口：24个，100GE光口：18个， 配套25GE光模块：20个，100GE光模块：14个；
10、本次投标产品含三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。
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	业务面
交换机
	本次投标设备型号：华为CE6885-48YS8CQ
▲1、本次投标产品交换容量：8Tbps，包转发率：2400Mpps，已提供官网截图证明材料；
2、本次投标产品10GE/25GE光口：48个，100GE光口：8个；
3、本次投标产品风扇模块槽位：5个，风扇模块4+1备份；
4、本次投标产品支持数据面故障快速自愈；
5、本次投标产品支持ERSPAN 镜像报文 ECMP 负载分担；
6、本次投标产品设备支持独立ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置；
▲7、本次投标产品配置：电源模块：2个，25GE光模块：24个，100GE光模块：2个；
8、本次投标产品提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。

	7
	核心交换机
	本次投标设备型号：华为CE8865-4C
▲1、本次投标产品交换容量：16Tbps，包转发率：4800Mpps，已提供官网截图证明材料；
2、本次投标产品设备高度：2U，业务槽位：4；
3、本次投标产品具备高安全性，支持电源模块槽位：2个，风扇模块槽位：3个；
4、本次投标产品设备具备高可靠性，支持M-LAG跨机箱链路捆绑技术；
5、本次投标产品支持丰富的三层协议，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；
6、本次投标产品支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通；
7、本次投标产品为了保证业务的安全，设备支持MacSec国密算法；
8、本次投标产品支持更大的镜像流量，支持ERSPAN 镜像报文 ECMP 负载分担；
▲9、本次投标产品配置：电源模块：2个，25GE光口：24个，100GE光口：12个， 配套10GE光模块：18个，25GE光模块：2个，100GE光模块：4个；
10、本次投标产品提供三年原厂维保服务，以及我公司作为投标人将额外增加两年质保服务。
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	集群管理
软件
	▲1、本次投标产品是联旌智能科技（上海）有限公司自主研发生产的高性能计算云平台【简称：EaaS】，已在投标文件中提供软件著作权。提供本次项目新增的81个CPU及48个NPU纳管授权。
▲2、EaaS支持统一平台，统一资源池，统一资源调度。支持调度多种任务类型，包括单节点容器、虚拟机、多节点HPC集群、Hadoop集群、AI训练集群、支持各种常见的操作系统发行版（Windows各版本、Linux各版本）等。（已在投标文件中提供系统功能截图）
3、EaaS支持Intel、AMD、ARM等架构服务器，支持NVIDIA GPU、Huawei Atlas等异构服务器，支持Infiniband和Roce网络，支持支持华为，浪潮，曙光，超聚变，新华三，联想等硬件厂家设备。
▲4、EaaS支持与现有统一身份认证系统对接。提供不少于三种角色，包括系统管理员、项目组管理员和普通用户；支持普通用户创建群组并邀请其他用户加入（已在投标文件中提供系统功能截图）。
▲5、EaaS支持设置用户虚拟机实例、容器实例的使用周期，到期自动回收资源并提前自动通知用户，支持到期前用户申请延长使用周期（已在投标文件中提供系统功能截图）。
6、EaaS支持通过软件仓库一键创建完整独立的环境，包括桌面可视化环境、Slurm集群环境、Torque集群环境、hadoop环境、Jupyter在线web交互环境、完整的linux操作系统环境、Windows桌面环境等。用户有管理员权限，可自行安装和配置环境等。（已在投标文件中提供系统功能截图）。
EaaS支持通过WEB页面对GUI类应用进行访问和操作，支持远程桌面交互、字符界面交互、网页界面在线交互式编程等模式。
7、EaaS提供用户目录，项目组目录，项目组共享目录等数据管理的功能，在项目组中，用户可以通过共享目录进行数据共享，也可以在项目组中有自己私有的数据目录。（已在投标文件中提供系统功能截图）
8、EaaS提供通过浏览器上传计算配置文件和下载计算结果以及断点续传等功能，支持用户本地挂载平台数据目录，实现用户本地、平台和实例环境的数据同步，支持Windows系统的数据挂载。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲9、EaaS提供知识库和用户论坛功能，论坛用户与平台用户对接，无需单独注册即可直接使用。知识库可以发布平台的资源信息、平台功能操作指南和应用软件使用指南等，方便普通用户使用。（已在投标文件中提供系统功能截图）
10、Eaas支持帖子发布者在回复的帖子中选择最佳答案和删除帖子，支持论坛内主题和内容搜索。每个用户都有自己的主页，查看发布的主题，回复的内容，上次的信息等。
▲11、EaaS支持多套环境资源之间灵活调度，不需要重启物理机器，即可实现HPC集群的资源调度到AI集群中进行使用，支持多套HPC集群共存，如x86 HPC集群，ARM HPC集群等，支持普通用户在平台上创建自己项目组内的私有HPC集群，HPC集群的性能多节点并行Linpack值与物理机的比相差1%以内。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲12、EaaS支持GPU共享，支持在1块GPU卡上，同时运行多个GPU容器环境，支持GPU一分十切片。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲13、EaaS支持通过网页界面生成和恢复虚拟机快照；支持windows系统的远程桌面可视化操作，以及对系统实现硬盘扩容等功能。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲14、EaaS支持同时运行和管理多个集群环境，每个集群可采用独立的调度器，集群之间互相隔离，不受影响。支持同一用户在不同独立集群中进行任务提交，并可以查看自己提交的任务在不同集群中的状态。
15、EaaS支持普通用户创建自己的独立集群，该用户在独立集群中有root权限，可直接在系统层面安装程序，并可根据实际的资源需求调整自己集群的规模，进行扩容和缩容。
▲16、EaaS支持通过作业模板方式在Web页面提交作业；支持用户创建个人作业模板；支持管理员创建全局作业模板。支持查看每个作业的运行资源使用情况。
17、EaaS支持通过Web可视化的形式管理Hadoop组件，支持在线直接安装、管理和运维Hadoop集群。
18、EaaS支持通过web界面查看每个资源池的资源占用情况和任务排队情况，可查看实例任务的详细到期时间。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲19、EaaS支持用户充值和透支额度设置，支持项目透支额度设置，支持用户转账自己剩余点数到任意一个自己的项目中，在项目中的其他用户可以使用该项目的点数进行扣费，支持对项目中用户使用点数查看和设定限额。（已在投标文件中提供系统功能截图）
★20、本次投标产品支持纳管学校原有高性能计算平台24个计算节点，保障原有高性能计算平台正常运转。
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	大模型应用
管理与部署运维平台
	▲1、系统整合智能路由、配额计量、安全过滤和审计追踪四大引擎，全栈私有化部署于校内，确保数据与日志全程内网闭环，零外流风险。
▲2、具备与学校统一身份认证（CAS）的无缝对接能力，支持OAuth2.0、LDAP、SAML等多种认证协议。在完成单点登录后，系统自动解析用户学号/工号、姓名、所属学院及身份类型（本科生/研究生/教工程师/科研人员/行政人员），并将该信息作为配额与策略下发的依据。
3、系统具备 API Key 全生命周期管理功能,实现用户自助申请、管理员审批、自动签发、续期、吊销、停用/启用一键操作,支持单用户创建多个 Key 并独立设置访问范围与配额。
4、系统具备与 OpenAI 规范完全兼容的标准接口能力（支持 Chat Completions、Embeddings、Rerank 等），内置模型适配引擎以消除异构模型间的调用差异，使当前依托 OpenAI SDK 构建的各类应用无需调整源码即可平滑切换至本平台。
5、系统统一纳管本地推理引擎（如 vLLM、MindIE、TGI、Ollama）和公有云模型 API（OpenAI、Anthropic、智谱、千问、Kimi、DeepSeek、文心），覆盖文本生成、多模态、Embedding、Rerank 四类模型，并对云厂商真实 Key 进行隐匿保护。
6、系统可配置智能路由调度模块，可灵活运用优先级策略、加权轮询、最小连接数算法、忙时溢出（本地队列积压时自动溢出至云端资源）、节点故障自动转移以及 Key 池轮换等多种调度方式。在此基础上，系统还应支持按学院归属与身份类别对模型访问范围实施定向开放与隔离管控。
7、系统内置基于身份的模板化配额策略，默认覆盖本科生、研究生、教工程师、科研人员、行政人员五类角色。配额维度包括月度Token总额（输入/输出分别计量）、RPM、TPM、并发数、单次请求最大Token上限，并支持配额提额在线审批流。
8、系统具备自定义模型定价功能，允许按模型独立设定输入与输出的单位价格，计费精度精确至单次请求。计费模式需同时兼容预充值余额扣费与后付费结算，并支持按学院或部门维度构建预算池，实现组织层级的额度统筹与成本分摊。
9、系统以网关代理模式串接部署于客户端与推理引擎之间，针对所有大模型流量（含 SSE 流式响应）执行透明拦截、过滤处理及审计记录。后端已部署的推理服务无需进行任何改造，同时系统需具备流式响应场景下的"边输出边过滤"能力，一旦识别违规内容可即时终止输出或予以替换。
▲10、系统内置违规词库（含涉政、涉黄、涉暴、违法违规等），支持远程自动更新与自定义词库导入，提供精确、正则、模糊三种匹配方式。同时具备基于语义的敏感内容识别，以及学术诚信场景（如考试作弊、论文代写、AI代做作业）的识别能力。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲11系统内置敏感信息自动识别能力，覆盖身份证号、手机号、银行卡号、邮箱、车牌号、护照号、学号、工号、一卡通卡号、宿舍地址等类型。处置支持自动打码、整体替换、拦截阻断、仅记录不阻断四种策略。并可自定义涉密关键词与敏感科研术语，实施定向防护。（已在投标文件中提供系统功能截图）
▲12、系统支持全量请求留痕，记录时间戳、用户、IP、目标模型、完整提示词和响应、风险类型、拦截动作、Token消耗及请求耗时等字段。日志默认保存30天，可延长至180天以上。系统同时支持冷热分层存储及日志完整性校验。
13、系统提供实时审计日志查询界面，支持按时间、用户、IP、风险类型、关键词、模型组合检索，支持历史对话全文回溯，日志可一键导出 CSV/Excel，满足网安审计与等保测评取证需求。
14、系统内置异常行为检测引擎，自动识别高频调用、IP异地突变、高风险频发、非工作时间活跃异常、API Key疑似泄露等场景。支持邮件/短信/企微/钉钉/飞书告警，并可自动临时封禁异常Key、锁定账号或触发人工复核。
15、系统提供全校级统一运营数据看板，展示日/月调用量、Token消耗、24小时活跃用户、风控拦截次数、平均响应时延等核心指标。支持按学院、部门、身份类型多维排行，展示各模型调用占比及本地vs云端比例，数据可一键导出Excel/CSV。
16、系统单节点支撑1000路并发请求，调度层额外时延控制在50ms以内，内容过滤额外时延控制在100ms以内。系统应支持集群化高可用部署，具备主备自动切换及故障自愈能力，全年服务可用性不低于99.9%。同时支持算力设备使用率的实时可视化展示。
17、本次投标产品响应服务期内支持小版本免费升级。
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	技术服务
	★1、AI计算使能服务：我公司作为投标人将联合服务器厂商提供模型部署与调测支持，智算软件栈开发支持，智算软件栈开发赋能服务。
2、本次投标我公司提供AI规划设计与实施服务，包括AI计算产品规划设计、AI计算产品硬件安装、AI计算产品设备初始化、AI计算产品软件部署、AI计算产品设备健康检查、AI计算产品调测。
3、本次投标我公司承诺提供集群系统集成服务，包含人工智能算力集群系统的项目管理、技术管理、集成设计、对接联调、集成验证、集成验收内容。


























附件三
售后服务计划书
1.质保期：5年，自验收合格之日起计算。
2.极速响应服务：我方建立全天候快速响应服务机制，针对客户提出的各类设备维修需求、设备故障问题反馈，承诺1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，精准核实设备故障情况、客户诉求及现场工况，快速梳理问题核心，为客户出具针对性、可落地的初步解决方案，及时同步服务计划与处理思路，杜绝拖延、滞后响应问题。
3.高效现场支撑服务：在完成问题响应并确认需现场处置后，我方承诺2小时内安排专业技术人员抵达服务现场，开展设备检测、故障排查、技术调试、维修整改等现场技术支持工作。现场技术人员均具备专业实操能力与丰富的设备运维经验，可快速定位设备问题，高效开展现场服务工作，最大限度缩短设备故障停滞时间。
4.限时问题解决：针对客户反馈的各类常规设备故障、运维问题，我方严格把控维修处置时效，承诺问题整体解决时长不超过12小时。在规定时效内完成故障修复、设备调试、性能核验工作，确保设备恢复正常运行状态，保障客户生产、业务工作有序开展。若遇特殊复杂故障，无法在时效内完全修复的，将提前向客户说明情况、报备进度，并提供临时保障方案，最大限度降低客户损失。
5.常态化巡检保障：为从源头规避设备故障、延长设备使用寿命、保障设备长期稳定运行，我方为客户提供常态化设备巡检服务，承诺每年进行巡检4次以上。巡检内容涵盖设备运行状态检测、零部件磨损核查、系统参数校准、安全隐患排查等内容，巡检完成后及时出具正式巡检报告，针对排查出的潜在问题提前预警、及时整改，实现设备预防性维护。
6.售后单位及电话   
售后单位名称：北京华通安和科技有限公司
联系人：邓志港
电  话：13526876934
7.供方将向需方提供本合同总价款5%的履约保函，保函金额为人民币888390.00元，保函期限为5年（因银行无法一次性开具对应期限履约保函，根据银行规定在首次保函结束后续开并直至保函期限满5年）。

附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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