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货  物  采  购  合  同
合同编号：豫财招标采购-2026-634（采购项目编号）C包
签订地点：河南郑州

签订时间：2026年8月  日

甲方（盖章）：河南中医药大学

乙方 (盖章)：河南新知教信息技术有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及招标代理机构：信人建设管理有限公司（项目编号：豫财招标采购-2026-634）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，就甲方向乙方购买货物及相关服务事宜，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物名称及价格

1. 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务等（详细配置清单见附件）。

（1）清单1：非免税货物                                           单位：元

	序号
	货物名称
	品牌/制造商
	型号规格
	原产地
	单

位
	数

量
	单价

（RMB）
	小计

（RMB）
	交货时间

	1
	智能语音实验教学平台
	一、语音工作站
	宏碁（Acer）/宏碁（重庆）有限公司
	主机：Veriton T650 5236、液晶屏：N238VA
	中国
	台
	2
	7780
	15560
	合同生效后30日历天内完成供货

	
	
	二、智慧语言教学系统
	NewClass /北京东方正龙数字技术有限公司
	智能语言实验室教学软件V6.0
	中国
	套
	2
	79500
	159000
	

	
	
	三、智慧语言实训平台
	NewClass /北京东方正龙数字技术有限公司
	线上线下混合教学系统V1.0
	中国
	套
	2
	18500
	37000
	

	
	
	四、智慧教学终端
	NewClass /北京东方正龙数字技术有限公司
	DL-930C5
	中国
	台
	2
	8350
	16700
	

	
	
	五、语音终端
	NewClass /北京东方正龙数字技术有限公司
	DL-916D2
	中国
	台
	160
	2720
	435200
	

	
	
	六、智慧终端
	AOC /主机：艾德蒙科技(武汉)有限公司、显示屏：冠捷电子科技（福建）有限公司
	主机：D07T200-1HX018443、显示屏：24E11XHM
	中国
	台
	160
	4330
	692800
	

	
	
	七、防火墙
	锐捷/北京星网锐捷网络技术有限公司
	RG-WALL 1600-Z3200-S
	中国
	台
	1
	15880
	15880
	

	
	
	八、智能测试系统
	外教社/上海外语教育出版社有限公司
	We Test智慧测评系统V3.8
	中国
	套
	1
	248800
	248800
	

	
	
	九、智慧录播系统
	智慧录播主机
	奥威亚/广州市奥威亚电子科技有限公司
	AE-E4H Pro
	中国
	套
	2
	25820
	51640
	

	
	
	
	云录系统
	
	AX-C22DHA
	
	
	
	23100
	46200
	

	
	
	
	控制面板
	
	KP-8N
	
	
	
	1570
	3140
	

	
	
	十、网络交换机
	锐捷/锐捷网络股份有限公司
	RG-NBS3100-48GT4SFP
	中国
	台
	4
	1980
	7920
	

	
	
	十一、示范教学终端
	希沃(sewoo)/广州视睿电子科技有限公司
	BH86ED
	中国
	台
	2
	21800
	43600
	

	
	
	十二、语音耳机
	NewClass /北京东方正龙数字技术有限公司
	P702+
	中国
	副
	160
	195
	31200
	

	
	
	十三、功放系统
	湖山/四川湖山电器股份有限公司
	XY260D
	中国
	套
	2
	2410
	4820
	

	
	
	十四、监控系统
	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司
	DS-7816N-Q2
	中国
	套
	1
	5980
	5980
	

	
	
	十五、网络机柜
	大唐卫士/江苏大唐卫士科技有限公司
	T3-6622
	中国
	个
	2
	1590
	3180
	

	
	
	十六、综合布线
	新知教/河南新知教信息技术有限公司
	国标定制
	中国
	项
	2
	33500
	67000
	

	备件、专用工具、耗材等

	无
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	签订合同后**天内

	合计
	人民币大写：壹佰捌拾捌万伍仟陆佰贰拾元整（￥：1885620.00元）
	

	备注
	无
	


2. 本合同（清单1）总金额人民币大写：壹佰捌拾捌万伍仟陆佰贰拾元整（RMB：1885620.00元）。

3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：

开户名称：河南中医药大学
账  号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）
二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货
1. 包装

⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

⑴ 乙方交货时间：合同生效后国产货物30日内全部交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在2026年9月   日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金，不足一周按一周计算。

⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。

⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1. 在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告，每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单，每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2. 验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训、粘贴条码，且正常运行30日内，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。

8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。

10. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、 付款方式

中标的货物安装调试，正常运行后30日内，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。

申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本合同货物国产仪器设备整机免费质保期五年，质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务


1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：任艳娜，电话：15538013587）。 

2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8小时内做出回应，48小时内到达现场排除故障。

4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。
3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。

5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。

6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书（附件1）；

2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；

3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；

4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）； 

5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；

6. 中标货物安装培训计划表（附件6）

7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）

8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十六、其它

1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2. 合同若有变更须经甲乙双方签字确认。

3．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

5.乙方承诺负责本合同货物的报废回收事宜。

6. 本合同一式十份，其中甲方六份、乙方二份，招标公司二份。

7. 本合同合计30页A4纸张，缺页、缺签字日期之合同为无效合同。

8. 合同正式签订后，乙方应在两日内向甲方提供合同网络备案所需要的电子和纸质文档[image: image2.png]A, EMBARECEH, FRAR.
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资料各一份，否则影响货款支付，后果自负。

9. 未详尽之处双方协商解决。

	甲方：河南中医药大学
	乙方：河南新知教信息技术有限公司

	地址: 河南省郑州市郑东新区金水东路156号
	地址: 河南省郑州市金水区国泰北路南、中州大道西11号楼1单元11层1123

	项目组织实施单位负责人签字：
	企业法人签字：

	
	

	项目主管校领导签字：
	被授权人签字：

	学校印章:  
	单位印章:

	
	开户银行: 中国银行股份有限公司河南省分行

	
	帐   号: 246880005857

	
	名 称：河南新知教信息技术有限公司

	电    话：
	电话：             传真：

	传    真：
	联系人手机：15538013587

	签字日期：2026 年 8 月   日
	签字日期：2026年 8月    日


附件1：

中标通知书（扫描）                                                     
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附件2
投标货物分项报价一览表
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	产

地
	单

位
	数量
	单价（RMB）
	小计（RMB）
	运输及

保险费
	技术

服务费
	税费
	交货日期
	交货地（港）
	备

注

	1
	智能语音实验教学平台
	一、语音工作站
	主机：Veriton T650 5236、液晶屏：N238VA
	宏碁（重庆）有限公司
	中国
	台
	2
	7780
	15560
	已含
	已含
	已含
	合同生效后30日历天内完成供货
	郑东新区河南中医药大学
	无

	
	
	二、智慧语言教学系统
	智能语言实验室教学软件V6.0
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	套
	2
	79500
	159000
	
	
	
	
	
	

	
	
	三、智慧语言实训平台
	线上线下混合教学系统V1.0
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	套
	2
	18500
	37000
	
	
	
	
	
	

	
	
	四、智慧教学终端
	DL-930C5
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	台
	2
	8350
	16700
	
	
	
	
	
	

	
	
	五、语音终端
	DL-916D2
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	台
	160
	2720
	435200
	
	
	
	
	
	

	
	
	六、智慧终端
	主机：D07T200-1HX018443、显示屏：24E11XHM
	主机：艾德蒙科技(武汉)有限公司、显示屏：冠捷电子科技（福建）有限公司
	中国
	台
	160
	4330
	692800
	
	
	
	
	
	

	
	
	七、防火墙
	RG-WALL 1600-Z3200-S
	北京星网锐捷网络技术有限公司
	中国
	台
	1
	15880
	15880
	
	
	
	
	
	

	
	
	八、智能测试系统
	We Test智慧测评系统V3.8
	上海外语教育出版社有限公司
	中国
	套
	1
	248800
	248800
	
	
	
	
	
	

	
	
	九、智慧录播系统
	智慧录播主机
	AE-E4H Pro
	广州市奥威亚电子科技有限公司
	中国
	套
	2
	25820
	51640
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	云录系统
	AX-C22DHA
	
	
	
	
	23100
	46200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	控制面板
	KP-8N
	
	
	
	
	1570
	3140
	
	
	
	
	
	

	
	
	十、网络交换机
	RG-NBS3100-48GT4SFP
	锐捷网络股份有限公司
	中国
	台
	4
	1980
	7920
	
	
	
	
	
	

	
	
	十一、示范教学终端
	BH86ED
	广州视睿电子科技有限公司
	中国
	台
	2
	21800
	43600
	
	
	
	
	
	

	
	
	十二、语音耳机
	P702+
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	副
	160
	195
	31200
	
	
	
	
	
	

	
	
	十三、功放系统
	XY260D
	四川湖山电器股份有限公司
	中国
	套
	2
	2410
	4820
	
	
	
	
	
	

	
	
	十四、监控系统
	DS-7816N-Q2
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	中国
	套
	1
	5980
	5980
	
	
	
	
	
	

	
	
	十五、网络机柜
	T3-6622
	江苏大唐卫士科技有限公司
	中国
	个
	2
	1590
	3180
	
	
	
	
	
	

	
	
	十六、综合布线
	国标定制
	河南新知教信息技术有限公司
	中国
	项
	2
	33500
	67000
	
	
	
	
	
	

	无
	备品备件

及其他
	配件

消耗品

维护工具盒：
	**
	*
	*
	**
	*******
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	**
	**
	1885620
	
	
	
	
	
	

	人民币总价
	壹佰捌拾捌万伍仟陆佰贰拾元整（￥：1885620.00）

	备注
	另附制造商：正龙、AOC、外教社、视睿电子等配置清单


甲方货物负责人签字：

附件3：制造商：
北京东方正龙数字技术有限公司
艾德蒙科技(武汉)有限公司 

冠捷电子科技（福建）有限公司
上海外语教育出版社有限公司
广州视睿电子科技有限公司
河南中医药大学语言实验室设备购置货物配置清单
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商

	1
	智慧语言教学系统
	智能语言实验室教学软件V6.0
	北京东方正龙数字技术有限公司

	2
	语音终端
	DL-916D2
	北京东方正龙数字技术有限公司

	3
	智慧终端
	主机：D07T200-1HX018443、显示屏：24E11XHM
	主机：艾德蒙科技(武汉)有限公司、显示屏：冠捷电子科技（福建）有限公司

	4
	智能测试系统
	We Test智慧测评系统V3.8
	上海外语教育出版社有限公司

	5
	示范教学终端
	BH86ED
	广州视睿电子科技有限公司


甲方货物负责人签字：

附件4：                                         货物技术参数及配置表

	序号
	货物或配置名称
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地

(国)
	甲方货物负责人签字确认

	1
	语音工作站
	
[image: image4]
[image: image5]
	主机：Veriton T650-5236、液晶屏：N238VB
	1、处理器：i7 14700 内存：16GB DDR4 硬盘：1T 固态 ，主板带三个视频接口，其中 VGA 1 个、HDMI 1 个、DP 1 个，USB 抗菌键盘鼠标，USB3.0 4个、USB2.0 2个，主板集成5.1声道声卡、显卡。2、液晶屏：23.8＂，分辨率1920x1080，能在低分辨率显示器上呈现高画质网页。3、电源：300W静音电源，具备动态管理电源的功能（提供相关发明专利证书及网上查询链接）。4、扩展槽： 1个PCI-Ex16, 2个PCI-Ex1, 1个PCI 。5、机箱：28L。
	2
	宏碁（重庆）有限公司
	中国
	

	2
	智慧语言教学系统
	[image: image6.png]R e e e e e e e e e e e e e e T I T ETeET
A - )

At N R R TE TR AL ey
P SERLER AT 38 A A % 0 IE 15

B & R NewClassWAEH LW HBFERMAE
6.0

® £ B A ERESEREFEATRAT

BRARATR: RHRA
BOA O OE: SRR
B @ B: 2024SR1709433
RE GHEAKARP &) B GHENKARERBRDE) B
ME, SFERBRRTFOFH, Mo EEHT R,

NEE





	智能语言实验室教学软件V6.0
	1、基础语言教学功能：

1.1系统满足语言教学所需要的“听、说、读、写、译”等教学需求，满足各种考试需求，满足学生自主学习、个性化培养的需求。

1.2系统需具备数字化语言教学环节所需的屏幕广播、电子画笔、语音互动、双轨录音、分组教学、资源点播、无线扩展、影视配音等功能。

1.3教师屏幕广播教学：支持教师的授课内容同步广播至本地及远程端教室、学生设备，画面及声音清晰流畅：

1.3.1、支持屏幕或声音单独广播，支持教师一键隐藏训练资源的画面或音轨，节省备课时间。

1.3.2、支持指定程序广播，教师可广播指定程序窗口，教师屏幕的其他内容不会被学生看到。

1.3.3、支持窗口过滤功能，可智能过滤指定窗口，学生可完整接收教师广播画面并全屏显示。

1.4多语言操作界面：系统支持多语种操作界面（25种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语、土耳其语、乌克兰语、芬兰语等）。

1.5双流互动教学功能：教师在进行“屏幕广播教学”功能时，系统支持将教师电脑屏幕画面与发言人头像画面同屏广播至全体学生，当有多个视频流窗口时，全部画面独立显示，互不遮挡，支持学生根据授课及训练需要自由调整电脑屏幕画面与头像画面占比。

1.6课堂抢答：支持教师在课堂教学环节组织全体学生进行抢答互动，学生点击抢答按钮后，教师控制软件上将显示全部参与抢答的学生，并对第一名抢答的学生进行特殊标识。

1.7录音文件收集：支持教师一键收取学生录音文件，在录音文件收取时，教师可指定学生录音文件的数目，并实时显示收取进度。1.8 双轨录音功能：系统提供双轨录音功能，即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一文件的左右不同声道上，录音回放四种可选：原语播放、译语播放、左原右译、原译混播；录音文件直接生成MP3录音格式。

1.9 教学界面定制功能：教师操作界面支持个性化定制，教师可根据教学需要进行灵活调整。

1.10 系统控制软件支持Windows 10及以上操作系统。

1.11系统主要技术指标：（1）系统频率响应范围：70～14000Hz，±2dB；（2）信噪比（A计权）：70.7dB；（3）失真度：≤0.2%（1KHz）；（4）对话延迟：2.8ms；系统主要技术指标满足招标文件要求。

2、情景互动教学功能

2.1高清可视化情景教学：教师讲课的头像画面直接传送到学生端，教师的面部表情、发音口型清晰可见。

2.2可视分组会话：在分组实训过程中，学生可以通过屏幕看到同组人员的视频影像、声音以及教师训练资源画面、同组人员信息。支持教师任意加入或更换小组进行实时监听与训练指导。在训练过程中，支持同步数字双轨录音、视频录播。

2.3多通道录播：在教学过程中，支持教师对每一位学生独立录制语音和摄像头画面，并同时保存到终端本机和主控计算机中。教学或训练结束后，教师可根据需要进行播放：

2.4可视口译训练：模拟译员在显示器上可清晰的看到发言人的面部表情和情绪变化，使口译从语调和情绪上更准确。其他学生能同时收听收看译员和发言人的声音和画面，提供原语、译语、左原右译、原译混听等4种的收听模式。

3、口语实训功能：

3.1专业口语训练播放器：支持全体学生同时使用一个音视频文件进行异步口语训练。所有学生均可按照自己的训练进度，对音视频训练素材设定书签、重难点标记、句复听、AB复读模式、声音变速不变调播放、双轨录音；同时支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听。

3.2同传训练模式：支持教师设定模拟译员，进行同传、交传模拟训练。训练过程中教师可切换不同译员通道进行监听。

3.3自主学习点播功能：学生可以点播教师主控计算机的音视频以及其他格式的资料进行自主学习。学生在进行音视频点播学习过程中，支持学生使用点播资源进行自主听力练习和口译练习。具有跟读录音、SP模式播放双轨录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听）。

4、AI智能教学功能：

4.1智能课件生成：系统可将文本材料智能生成为音频课件，新生成的课件可进行朗读或导出保存。支持角色扮演、语音包选择、参数设置等。

4.2云资源管理功能：经教师授权后，系统可对教学课件、学生课堂录音文件、学生考试文件进行自动云上传，教师在办公室，在家也可进行课件编辑、作业批改、学生课堂录音文件的查阅、下载。

4.3.智能口语评测系统：

4.3.1、朗读评测，教师选择一篇课文，学生进行朗读，朗读结束后，系统自动对学生朗读内容进行评测，从流畅度、速度、完整度、发音、韵律等多个维度进行评测，且可对评测成绩自动生成统计图表，便于教师进行讲解。

4.3.2、口语判分，教师可针对学生录音文件进行智能批改，可通过选择文本材料、标准音频文件进行对比评分，批改成绩可进行批量导出。

4.4   AI翻译、字幕：

利用人工智能技术实现全学段、全学科多语种同传、对话翻译及文字转写等功能。无论本地教学还是远程教学，系统都支持多语种发言功能
	2
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	

	3
	智慧语言实训平台
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	线上线下混合教学系统V1.0
	1、
远程教学功能：
1.1控制界面按座位布局显示本地教室学生及远端学生头像，教师启用人脸识别功能后，座位区自动显示学生照片。
1.2该系统可将教室内教师的授课音频、教师的摄像头实时画面传输至所有学生端（远程端、教室内）屏幕、收音设备，让所有学生看到、听到教师的授课影像及声音，声音清晰无断裂。
1.3该系统可将教室内与远端参与发言、示范、讨论学生的实时影像及声音传输至全体学生单元，通过远程方式参与课堂教学活动的学生，同样可以参与发言、讨论。
2、智慧辅助教学功能
2.1人脸显示：教师及学生专用语音终端的摄像头可自动捕捉教师及学生的头像画面，自动显示在控制软件学生座位区域。使教师授课时可以一目了然的看到学生的头像照片。支持课堂点名、考试系统的认证等。截图见见投标文件页
2.2人脸识别匹配：学生人脸信息与数据库档案信息进行匹配可识别出在座学生姓名学号等信息，在训练、考试过程中，数字资源自动以学生识别信息进行存储。
3、无线教学功能
3.1系统结构：系统支持无线移动设备接入，系统支持通过智能无线终端（如手机、平板电脑或笔记本电脑等）加入课堂教学环境，接收教师的双流互动教学内容，同时可以通过无线移动终端实现语言教学和训练内容；为语言教学提供备援方案；无线设备摄像头图像和声音须实时传输至任何学生屏幕及耳机，画面流畅，声音无卡顿。
3.2无线移动教学：教师可通过手机或平板电脑实现无线授课，将无线移动设备摄像头、麦克风采集的视频和音频实时传输至所有学生端，画面流畅，声音无卡顿，并实现与学生的互动，使教师在授课时摆脱讲台的束缚，轻松实现自由走动式教学、无线教学；系统支持通过无线终端接收教师的双流互动教学内容同时可以通过无线移动终端实现语言教学和训练内容。
3.3无线考评：教师在课堂教学中，随时可利用“随堂考试”功能对学生进行一下小测验。教师每次向学生发布一道考题，使用无线移动设备的学生可以与使用有线终端的学生一起直接通过触摸屏或鼠标完成答案，学生在思考时，作答区域可自动隐藏，作答时作答区域自动浮现，学生做答时，教师可立刻查阅全体学生答题情况；随堂考试时，教师利用屏幕广播功能，实现教师屏幕和学生答题窗口同屏显示，学生不做操作时，答题窗口可透明化消隐，当学生操作触控屏或键盘鼠标时，答题窗口可及时出现。
3.4无线屏幕广播：学生或教师自带的笔记本、平板可以通过无线网络接入系统，经教师授权，可将教师或学生的笔记本电脑的屏幕画面、声音，无线广播到其他学生单元及教师单元屏幕，学生视频同步、流畅，声音无断裂。
3.5无线情景模拟训练：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置使用无线终端、有线终端的学生2人～8人组进行混合式情景模拟训练；教师可以自定义设置每组训练学生不同的颜色，并可同步进行数字双轨录音。
3.6无线多通道录播：在任何教学过程中，经授权的无线终端可与有线终端一起参与课堂教学，独立录制语音和摄像头画面，并可同时保存到终端本机和云服务器中。教学或训练结束后，教师可根据需要进行播放：
3.7双轨录音：使用无线移动设备的学生可以进行双轨录音功能，即可将两名同学的对话声或是将教师语言训练的原语和学生训练的译语分别录制在同一音频文件中的左右不同声道上，以方便教师点评及打分；录音回放支持四种收听模式可选：原语播放、译语播放、左原右译、原译混播。
3.8双冗余备份：在口语、听力等训练、考试时，学生的使用无线移动设备进行的音频、视频以及答题内容实时同步保存在学生机本地和教师主控计算机上，任何时间点学生的录音资源、录播资源会同时出现在学生终端本地和教师主控计算机上，以防止在训练考试过程中由于网络或服务器发生故障时发生数据丢失。
3.9自由发言：使用无线移动设备的学生，在教师选择自由发言功能时，学生可以通过点击桌面快捷操作面板发言键实现与有线终端之间的互通式自由发言。
3.10电影配音训练：采用专业的视频播放器，学生在无线移动设备上看视频的同时，可以设定书签、视频状态下声音变速不变调、双轨录音；支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听）。
3.11无线同传训练功能：系统支持无线同传训练模式，使用无线移动设备的学生，无论是采用的是Android系统、Windows系统、在教师一键转换全体学生为译员后可与使用有线设备的同学一并进行同传训练；教师现场头像画面及训练内容可流畅显示在所有学生显示屏；听众席可任意选择不同译员进行收听，教师训练点评时，要求支持4种收听模式：只听原语、只听译语、左声道原语右声道译语、原语译语混听。
3.12无线示范展示：系统可将使用无线移动设备学生的头像画面、语音消息实时传送到其他学生的显示器、耳机种，使示范绘声绘色，课堂气氛活跃；可组建可视聊天室进行分话题讨论练习等。
3.13无线双流多窗口可视互动教学研讨：使用无线移动设备的学生可与使用有线终端的学生一并参与双流多窗口互动教学，在使用“屏幕广播教学”功能时，教师可同时执行“可视化互动教学”功能。即：教师电脑屏幕画面（展示教学辅助资料）与所有发言者的现场头像画面（教师视频互动授课）可同屏广播至所有单元屏幕，且一屏中视频流窗口可打开多个且画面不重叠，无人发言时“屏幕广播教学”界面自动切换为满屏。
3.14支持学生在无线WiFi网络环境下，使用自有智能设备(Windows、MacOS、Android、麒麟、统信系统等)免注册实名接入课堂， 学生只需输入房间账号和自己的姓名，即可参与课堂教学及训练。教师在控制软件中可实时看到学生的登录、姓名、发言状态等。
4、基础管理功能
4.1耳机麦克风自动检测功能：在教学或考试前，10秒钟内，一键检测可完成对整间教室所有终端耳机左右扬声器和麦克风的检测，给教师提供直观的反馈。
4.2云资源管理平台经教师授权后，系统可对教学课件、学生考试文件进行自动云上传，教师在办公室，在家也可进行课件编辑、作业批改。
4.3智能课件生成:系统可将文本材料智能生成为音频课件，新生成的课件可进行朗读或导出保存。支持角色扮演、语音包选择、参数设置等。
4.4远程操作：教师可以通过教师机远程发送命令管理、配置所有学生终端。
4.5教学界面定制：教师操作界面能够进行个性化定制，能够根据教学需要进行灵活调整。
4.6统一管理控制：软件系统提供统一控制学生终端重启以及关机。
4.7统一控制：教师可以统一控制操作学生机操作系统，启动和打开学生端应用程序。
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	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	

	4
	智慧教学终端
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	DL-930C5
	1、采用嵌入式触控一体专用终端，触控液晶屏与主机为一体化结构；具有麦克指示灯带，发言时背部指示灯变红，可以直观提供给教师麦克风的状态提示。
2、系统启动：设备启动时间≤12s;开机成功率≥99.99%;设备运行噪音：设备运行时整机噪音8dB。
3、教师发言时，麦克光环指示灯变红，屏幕背部发言指示灯变红，便于师生直接定位发言人位置，且屏幕上的发言指示条会根据发言人声音进行动态变化。
4、显示屏：15.6寸，多点触摸屏幕，分辨率1920*1080。
5、接口：提供侧面USB3.0接口，便于教师拷贝资料； Type-C接口：支持4K 3840*2160 60Hz、输出； HDMI接口：支持4K 3840*2160 60Hz、输出。
6、连接方式：只要一根标准网线即可实现音视频信号传输和控制信号传输。
7、电源：PoE供电和DC12V直流双供电可选。整机功耗9.8W；能耗等级1级。
9、终端可实现多语种操作界面10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等。支持安装各种教学APP，远程操作：可以被远程发送命令管理、配置、恢复操作系统等。
10、摄像头：内置嵌入式高清摄像头720P，像素数500万,实现课程实时录播、具备可视化情景互动授课、训练。
11、耳机麦克风自动检测功能：在教学或考试前，10秒钟内，实现教师终端上耳机左右扬声器和麦克风检测。
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	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
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	语音终端
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	DL-916D2
	1、终端面板上设置语言教学常用功能快捷操作按键（如麦克开关键等），音量调节旋钮（或按键），方便操作。

2、采用低功耗设计，功耗10w。

3、内置声音处理芯片。

4、USB 3.0接口1个，标准3.5耳机麦克组2个，与智慧终端USB连接。

5、支持高清视频VOD点播、支持word、excel、ppt、pdf等通用文件点播。

6、含嵌入式软件（提供软件著作权证书复印件见投标文件页）。

7、配套操作台，尺寸70*50*75CM（根据实际需求修改尺寸）支持定制，环保耐用符合实际教学需求。
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	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
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	智慧终端
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	主机D07T200-1HX018443、显示屏：24E11XHM
	1、具有语言自主学习功能、口语考试、终端上网、具备互动同传训练、MP3双轨录音。

2、CPU I5 12450HX ,8核12线程、P核基础频率2.4 GHz；内存容量16GB，硬盘容量480GB（SSD），集成网卡。

3、显示屏：23.8＂，分辨率1920x1080。低蓝光、不闪屏。

4、支持高清视频VOD点播、支持word、excel、ppt、pdf等通用文件点播

5、教学互动，支持安装各种教学软件、实训软件。

6、终端统一管理，便捷、兼容以及数据的互通和安全。

7、远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。
	160
	主机：艾德蒙科技(武汉)有限公司、显示屏：冠捷电子科技（福建）有限公司
	中国
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	防火墙
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	RG-WALL 1600-Z3200-S
	1、有效地保护网络安全，并确保网络的顺畅运行，固化千兆电口数量8个；千兆光口数量1个；万兆光口数量1个。2个USB 2.0接口，中小企业级防火墙，下一代防火墙。

2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量2.5Gbps。

3、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题，。

4、支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。

5、采用最新的防火墙技术和先进的安全策略，可以有效抵御各种恶意攻击和威胁。支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响。
	1
	北京星网锐捷网络技术有限公司
	中国
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	智能测试系统
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	We Test智慧测评系统V3.8
	1、平台提供本地化部署和云端部署，可将平台分布到多台服务器上加强平台的负载能力。为保证平台资源质量及版权合法，提供知识产权证明。

2、语言基础题库，共22975题。题型涵盖当前外语考试出现的所有主流题型，包括：写作、短对话、长对话、听力短文、选词填空、阅读理解、完形填空、翻译、短文改错等题型，所有试题自主研发。

3、支持河南中医药大学外语教学、测试、分析，提供河南中医药大学使用教材配套题库21127题。

4、配有丰富的大英四级、六级练习资源，所有练习资源都配有详尽的解析，学生可随时进行自主训练。

5、支持智能组卷，设定题库范围、题型和题量后可快速随机生成试卷，并在此基础上加题、删题、改题，修改分值等，支持选择题选项乱序。

6、支持手动组卷，可从自建题库或配套题库中定向抽题。可根据试题标签、小题数等筛选试题。支持组固定试卷和动态试卷。提供常见考试试卷模板（如CET-4/6等），教师可一键组卷。

7、支持生成并下载纸笔考试时所需的试卷、听力音频文件和专用答题卡，可使用普通A4纸打印用于考试，生成的试卷可直接发布在线班级测试。

8、提供862套现成试卷，包括大学英语四级、六级真题卷、模拟卷、英语专业四级、八级模拟卷、河南中医药大学使用教材配套试卷等。

9、支持同校老师共享试题，可分享给全校老师或若干指定老师。

10、可随时对已有试卷进行预览、编辑、复制、组AB卷等操作。支持选择题选项乱序。

11、支持老师使用所组的试卷发布在线班级测试，查看测试完成情况，并导出成绩，云端部署客观题自动批阅；主观题（如作文、翻译）智能引擎自动批阅，教师可手动调整分数。

12、训练采用四步训练法（答题-订正-强化-评估），提高学生的练习效果和效率。强化采用AI算法针对学生的薄弱点和练习中的重难点动态出题，学生可进行多轮强化，巩固练习效果。

13、支持老师将练习作为任务发布给学生，可发布一次性任务或周期任务。老师可随时查看学生在练习中的表现（如答题详情、完成率、获得的训练星数量和学习积分等），并自行选择评估项目参与形成性评价和平时成绩的计算。
	1
	上海外语教育出版社有限公司
	中国
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	智慧录播系统
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	（AE-E4H Pro、

AX-C22DHA、

KP-8N）
	1、
智慧录播主机

系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP。

1.1录播主机整体采用嵌入式设计，标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏。

1.2具有环保特性，采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W；支持6路数字音频输入接口；2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；2路3.5mm线性音频输出接口。

1.3支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式；

1.4主机支持4路D-Video输入、2路HDMI 输入；2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P。

1.5数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步。

1.6主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。

1.7存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储。

1.8系统架构：采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，画面同步、中英双语切换，支持通电模式选择。

1.9嵌入式录播主机内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用。支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装。

2、
云录系统

2.1传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸1/2.5英寸；像素：有效像素800万；视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容。

2.2视场角大小：支持水平视场角70°，垂直视场角43°。

2.3与搭配的录播主机实现基于双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；（提供检测报告复印件见投标文件页）。

2.4交叉识别：支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。

2.5高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。

2.6背光补偿：具备背光补偿功能；数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比56dB。

2.7 AI跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪等。

3、控制面板

3.1支持一键式系统电源开关控制，一键式录制、停止、锁定电脑信号。

3.2支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。

3.3支持远程“一键静音”功能。
	2
	广州市奥威亚电子科技有限公司
	中国
	

	10
	网络交换机
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	RG-NBS3100-48GT4SFP
	1、可上1U机架 ，千兆电接口数48个，千兆SFP光口4个，最大可用端口52个。

2、交换容量432Gbps，包转发率108Mpps。

3、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，支持防雷等级≥6kV。

4、支持Web管理，APP和云管理。

5、支持交换机0配置上线,支持自组网。
	4
	锐捷网络股份有限公司
	中国
	

	11
	示范教学终端
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	BH86ED
	1、整体外观尺寸：宽度4200mm，高度1200mm，厚度111mm。屏幕采用86英寸液晶显示屏。CPU 8核，嵌入式系统版本Android 15，主频1.6GHz，内存2GB，存储空间32GB。内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框。

2、屏幕采用3mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度9H，莫氏硬度7级，透光率不低于91.3%。

3、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型,3D模型包括：动物、乐器、星球、地形等。

4、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度。

5、采用抽拉内置式模块化电脑： CPU主频2.0GHz，内存 8GB，硬盘256GB SSD固态硬盘，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

6、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，可为课件增加互动教学元素。云教案内容可自动同步至云空间支持导出为PDF格式。

7、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角135度且水平视场角120度；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。
	2
	广州视睿电子科技有限公司
	中国
	

	12
	语音耳机
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	P702+
	1、专业语音实验室耳机，麦克增益，高清晰音质。应用人体工程学原理，佩戴舒适。

2、频响范围：20Hz-20KHz。

3、麦克频响范围：20Hz-20KHz。
	160
	北京东方正龙数字技术有限公司
	中国
	

	13
	功放系统
	
[image: image17]
	YX260D
	1、额定功率：2×60W/8Ω。

2、失真度：0.5％。

3、信噪比（话筒关闭、音调平直）：80dB。采用全分离件放大电路，音质表现优秀，声音真实清晰，具备音量调节限制，能有效保护扬声器。
	2
	四川湖山电器股份有限公司
	中国
	

	14
	监控系统
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	DS-7816N-Q2
	1、电源供电，路数16路，盘位2盘位。

2、硬盘4T。设备支持接入企业级监控硬盘，具备低功耗抗氧化设计，可保障 7×24小时 不间断运行。
	1
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	中国
	

	15
	网络机柜
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	T3-6622
	1、标准网络机柜，优质冷扎钢板框架结构，材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，高度0.8米。

2、静载400KG；承重部分钢板厚度1.5 mm，其余部分钢板厚度1.0mm。
	2
	江苏大唐卫士科技有限公司
	中国
	

	16
	十六、综合布线
	无
	国标定制
	1、所有辅材及施工，采用六类网线、六类水晶头、国标电线缆、光纤及开关插座，设备安装调试等。

2、对基本环境进行整治，所有老旧设备维修、拆除、清理、安置等，网络改造提升。一站式综合布线服务，包括设计、施工和维护等多项服务。我们致力于为客户提供高品质、高效率和高可靠性的布线解决方案，满足各种复杂环境下的需求。
	2
	河南新知教信息技术有限公司
	中国
	


 甲方货物负责人签字：
附件5：            
供货商：河南新知教信息技术有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学： 

根据贵方招标编号为豫财招标采购-2026-634的货物（具体货物见附件3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	整机保修
	五年
	

	2
	随机标准配件
	五年
	

	3
	加购选配件
	五年
	

	4
	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。
	随机配置见随机装箱清单
	

	5
	运输方式
	免费送货上门
	

	6
	交货时间
	2026年9月20日前交货完毕
	

	7
	安装、调试服务 
	免费安装调试
	

	8
	整机免费换货期限
	12个月
	

	9
	免费上门服务期
	终身。提供随叫随到上门服务，全天候24小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等），
	

	10
	质保期内产品故障服务响应时限
	2个小时内响应
	

	11
	服务时间
	24小时（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）
	

	12
	上门时间
	2小时内响应及时上门
	

	13
	故障修复时限
	8个小时内修复
	

	14
	备品配件供应响应时限
	1个工作日内
	

	15
	保质期满后的保修服务费用
	详见开标一览表
	

	16
	免费技术支持
	终身
	

	17
	客户操作人员技术培训
	免费技术培训至少2名操作人员，操作和简单故障处理。
	

	18
	郑州维修部地址
	河南省郑州市金水区国泰北路南、中州大道西11号楼1单元11层1123
	

	19
	联系人
	任艳娜
	

	20
	联系电话
	15538013587
	

	21
	维修服务热线
	15538013587
	

	22
	其他承诺
	无
	


承诺公司签字（盖章）：河南新知教信息技术有限公司
附件6：

豫财招标采购-2026-634号合同安装培训计划表

	序号
	项目
	具体内容

	一
	培训所要达到的目标
	使用户系统掌握智语音教学平台各项系统的操作使用,用户基本可以独立使用教学平台进行课内外教学；系统管理人员可以对系统进行基本的维护、管理，使设备使用率最大化。

	二
	培训内容
	本项目中所有教学设备的功能、使用及日常维护。

	三
	培训标准
	用户熟练操作实验室设备、教学系统，独立完成各种教学活动，管理人员可以对设备进行维护。

	四
	培训时间
	10课时（可根据用户要求增加培训时间）

	五
	培训人数
	用户制定

	六
	培训费用
	免费

	七
	培训地点
	河南中医药大学

	八
	其他优惠政策
	无


承诺公司签字（盖章）：河南新知教信息技术有限公司 

联系人：任艳娜
联系电话：15538013587
维修服务热线：15538013587

附件7：              东方正龙制造商售后服务承诺   
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河南新知教信息技术有限公司（盖章）
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 河南新知教信息技术有限公司（盖章） 
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