河南理工大学2026年度实验计算机设备

更新项目变更内容对照表

(项目编号：豫财招标采购-2026-1098)

	序号
	章节位置
	原采购信息内容
	变更后

	1
	1、台式计算机(1)
	*1、处理器：核心数≥20核、主频≥2.1G、缓存≥33M、线程数≥28；
	*1.处理器：核心数≥16核、主频≥2.0G、缓存≥30M、线程数≥24；

	2
	1、台式计算机(1)
	*9、机箱≥15.6升；机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；在环境温度 25℃及处理器满载情况下， 产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c） 显示器表面温度： 显示屏不高于38℃， 显示屏上下灯带位置温度（如涉及） 不高于 40℃， 出风口温度不高于 45℃。提供证明文件；
	*9、机箱≥15.6升；机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； 

	3
	1、台式计算机(1)
	▲15、提供所投计算机通过无故障运行时间不低于100万小时；
	▲15、电源具备过压、过流、短路、过载保护；整机散热设计满足机房长时间连续开机稳定运行；整机提供原厂 3 年上门质保，接到故障报修 4 小时响应、24 小时现场上门维修，重大故障备件先行；所有配件为原厂全新正品，供应商提供质量与质保承诺函。

	4
	2、台式计算机(2)
	*1、处理器：核心数≥14核、主频≥2.6G、缓存≥24M、线程数≥20；
	*1、处理器：核心数≥12 核，主频≥2.4GHz，缓存≥20M，线程数≥16；

	5
	2、台式计算机(2)
	*9、机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定，机箱≥15.6升；在环境温度 25℃及处理器满载情况下， 产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c） 显示器表面温度： 显示屏不高于38℃， 显示屏上下灯带位置温度（如涉及） 不高于 40℃， 出风口温度不高于 45℃。提供官网截图和链接证；
	*9、机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定，机箱≥15.6升； 

	6
	2、台式计算机(2)
	*12、显示屏分辨率：≥1920*1080；显示屏尺寸：≥23.8英寸；与主机同品牌，至少包含VGA、HDMI、DVI其中两种接口；
	*12、显示屏分辨率：≥1920*1080；显示屏尺寸：≥23.8英寸；与主机兼容，至少包含VGA、HDMI、DVI其中两种接口；

	7
	2、台式计算机(2)
	▲15、所投计算机通过无故障运行时间不低于100万小时；
	▲15、电源具备过压、过流、短路、过载保护；整机散热设计满足机房长时间连续开机稳定运行；整机提供原厂 3 年上门质保，接到故障报修 4 小时响应、24 小时现场上门维修，重大故障备件先行；所有配件为原厂全新正品，供应商提供质量与质保承诺函。

	8
	3、投影仪（1）
	▲4、光源采用 SLPL激光光源，激光二极管光源，高亮度下：

5.寿命不低于 20000小时，节能模式下：寿命不低于25000 小时，激光单元防尘防水等级≥IP66；
	▲4、光源采用激光光源，激光二极管光源；

5.高亮度下：寿命不低于 20000小时，节能模式下：寿命不低于25000 小时，激光单元防尘防水等级≥IP66；

	9
	5、交换设备(1)
	▲9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能;
	▲9、支持二层链路检测功能，可快速检测链路通断及光纤单向链路故障，并支持端口环路检测功能；提供供应商承诺函。

	10
	6、交换设备(2)
	▲9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能
	▲9、支持二层链路检测功能，可快速检测链路通断及光纤单向链路故障，并支持端口环路检测功能；提供供应商承诺函。

	11
	9、台式计算机（3）
	一、处理器规格：

*1.核心数≥10；

*2.线程数≥16；

*3.主频≥2.5GHz；

*4.睿频≥4.7GHz；

*5.缓存≥20MB；

*6.支持的内存最高速率：≥4800MT/s
	*1、处理器：核心数≥10，线程数≥16，主频≥2.5Ghz;

	12
	9、台式计算机（3）
	二、内存规格：

*1.内存容量：≥16GB；

*2.内存类型：DDR5及以上内存类型；

*3.内存条配量：≥1条；

*4.读写速率：≥4800MT/s
	*2、内存容量：≥16G，内存类型：DDR5及以上内存类型，内存扩展接口≥4个;



	13
	9、台式计算机（3）
	三、主板规格：

*1.主板集成模块：≥B760或同档次及以上主流系列芯片组;全固态电容主板。集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等企业级芯片组，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

▲2.主板支持的CPU和内存情况：最高可支持1颗24核心，32线程，36M缓存的处理器；

*3.支持最低DDR5内存，4个内存插槽；

*4.主板内置PCIe插槽数量：≥1 x PCIe 4.0 x 16 ，≥2 x PCIe3.0 x 1；

*5.主板其他内置接口：≥4 x SATA接口，≥2x M.2接口。供应商给出相关接口数量及占用状态；

*6.单内存插槽最大可支持容量：≥32GB；

*7.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128G
	*3、主板集成模块：芯片组集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，DMI通道数≥4，支持的处理器PCI-E通道数≥14；

*4、扩展：≥1个PCIe4.0*16，≥2个PCIe3.0*1，≥2个M.2接口，≥4个SATA接口，≥1个DP，≥1个VGA，≥1个HDMI;

	14
	9、台式计算机（3）
	四、存储设备规格：

*1.固态盘数量：≥1个；

*2.固态存储容量：≥512GB；

*3.固态存储接口协议：NVMe接口协议；

*4.固态存储形态：主板板载M.2扩展接口；
	*5、固态盘数量：≥1个，固态存储容量：≥512G，固态存储形态：主板板载M.2扩展接口；

	15
	9、台式计算机（3）
	五、显卡规格：

*1、显卡类型：集成显卡；
	*6、显卡类型：集成显卡;

	16
	9、台式计算机（3）
	六、显示设备规格：

▲1.显示屏屏占比≥85%；显示屏分辨率≥1920*1080；

*2.显示屏尺寸：≥24.5英寸；

*3.显示屏屏幕比例：≥16:9；

*4.显示器外观颜色：黑色；

*5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式；

▲6.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
	*7、显示器尺寸：≥24.5英寸，显示器分辨率≥1920*1080，显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配，至少包含VGA，HDMI，DP其中两种接口；

	17
	9、台式计算机（3）
	八、网络设备规格：

1.有线网卡数量：≥1个；

▲2.有线网卡速率：集成10/100/1000M千兆以太网卡；
	*8、网卡：≥千兆网卡；

	18
	9、台式计算机（3）
	九、外部接口规格：

*1.USB接口数量：≥10个USB原生接口（前置≥1x USB 3.2 Type-C接口，≥2xUSB3.2Gen2接口），支持USB键盘开机功能；

*2.视频接口数量：≥3个板载视频接口；

*3.音频接口数量：≥5个板载音频接口；
	*9、接口：≥10个原生USB接口（其中前置不少于1个Type C接口，后置不少于2个USB3.2接口）；

	19
	9、台式计算机（3）
	十、整机基础规格：

1.整机外观：

  a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

  b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等；

▲3.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel；

*4.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2025标准中能效等级2级及以上；

5.机身材质：金属；

▲6.机箱尺寸容量：≥15L，带顶置提手；
	*10、机箱：≥15L标准机箱;

	20
	9、台式计算机（3）
	十一、显示设备性能：

*1.显示屏刷新率：≥100Hz；

▲2.显示屏位深：≥8位；

*3.显示屏色域：≥99% sRGB广色域；

▲4.显示屏色准：△E ≤ 4；显示屏响应时间：≤8ms；

*5.显示屏亮度：≥250尼特；

*6.显示屏亮度一致性：≥70%；

*7.显示屏对比度：≥4000:1；

▲8.显示屏其他参数：符合SJ/T11292的相关规定；
	删除

	21
	9、台式计算机（3）
	十二、主板功能：

*1.内存扩展接口：≥4个；

▲2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；

▲3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；

4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
	删除

	22
	9、台式计算机（3）
	十三、显卡功能：

*1.显卡外接显示接口：1个VGA，1*HDMI接口，1*DP接口；
	删除

	23
	9、台式计算机（3）
	十四、显示设备功能：

▲1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配，VGA+HDMI；

2.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
	删除

	24
	9、台式计算机（3）
	十五、网络设备功能：

▲1.网络功能：

a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；

b）支持访问网络和数据交换功能；

▲2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；

▲3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；网络设备支持物理拆装；
	删除

	25
	9、台式计算机（3）
	十六、电源功能：

1.电源线适配能力：电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
	11、电源：≥180W高效节能电源;

	26
	9、台式计算机（3）
	十七、操作系统及软件功能：

1.中文信息处理要求：符合 GB18030的相关规定；

▲2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；

▲3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；

▲4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

▲5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；

▲6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；

7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；

8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；

9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；

10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
	*12、系统：原厂正版操作系统;

▲13、功能软件：可自动显示本机主机序列号，方便报修和维护；可一键线上报修，支持人工客服，可查询维修进度；可一键诊断硬件故障；可显示CPU、风扇、内存、硬盘使用情况，并且可检查修复常见系统问题。（提供供应商承诺函）

	27
	9、台式计算机（3）
	十八、存储设备可靠性

1.固态存储寿命：TBW ≥ 160TB（条件：512GB 硬盘容量）
	删除

	28
	9、台式计算机（3）
	十九、整机可靠性要求：

1.整机认证和性能要求：平均无故障时间MTBF(m1)≥110万小时；提供证明文件。
	删除

	29
	9、台式计算机（3）
	二十、兼容要求：

1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

▲2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；

▲3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；

▲4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
	删除

	30
	9、台式计算机（3）
	二十一、包装及运输要求：

1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
	删除

	31
	9、台式计算机（3）
	二十二、服务要求：

1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

▲2.服务响应：

a）提供制造厂商针对本项目的售后服务承诺函，提供制造厂商大客户专属VIP 7*24小时400或800售后服务专线；制造厂商可通过电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b）制造厂商提供同城4h、异地12h技术响应服务；2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

c）厂商能通过微信服务平台提供在线人工服务，实现保修期查询，预约维修，咨询在线客服及查询服务网点等功能；

▲3.整机服务质量要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
	*14、保修：≥三年原厂保修(提供售后服务承诺函);

	32
	9、台式计算机（3）
	二十三、供应链合规性：

▲1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
	删除

	33
	9、台式计算机（3）
	二十四、供应链质量：

1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

2.供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；

*3.其他实质性要求：供应商提供的货物配置不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。
	*15、供应商提供的货物其他配置要求不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。

	34
	9、台式计算机（3）
	二十五、管理软件和其他：

▲1.管理软件

a）系统采用 B/S 架构，具备概况、新手精灵、镜像管理、桌面模板、终端管理、网络拓扑、端口管控、用户管理、日志管理、系统设置，软件授权，数据迁移；（提供功能截图）

b）采用多镜像多节点缓存架构，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境；（提供功能截图）

c）支持并行分发与辅助分发两种方式；数据保护功能为用户提供了多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每周、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，并支持多硬盘数据保护。支持无限制条件的增量传输功能，无论环境如何变化（还原/不还原模式相互切换），不影响后续环境增量传输；

2、实训室线路检测与维修（包含电源线是否通电及是否存在安全隐患、网络线路是否通畅、水晶头是否损坏等线路的检测与维修，必要时要更换新品）；插排更换，所换插排需满足新GB 2099.7-2024 国家标准。
	▲16、管理软件

a）系统采用 B/S架构，具备概况、新手精灵、镜像管理、桌面模板、终端管理、网络拓扑、端口管控、用户管理、日志管理、系统设置，软件授权，数据迁移；（提供供应商承诺函）

b）采用多镜像多节点缓存架构，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境；（提供供应商承诺函）

c）支持并行分发与辅助分发两种方式；数据保护功能为用户提供了多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每周、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，并支持多硬盘数据保护。支持无限制条件的增量传输功能，无论环境如何变化（还原/不还原模式相互切换），不影响后续环境增量传输；

17、实训室线路检测与维修（包含电源线是否通电及是否存在安全隐患、网络线路是否通畅、水晶头是否损坏等线路的检测与维修，必要时要更换新品）；插排更换，所换插排需满足新GB 2099.7-2024 国家标准。
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	10、台式计算机（4）
	*9、机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定，机箱≥15.6升；通过湿热试验，通过高温≥（55度）试验，通过冲击试验，通过低温（-40度）试验，提供证书复印件；
	*9、机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； 
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	10、台式计算机（4）
	▲15、所投计算机通过无故障运行时间不低于1０0万小时；
	▲15、电源具备过压、过流、短路、过载保护；整机散热设计满足机房长时间连续开机稳定运行；整机提供原厂 3 年上门质保，接到故障报修 4 小时响应、24 小时现场上门维修，重大故障备件先行；所有配件为原厂全新正品。提供供应商承诺函。

	37
	11、投影仪（2）
	4、光源类型：MCL激光二极管模组；
	4、光源类型：激光二极管模组；
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	11、投影仪（2）
	12、具备“护眼”图像模式，支持12种不同背景颜色校正；
	12、具备护眼图像模式，支持多种背景颜色校正；
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	11、投影仪（2）
	13、投影机内置LoRA物联网接入技术，支持远程运维、支持OTA远程升；
	13、支持物联网接入技术； 
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	11、投影仪（2）
	▲15、内置海拔气压传感器，开机后自动检测海拔、气压密度，自动调整整机散热工作状态，能适应更为复杂的海拔工况条件；
	▲15、删除
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	15、多媒体中控系统
	1.强弱电分离设计，强电模块具有屏幕控制、投影机开门狗电源控制功能；

2.支持投影机、电视机控制功能，支持RS232控制和IR控制；

3.不小于3路RS-232独立控制口，可扩展多设备集中控制；

4.内置不小于4进2出HDMI矩阵，支持同步异步切换，HDMI输出带音频分离功能，需提供设备实物照片图片；

5.内置不小于4进1出立体声音频切换，支持音量大小调节功能；

6.≥2路独立I/O，支持电脑开关及系统联动开关；

7.前面板具有≥1路网络、≥2路USB、音频、HDMI输入接口，需提供设备实物照片图片。
	1.强弱电分离设计，强电模块具有屏幕控制、投影机开门狗电源控制功能；支持投影机、电视机控制功能，支持RS232控制和IR控制；不小于3路RS-232独立控制口，可扩展多设备集中控制；

2.内置不小于4进2出HDMI矩阵，支持同步异步切换，HDMI输出带音频分离功能，需提供设备实物照片图片；内置不小于4进1出立体声音频切换，支持音量大小调节功能；

3.≥2路独立I/O，支持电脑开关及系统联动开关；前面板具有≥1路网络、≥2路USB、音频、HDMI输入接口，需提供设备实物照片图片
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	16、柜式空调
	1、制冷量（W）: ≥12300(1800~13300)；

2、制热量（W）: ≥14200（1800~17250)；

*3、能效等级：不低于一级能效，提供节能产品认证证书；

4、循环风量（m³/h）：≥2100；

5、5匹冷暖柜机，双风轮设计；

6、电源电压（V）：380V，柜式，配齐安装管道。
	1、制冷量（W）: ≥12300(1800~13300)；制热量（W）: ≥14200（1800~17250)；循环风量（m³/h）：≥2100；5匹冷暖柜机，双风轮设计电源电压（V）：380V，柜式，配齐安装管道。

*2、能效等级：不低于一级能效，提供节能产品认证证书；


注：第七章 评标方法和标准 技术参数响应部分作相应调整。



