[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc18734]河南科技学院现代农业产业科技创新平台—生物信息与生物医药技术研究中心项目包4采购需求
一、设备清单
	包名称
	设备名称
	数量
	是否接受进口
	备注

	河南科技学院现代农业产业科技创新平台—生物信息与生物医药技术研究中心项目包4
	植物生理表型显微分析系统
	1套
	是
	植物生理表型显微分析系统、全自动微生物适应性进化仪为本包段的核心产品

	
	全自动微生物适应性进化仪
	1套
	否
	

	
	生物工业中下游提取系统
	1套
	否
	

	
	5L 台式五联发酵罐
	1套
	否
	


二、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数与相关要求

	1
	植物生理表型显微分析系统
	一、主要用途
植物生理表型显微分析系统用于植物微观尺度生理与表型定量研究，集成显微成像、叶绿素荧光成像、多光谱成像技术，具备对植物叶片、表皮、根、种子等组织细胞进行无损观测；自动测定气孔参数、细胞形态、叶绿素荧光动力学参数、光合效率及色素空间分布；开展光信号调控、逆境生理、基因功能、种质资源微观表型鉴定等研究，支撑作物光合代谢、抗逆分子机制与育种相关科研工作
二、配置清单
1.植物生理表型显微分析系统1套（光纤、暗适应叶夹、光量子传感器、红外温度传感器、气孔同步测量附件、光照控制模块）；
2.配套实验仪器：双波长荧光蛋白激发光源6套；植物多酚叶绿素荧光仪2台；梯度PCR仪1台；人工气候箱1台。
三、技术指标
1.植物生理表型显微分析系统主机技术指标
1.1 气体交换测定模块
1.1.1 测量方式：可选择开路和闭路两种测量方法；可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用；
1.1.2 测量参数：测量单叶或群体的净光合速率或呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度及进出叶室的空气CO2浓度、相对湿度、空气温度、叶面温度、光合有效辐射（PAR）；
1.1.3 特殊测量功能：具有独特的快速连续光合测量功能(1秒钟测一组数据)；
1.1.4 CO2分析器：使用对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器，测量范围为0～2000ppm，分辨率≤0.1ppm，精确度 ±2％，响应时间≤1s；
1.1.5 空气温度：热电偶温度传感器，测量范围-15～50℃，精度±0.1℃；
1.1.6 叶面温度：红外非接触式表面温度传感器，测量范围-10～50℃，精度±0.3℃；
1.1.7 空气湿度：不怕结露型湿敏电容，测量范围0-100%RH，在10%RH时，精确度在±2%，在90%时精确度为±3.5 %；
1.1.8 PAR：使用带余玄校正滤光片的GaAsP光电池，响应光谱为400～700nm，测量范围为0～2500μmol m-2 s-1，精度为5μmol m-2 s-1；
1.1.9 空气流量计：电子流量计，气流速度100-1000L/min，精度：±2%；
1.1.10 叶室：标准叶室≥25×25×10 mm（深度）；
★1.1.11 光照控制附件：可手动和自动控制方式，红蓝LED光源，光强范围0~2500μmol m-2 s-1，辐照面积≥80 x 40 mm；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.2 叶绿素荧光测定模块
★1.2.1 测量光光源：蓝色LED（470 nm）；标准光强≤0.05μmol m-2 s-1；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.2.2 光化光光源：蓝色LED（470 nm）；最大连续光强≥3000μmol m-2 s-1；
1.2.3 饱和脉冲光光源：蓝色LED（470 nm），最大闪光强度≥6000μmol m-2 s-1；
1.2.4 远红光：发射峰值735 nm；
1.2.5 标准光纤：直径8 mm，光径5.5 mm，长100 cm，由70 μm玻璃纤维构成，末端带不锈钢适配器，光纤必须为防水设计；
★1.2.6 微光纤：直径2 mm，长1.5 m，用于测量小样品；光纤必须为防水设计；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.2.7 测量参数：叶绿素荧光：Fo, Fo’, Fm, F, Fm', Fv/Fm, Y(II)=ΔF/Fm', qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR, PAR和叶温，相对湿度等；
1.2.8.气体交换指标：气孔导度、叶片温度、VPD、蒸腾速率、PAR、GPS定位等；
1.2.9 测量程序：光曲线测量功能：光梯度个数不少于12 个，可随意设置光曲线步数，自带拟合方程，可对光曲线进行不少于两种模式的拟合，拟合得到a、ETRmax、Ik等参数；
★1.2.9.1诱导曲线测量功能：手动或自动，自动模式下有Act.+Yield，诱导曲线，诱导曲线+暗弛豫三种运行方式。手动和自动模式下均具备随时更改诱导曲线的光化光强度，饱和脉冲强度，测量过程中能自动分析和记录所有荧光参数的变化趋势；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.2.9.2时钟重复功能: 间隔可以在10s-60min内设置，重复指令：SAT.Pulse、Act.+Yield、诱导曲线、诱导曲线+暗弛豫、光曲线、光曲线+暗弛豫等6种测量程序；曲线拟合：软件必须具备光响应曲线的非线性拟合功能，能够自动拟合出α、Ik、Pm等参数。
[bookmark: OLE_LINK4]1.2.10气孔同步测量附件：
★1.2.10.1 测量参数：包含气孔导度、叶片温度、VPD、蒸腾速率、PAR、GPS定位等；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.2.10.2 样品区：圆形，直径1cm；
1.2.10.3 流速：40、60、80、100、120、140、160、180、200 µmol s-1可选；湿度传感器精度：20-70%RH：±1.0%RH; <20%RH和>70 %RH：±1.5 %RH；叶温传感器精度：±0.3℃；压力传感器精度：±0.1 kPa；流量计精度：±1.5%RD+0.15%FS；环境 CO2传感器精度：±30ppm，读数的+3%；光量子传感器测量范围：0-7000 μmol m-2 s-1。
2.配套实验仪器技术指标
2.1 植物多酚叶绿素荧光仪2台：测量样品：叶片，水果；光源组成： 均为LEDs， 310nm； 365nm； 450nm； 530nm； 630nm； 715nm；770nm；测量参数：叶绿素含量Cchl，Fo，Fm，Fv/Fm， Q310（UV-B），Q365（UV-A），Q450（蓝光），Q530（绿光），NBI，AFLAV，AANTH，经/纬度(GPS)，高度，太阳方位角，太阳高度角，叶片方位角，叶片倾斜度，阳光入射角，叶片表面入射角；测量方式：叶夹 ，水果为接触但非侵入式；GPS：内置，精度2.5m；陀螺仪：内置，可以测量阳光照射叶片的角度。
2.2梯度PCR仪1台：最大模块变温速率：6.0℃/秒，变温速率可调节,最大样本变温速率：4.4℃/秒；温度范围：0-100.0℃,温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）	温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间）；PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL；6组独立控温区域，具备精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；支持区间温差最大5℃，整体25℃；允许区间最大10℃，整体30℃；≥8英寸彩色触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便；以太网或Wi-Fi连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、 预约提醒和打印机连接等；内置模拟模式，具备模拟市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡。
2.3 人工气候箱 1台：:容积：1100L；温度范围： -15-65℃；温度分变率0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 均匀度±1.0℃；温度偏差修正范围：±5℃可调；湿度范围：50-95%RH  波动度±3～7%RH；湿度偏差修正范围：±10%RH可调；光照强度：0-50000LUX；控制方式：无极可调，输入所需光照度数值即可；升温时间： 0℃升至40℃≤40分钟；降温时间：40℃降至10℃≤40分钟；
2.4双波长荧光蛋白激发光源 6台：物理技术参数：波长：具备任意选择2种波长：400nm， 450nm， 485nm，520nm；质量：净重≤0.9kg，毛重：≤4kg，尺寸：≤180x200mm（长x高），头部直径≤120mm；功率：单波长≤18w，总功率≤27w；输入电压：交流100-260v，频率50/60Hz。
距灯150mm处照射直径≥180mm。标准配置:主机、蓝光观察眼镜，绿光观察眼镜，充电器、说明书、保修卡、铝合金手提箱。
四、其他要求
1.提供制造商或总代理商授权书。
2.提供技术资料，包括仪器技术说明书、应用方案、安装指南、操作使用说明书、标准操作规程与维护规程。
3.质保期内免费提供配件更换与故障维修服务，免费提供一次设备迁移服务，配套软件终身免费维护与版本升级。
4.由技术人员提供现场培训，培训人数不限，内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发及常见问题处理。每年巡检不少于4次，组织培训不少于2次。
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	全自动微生物适应性进化仪
	一、主要用途
用于微生物实验室适应性进化（ALE）研究，可实现多谱系微生物并行自动化连续培养、在线 OD 监测、自动传代与梯度胁迫施加；在可控环境下定向驯化细菌、酵母及真菌，选育高抗逆、高产性能菌株；可开展微生物抗逆进化、抗生素耐药演化、合成生物学工程菌改良、农业微生物菌种开发等研究；自动定时取样保存进化谱系样本，结合分子生物学、组学技术解析微生物适应性突变与表型演化规律。
二、配置清单
1.全自动微生物适应性进化仪主机1台（含1个主机和3个拓展分机）
2.工作站1台；
三、技术指标
1.全自动微生物适应性进化仪主机技术指标
1.1培养通量：设备可独立运行的培养通道数≥2个；每通道独立控制，可同时进行不同的驯化条件或不同的菌株。
★1.2反应器：采用管式生物反应器，多种气体高透性复合型材质，培养基体积：≤8mL，毫升级小体积反应器；培养过程中可随时通过取样口进行取样。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.3具备见光检测模块，可以对细菌生长量、培养基颜色变化等状态进行检测。
1.3.1具备见光光源：350-800nm卤素光源；
1.3.2检测器：光谱仪检测器，波长分辨率小于3nm, 支持350-800nm内波段实时检测；OD检测范围：线性范围0-18；检测时间间隔具备根据实验需求自由设置；检测的数据支持导出和导入，支持随时调阅与离线excel处理；具有全部通道的对比检测曲线展示界面，以及各通道的独立详细展示界面；
★1.3.3软件界面中各通道的OD值随时间轴实时更新显示，单点详细数据跟随鼠标实时展示，时间轴时间范围具备自由选择和缩放。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.4温度控制模块：对培养仓内的温度进行控制
1.4.1温控模式：同时具有加热和制冷功能；温控范围：25℃～50℃，培养传代过程中具备自由修改设定温度；温控设定步进幅度：0.1℃；温控波动度：≤±1℃，软件后台具备对温度数据进行实时存储。
1.5自动补料添加功能：培养传代过程中对培养基和化学试剂等进行添加。
1.5.1每个培养通道补料泵数量：≥2个；添加浓度具备自由设置，补加误差小于5%；试剂瓶内置磁力搅拌转子，试剂仓内每个试剂瓶位置下方固定磁力搅拌器，不低于5档调速，最大搅拌量不小于1L（以水为标准）；
试剂仓内有紫外灯，功率≥6W，具备对试剂仓内进行杀菌消毒。
1.6自动传代功能：自动对培养的微生物进行传代
★1.6.1传代方式：具备按时间或者检测阈值自动完成传代动作，时间或检测阈值具备自由设定。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.6.2胁迫因子：具备自动控制4种胁迫因子，包含温度、氧气分压和2个化学因子浓度，且每代的4种胁迫因子具备自由设定；软件界面具备自由设定每代的胁迫因子参数，且具备将设定好的梯度参数作为梯度文件导出和导入；传代接种量具备在2%~16%范围内自由调节；培养过程中具备随时对梯度界面的胁迫因子参数进行修改。
1.7氧分压控制模块：可以对培养仓内的氧气浓度进行控制
★1.7.1氧气浓度控制范围：1~60%，培养传代过程中具备自由修改设定浓度；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.7.2高灵敏度氧气检测传感器，波动度±3%，软件后台具备对浓度数据进行实时存储。
1.8厌氧环境控制模块：可以对培养仓内进行厌氧环境控制
1.8.1开启厌氧环境控制时，培养仓氧气含量≤0.04%（400PPM）；高灵敏度PPM级氧气浓度传感器，软件后台具备对浓度数据进行实时存储。
1.9软件模块：人机交互和设备自动化控制
★1.9.1友好的人机交互界面，具有数据曲线、单元运行信息界面、参数设置、调试等功能分区展示；提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.9.2“一键式”启动运行，自动完成培养、检测、传代、驯化压力调整等功能；实时记录软件日常运行日志，便于追溯设备运行记录；具备温度、OD异常、通信中断等异常状态的实时报警功能；运行过程实时监测，保障用户实时掌握设备运行状态；数据导出：支持csv、png等多种格式数据导出和分析。
[bookmark: OLE_LINK16]2.工作站技术指标
CPU:≥睿频5.4GHz，20核心，28线程；内存≥32GB；硬盘≥2TB NVME；独立显卡，显存≥6GB；显示器：≥27英寸，分辨率≥1920×1080；
四、其他要求
1.提供技术资料，包括仪器技术说明书、应用方案、安装指南、操作使用说明书、标准操作规程与维护规程。
2.质保期内免费提供配件更换与故障维修服务，免费提供一次设备迁移服务，配套软件终身免费维护与版本升级。
3.由技术人员提供现场培训，培训人数不限，内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发及常见问题处理。每年巡检不少于4次，组织培训不少于2次。
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	生物工业中下游提取系统
	一、主要用途
用于生物发酵液、植物提取液中目标活性物质的分离纯化，集成固液澄清、膜浓缩脱盐、层析纯化等中下游分离单元；可完成蛋白、酶、多糖、微生物代谢产物等生物活性物质的提取、浓缩与精制，在线监测紫外吸收、电导率、pH 等关键参数，开展生物制品小试 / 中试提取工艺开发与工艺优化，支撑农业微生物、生物基材料、生物活性物质等相关研究，纯化后的样品可对接多种理化与分子生物学检测设备开展表征分析。 
二、配置清单
1.生物工业中下游提取系统1台（发酵罐1台热水罐1台制冷机1台提取罐1台）；
2.配套实验仪器：亚临界萃取试验装置 1台
三、技术指标
1.生物工业中下游提取系统主机技术指标
1.1发酵罐
1.1.1 设备结构形式为立式双层，上下椭圆封头，不锈钢支耳安装，夹套及搅拌装置；
1.1.2 设备公称容积≥200L，罐内工作压力≥0.2MPa，夹套工作压力≥0.25Mpa；内筒材质等于或优于SUS304，筒体≥Ø500×1000×5mm，椭圆封头5mm；夹套材质为等于或优于SUS304，≥Ø600×4mm，下椭圆封头4mm；
1.1.3电机功率为≥1.1KW，转速：0-300rpm，机械密封；
1.1.4法兰式手孔DN150，快装式物料进出料口；配有防爆视灯、防爆视镜、含PH底座和DO底座，不含电极；
1.1.5 罐内镜面抛光处理, 外表面亚光处理；带压力容器证书。
1.2.PH电极
EasyFerm Plus 120 K8 电极 238633，发酵罐pH电极，带一根5M线缆。
1.3.DO电极
发酵罐溶解氧电极（赠送一瓶电解液+膜头一个）带VP6/5M线一根。
1.4. 热水罐：设备结构形式立式立层单层、开启式上盖，下锥形封头，支腿支撑；公称容积≥50L，罐内工作压力为常压；筒体材质等于或优于SUS304，筒体直径≥Ф400×400×2mm；电加热管功率：≥2KW，数量：≥2根；容器内壁抛光，外表面抛光处理；含输送水泵。
1.5. 制冷机：包含冷水机，循环水泵，储水罐
1.6. 空压机：包含螺杆空压机，冷冻式干燥机，储气罐，三级过滤；螺杆式空压机，功率≥7.5KW，排气量≥1.0m³/h；储气罐容积≥500L，材质不锈钢。
1.7. 提取罐
1.7.1设备包含提取罐，冷凝器，冷却器，油水分离器，单联过滤器，提取罐支架；设备结构形式为直筒型，不锈钢支架支座，公称容积≥0.2m3，加热面积为≥1.1m2；
1.7.2 内胆材质为SUS304，内胆筒体直径≥Ф500*1000*5mm；夹套材质为SUS304、直径≥Ф550X4mm；保温材质为聚氨酯发泡，厚度≥25mm，外层采用≥2mm不锈钢板全封闭全氩弧焊接保温，外包直径≥600mm；
1.7.3罐内设计压力为常压，夹套工作压力≥0.25Mpa，气缸工作压力≥0.7 Mpa，容器内壁抛光，外表面抛光处理；配有DN200手动法兰投料孔，Ф76二次蒸汽出口管，DN80视镜；底部采用手动出渣门，直径≥350mm，操作简单，密封性效果好；
1.7.4设备配备温度计、清洗球、视镜视灯、物料进出口，介质进出口；配有气缸操作控制器；冷凝器材质：SUS304，直径≥273*1000*3mm,内置直径≥25*1.5的列管，冷凝面积≥3.0㎡；冷却器材质：SUS304，直径≥273*300*3mm，内置盘管，冷凝面积≥0.5㎡；油水分离器为304不锈钢材质＋硼硅玻璃，可精确收油；单联过滤为直径≥219，过滤精度≥100目；提取罐支架，材质：不锈钢。配有管式离心机、陶瓷膜过滤、树脂柱、低温浓缩器、结晶罐、低温干燥箱、醇沉罐、板框过滤器、上清液储罐、酒精配制罐酒精输送泵、蒸汽发生器、发酵防爆配电箱、提取防爆配电箱、管件阀门等。
★1.8.萃取罐：容积≥5L，可以使用多种溶媒，操作温度10--60℃，304不锈钢材质，有夹套加热，附温度计、压力表、视镜，罐法兰为快开式。有夹带剂加入装置。1台。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
1.9.分离罐： 容积5L，304不锈钢材质，有夹套，附温度计、压力表、视镜，罐法兰为快开式，罐底为锥底，易清洗。1台。
1.10.缓冲罐：容积5L，304不锈钢材质，有夹套加热，附压力表。1台。
1.11夹带剂添加罐：0.15L有加液口和放液口。1台。
1.12.溶剂罐：容积:20L，材质304不锈钢材质，附压力表、视镜。1台。
1.13.热水泵：不锈钢泵头，防爆电机，037kW。1台。
1.14.热源系统：容积15L,材质304不锈钢材质，含温控。1台。
1.15.压缩机：压缩介质不与任何润滑剂接触，确保萃取系统不受污染。可以压缩多种亚临界流体气体，溶媒回收率99%以上。1台。
1.16.真空泵：清洁抽空，对被抽容器无污染，不锈钢泵头。≥0.81kW，2台。
1.17.缓冲罐：容积10L，材质304不锈钢， 2台。
1.18.不锈钢支架：材质304不锈钢，1500*700*1100，1套。钢管、管件：材质304不锈钢，DN15，1批。.丝扣不锈钢阀门：材质304不锈钢，DN15，1批。三块式阀门：材质304不锈钢，DN15，1批。
1.19具备燃气体报警器：半导体式，主机探头一体式，声光报警。1套。
1.20.液相管：组合件。1套.料袋：300目，10个
1.21.开关控制柜：含国标电缆、控制线防爆，1套。
1.22.人机界面：≥14英寸显示屏。
1.23.软件：CBE-5L型软件，含集成模块等。
1.24.隔爆电加热：不锈钢防爆型，1kW，1套。
1.25.资料：操作说明书、电路图，附件说明书等。 
2.配套实验仪器技术指标
2.1亚临界萃取 1台：萃取罐容积5 L；萃取温度：具备实现低于40℃的“常温萃取”，也具备在35℃至200℃的范围内进行工艺探索；萃取压力：最高工作压力可达4.048 MPa；真空度：系统真空度可达到 -100 kPa或0.1 Mpa。
四、其他要求
1.提供技术资料，包括仪器技术说明书、应用方案、安装指南、操作使用说明书、标准操作规程与维护规程。
2.质保期内免费提供配件更换与故障维修服务，免费提供一次设备迁移服务，配套软件终身免费维护与版本升级。
3.由技术人员提供现场培训，培训人数不限，内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发及常见问题处理。每年巡检不少于4次，组织培训不少于2次。
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	5L 台式五联发酵罐
	一、主要用途
用于微生物平行发酵小试研究；可实现细菌、酵母、真菌、农业微生物及工程菌株的多组同步培养，在线监测并自动控制温度、pH、溶氧、搅拌、通气等发酵参数；支持批次发酵与补料分批发酵，快速开展发酵培养基、培养条件、诱导策略的平行对比筛选；制备菌体与代谢产物，对接下游生物提取纯化系统，支撑合成生物学、微生物代谢产物开发、农用微生物菌种发酵工艺研究。
二、配置清单
1. 5L 台式五联发酵罐1台（1.玻璃罐体*5个；2.控制机箱*5个；3.高精度伺服电机*5个；4.PT100铂电极*5个；5.高敏感消泡探头*5个；
6.pH/DO电极*5个；7.四路蠕动泵*5个；8.通气系统*5个；9.温控系统*5个10.屏幕*1个；11.主机*1台）；
三、技术指标
1.罐体：耐高温高压高硼硅玻璃罐体，工作体积为30-70%，最大容量为5L，径高比为1:2，共5套。
2.罐盖：316L不锈钢材质，带有温度电极口、pH电极口、DO电极口、消泡探针口、接种口、四通补料口、取样口、进气口等。
3.灭菌方式：离线灭菌，罐体系统具备整体放入高压灭菌锅中灭菌。
4.搅拌系统：采用顶部伺服电机直驱方式，运行噪音小且平稳，转速范围0-1200rpm，精度±1rpm。搅拌轴承采用316L不锈钢，配发酵罐专用搅拌桨，控制模式为手动、自动、顺控（无段数限制）模式，485通讯模式。
5.通气系统：质量流量计、过滤器和环形通气环组成，485通讯模式。
6.温度系统：加热毯与三维中控挡板温控系统，加热与制冷独立分开互不干涉，响应速度快，换热效率高，控温范围为冷循环水+5-65℃，精度±0.1℃，温度电极为PT100，控制模式为手动、自动、顺控（无段数限制）模式。
7.消泡系统：采用机械消泡与消泡剂组合的方式，消泡剂通过蠕动泵添加，分为手动、自动、顺控（无段数限制）模式。灵敏度可调节。
8.补料系统：每个罐体标配4路驱自一体高静音变速蠕动泵，累积量具备实时计算，泵速具备标定，蠕动泵功能具备自定义，运行方向具备顺时针或逆时针。控制模式为485通讯。
9.补料模式：手动补料、恒速补料、间接补料、方程补料、指数补料、顺控补料（无段数限制）、关联pH补料（持续正/反向、间歇正/反向）、关联DO补料（正/反向）。
10.pH系统：智能系统自动调控，控制精度高，与酸泵/碱泵进行单独关联或同时关联进行pH调控，具备采取两点标定或单点标定校准，显示范围0.00-14.00±0.01，控制范围2.00-12.00±0.02，数字电极，485通讯模式，不需变送器。
11.DO系统：智能系统自动调控，可与搅拌、通气进行关联，可标定校准，显示范围0-150%，光氧电极，485通讯模式，不需变送器。
★12.控制系统：单片机。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
★13.操作系统：PC电脑控制，≥24寸高清晰大屏。该系统具备同时控制≥5个发酵罐，具备一键平行发酵也具备分别独立运行，pH、DO具备一键标定，具备一键控制多个发酵罐进行参数设定，具备自动导出历史批次发酵工艺，具备标定黄金批次，具备自动重复黄金批次发酵工艺。系统在发生意外断电、死机等异常重启后，能够自动恢复到断电前的监控运行状态。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
14.数据图表：能实时展示动态曲线、数据表格，并按批次保存历史数据与曲线，数据可按图片、表格形式导出，同一批次不同参数可以同一曲线图上展示，不同批次曲线也可以在同一曲线图上展示，可将离线检测参数导入与在线参数形成同一曲线进行对比分析，可修改参数显示时间间隔。曲线图中各参数Y轴为百分比显示，具备任意选择需要展示Y轴范围的参数。
★15.智能发酵：软件自动保存批次工艺模型，开始发酵可选择工艺模型一键启动，具备自由修改工艺模型参数后启动发酵。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
16.报警功能：温度、DO、搅拌、pH等参数超设定阈值发生声、光报警并记录显示报警信息，其中温度超设定阈值后温控系统自动关闭。
17.用户管理：系统分三级权限，账号密码登录后才具备进行对应权限操作，未进行操作下账号自动登出。具备修改用户和密码，并自主分配用户权限。
18.自定义功能：具备通过Python语言进行编程生成自定义控制策略，满足不同控制关联需求。
★19.软件程序：上/下位机软件支持远程更新，具备直接发送软件更新包由客户自主更新。提供技术白皮书、产品说明书、技术规格书（印刷版或官方网站可查）、第三方检测报告等公开可查的技术资料等证明材料。
20.数据存储：系统支持5年以上的本地历史数据存储。对于任意连续7天的多参数历史曲线，从点击查询到完整显示的时间<3秒。
21.系统运行：系统在运行中遭遇意外断电或死机等异常重启后，能自动恢复至断电前的监控状态，无需人工干预，且已存储的历史数据不会损坏。
四、其他要求
1.提供技术资料，包括仪器技术说明书、应用方案、安装指南、操作使用说明书、标准操作规程与维护规程。
2.质保期内免费提供配件更换与故障维修服务，免费提供一次设备迁移服务，配套软件终身免费维护与版本升级。
3.由技术人员提供现场培训，培训人数不限，内容包括仪器使用与维护、软件编程、应用方法开发及常见问题处理。每年巡检不少于4次，组织培训不少于2次。


三、商务要求 
3.1采购范围：河南科技学院现代农业产业科技创新平台—生物信息与生物医药技术研究中心项目所需1套植物生理表型显微分析系统、1套全自动微生物适应性进化仪、1套生物工业中下游提取系统、1套5L台式五联发酵罐的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等，详见河南省政府采购网附件“采购需求”。
3.2交货期：合同生效后60日历天内。
3.3交货地点：河南科技学院。
3.4质量标准：符合国家相关质量验收合格标准。
3.5质保期：验收合格并正常运行之日起，提供原厂5年质保服务，质保期内免费提供配件更换与故障维修服务，免费提供一次设备迁移服务，配套软件终身免费维护与版本升级，质保期内故障响应时间不超过24小时，2个工作日内安排工程师到场检修。
3.6投标有效期：递交投标文件的截止之日起90日历天。
3.7采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同生效后，中标人15个工作日内向采购人提供合同额65%的银行保函(有效期不低于12个月)，采购人收到银行保函后15个工作日内向中标人支付合同额65%的预付款；到货后，经初验合格，采购人15个工作日内支付初验合格货物金额的20%;自第三方验收合格之日起且乙方出具正式发票(其中国产教学科研用设备仪器、平台软件类须提供增值税专用发票)后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。第三方验收费用由乙方承担，项目验收方式及收费标准：第三方验收，合同金额*1.5%*0.72。
四、其他要求
4.1投标人须针对本项目编制供货方案，包含：（1）供货计划（含供货周期、交货顺序、到货时间节点）；（2）货物运输方案（含运输方式、包装防护、运输保障措施）；（3）货物验收衔接方案（含验收流程、验收标准配合、异议处理）。
4.2投标人须针对本项目编制安装、调试方案，包含：（1）安装调试计划（含安装调试周期、人员分工、进度安排）；（2）安装调试流程（含现场准备、设备安装、系统调试步骤）；（3）安装调试质量保障措施（含操作规范、质量检验、安全防护）
4.3投标人须针对本项目编制质保期内保证措施，包含：质保响应机制（含响应时限、故障处理流程）；（2）质保维修服务（含上门维修、故障排除、部件更换保障）；（3）质保期内巡检与维护计划（含定期巡检频次、维护内容、问题预判）
4.4投标人须针对本项目编制质保期外保证措施，包含：（1）质保期外维修服务方案（含维修收费标准、服务流程）；（2）长期技术支持（含技术咨询、系统升级指导、故障远程协助）；（3）备品备件长期供应保障（含备件储备、供应周期、价格承诺）。
4.5投标人须针对本项目编制培训计划，包含：（1）培训方式、培训人员数量；（2）培训内容；（3）培训质量保证措施。
4.6投标人须针对本项目编制售后服务方案，包含：（1）服务质量承诺（含服务标准、投诉处理时限及承诺）；（2）响应时效承诺（含紧急故障、一般故障的响应及处理时限）；（3）售后服务计划与售后服务人员配置。

