采购需求
一、采购标的
1.项目名称：郑州铁路职业技术学院铁路专用通信系统实训室升级改造项目

2.采购内容：本项目采购内容主要包括多媒体调度通信主系统、多媒体调度通信分系统、多媒体调度系统终端、综合视频监控系统终端设备、综合视频监控系统节点设备、光缆线路工程套件及仪器仪表的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等，具体采购内容详见磋商文件第五章“第五章采购需求”。
二、商务要求
1.预算金额：2200000.00元；最高限价：2130000.00元。

设备最高单价限价：

多媒体调度通信主系统：470000.00元/套

多媒体调度通信分系统：235000.00元/套

多媒体调度系统终端：440000.00元/套

综合视频监控系统终端设备：220000.00元/套

综合视频监控系统节点设备：470000.00元/套

光缆线路工程套件及仪器仪表：60000.00元/套
2.交货期：合同签订后90日历天内交付使用。

3.交货地点：郑州铁路职业技术学院6号教学楼（匠心楼）三楼C区（河南省郑州市郑东新区通惠路298号）。

4.质量标准：合格并验收通过。

5.质保期：所有设备免费质保期为 3 年（自验收合格并交付给采购人之日起计算）。
6.付款条件（进度和方式）：合同签订后，支付合同总金额的30%作为项目预付款，全部货物运送到位，安装完成后15个工作日内支付合同总金额的40%，调试、培训、正式验收合格后15个工作日内，采购人支付剩余30%合同总金额。
7.包装和运输（如有，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准试行〉〈快递包装政府采购需求标准试行〉的通知》财办库﹝2020﹞123号）
三、技术要求
1.基本要求
1.1采购标的需实现的功能、目标

（1）采购标的需实现的功能：

本项目采购内容主要包括多媒体调度通信主系统、多媒体调度通信分系统、多媒体调度系统终端、综合视频监控系统终端设备、综合视频监控系统节点设备、光缆线路工程套件及仪器仪表的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。系统经安装、调试、验收后，支持多媒体调度主系统与分系统互联互通，支持多媒体调度通信系统与视频监控系统互联互通，支持多媒体调度通信系统与学校原有数字调度通信系统、5G-R移动通信系统互联互通，并实现音视频统一调度、集群对讲、多方会议、视频预览回放、云台控制、告警联动等功能。光缆套件用于光缆熔接实训，配套仪器仪表用于完成光纤通信链路检测。实现多媒体调度通信与5G-R铁路移动通信、视频监控等业务的联动综合实训。
（2）采购标的需实现的目标：

建成满足通信相关专业教学需求的实训环境，开展多媒体调度、视频监控、光纤熔接、链路测试、设备运维等实训项目；系统稳定互通，贴合轨道交通与通信行业相关岗位技能要求，满足日常教学、技能竞赛与培训使用，提升学生实操能力，设备完成安装联调后可投入正常实训。

1.2货物需严格遵循主要国家标准和行业标准。符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台，以最新为准)
2.货物技术要求

	序号
	名称
	主要技术参数或功能
	单位
	数量

	1
	多媒体调度通信主系统
	1.主系统包含2台用于部署多媒体调度通信主系统软件的服务单元、1台录音录像‌专用系统、1台交换机用于系统组网、1套FAS网关、1套机柜用于设备安装部署以及和原数字调度通信系统互联互通的FAS网关安装部署。

2.用于部署多媒体调度通信主系统软件的服务单元配置：

CPU主频不低于2.2GHz，内存不低于16G，存储不低于2*1T RAID1，支持DVD，配置不低于550W双电源，配置不低于一块阵列卡；
3.录音录像‌专用系统配置：CPU主频不低于2.2GHz，内存不低于16G，存储不低于8*1.2T RAID1+RAID5，支持DVD，配置不低于550W双电源，配置不低于一块阵列卡；
4.交换机配置：不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口，不少于4个万兆SFP+端口；
5.机柜：标准42U机柜。 
6.FAS网关需满足基本参数：19英寸标准机架式结构，高度不高于7U，可提供不少于16个槽位；提供不少于2块主控板，至少能支持1+1热备份；
7.FAS网关需满足的接口要求：
提供不低于2路IP接口，支持不低于128路IP语音资源；提供不低于

32路30B+D接口，物理/电气性能至少符合ITU-T G.703，帧结构和复帧结构至少符合ITU-T G.704建议，至少满足YDN 065-1997 附录8中

2048Kbit/s接口要求；供电：至少提供直流-48V双电源供电。
▲8.FAS网关设备须提供CRCC证书。
▲9.支持与学校原有的数字调度系统互联互通，实现多媒体调度系统与数字调度系统的并行运行。为了保证系统兼容性及系统互联互通后运行的平稳性，需提供承诺函和技术证明函。
▲10.支持与MCX宽带无线集群系统通过MCX-3接口互调，支持与铁路5G-R通信系统N5接口互联互通。为了保证系统兼容性及系统互联互通后运行的平稳性，需提供承诺函和技术证明函。
▲11.支持与铁路现行标准高清视频流回传接口互联互通。需要提供证明文件，可以是以下材料之一：①第三方机构检测报告②为了保证系统兼容性及系统互联互通后运行的平稳性，需提供承诺函和技术证明函③产品宣传彩页等。

12.提供用户注册、鉴权、会话控制、业务触发，对业务模块的资源进行记录、分配和管理等。

13.包含指挥业务应用服务，如：单呼、通播、广播、强插、强拆、组呼、会议、数据通信、基于位置呼叫、功能寻址等业务。

14.提供用户数据的存储、查询和管理；选择与路由等功能。

15.提供系统数据库的存储、查询、同步、优化、管理、监控等功能，提供业务透明数据文件存取等功能。

16.支持媒体资源控制和处理功能，提供媒体流播放、媒体流转发转码、多路语音混合等功能。

17.支持录音录像功能，提供实时音视频通信录音、录像，调听、调看、下载、视频上拉、视频推送等功能。
	套
	1

	2
	多媒体

调度通信分系统
	1.分系统包含1台用于部署多媒体调度通信分系统软件的服务单元（同时部署业务应用服务和录音录像服务）、1台交换机用于系统组网。

2.用于部署多媒体调度通信分系统软件的服务单元配置：

CPU主频不低于2.2GHz，内存不低于16G，

存储不低于8*1.2T RAID1+RAID5，支持DVD，配置不低于550W双电源，配置不低于一块阵列卡。

3.交换机配置：不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口，

不少于4个万兆SFP+端口。

4.提供用户注册、鉴权、会话控制、业务触发，对业务模块的资源进行记录、分配和管理等。

5.包含指挥业务应用服务，如：单呼、通播、广播、强插、强拆、组呼、会议、数据通信、基于位置呼叫、功能寻址等业务。

6.提供用户数据的存储、查询和管理；选择与路由等功能。

7.提供系统数据库的存储、查询、同步、优化、管理、监控等功能，提供业务透明数据文件存取等功能。

8.提供SIP中继互联互通及路由协议等。

9.支持媒体资源控制和处理功能，提供媒体流播放、媒体流转发转码、多路语音混合等功能。
10.支持录音录像功能，提供实时音视频通信录音、录像，调听、调看、下载、视频上拉、视频推送等功能。
	套
	2

	3
	多媒体

调度系统终端
	1.多媒体调度终端部分包括：1套调度台、2套值班台、4套区间电话、2套网管终端。

▲2.调度台配置：

集语音、视频、数据业务呈现于一体的智能多媒体终端；

屏幕：不小于16英寸触摸屏；分辨率：不低于2560*1600；

CPU：不低于2.4GHz 八核；

主机尺寸：不低于450*250*330mm（屏幕90°直立）；

手柄：配置手柄；摄像头：不少于400万高清摄像头；声音：鹅颈麦克风，内置扬声器，支持耳机接口，支持line in/line out；

按键：至少配置0-9、*、#、重播、视频、静音、音量调节键、免提、PTT；

接口配置不少于：双以太网口、2个USB口、1个耳机口、1个HDMI口、1个电话接口、1个TF卡槽；
电源：交流220V电源适配器，直流48V。需要提供证明文件，可以是以下材料之一：①第三方机构检测报告②产品网页截图③产品宣传彩页等。
3.值班台配置：

值班台终端将语音、视频和数据应用等多种能力集于一体；

屏幕：不低于12英寸触摸屏；分辨率：不低于1280*800；

CPU：不低于1.2GHz四核；操作系统：Android 5.1以上；

尺寸：主机尺寸：不低于320mm×220mm×85mm，

配置左手柄和右手柄：单手柄和双手柄可选；

摄像头：支持可插拔式不低于1080P高清摄像头；

声音：鹅颈麦克风，内置扬声器，支持耳机接口，支持line in/line out；按键：至少配置0-9、*、#；免提按键、静音按键，主机后部开关机按键；

接口配置不少于：双以太网口、双USB口、1个耳机口、线路输入输出口、1个IP接口、1个E1接口、1个应急电话接口；

电源：交流220V。

4.区间电话配置：

适用于调度值班、桌面办公场景；

硬件形态：单手柄，不低于8寸屏；

接口配置不少于：1个网口，1个HDMI口，1个耳机接口，1个手柄接口，1个USB接口。
5.网管终端配置：

提供系统维护管理及数据配置等功能；

CPU：至少1颗，主频不低于2G Hz、内存不小于16G；

硬盘：不小于256GB SSD+1TB HDD；显示器：不小于23英寸；

屏幕分辨率：不低于1920*1080；显卡：不低于2G独显；

USB接口：≥4路，HDMI接口≥1路。
	套
	1

	4
	综合视频监控系统 终端设备
	1.遵循Q/CR575-2022标准。包括前端设备和视频终端设备。

2.前端设备支持：

远程重启摄像机；摄像机资源的增加、删除、查询、修改；按安装位置、节点等条件，统计摄像机等设备的总数、在线数、离线数、在线率、离线时长等；按摄像机类型、安装位置、厂家型号、编码格式、图像分辨率等条件统计摄像机数量。

3.视频终端管理支持：

对视频终端的增加、删除、查询、统计及生成报表；监视用户终端在线、离线状态等。

4.前端设备包括：一体化球型摄像机、一体化半球摄像机、固定枪型摄像机、云台枪型摄像机、激光云台枪型摄像机、非制冷型红外热成像摄像机、枪球一体摄像机、全景摄像机等8种类型摄像机，共14台摄像机（2台一体化球型摄像机、2台一体化半球摄像机、2台固定枪型摄像机、2台云台枪型摄像机、1台激光云台枪型摄像机、2台非制冷型红外热成像摄像机、2台枪球一体摄像机、1台全景摄像机）及配套设备箱盒。

5.一体化球型摄像机参数：

传感器靶面尺寸：不应低于1/2.8 in；室外球机应支持无红曝红外，峰值波长为（940±10）nm；红外灯：累积工作3×104h光功率下降不应大于30%；信噪比不应小于55dB；水平预置点速度不应低于240（°)/s，垂直预置点速度不应低于180（°)/s；水平键控速度为0.1(°)/s-180(°)/s可调，垂直键控速度为0.1(°)/s-90(°)/s可调。

6.一体化半球摄像机参数：

可支持红外应用，红外补光距离不应小于30m；室外一体化半球摄像机应支持无红曝红外，峰值波长为(940±10)nm；信噪比不应小于55dB;镜头至少具有电动变焦功能。

7.固定枪型摄像机参数：

传感器靶面尺寸：室内固定枪型摄像机不应小于1/2.8in，室外固定枪型摄像机不应小于1/1.8in。室外固定枪型摄像机至少支持无红曝红外，峰值波长为(940±10)nm；信噪比不应小于55dB。

8.云台枪型摄像机参数：

传感器靶面尺寸：室内不应小于1/2.8in,室外不应小于1/1.8in；室外云台枪型摄像机至少支持无红曝红外，峰值波长为(940±10)nm；信噪比不应小于55dB。

▲9.激光云台枪型摄像机参数：
传感器靶面尺寸：不应小于1/1.8in；光照度低于10 lx 时，应自动开启激光器；激光束和摄像机变焦同步，变焦结束后，激光束同步时间不应大于1s；至少支持无红曝红外，峰值波长为(940±10)nm；激光衰减：累积工作2×10⁴h光功率下降不应大于30%；最远夜视距离为1500m时，镜头焦距不应小于750 mm,倍数不应低于30倍，通光口径不应低于80mm；

最远夜视距离为500m时，镜头焦距不应小于300 mm,倍数不应低于20倍，通光口径不应低于65mm；镜头内外不应采用2倍镜；焦距误差应小于3%；

具有温度补偿功能，当温度变化不应超过(10±35)℃时，图像清晰度下降不应大于50%；防护罩玻璃应采用红外增透和防水防尘镀膜工艺。应支持水平旋转角度0°-360°,垂直旋转角度-70°- +20°；最大水平旋转角速度不应小于6(°)/s， 最大垂直面旋转角速度不应小于3(°)/s；旋转步长不应大于0.03°；至少支持长焦限速功能；转动次数不应小于5×106次；信噪比不应小于56 dB；至少支持PELCO-D和PELCO-P协议；

摄像机(含云台等部件)整体功耗不应大于210 W,质量不应大于50 kg,最大外形尺寸不应超过：750 mm(长)×450 mm(宽)×650 mm(高)。需要提供证明文件，可以是以下材料之一：①第三方机构检测报告②为了保证遵循铁路行业标准，需提供承诺函和技术证明函③产品宣传彩页等。
10.非制冷型红外热成像摄像机参数：

分辨率至少应支持384×288或640×512;光谱范围应满足8μm～14μm;非制冷型红外热成像摄像机所处的环境温度为(23±5)℃时，NETD值不应大于50mK;非制冷型红外热成像摄像机所处的环境温度为(23±5)℃时，在其特征频率下的最大MRTD值不应大于0.8K。

11.枪球一体摄像机参数：

传感器靶面尺寸：均不应小于1/1.8 in。采用一体化设计，同时具备枪机和球机，至少支持单IP输出和管理，枪机实现静态全覆盖，球机实现动态细节覆盖。枪机路至少支持垂直方向电动调节。

12.全景摄像机参数：

传感器靶面尺寸：不应小于1/1.8 in。采用一体化设计，通过前端拼接方式将2个及以上传感器图片整合为一张180°的全景图片，实现区域的全景覆盖。可具有云镜控制功能。可支持AR功能，可与其他细节场景视频监控点位结合，在全景画面中展示。

13.设备箱盒参数：

箱体材料应采用防腐蚀不锈钢，钢板厚度不小于1.0 mm,表面刻字、喷清漆防护，具有防锈特性，支架及其他附件采用热镀锌碳钢加工制成；外部应表面整洁，各零部件安装牢固，不应有明显的凹痕、外伤、裂缝、变形及其他影响使用的缺陷；螺钉连接和铆钉连接处应牢固，不应松动；应设有安装孔，方便施工安装；应采用包括缆线引入、配电、防雷、通信接入设备等在内的一体化设计，内部布线合理，设备及缆线有良好的固定措施，外形尺寸适当；防护等级至少达到GB/T4208—2017中对IP55的规定；箱体进/出线口应有防割线措施，进/出线口的位置应隐蔽安全，并方便线缆出入；内部设备布局应符合电磁兼容性要求，在箱体内部应设置进出线缓冲区和布线框架。
14.视频终端设备包括：视频终端和视音频解码设备。

15.视频终端参数：

CPU不低于12核20线程，最小核基础频率不应低于1.6GHz；内存不应低于16GB；硬盘不应低于1TB；应支持DP/HDMI/VGA/DVI视频输出接口，采用6GB GDDR6及以上独立显卡；应支持音频输出接口；显示器分辨率不应低于1920×1080，屏幕刷新频率不应低于60Hz，尺寸不宜小于21in；MTBF不应小于5×10⁴h。

16.视音频解码设备参数：
应支持10/100/1000 Mbit/sBase-T以太网接口、BNC、HDMI、DVI或VGA等接口；档次和级别不应低于编码设备支持的最高档次和级别；解码后的视频分辨率、奇偶场应与原始视频一致；解码后的声音应与原始声音一致；
应支持H.264、H.265或SVAC解码，并至少符合GB/T28181规定；应支持SNMP协议；MTBF不应小于5×10⁴h。

▲17.视音频解码器应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。提供第三方检测报告证明材料。
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	综合视频监控系统节点设备
	1.遵循Q/CR575-2022标准。逻辑上为一个接入节点（模拟站段）和一个区域节点（模拟铁路局）。

具体包括：包含1套智能物联综合管理平台、1套智能分析服务平台、2套云计算服务单元、1套磁盘阵列、1套网络硬盘录像机、2套机械硬盘-8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘(2ZP188-500)，1套网络交换机。

2.智能物联综合管理平台含硬件服务设备一台，集成系统管理、视频管理、报警管理等大业务系统，视频监控系统，视频通道管理至少15个授权。

3.智能分析服务平台含硬件服务设备一台，内置不低于88TTOPS（int8）算力性能，不低于8TB硬盘1个。
▲4.后智能分析需要支持：具有独处行为、拌线入侵、区域入侵、打架斗殴、跌倒行为检测，并可抓拍关联人脸、识别异常行为和识别人员身份信息，当触发事件报警时，可在预览界面实时弹出报警窗口、报警面板滚动展示报警信息、报警中心实时展示报警信息并可查看详情；需要提供第三方检测报告证明材料。
▲5.后智能分析需要支持：智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、事件类分析和AI训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型；可通过PCIE插槽动态扩容GPU数量；需要提供第三方检测报告证明材料。

▲6.后智能分析至少支持：利用大模型对分析结果进行二次研判；去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核；需要提供第三方检测报告证明材料。
7.后智能分析需要支持不低于64路通用行为分析后智能分析；支持不低于64路人数统计后智能分析；支持不低于64路人脸检测和人脸识别后智能分析；支持不低于64路视频结构化后智能分析。
8.云计算服务单元参数：

视频节点采用云计算技术服务单元时，配置为双CPU,单CPU不应低于10核20线程，内存不应低于256GB,网卡不低于2个10GE口；

视频节点采用非云计算技术服务单元时，配置为单CPU,且不应低于10核20线程，内存不应低于64GB,网卡不应低于4个GE口；

系统盘应具备RAID1保护机制，SSD单盘容量不应低于480GB或SAS单盘容量不应低于1TB；

根据需要配置数据存储盘，数据盘不应低于8TB；

应支持远程管理、远程配置、远程启停机；

应支持SNMP协议，采用其他协议时应开放接口；

应具备冗余电源。

9.磁盘阵列参数：

支持SATA或SAS等硬盘，应支持配置容量扩展；应支持硬盘在线热插拔；

应支持热备盘技术；应支持RAID5、RAID6等硬盘管理技术；网口速率不应低于1Gbit/s,网口数量不应低于4个；存储模型设置在30%读，70%写的情况下(含20%随机读写),读写能力不应低于120MB/s;应具有不停机维护和不停机在线调整功能；应支持远程磁盘系统管理、系统设备统一管理；

应支持SNMP协议，采用其他协议时应开放接口；应具备冗余电源。 

10.网络硬盘录像机参数：

主处理器：工业级微控制器；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；

前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；周界后智能性能（路数）：不低于2路，每路绘制不低于10规则线；周界前智能性能（路数）：不低于8路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：不低于1路，单路同时最多检测不少于12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前端人脸检测+后端人脸比对支持不低于8路图片流，最多同时处理不低于12张/秒人脸；后端人脸检测+后端人脸比对支持不低于1路视频流，最多同时处理不少于12张/秒人脸；

人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理不少于8个事件/秒）；

接入路数：不低于32路；分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：1路不低于16MP@30fps; 2路不低于12MP@30fps; 3路不低于8MP@30fps; 4路不低于5MP@30fps; 6路不低于4MP@30fps; 12路不低于2MP@30fps；报警输入：不低于16路；报警输出：不低于4路；硬盘接口：不低于9个SATA，单盘最大不低于20T；RS-485接口：不低于1个；网络接口：不低于2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。
11.网络交换机参数：

交换容量：不低于256Gbps；包转发率：不低于60Mpps；业务端口：具备不低于16个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、不低于2个10/100/1000BASE-T电口、不低于2个1000BASE-X SFP端口；

拨码开关：支持不低于3个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地WEB管理和云管理，出厂默认开启状态；远距离供电：端口1-16延长传输距离至250米，端口协商速率降低为不小于10Mbps（非管模式生效）；PoE看门狗：端口1-16实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效）；

环网协议：STP、RSTP；VLAN功能：支持；链路聚合：支持；

设备管理：WEB管理、APP管理；

供电方式：默认内置电源：100–240VAC，47–63Hz，3A Max；

空载功耗：≤7.9W；满载功耗：≤145.1W；

PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功率≤135W；

散热方式：内置风扇散热；安装方式：桌面式、机架式安装；

工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；工作温度：-10℃～55℃。
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	光缆线路工程套件及

仪器仪表
	1.光缆熔接工具箱不少于10套：每套至少含光缆开剥刀一把、断线钳一把、剪刀一把、多孔钳一把、米勒钳一把、卷尺一个、十字螺丝刀一把、六角螺丝刀一把、老虎钳一把。

2.光缆熔接辅材包不少于10套：每套至少含脱脂棉一袋、10L无水乙醇一瓶、型号为细管60mm的热缩管两包、劳保手套一副、细扎带一包、光缆接头盒一个。

3.光纤熔接机不少于5套：

每套至少含：光纤切割刀1把；电池1块；电源线1根；适配器1套；电极棒1对；冷却架1个；皮线钳1把；肩背带1个；工作台1个；携带箱1个。

支持包层直径125μm：支持切割长度5-16mm：熔接时间不大于4s：双摄像头互成90°观察，不低于4.3英寸彩色液晶屏，支持放大不低于320倍，支持至少两种融接画面的显示模式。

4.红光笔不少于5个：支持波长650±20nm；支持接口FC/ST/SC；支持单模、多模。

5.OTDR光纤故障检测仪不少于5套：支持不低于3.5英寸彩色LCD；支持测试范围10m-60km；损耗精度±0.2dB；反射精度±3dB；采样点16k-128k；采样分辨率0.05m-8m。
	套
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四、售后服务的其他要求
1.终身技术支持与维护、维修服务‌

供货方为本项目提供所有设备提供终身技术支持服务。本项目在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，采购人有权要求供货方换货；质保期届满后，供货方终身为采购人提供技术咨询、故障排查维修服务，仅向采购人收取故障更换零配件的成本费，不得额外加收上门人工费、技术服务费、远程调试费等其他任何附加费用。
2.供货方须提供一年 1 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
3.凡设备出现故障，供货方自接到采购人报修电话1小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费。
4.供货方有责任对采购人相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证采购人相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。
五、验收标准及程序
1.验收标准： 安装、调试按照行业标准验收

2.履约验收安排

（1）项目单位初验，使用单位按合同所列质量标准、规格型号、 技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单。 

（2）项目单位初验合格后，由学校进行正式验收。 

（3）正式验收合格后，由审计处出具大宗物资审计报告。

六、其他要求
供应商需针对本项目提供包括但不限于：供货方案，安装、调试方案，培训方案，质保期内、外的保证方案，售后服务承诺及方案等内容。

注：
供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

多媒体调度通信主系统产品为本次采购的核心产品。

本项目中若有产品列入《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的政府强制采购的节能产品，供应商应附经国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则应当认定其响应文件无效。

本项目中若有产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书复印件或扫描件，否则应当认定其响应文件无效。

本项目中若有产品涉及工业产品生产许可证的，应出具质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》复印件或扫描件，否则应当认定其响应文件无效。
供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

