5.原采购信息内容
	1
	工作站
	▲6.端口：≥11个USB接口，其中前置4个USB 3.2 Gen 1、后置4个USB 3.2 Gen 1、2个USB2.0、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口，1个RJ45接口；

	3
	投影仪与幕布
	30.灯泡寿命：节能模式20000小时，正常模式10000小时，灯泡更换方式：顶部抽屉式更换，梯形校正：自动梯形校正、具备四角校正。
31.灯泡功率：≥240W，整机功率：≥340W（正常） ，输入接口： HDMI 2.0×2、USB-A 2.0×2，LAN×1（带原厂标配HDMI线），输出接口：S/PDIF×1、Audio out×1。

	4-1
	音箱
	▲43. 提供整机3C认证证书扫描件

	4-2
	功放
	▲46. 供整机3C认证证书扫描件

	7
	美术作品展示柜
	▲57.需要提供LED灯具3C认证扫描件

	13
	强弱电改造
	▲85.电线电缆：涉及电线组件、橡套电缆、聚氯乙烯绝缘电缆须提供相对应产品的3C认证扫描件；

▲86.电路开关、保护及电器附件：涉及插头插座、墙壁开关、器具耦合器、熔断器须提供相对应产品的3C认证扫描件；

	15
	汇聚交换机
	▲114.提供整机3C认证扫描件

	16
	接入交换机
	▲117.提供整机3C认证扫描件

	17
	实物展台
	▲121.提供整机3C认证扫描件


变更为： 
	1
	工作站
	▲6. 端口：≥8个USB接口，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口；Type-C接口，1个RJ45接口；

	3
	投影仪与幕布
	30.梯形校正：自动梯形校正、具备四角校正。
31.输入接口：HDMI 2.0×2、USB-A 2.0×2，LAN×1（带原厂标配 HDMI 线）， 输出接口：S/PDIF×1、Audio out×1。

	4-1
	音箱
	删除 “▲43. 提供整机3C认证证书扫描件”

	4-2
	功放
	删除 “▲46. 供整机3C认证证书扫描件”

	7
	美术作品展示柜
	删除 “▲57.需要提供LED灯具3C认证扫描件”

	13
	强弱电改造
	删除 “▲85.电线电缆：涉及电线组件、橡套电缆、聚氯乙烯绝缘电缆须提供相对应产品的3C认证扫描件； ”
删除 “▲86.电路开关、保护及电器附件：涉及插头插座、墙壁开关、器具耦合器、熔断器须提供相对应产品的3C认证扫描件； ”

	15
	汇聚交换机
	删除 “▲114.提供整机3C认证扫描件”

	16
	接入交换机
	删除 “▲117.提供整机3C认证扫描件”

	17
	实物展台
	删除“▲121.提供整机3C认证扫描件”


