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项目概况
郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年10月27日09时00分（北京时间）前递交响应文件。 
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一、项目基本情况
1、项目编号：豫财磋商采购-2026-853
2、项目名称：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1600000元
最高限价：1551482元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20260264-1
	郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
	1600000
	1551482


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目，共1个包。主要包含：台式计算机150台、教师机3台、管理服务器1台、终端管理系统150点、多媒体教学软件3套、投影机5台、电动幕布5幅、多媒体智能终端5台、交互控制面板5台、数字无线系统主机5台、数字接收器5只、线列阵音柱10只、数字无线麦克风5台、接入交换机9台、机柜3套、陶瓷防静电地板500平方米、电工电子实训装置50套以及安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。
（2）交货期：合同签订后10个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
（3）交货地点：郑州铁路职业技术学院兰考校区（河南省开封市兰考县中州路与慧明路交叉口西460米）
（4）质量标准：合格
（5）质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算
6、合同履行期限：同交货期
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
无
3、本项目的特定资格要求
无
三、获取采购文件
1.时间：2026年10月13日至 2026年10月20日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
3.方式：供应商使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载采购项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元
四、响应文件提交
1.时间：2026年10月27日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
五、响应文件开启
1.时间：2026年10月27日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日 。
七、其他补充事宜
本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：郑州铁路职业技术学院 
地址：河南省郑州市郑东新区通惠路298号
联系人：王老师
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]联系方式：0371-60867917
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
3.项目联系方式
联系人：胡宽辉
联系方式：0371-60867081
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 本表是对供应商须知的具体补充和修改。
	条款号
	内      容

	1.2
	项目名称：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目

	1.3
	项目编号：豫财磋商采购-2026-853 

	1.4
	采购项目简要说明：同第一章 竞争性磋商邀请

	2.2
	采购人：郑州铁路职业技术学院 
地址：河南省郑州市郑东新区通惠路298号
联系人：王老师
联系方式：0371-60867917
邮箱：ztzy_zb@163.com

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
邮箱：hnggzyzfcg@163.com

	2.5.2
	是否接受采购进口产品：□是  ☑否

	4.1
	踏勘现场：
不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。
□组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否接受联合体磋商响应：□是  ☑否

	18.2
	报价次数：二次。
供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，即二次报价。

	18.3
	（1） 磋商响应报价：
包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
（2）磋商响应报价超过最高限价的，其磋商响应无效。

	19
	磋商响应货币：人民币。

	24.1
	磋商响应文件有效期：从提交首次磋商响应文件截止之日起60天

	26.1
	加密电子竞争性磋商响应文件的上传：加密电子竞争性磋商响应文件须在提交首次磋商响应文件截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。供应商在提交首次磋商响应文件截止时间后上传的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

	30.1
	开启及解密方式：“远程不见面”开启方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开启会议。在提交首次磋商响应文件截止时间前，供应商登录不见面开标大厅，在线准时参加开启活动并进行文件解密。未在规定时间内解密竞争性磋商响应文件的供应商，其竞争性磋商响应文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31
	信用查询时间： 
开启结束后,采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在提交首次响应文件截止时间后当天的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。
组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	竞争性磋商小组负责具体评审事务。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	34
	竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。
初步审查（此处的审查包括三个部分：雷同性分析、资格性审查、实质性审查）
1.雷同性分析：磋商响应文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；
2.资格性审查：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（6）信用查询记录符合竞争性磋商文件规定（采购人查询，供应商无需提供证明材料）；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各供应商资格均不合格）；
（8）其他资格要求。
本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
本项目专门面向小微企业采购，提供小微企业声明函。
3.实质性审查
（1）签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；
（2）磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；
（3）供货期、质保期符合竞争性磋商文件的要求；
（4）磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；
（5）总报价未超过最高限价且单价未超过最高单价限价；
（6）采购标的是否符合竞争性磋商文件要求；
（7）磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件；
（8）带★代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标（响应）被拒绝；
（9）竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。

	35.4
	节能环保政策
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评审时予以优先采购。
（3）供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	35.7
	供应商承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评审时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
□本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额    元；
□本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额   元。
☑本项目非专门面向中小企业采购。对货物制造商全部为小型或微型企业的供应商报价给予 10  %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第四章 竞争性磋商文件响应格式）进行。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。
本采购项目所属行业：见第五章 项目需求及技术要求

	36.2
	适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第四章 竞争性磋商响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
□不适用

	37.1
	磋商方法：综合评分法。
 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以综合评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。（如综合评审得分相同的，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。）

	38
	推荐成交候选供应商的数量：3名（特殊情况除外）
□兼投兼中。供应商可对多个分包进行磋商响应，并可成交所有包。
□兼投不兼中。供应商可对多个分包进行磋商响应，按照分包先后顺序可以成交一个包，即包1排名第一的成交候选供应商不再被推荐为包2的成交候选供应商（以此类推）。

	41.1
	成交结果公告媒介：
《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：□无   ☑有，合同金额的5%

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	供应商应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：
一次性提出  

	51
	需要补充的其他内容

	51.1
	竞争性磋商完成后，成交供应商与采购人签订政府采购合同，经采购人确认后按照以下方式付款。
付款方法和条件：（1）合同生效后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款。（2）正式验收合格后10个工作日内，采购人凭成交供应商开具的正规发票、验收资料等材料向采购人财务处提交资金支付申请，采购人按规定支付剩余70%资金。

	51.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
（2）非单一产品采购项目，将在竞争性磋商文件中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
核心产品：台式计算机

	51.3
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。
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1.  适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的货物。
1.2采购项目：见“供应商须知前附表”。
1.3项目编号：见“供应商须知前附表”。
1.4采购项目简要说明：见“供应商须知前附表”。
2.  定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
2.3集中采购机构：“供应商须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。
2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。
2.5供应商：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5.1若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其磋商响应无效。
2.5.2若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其磋商响应无效。
2.6竞争性磋商响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。
2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。
3. 磋商响应费用
供应商须自行承担所有与参加磋商响应有关的费用，无论磋商响应的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 踏勘现场
4.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 知识产权
所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
6. 联合体磋商
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。
6.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条的规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。
6.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。
6.4联合体磋商响应的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交承诺函，以牵头人名义提交承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体磋商见供应商须知前附表。
7. 保密
参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8. 市场主体信息库
（1）供应商应及时对入库信息进行补充、更新，若供应商提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由供应商承担全部责任。
（2）供应商可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
（3）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并予以提交。供应商的入库信息不作为评审的依据。
9.  采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。
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10. 竞争性磋商文件的组成
10.1   竞争性磋商文件共七章，构成如下：
第1章  竞争性磋商邀请
第二章  供应商须知前附表
第三章  供应商须知
第四章  竞争性磋商响应文件格式
第五章  项目需求及技术要求
第六章  磋商方法和标准
第七章  政府采购合同
10.2  竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3  供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其磋商响应被认定为响应无效。
11.    竞争性磋商文件的澄清与修改
11.1  供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。
11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改竞争性磋商文件，澄清（更正）或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，将在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告）。
11.3  竞争性磋商文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。
11.4  对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制竞争性磋商响应文件。
11.5  河南省公共资源交易中心交易平台内供应商信息在提交首次磋商响应文件截止时间前具有保密性，供应商应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12. 提交首次磋商响应文件截止时间的顺延                                  
[bookmark: _Toc1336083946][bookmark: _Toc2009692045]为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备磋商响应或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延磋商首次响应截止时间。

三、竞争性磋商响应文件的编制
13. 磋商响应语言
竞争性磋商响应文件以及供应商所有与采购人及集中采购机构就磋商响应来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。
14. 竞争性磋商响应文件计量单位
除竞争性磋商文件中有特殊要求外，竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15. 竞争性磋商响应文件的组成
供应商应完整地按照竞争性磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式及要求编写竞争性磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。竞争性磋商响应文件中初步审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其磋商响应无效。
16. 竞争性磋商文件中的每个分包，是项目竞争性磋商不可拆分的最小磋商响应单元。供应商必须按各包分别编制各包的竞争性磋商响应文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包磋商响应将视为漏项或非实质性响应，其磋商响应无效。
17. 竞争性磋商响应文件编制
供应商应按竞争性磋商文件要求的内容编制竞争性磋商响应文件，应当对竞争性磋商文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。
18. 响应报价
18.1  供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商响应无效。
18.2	报价次数：见“供应商须知前附表”，最后一次报价为最后报价。
18.3  除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，初次竞争性磋商响应只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件其磋商响应无效。
18.4   供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应无效。
19  磋商响应货币
除非“供应商须知前附表”另有规定，供应商提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
20  供应商商务证明文件
20.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
20.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
21  供应商技术证明文件
21.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
21.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22  下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按磋商响应函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）供应商在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内实质上修改或撤回其磋商响应；
（2）在竞争性磋商响应文件中有意提供虚假材料；
（3）成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同。
23  磋商保证金
本项目供应商无需提交磋商保证金。
24  磋商响应文件有效期
24.1竞争性磋商响应文件应自竞争性磋商文件规定的提交首次磋商响应文件截止日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的，其磋商响应无效。
24.2在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长竞争性磋商响应文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其竞争性磋商响应文件失效。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，其竞争性磋商响应文件相应延长到新的有效期。
25  竞争性磋商响应文件形式和签署
25.1供应商须在提交首次磋商响应文件截止时间前制作并提交加密的电子竞争性磋商响应文件。
25.2供应商可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3供应商在制作电子竞争性磋商响应文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
25.5其他形式的竞争性磋商响应文件一律不接受。
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26. 竞争性磋商响应文件的上传
26.1加密电子竞争性磋商响应文件的上传：见“供应商须知前附表”。
26.2供应商在上传时认真检查上传竞争性磋商响应文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子竞争性磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  
27. 提交首次磋商响应文件截止时间
27.1供应商应在提交首次磋商响应文件截止时间前上传竞争性磋商响应文件。
27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长提交首次磋商响应文件截止期限。
28. 迟交的竞争性磋商响应文件
供应商在提交首次磋商响应文件截止时间后上传的磋商响应文件将被拒绝。
29. 竞争性磋商响应文件的修改和撤回
29.1在提交首次磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的竞争性磋商响应文件。
29.2在提交首次磋商响应文件截止时间后，供应商不得修改或撤回其竞争性磋商响应文件。
29.3在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内，供应商不得实质上修改或撤回其磋商响应文件。
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30. 开启
30.1开启及解密方式：见“供应商须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“供应商须知前附表”。
30.3开启时，集中采购机构将通过网上开标系统公布供应商名称。
31.  信用查询
信用记录的查询方法：见“供应商须知前附表”。
32. 竞争性磋商小组
32.1评审由竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“供应商须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对竞争性磋商小组成员名单须严格保密。
32.2与供应商有利害关系的人员不得进入竞争性磋商小组。
33. 竞争性磋商响应文件的澄清
33.1为了有助于对竞争性磋商响应文件进行审查、评估和比较，竞争性磋商小组有权向供应商提出澄清，请供应商澄清其磋商响应内容。
33.2澄清的答复应加盖供应商公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3供应商的澄清文件是竞争性磋商响应文件的组成部分。
33.4竞争性磋商响应文件的澄清不得对磋商响应内容进行实质性修改。
34. 竞争性磋商响应文件的初步审查
34.1竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。初步审查包括三个部分：标书雷同性分析、资格性审查、实质性审查。
34.2允许修正竞争性磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对竞争性磋商响应文件进行详细评审之前，竞争性磋商小组将确定竞争性磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指提交磋商响应文件符合竞争性磋商文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、磋商有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性磋商响应文件的供应商的公平竞争地位。
34.4竞争性磋商小组判断竞争性磋商响应文件的有效响应仅基于竞争性磋商响应文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商响应将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其磋商响应成为实质上响应。
34.6  参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其磋商响应文件无效：
    （1）不同供应商的电子磋商响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同供应商的磋商响应文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同供应商的磋商响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同供应商的磋商响应文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应无效：
　　（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
　　（3）不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35. 磋商响应报价的评价
35.1竞争性磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
    （1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
    （2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
    （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。
35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，竞争性磋商小组应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中最后报价出现下列情形之一的，竞争性磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④竞争性磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）竞争性磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
竞争性磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
35.3竞争性磋商小组只对已判定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
  （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
  （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评审时予以优先采购。
  （3）供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
  （4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
35.5 信息安全产品要求
    如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
35.6 正版软件的要求
供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“供应商须知前附表”中载明。
35.7 商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“供应商须知前附表”中载明。
36. 评审价的确定
36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：
    （1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“供应商须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
36.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：
    （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
    （2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
    （3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.3 评审价不作为成交金额和合同签约价，成交金额和合同签约价仍以其磋商响应文件中的最后报价为准。
37.评审结果
37.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.成交候选供应商的确定原则及标准
竞争性磋商小组按“供应商须知前附表”中规定数量推荐成交候选供应商。
39.保密及其它注意事项
39.1评审是竞争性磋商工作的重要环节，评审工作在竞争性磋商小组内独立进行。
39.2竞争性磋商小组将遵照规定的磋商方法，公正、平等地对待所有供应商。
39.3在评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应可能被拒绝。
39.4为保证评审的公正性，开启后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。
39.5在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。
39.6评审结束后，概不退还竞争性磋商响应文件。
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六、确定成交
40.确定成交供应商
40.1采购人应当自收到磋商结果报告之日起５个工作日内，从磋商结果报告提出的成交候选供应商中，根据竞争性磋商小组推荐排名顺序的成交候选供应商中，选定第一成交候选供应商为成交供应商；也可以书面授权竞争性磋商小组直接确定成交供应商。
40.2采购人在收到磋商结果报告5个工作日内未按磋商结果报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商结果报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
41  发布成交结果公告及发出成交通知书
41.1采购人按规定确定成交供应商后，采购人或集中采购机构应将成交结果在“供应商须知前附表”规定的媒介上予以公告，成交结果公告期限为1个工作日。
41.2公告成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书。
41.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
42. 接受和拒绝任何或所有磋商响应的权利
42.1采购人、采购代理机构在发布磋商公告或者发出磋商邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止磋商活动。终止磋商活动的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取磋商文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。42.2终止采购活动
    出现下列情形之一的,采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动：
    （1）因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
    （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    （3）除政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为 2 家外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
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43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的供应商。
44.合同授予时追加货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“供应商须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。
45.2竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对成交供应商拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金
46.1成交供应商按供应商须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
46.2采购人不得以成交供应商事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在成交供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。
47.如成交供应商不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照磋商结果报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
48. 招标代理费
本项目是否由成交供应商向集中采购机构支付招标代理费，按照供应商须知前附表规定执行。
49. 质疑的提出与接收
49.1  供应商认为竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。
49.2  质疑供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。
49.3  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

[bookmark: _Toc791857401][bookmark: _Toc56702021]八、需要补充的其他内容
50.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。
51.需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc26582]
第四章 竞争性磋商响应文件格式
郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
 







竞争性磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-2026-853



供应商（企业电子签章）：



目  录
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二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
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四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
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七、磋商响应函
八、法定代表人身份证明书
九、磋商响应报价表格
1. 磋商响应主要内容汇总表
2. 磋商响应分项报价表
十、商务条款偏离表
十一、技术规格偏离表
十二、综合证明文件
十三、企业声明函
十四、关联关系名单
十五、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
十六、其他文件
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一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明




说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件。
[bookmark: _Toc2081420463_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc67715126_WPSOffice_Level3]2.供应商为自然人的，应提供身份证明原件或复印件的扫描件。
[bookmark: _Toc781251951_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1215272460_WPSOffice_Level3]3.联合体磋商应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
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[bookmark: _Toc1494493586][bookmark: _Toc574791252][bookmark: _Toc1521751422][bookmark: _Toc937091873][bookmark: _Toc86417259]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度





说明：
1.提供供应商2025年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料。
[bookmark: _Toc1968479748][bookmark: _Toc942688044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1125237527][bookmark: _Toc224741966][bookmark: _Toc1030212309][bookmark: _Toc1998858666][bookmark: _Toc2082821673][bookmark: _Toc1656782056][bookmark: _Toc840223094][bookmark: _Toc436443482][bookmark: _Toc1079740645]
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
  1.供应商提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
  2.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供相关材料。


四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：郑州铁路职业技术学院 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-853 的郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目的磋商响应,并做出如下承诺：
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商（企业电子签章）：

   日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc2139213640][bookmark: _Toc1989881438][bookmark: _Toc2058865505][bookmark: _Toc1625950936][bookmark: _Toc1835514155][bookmark: _Toc897167010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2070828746][bookmark: _Toc289243999][bookmark: _Toc288533216][bookmark: _Toc242026376][bookmark: _Toc1206650936]
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Hlk103703179]
致：郑州铁路职业技术学院 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-853的郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目的磋商响应,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日

  说明：
  1.供应商应按照相关法规规定如实做出说明。
  2．按照竞争性磋商文件的规定企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。
  3.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供上述证明。
[bookmark: _Toc1614236527][bookmark: _Toc1360762617][bookmark: _Toc1971926637][bookmark: _Toc996756161][bookmark: _Toc1938095027][bookmark: _Toc1462517689][bookmark: _Toc474620139][bookmark: _Toc1237822054][bookmark: _Toc2073666225_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1267967234][bookmark: _Toc1412570441]

六、其他资格证明文件


说明：1.应提供的其他资格证明文件。
      2.原件或复印件的扫描件上应加盖企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体磋商，联合体各方需提供的满足竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件。

[bookmark: _Toc1004533822][bookmark: _Toc520566279][bookmark: _Toc1383476989][bookmark: _Toc1358550999][bookmark: _Toc1032668283][bookmark: _Toc653176911][bookmark: _Toc343930138][bookmark: _Toc1795185313][bookmark: _Toc796765497]
七、磋商响应函

致： 郑州铁路职业技术学院 
我们收到了采购编号为 豫财磋商采购-2026-853 的郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交竞争性磋商响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，首次磋商响应总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元）。
(2) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关响应文件有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。
(8) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次竞争性磋商活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
 (10)我公司独立参加采购项目，未组成联合体参加磋商响应。
(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本竞争性磋商文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内实质上修改或撤回磋商响应文件；
②成交后不依法与采购人签订合同；
③在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料。
   (12)                       （其他补充说明）。

与本磋商响应有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：


供应商（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                
                                   
日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc74240237][bookmark: _Toc2582321][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc1472753336][bookmark: _Toc1552610899][bookmark: _Toc1050158208][bookmark: _Toc942115178][bookmark: _Toc607874351]
八、法定代表人身份证明书

致： 郑州铁路职业技术学院
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。


特此证明。



供应商（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人磋商响应的无需提供。
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[bookmark: _Toc169296229][bookmark: _Toc1255393211][bookmark: _Toc828720957][bookmark: _Toc320103337][bookmark: _Toc1046173163]九、磋商响应报价表格
[bookmark: _Toc55824951][bookmark: _Toc1289935819][bookmark: _Toc1320150736][bookmark: _Toc562840553]1. 磋商响应主要内容汇总表
采购编号： 豫财磋商采购-2026-853      金额单位：元人民币
	项目名称
	郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目

	供应商名称
	

	首次总报价（大写）
	

	首次总报价（小写）
	

	交货期
	合同签订后10个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

	交货地点
	郑州铁路职业技术学院兰考校区（河南省开封市兰考县中州路与慧明路交叉口西460米）

	质量保证期
	  5 年，从验收合格之日起开始计算

	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间起60天

	付款方式
	满足采购人要求

	合同条款
	满足采购人要求

	其他声明
	



供应商（企业电子签章）：

[bookmark: _Toc145274497][bookmark: _Toc1752312956][bookmark: _Toc1901647701][bookmark: _Toc1593252031]法定代表人（个人电子签章）：
61

[bookmark: _Toc2036135302][bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc189277313][bookmark: _Toc517460750]2. 磋商响应分项报价表 
项目名称：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-853                                报价单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


[bookmark: _Toc1749081767][bookmark: _Toc821511257][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc131578556][bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc1147996828][bookmark: _Toc1251267079][bookmark: _Toc643738620][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc299604904]注:1、格式可自拟；2、货物的品牌、型号和规格、制造商（服务商）名称应当填写清楚无误，若是定制产品，不能写明品牌、型号和规格的，应当填写“定制”，并且填写定制的制造商名称；3、供应商的单项报价不能超过最高单价限价，否则响应无效。
十、商务条款偏离表
项目名称：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-853
	序号
	竞争性磋商文件的商务条款
	竞争性磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：                            
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十一、技术规格偏离表

项目名称：郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目
采购编号：豫财磋商采购-2026-853 
	序号
	货物名称及伴随服务内容
	采购要求
	磋商响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：          

[bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc813965440][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc2049974436][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc1323492610][bookmark: _Toc2046346837][bookmark: _Toc2114111239][bookmark: _Toc1184533414][bookmark: _Toc2035786603][bookmark: _Toc1999724387][bookmark: _Toc1497172548][bookmark: _Toc973052495][bookmark: _Toc1439922488][bookmark: _Toc960541360][bookmark: _Toc447654087][bookmark: _Toc89037649][bookmark: _Toc1279155327]十二、综合证明文件
[bookmark: _Toc1984592160][bookmark: _Toc751864404][bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc947281468][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc71543326][bookmark: _Toc1974888321]1.综合实力
根据竞争性磋商文件要求，提供供应商认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，竞争性磋商文件未要求的不需要提供）
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附表：相关项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：（1）供应商可按上述的格式自行编制，后附扫描件。
（2） 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
（3）采购文件未要求提供业绩证明文件的，供应商可不提供。

十三、中小企业扶持
享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。

1.中小企业声明函（货物）
（供应商提供小微企业制造货物的填写，其他无需填写或不提供此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 郑州铁路职业技术学院的工科基础实训室项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：
日期：年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商监狱企业声明函


 本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
 本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（企业电子签章）：             
　日　期：             


3.残疾人福利性单位声明函（供应商）
（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（企业电子签章）：
日期：      年   月   日




注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


制造商（公章）：
日期：      年   月   日


注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



关于符合本国产品标准的声明函
 （供应商提供提本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
____________________________________________________________________    
   1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。



商品包装和快递包装承诺书

致： 郑州铁路职业技术学院 
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺在采购项目编号为 豫财磋商采购-2026-853 的郑州铁路职业技术学院工科基础实训室项目 的项目中严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。            

        
供应商（企业电子签章）：
日期：      年   月   日
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[bookmark: _Toc297277348][bookmark: _Toc1361997140][bookmark: _Toc741327320][bookmark: _Toc71543334][bookmark: _Toc1342357120][bookmark: _Toc995149200][bookmark: _Toc1642658699][bookmark: _Toc203536082][bookmark: _Toc1027952896][bookmark: _Toc1405132080][bookmark: _Toc2003764980]十四、关联关系名单
	序号
	单位名称
	关系类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




供应商（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日





说明：
1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.供应商须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
3.提供虚假说明的，后果自负。
4.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供上述材料。


十五、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：
1、请根据采购文件“第五章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《磋商响应分项报价表》一致。
3、请供应商正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
4、无适用政府采购政策产品，可不填。


十六、其他文件
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表1 采购产品一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	节能产品类型
	环境标志产品类型
	最高单价限价（万元）

	1
	台式计算机
	150
	台
	工业
	强制节能
	优先环保
	0.5157

	2
	教师机
	3
	台
	工业
	强制节能
	优先环保
	0.84

	3
	管理服务器
	1
	台
	工业
	/
	优先环保
	2.1

	4
	终端管理系统
	150
	点
	软件和信息技术服务业
	/
	/
	0.0365

	5
	多媒体教学软件
	3
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/
	0.25

	6
	投影机
	5
	台
	工业
	/
	优先环保
	0.7933

	7
	电动幕布
	5
	幅
	工业
	/
	/
	0.088

	8
	多媒体智能终端
	5
	台
	工业
	/
	/
	0.5

	9
	交互控制面板
	5
	台
	工业
	/
	/
	0.2

	10
	数字无线系统主机
	5
	台
	工业
	/
	/
	0.5

	11
	数字接收器
	5
	只
	工业
	/
	/
	0.108

	12
	线阵列音柱
	10
	只
	工业
	/
	/
	0.097

	13
	数字无线麦克风
	5
	台
	工业
	/
	/
	0.1083

	14
	接入交换机
	9
	台
	工业
	/
	/
	0.1917

	15
	机柜
	3
	套
	工业
	/
	/
	0.0883

	16
	陶瓷防静电地板
	500
	平方米
	/
	/
	/
	0.02

	17
	电工电子实训装置
	50
	套
	工业
	/
	/
	0.85



指标按重要性分为 “★”、“▲”和一般指标项。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标（响应）被拒绝；“▲”代表重要技术指标；未加符号项则表示一般指标项；“/”表示不作要求。 
 

表2 技术参数及要求

	序号
	名称
	主要技术参数或功能

	1
	台式计算机
	详见附表 1

	2
	教师机
	详见附表 2

	3
	管理服务器
	详见附表 3

	4
	终端管理系统
	1.终端支持多盘缓存模式，在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源；
▲2.终端支持部署多操作系统：兼容统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列。支持从管理端或客户端自主选择启动环境，且多个系统环境可快速切换（提供此功能界面截图证明）； 
▲3.为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理（提供此功能界面截图证明）；
4.在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面；
▲5.当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复（提供此功能界面截图证明）；
6.支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间；
7.为适配各种网络环境情况，支持通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP；
8.支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像；
▲9.支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有USB接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等（提供此功能界面截图证明）；
▲10.支持管理平台对单个或批量设备的文件下发功能，涵盖多种文件类型，包括图片、音频、视频、文档以及压缩文件。其中，图片、音频和视频类文件支持在下发至设备后自动播放，为用户提供高效、便捷的操作体验（提供此功能界面截图证明）；
▲11.为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作（提供此功能界面截图证明）；
12.为解决国产系统下的软件使用体验需要支持在海光、兆芯、飞腾、龙芯等国产硬件和KOS、UOS等国产系统下兼容Windows软件的运行使用。产品需完全模拟用户windows电脑原有的操作习惯及场景，支持像windows电脑一样，应用程序的多开切换，进入客户端双击应用图标即可打开程序。系统任务栏操作、消息托盘显示系统剪贴板调用、桌面快捷方式打开、文件启动程序关联等操作（提供此功能界面截图证明）；
13.内置人工智能通识课模块支持多媒体拓展资源聚合：集成全球顶尖 AI 教育视频资源及实时更新的行业资讯与应用案例。为教师提供课堂导入素材及学生课后探究资源，解决教学内容滞后性问题；
14.内置人工智能通识课模块支持轻量化 AI 能力体验平台：内置文生文、文生图等主流 AI 模型的 Web 端交互入口，支持教师在无代码环境下进行现场演示。
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	多媒体教学软件
	1.教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可；
2.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释、添加批注等等；
3.视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，兼容常见的媒体音视频格式，：Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频；
4.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置；
5.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生；
6.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象；
7.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学；
8.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度；
▲9.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等（提供此功能界面截图证明）；
10.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放（提供此功能界面截图证明）；
11.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习；
▲12.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件（提供此功能界面截图证明）；
▲13.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必须经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小（提供此功能界面截图证明）；
14.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕；
15.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学；
16.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比；
17.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型；
18.上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器（提供此功能界面截图证明）；
19.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具（提供此功能界面截图证明）；
20.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片；
21.分组管理：教师可以新建、删除、重命名分组、添加和删除分组中的成员、设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组；
22.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡是否激活锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律；
23.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制；
24.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题；
25.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息；
26.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码、是否启用进程保护、断线锁屏、热键退出等（提供此功能界面截图证明）。
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	投影机
	1.3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸；
2.标准亮度≥4500流明；标准分辨率1024*768（XGA）；
3.灯泡功率≥240W；整机功率≤320W，最低待机功耗≤0.5W；内置扬声器≥10W；
4.镜头≥1.6倍变焦；投射比1.18-1.9:1；照度均匀性≥85%；
5.接口不少于HDMI*2，电脑输入*1，电脑输入/输出*1（输入输出可切换），RJ45*1，RS-232C*1，视频输入*1，音频输入*3，音频输出*1，USB-A*1，USB-B*1；
▲6.自动强光感应功能，采用风琴褶皱式结构防尘过滤网，机器面板、接口、遥控器采用全中文标识（提供产品所投产品机器面板、接口、遥控器实物照片）；
7.≥垂直±35°、水平±35°梯形校正；四角校正功能，曲面校正功能；
8.自带投影机监控软件，用户一台电脑最多可同时操控不少于2000台投影机；
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	电动幕布
	电动玻珠幕布，尺寸：120寸。
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	多媒体智能终端
	1. 整机要求采用≥1.5U高度，方便在机箱内安装部署；
2.高清接口：HDMI输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@30Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；
▲3.千兆自适应网口≥8个，同时为满足接口设备供电需求，其中4个网口需支持PoE+供电（提供所投产品实物接口照片）；
4.USB接口≥6个，其中输入≥2个，输出≥4个。支持电脑和笔记本设备的触控回传（提供所投产品实物接口照片）；
▲5.RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个，支持对投影机、读卡器、功放等设备的控制（提供所投产品实物接口照片）；
▲6.提供≥5个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中3个为通用电源，2个为幕布专用电源。为保障设备安全，每个PDU电源均配备独立保险丝。具备延时断电功能，保证投影机、计算机等设备系统正常关机后才能切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害（提供所投产品实物接口照片）；
7.设备具备自我检测功能，可实时分析内部各系统模块是否正常，若发现异常情况，支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落。并可将信息快速发送给远程管理平台；
8.支持刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关。                                                                                                                                                       
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	交互控制面板
	1.采用电容触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，防眩光处理；
2.处理器不低于4核，主频≥1.8GHz，内存≥4G，内部存储≥32G；
3.支持集中控制室内所有接入设备，包括显示系统设备。灯光控制设备、电源控制设备、电器设备等控制；
4.支持人脸识别、刷卡、插卡、二维码扫码等多种身份鉴别方式；
5.场景设置功能：默认提供上课、下课场景，场景指令可按需求灵活设置；
6.具备BLE Mesh自组网技术，支持与BLE Mesh物联节点直接组网通讯和控制。
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	数字无线系统主机
	▲1.兼容算法：AFC、ANS、AEC、AGC、ARR；具体音频相关技术指标要求：自动反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥17dB；自动噪声抑制（ANS）：平稳噪声抑制幅度：≥25dB；自动回声消除（AEC）：回声消除幅度≥90dB；自动增益控制（AGC）：远程互动教学时，自动增益控制音量提升幅度：≥15dB；混响抑制（ARR）：混响抑制≤18dB（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）；
2.支持AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声；
▲3.支持声幕墙技术，能有效定位声源，可屏蔽学生区域，任何声音都不会扩出来，保证纯净的扩声效果；支持语音分离功能，可将教师声音与学生声音分别路由至不同输出接口（一路输出教师声音，另一路输出学生或其他人员声音）（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）；
4. 扩声角度范围：老师麦扩声角度可覆盖 160°-180°范围的区域，在该区域内音量波动5db；远程教学时送给远端的拾音范围：学生麦和老师麦都是全向（即360°）拾音；
5.机架式设备，高度1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，功率放大器的最大输出功率2*150W；
6.通过一只阵列麦实现本地扩声和远程互动，AEC和AFC功能不相互受影响，本地扩音的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象；
7.支持无线麦接入，在检测到无线麦接入时，优选无线麦扩声； 
8.除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入（如接大屏或老师PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声；
9.增益调节范围 :-54dB～10dB；失真（THD+N）： 0.1%；信噪比（S/N）： 85dB；最大输入电平：4dBu；最大输出电平：10dBu；音频信号处理延迟15ms；
10.输入支持五路及以上输入硬件接口：2路WLAN口本地麦克风输入，1路幻象供电麦克风或者无线麦克风输入，1路外部音源输入，1路远端输入；
11.输出支持两路及以上输出硬件接口：1路本地输出，1路远端输出；
▲12.支持通过网络或485接口对设备进行软控制；并配套B/S架构的主机软件支持对处理主机进行调节拾音，进行回声抑制和混响抑制，支持反馈抑制和混响抑制优化本地扩声。能够通过软件来调节线上的拾音大小（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）。                                                                                                                                                                                                                   
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	数字接收器
	▲1.采用锁扣式智能保管，话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外对频动作，拿起话筒无需任何操作和等待即可使用（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）；
2.无线充电，智能充电管理，电池充满自动停止充电，以保护电池，延长使用寿命；长时间亏电，自动恢复充满电池，长时间未使用电池也能保持饱满状态；
3.采用TFT高清圆形彩屏，可对各种工作状态进行动态显示；
4.采用全触摸感应按键，分离式接口盒设计，桌面部分没有任何外露接插头，防止误插拔和接插头意外脱落；
5.极简接口设计，前端处理器只有一个隐藏式RJ45接口，接口不外露，只有一根网线连接，分离式底座设计，RJ45接口设计在底座下，可固定桌面安装。
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	线阵列音柱
	1.额定功率 ≥30W；
2.灵敏度 ≥91dB ；物抗 8Ω ；最大声压级 ≥92dB；
3.频率响应 90Hz-16000KHz 。
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	数字无线麦克风
	▲1.具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用；（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）
▲2.具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能；具备2.4G、IR红外两种自动对频方式；具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预；要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作；具备专业级话筒音质，48K,16bit，30~20KHz宽频响，无法感知延时（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）；
3.具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道；
4.支持无线充电，放下充电，拿起讲话；
5.内置锂电≥1200mA；全智能充电管理，具备无线充电功能，零电池维护；连续工作时间≥8小时；
6.集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机；在使用状态下，可以同时进行充电；关机状态下，充电完成屏幕自动熄灭；
7.支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒；
8.集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身；
9.具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数；具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用；具备Type C 充电和数据接口。
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	接入交换机
	1.交换容量598Gbps5.98Tbps，包转发率148Mpps-222Mpps，整机功耗MAX:23W；
2.端口类型24个10/100/1000TX Base-T电口，4个110GE SFP+光口；
3.支持端口防雷6KV，环境温度：-5℃～50℃ ；
4.支持静态MAC配置；
5.支持端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段；
6.支持ERPS环网协议；
7.所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理。
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	机柜
	18U标准机柜，含托盘
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	陶瓷防静电地板
	1.面层采用10mm厚玻化瓷砖贴面；耐磨转数≥3000 转；
2.上层钢板采用冷硬钢板，下层钢板采用深冲拉伸板；底部中间特有双十字加强筋，半球深度达到21mm以上，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度；
▲3.集中荷载：≥1960N（挠度≤2mm、残余变形≤0.25mm），极限荷载：≥5880N，均布载荷：≥9720N/m2（挠度≤2mm），表面平面度：≤0.6mm；邻边垂直度：≤0.3mm，板厚公差：≤0.3mm（提供第三方检测机构出具的有效检测报告）。
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	电工电子实训装置
	整体功能要求：
采用台式结构，挂箱式实验单元，各实验挂箱可固定和拆卸，每个挂箱采用乳白色面板；标配上下两个拉手，方便挂箱拆装； 
模块均设置有在线控制功能，借助数智化实训管理平台，进行实验电路搭建、实验数据采集、实验过程跟踪，实验报告智能填写，并客观形成学情分析结果；
1.电源模块：
输入电源：交流220V，50Hz，满足漏电保护要求，具有过载、过流、缺相、漏电保护措施，漏电保护动作电流≤30mA；工作环境：温度-10℃-+40℃，相对湿度<85%（25℃）。输出电源：DC±12V，+5V，AC 6V，12V；
2.智能控制单元：
  1）嵌入式控制器：CPU≥6核12线程，主频≥2.9Ghz，睿频≥4.3Ghz，8G内存，256G固态硬盘，17英寸及以上LED显示器；
  2）每个项目配套完整的数字化教学资源包，包括但不限于实验目的、实验原理、操作步骤、预习测试题、教学视频等，支持学生课前预习、课中操作、课后复习；
3.实训模块：
  1）电工技术实训模块：支持对电路的连线诊断检测。支持直流电路与交流电路项目实训，所用测试仪器可选内嵌虚拟仪器或外置实物仪器。能完成基尔霍夫定律、叠加定理验证、戴维南定理实验、一阶二阶电路暂态响应、正弦交流电电压、功率测量、功率因数提高等实训内容；
  2）电子技术实训模块：
支持共射极单管放大器、多级负反馈放大器，运算放大电路线性、非线性应用，直流稳压电源，555定时器及报警电路应用实训项目。10位逻辑电平和六位数码管显示，完成芯片映射和数字电路虚拟仿真实验；
4.综合仪器：
  1）功率测量：测量范围0-500V、0-3A，仪表支持RS485通信接口；
  2）信号源：输出波形：正弦、三角、脉冲、方波等信号；输出频率：3Hz-1MHz连续可调，幅值调节范围：0-10Vpp；支持RS485通信接口远程控制；
  3）可调电流源：一路电流源，输出电流0-20mA连续可调，可开路保护和自动恢复功能；
  4）单路连续可调电压源：输出电压可调且≥24V，输出电流不小于200mA，输出均有短路保护和自动恢复功能，支持远程控制；
  5）万用表：仪表带有USB通讯装置可进行上位机软件传输及保存数据，四位半数显，可测量交直流电流（300uA-300mA—10A）、电压（300mV-300V—700V），电阻（300Ω-30MΩ），电容等；
5.双通道示波器
  1）带宽：≥100MHz；通道：2路模拟通道；实时取样率：1GSa/s ；
  2）可显示的检测值包括：频率、周期、上升下降时间、正负占空比、正负脉宽、最大最小电压、峰峰值、顶部值、底部值、中间值、有效值、周期有效值、幅度值、平均值；
  3）时基精度：±50ppm，输入灵敏度 2mV-10V； 
  4）显示类型7英寸TFT LCD WVGA(嵌入式）；
  5）标准接口：USB-Host、USB-Device，可读取波形、检测值等数据；数据上传至系统中进行实验报告智能批改；
6.电工电子实训操作台：
  电工电子智慧实践创新操作台集成电源转换器，单相220伏3孔不少于5个，单相220伏2孔不少于3个，独立空气开关总控；操作台每套含两工位，整体结构尺寸1600mm×800mm×750mm（尺寸可定制），框架材质要求钢木结构（钢材厚度≥1.0mm），防火、防水、耐磨防静电三聚氰胺桌面（板厚度≥20mm）；单套配套合适钢木结构凳子2个，尺寸：长340mm*宽240mm*高420mm（尺寸可定制），凳面25mm三聚氰胺板。
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附表1 台式计算机技术参数

	重要
程度
	序号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求
	证明材
料要求

	★
	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥8GB
	/

	★
	3
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	DDR4
	/

	★
	4
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	/

	★
	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	★
	6
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	/

	★
	7
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持PCIe插槽数量不少于2个
	/

	　
	8
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	/
	/

	★
	9
	产品规格
	*主板规格
	*主板其他内置接口
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态
	/

	★
	10
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB
	/

	★
	11
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB
	/

	★
	12
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个
	/

	★
	13
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	≥512GB
	/

	　
	14
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘数量
	/
	/

	　
	15
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘总容量
	/
	/

	　
	16
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘转速
	/
	/

	　
	17
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	/
	/

	　
	18
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘形态
	/
	/

	　
	19
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	/
	/

	★
	20
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储形态
	PCIe NVMe M.2 存储
	/

	　
	21
	产品规格
	*存储设备规格
	存储设备扩展盘位
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参数要求
	固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
	/

	★
	23
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集成显卡
	/

	　
	24
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存类型
	/
	/

	　
	25
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存位宽
	/
	/

	　
	26
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存容量
	/
	/

	　
	27
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡接口协议
	/
	/

	★
	28
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%
	/

	★
	29
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	≥1920x1080
	/

	　
	30
	产品规格
	*显示设备
规格
	显示屏像素密度
	/
	/

	　
	31
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	/
	/

	★
	32
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	≥23英寸
	/

	★
	33
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	16:9
	/

	★
	34
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示器外观颜色
	黑色
	/

	★
	35
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	★
	36
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	★
	37
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	/

	　
	38
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	/
	/

	　
	39
	产品规格
	*外设规格
	扬声器数量
	/
	/

	★
	40
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	≥1个
	/

	★
	41
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	≥1个
	/

	　
	42
	产品规格
	*外设规格
	摄像头数量
	/
	/

	　
	43
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	/
	/

	★
	44
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	104键
	/

	　
	45
	产品规格
	*外设规格
	摄像头像素
	/
	/

	　
	46
	产品规格
	*外设规格
	摄像头分辨率
	/
	/

	　
	47
	产品规格
	*外设规格
	扬声器功率
	/
	/

	　
	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	/
	/

	　
	49
	产品规格
	*外设规格
	扬声器总谐波失真
	/
	/

	　
	50
	产品规格
	*外设规格
	扬声器最大声压级
	/
	/

	★
	51
	产品规格
	*外设规格
	*键盘连接方式
	有线
	/

	★
	52
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	2.3mm~4.0mm
	/

	★
	53
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N
	/

	★
	54
	产品规格
	*外设规格
	*有线键盘连接线
	≥1.5米
	/

	★
	55
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	黑色
	/

	　
	56
	产品规格
	*外设规格
	键盘其他要求
	/
	/

	★
	57
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	有线
	/

	★
	58
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米
	/

	★
	59
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	/

	★
	60
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标颜色
	黑色
	/

	★
	61
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	　
	62
	产品规格
	*外设规格
	内置光驱
	/
	/

	★
	63
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1
	/

	　
	64
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	/
	/

	　
	65
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	/
	/

	★
	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	机箱应提供不少于8个USB接口（其中USB3.0接口≥4个）
	/

	　
	67
	产品规格
	*外部接口规格
	USB 母座接口要求
	/
	/

	★
	68
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	≥3
	/

	★
	69
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	≥2
	/

	　
	70
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	/
	/

	★
	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	/

	★
	72
	产品规格
	*整机基础规格
	*状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	/

	★
	73
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定
	/

	★
	74
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	/

	★
	75
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel
	/

	★
	76
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	★
	77
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上
	/

	★
	78
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身材质
	金属
	/

	★
	79
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	黑色
	/

	★
	80
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L
	/

	★
	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	≥10
	/

	★
	82
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	≥2.5GHz，睿频≥4.6GHz
	/

	★
	83
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	≥20MB
	/

	★
	84
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	≥3200MT/s
	/

	★
	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥3200MT/s
	/

	★
	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥1920x1080
	/

	★
	87
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	≥350MHz
	/

	★
	88
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	≥1000MT/s
	/

	★
	89
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	/

	★
	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥75Hz
	/

	★
	91
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	≥8位
	/

	★
	92
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	≥99%sRGB
	/

	★
	93
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	△E≤4
	/

	★
	94
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	≤8ms
	/

	★
	95
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	≥250尼特
	/

	★
	96
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	≥70%
	/

	★
	97
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	≥500：1
	/

	★
	98
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	/

	★
	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	/

	　
	100
	性能要求
	*网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	/
	/

	　
	101
	性能要求
	*网络设备性能
	无线网卡频宽
	/
	/

	★
	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
(板载内存不涉及)
	≥2个
	/

	　
	103
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板
载存储不涉及)
	/
	/

	★
	104
	功能要求
	*主板功能
	*主板 USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	/

	★
	105
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	/

	★
	106
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	★
	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	　
	108
	功能要求
	*显卡功能
	独立显卡数量
	/
	/

	★
	109
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	★
	110
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	/

	★
	111
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	/

	　
	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	/
	/

	　
	113
	功能要求
	外设功能
	传声器降噪
	/
	/

	　
	114
	功能要求
	外设功能
	键盘背光
	/
	/

	　
	115
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	/
	/

	★
	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	PCIe固态存储
	/

	　
	117
	功能要求
	*存储功能
	内置控制器固态存储加密
	/
	/

	★
	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	　
	119
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡频段
	/
	/

	　
	120
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	/
	/

	★
	121
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	　
	122
	功能要求
	*网络设备功能
	蓝牙协议
	/
	/

	★
	123
	功能要求
	*网络设备功能
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45接口
	/

	　
	124
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡标准
	/
	/

	★
	125
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	★
	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	/

	★
	127
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口
	/

	★
	128
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	　
	129
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	/
	/

	　
	130
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	/
	/

	★
	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	/

	★
	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定
	/

	★
	133
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	★
	134
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	/

	★
	135
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动
升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	★
	136
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	★
	137
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	★
	138
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	★
	139
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	★
	140
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	★
	141
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	　
	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	/
	/

	　
	143
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	/
	/

	　
	144
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	/
	/

	　
	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等A I加速模块
	/
	/

	　
	146
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	/
	/

	　
	147
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	/
	/

	★
	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	/

	　
	149
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*机械硬盘寿命
	/
	/

	★
	150
	可靠性要
求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求
	/

	★
	151
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000万次
	/

	★
	152
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	≥500万次
	/

	★
	153
	可靠
性要
求
	*外设可靠性
	*键盘鼠
标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	/

	★
	154
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	≥4万小时
	/

	★
	155
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定
	/

	★
	156
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	157
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	158
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	159
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	160
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	161
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	/

	★
	162
	兼容要求
	*兼容
要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	★
	163
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	164
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	★
	165
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	★
	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	/

	★
	168
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	169
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期
	/

	★
	170
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	★
	171
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	172
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	★
	173
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与
扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	★
	174
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年
	/

	★
	175
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	/

	★
	176
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用
指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	★
	177
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	★
	178
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下
载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	　
	179
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	/
	/

	★
	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	★
	181
	供应保障
要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	★
	182
	供应保障
要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	　
	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	/
	/

	★
	184
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	/

	　
	185
	安全要求
	*关键部件安全要求
	USB 端口管控
	/
	/

	　
	186
	安全要求
	*关键部件安全要求
	安全物理锁
	/
	/

	★
	187
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	★
	188
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	★
	189
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*限用物质的限量
要求
	符合GB/T26572中规定
	/



附表2 教师机技术参数

	重要
程度
	序号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求
	证明材
料要求

	★
	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥32GB
	/

	★
	3
	产品规格
	*内存规格
	*内存类型
	DDR4及以上内存类型
	/

	★
	4
	产品规格
	*内存规格
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	/

	★
	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	★
	6
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	/

	★
	7
	产品规格
	*主板规格
	主板内置PCIe 插槽数量
	支持PCIe插槽数量不少于2个
	/

	
	8
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	/
	/

	★
	9
	产品规格
	*主板规格
	*主板其他内置接口
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态
	/

	★
	10
	产品规格
	*主板规格
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB
	/

	★
	11
	产品规格
	*主板规格
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB
	/

	★
	12
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个
	/

	★
	13
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储容量
	≥512GB
	/

	★
	14
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘数量
	≥1个
	/

	★
	15
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘总容量
	≥1TB
	/

	★
	16
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘转速
	≥5400rpm
	/

	
	17
	产品规格
	*存储设备规格
	机械硬盘接口协议
	/
	/

	★
	18
	产品规格
	*存储设备规格
	*机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等
	/

	
	19
	产品规格
	*存储设备规格
	固态存储接口协议
	/
	/

	★
	20
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态存储形态
	PCIe M.2存储
	/

	
	21
	产品规格
	*存储设备规格
	存储设备扩展盘位
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	*存储设备规格
	*存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定
	/

	★
	23
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	独立显卡
	/

	★
	24
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存类型
	GDDR7
	/

	★
	25
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存位宽
	显存位宽≥128位
	/

	★
	26
	产品规格
	*显卡规格
	*独立显卡显存容量
	显存容量8GB
	/

	★
	27
	产品规格
	*显卡规格
	独立显卡接口协议
	≥PCIe 5.0协议版本
	/

	★
	28
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%
	/

	★
	29
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏分辨率
	≥1920x1080
	/

	★
	30
	产品规格
	*显示设备
规格
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸
	/

	★
	31
	产品规格
	*显示设备规格
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	/

	★
	32
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏尺寸
	≥23英寸
	/

	★
	33
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏幕比例
	16:9
	/

	★
	34
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示器外观颜色
	黑色
	/

	★
	35
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	/

	★
	36
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	/

	★
	37
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	/

	
	38
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	/
	/

	
	39
	产品规格
	*外设规格
	扬声器数量
	/
	/

	★
	40
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标数量
	≥1个
	/

	★
	41
	产品规格
	*外设规格
	*键盘数量
	≥1个
	/

	
	42
	产品规格
	*外设规格
	摄像头数量
	/
	/

	
	43
	产品规格
	*外设规格
	光驱数量
	/
	/

	★
	44
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键数目
	104键
	/

	
	45
	产品规格
	*外设规格
	摄像头像素
	/
	/

	
	46
	产品规格
	*外设规格
	摄像头分辨率
	/
	/

	
	47
	产品规格
	*外设规格
	扬声器功率
	/
	/

	
	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	/
	/

	
	49
	产品规格
	*外设规格
	扬声器总谐波失真
	/
	/

	
	50
	产品规格
	*外设规格
	扬声器最大声压级
	/
	/

	★
	51
	产品规格
	*外设规格
	*键盘连接方式
	有线
	/

	★
	52
	产品规格
	*外设规格
	*键盘键程
	2.3mm~4.0mm
	/

	★
	53
	产品规格
	*外设规格
	*键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N
	/

	★
	54
	产品规格
	*外设规格
	*有线键盘连接线
	≥1.5米
	/

	★
	55
	产品规格
	*外设规格
	*键盘颜色
	黑色
	/

	
	56
	产品规格
	*外设规格
	键盘其他要求
	/
	/

	★
	57
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标连接方式
	有线
	/

	★
	58
	产品规格
	*外设规格
	*有线鼠标连接线
	≥1.5米
	/

	★
	59
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	/

	★
	60
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标颜色
	黑色
	/

	★
	61
	产品规格
	*外设规格
	*鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	
	62
	产品规格
	*外设规格
	内置光驱
	/
	/

	★
	63
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	≥1
	/

	
	64
	产品规格
	*网络设备规格
	无线网卡及天线数量
	/
	/

	
	65
	产品规格
	*网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	/
	/

	★
	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	整机提供不少于9个USB接口(其中包含1个USB 3.2 Type-C接口)
	/

	
	67
	产品规格
	*外部接口规格
	USB 母座接口要求
	/
	/

	★
	68
	产品规格
	*外部接口规格
	*视频接口数量
	≥2
	/

	★
	69
	产品规格
	*外部接口规格
	*音频接口数量
	≥5
	/

	
	70
	产品规格
	*外部接口规格
	存储卡接口数量
	/
	/

	★
	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	/

	★
	72
	产品规格
	*整机基础规格
	*状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	/

	★
	73
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定
	/

	★
	74
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	/

	★
	75
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel
	/

	★
	76
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	★
	77
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上
	/

	★
	78
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身材质
	金属
	/

	★
	79
	产品规格
	*整机基础规格
	*机身颜色
	黑色
	/

	★
	80
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L
	/

	★
	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	≥20
	/

	★
	82
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	≥2.1GHz
	/

	★
	83
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 末级缓存容量
	≥33MB
	/

	★
	84
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 支持的内存最高速率
	≥3200MT/s
	/

	★
	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	≥2666MT/s
	/

	★
	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	≥3840x2160
	/

	★
	87
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡显示芯片核心频率
	≥2280MHz
	/

	★
	88
	性能要求
	*显卡性能
	*显存等效频率
	≥28Gbps
	/

	★
	89
	性能要求
	*显卡性能
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	/

	★
	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	≥100Hz
	/

	★
	91
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏位深
	≥8位
	/

	★
	92
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色域
	≥99%sRGB
	/

	★
	93
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏色准
	△E≤4
	/

	★
	94
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏响应时间
	≤8ms
	/

	★
	95
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度
	≥250尼特
	/

	★
	96
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏亮度一致性
	≥70%
	/

	★
	97
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏对比度
	≥3000：1
	/

	★
	98
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	/

	★
	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	/

	
	100
	性能要求
	*网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	/
	/

	
	101
	性能要求
	*网络设备性能
	无线网卡频宽
	/
	/

	★
	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
(板载内存不涉及)
	≥2个
	/

	
	103
	功能要求
	*主板功能
	存储扩展接口(板
载存储不涉及)
	/
	/

	★
	104
	功能要求
	*主板功能
	*主板 USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	/

	★
	105
	功能要求
	*主板功能
	*主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	/

	★
	106
	功能要求
	*主板功能
	*I/O 接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	★
	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	★
	108
	功能要求
	*显卡功能
	独立显卡数量
	≥1
	/

	★
	109
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	★
	110
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	/

	★
	111
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节
	/

	
	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	/
	/

	
	113
	功能要求
	外设功能
	传声器降噪
	/
	/

	
	114
	功能要求
	外设功能
	键盘背光
	/
	/

	
	115
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	/
	/

	★
	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	通过PCIe 固态存储部件提供存储功能
	/

	
	117
	功能要求
	*存储功能
	内置控制器固态存储加密
	/
	/

	★
	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	
	119
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡频段
	/
	/

	
	120
	功能要求
	*网络设备功能
	物理开关
	/
	/

	★
	121
	功能要求
	*网络设备功能
	*数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	
	122
	功能要求
	*网络设备功能
	蓝牙协议
	/
	/

	★
	123
	功能要求
	*网络设备功能
	*有线网卡接口类型
	支持RJ45接口
	/

	
	124
	功能要求
	*网络设备功能
	无线网卡标准
	/
	/

	★
	125
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	★
	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	/

	★
	127
	功能要求
	*外部接口功能
	*视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口
	/

	★
	128
	功能要求
	*外部接口功能
	*HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	
	129
	功能要求
	*外部接口功能
	其他接口
	/
	/

	
	130
	功能要求
	*外部接口功能
	存储卡接口类型
	/
	/

	★
	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	≥500W电源，电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，有可拆线的插头和连接器
	/

	★
	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定
	/

	★
	133
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	/

	★
	134
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	/

	★
	135
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*操作系统及驱动
升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	/

	★
	136
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	★
	137
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	★
	138
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	★
	139
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	★
	140
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	★
	141
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	
	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	/
	/

	
	143
	功能要求
	生物识别功能
	人脸识别
	/
	/

	
	144
	功能要求
	生物识别功能
	静脉识别
	/
	/

	
	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等A I加速模块
	/
	/

	
	146
	功能要求
	硬件加速功能
	视频编解码加速模块
	/
	/

	
	147
	功能要求
	硬件加速功能
	影像处理加速模块
	/
	/

	★
	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	/

	★
	149
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	/

	★
	150
	可靠性要
求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求
	/

	★
	151
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	≥1000万次
	/

	★
	152
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*鼠标按键寿命
	≥500万次
	/

	★
	153
	可靠
性要
求
	*外设可靠性
	*键盘鼠
标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	/

	★
	154
	可靠性要
求
	*外设可靠性
	*风扇寿命
	≥4万小时
	/

	★
	155
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定
	/

	★
	156
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	157
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	158
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	159
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	160
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*环境条件要求的
运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	/

	★
	161
	可靠性要
求
	*整机可靠性要求
	*MTBF 测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	/

	★
	162
	兼容要求
	*兼容
要求
	*常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	★
	163
	兼容要求
	*兼容要求
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	164
	兼容要求
	*兼容要求
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	★
	165
	兼容要求
	*兼容要求
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	★
	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	/

	★
	168
	服务要求
	*服务要求
	*服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	169
	服务要求
	*服务要求
	*服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b)产品停止服务时间应提前1年告知；
c)应明确产品发布日期
	/

	★
	170
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	/

	★
	171
	服务要求
	*服务要求
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	172
	服务要求
	*服务要求
	*典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	★
	173
	服务要求
	*服务要求
	*厂家升级软件与
扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	★
	174
	服务要求
	*服务要求
	*整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年
	/

	★
	175
	服务要求
	*服务要求
	*合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	/

	★
	176
	服务要求
	*服务要求
	*开箱组装/使用
指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	★
	177
	服务要求
	*服务要求
	*驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	★
	178
	服务要求
	*服务要求
	*兼容适配软件下
载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	
	179
	服务要求
	*服务要求
	跨架构平台应用兼容
	/
	/

	★
	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	/

	★
	181
	供应保障
要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	★
	182
	供应保障
要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	
	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	/
	/

	★
	184
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	/

	
	185
	安全要求
	*关键部件安全要求
	USB 端口管控
	/
	/

	
	186
	安全要求
	*关键部件安全要求
	安全物理锁
	/
	/

	★
	187
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	★
	188
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	★
	189
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*限用物质的限量
要求
	符合GB/T26572中规定
	/



附表3 管理服务器技术参数
	重要程度
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	证明材料要求

	★
	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	/

	★
	2
	产品规格
	*主板规格
	*主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	/

	★
	3
	产品规格
	*主板规格
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于10个
	/

	★
	4
	产品规格
	*主板规格
	*主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种
	/

	★
	5
	产品规格
	*主板规格
	*PCIe 插槽接口
	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容
	/

	★
	6
	产品规格
	*主板规格
	*主板 PCIe插槽数量及规格
	高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于6个
	/

	　
	7
	产品规格
	*主板规格
	特殊孔位及接口
	/
	/

	　
	8
	产品规格
	*主板规格
	板载网络接口
	/
	/

	　
	9
	产品规格
	*主板规格
	主板 OCP 插槽数量
	/
	/

	★
	10
	产品规格
	*内存规格
	*内存数量
	≥4
	/

	★
	11
	产品规格
	*内存规格
	*内存规格
	≥DDR4
	/

	★
	12
	产品规格
	*内存规格
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	/

	
	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	/
	/

	★
	14
	产品规格
	*存储规格
	*硬磁盘实配容量
	配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB
	/

	　
	15
	产品规格
	*存储规格
	硬盘接口类型
	/
	/

	★
	16
	产品规格
	*存储规格
	*硬盘实配数量
	配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块
	/

	★
	17
	产品规格
	*存储规格
	*硬盘插槽数量及规格
	a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；
b)机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为 44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。
c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块
	/

	　
	18
	产品规格
	*存储规格
	硬盘其他参数要求
	/
	/

	★
	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	≥8，支持RAID 0、RAID 1
	/

	　
	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡)
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	/
	/

	　
	21
	产品规格
	HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡)
	HBA 卡端口数量
	/
	/

	★
	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	配备网口数量不少于 2个，且网口速率不少于 1GE
	/

	　
	23
	产品规格
	*网络规格
	存储型服务器网口速率和数量
	/
	/

	　
	24
	产品规格
	*网络规格
	独立网卡网口数量
	/
	/

	　
	25
	产品规格
	*网络规格
	独立网卡接口类型
	/
	/

	　
	26
	产品规格
	*网络规格
	板载网卡接口类型
	/
	/

	★
	27
	产品规格
	*网络规格
	*显示接口
	≥1个VGA接口
	/

	★
	28
	产品规格
	*网络规格
	*USB 接口
	≥2个USB 3.0接口
	/

	　
	29
	产品规格
	*网络规格
	特殊接口及孔位
	/
	/

	
	30
	
	*网络规格
	其他接口
	/
	/

	★
	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置
	/

	★
	32
	产品规格
	*电源规格
	*电源模块数量
	≥2
	/

	★
	33
	产品规格
	*电源规格
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	/

	　
	34
	产品规格
	*电源规格
	电源指示灯
	/
	/

	★
	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；
g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	/

	★
	36
	产品规格
	*整机规格
	*尺寸（高×宽×深）
	2U机架式高密度服务器，含导轨
	/

	　
	37
	产品规格
	*整机规格
	服务器导轨
	/
	/

	
	38
	产品规格
	*整机规格
	CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	/
	/

	★
	39
	产品规格
	*整机规格
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa
	/

	　
	40
	产品规格
	*整机规格
	特殊机型环境适应性
	/
	/

	★
	41
	产品规格
	*整机规格
	*机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定
	/

	★
	42
	产品规格
	*整机规格
	*噪声
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB
	/

	　
	43
	产品规格
	A I计算单元规格
	A I计算单元
	/
	/

	　
	44
	产品规格
	A I 计算单元规格
	一键式迁移
	/
	/

	★
	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	宽≥800mm×深≥800mm×高≥600mm
	/

	　
	46
	产品规格
	机柜规格
	机柜管理板
	/
	/

	　
	47
	产品规格
	机柜规格
	机柜电源规格
	/
	/

	★
	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口
	/

	　
	49
	功能要求
	*主板功能
	主板防烧板设计
	/
	/

	　
	50
	功能要求
	*主板功能
	扩展功能
	/
	/

	★
	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	/

	★
	52
	功能要求
	*CPU功能
	*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	/

	★
	53
	功能要求
	*CPU功能
	*密码算法   实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	/

	　
	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	/
	/

	　
	55
	功能要求
	存储功能
	SATA SSDNAND 健康状态上报
	/
	/

	　
	56
	功能要求
	存储功能
	SATA SSD单 die 故障隔离
	/
	/

	　
	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	/
	/

	　
	58
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID 卡BBU 单元
	/
	/

	　
	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	/
	/

	★
	60
	功能要求
	*电源功能
	*电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	/

	★
	61
	功能要求
	*电源功能
	*电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	/

	★
	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	/

	　
	63
	功能要求
	*整机功能
	其他功能
	/
	/

	★
	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC 固件基础功能
	1) 支持 DHCP 设置网络功能；
2)支持静态 IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能
	/

	　
	65
	功能要求
	*管理系统功能
	BMC 固件增强功能
	/
	/

	★
	66
	功能要求
	*管理系统功能
	*BIOS 固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	/

	★
	67
	功能要求
	*管理系统功能
	*远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	/

	★
	68
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	/

	　
	69
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的备份还原
	/
	/

	★
	70
	功能要求
	*操作系统及驱动功能
	*操作系统功能
	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	/

	★
	71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	符合 GB 18030 的有关规定
	/

	　
	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	/
	/

	　
	73
	功能要求
	机柜功能
	机柜通信方式
	/
	/

	　
	74
	功能要求
	机柜功能
	多集群作业管理
	/
	/

	　
	75
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求3
	/
	/

	★
	76
	安全要求
	*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	/

	　
	77
	安全要求
	*固件安全要求
	内存故障智能预测和自愈修复
	/
	/

	　
	78
	安全要求
	*固件安全要求
	硬盘故障智能预测
	/
	/

	　
	79
	安全要求
	*固件安全要求
	PCIe 链路故障智能诊断
	/
	/

	　
	80
	安全要求
	*固件安全要求
	内存故障隔离
	/
	/

	　
	81
	安全要求
	*固件安全要求
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	/
	/

	　
	82
	安全要求
	*固件安全要求
	异常下电关键数据保护
	/
	/

	　
	83
	安全要求
	*固件安全要求
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	/
	/

	　
	84
	安全要求
	*固件安全要求
	CPU 核重启隔离
	/
	/

	　
	85
	安全要求
	*固件安全要求
	内存地址隔离
	/
	/

	　
	86
	安全要求
	*固件安全要求
	内存存储阵列替换
	/
	/

	　
	87
	安全要求
	*固件安全要求
	安全启动
	/
	/

	　
	88
	安全要求
	*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	/
	/

	★
	89
	安全要求
	*系统安全要求
	*弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	/

	★
	90
	安全要求
	*系统安全要求
	*白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
	/

	　
	91
	安全要求
	*系统安全要求
	双因素鉴别
	/
	/

	★
	92
	安全要求
	*系统安全要求
	*二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	/

	　
	93
	安全要求
	*系统安全要求
	匿名化用户告警接收邮箱
	/
	/

	★
	94
	安全要求
	*系统安全要求
	*密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	/

	★
	95
	安全要求
	*系统安全要求
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
	/

	★
	96
	安全要求
	*信息安全要求
	*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	/

	　
	97
	安全要求
	*信息安全要求
	漏洞管理
	/
	/

	　
	98
	安全要求
	*信息安全要求
	网络关键设备服务器要求
	/
	/

	　
	99
	安全要求
	*信息安全要求
	增强要求
	/
	/

	★
	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定
	/

	★
	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求
	/

	★
	102
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	≥2.1GHz，2颗
	/

	★
	103
	性能要求
	*CPU性能
	*单CPU 核数
	≥12
	/

	★
	104
	性能要求
	*CPU性能
	*单 CPU 末级缓存容量
	≥19MB
	/

	★
	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥16GB
	/

	★
	106
	性能要求
	*内存性能
	*内存速率
	≥2666MT/s
	/

	　
	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	/
	/

	　
	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	/
	/

	　
	109
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA 卡速率
	/
	/

	　
	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	/
	/

	　
	111
	性能要求
	网络性能
	板载网卡速率
	/
	/

	★
	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定
	/

	★
	113
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	/

	★
	114
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	/

	　
	115
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	FC HBA 卡兼容性
	/
	/

	　
	116
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	RAID 卡兼容性
	/
	/

	★
	117
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	/

	★
	118
	兼容要求
	*部件兼容性要求
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	/

	★
	119
	兼容要求
	*外设兼容性
	*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	/

	★
	120
	兼容要求
	*软件兼容性
	*数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	★
	121
	兼容要求
	*软件兼容性
	*中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品
	/

	★
	122
	兼容要求
	*软件兼容性
	*平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台
	/

	　
	123
	兼容要求
	*软件兼容性
	虚拟化软件兼容
	/
	/

	　
	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	/
	/

	★
	125
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
	/

	★
	126
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	/

	★
	127
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	/

	★
	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★
	129
	服务要求
	*服务响应
	*服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	/

	★
	130
	服务要求
	*服务响应
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★
	131
	服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确
	/

	★
	132
	服务要求
	*服务工具要求
	*工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	/

	　
	133
	服务要求
	*服务工具要求
	辅助工具
	/
	/

	★
	134
	服务要求
	*服务工具要求
	*驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	/

	　
	135
	服务要求
	*服务工具要求
	随机附开盖工具
	/
	/

	　
	136
	服务要求
	*服务工具要求
	代码迁移工具
	/
	/

	　
	137
	服务要求
	*服务工具要求
	性能分析工具
	/
	/

	　
	138
	服务要求
	*服务工具要求
	跨架构平台应用兼容
	/
	/

	★
	139
	服务要求
	*服务工具要求
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	/

	★
	140
	服务要求
	*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	/

	　
	141
	服务要求
	*增值服务
	服务保障升级
	/
	/

	★
	142
	服务要求
	*增值服务
	*提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力
	/

	　
	143
	服务要求
	*增值服务
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	/
	/

	★
	144
	供保要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	/

	★
	145
	供保要求
	*供应链质量
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/



二、其他项目相关要求： 
1. 项目需求及技术要求中所描述的技术参数,如有与某产品的指标或参数描述相同,并非特指,仅为产品质量、档次、水平的参照。供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2.检测的标准依据国家有关规定执行。
3.所投货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。
4.除竞争性磋商文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
6.如果未在竞争性磋商文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商可给予补充说明。
7.质量保证期为5年，非人为或不抗力因素，导致产品损坏，供应商须免费上门维修（第一年只换不修）
8.售后服务及保修
在建设项目中，提供如下服务承诺：
①项目验收结束后，提供5年免费服务，提供软件的免费升级更新
②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；
③提供7×24小时响应服务；
④对所反映的任何问题在4小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保48小时之内赶到现场以求实地解决问题；
⑤保证所推荐设备之间有良好互联性及兼容性；
在保修期内，成交供应商负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。成交供应商在保修期内每一季度一次巡检。
9.合同签订后10个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在响应报价之中。
10.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。供应商所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
11.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，供应商应提供相关承诺函予以响应。
12.根据选择产品的节能环保情况，供应商应在竞争性磋商响应文件中提供节能环保产品证明文件。
13. 供应商提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。
14. 供应商根据本项目特点及采购人实际情况，在竞争性磋商响应文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。
15. 供应商针对本项目特点，应在竞争性磋商响应文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。
16. 供应商针对本项目需求提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、团队成员数、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
17.供应商还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。
三、验收方式及标准
1、验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
   验收主体： 郑州铁路职业技术学院                               
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是（检测费用约为成交价格的1.6%，验收费用由成交供应商支付）  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：            否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
2、履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
3、履约验收方式： 一次性验收         
                  分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
4、 履约验收程序： (1)到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
(2)开箱(实物及数量参数)验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单 进行核对，做好货物(设备)验收清单记录。
(3) 质量验收。按照合同条款、货物(设备) 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，成交供应商技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由成交供应商承担。验收时对照货物(设备)使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知成交供应商。
(4)正式验收。使用单位初验合格后，由学校或第三方验收机构进行正式验收，验收所产生的费用由中标人承担。                                                                 
5、履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
6、履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。                                     
7、是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
8、履约验收其他事项： 无     （产权过户登记等）          

[bookmark: _Toc9116]
第六章 磋商方法和标准
[bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2]一、磋商方法 
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查、详细评审后，按综合评审得分由高到低顺序推荐排名。如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。
[bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3]（一）初步审查
竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。依据以下标准对供应商进行审查，有一项不符合初步审查标准的，该供应商为不合格。
此处的审查包括三个部分：雷同性分析、资格性审查、实质性审查
1.雷同性分析：磋商响应文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；
2.资格性审查：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；
（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（6）信用查询记录符合竞争性磋商文件规定（采购人查询，供应商无需提供证明材料）;
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各供应商资格均不合格）；
（8）其他资格要求。
本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
□本项目专门面向小微企业采购，提供小微企业声明函。
3.实质性审查
（1）签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；
（2）磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；
（3）供货期、质保期符合竞争性磋商文件的要求；
（4）磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；
（5）总报价未超过最高限价且单价未超过最高单价限价；
（6）采购标的是否符合竞争性磋商文件要求；
（7）磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件；
（8）带★代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标（响应）被拒绝；
（9）竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。
（以上要求中，如有供应商成立时限不足1年的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）
（二）详细评审
[bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3]1．澄清有关问题
1.1对于竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。
1.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
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2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
3．综合比较与评价
3.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
3.2磋商及最后报价：
3.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。  
3.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
3.2.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向通过初步审查的供应商发起竞争性磋商响应最后报价（二次）。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，供应商未提交最后报价的，视为供应商退出磋商，其响应文件无效。
3.2.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
3.3磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
3.4竞争性磋商小组完成评审后，应当出具书面磋商评审报告。
3.5竞争性磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。
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	评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值

	报价部分（40分）
	报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和响应报价得分。（当涉及政府采购政策叠加适用，统一在最后报价的基础上进行价格扣除）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
	40

	技术部分（37分）
	技术参数
	磋商小组根据响应文件和相关证明材料对磋商文件的响应情况，对照判断所供货物是否满足磋商文件的要求，供应商可提供技术参数满足或优于磋商文件要求的产品：
1.带“★”代表实质性指标，所投产品应符合或优于该指标要求，不满足的响应文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。
2.带“▲”号的技术参数和功能要求为重要技术指标，共30分，每有一项不满足的扣1.5分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件），超过20项不满足视为投标（响应）文件有重大或不可接受的偏差，投标（响应）文件无效。
3. 非“★”且非“▲”号的技术参数及功能要求为一般技术参数，共17分，每有1项不满足扣0.5分，超过34条不满足视为响应文件有重大或不可接受的偏差，响应文件无效。
注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	37

	综合部分
（23分）
	节能环保相关认证
	本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1分，最多得3分。供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
	3

	
	快递包装
	供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。
	2

	
	业绩
	提供供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩合同，每提供一份得1分，最高得3分。
注：业绩合同扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
	3

	
	实施方案
	供应商根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。
供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	5

	
	培训方案
	供应商针对本项目特点，应在竞争性磋商响应文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。
供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	5

	
	售后服务
	供应商针对本项目需求提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、团队成员数、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
供应商对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	5
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项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                                                                 
分期付款：合同生效后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）正式验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正规发票、验收资料等材料向学校财务处提交资金支付申请，甲方按规定支付剩余70%的资金。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：
是否收取履约保证金： 是    否
 收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。                      
收取履约保证金金额：    合同金额的5 %     
履约担保期限：应当自本合同生效之日起至本项目验收合格之日止。
（4）分期履行要求：                                               
（5）风险处置措施和替代方案：                                     
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织  委托第三方组织
         验收主体：    郑州铁路职业技术学院         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收： 是（检测费用约为成交价格的1.6%，验收费用由成交供应商支付）  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：    无      
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式： 一次性验收         
                        分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：1.到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、 变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
2.开箱(实物及数量参数)验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物(设备)验收清单记录。
3.质量验收。按照合同条款、货物(设备) 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、 调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物(设备)使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，甲方应将详细情况书面通知乙方。
4.正式验收。使用单位初验合格后，由学校或第三方验收机构进行正式验收，验收所产生的费用由乙方承担。
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：  符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。     
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：     无                                   。      
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体 

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无 

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	10个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无 


	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无 


	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无 


	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无 


	
	指定现场
	郑州铁路职业技术学院兰考校区（河南省开封市兰考县中州路与慧明路交叉口西460米）

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无 


	第二节
第7.3款
	保险要求
	无 


	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。非人为或不抗力因素，导致产品损坏，供应商须免费上门维修（第一年只换不修）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	对所反映的任何问题在4小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保48小时之内赶到现场以求实地解决问题；

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无 

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	（1）合同生效后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）正式验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正规发票、招投标资料、验收资料等材料向学校财务处提交资金支付申请，甲方按规定支付剩余70%的资金。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无 

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无 

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无 

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无 

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	无 

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	无 

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无 

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无 

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向        仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	无 






附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

[bookmark: _Toc1775221587_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc285380293_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1740618990_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc495162933_WPSOffice_Level2]河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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[bookmark: _Toc898079186_WPSOffice_Level3]附：
[bookmark: _Toc347624563][bookmark: _Toc853194655][bookmark: _Toc658018444_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1587242122]关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
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　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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