河南医药大学新实验教学楼购置教学实验台等设备项目变更内容对照表
（项目编号：豫财招标采购-2026-172）
	[bookmark: _GoBack]序号
	章节位置
	原采购信息内容
	变更后

	1
	第二章 投标人须知前附表 50.1 付款方法和条件
	货物（设备）到达合同约定的交货地点并安装完毕后，采购人向中标人支付总合同金额的40%，验收合格付至总合同金额的100%。
	合同签订完毕由中标人提供与预付款同等金额的银行保函后（保函时限不少于6个月），支付中标价30%的预付款。货物（设备）到达合同约定的交货地点并安装调试完毕，验收合格后支付剩余合同款项。（并由中标人向招标人提出书面付款申请并开具符合规范要求的税务专用发票）。

	2
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数 中央台1
	二、台面 ▲3.台面甲醛释放量：符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级相关技术要求，检验结果≤0.005mg/m³；证明文件：投标人提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的检测报告；
	二、台面 ▲3.台面甲醛释放量：符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级相关技术要求，检验结果≤0.005mg/m³；

	3
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数 中央台1
	七、304不锈钢超静音三节阻尼走珠轨。
▲9.符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》的标准，耐久性(50000次)检测，证明文件：投标人提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的检测报告
	七、304不锈钢超静音三节阻尼走珠轨。；
▲9.符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》的标准，耐久性(50000次)检测；

	4
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数
	注：所有标的物的安装过程中均需包含如下内容：
1.给水：报价需包含从现场附近预留的给水管道接到水池或试验台处管材管件的采购及安装；报价需包含有水部位的水龙头的采购及安装；
2.排水：报价需包含从水池或试验台水槽处接到附近预留排水位置的管材管件的采购及安装，并做好密封处理；
……
5.电气：报价需包含通风橱至楼顶风机所需控制线的采购、安装及调试；报价需包含所有用电设备至现场预留插座或电缆电线之间的所需材料的采购、安装及调试（如电线、电缆、桥架、插座等）”
	注：所有标的物的安装过程中均需包含如下内容：
1.给水：报价需包含从现场设备或试验台附近预留的给水管道接到水池或试验台处管材管件的采购及安装；报价需包含有水部位的水龙头的采购及安装；
2.排水：报价需包含从水池或试验台水槽处接到现场设备或试验台附近预留排水位置的管材管件的采购及安装，并做好密封处理；
……
5.电气：报价需包含通风橱至楼顶风机所需控制线的采购、安装及调试；报价需包含所有用电设备至现场预留插座或电缆电线之间的所需材料的采购、安装及调试（如电线、电缆、桥架、插座等），所有线路采用铜芯导线，应满足相应规范对燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级等要求，电缆电线穿钢管或沿桥架敷设。

	5
	第六章 项目需求及技术要求 四、其他要求
	
	新增：“5.请认真填写主要零部件一览表，格式见第五章，该表只作为参考，不作为评审依据。”

	6
	第六章 项目需求及技术要求 一、采购需求清单
	备注内容
	表格中备注内容不再单独备注，在表格后统一备注为“注：水嘴为强制节水产品。所投产品包含水嘴的，投标文件中必须提供与产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）中所投产品规格型号一致的节水产品认证证书，否则投标无效。”

	7
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数 9-11 水池11
	参数223、224
	原参数223、224合并为1条

	8
	第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数 20 单人位电脑桌
	参数247、248、249；参数250、251
	原参数247、248、249合并为1条；原参数250、251合并为一条



