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第一章 招标公告

项目概况

开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/获取招标文件，并于2026年8月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一.项目基本情况

1.项目编号：汴财招标采购-2026-50

2.项目名称：开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目

3.采购方式：公开招标
4.预算金额：2730000.00元

最高限价：2730000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2026-50-1
	开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目
	2730000
	2730000


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1资金来源：财政资金
5.2采购内容：本项目为实训基地升级改造及设备更新项目，总投资约273万元。重点聚焦“医养教一体化”实训基地建设，对校内实训环境进行数字化、智能化升级。重点围绕中医护理、智慧养老、母婴照护等方向，新建与改造系列专业化实训室，同步引入虚拟仿真系统、智能交互设备及智慧管理平台，打造“实虚互补、数据驱动”的实践教学平台。母婴技能实训室：显示终端2台，四步触诊及胎心听诊虚实结合系统1套，带有胎儿头部的骨盆模型6台，子宫按摩力反馈训练系统1套，分娩机制虚实结合系统1套，妇科综合检查训练模型4台，产科三维虚拟仿真系统V1.0（平产接生、人工流产）1台，分娩综合技能训练模型6台，骨盆测量示教模型6台，电脑孕妇检查模型6台，电子胎心监护仪8台，医教多媒体示教反示教教学系统1台，母婴照护赛训平台1套，电动产床2台，轻便产床6台，定制模型柜2套；母婴照护及儿科护理实训室：智慧教学交互一体机1台，高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统1台，高级婴儿护理模型12台，婴儿推拿及穴位模型6台，智能仿真幼儿1台，智能仿真婴儿1台，高级婴儿心肺复苏模拟人6台，全功能新生儿高级模拟人6台，超声波身高体重测量仪1台，婴儿辐射保温台1台，婴儿培养箱/蓝光箱1个，人工呼吸急救苏醒球套组10套，唐氏宝宝护理模型2台，高级黄疸婴儿模型6台，营养不良婴儿模拟人6台，新生儿生长发育指标测量仿真模型6台，卧式婴儿精密体检仪1台，婴儿气道阻塞及CPR模型6台，双侧乳房6台，新生儿脐带护理模型6台，带气弹簧升降婴儿床10辆，幼儿照护用品6套，玩具收纳架6个，水温计6个，幼儿平衡膳食指南挂图3套，人体结构挂图（包括幼儿、儿童）3套，抚触台6张，高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统1台，全功能新生儿高级模拟人1台，胎儿发育虚拟教学系统1台，三岁乳恒牙交替解剖模型3台，红外体温计10个，耳温枪3台，听诊器3个，电子血压计3台，压舌板3根，婴幼儿平衡膳食宝塔3台，沙盘及沙具3套，绘画工具（彩笔、油画棒、画纸）3套，音乐器材（木鱼、沙锤、手铃）3套，认知训练套件（拼图、积木、棋类、卡片游戏等）3套，传统手工艺制作材料（剪纸、编织、陶艺）3套，非洲鼓3套，爬行垫3张，游戏地垫3张，积木3套，拼图3套，串珠3套，摇铃3套，手抓球3套，布书3套，音乐玩具3套，打击乐器3套，绘本3套，早教卡片3套，桌椅3套，婴幼儿照护赛训平台1套，智能晨检机器人1台，角色游戏套装1套，建构游戏套装1套，儿童床2张，急救箱6套，海姆立克智能AI马甲实训系统1套，自动体外除颤器AED训练机6台，智能立式AED外箱2套，自动体外除颤器2台，定制模型柜2套；急危重症护理实训室：国赛心肺复苏1台，省赛心肺复苏1台，模拟除颤监护仪7台，半自动除颤训练器AED训练机2台，海姆立克训练马甲（成人）7个，海姆立克模型人7台，智慧化AI气道异物梗阻训练考核机1台，高级创伤模型7台，移动交互式气管插管模型（新加）7套，人工呼吸急救苏醒球套组10套，胸腔穿刺引流模型（气体）2台，一次性使用胸腔引流瓶5套，一次性使用留置引流导管(包)5套，模型柜4张，操作台2张，具体要求详见招标文件。
5.3交货（服务）期限：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕。

5.4质量要求：所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

5.5交货（服务）地点：采购人指定地点。

5.6标段划分：一个标段。

6.合同履行期限：按合同执行。
7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二.投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）有独立承担民事责任的能力(投标人需提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。成立不足一年的企业，按实际情况提供财务报表或其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月份以来任意连续三个月的社保及税收缴纳证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业从成立之日起计算）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供开标前三年内无重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

3.4本次招标不接受联合体投标。
三.获取招标文件

1.时间：2026年07月22日至2026年08月10日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）。

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年08月11日09时30分(北京时间)

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年08月11日09时30分(北京时间)
2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》《开封市卫生学校官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2.获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网站查看（如有网上系统问题请联系0371-23859291）。

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网站和公司CA密钥推送消息。

4.供应商可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查询招标文件。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

6.本项目执行小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
7.监督人信息

名称：开封市财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：开封市卫生学校
地    址：开封市滨河路中段28号

联 系 人：范宇

电    话：15194606363
2、采购代理机构信息

名    称：河南宏业建设管理股份有限公司
地    址：郑州市郑东新区寿丰街50号28层
联 系 人：宋先生、申女士
电    话：15003850543
电子邮箱：2224501720@qq.com
3、项目联系方式

项目联系人：宋先生、申女士
电      话：15003850543

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	内      容

	说      明

	1
	项目名称及编号
	项目名称：开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目
项目编号：汴财招标采购-2026-50

	2
	采购人
	名    称：开封市卫生学校

地    址：开封市滨河路中段28号

联 系 人：范宇

电    话：15194606363

	3
	代理机构
	名    称：河南宏业建设管理股份有限公司
地    址：郑州市郑东新区寿丰街50号28层
联 系 人：宋先生、申女士
电    话：15003850543
电子邮箱：2224501720@qq.com

	4
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）有独立承担民事责任的能力(投标人需提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。成立不足一年的企业，按实际情况提供财务报表或其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月份以来任意连续三个月的社保及税收缴纳证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业从成立之日起计算）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供开标前三年内无重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

3.4本次招标不接受联合体投标。

	5
	交货（服务）地点
	采购人指定地点

	6
	交货（服务）期限
	合同签订30日历天内交货并安装调试完毕。

	6.1
	质保期
	3年

	7
	合同履行期限
	按合同执行

	8
	采购内容
	本项目为实训基地升级改造及设备更新项目，总投资约273万元。重点聚焦“医养教一体化”实训基地建设，对校内实训环境进行数字化、智能化升级。重点围绕中医护理、智慧养老、母婴照护等方向，新建与改造系列专业化实训室，同步引入虚拟仿真系统、智能交互设备及智慧管理平台，打造“实虚互补、数据驱动”的实践教学平台。母婴技能实训室：显示终端2台，四步触诊及胎心听诊虚实结合系统1套，带有胎儿头部的骨盆模型6台，子宫按摩力反馈训练系统1套，分娩机制虚实结合系统1套，妇科综合检查训练模型4台，产科三维虚拟仿真系统V1.0（平产接生、人工流产）1台，分娩综合技能训练模型6台，骨盆测量示教模型6台，电脑孕妇检查模型6台，电子胎心监护仪8台，医教多媒体示教反示教教学系统1台，母婴照护赛训平台1套，电动产床2台，轻便产床6台，定制模型柜2套；母婴照护及儿科护理实训室：智慧教学交互一体机1台，高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统1台，高级婴儿护理模型12台，婴儿推拿及穴位模型6台，智能仿真幼儿1台，智能仿真婴儿1台，高级婴儿心肺复苏模拟人6台，全功能新生儿高级模拟人6台，超声波身高体重测量仪1台，婴儿辐射保温台1台，婴儿培养箱/蓝光箱1个，人工呼吸急救苏醒球套组10套，唐氏宝宝护理模型2台，高级黄疸婴儿模型6台，营养不良婴儿模拟人6台，新生儿生长发育指标测量仿真模型6台，卧式婴儿精密体检仪1台，婴儿气道阻塞及CPR模型6台，双侧乳房6台，新生儿脐带护理模型6台，带气弹簧升降婴儿床10辆，幼儿照护用品6套，玩具收纳架6个，水温计6个，幼儿平衡膳食指南挂图3套，人体结构挂图（包括幼儿、儿童）3套，抚触台6张，高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统1台，全功能新生儿高级模拟人1台，胎儿发育虚拟教学系统1台，三岁乳恒牙交替解剖模型3台，红外体温计10个，耳温枪3台，听诊器3个，电子血压计3台，压舌板3根，婴幼儿平衡膳食宝塔3台，沙盘及沙具3套，绘画工具（彩笔、油画棒、画纸）3套，音乐器材（木鱼、沙锤、手铃）3套，认知训练套件（拼图、积木、棋类、卡片游戏等）3套，传统手工艺制作材料（剪纸、编织、陶艺）3套，非洲鼓3套，爬行垫3张，游戏地垫3张，积木3套，拼图3套，串珠3套，摇铃3套，手抓球3套，布书3套，音乐玩具3套，打击乐器3套，绘本3套，早教卡片3套，桌椅3套，婴幼儿照护赛训平台1套，智能晨检机器人1台，角色游戏套装1套，建构游戏套装1套，儿童床2张，急救箱6套，海姆立克智能AI马甲实训系统1套，自动体外除颤器AED训练机6台，智能立式AED外箱2套，自动体外除颤器2台，定制模型柜2套；急危重症护理实训室：国赛心肺复苏1台，省赛心肺复苏1台，模拟除颤监护仪7台，半自动除颤训练器AED训练机2台，海姆立克训练马甲（成人）7个，海姆立克模型人7台，智慧化AI气道异物梗阻训练考核机1台，高级创伤模型7台，移动交互式气管插管模型（新加）7套，人工呼吸急救苏醒球套组10套，胸腔穿刺引流模型（气体）2台，一次性使用胸腔引流瓶5套，一次性使用留置引流导管(包)5套，模型柜4张，操作台2张，具体要求详见招标文件。

	9
	质量要求
	所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

	10
	投标语言
	中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本。

	投  标  报  价  和  货  币

	11
	投标报价
	投标报价应包括投标人成交后为完成招标文件规定的全部工作而发生的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

	12
	投标货币
	人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	13
	资格证明文件
	按照本招标文件要求提供相应的资格证明文件

	14
	证明投标人符合招标文件技术要求的文件
	1）投标人应按招标文件的规定，招标文件中有明确要求提供相关证明文件的，也应按要求提供。
2）特别说明:
①各项证明文件（包括彩页）应制作在其投标文件中（投标人如未提供服务证明文件、提供不全或不满足要求，将会导致废标）。

	15
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。

	16
	履约保证金
	履约保证金金额：合同总价款的5%。项目完工验收合格后无息退还。

支付方式：乙方应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

	17
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起60天

	18
	投标文件上传
	1.投标文件的上传截止时间/递交截止时间为开标时间。加密电子投标文件须在投标文件的上传截止时间前通过“开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/”电子交易平台上传。

2.逾期上传的或者未上传系统指定位置的投标文件，采购人不予受理。

3.投标文件在对应格式中有法定代表人（法定代表人电子签章指办理CA钥匙时所采集的个人签字或电子章）或其委托代理人签字或盖单位公章（电子签章）

注意事项：
1.投标文件需编制目录及页码；
2.编制投标文件导航窗格；（即各级标题）
3.本项目须上在开封市公共资源交易网提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件并上传。开标时，投标人在规定时间登陆系统远程解密。

	19
	投标文件上传/递交截止时间（即开标时间）
	时间：2026年08月11日09时30分(北京时间)

地点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室。

	评          标

	20
	评审方法
	采用综合评分法进行评审。

评标采用百分制，满分为100分

评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。

	21
	付款条件的偏离
	允许优于招标文件要求

	授  予  合   同

	22
	采购人追加采购货物数量的权力
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

	24
	推荐的中标候选数量
	是否授权评标委员会确定成交人：否；

推荐的中标候选数量：3名

	25
	代理服务费
	本次采购的中标人/中选供应商须向招标代理机构支付招标代理服务费。中标人/中选供应商在领取中标通知书前，参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002号）文件中规定的“代理服务费收费标准”向招标代理人缴清招标代理服务费，以标段预算金额为计算基数,代理费37760.0元，由中标人/中选供应商领取中标通知书时缴纳。
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名称：河南宏业建设管理股份有限公司
纳税人识别号：914101052680450901
地址、电话：郑州市郑东新区寿丰街50号28层、0371-56505015
开户行：中国银行股份有限公司郑州农业南路支行

账号：2624 7594 5330

	26
	付款方式
	详见合同条款。

	27
	需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
	1.需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）：
（1）政府采购促进小微企业发展政策；

（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；

（3）政府采购优先采购环保产品政策；
（4）政府采购支持监狱企业发展政策；

（5）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。
2.上述政府采购政策的具体约定详见本招标文件所述内容
采购标的所属行业为：其他未列明行业
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。
3.是否专门面向中小企业：否（是、否）
注：若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小微企业，其投标将被认定为投标无效。

	28
	支持小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业发展及节能、环保产品政策
	支持小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业发展
1.为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除（工程项目为3%）用扣除后的价格参与评审，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
2.根据财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除，政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
3.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.在政府采购活动中，监狱企业视同小型和微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	
	节能、环保产品政策
1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.根据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件（具体认证要求详见附件）。
3.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。
4.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。
根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）的要求。自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(简称销售许可证)，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。
5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。
6.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行，若有冲突的，按最新的法律、法规执行。

注：本项目不接受进口产品，国产产品报价不给予优惠，但仍需要提供《关于符合本国产品标准的声明函》（详见投标文件格式）。

	
	认证产品
	（1）政府强制采购的节能产品
属于“节能清单”中标记“★”产品的，投标人应在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；否则认定其投标文件无效。
具体详见附件节能产品政府采购品目清单。

	
	
	（2）CCC认证产品
根据“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号，如投标人所投产品属于强制性产品认证目录内的，投标人应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性认证要求”的承诺函，否则认定其投标文件无效。

	
	信息安全产品强制性认证
	投标人须在投标文件中提供以下材料（如有）：
根据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全产品的（具体认证要求详见附件），应提供相关证明。投标文件中须提供：
①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图；
②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）。
注：仅需提供序号①～②其中之一即可。
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	最高限价
	最高限价：2730000.00元

注：1.投标人报价须是采购人认可后的价格，投标人若不按照采购人要求执行，则采购人有权取消其中标资格或解除合同，并追究其相关责任。

2.报价须包含完成本项目直至项目期限满后所产生的全部费用，且投标人报价高于采购人最高限价的按无效标处理。

3.投标人的投标报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内，投标人还应考虑因耗材增加、服务内容增加、物价上涨、政策性调整、人工、运输成本增加等因素造成的风险。
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	解释权
	解释权：
招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、投标人须知、评标办法、货物服务要求、合同条款与格式、投标文件格式的顺序进行解释。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知正文部分中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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	质疑或异议
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：投标人(供应商)向招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑(异议)的方式为线上提起，招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。
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	同义词语
	构成招标文件中出现的措辞“甲方”“招标人”在招标阶段应当按“采购人”进行理解；“乙方”“响应人”“供应商”，在投标阶段应当按“投标人”进行理解。
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	投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任。
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	1.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
2.加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
4.各投标人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标人自行承担。
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	依据中国人民共和国财政部发布的“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库(2026)2号”，异常低价认定：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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	核心产品：28个婴儿综合急救训练系统。

注：不同供应商投标核心产品为同一品牌，且全部通过资格审查、符合性审查的，该系列投标人合并按一家供应商认定。

1.同品牌多家投标人中，评审得分最高者获得中标候选人推荐资格；

2.若同品牌投标人评审得分一致，由采购人或评标委员会依据招标文件约定规则选定一名推荐候选人；招标文件未约定同分处置规则的，以随机抽取方式确定；

3.未被选定的其余同品牌供应商，不纳入中标候选人名单。


投标人须知正文部分
一、说明
1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2.定义

2.1采购人:“投标人须知”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3合格投标人：见投标人须知前附表投标人资格要求。

2.4中标/成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。
2.6投标人：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.8若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.9若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

3.投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、招标文件
4.招标文件的构成
4.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。
招标文件由下述部分组成：
第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 货物服务要求
第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

4.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。
5.招标文件的澄清
5.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，将质疑内容加盖公章通过开封市公共资源交易平台系统内进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清，逾期不予接受。
5.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
5.3所有澄清均通过线上的形式发布回复，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注采购代理机构发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
5.4因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
6.招标文件的修改
6.1在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将在开封市公共资源交易信息网系统通知已下载招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。投标人应关注系统并自行下载,否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。同时，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
6.3采购人/招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。开封市公共资源交易信息网“变更公告”，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统将提醒投标人进行查询。招标文件有修改的，各投标人须重新下载最新的招标文件，以此编制投标文件。
6.4为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。
6.5所有修改均通过“河南省政府采购网”及“开封市公共资源交易信息网”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过开封市公共资源交易信息网系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
三、投标文件的编写
7.投标语言
7.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
8.投标文件计量单位
8.1除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。
9.投标文件的组成
9.1投标文件包括下列部分：
（1）投标函

（2）投标报价表
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）资格证明材料
（5）技术部分

（6）商务部分

（7）其他
（8）政府采购政策相关附件（如有）
（参考，根据实际内容编制目录）

9.2招标文件中的每个包（标段），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此包（标段）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆标段投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
10.投标格式
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、投标报价表，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。
11.投标报价
11.1本项目的投标总报价依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、服务要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。
11.2投标人的投标总报价应包括本次进行本次服务所发生的一切费用。投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素。
11.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

11.4投标报价应完全包括招标文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.投标货币
12.1除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。
13.投标人资格的证明文件
13.1依据“投标人须知”中的要求按招标文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
13.2投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
14.证明投标人符合招标文件技术要求的文件
14.1投标人提交证明其拟供的服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
15.投标保证金
15.1根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。
17.投标文件的式样和文件签署
17.1投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

17.2加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

17.3加密的电子投标文件为“开封市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

17.4投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

17.5投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

17.6投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.file格式和*.nfile格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

17.7电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四、投标文件的递交
18.投标文件的标记
18.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
18.2投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。
19.投标截止期
19.1投标人应在不迟于“投标人须知”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知”中载明的地址上传/递交至开封市公共资源交易中心。
19.2采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
20.迟交的投标文件
20.1交易中心将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
21.2从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
22.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。投标人未提交网上加密电子投标文件的或由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。
22.3投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。
22.4开标时，代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。
22.5资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标无效，不得进入评审环节；资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。
23.评标工作
23.1不同投标人“投标文件制作硬件特征码一致”的按无效标处理；（采购人对此种情况有向政府采购监督部门报告的权利）。
23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行形式性评审和响应性评审进行初步审查，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝；评标委员会对通过初步评审投标文件进行综合评分，并按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。
24.投标文件的澄清
24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
24.2重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其授权代表人签字。
24.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
24.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
25.投标文件的初审
25.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
25.1.1资格性审查
25.1.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；
25.1.1.2合格投标人不足3家的，不得提交评标委员会进行评标；
25.1.1.3采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。资格审查标准见资格评审前附表（评标办法）；
25.1.1.4资格审查人员依法将资格审查结果提交评标委员会。
25.1.1.5采购人或代理机构将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资格，资格审查未通过的投标将被拒绝。
25.1.2符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求：

25.1.2.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.1.2.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.1.2.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.1.2.4在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件要求的条款且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.1.2.5投标价超出采购人预算且采购人不能接受的投标将会被拒绝。

25.1.2.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.1.2.7评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

（1）企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；

（2）投标有效期不足的；

（3）投标报价超出采购预算的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

25.1.2.8投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任：
（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

25.1.2.9有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）同一包内投标人的电子投标文件制作机器码存在一致的废标。

25.1.2.10根据河南省财政厅发布的《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

26.评标方法和投标的评价
26.1评标方法综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
26.2投标文件报价出现前后不一致的，由评标委员会按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.5计算投标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.6评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

27.评标价的确定
根据第25、26条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
28.政府采购政策：详见投标人须知前附表。

29.保密及其它注意事项
29.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。
29.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
29.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。
29.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
29.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
29.6评委会和招标代理机构不退还投标文件。
六、中标结果
30.确定中标人
30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将中标结果以中标公告形式在财政部门指定的媒体上予以发布，中标公告期限为1个工作日。

30.3质疑和投诉

（1）供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

（2）对招标文件质疑函递交方式：系统内递交；

对采购过程、成交结果质疑函的递交方式：系统内递交。

（3）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。

（4）对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

（5）质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

31.中标通知书

31.1在中标公告发布的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

31.2未通过资格审查的投标人，应当告知资格审查未通过原因；采用综合评分法评审，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

31.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同
33.合同授予标准
除相关规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力且评标综合得分最高排名第一的投标人。

34.合同授予时追加采购货物数量
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35.签订合同
35.1采购人应当自中标、成交通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标、成交人投标文件的规定，与中标、成交人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3采购人将在其认为必要时审查中标候选人的财务、技术、服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。也可以根据实际需要进行考察。

36.履约保证金：详见投标人须知前附表

37.本招标文件解释权归采购人所有。
招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、投标人须知、评标办法、服务要求、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知正文部分中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

38.开封政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与开封政府采购活动！
政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法
资格评审前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	无重大违法记录证明
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	信誉查询
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人查询
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	联合体投标
	符合第二章“投标人须知”前附表规定


1.资格评审

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行评审。

2.资格评审标准

资格评审标准：见资格评审前附表。

3.资格评审程序 

资格评审人员依据本章资格评审前附表规定的标准对投标文件进行资格评审，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格评审人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

符合性审查前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函
	按照招标文件的规定提交投标承诺函 

	
	
	投标函及投标报价表签字盖章
	有法定代表人（法定代表人电子签章指办理CA钥匙时所采集的个人签字或电子签章）或其委托代理人签字或盖单位公章（电子签章）

	
	
	交货（服务）期限
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	投标报价
	投标报价不得超出最高限价

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件规定的其他实质性要求

	注：供应商上传的投标文件制作机器码一致的，按无效标处理。


一、评标原则

1.1坚持招标文件所有相关规定，公平、公正的评标。

1.2评标工作独立进行，评标委员会遵照评审原则，公平、公正、择优的原则进行评审。

1.3评标委员会在评审期间根据实际需要对投标文件中有关问题可向投标人进行询问，请各投标人予以答复及书面澄清，并经法定代表人或其委托代理人签署。澄清的文件将作为投标文件的组成部分。

1.4在评审期间，投标人不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.5为保证评审的公正性，评标开始后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出评标人员之外。

1.6代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

二、对投标文件的审查和确定

2.1在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行符合性评审，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝。

2.2评标委员会判断投标文件的响应性仅依据投标文件本身而不靠外部证据。

2.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应招标要求的投标人通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4本项目落实节能环保、小微型企业扶持等相关政府采购政策

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、投标文件有下列情况之一者，将视为无效

3.1资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

3.2投标文件没有按招标文件格式要求加盖电子签章的；

3.3投标有效期不足的；

3.4投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7若因“投标文件制作机器码一致”与其他投标人一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由投标人自行承担。

四、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的答复必须经法人或授权代表签字，作为投标文件的组成部分。

五、评标办法

（1）评标方法采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前三名的中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购人从评标报告推荐的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定中标人，中标结果将在相关网站等媒体公示。

（2）评分标准及分项分值（100分）

	评分项
	评分内容
	评分细则

	投标报价30分
	报价得分（30分）
	1.价格分计算：
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。

2.价格扣除：

（1）投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。

评标报价=投标报价-投标报价×20%
小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标价格扣除优惠只享受一次，不重复给予价格扣除。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分55分
	技术要求（45分）
	1.无偏差：指投标文件的描述响应招标文件要求，未出现负偏差，评标委员会按45分给予计入。

2.有偏差：指投标文件的描述不响应招标文件要求，所出现的负偏差，评标委员会按下述原则予以评审。

非★号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣0.1分；带★号的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。

(项数的计算，以标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号)。

注：仅针对设备核心功能缺失、关键硬件不满足、无法实现实训教学核心用途的重大负偏离进行扣分；仅外观、软件界面展示形式、配套辅助配件、非专属次要显示界面等细微差异，只要核心功能等同或优于招标文件指标，不做扣分处理。

	
	设备制造工艺、稳定性

（3分）
	设备制造工艺、稳定性从以下 3 点进行评审（包括但不限于）：

1.设备制造工艺；
2.设备稳定性；
3.设备安全性（操作维修安全等）；

根据以上设备制造工艺、稳定性、安全性，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得3分，每缺一项内容扣1分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣0.5分，扣完为止。

	
	供货、验收及培训方案

（3分）
	投标人须根据本项目的采购需求提供供货、验收、培训方案，包括但不限于供货进度安排、质量保障措施、成品保护措施、验收测试内容、物品存在缺陷处理方案、培训计划、培训对象、培训内容等。

1）供货、验收及培训方案内容全面完整，表述清晰准确，能完全满足本项目采购需求的，得3分；

2）供货、验收及培训方案内容全面，表述基本清晰，基本能满足采购人需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得2分；

3）供货、验收及培训方案内容简单，虽然对各项内容均有阐述，但需要在多个方面进一步完善才能满足采购需求的，得1分；

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	设备安装、调试方案

（2分）
	投标人须根据本项目的采购需求提供设备安装、调试方案，方案应包括但不限于安装人员安排、安装调试内容、安装注意事项、安装出现问题处理等。

1）设备安装、调试方案内容全面完整，表述清晰准确，能完全满足本项目采购需求的，得2分；

2）设备安装、调试方案内容全面，表述基本清晰，基本能满足采购人需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得1分；

3）设备安装、调试方案内容简单，虽然对各项内容均有阐述，但需要在多个方面进一步完善才能满足采购需求的，得0.5分；

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	质量保证措施

（2分）
	投标人须根据本项目的采购需求制定关于设备安全、可靠的质量保障措施。应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

1.针对本项目提供的设备安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容详细全面、科学、合理、实用性强得2分；

2.针对本项目提供的设备安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容符合本项目基本需求得1分；

3.质量保障措施、质量管控方法内容一般，缺乏针对性，需进一步完善得0.5分；

4.质量保障措施缺失，质量管控方法漏项或未提供得0分。

	商务部分15分
	合同业绩（8分）
	投标人或产品制造商具有2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）已经通过用户验收合格的同类项目业绩，每提供一份完全符合要求的完整业绩材料得4分，最高得8分。

注：提供合同扫描件。

	
	服务承诺（7分）
	售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容、形式（含维修人员组成）；运维服务（含驻场人员安排）；免费维修时间；解决问题方案（含应急突发事件）；出现操作问题的响应时间等内容进行综合评审打分。

1）售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，投标文件的响应程度高，被评审小组充分认可，得5分；

2）售后服务方案较合理，质量保证体系及风险控制体系较完善，服务承诺内容完整、可行性较高，投标文件的响应程度中等，得3分；
3）售后服务方案合理性一般，质量保证体系及风险控制体系需进一步完善，只能满足本项目基本需求的，得1分；

4）不满足采购要求或未提供得0分。

	
	
	在满足采购文件基本要求的基础上提供的其他承诺，包含但不限于备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等。
1）投标人对采购人提供的其他承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等内容具有实质性，切实可行的得2分；
2）投标人对采购人提供的其他承诺，不具有实质性，提供的技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等内容没有针对性需要进一步完善，得1分；
3）不满足采购要求或未提供得0分。


（3）签订合同

1）采购人和中标人应在收到《中标通知书》后及时签订合同。

2）中标人如不按合同、招标文件要求及投标文件的承诺履行义务的，采购人将有权追究中标人的相关责任，同时取消其中标资格。

3）招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

第四章 货物服务要求
一、采购内容及技术要求

1.货物技术参数
	开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	母婴技能实训室

	1
	显示终端
	规格：75寸以上
连接方式：无线/有线
电源功率：220W
工作电压：220V
屏占比：97%>N≥95%
单屏重量：220kg
底座材质：金属
安装孔距：800*600mm
边框材质：金属
背光方式：OLED自发光
CPU架构：四核A55
存储内存：128GB
WIFI频段：2.4G
运行内存/RAM：5GB
是否触摸屏：触摸屏
支持格式（高清）：2160p
色域标准：BT.709
亮度：200-300尼特
屏幕比例：16:9
屏幕分辨率：超高清4K
对比度：1000
	台
	2

	2
	四步触诊及胎心听诊虚实结合系统
	1系统功能：
1.1系统分为硬件四步触诊模拟人与训练系统两部分，操作模拟人数据实时反馈至训练系统，系统自动进行分析，并输出分析情况。
1.2模拟人肚皮采用进口硅胶，内设高敏感传感器，操作者的每一次按压操作实时传送至系统自动分析。
★1.3模拟人内设胎位自动切换机制，实时根据系统设置自动变换胎儿方位。无需人为手动更换胎方位。
胎方位设置：通过自由设置胎方位和孕周，数据发送给四步触诊模拟人，胎儿可以自动调整到需要的胎方位，包括枕左前、枕右前、枕左横、枕右横、骶左前、骶右前共六个胎方位。
1.4系统包含教学功能、实操功能、考核功能于一体，考核内容系统自动评分。
★1.5操作力反馈：四步触诊模拟人分布十六个传感器，当我们对模拟人进行按压操作时，操作数据可以实时同步到三维虚拟仿真软件内显示出来，并提示压力大小。
模拟人具有虚实结合的训练效果，操作者具有真实的按压手感，系统实时反馈操作者按压力度，在按压位置具备压力强度变化条，可以根据按压力度自动变化，并自动判断压力是否过大或者过小。
1.6操作者可自主练习胎方位放置，通过在软件中设置胎方位和孕期，孕妇模拟人肚子中的胎儿会自动变换到正确的胎方位位置，进行胎方位练习。
1.7在不同胎方位的训练下，操作者按压反馈不同，例如左枕前位，操作者可以真实感受到胎儿背部在妈妈的左侧位。
★1.8对模型进行四步触诊的时候，操作者可以根据触诊的手感判断四个步骤的胎儿部位，并通过语音告知系统，系统会自动判断操作者识别胎位是否正确，并将正确的虚拟胎方位通过增强现实技术显示在真实的模型上。
★1.9操作者判断触诊操作结果后，系统会逐步显现出该判断部位的虚拟影像，例如：操作者进行第一步触诊操作后，判断该位置为胎儿的头部，系统则显现出该位置正确的情况。
1.10同时具备虚实结合模式和AR增强现实模式AR模式：可以在虚实结合和AR模式切换（需要配专用AR摄像头），AR模式的操作，操作的三维影像直接叠加到孕妇模拟人上，通过传感器模拟操作者的操作。
2系统参数：
智慧产检操作步骤：整个软件分为教师端和学生端。
2.1学生端：学生端分为妊娠28周、32周、36周以及40周的学习路径，每个学习路径里面又设置四大模块：
（1）腹部检查之视诊：
通过选择题目选择不同的孕妇模型，主要有妊娠纹孕妇腹部、手术瘢痕孕妇腹部、腹部过大孕妇腹部、腹部过小孕妇腹部、尖形腹、悬垂腹，选择错误提示重新选择，选择正确则进入下一步并计分。
⑤腹部过小，宫底过低孕妇腹部、⑥尖形腹、⑦悬垂腹、⑧病理性缩复环孕妇腹部。
（2）腹部检查之触诊：
根据学生在四步触诊模拟人上每一步触诊的位置以及力度进行及时评价反馈，可以智能判断触诊位置是否正确，并自动识别触诊力度是否正常：
四步触诊：四步触诊分四步，第一步按压宫底，第二步按压腹部，第三步按压耻骨联合，第四步按压耻骨联合，每一步都会判断按压位置是否正确，按压正确后播放触诊动画并进入问题回答，错误则出现警告提示界面。
①确认宫底：通过按压宫底，如果位置正确，在宫底部会透视显示子宫。
第一步：双手应当放在真实模型的宫底部位。然后接着是双手指腹相对交替按压，目的是感受宫底部的胎儿部分，并且会自动记录按压力度是否合适。
②第二步：双手放在腹部两侧，继续判断胎儿的背部或是四肢的位置，并且力度不对时会有提示。
③第三步：一只手放到耻骨联合上方握住胎先露部，左右推动，继续判断胎先露部并判断是否衔接入盆，此时会记录操作手法和力度。
④第四步：双手放到胎先露部两侧，继续判断胎先露部位是胎头还是胎臀，然后向骨盆入口方向深压，继续判断入盆程度，并且会同时记录学生操作手法以及力度是否合适并给出即时评价。
每一个操作步骤都会在操作正确之后出现问题提问，当回答完所有问题后，会出现该步骤的模型透视显示，如果回答错误两次会高亮提示正确选项，只有第一次回答正确才会有得分。
胎方位判断：完成四步触诊后需要对胎方位进行判断，如果判断正确会出现整个透视的孕妇内部的胎儿模型。
语音操作：四步触诊步骤可以用语音选择，问题的回答可以通过语音选择，直接回答与选项相同的答案即可。
★（3）腹部检查之听诊：
根据不同的胎方位，听诊胎心的位置会发生不同的变化，并且提供了四种杂音的听诊位置，包括子宫杂音、肠胃蠕动的声音、腹主动脉杂音、脐带杂音共四种杂音。当听诊器放到听诊位置时，会根据不同的位置，听到不同的声音，同时出现问题询问操作者是什么声音，如果回答正确就透视显示三维解剖结构及杂音动画。
2.3、硬件配置
（1）基本配置：
主操作台（包括：虚拟仿真台车、台架、四步触诊模拟人)
（2）主要技术参数：
工作电源：AC220V/ 50HZ
输入功率：850VA
支持TCP/IP数据传输协议，可实现网络长连接通信；力度数据判定系统，采集操作过程中的力度指标信息，输出灵敏度±0.1mV/v,非线性0.05%F.S；距离传感器检测距离1mm~80mm，电流30mA。
（3）模拟人系统虚拟仿真台车一套
配置如下：CPU：4核心；主频3.0GHz以上；操作系统：Windows101903版本以上；显卡支持四缓冲立体，图形处理器芯片核心频率：1506MHz、显存容量≥8192MB；内存：≥16GB；SSD硬盘：≥500GB；
HDD硬盘：≥1T；≥24寸屏幕一台。
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	带有胎儿头部的骨盆模型
	★1.由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成。
★2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿。
★3.胎儿头颅可清晰触及每个颅缝和前后囟门。
4.胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆。
5.观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系。
★6.直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程；演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用。

★7.具备情景案例，包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。支持访问评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。

8.需要配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（心肺复苏术、简易呼吸器的使用、简易心脏电复律、包扎术、固定术）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
8.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
8.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含心肺复苏术、简易呼吸器的使用、简易心脏电复律、包扎术、固定术等操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
8.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
8.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换脸皮、如何更换颈皮、如何更换肺袋等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
8.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
8.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
8.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

★9.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
9.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
9.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
9.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。9.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
9.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
9.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
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	子宫按摩力反馈训练系统
	1.系统主要技术指标与功能：
1.1系统完全采用三维虚拟现实技术并结合力反馈技术实现虚实结合的教学效果，将传统模拟人无法展现的一些内部器官，通过混合现实模拟技术能够完全将子宫内部的动态运动过程通过三维透视和剖视以任何角度实时的表达出来。
★1.2可以让学生体验操作手感，手可以伸进力反馈系统，透视看到肚皮内部的3D子宫，实施正确子宫按摩后，力反馈系统会逐渐变化，操作者会感觉到子宫由软变硬的过程。
★1.3子宫形状会发生变化，逐渐变小变硬。从脐部以上变化到脐部以下。学生可以体验子宫的软硬程度并实施有效按摩训练。
★1.4逼真的外阴，让学生及产科工作者在课堂及实训中轻易地理解和掌握符合国内产科规范的操作手法和技能，使教师及指导者在教学过程中轻易的解释教学疑点和难点。
1.5操作流程的可重复性，使学生在各个操作模块中可以进行反复观摩和操作，巩固疑难要点。
★1.6运动变化过程，必须可以在运动过程中360度任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。
1.7结合力反馈系统操作，模拟人内置反馈设备，支持数据反馈至系统，自动统计成绩。
1.8数据输送至软件系统，系统可自动判断模拟操作是否正确，并给予反馈。
1.9自由视角：可任意720°旋转、缩放，不同功能视角清楚展示子宫按摩的操作过程。
1.10语音提示：实时语音讲解。
1.11通过三维仿真技术手段详细全方位体现孕妇、子宫、骨盆、阴道、外阴系统间相互变化关系。
1.12透视视角：通过720°旋转透视产妇体内状态，清楚地掌握子宫变化的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。
1.13三维剖视视角：通过三维720°旋转剖视视角，清楚地展现人体内部解剖状态，不仅包括子宫、骨盆、基本信息，同时还体现了子宫外围器官组织和肌肉，可以清楚的从三维剖视角度体现出子宫、骨盆的相互作用关系，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。
★2.产科子宫按摩力反馈训练系统
宫缩乏力子宫按摩：完整、清楚的展示了子宫按摩理论教学和子宫按摩的模拟实训。
系统分为子宫按摩教学和子宫按摩模拟两大模块
2.1子宫按摩教学（双手腹壁）：
(1)病例
(2)产后出血原因分析（产后出血指胎儿娩出后24小时内失血量超过500ml，剖宫产超过1000ml。子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤、凝血功能障碍是引起产后出血的主要原因）
(3)子宫收缩力介绍：
①产程延迟，产妇在分娩过程中有较显著性子宫收缩力减弱 
②分娩结束后，触诊检查提示子宫软如袋状，轮廓不清，无法明确宫底的位置 
③按摩子宫，子宫硬度增大，体积缩小，而按摩停止后又恢复柔软
④阴道有间断性出血，产妇面色苍白、脉搏细、弱，自主感觉头晕目眩，血压监测显示明显降低。
(4)子宫按摩：
①双手腹壁按摩
②腹部-阴道双手按摩子宫法  
(5)宫缩力方法
2.2子宫按摩模拟：
子宫模拟按摩分为双手腹壁按摩和腹部-阴道双手按摩子宫法。
(1)、双手腹壁按摩 ：
①子宫按摩频率：系统会实时纪录显示对应的子宫按摩频率数据。
②子宫按摩力度：可以显示子宫按摩的力度，以格子表达力度，根据力的大小，格子可以动态展示力度过小、过大以红色颜色区分，力度适中的用绿色区分
③力反馈模拟人会自动判断操作者手放置的位置是否正确，只有放置在正确位置范围才可以实施有效子宫按摩。并且软件会同步显示按摩的双手在三维虚拟孕妇肚子上实施有效按摩。
★④操作者对力反馈模拟人实施按摩过程中，可以在操作软件中选择局部透视模式，便可以在软件中透视看到虚拟孕妇体内的子宫，并且可以看到子宫随着操作者的按摩动作而同步实时发生动态变形变化。
★⑤若操作者实施正确子宫按摩后，力反馈系统会逐渐变化，操作者会感觉到子宫由软变硬的过程。并且从原来脐部上一指处缩小到脐部一指下。
⑥具备考核功能，系统自动监测学生是否实施正确操作，并给出有效按摩的次数和无效按摩的次数频率等。
2.3腹部-阴道双手按摩子宫法
(1)子宫按摩频率：系统会实时纪录显示对应的子宫按摩频率数据。
(2)子宫按摩力度：可以显示子宫按摩的力度，以格子表达力度，根据力的大小，格子可以动态展示力度过小、过大以红色颜色区分，力度适中的用绿色区分
(3)力反馈模拟人会自动判断操作者手放置的位置是否正确，只有放置在正确位置才可以实施有效子宫按摩。并且软件会同步显示按摩的双手在三维虚拟孕妇肚子上实施有效按摩。
★(4)操作者对力反馈模拟人实施按摩过程中，可以在操作软件中选择局部透视模式，便可以在软件中透视看到虚拟孕妇体内的子宫，并且可以看到子宫随着操作者的按摩动作而同步实时发生动态变形变化。
(5)、可以判断是否实施有效按摩，系统可以自动判断操作者是否按压到子宫前穹窿，如果没有按压到，则判定为无效按压。
★(6)若操作者实施正确子宫按摩后，力反馈系统会逐渐变化，操作者会感觉到子宫由软变硬的过程。并且从原来脐部上一指处缩小到脐部一指下。
(7)具备考核功能，系统自动监测学生是否实施正确操作，并给出有效按摩的次数和无效按摩的次数频率等。
(8)体现操作者手伸到力反馈模拟人设备中实施子宫按摩的操作，并且可以通过操作软件看到力度条不断变化显示按摩力度，并且可以显示两种按摩手法，具备透视功能，可以实时看到子宫按摩过程子宫的变形变化。若实施有效按摩成功后，可以体验到子宫由软变硬的效果。并且子宫从脐部一指上缩小到脐部一指下。
★3.宫腔填塞虚实结合交互训练系统
3.1功能参数
(1)宫腔填塞（虚实结合模拟人交互系统）
宫腔填塞选择可以选择纱条填塞或球囊填塞，可以直接使用真实临床的纱布或球囊进行填塞。
(2)手填塞法
①填塞手法：可以根据在模拟人上的操作实时反馈显示纱条填塞深度，可以触摸到逼真的子宫颈，通过模拟人的模拟器官将逼真的手感反馈给操作者。
②填塞力度：可以显示纱条填塞过程中对子宫压迫的力度，以格子表达力度，根据力的大小，格子可以动态展示力度过小、过大以红色颜色区分，力度适中的用绿色区分
③子宫会智能感知宫腔填塞的状况，判断是否已经填塞完成。如有区域未填塞到位，该子宫区域会红色显示，直至完成填塞成功，该区域会变为绿色。如果所有区域均填塞到位，整个子宫会变成绿色表示正确填塞。
(3)器械填塞法
①填塞手法：可以触摸到逼真的宫颈口，并且可以使用手术钳钳住宫颈口并且往外拉。可以根据在模拟人上的操作通过选择透视模式实时反馈显示纱条填塞在子宫内部的状态。
②填塞力度：可以显示纱条填塞过程中对子宫压迫的力度，以格子表达力度，根据力的大小，格子可以动态展示力度过小、过大以红色颜色区分，力度适中的用绿色区分
③子宫会智能感知宫腔填塞的状况，判断是否已经填塞完成。如有区域未填塞到位，该子宫区域会红色显示，直至完成填塞成功，该区域会变为绿色。如果所有区域均填塞到位，整个子宫会变成绿色表示正确填塞。
(4)球囊填塞方式方法：宫腔压迫球囊
①填塞手法：可以使用真实临床使用的宫腔压迫球囊。可以根据在模拟人上的操作实时反馈显示球囊填塞深度。并且球囊从阴道送入宫腔的实时位置，通过模拟人的模拟器官将仿真的手感传递给体验者。
②填塞力度：可以显示球囊填塞过程的力度，及纱布填充阴道以固定止血球囊时的力度，以格子表达力度，根据力的大小，格子可以动态展示力度过小、过大以红色颜色区分，力度适中的用绿色区分。
③模拟充入无菌溶液：以压缩空气模拟无菌溶液，通过针筒控制由注水阀向模拟人宫腔内球囊充入压缩气体，将气体注入情况映射到系统软件上，软件显示界面有专门的显示条显示实时容量毫升数（可以设置最高限制提示），可以在软件界面模拟引流管观察止血情况，判断关闭注水阀的时间，并操作拔出针筒。
④子宫会智能感知宫腔填塞的状况，判断是否已经填塞完成。如有区域未填塞到位，该子宫区域会红色显示，直至完成填塞成功，该区域会变为绿色。如果所有区域均填塞到位，整个子宫会变成绿色表示正确填塞。
⑤如果操作者未将球囊放置到子宫正确位置，系统无法完成正确的球囊填塞，直至球囊放置正确位置。
4.子宫按摩力反馈及宫腔填塞模拟人一体机参数
4.1超逼真的仿真效果，孕妇皮肤采用贴近人体皮肤质感的新一代硅胶，可以拉升5-10倍不至于撕裂。孕妇子宫和宫颈采用超软硅胶，宫颈可以用医用钳随意拉伸。孕妇外阴和阴道手感逼真。
★4.2体内子宫形状会发生变化，若正确有效操作后子宫会逐渐变小变硬。操作者可以触摸到子宫的不断变化，包括形状的变化（从脐部以上变化到脐部以下）和手感的变化（从原来很软的转态变化到非常硬的状态）。学生可以体验子宫的软硬程度并实施有效按摩训练。
4.3明确的解剖结构，可以触摸到耻骨联合上缘。具备逼真的外阴结构，大小阴唇、尿道口、阴道口。
4.4可以直接使用真实的临床器械对其进行操作（如：纱条、球囊等）。
4.5通讯接口采用USB2.0。
4.6工作电源：AC220V/ 50HZ.此产品为核心产品，参数不可偏离。
5.理实一体化宫腔镜训练系统参数
5.1高仿真人体模拟箱
★（1）腹部由人体外形模拟箱体+全硅胶腹壁组成，模拟箱体按照成人的腹部尺寸1:1比例制造，长宽高 460*350*180mm，内设4个LED光源，从不同角度照射；全硅胶腹壁可以快捷组装到模拟箱体上，隆起状模拟气腹状态，光滑柔软有弹性，能根据不同手术需要在任意部位穿刺，穿刺结束穿刺孔能回弹闭合。
5.2 30度高清模拟内窥镜：
（1）高仿真，能握在手里随意调节角度；
（2）数字信号，ccd传感器，1280*720像素 30帧；
（3）镜头焦度可手动调节；
（4）镜头30度角；
（5）镜头工作部分尺寸Φ10*300mm 。
5.4 30度高清宫腔镜
（1）高仿真，能握在手里随意调节角度；
（2）数字信号，ccd传感器，1280*720像素25帧，usb接口；
（3）定焦镜头，焦距位于镜头前段10~20mm区域；
（4）镜头30度角
（5）LED光源，光纤传导；
（6）3mm器械通道；
（7）器械通道内设有冲洗接口，可以通过注射器注入清水；
5.4模拟训练器械
训练器械由 持针钳、分离钳、抓钳、弯剪组成，采用不锈钢和工程塑料制造，工作尺寸Φ5×330mm，与手术用器械一致。
5.5宫腔镜咬切钳
咬切钳采用医用不锈钢制造，工作尺寸Φ3×220mm，钳头锋利，可以咬切硅胶等柔软材质。
5.6腹腔硅胶器官
*腹腔硅胶器官，由肝胆、胃十二指肠、结肠组成，由医用硅胶制造，柔软富有韧性，其中胆囊、胆道系统、胃十二指肠、结肠均为空腔器官，可以用于腹部各种手术的模拟训练。
5.7妇科硅胶器官
包括外阴、阴道、子宫颈、子宫和双侧附件，由医用硅胶制造，柔软有韧性，且外阴、阴道、子宫颈、子宫均为空腔脏器，可供宫腔镜通行。子宫内设有凸起病灶，可用咬切钳取样。
6.竞赛评价训练系统
6.1系统为B/S架构，包含管理端、教师端、学生端等功能模块，每个端分别具有对应的功能；界面简洁易用，维护升级方便。
★6.2具有理论考核站和技能考核站功能，内置全国职业院校技能大赛护理高职、中职比赛真题，可反复进行练习，并支持用户自主添加新题库。
6.3技能考核站，模拟真实大赛流程，包括单人徒手心肺复苏术、静脉留置针输液技术、气管切开护理技术、前臂骨折固定包扎技术等常规技能考试项，支持用户无限添加评分表。
★6.4模拟比赛:系统可自动对理论站考核进行评分，指导老师模拟裁判通过PAD手持评分系统给选手主观题或技能操作打分，选手每次训练成绩可记录形成成长曲线，对所有训练选手进行排名。
6.5手持评分系统通过无线通信技术与管理端连接，保证数据实时更新。
系统自动统计学生答错次数最多的题，以便对知识薄弱环境进行针对性突破训练。
6.6系统具有强大的题库管理功能，用户可无限更新题库。
6.7管理账号，可对用户（教师端、学生端），进行增加、修改、删除等管理。
★6.8虚拟赛场：用市场主流三维引擎Unity开发，系统具有逼真的虚拟赛场，还原比赛场地如亲临现场，可赛前熟悉比赛氛围，消除紧张感，增强学生信心。虚拟赛场内查看不同赛站，查看准备用物等。
6.9教师端可查看学生整体和个人训练情况，掌握学生易错知识点、进步速度等。
6.70学生可以收藏易错题，教师可以查看学生收藏的易错题，以了解学生薄弱知识点，从而针对性的进行训练。
6.11系统支持快速自主添加评分表，用户可自定义评分规则。
★6.12系统支持自主创建比赛规则，可根据实际需求随时进行不同类型比赛。
6.13比赛时具有答题版功能，可只管查看答题情况。
6.14技能考核时系统显示操作时间和考核内容。
6.15提供软件著作权登记证书。
★6.16为保证货物来源真实可靠，必提供完整的生产厂家授权许可，须提供技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、产权证书等）。
7.操作台
折叠操作台2-4个
规格：1.2*0.4m
材质：三聚氰胺板
风格：简约
油漆：免漆
封边：自动封边
适用场合：教室，会议室，培训室
8.文化展板
妇儿相关类容、数量2-4个
	套
	1
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	分娩机制虚实结合系统
	★1.功能：
1.1分娩机制虚实结合系统，分为软件控制部分及模型部分，在实际进行动手硬件操作的时候，在电脑软件里面能实时同步显示模型的位移变化，真实的操作能够与虚拟的影像重叠同步，能够按照软件预设的胎产式，胎方位，手动去调整模型的位置，摆动到正确位置后提示成功。
1.2本虚实结合系统，能把抽象的分娩机制原理性的知识点，让学生去实际的动手操作模型，模型能调整到正确的位置，达到虚实结合训练的目的。
1.3能实现枕左前位的衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、娩出8个子模块学习。
2.技术指标：
2.1尺寸：底座尺寸≦22x22cm；高度尺寸：≦30cm；胎儿长度≦22cm。
2.2材质：胎儿模型采用硅胶材质，胎头可以触摸到前囟门和后囟门和矢状缝，有非常真实的手感。底座及结构部分采用树脂或PAL材质。底座附吸盘，能吸附在桌面。
★2.3模型至少具备7个自由度方向活动。
★2.4供电及数据接口：USB接口,能实现同时供电与数据传输。
2.5模型可进行摆体位：含所有的胎位体位，包括①横产式：肩先露，包含了肩左前、肩左后、肩右前、肩右后。②斜产式：斜产式胎先露-斜产式胎方位。③纵产式：枕先露、臀先露、面先露。枕先露包含枕左前、枕左横、枕左后、枕右前、枕右横、枕右后；臀先露包含骶左前、骶左横、骶左后、骶右前、骶右横、骶右后；面先露包含颏左前、颏左横、颏左后、颏右前、颏右横、颏右后。
2.6模型可三维虚拟仿真系统同步显示三维虚拟胎儿变化，完成整个各种体位的摆放练习，达到虚实结合的效果。
2.7智能语音识别功能，用户可以通过语音控制各个子模块操作。
★2.83D标识功能，可以标识相应知识点，如标识出入口前后径、左斜径类似经线信息，也能够在3D胎儿上标示如枕额径、枕下前囟径，而且可以实时动态加载。
★2.9支持透视、正常模式切换，当选择透视增强现实模式，可以看到胎儿头骨，并显现前后囟门。
★2.10可以进行衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、娩出的所有操作演练。
★2.11可以在7自由度胎儿模拟人上进行操作，对胎儿模拟人正确操作时候，虚拟的3D胎儿相应的发生运动变化，完成整个分娩机制的演练，达到虚实结合的效果。如果在胎儿模拟人上操作错误，如内旋转时，如果旋转胎儿模拟人胎头的方向错误时，系统会报警出错，只有正确旋转方向，则虚拟3D胎儿的胎头也会跟随旋转的方向和角度同步变化。
2.12 7自由度胎儿模拟人具备一键校准功能：可以根据电脑提示将模型摆正到要求位置，一键对模型进行参数校准。
2.13径线：可任意隐藏显示胎儿的径线，包括枕额径、枕下前囟径、双肩径、骨盆入口左斜径、中骨盆横径、出口前后径、骨盆入口右斜径、骨盆入口平面、中骨盆平面、骨盆出口平面、箭头（下降）、箭头（肛提肌收缩力）、箭头（共同作用力）、箭头（肛提肌阻力）、矢状缝。
2.14虚拟3D胎儿及骨盆内容直接投射到软件模拟系统供学生学习和观看。
2.15全程控制：可以对整个个分娩过程进行全程交互操作，操作过程中可透视胎儿或显示隐藏径线。
2.16衔接：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上衔接的内容，过程中可显示骨盆入口右斜径和骨盆入口平面。
2.17下降：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上下降的内容，过程中可显示中骨盆平面和沿骨盆轴下降至骨盆底的作用力。
2.18俯屈：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上俯屈的内容，过程中可显示枕额径、枕下前囟径、中骨盆横径的长度和肛提肌阻力对胎头的影响。
2.19内旋转：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上内旋转的内容，过程中可显示双肩径和中骨盆平面。
2.20仰伸：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上仰伸的内容，过程中可显示骨盆出口平面和三个作用力（沿骨盆轴下降至骨盆底、肛提肌收缩力将胎头向前推进、肛提肌阻力对胎头的影响）。
2.21复位：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上复位的内容，过程中可显示胎儿的双肩径。
2.22外旋转：真实模型胎儿与虚拟胎儿动作同步，三维展示虚拟胎儿在虚拟骨盆上外旋转的内容，过程中可显示双肩径和出口前后径。
2.23娩出：真实模型与虚拟骨盆重叠，三维展示了虚拟胎儿在虚拟骨盆上娩出的过程。
3.配置清单：
3.1虚实结合软件1套
3.2 7自由度胎儿模拟人1个
	套
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	妇科综合检查训练模型
	★1.正常和异常子宫触诊。
2.妇科双合诊、三合诊检查。
3.使用阴道窥器和阴道镜检查。
★4.肉眼观察正常和异常病变宫颈。
5.可观察隔膜的大小和位置。
6.宫腔镜检查。
7.可视化腹腔镜检查，观察子宫，附件和圆韧带等宫腔结构，妊娠与产后子宫触诊。
8.模拟避孕海绵和宫颈帽等避孕工具的放置与取出。
★9.宫颈和子宫均可更换
10.模拟训练宫内节育器放置于取出，配有前部透明子宫，可在直视下观察宫内节育器放置与取出全过程,进行放置与取出技术操作训练。
★11.正常和异常宫颈模型：
11.1正常宫颈
11.2慢性宫颈炎
11.3 宫颈撕裂
11.4宫颈息肉
11.5宫颈炎症纳博特囊肿
11.6急性宫颈炎
11.7宫颈腺瘤
★12.正常和异常子宫及附件模型（供双合诊和三合诊检查部件）
12.1正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出）
12.2子宫肌瘤
12.3子宫伴有右侧输卵管炎
12.4子宫伴有左侧输卵管卵巢积水
12.5子宫伴有明显前倾，前屈
12.6 子宫畸形伴有右侧输卵管炎
12.7子宫伴有左侧输卵管囊肿
★13.正常与异常宫颈模型（供宫颈镜检查部件）
13.1正常子宫
13.2子宫内膜息肉
13.3子宫内膜增生
13.4子宫肌瘤
13.5子宫体癌早期
13.6子宫体癌晚期
13.7子宫底癌
★14.妊娠与产后子宫模型
14.1早孕子宫6-8周
14.2早孕子宫10-12周
14.3妊娠子宫20周
14.4产后48小时子宫模拟
	台
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	产科三维虚拟仿真系统V1.0（平产接生、人工流产）
	1.软件功能：
1.13D交互式虚拟仿真软件产科教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。
1.2所有运动变化过程，必须可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。
★1.3自由视角：可任意360°旋转、缩放，可通过鼠标中键实现上下左右的平移。
1.4查看：可隐藏周围环境及器具，方便特定要点视图观看。
★1.5运动变化可以通过即可手动拖动滑动条实现任意播放控制，也可自动播放。
★1.6一键播放：可以无需操作将整个过程进行完整播放。
★1.7透视视角：通过360°旋转透视产妇体内胎儿状态，清楚地掌握胎儿、子宫、骨盆、胎盘、脐带的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。
★1.8三维剖视视角：通过三维360°旋转剖视视角，清楚地展现人体内部解剖状态，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。
2.平产接生系统参数：
2.1平产接生：完整、清楚的展示了接产者如何帮助产妇分娩的具体操作步骤。
2.2产前准备：冲洗外阴的正确顺序、消毒外阴的正确顺序、铺巾。
①冲洗外阴：选择便盆、卵圆钳、纱布棉球、温开水来对外阴进行冲洗，擦洗外阴部的顺序可以自由选择。
②消毒外阴：选择棉球、碘伏棉球、便盆、消毒巾来对外阴进行消毒，消毒外阴部的顺序可以自由选择。
③铺巾：选择臀垫、腿套、治疗巾、洞巾，为孕妇铺巾。
2.3接产步骤：指导用力、胎头拨露、着冠、保护会阴、助娩胎头、助娩胎身、断脐、清理呼吸道、娩出胎盘。
①指导用力：指导产妇手脚如何放置以及如何吸气呼气。
②胎头拨露：可在透视视角下查看，可以直观的呈现胎儿胎头剥露的过程。
③着冠：当胎头双顶径越过骨盆出口，胎头于宫缩间歇期也不再缩回阴道内。
④保护会阴：在娩出胎头过程中，实时展示手势变化过程，体现了如何保护会阴的具体操作。
⑤助娩胎头：助娩胎头时，实时展示手势变化过程，体现了协助胎头娩出和清除口鼻的粘液和羊水的具体操作。
⑥助娩胎身：助娩胎身时，实时展示手势变化过程，体现了如何娩出前肩继而娩出后肩的具体操作。
⑦断脐：使用止血钳、脐带剪进行断脐。
⑧清理呼吸道：使用吸球吸尽口、鼻腔内黏液。
⑨娩出胎盘：娩出胎盘过程中，实时展示手势变化过程，体现了娩出胎盘和胎膜的具体操作。
2.4平产接生的特点：可以从多种模式、不同方位对操作步骤逐一进行观看，可放大、移动、旋转视角或隐藏器具来详细查看。
3.人工流产系统参数：
3.1人工流产：通过虚拟仿真技术完整、清楚地展示了孕妇人工流产的过程。
3.2术前检查：①询问病史；②体格检查；③化验检查；④B超检查。
3.3术前准备：消毒、铺垫巾、双合诊检查、消毒宫颈管。
①消毒：消毒包含了消毒外阴和消毒阴道。
消毒外阴：按照小阴唇、大阴唇、阴阜、腹股沟及大腿上三分之一、臀部、会阴体、肛门的正确顺序进行消毒外阴，消毒过程中能看到消毒后的颜色变化。
消毒阴道：通过三维剖视视角看到使用阴道窥器轻轻放入阴道，棉球在阴道的位置全面消毒，并且操作的过程中可以手动进行控制。
②铺垫巾
★③双合诊检查：通过三维剖视视角看到使用正确的手法进行双合诊检查，并且操作的过程中可以手动进行控制。
④消毒宫颈管：通过三维剖视视角看到用棉签进行消毒宫颈管的过程，并且操作的过程中可以手动进行控制。
4.手术步骤：探测宫腔、扩张宫颈、吸管吸引、清理宫腔、探测宫腔、双合诊检查。需要手动选择工具。
①探测宫腔：通过三维剖视视角看到使用正确手法进行探测宫腔深度，并且操作的过程中可以手动进行控制。
②扩张宫颈：通过三维剖视视角看到可以使用不同大小的宫颈扩张器逐步扩张宫颈管，并且操作的过程中可以手动进行控制。
③吸管吸引：通过三维剖视视角看到使用正确手法进行吸管吸引，可以看到胚囊逐步被吸引走的动态过程，并且操作的过程中可以手动进行控制。
④清理宫腔：通过三维剖视视角看到使用正确手法进行动态清理宫腔，并且子宫会随着清理宫腔实时晃动，可以看到胚囊被全部清空，并且操作的过程中可以手动进行控制。
⑤探测宫腔：通过三维剖视视角看到使用正确手法进行探测宫腔深度，并且操作的过程中可以手动进行控制。
⑥双合诊检查：通过三维剖视视角看到使用正确的手法进行双合诊检查，并且操作的过程中可以手动进行控制。
5.术后检查：进行术后检查，在吸出物中倒入清水，仔细检查是否有绒毛组织。
	台
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	分娩综合技能训练模型
	★1.具备孕妇下半身模型、胎儿模型（附脐带和胎盘）、宫颈检查模型（产前子宫颈变化检查）和会阴切开缝合等模型。
★2.具备≥6种宫颈变化模型：包括不限于宫颈口扩张大小、宫颈口变化程度及胎头与坐骨棘平面位置关系等。
2.1阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。
2.2阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。
2.3阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。
2.4阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。
2.5阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。
2.6阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。
3.可用阴道窥器（阴道扩张器）观察阴道和宫颈变化。
★4.练习双合诊检查宫颈口大小和宫颈管消失程度以及胎头与坐骨棘位置关系。
★5.胎儿模型：
5.1模拟不同胎方位（头位和臀位等），模拟胎先露在产道内位置平面高低。
5.2标准胎儿，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。
5.3胎儿附件：脐带、胎盘。
6.训练正常分娩和异常分娩，练习会阴护理技术。腹部包括透明腹壁和仿真皮肤，便于观察分娩机制。
7.会阴切开口：包括正中切口、左侧切口、右侧切口等。
8.模型具备讲解视频，支持扫描二维码在线观看学习。

模拟人左臂可见斑片状红色皮损，边界清晰，边缘稍隆起，颜色较深，中央区域颜色较浅，呈类环形，皮损表面附有白色皮肤真菌感染形成的鳞屑，支持皮肤真菌感染的采样镜检训练操作，可用刀片刮下皮屑后置于载玻片上压片。
★9.基础护理技能评分
9.1至少可以进行口腔护理、气管插管、吸痰、洗胃、静脉输液、胸腔穿刺、腰椎穿刺、灌肠、导尿护理等技能评分。
9.2具备手机端，不限手机系统，自动更新同步评分表库。支持手机端技能考核，可自定义评分间隔，系统能够自动统计成绩，具有岗位胜任力数据分析、考核过程回顾。
9.3具有考核记录，可显示设定时间段内考核记录，可根据日期或分数进行排序。岗位胜任力数据分析，通过可视化数据分析，查看岗位胜任力。
9.4具有正式的ICP备案号。
★10.为保证产品质量，产品须符合GB/T 26701-2042《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明。

★11.具备12导联心电图检测操作练习。手机无线控制，具备内置≥45种心电波形，可自主选择需要显示的心电波形，心电波形包含窦性心律电轴左偏、窦性心律电轴右偏、左心房肥大、右心房肥大、双心房肥大、左心室肥厚、右心室肥厚、慢性心室肥厚、心肌缺血、心肌损害、心肌梗死、窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征、室性期前收缩、房性期前收缩、交界性期前收缩、阵发性室上速、室性心动过速、扭转型室速、房扑、房颤、室扑、室颤、I度房室传导阻滞、II度房室传导阻滞、III度房室阻滞、完全性右束支阻滞、完全性左束支阻滞、预激综合征、房性逸搏、室性逸搏、交界性逸搏、窦性回声波、高钾血症、低钾血症、洋地黄效应、插入性室早、室性早搏R on T、多源性室早、室早二联律、阵发性室速、P波按顺序出现在房室传导中（顺序起搏）、P波未捕获（未夺获）具备接驳临床真实心电机测量心电图数据。

★12.考评互评系统：产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
12.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
12.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
12.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
12.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
12.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
12.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
12.7系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。
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	骨盆测量示教模型
	成人女性骨盆模型，PVC材质，包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成。
2.显示骨盆腔的三个平面：骨盆入口平面、中骨盆平面、骨盆出口平面。支持骨盆各个径线测量。

★3.智能助教系统
系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（静脉留置针输液法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
3.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
3.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含静脉留置针输液法操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
3.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
3.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换手臂皮肤、如何更换手臂血管、如何清洗循环泵等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
3.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
3.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
3.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

★4.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
4.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
4.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
4.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
4.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
4.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
4.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
4.7系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。
	台
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	电脑孕妇检查模型
	★1.成年孕期女性仰卧位躯干模型，具备四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导等功能，具备带书号的四步触诊法教学动画和带书号的乳房护理技术教学功能视频。
★2.随着外部球囊充气的调节可使模型处于最接近人体的状态。
3.内部放置仿真的骨骼，支持骨盆测量、腹部测量，手感逼真。
4.利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎心音，胎心音的速度快慢及音量高低可随时调节，胎心范围：80－180次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化。
5.可用木听筒和听诊器来进行练习听取胎心音练习，胎心音也可从电子孕妇腹部触诊模型前面板上的扬音器内听到。
6.为增加操作的真实性，须具备具有书号的四步触诊法、乳房护理技术等课程教学功能视频。并须提供视频书号及来源证明文件以便追溯。
7.产品须符合GB/T26701-2011《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明；须提供加盖原厂公章的同系列产品检测报告，检测报告可扫码查询预览。

8.本系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（导尿术、灌肠术、肠造口护理）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
9.知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
10.专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含导尿术、灌肠术、肠造口护理等操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
11.产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
12.常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换导尿模块、如何对导尿功能注水、如何更换灌肠模块管等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。

13.一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
14.产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
15.数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性.

★16.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
16.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
16.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
16.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
16.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
16.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
16.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
16.7系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。
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	电子胎心监护仪
	1.具备≥10.2''彩色触摸屏，可以90°方向调节；
2.电容触摸操作，带轻触式按键，操作轻松简便，可以中文输入孕妇及医院信息；
★3.自动和手动两种操作模式；
★4.内置胎心、宫缩、胎动模拟器；
5.双胎可选；
6.具有CTG波形冻结功能；
7.具备112mm高精度热敏打印头，可以实时打印；
8.具有自动分析及NST评分功能；
9.配备高性能防水探头；
10.七种打印深度调节，以有效保护打印机并适配不同厂家的热敏打印纸；
11.机身内置高热量存储器，可以储存500例胎心数据，同时可以外置优盘扩大储存空间；
12.交直流两用，内置大容量可充电免维护电池；
13.具有屏保功能以节省能源并延长显示屏寿命；
14.简便设计，有提手方便携带；
15.支持多种语言自由切换。
	台
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	医教多媒体示教反示教教学系统
	★一、移动实训车
1.整体高度不低于1.9米，模块化设计，方便扩充功能组件，便于安装、使用与维护。车体顶部具备万向臂安装结构，可安装至少2个转轴万向臂。
2.要求中心立柱前后两面开有T型槽，预留隐藏穿线孔，方便安装设备，如安装摄像机支架、显示屏支架、置物托盘等设备。
3.底部箱体尺寸为：≥420mm*600mm*400mm（宽*高*深）。箱体外部配备电量显示屏可显示剩余电量百分比、输出功率、剩余使用时长等信息、后置隐藏式接口，磁吸安全盖、对外接口等，具有电源开关键。
4.箱体两侧具有隐藏式音箱结构，每一侧分别可内置1个不低于15W喇叭，配合内置功放及无线话筒，进行实时扩声，内置2.4G无线领夹麦克风。
5.要求箱体内部具有可拆卸电池仓结构，方便电池更换，提高整体续航能力。
6.箱体内部具有设备固定式安装结构，保证车体移动时设备的稳定性与安全性。
7.车体底部采用四角焊接设计，整体尺寸：≥450mm*450mm(长*宽）配备四个万向静音轮，具备脚刹装置
8.万向臂采用金属材质，承重不低于4kg，升降可调节范围不低于460mm，支架拉直总长度不低于1180mm，俯仰角度：仰角不低于20°，俯角不低于45°。
9.双节支臂采用金属材质，展开后长度不低于650mm，宽度不低于55mm，单节长度不低于353mm，水平旋转角度不低于270°。
10.内置电池容量不低于570Wh，支持TYPE-C、USB同时供电输出，连续使用时长不低于4小时。
★二、实训录播主机
1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥2T硬盘,支持7*24小时工作。
2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。
3.要求配置≥23英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。
4. 要求具有智能手势识别功能，操作者可用手指直接在液晶屏上进行触控导播。
5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出。≥1路TYPE-C接口，具备≥2路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。
6.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。
7.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
8.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置支持启用DHCP自动获取IP地址。
三、4K高清示教摄像机
1.图像传感器: 采用≥1/2.8英寸CMOS，有效像素≥850万。
2.视频信号: HDMI接口视频格式：3840*2160P30/25；1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps；
3G-SDI接口视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps；LAN接口视频格式：H264：3840*2160P30/25；1080P60/50/30/25/59.94/29.97；720P60/50/59.94fps。
3.镜头光学变倍: ≥12倍光学变焦； f＝3.9～46.8mm。
4.视角:7.42°（T）~78.58°（W）（ D）。6.48°（T）~70.82°（W）（H）。3.66°（T）~42.72°（W）（V）。
5.光圈系数: F1.6 – F2.8。
6.最低照度: 0.5Lux(F1.8, AGC ON)。
7.数字降噪: 2D﹠3D数字降噪。
8.白平衡: 手动/自动/一键白平衡/指定色温。
9.聚焦: 自动/手动/一键聚焦，支持TOF激光测距模块，辅助聚焦。
10.快门、光圈 :1/25-1/20000、自动/手动。
11.需支持背光补偿。
12.需支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式调节。
13.信噪比：≥50dB。
14.按键面板功能至少包括变倍放大、变倍减小、亮度+、亮度-、冻结、模式、菜单。
15.视频输出接口: HDMI接口≥1个、SDI接口≥1个、LAN口≥1个。
16.音频输入接口: Line IN≥1个。
17.图像码流:需支持双码流输出。
18.控制接口: 需支持RS485，支持VISC协议。
19.视频压缩格式: H.264，H.265。
20.网络接口: 需支持1路RJ45网口，支持PoE供电，支持音视频输出。
21.网络协议: RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议。
22.需支持远程升级、远程重启、远程复位。
四、两台4K高清云台摄像机
1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率，4K输出帧率30帧/秒。
2.光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。
3.需支持自动聚焦技术。
4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB；最低照度0.5LUX (F1.8,AGCON)；
5.视频输出接口：需支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0接口需支持双码流。
6视频编码格式：至少支持 YUY2、MJPEG、H.264、H265、NV12。
7.音频编码格式：至少支持AAC、MP3、G.711A。
8.需支持内置重力感应器，支持云台自动翻转功能。
9.至少支持支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT等协议；需支持RTMP推送模式，支持RTP组播模式。
10.控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT。
11.控制协议：需支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
12.需支持水平翻转、垂直翻转；水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~90°
13.需支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。
14.预置位：≥255个预置位。
15.需支持图像冻结；支持快门速度调节：1/30s~1/10000s；需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动；支持背光补偿。
16.需支持AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
五、音频处理器
1.支持≥1 路6.35左声道输入，支持≥1 路右声道输入。
2.支持≥1 路3.5音频输入，支持≥1 路3.5音频输出。
3.支持≥1路DMIC数字音频数据传输。
4.数字音频输入或者输出：≥1 路USB 输入。
5.内置扬声器输出：≥2 路。
6.内置功放数量及功率：不小于2*4Ω15W。
7.需支持噪声抑制，反馈抑制，回声消除，自动增益控制。
8.需支持智能降噪，内置 AI 智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见噪声，最大噪声抑制幅度：36dB。9.需支持本地扩声与远程互动同时工作，远程互动可做到师生双方同时讲话无压制、无回声、无断续。10.需支持过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰，过滤噪声不影响扩声效果。
六、音箱；1.额定功率：≥15W@4Ω。
2.最大功率：≥20W。
3.灵敏度：≥80±3dB。
4.频率范围：50-12KHz。
七、实训领夹麦克风
1.显示屏：OLED
2.传输方式：2.4GHz数字频段
3.操作范围(无障碍)：≥100米
4.频率响应：20Hz-20KHz
5.电池规格：3.7V/400mAh
6.供电方式：内置锂电池供电/充电盒触点充电/Type-C充电口(直流电5V)
7.内置电池续航时长：约8小时
8.供电方式：Type-C充电口
9.充电盒电池容量：≥2000mAh
10.充电盒充电时间：≤3小时
11.给麦克风循坏充电次数：2次
八、智能笔
1.需支持≥4个自定义按钮，配合4K实训录播系统软件实现录制、停止、暂时、视频切换等应用功。
2.2小时，续航时间约30天；
3.遥控方式：无线射频技术
4.发射频率：2.4GHz
5.发射频率：868MHz
6.遥控距离：无阻挡50米 
7.工作电压：3.6V-4.2V
8.充电电压：5V
9.内置聚合物锂电池，电池容量≥300mAh
九、

1.系统需支持账号密码登录模式。
2.录制模式需支持电影模式、资源模式两种，能同时支持≥1路电影模式加不少于4路资源录制，包含：录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面自由组合。
3.录制格式需支持MP4/FLV/TS.
4.录制分辨率需支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。
5.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于4路预监画面。
6.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
7.需支持添加字幕，支持包括系统时间在内的不少于8种预设字幕的设置。需支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色。
8.需支持直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。
9.需自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号。
10. 需提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
11.需支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png等格式。
12.台标需支持≥4个固定位置，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png等格式。
13.需支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。
14.系统需支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。
15.系统需支持音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
16.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。
17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
18.系统支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。
19.系统具有推送公网直播功能。
20.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。
21.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
22.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
23.系统支持中英文版本切换，满足不同的应用场景。
十、发射器

1.接口：HDMI输入；HDMI输出；2天线接口；DC12V输入；需支持Line in；Line out；需支持RJ45网口。

2.供电电压：12V DC，功耗：6W 。
3.输入视频格式：480p,576p,720p,1080p，4K@30。
4.输入音频格式：立体声
接收器

1.接口：HDMI输出；

2.2天线接口；DC12V输入；RJ45网口。
3.供电电压：12V DC，功耗：6W 。
4.输出视频格式：480p,576p,720p,1080p，4K@30。
5.传输距离：300m（可视无遮挡）
	台
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	母婴照护赛训平台
	系统参数
1.平台版本：B/S 版本，采用 Java 语言技术开发，具备稳定、安全、高效的特性，且满足跨平台需求。
2.版本分类：根据应用场景，分为局域网版和互联网版。其中，局域网版可部署在教室服务器或教师 PC 机上，不限制使用人数；互联网版为局域网版的升级版，系统安装部署在学校服务器上，通过网络许可，校内、校外任何联网机器均可使用，学生可在家学习与考试。
二、教学参数
1.教师角色：由管理员配置，可灵活配置班级与学生，支持教师灵活部署考试与练习。
2.学生角色：由教师配置，学生可直接进入考试界面。
3.管理员功能：可设置新增管理教师与学生，查看操作日志。
★4.系统支持查看当前上课教师人数、今日上课学生、今日上课课堂、当前上课教室、教师活跃度情况、学生活跃度情况、课堂AI得分分布、全校学生课堂专注度等。
5.系统支持查看当前上课教师人数、今日上课学生、今日上课课堂、当前上课教室、教师活跃度情况、学生活跃度情况、课堂AI得分分布、全校学生课堂专注度等。
★6.课堂教学过程记录应包括教师图像、学生图像、教师PC屏幕图像、板书图像、课堂声音时间轴、板书流、出勤人数、学生活跃度、学生注意力、出勤率、准时率、课堂就座指数、教师活跃度、AI评分、PPT页数、板书时长等信息，并支持以时间轴的方式任意拖动查看不同时间节点的课堂详情。
★7.应支持课堂异常行为自动识别与标记，支持按照日历查询某一天的所有异常课堂，可以按照院系进行问题课堂筛选，并支持对教师名称或者课堂名称进行检索查询；异常课堂展示内容包括该课堂授课教师、课堂名称、教室信息、所属学院、抬头率与点头数趋势曲线图以及异常课堂标签；异常课堂标签应包括教师迟到、提前下课、出勤率低、抬头率低、就坐指数低、讲义内容不足等，支持调整预警阈值。
8.题库管理功能：支持个人对题库进行考题的增加、删除、修改和查询，以及批量试题导入。系统自带题库，所有考试题目均从题库中抽取组成试卷或练习，教师也可自行导入题库。
9.题库操作功能：可依据“题型”“题号”“题干内容”“答题解析”“选项内容”进行相关内容的选择或录入，同时支持题目批量导入。
10.实操考试：平台可根据实操项目进行创建实操考试，对应相匹配的评分标准和评分表用于裁判进行线上打分。
11.裁判判分：裁判账号登录平台后进入相对应的实操比赛场次了，进入评分标准页面，可根据现场选手表现进行现场打分，并可进行签字，系统自动计算总分(此功能适用于平板电脑)。
12.裁判可查看自己打分的实操评分表，并可进行下载存档，下载内容包含裁判签名。
13.主裁判可下载实操考试成绩并进行下载，成绩表自动计算平均分、每个裁判打分。
14.组卷模式：支持智能组卷与定制组卷，同时可对生成的试卷进行查看与删除。
15.随机组卷：选定组卷模板后，系统自动从题库中抽取考题组卷。填写选用的题库与考试选题规则后即可生成试卷。
16.试卷重做：试卷考试完成后，若学生愿意，可重新考试。
17.查看历史记录：可查看历史考试答题情况、历史试卷得分情况、历史试卷交卷时间、历史试卷题目的正确答案、历史试卷的答题解析等信息。
18.错题集功能：将学生做错的相关业务题自动归集到错题中心，方便学生学习。错题中心可提供正确答案及解析，包含视频解析或文字解析。
19.系统防作弊功能：自动监测考试人员的浏览器页签，若切换次数超过 3 次，则系统自动交卷。
20.考试统计分析功能：可查看考试人员的平均分、最高分、最低分、及格率、优秀率等统计维度，教师可将成绩导出。
21.教师批改：可对主观题进行批改和打分。
22.加密功能：平台具备加密功能，可进行一、二次加密。一次加密可导入比赛名单，并根据比赛模块进行顺序抽签，可下载加密表格。二次加密根据一次加密产生的顺序和比赛模块自动生成选手的比赛号，加密表格可下载。

23.赛事抽题：可根据赛场赛规，自定义所需要抽取的赛卷个数及编号，进行自动抽题。
24.题库资源：提供不少于十套题库，包含比赛教学资源。
25.考试技巧：平台上传考试技巧等操作视频，视频在学生端进行展示。
26.练习模式：在学生端学生进行练习可选择刷题模式和背题模式和模拟考试模式三种模式供学生选择合适的练习方式。
27.提供AI自动出题工具进行出题，可以设题目数量和题目类型和出题要求，类型包含选择题、填空题、解答题、案例分析等。
28.支持将自动生成的试题导入系统题库，并在组卷中调用试题，也可以下载试题文档到本地；对于自动生成的试题，教师可以进一步编辑和修改。
29.支持AI学习问答，对学生提出的问题提供精准的知识解答及细节，帮助自学探索不熟悉的领域知识时提供充足的知识帮助。
30.考试技巧：学生端可查看考试技巧等视频，平台可根据大数据分析判断用户的观看习惯并自动推送相关视频。
	套
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	电动产床
	1.适用妇科待产、接产、休养一体化，可满足产妇从入院到出院整个过程的使用需要。也可适用于妇科检查施行一般手术等用途。
2.产病床采用国产优质品牌电机，安全可靠，噪声低，陪伴家属和助产人员都可以操作，床上也可以选配CD音响，可以调节产妇紧张情绪。
3.床头板采用优质ABS原料一体吹塑成型，具有卡扣式装置可提高抢救速度，且病床推动时无晃动及震动异音。
4.床面可整体升降，背板折起，前后倾斜，可适用于仰卧、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。脚板装置采用可控气弹簧来调整以达到人体各部位的合理性，以助于产妇顺利分娩，床板下有污物盆，两侧的腿架，隐藏式扶手相结合，便于接生工作。
5.床体整体结构封闭，防尘,便于清洁;托腿架、拉手、盐水瓶架均为可拆卸，可根据使用要求进行安装，安装时只需插入安装孔中，旋紧手柄即可。
6.采用进口高性能医用双面脚轮，双轮设计避免毛发卷入，且易推、耐蚀、耐磨、静音。
中控制动轮，稳定性更高。
7.该产病床配有应急电源，应急电源为铅酸电池，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。应急电源有充电指示灯，绿灯亮时，表示正在充电，电量充足后，指示灯熄灭。
★8.该产病床设有紧急制动系统，产品运动过程中，病人如感到不适，可按动紧急制动开关，床面停止所有动作。
★9.手术床方框式床框连接装置；采用旋转支架升降结构，升降稳定可靠；床头采用卡扣式装配结构精巧，拆卸方便。
★10.床垫选用优质海绵，进口人革，具有防水抗污、除臭、抗敏等优点，床垫颜色根据采购方要求，常规推荐颜色为粉红色。
11.技术参数：
★112.1床面尺寸：2000×800㎜（长×宽）含护栏880mm，孕妇坐卧舒适。
11.2床面离地高度：最低680㎜  最高980㎜（电动）  升降行程300mm
11.3背板折转角度：0°～60°（电动）
11.4前后倾斜角度：0°～12°（电动）
11.5腿板外摆角度：0°～90°
11.6腿板上倾角度：0°～40°
12.附件包含:床垫1套、搁腿架1付、污物盆1只、输液杆1支、电源线1根、手控器1件
	台
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	轻便产床
	手术床适用于妇科检查及妇科小手术使用
座板下方配不锈钢圆盆 
1.规格：1850*550*850mm；
2.采用φ32mm，1.0mm厚度不锈钢管经折弯、高频焊接而成。焊接牢固，表面光滑，易清洁；表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。
3.由背板，座板，腿板，托腿架组合而成，额定载荷135KG，背板、腿板采用采用棘齿架可上下调节;
手动调节背板上折≥45°
手动调节腿板下折≥45°
4.托腿架可上下升降，左右旋转，前后倾斜并可拆卸；
5.床垫表面材质为蓝色人造仿皮革，内里包裹3cm高弹海绵，整体手感舒适，经久耐用
	台
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	定制模型柜
	1.尺寸：约1800*400-600*2500mm。全木结构，柜体18mm颗粒板，上柜体门5mm玻璃，下面抽屉改3个折叠门，两个板（柜门可做宝石蓝，柜体可做暖白色，颜色可定制），具备C型圆不锈钢拉手，加锁；可以根据实训室现场进行定制调整储物柜。
	套
	2

	母婴照护及儿科护理实训室

	1
	智慧教学交互一体机
	一、整体设计：具备AI智能问诊功能
1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例。
1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音。
1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
★1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应。
2.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
3.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
4.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°；整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
5.整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
6.屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%，
7.整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合设计
8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。
二、整机设计
1.整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于4核，嵌入式安卓操作系统版本为Android13；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。
2.通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。
3.整机采用红外触控技术，支持Windows及安卓双系统下50点触控；支持同一红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
4.前置接口具备翻转盖板，翻转角度180°；在有U盘插入时盖板能对U盘进行防护，防止推拉黑板误对U盘造成损伤
5.在无ops的情况下，整机支持有线及无线方式联网，无线支持wifi6；在具备ops的情况下，整机可支持通过一根网线实现双系统上网，同时ops也具备独立网口和wifi。
6.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
7.在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
8.为适应未来无线网络发展，无需更换设备，整机整机支持Wi-Fi6版本，Wi-Fi制式支持802.11a/b/g/n/ac/ax，整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G。
9.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
10.整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离至少15米。
11.整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。
12.具有物联，大屏显示界面可显示教室温度、湿度，集控平台可查看每个教室的环境温湿度；
13.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
14.支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，一键滤减蓝光。
15.整机色域覆盖率（NTSC）85%。
16.整机NFC模块支持IC卡刷卡解锁设备，使用已和大屏适配的IC卡，可直接接触NFC模块对大屏解锁；
17.触摸最小识别物3mm,触控首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms；
三、主要功能
1.侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。四种具有音效模式，标准、音乐、听力、影院，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；具有四种图像模式，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。
2.开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。
3.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
4.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。
5.快捷小工具：支持自定义悬浮球菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取系统工具，聚光灯、批注、熄屏、锁屏、硬件自检、内存加速等小工具，也可以调取应用软件；并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。
6.当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。
7.整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。
8.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。
★9.整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷IC卡解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号，老师无需二次登陆；在整机没有网络的情况下，也可以支持手机扫码解锁；
10.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
11.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。
12.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
13.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持10种平面图形工具，支持8种立体图形工具。
14.整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
15.整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
16.整机全通道侧边栏提供秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间；支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始即进入倒计时。
17.整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态。
18.整机全通道侧边栏支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理。
19.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告，支持设置任意倒数日。
20.具备前置光感，通过感受环境光亮度来改变屏幕显示亮度；设备具备红外接收头，可通过红外与麦克风进行配对。
21.整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。
22.整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历、班级记忆。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。
23.整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。
24.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
25.整机Windows通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi直连传输。
26.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
27.整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。
28.整机设备教学桌面支持对常用应用替换和添加，支持对应用卸载。
29.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
30.整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。
31.整机设备教学桌面支持进行重启、关机操作。
32.独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。
33.双系统具有智能手势开关整机背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、双系统网络共享。
34.在Windows任意界面下均可开启录课功能，可实现三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕+摄像头、专业级录制及直播。
35.设备前置物理按键可实现一键录屏功能，可将屏幕中的课件、音频内容与授课老师的声音同步录制。
36.整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
37.整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理；
38.整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机；
39.设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作；
40.整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原；
41.整机嵌入式系统支持日历功能，通过云端平台可以下发待办或者考试计划到日历中，可自动展现历史上的今天并显示出名人故事等
42.整机嵌入式系统支持钢琴演奏app，模拟钢琴按键，支持自动播放不小于3首音乐，且学生弹奏后可模拟钢琴声音发声，可自动判断弹奏的准确率
43.整机嵌入式系统支持地图app，支持显示中国地图（包含中国地图，中国主要的山川湖泊，地势图），世界地图（包含世界地图，地势图），可以打开地球仪，支持自有旋转，方便老师教学；
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	高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统
	人机互动婴儿ACLS训练模拟系统，全真模拟真实的急救场景。可真实模拟急诊病人的所有相关体征，如瞳孔状态、动脉搏动、心律、心肺听诊音等，并可使用一切临床急救措施如除颤、起搏、CPR、药物治疗等临床真实的急救设备均可在本系统上使用。模拟病人根据操作者的不同施救措施，可表现出不同的生命体征变化。开放的病例编辑功能，教师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。网络交互功能可完成全体教学，教师可随时获取学生的操作数据，及时纠正或指导。
1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。同时需具备心电图测量：手机无线链接，内置具备45种心电波形，可自主选择需要显示的心电波形，心电波形包含窦性心律电轴左偏、窦性心律电轴右偏、左心房肥大、右心房肥大、双心房肥大、左心室肥厚、右心室肥厚、慢性心室肥厚、心肌缺血、心肌损害、心肌梗死、窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征、室性期前收缩、房性期前收缩、交界性期前收缩、阵发性室上速、室性心动过速、扭转型室速、房扑、房颤、室扑、室颤、I度房室传导阻滞、II度房室传导阻滞、III度房室阻滞、完全性右束支阻滞、完全性左束支阻滞、预激综合征、房性逸搏、室性逸搏、交界性逸搏、窦性回声波、高钾血症、低钾血症、洋地黄效应、插入性室早、室性早搏R on T、多源性室早、室早二联律、阵发性室速、P波按顺序出现在房室传导中（顺序起搏）、P波未捕获（未夺获）；链接临床真实心电机测量心电图数据。
1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音。
1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应。
执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。
一、生命体征模拟：
★1.完全无线智能模拟人：婴儿体格外观，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线电脑操控，通过电脑无线或有线自由控制模拟系统；需要配置微型神经刺激器
1.1微型神经刺激器采用分体式设计，包含通信模块和刺激模块两部分，两者之间通过蓝牙进行通讯。通信模块主要包含定位、远程通讯及数据记录等功能；刺激模块主要包含神经刺激信号生成等功能。防水等级≥IPX7；具有太阳能充电功能，光电转化效率≥27%（AM1.5G标准下）。通信模块可充电太阳能板面积≥6cm2; 刺激模块可充电太阳能板面积≥4cm2。具有远程定位功能，定位精度≤2m；通讯距离不受限制。
1.2微型神经刺激器通信模块长×宽×高≤43mm×25mm×20mm，质量≤20g，锂电池容量≥300mAh。微型神经刺激器刺激模块长×宽×高≤25mm×25mm×13mm，质量≤8g，锂电池容量≥70mAh
2.★可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可设置各种呼吸模式、可接驳各种品牌真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备，适合各种转运环境中的治疗操作。
★3.真实婴儿模型，身高50cm,体重3kg。四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动。
4.观察瞳孔，一侧正常，一侧散大。
5.多种呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。
6.模拟生命体征：模拟右侧桡动脉、肱动脉、股动脉和左侧足背动脉以及脐动脉搏动。
7.肤色：混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。
8.可模拟羊水流出。
9.可模拟肌张力不同程度、抽搐、反射、自发运动及全身瘫软。
10.可进行Apgar评分。
二、临床技能训练：
1.CPR：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口（BVM）、气管插管等多种通气方式，电子监控气道开放状态、气管插入深度、吹气次数和吹气量、按压次数和频率、按压的位置和深度，自动判断按压与人工呼吸比例。全程中文语音提示。
2.真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能。
3.模拟除颤起搏：模拟人可从ECG模拟器上获取心率，并可接真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心率可发生相应的生理变化。
4.模拟AED：与模拟配套使用，可进行模拟AED，提供纽扣电极，全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。
5.真实心电监护：自带心电感应系统，与自备的真实心电监护仪配套使用，可实现心电监护。
6.模拟心电监护：系统自带多种心电图，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护。
7.气道管理技术：逼真的口，鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管，气管环，可经口，鼻气管插管，吸氧，吸痰。
8.可监测气道插管，显示插管正确、错误。气道插管有插管过深提示，插管过深时默认插入右主支气管，仅见右侧胸部起伏。喉镜压迫牙齿时，牙齿报警。
9.可进行PETCO2：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。
10.气胸穿刺抽气、胸腔积液抽液训练:可进行气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。
11.插胃管：可进行洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。
12.听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音;其中正常心音、呼吸音可根据监视器心率、呼吸频率调节。
三、基础护理训练：
1.基础护理：皮肤护理（如洗浴、换衣）、口腔护理、耳道清洗、包扎训练、更换尿布、冷热疗法等。
2.静脉输液/穿刺：右侧手臂静脉、右侧股静脉和左侧大隐静脉以及两侧头皮静脉(颞浅静脉、耳后静脉)等。静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。
3.骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可进行骨内输液操作，可注入药物或输液。穿刺皮肤可进行上百次穿刺并易更换。
4.血压测量训练。
4.1在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。
4.2具有KorotkoffGap音。
4.3压力值采用动态毫米汞柱显示。
4.4收缩压和舒张压可以分开设定。
4.5可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。
4.6血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。
4.7音量大小可以调节。
4.8血压训练器有液晶显示屏显示。
5.可活动颈椎、肩关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节;可摆放成坐位、卧位等各种体位。
四、软件：它包括系统课件、专项技能训练、系统脚本操作、系统设置、脚本编辑五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。
1、系统课件：该课件可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下9个课件：
1.概述和复苏原理：介绍婴儿出生时所发生的生理变化，学习复苏过程中需要遵循的所有步骤的流程图。
2.复苏的最初步骤：介绍新生儿在什么情况下需要复苏，学习施行复苏的最初步骤，学会复苏的操作方法。
3.正压人工呼吸复苏装置的应用：介绍合适给予正压人工呼吸，能够运用气流重启式气囊，自动充气式气囊和T-组合复苏器进行正压人工呼吸操作。
4.胸外按压：介绍复苏过程中合适给与胸外按压，掌握胸外按压的两种实施方法，按压位置和按压深度。
5.气管插管：介绍气管插管操作全过程，掌握婴儿气道的解剖结构，气管插管的手法及其不同的通气方式和注意事项。
6.药物：介绍复苏过程中的用药知识，了解复苏过程中常用药物的药理作用，掌握何时给药、给药方式和给药的途径和剂量。
7.特殊情况：介绍有可能引发复苏并发症和导致后续问题的特殊情况，掌握复苏后续处理。
8.早产儿复苏：认识与早产儿相关的危险因素，介绍需要为早产儿儿外准备的有哪些。
9.伦理道德和临终关怀：启动和终止新生儿复苏时所涉及的伦理道德准则，学会如何与新生儿的父母进行沟通并使他们参与伦理道德决策中。
2、专项训练：软件内保存百余道试题，支持急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含窒息复苏理论知识练习、新生儿心律识别训练、心肺复苏急救训练、气管插管训练、脐带插管训练、仿真除颤训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练、正压人工呼吸仪器操作。
9项试题、操作训练。
1.窒息复苏理论知识练习。
1.1设置大量库题，将知识要点运用与实际病例，使学员对窒息复苏基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生窒息复苏基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。
1.2可根据教学要求编辑试题。选择题目，可机选，也可单独选择题。
1.3可编辑试卷。选择题目，可机选，也可单独选择题。
2.新生儿心律识别训练：自设置上百种心律类型，通过心电图识别训练，学员可掌握临床常见心律。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。
2.1可由老师自行编辑心律识别考题，输入参数，设置答案。
2.2可由老师自行编辑心律识别试卷，选择题目，可机选，也可单独选择题。
3.心肺复苏急救训练：根据2010年国际心肺复苏指南标准设置，训练基本生命支持技术。
3.1训练方式：有3种。
3.1.1自操作练习：可随意进行人工呼吸和心外按压，不需要按人工呼吸：心外按压=2：30的比例操作。
3.1.2标准操作练习：必须按照2：30的比例操作。且2次正确的（错误的不计数）吹气后才能进行30次正确（错误的不计数）的按压。
3.1.3实战操作练习：必须按照2：30的比例操作，2次（正确错误都计数）吹气后，进行30次（正确错误都计数）按压。
3.1.4界面由CPR操作FALSH、时间控制区、统计区、吹气和按压条形码和操作时间区显示。
3.1.5FALSH同步操作演示，有语音提示，警报错误。
3.1.6按压次数统计：根据按压深度统计，正确按压深度以上，错误时会有语音报警提示。
3.1.7可统计正确次数和错误次数。
3.1.8吹气次数统计：根据吹气量统计。可统计正确次数和错误次数。
3.1.9吹气条形码：当吹气量不足、正确和过量时，条形码分别显示为黄色、绿色和红色。
3.1.10按压条形码：当按压深度过浅、正确时，条形码显示为黄色、绿色。
3.1.11显示人工呼吸和心外按压波形图，实时监测学生的操作训练情况，以数值反映学生的按压深度及通气量，便于老师观察。
3.1.12当操作结束后，可进行统计。显示学生姓名、操作日期、教师、成绩，可打印。统计表上包含按压位置、按压频率、吹气量、操作正确与错误等数据统计，使老师了解学生掌握心肺复苏技术情况。
3.1.13标准操作练习、实战操作练习模拟人状态：瞳孔散大，颈动脉无自主搏动。符合心肺复苏操作标准。
3.1.14在规定时间内完成，检查模拟人状态，瞳孔缩小、颈动脉自主搏动。抢救成功。
4.气管插管训练
4.1视频演示气管插管的准备以及全过程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测判断气管插管位置，显示插管位置的正确与错误。
4.2可在模拟人身上进行真实气管插管训练。
4.3喉镜压迫牙齿时，牙齿报警。
4.4界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性。
5.仿真除颤训练。
5.1模拟真实除颤仪使用，多媒体动画显示除颤过程。
5.2可设置各项设置生理参数，包含血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度，选择除颤次数。
5.3动漫显示，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。
5.4除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常。
5.5可与真实、模拟心电除颤起搏器、模拟除颤起搏器在模拟人身上配套使用，同步操作。
6.脐带插管训练
6.1全程动画演示、语音提示。
6.2在模拟人身上能够实践操作，插管插入脐带的脐动脉。
6.3插入正确时，插管会有回血产生。
7.注射泵使用训练
7.1训练模块提供如下几种药物：苯妥英钠、阿拉明、多沙普仑。
7.2虚拟动画演示注射泵操作流程，练习如何正确使用注射泵。
7.3支持在动画界面上进行注射泵仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等。
7.4有报警声音提示使用注射泵的错误，如速度设置错误、注射完成等，练习如何排除常见的故障。
8.输液泵使用训练：模拟真实输液泵使用操作。
8.1训练模块提供如下3种药物：NS100ml+多巴胺18mg、g、0.9%NS100ml+多巴酚丁胺18mg、0.9%NS100ml+异丙肾上腺素1ml。
8.2虚拟动画演示输液泵操作流程，练习如何正确使用输液泵。
8.3支持在动画界面上进行输液仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等。
8.4有报警声音提示使用输液泵的错误，如阀门未关、滴管内有空骑、压力过大等，练习如何排除常见的故障。
8.5正压人工呼吸复苏装置专项训练包括三种类型：自动充气式气囊、气流充气式气囊、组合复苏器。
3、场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床诊断治疗思维能力和急救操作流程。
1.该模块共有以下种病例：包含以下顺利分娩新生儿、胎粪污染的新生儿、RDS（新生儿呼吸窘迫综合症）、TTN（新生儿暂时性呼吸急促）、需要正压人工呼吸的新生儿、MAS（胎粪吸入综合症）、需要胸外按压的新生儿复苏、新生儿气胸、血容量不足的新生儿、早产儿的复苏和稳定、一个出生时正常的新生儿复苏。
1.1可对学生进行训练及考核两个操作模式。
1.2界面上有病例名称模块：显示运行的病例名称、时间。
1.3界面上有事件日志板块，所有进行的操作和生命体征改变都可在此显示。
1.45种种呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。自行调节呼吸频率（0-45次/分）.胸廓随呼吸二而上下起伏。
1.5可设置婴儿肤色：正常、轻度紫绀、中度此绀、重度此绀、苍白五种状态。
1.6可设置羊水（清、污）、肌张力、反射、抽搐状态的改变。
1.7体征参数的设置：当参数改变时，模拟人心电监护内容随之改变。
1.8可进行模拟人如下生命体征参数的修改：心率（0-200次/分）、血氧饱和度（0%-100%）、血压（0-300/0-250mmhg）、体温（20-45度）、呼气末二氧化碳分压（0-100）、瞳孔设置（可左右眼分别设置，1-9mm、针尖、散大）、心电图。
1.9模拟气道管理：可选择不同的状态，选中后呈红色，正常状态呈绿色。可模拟左胸正常和异常的状态。如左气胸。
1.10听诊：通过软件控制硬件。可通过电子听诊器，在模拟人身上进行真实听诊。可听诊24种呼吸音（肺音设置有正面与反面之分，音量可调节）、24种心音（可改变心音种类和心量）及3种肠鸣音。
1.11有7种语音模拟临床常见主诉，例如笑声、咳嗽等，可改变语音的种类、开始启发模拟人发音、停止发音、次数和间隔时间。
1.12可改变循环系统体征参数：心律（可选择窦性、窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、阵发性室上性心动等十余种），心率、期前收缩、早搏频率、电机械分离、人为干扰。
1.1、除颤与起搏：可与真实除颤起搏器配套使用。改变起搏极限值。
1.14监控器：显示各项生命体征，当各项生命体征改变时，心电图随之改变，可改变监视器的显示内容。
1.15模拟人动画显示：人工吹气以及吹气统计、胸外按压与按压统计，并在电脑上有显示。
1.16模拟人自带感应系统：在模拟人身上进行操作时，日志会自动体现该项操作，例如心肺复苏、气管插管、颈动脉搏动检查、除颤等。
1.17治疗措施：包括抢救措施和用药方案。当有一些治疗措施在模拟人操作，但电脑感应不到时，可直接在此项选择治疗方案，包含三个方面：药品、快捷事件组合、事件。
2.提供多种药物、给药方式、剂量浓度可自由设置，考察学生对用药的理解程度。
2.1可给予模拟人12大类（心血管系统用药、镇静止痛药、麻醉用药、逆转麻醉药/拮抗剂、呼吸兴奋药、抗过敏药、利尿剂、皮质激素、平喘药、胰岛素类、抗生素类、其他），63种药物治疗，可进行组合用药。
2.2包含如下11种给药方式，训练学生在急救中，正确使用各项药物的最佳给药方式，达到治疗效果:静滴、静推、肌注、皮下、口服、舌下、直肠内、胃管内、气道内、注射泵、输液泵。
2.3剂量浓度自由设置：学生可根据模拟人的病情，自由设置给药浓度，包含5种静脉输液溶液，即0.9%生理盐水、5%GS、10%GS、5%GNS、乳酸林格氏液，剂量可自由设置（0-1000ml）。
2.4可进行用药修改，输入新的药物剂量和单位。删除添加的药品项。
2.5事件包含6大项操作（评估、气道、呼吸、循环、药物、其他），训练学生临床诊断思维。其中评估14项、气道30项、呼吸15项、循环10项、药物5项、其他33项，共计107种模拟操作。
2.6典型的辅助检查：12导联心电图45张、X线40张、CT片9张、B超9张、12项实验室检查单（血常规、电解质、凝血功能、心肌酶、肾功能、肝功能、血糖、血气分析、CRP、甲状腺功能、尿常规、脑脊液生化），实验室检查单各项结果均可自行编辑。
2.7日志：可以通过模拟人事件查看学生所做的各项临床诊断、急救、用药等各项操作，反映学生的临床诊断思维能力以及临床急救操作能力。通过生命体征参数反映学生每项操作后模拟人的生命体征变化。训练学生APGAR评分能力。
3.考核模式：可设定考试学员信息。
3.1可查看病人病情介绍，出现详细的病例特点和急救操作要点。
3.2可观察婴儿生命体征：在监控器中可以观察体征参数，在场景中可以观察反射、抽搐、肌张力、肤色、羊水的状态改变。
3.3可进行各项治疗措施。
3.4生命体征随治疗措施而变化。
3.5可查看病人辅助检查：12导联心电图、化验检查结果等。
3.6对病人进行治疗，病情随治疗措施而发生改变。
3.7查看成绩单。可选择学员姓名，查看考试成绩，对考试成绩进行评估，书写评语，提交。
3.8病情随时间而自动产生变化，不需随时调节。可将自编趋势用于脚本训练及考核。
3.9、自由设置患者的基本信息，包括病情摘要、辅助检查、诊断、事件表述。
4、系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改。
1.系统配置设置：
1.1可对心肺复苏、虚拟监控器、虚拟体征日志设置参数。
1.2恢复本系统默认的技术参数。
1.3参数设定后，相应的训练操作时会发生改变。
1.4心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。
1.5虚拟体征日志：设定体征自动保存间隔的时间。
1.6讲师登录密码修改：可修改登录密码，设置安全密码锁。修改密码后，登录时密码随之改变。
5、脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核。
1.用户可根据医院自身专科特点，自行编辑急救病例，病情变化和学员操作过程，训练学生的诊断思维能力和各项操作能力，软件自动记录。
2.软件提供多种常见病例，包含以下顺利分娩新生儿、胎粪污染的新生儿、RDS（新生儿呼吸窘迫综合症）、TTN（新生儿暂时性呼吸急促）、需要正压人工呼吸的新生儿、MAS（胎粪吸入综合症）、需要胸外按压的新生儿复苏、新生儿气胸、血容量不足的新生儿、早产儿的复苏和稳定、一个出生时正常的新生儿复苏。
3.该脚本编辑支持各项生命体征参数的设置，例如心律、血压、呼吸模式、心音、呼吸音、肠鸣音、左肺气胸、肤色、肌张力、抽搐、反射、羊水、新生儿发音、病人时间、生理参数信号（血氧饱和度、呼吸末二氧化碳和体温）。可设置心音、呼吸音、肠鸣音。左右肺可设置24种呼吸音。胸部可设置24种心音。腹部可设置3种肠鸣音。可分开调节音量。
4.该脚本编辑支持用户自由添加脚本引子，包含病例摘要和事件描述。支持自定义时间编辑，包括措施事件编辑和施药事件编辑二种。
5.该脚本编辑支持用户自行设置所需操作项目，可单个操作、也可多项操作联合使用。事件种包含脉搏检查、心肺复苏操作、除颤、起搏、给药等操作。还可在自行设置操作时间界限。可根据病情再编辑病情所需要进行事件。
6.体征模板编辑：新生儿体征模板编辑对话框包括新建、保存、另存和删除功能，另外新生儿体征模板的默认内容包括健康、需要治疗、危重和其它。默认的新生儿体征状态模板包括健康新生儿、初生新生儿、心肺功能正常、心肺功能恢复、自发呼吸、心率改善、肤色正常、肌张力正常、代偿反应、持续反应、早产儿好转、暂时性呼吸急促。
7.该脚本编辑支持用户自由添加所学的辅助检查。
8.每个脚本由多个场景连接而成，从前面一个场景转入后面一个场景，只有当完成了指定的操作后才能转换，对于不同的脚本场景都不相同。注重临床诊断思维能力及急救操作流程的训练。
9.该脚本编辑支持打印功能。
五、局域网络教学：支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。

★六：考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
1.每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
2.系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
3.每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
4.系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
5.系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
6.通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
7.系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。
	台
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	高级婴儿护理模型
	★1.婴儿护理模型皮肤仿真隔水，重约3.2kg。具有逼真的前后囟门、冠状缝、矢状缝等。阴囊内有逼真的睾丸。
2.可练习胃管置入术，模拟鼻饲、洗胃、胃肠减压操作。肛门开放可进行肛温测量以及灌肠操作练习。可模拟脐部护理。
3.支持哺乳、洗澡及更换衣服、灌肠、脐部等护理。具备具有书号的更换尿裤技术课程教学功能视频。
4.为增加操作的真实性，须具备具有书号的更换尿裤技术课程教学功能视频。并须提供视频书号及来源证明文件以便追溯。

5.配置理论系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
1.知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
2.专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，重点涵盖口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法等核心操作。每个操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
3.产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。。
4.常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换导尿模块、如何对导尿功能注水、如何链接导尿管路、各部位螺丝掉落如何处理、如何跟换手背注射模块、如何更换前臂注射模块等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
5.一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
6.产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
7.数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

★8.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
8.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
8.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
8.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
8.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
8.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
8.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。

8.7系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。

★9.具备情景案例，包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。支持访问评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。
10.产品须符合GB/T26701-2011《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明；须提供加盖原厂公章的同系列产品检测报告，检测报告可扫码查询预览。
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	婴儿推拿及穴位模型
	1.模型按照婴儿形体的结构标准进行设计，形象逼真，五官生动，栩栩如生。
★2.采用无毒无味的食品级环保硅胶制造，47cm高，2.8KG重，模拟婴儿内部具有骨架内衬，婴儿可以随意改变姿势，四肢可弯曲伸展，活动自如。
3.模型标记有几十余个婴幼儿常用推拿按摩穴位，如：承浆、人中、印堂、迎香、太阳、耳门、天心、天突、膻中、中脘、肩井、肺俞、心俞、肾俞等；
4.各穴位具有隐性标记方法：可在训练或考核中根据需要，使用配置的LED手电照射穴位所在，该穴位在灯光下可显现，去除光源穴位自动隐退，帮助使用者对穴位的定位进行实时检测。
5.具有耐高温、仿真度高、仿真肌肤细致纹理，真人触感的特点。
6.模拟柔软有弹性，触感真实，可联系婴儿的推拿按摩，护理练习
	台
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	智能仿真幼儿
	一、基本功能：具备AI智能急诊问诊功能
1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。
1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音；需提供线上现场模拟人演示。
1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应。
2.智能仿真幼儿采用物联网技术、人工智能、云服务技术，能实现空中无限自动升级（OTA）。只要有网络，能实现全球范围的联网、组网，不受时间、空间的限制。通过网络，控制管理服务器可以控制管理分布在全球的每一个智能仿真幼儿的操作，可实现自定义分组、实训操作、考试竞赛、学习社交的管理。
★3.智能仿真幼儿三种工作模式
3.1实训操作模式
智能仿真幼儿能完成国家“十四五”规划教材《幼儿照护》上、中册9大类15个基本实训操作（喂奶、喂食、出血处理、烫伤处理、呼吸测量、体温测量、脉搏测量、心肺复苏、海姆立克、如厕指导、擦屁屁、换尿不湿、安抚、轻摇、拍嗝处理）。在实训操作的过程，可以实现互动，智能仿真幼儿能实时地对实训操作者进行语音指导。每次实训操作结束后，系统能将操作结果等数据发送到控制管理平台进行数据分析、评分，生成成绩单、排名榜和报表打印。
3.2考试、竞赛模式
与实训操作模式类似，区别是：在操作过程不能实时交互，操作过程无论对错不会有语音提示。当考试、竞赛结束时，系统会自动计算综合得分，并根据综合平分生成排行榜，支持报表打印。
3.3学习社交模式
在此模式下除了能实训操作、考试竞赛外，还可以实现学生领养、租赁等功能。领养时，智能仿真幼儿能根据“心情”会向领养者打招呼问好、给领养者唱歌、讲故事；领养者也可以与她互动，可以抚摸她的额头，可以抱着她轻摇，可以向她提问，……；她也会向领养者提出一些简单要求。当她的要求被满足或完成时，她会根据领养的态度与技能给领养者点赞、加分、量化评估爱心，并将爱心积分推送到云上“爱心银行”。爱心银行上的积分是量化领养者的幼儿照护工作热爱度及工作能力的依据。
二、规格
月龄18月，身高76厘米，男性。
三、材质
★使用高分子PVC材料，无毒、防火、耐脏、抗摔打。
四、外观
外观仿同龄真人，主观感觉月龄18月至24月。颈部、髋部、臂部、膝部、肘部设有“关节”，能实现一定角度的转动。能展示出坐、立、卧、爬、倒等多种复杂的姿态，并能自主识别站、卧、坐、爬、倒等姿态。使用专利产品电子眼，该电子眼通过程序控制可以实现闭眼、眨眼、张眼动作，让智能仿真幼儿显得生动可爱。
五、主板
板载MCU最大主频240MHZ，集成了WIFI及蓝牙模块（网卡）模块、语音识别模块、声音处理模块、音频功放模块、集成TF读卡器（TF卡存储32G）、集成了25个输入输出接口及4组电源控制电路。
六、电源
使用专用电源管理芯片，能实现电池的充电、放电、电池保护。可使用USB直接供电，也可使用内置8000mah锂离子聚合物电池升压供电。                            七：★考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
1、每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
2、系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
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	智能仿真婴儿
	一、硬件
1.仿真婴儿重量≥2.6kg±0.05kg
2.颈部可以左右转动（+85°~-85°）
3.内置电池，容量为8000mAh，充满电(约八小时)可连续使用约5天。
4.婴儿包含多种声音：咳嗽、打嗝、哭声、笑声等。
5.内置12个照护场景，模拟实际宝宝一日生活照护常规，教师可以根据教学计划设定学生的实训任务。
6.奶瓶pp塑料材质，不锈钢奶嘴，带盖高15CM，直径6CM。
7.内置陀螺仪，可以360°监控娃娃的姿态与受力情况，并且记录数据，用于分析操作情况。
8.内置WiFi模块，联网之后就可以通过云平台控制与管理娃娃。
9.材质：使用高分子PVC材料。（为保证产品采购质量和安全，产品应符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》国家标准。
二、主要功能介绍
1.喂奶喂食：使用奶瓶喂奶、喂水，使用勺子喂食。
2.海姆立克：婴儿被异物卡住时的紧急处理。
3.拍嗝处理：吃奶时出现打嗝的应急处理。
4.测量肛温：使用水银肛温计或电子温度计，测量出肛内的温度。
★5.婴儿能满足一日生活照顾常规操作：
5.1喂奶操作：当婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶放到婴儿嘴里，哭泣声会停止并发出吮吸声音，继续喂奶直至结束，喂奶成功会发出预约的笑声，失败则是哭声；
5.2拍嗝处理：当婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声；
5.3海姆立克：当婴儿因发生持续咳嗽时，需要对其进行海姆立克处理，成功后出愉悦的声音；
5.4测量肛温：当婴儿身体温度异常尝试，需要用体温计测量，并记录数据；
5.5轻摇安抚：当婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，操作结束时发出愉悦声音；
5.6蚊虫叮咬：当婴儿被蚊虫叮咬时，在右手会出现红包（红光模拟），使用配送的棉签加药水在叮咬位置擦抹或按压，擦抹一段时间，红光慢慢消退。
5.7腹胀处理：婴儿由于肠胀气、肠痉挛而大声哭闹。操作人员先可以使用飞机抱、马步蹲对婴儿进行适当的安抚。同时还要在婴儿的腹部周围进行按摩操作。慢慢的会停止哭闹；
5.8头部支撑：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声，需要对其安抚并且支撑头部，哭泣才会自动停止；
5.9疼痛安抚：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出痛苦的哭声，照护者怀抱婴儿并轻轻摇晃婴儿，婴儿逐渐平复，发出愉悦声音；
5.10恐惧安抚：婴儿在受到猛烈拍打或者跌落地面的时候，会发出刺耳痛哭声音，照护者需要抱起婴儿并安抚，声音会逐渐消；
5.11头低脚高：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声和哭声，照护者需要纠正姿势，使婴儿处于头高脚低的姿势，咳嗽声和哭声逐渐停止；
5.12错误睡姿：当婴儿处于面朝下的睡姿时，婴儿会发出哭声，提示照护者翻身，翻身或者抱起来之后，哭声停止；
5.13温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能。
三、智能仿真婴儿控制平台
1.娃娃启动时需要联网，连接成功后，就可以在平台进行控制与查看，无距离与数量限制。
2.控制管理平台支持电脑、手机操作，只要能够联网就能够进行操作。
3.教师在平台控制婴儿时，婴儿图标高亮时表示娃娃可用，如果颜色暗淡表示娃娃不可用，请检查娃娃是否正常启动。
★4.教师可以选择使用实训模式、竞赛模式、社交模式。
5.三种模式，教师均可自己设置每个任务，为学生展示婴儿的哭声、喂食、拍嗝、测量体温等照顾任务。教师可以设置任务的数量、出现的顺序、任务持续的时间。
6.训练模式下娃娃在进行照顾任务时会有回应，社交模式下有更多的照顾任务可以操作，竞赛模式下只有项目开始、项目结束的提示音。
★7.训练结束之后，平台会出现照护记录，显示照护过程中的照护任务情况：照护时间、照护正确数量、照护错误情况、照顾过程中的娃娃受力情况。
8.实训模式下，教师可设置照护计划：计划名称、照护任务的起始/终止时间。
9.控制管理平台可以进行用户管理、班级管理、娃娃管理。创建班级之后可以将用户、娃娃进行关联，对应的用户就可以针对管理的班级、娃娃进行操作。
10.教师可以根据班级查看学生的操作记录，也可以查询指定学员的操作记录。
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	高级婴儿心肺复苏模拟人
	执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。具备AI智能急诊问诊功能
1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。
1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音。
1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应；需提供线上现场模拟人演示。婴儿体征，可练习婴儿心肺复苏训练，支持学生互评：
2.模拟肱动脉搏动，人工呼吸和胸外心脏按压，模拟标准气道开放。
3.CPR训练：
3.1电子监测按压位置，按压位置错误，指示灯亮并报警。
3.2正确按压深度为婴儿胸部前后径的1/3，约4cm，正确吹气量为30ml~50ml，按压过浅、正确、过深和吹气量过少、正常、过大时，分别有不同颜色灯光提示。
3.3吹气过快或超大造成气体进胃时，指示灯亮并报警。
3.4按压频率为100~120次/分，操作过程中有提示。
4.内置电池，适应野外无电源地方急救训练，可接220V外接电源。
5.可使用模拟AED进行除颤训练。
6.具备新生儿复苏知识文档和标准操作视频，知识文档详细介绍新生儿复苏的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
★7.具备情景案例，包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。支持访问评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。

8.需要配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（心肺复苏术、简易呼吸器的使用、简易心脏电复律、包扎术、固定术）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
8.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
8.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含心肺复苏术、简易呼吸器的使用、简易心脏电复律、包扎术、固定术等操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
8.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
8.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换脸皮、如何更换颈皮、如何更换肺袋等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
8.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
8.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
8.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

★9.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理分娩相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
9.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
9.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
9.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
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	全功能新生儿高级模拟人
	一、模型支持查体、生命体征反馈、双侧瞳孔变化、气管插管、心肺复苏术、胫骨穿刺、多部位动脉触诊、鼻饲、洗胃、胃肠减压、静脉穿刺及输液、脐静脉插管，吸痰、吸氧、等功能操作。
★二、模型功能模块技术参数：
1.四肢具备查体相关功能，具有关节左右弯曲、旋转、上下活动
2.具有口腔、气道、食管等结构，可练习经口气管插管，支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警，可进行气管切开护理。
3.具有经口、鼻插入吸痰管操作，模拟吸痰；有明显鼻腔结构，可进行鼻导管给氧法、鼻饲、洗胃、胃肠减压操作功能支持腹部听诊，具备带书号的鼻饲法教学视频。
4.具备静脉穿刺、输液（输血）功能：包括右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉，进针手感真实，穿刺正确有明显的落空感，有回血，具备带书号的静脉输血法教学视频。脐静脉插管输液、脐带结扎护理。
5.具备胫骨穿刺，有模拟骨髓液流出，可注入药物或骨内输液，穿刺模块四面均可穿刺，可更换。
6.支持触及包括肱动脉、桡动脉、股动脉触诊操作。
7.具备肠内营养、造瘘口护理、引流等操作。
8.新生儿动脉搏动：包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。
9.具备心肺复苏术功能：支持口对口、口对口鼻、简易呼吸器等多种通气方式；电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可单项训练。
9.1气道开放：仰头举颏法。按压过浅、正确、过深和吹气量过少、正常、过大时，分别有不同颜色灯光提示。
10.为增加操作的真实性，须具备具有书号的鼻饲法、静脉输血法课程教学功能视频。并须提供视频书号及来源证明文件以便追溯。
11.为保证产品质量，产品须符合GB/T26701-2011《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明。

★三、考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：护理相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
1.每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
2.系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
3.每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。

4.系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
5.系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
6.通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
7.系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。

★四：具备AI智能问诊功能
1.模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。
2.可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
3.已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
4.学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音。
5.提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
6.支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
7.内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应。
	台
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	超声波身高体重测量仪
	一、测量核心参数
1.身高测量：采用中科院高精度超声波传感器，无接触测量；测量范围20-205cm，鉴定精度±0.5cm，分度值0.5cm/0.1cm可调。
2.体重测量：采用精密平衡梁电阻应变式压力传感器；测量范围2.0-500KG，鉴定精度±0.1kg，分度值0.1kg/0.01kg可调
BMI测量：自动计算体质指数，支持WHO、亚洲、中国、儿童4种标准可调，可判断瘦、偏瘦、正常、偏胖、胖5种体型。
3.测量效率：600次/小时，快速精准测量。
二、★硬件配置
1.显示装置：≥8寸高清LED全面屏（黑色面板），超大字体，显示日期、时间、温度，待机状态显示上述信息。
2.操作方式：显示屏与触摸按键一体化，操作便捷。
3.语音功能：支持语音提示测量步骤、播报测量结果。
4.外形结构：高强度ABS工程环保塑料，测量、显示、折叠、打印（选配）一体化，符合人体工程学；底座带水平仪，可通过四角校正水平面。
5.便携性：可折叠设计，金属折叠扣可上锁，配脚轮便于移动搬运，折叠后高度约122CM。
三、数据通信与系统兼容
1.数据接口：标配RS232接口，选配蓝牙4.0/2.0接口。
2.系统兼容：支持医院电脑、手机APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统对接。
四、电气与环境参数
1.电源电压：AC100V-240V/12V直流电源。
2.消耗功率：待机≤6W，测量过程中≤10W。
3.电击防护：I类B型设备。
4.工作环境：温度-10℃至+50℃，湿度20%-85%RH。
五、设备规格
1.外形尺寸：约为480×340×2350mm（长×宽×高）。
2.重量：净重≤13kg，毛重≤16kg。
	台
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	婴儿辐射保温台
	一、产品功能要求
1.温度控制：具备预热、手控、肤温三种温度控制模式；设置温度与皮肤温度分屏显示，前面板支持温度校正功能。
2.安全保护：配备独立超温保护系统；具有肤温传感器脱落报警提示功能；产品自带自检功能，支持断电、传感器、偏差、超温、设置、检查及系统等多种故障报警提示。
3.结构设计：辐射箱水平角度可0°～90°双向转动，婴儿床倾斜角度三档可调；婴儿床四周有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；婴儿床下可放置X光射线拍片盒。
4.辅助功能：具备数据储存功能、APGAR评分计时功能（运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示）；配备RS-232接口。
二、基本配置
★辐射箱、控制仪、皮肤温度传感器、婴儿床、托盘、输液架、机架。
三、技术参数
1.工作电源：AC220V/50HZ。
2.输入功率：≤600VA。
3.控温方式：预热、手控、肤温三种控制模式。
4.肤温控温范围：32℃～37.5℃。
5.肤温显示范围：5℃～65℃。
6.控温精度：≤0.5℃。
7.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（核心指标）。
8.床面温度均匀性：≤2℃。
9.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动。
10.婴儿床倾斜角度：三档可调。
11.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
	台
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	婴儿培养箱/蓝光箱
	一、★产品功能
1.控温功能：支持箱温控制模式，设置温度与箱内温度分屏显示；前面板具备温度校正功能。
2.保护系统：配备独立超温保护系统，支持自检功能及断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等多种故障报警提示。
3.环境调节：采用自然风道加湿；蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，保障新鲜空气持续吸入；整体储热铝水槽，大幅降低温度波动。
4.婴儿护理：婴儿床倾斜角度±12°无级可调；配备正门独立锁定装置。
5.其他功能：具备数据储存功能；配备RS-232接口、氧气输入接口及黄疸治疗装置；采用低噪音无刷直流电机。
6.使用寿命：产品使用寿命≥8年，提供电器铭牌标识。
二、基本配置
主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）、机脚、黄疸治疗装置。
三、主要技术参数
1.工作电源：AC220V/50HZ。
2.输入功率：≤850VA。
3.控温方式：箱温控制；控温范围25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式可设至39℃）。
4.箱温显示范围：5～65℃。
5.升温时间：≤30min。
6.温度精度：培养箱温度与平均培养箱温度之差≤0.5℃；平均培养箱温度与控制温度之差≤±1.0℃。
7.温度均匀性：床垫水平位置≤0.8℃；床垫倾斜位置≤1.0℃
8.婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）。
9.黄疸治疗参数：床面有效表面总辐照度≥0.6mW/cm²（灯管光源）、≥1.7mW/cm²（LED光源）；胆红素总辐照度平均值≥0.64mW/cm²（灯管光源）、≥1.3mW/cm²（LED光源）；胆红素总辐照度均匀性＞0.4；光源工作时间计时范围0-9999小时59分。
10.称重精度：±1%（配置称重装置时）
	个
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	人工呼吸急救苏醒球套组
	一、环境温度要求
1.保存环境温度：-40℃~60℃。
2.操作环境温度：-18℃~50℃。
二、材质要求
1.硅橡胶：鸭嘴阀、出气阀、进气阀、储气阀、安全阀。
2.聚砜：进气阀座、单向阀座、苏醒球接头、单向阀（上盖、下盖及患者接头）。
3.聚氯乙烯：储气袋。
4.不锈钢：安全阀弹簧。
三、接头尺寸要求
1.患者单向阀接头：内径15mm、外径22mm，允差±0.5mm。
2.苏醒球接头：内径25mm，允差±0.5mm。
3.两用储气阀接头：一次性（内径29mm，允差±0.5mm）；重复性（内径25mm，允差±0.5mm）。
4.氧气接头：最小外径6mm，允差±0.5mm。
四、核心性能参数
1.死腔量：6.8~7.0ml。
2.吸气阻抗：0.196kPa±0.098kPa（2cmH₂O±1cmH₂O）at30L/min。
3.呼气阻抗：0.196kPa±0.098kPa（2cmH₂O±1cmH₂O）at30L/min。
4.压力安全阀：氧气流量50L/min时，成人用≤5.88kPa（60cmH₂O）；氧气流量30L/min时，小儿及婴儿用≤3.92kPa（40cmH₂O）。
5.储气袋容积：一次性（成人/小儿1600mL±200mL；婴儿1000mL±200mL）；一次性（成人/小儿2700mL±200mL；婴儿1000mL±200mL）。
6.苏醒球容积：成人1600mL±150mL；小儿550±100mL
	套
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	唐氏宝宝护理模型
	★1.具有明显的特殊面容体征：两眼距离增宽，鼻根低平（塌鼻梁），眼裂小，眼外侧上斜，有内眦赘皮，外耳小，舌胖，常伸出口外，身材矮小，头围小于正常，头前、后径短，枕部平呈扁头。颈短、皮肤宽松。头发细软而较少。四肢短，由于韧带松弛，关节可过度弯曲，手指粗短，小指中节骨发育不良使小指向内弯曲，指骨短，常见通贯掌纹、草鞋足（第一/二趾间距离增宽）。男性婴儿伴有隐睾。
2.可练习婴儿洗脸、梳洗头发、洗浴、穿换衣服、哺乳等。
	台
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	高级黄疸婴儿模型
	★1.具有皮肤和巩膜黄染等特征,可辨别轻、重黄疸程度。
2.可进行婴儿基础护理操作训练：
2.1练习婴儿常规体格检查法；可测量体重、胸围、腹围、头围。
2.2可训练婴儿抱持、包裹、换尿布。
2.3可进行擦浴、洗脸、皮肤护理操作训练。
	台
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	营养不良婴儿模拟人
	★1.模型头大、四肢瘦小、体重减轻、个子较矮小等特征。
2.婴儿10个月大小，身高67cm,体重6.7公斤，与正常10个月大小婴儿，有明显差距
3.可进行婴儿基础护理操作训练。
3.1练习婴儿常规体格检查法；可测量体重、胸围、腹围、头围。
3.2可模拟婴儿抱持、包裹、换尿布。
3.3可进行擦浴、洗脸、皮肤护理等操作训练。
	台
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	新生儿生长发育指标测量仿真模型
	★一、模型共有3 种不同生长指标的新生儿仿真模型，此3种模型人为1套，供学生训练与考核用。
二、上述3种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：52CM、50CM、47CM；头围分别为：42CM、34CM、31CM；体重分别为：3.03KG、2KG、1.7KG。身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。
三、测量方法：
1.将婴儿测量床的移动挡板打开使其长度大于婴儿身长，将婴儿置于测量床上。
2.婴儿头部头顶抵在床头，将婴儿下肢抻直使婴儿小腿与足底呈90度角，足底平贴测量床的移动挡板，此时读取婴儿身高数值。
	台
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	卧式婴儿精密体检仪
	★采用进口超声波测高探头进行测量婴儿身长，精密的体重传感器，提高了婴幼儿的舒适度和操作者的方便性、准确性。本产品采用5英寸液晶显示屏（橙色.白色.绿色三种背景颜色可选）显示，并打印测量结果；同步语音播报；时钟实时显示；打印结果包括：身长.体重.测量时间及日期。也可以根据需要设计打印 名称.科室.联系电话等
1.测高范围：20-110cm，分度值：±0.1cm
2.测重范围：0.05kg-40kg，分度值：±0.01kg
3.BMI指数显示，语音播报
4.5寸液晶显示屏
5.自动打印测量结果，可配置医院/单位名称
6.待机功率：8W
7.测量速度：480次/小时
	台
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	婴儿气道阻塞及CPR模型
	★1.模拟气道阻塞：人工呼吸时，若胸部起伏，表示没有异物，可进行CPR。若胸部不能起伏，判定为气道异物梗阻，采用小儿海氏急救法清除异物。
2.标准的CPR操作：胸外按压和人工呼吸。
3.人工呼吸时可见胸部起伏。
4.窒息、异物阻塞气道的模拟：将异物放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗阻。
5.标准婴儿真人比例，解剖结构精确，可触及胸骨和肋骨。
	台
	6
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	双侧乳房
	★双侧加大号硅胶乳房是由全硅胶精制而成带有底座，超仿真软质有触感手感，可用于催乳、月嫂、按摩、针灸；该模型具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。
	台
	6
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	新生儿脐带护理模型
	1.女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。
2.脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。
★3.可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。
4.配有备用脐带模型。
5.可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作
	台
	6
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	带气弹簧升降婴儿床
	产品规格860*460*880mm可倾斜角度：13-15°
1.钢制车架，静电喷塑，整体设计合理，美观大方。
2.底部腿为φ25厚度1.5mm的圆管，支架为30*50mm，厚度1.2mm的方管，婴儿盆支架为φ25的圆管，厚度都为1.2mm；
3.防水，透气，阻燃，抗菌，无毒设计，全透明食品级材料婴儿盆；含厚度为35mm的高泡海绵床垫；
4.优质气弹簧，升降平稳安全
5.脚轮为塑包80静音刹车轮，平稳无噪音
6.底部配有杂物架
7.蚊帐选配，加密网孔蚊帐，美观大方
8.颜色类型：粉色、白色、浅黄色，深黄色等
新生婴儿很容易吐奶，而吐奶最怕的是奶水由食道逆流到咽喉部时，在吸气的瞬间误入气管，即呛奶，★此款婴儿车有特别设计的一端倾斜功能，采用气动升降方式，优质气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现呕吐现象。对婴儿吐奶、溢奶，非常有用。
婴儿盆采用食品级材料，可用做餐具、奶瓶、输液袋的制做，透明的婴儿盆，大人可实时观察婴儿的情况，方便母婴交流。
	辆
	10
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	幼儿照护用品
	奶瓶*10个、奶嘴*10个、辅食碗勺*10套、吸奶器*5个、婴幼儿衣物*10套、包被*10个、睡袋*10个、纸尿裤*2包、生长发育评估图表*2张、月龄发育对照挂图*2张、玩具*5套
	套
	6
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	玩具收纳架
	尺寸：64*33*63cm
	个
	6

	24
	水温计
	电池款
	个
	6

	25
	幼儿平衡膳食指南挂图
	[36寸:60x90cm]
相纸
	套
	3
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	人体结构挂图（包括幼儿、儿童）
	32寸:60x80cm
相纸
	套
	3
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	抚触台
	1.尺寸：长120*宽80*高90。
2.材质：实木颗粒板。
3.适合年龄:0~6岁宝宝。
4.适用范围:婴儿游泳馆、医院、家庭幼儿园，颜色可以定制。
	张
	6
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	高智能数字化婴儿综合急救技能训练系统
	一、儿童综合急救模拟人功能
1.模拟瞳孔，一侧正常，一侧散大，可进行瞳孔对比观察示教。模拟人可根据不同的病情可发出几十种不同的语音，音量的大小、循环播放、持续时间、停止发音可自行设置。
★2.具有口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食管、会厌、气管等解剖结构。可模拟进行清除呼吸道异物操作训练。支持仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方式开放气道。可经口气管插管，动画同步动态显示气道开放、插管的位置和深度，插入过深时仅右肺通气，通过PETCO2指标确认气管插管和心肺复苏的有效性。可模拟各种气道并发症，包括气道堵塞、喉痉挛，左右肺异常。可进行气管切开操作训练；同时具备AI智能问诊功能
2.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。
2.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。
2.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
2.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音。
2.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
2.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语。
2.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应。
★3.儿童综合急救模拟人具有逼真的自主呼吸，呼吸时胸廓有明显起伏，呼吸的频率和深度可调节，具有十多种呼吸模式。双肺可单独控制，可实现左侧单侧、右侧单侧、双侧胸部起伏。
★4.可进行几十种类型的呼吸音听诊，呼吸音与呼吸同步，两肺的呼吸音可独立控制。包括几十种类型的心音听诊，心音与心率同步，听诊位置包括二尖瓣区、三尖瓣区、主动脉瓣区、肺动脉瓣区。可进行多种类型的肠鸣音听诊。
5.心肺复苏执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。
5.1可通过仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，电子监测气道开放状态。支持口对口或使用简易呼吸器对口人工呼吸，电子检测吹气量，吹气频率，吹气次数，有效的人工呼吸可见胸廓起伏。
5.2电子检测按压部位，按压次数，按压深度和频率，软件自动判断按压与人工呼吸比例操作是否正确。
5.3全程中文语音提示。用数字/波形曲线/颜色条形码三种方式全程记录按压和吹气指标：按压频率、按压深度、吹气量，实时显示按压和吹气操作波形。
6.支持模拟除颤，模拟人可通过心电图发生仪设置不同的心律，连接系统提供的除颤转换仪和除颤胸皮，实现模拟除颤操作。支持真实除颤，可配合使用不同厂家的真实医用除颤仪，实现真实电除颤。
★7.支持模拟AED，多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。支持真实AED，可配合使用不同厂家、不同型号的AED进行使用，实现真实AED训练。

8.支持模拟起博和真实起搏，可自动生成事件日志。支持模拟和真实的心电监护，系统自带心电感应系统，可与模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护；可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，系统自动产生人体仿真生理电信号。
9.可进行气胸穿刺操作，穿刺成功后可自动排出气体。可进行胸腔穿刺和胸腔闭式引流操作，穿刺成功后可抽出模拟胸腔积液，可进行引流管护理操作。
10.可进行血压测量，使用真实的听诊器，测量过程中可听到真实的柯氏音（Korotkoff），血压参数可自行设置。
11.具有逼真的动脉搏动，触诊真实，脉搏频率和心率同步，脉搏的强弱受血压的高低影响。
★12.可模拟中心性紫绀、周围性紫绀和苍白状态，紫绀程度可自行设置；同时需要配置微型神经刺激器：
12.1微型神经刺激器采用分体式设计，包含通信模块和刺激模块两部分，两者之间通过蓝牙进行通讯。通信模块主要包含定位、远程通讯及数据记录等功能；刺激模块主要包含神经刺激信号生成等功能。防水等级≥IPX7；具有太阳能充电功能，光电转化效率≥27%（AM1.5G标准下）。通信模块可充电太阳能板面积≥6cm2; 刺激模块可充电太阳能板面积≥4cm2。具有远程定位功能，定位精度≤2m；通讯距离不受限制。
12.2微型神经刺激器通信模块长×宽×高≤43mm×25mm×20mm，质量≤20g，锂电池容量≥300mAh。微型神经刺激器刺激模块长×宽×高≤25mm×25mm×13mm，质量≤8g，锂电池容量≥70mAh
13.护理功能
13.1四肢和颈部关节可左右弯曲，上下活动，可摆放成不同的体位，进行穿换衣服、冷热疗法、洗脸洗头、眼耳清洗，包扎固定等基础护理操作。上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。
13.2模拟人可进行氧疗，支持多种给氧方式，氧疗浓度可自行调节。可经鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养或给药，也可进行洗胃、胃肠减压操作训练。可经口咽、鼻咽进行吸痰操作训练，可使用真实的电动吸引器。
13.3可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练。手臂静脉、股静脉和足背静脉可进行静脉穿刺、输液、输血等操作，穿刺成功有落空感，并可抽出模拟血液，可进行反复多次训练。
13.4静脉输液/穿刺：包括头皮静脉，额上静脉，颞浅静脉及耳后静脉，股静脉，穿刺成功有落空感，并可抽出模拟血液，可进行反复多次训练。
13.5设有可互换的男/女生殖器，可进行男/女导尿和膀胱冲洗操作训练，可导出模拟尿液。
可进行回肠、结肠和膀胱造瘘口护理操作训练。
13.6可进行胫骨穿刺术操作训练，进行骨内输液，解剖标志明显，便于穿刺定位，进针落空感明显，可抽出模拟骨髓，穿刺后用骨蜡填充可继续使用，可反复多次操作，延长使用寿命。
二、软件主要功能
1.病例训练和考核系统
1.1系统储存大量的儿科课件，可供用户进行理论学习，可直接连接大屏幕，进行大教室学习。
1.2可进行专项技能训练，临床操作配以动画、图片同步动态显示操作过程。
1.3系统提供了十几种病例，用户可以选择系统自带的病例进行训练和考核，或自行编辑病例。
1.4体征参数：可自行设置体征参数，系统预先提供了一些体征模板，用户可直接使用或自行设置，参数设置操作简单，使用方便。
1.5日志和病例运行：实时记录操作者所采用的治疗措施，可保存日志，并进行打印；可显示病例运行时间，在运行过程中可暂停、重置、开始。
1.6生命体征参数监控：通过波形/数字形式，实时显示病例运行过程中生理参数的变化，系统中存有大量的资料，可进行真实的导联监护，模拟多种疾病的心电图。
1.7CPR：实时显示CPR按压和吹气状态并进行统计，通过动画提示，训练者随时可以调节自己的按压深度、按压频率以及吹气量等。
1.8事件：用户可通过软件界面直接选择需要进行的治疗措施、快捷事件组合和给药，包含不同系统的百余种药物，提供十几种不同的给药方式，可自行设置给药浓度、给药量等；提供一百多项操作，可训练学生的临床诊断思维能力，支持用户添加任何所需操作，配合必要的实验室检查和辅助检查，对不同的病例进行治疗和护理，完成相应的措施后，模拟人的生命体征会自动发生变化。
2.病例编辑系统
2.1开放的病例编辑功能，可无限制的增加病例节点，老师可根据临床实际或教学需要自行编辑所需的儿科病例，供学生训练使用。
2.2软件提供多种常见病例，用户可直接选择自带的病例进行训练或自行编辑新的病例。
2.3支持各项生命体征参数的设置，可设置几十种心音、呼吸音和肠鸣音，可分别设置音量。
2.4支持用户自由添加或删除所需的事件和药物，自行设置单个事件或组合事件，每个病例由多个场景连接而成，完成了指定的操作后，场景会自动跳转，注重临床诊断思维能力及急救操作流程的训练。
2.5支持打印功能。
3.监护仪可实时显示模拟人的生理体征参数，采用波形/数字两种结合的方式显示，用户可直观了解模拟人的生命体征，并对病情做出相应的诊断及采取相应的治疗措施。
4.局域网教学：支持全体教学、自学、训练以及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。
	台
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	全功能新生儿高级模拟人
	瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。
2.新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。
3.气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置。
4.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰
5.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法
6.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置
7.静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等。
8.脐静脉插管输液、脐带结扎护理
9.骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换
10.新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿5处动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。
11.心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。
11.1标准气道开放：仰头举颏法
11.2支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。
11.3训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。
11.4按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。
11.5吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。                  

★12智能助教系统
配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
1.知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
2.专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，重点涵盖口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法等核心操作。每个操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
3.产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
4.常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换导尿模块、如何对导尿功能注水、如何链接导尿管路、各部位螺丝掉落如何处理、如何跟换手背注射模块、如何更换前臂注射模块等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
5.一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
6.产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
7.数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。
	台
	1
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	胎儿发育虚拟教学系统
	本系统利用最新的虚拟现实技术，通过三维虚拟手段动态展示了胚胎发育的各关键时期形态变化，可以360°旋转，观察胎儿发育各个阶段的的形态。各个阶段配有详细的视频讲解及图片、文字，方便教学及自学。系统支持知识自测，便于老师对学生知识掌握的评估。
技术指标：
1.系统操作界面简介易用，便于老师及学生快速上手使用。
2.各个阶段可以进行反复观摩学习，便于巩固疑难要点，可截图。
★3.展示第4周到第40周连续各阶段发育形态（共37个形态），每个时期具有逼真的3D模型及真人配音。
4.系统支持知识自测，便于老师对学生知识掌握的评估。
5.3D虚拟发育系统可动态观察胎儿发育各个阶段的的形态，可以360°旋转，放大缩小便于观察。
6.支持第三方工具进行截图或录屏，截图可导出用于课件制作。
7.扩展知识包括：3D排卵、3D受精、超声下胎儿各阶段形态等。
8.支持后台不断软件更新和升级，可确保始终运行最新的软件系统。
	台
	1
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	三岁乳恒牙交替解剖模型
	★1.展示了三岁儿童乳恒牙交替期，全口乳牙与恒牙在颌骨内的具体位置，立体感强，其右半部分可以自由替换。
	台
	3
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	红外体温计
	电源：DC3V(-10%，+5%)
测量范围：32.0℃~43.0℃
显示分辨力：0.1℃
测量准确度：
35.0℃~42.0℃以内±0.2℃
32.0℃~34.9℃和42.1℃~43.0℃范围内为±0.3℃
电击防护：内部电源供电设备
应用部分：BF型应用部分
运行模式：连续运行
温度单位：摄氏度℃/华氏度℉
进液防护程度：IP20(可防止直径大于等于12.5mm的固体异物进入，对进液无防护)
安全分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备
产品尺寸：142×40×42(mm)
产品重量：约69g(不包含电池)
产品记忆组数：10组
工作环境：
环境温度：16℃~35℃
相对湿度：≤85%(无凝结)
大气压力：70kPa~106kPa
运输储存环境：
环境温度：-20℃~+55℃
相对湿度：≤85%(无凝结)
大气压力：70kPa~106kPa
	个
	10
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	耳温枪
	单色背光、单模式
	台
	3
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	听诊器
	主要功能：供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用，扁头听诊头常用于听诊高音调杂音，钟形听诊头常用于听诊低音调杂音。
主要材料：钢材、塑料管、弹簧片
导管长度：从三通到听诊头长度约为50cm
听诊头直径：36mm
	个
	3
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	电子血压计
	测量方式/方法：臂式/示波测定法
脉搏数：40~200次/分钟
运行模式分类：连续运行
显示方式：LCD数字显示
记忆组数：40组记忆值
压力测量范围：0~300mmHg(0~40.0kPa)
精度(压力)：±3mmHg(±0.4kPa)以内
压力传感器：半导体式压力传感器
	台
	3
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	压舌板
	尺寸：3.5
材质：不锈钢
	根
	3
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	婴幼儿平衡膳食宝塔
	1.金字塔塔采用高透水晶亚克力材质，高透耐黄变，材质环保；宝塔内分五层，由32颗强力磁铁吸合，便于安装。
2.金字塔尺寸47*47*50cm；可搭配手动旋转、电动旋转、旋转升降台配套使用。
3.内含24种仿真食物模型；模型配置按照《中国学龄前儿童膳食指南2022》要求进行合理搭配；内含模型均需配备符合教学要求的食物营养数据标签，具体为食物名称、重量、热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物，标签数据与《中国食物成分表》公布的数据一致；
4.金字塔需一侧贴有中国营养协会公布的膳食宝塔数据画面，画面内容有专业人士设计，符合国人审美习惯，画面数据来源需符合《中国居民膳食指南2022》要求。
	台
	3
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	沙盘及沙具
	柜子（2个）：全实木 80*30*160CM。
沙盘：一、内侧尺寸：57×72×7（cm）；外侧尺寸：60×75×10（cm）。
二、高度：以腰部高度为宜，此时砂箱大体可以置于视野之内。
三、颜色：外侧涂深颜色或木本色，内侧涂蓝色。
四、沙盘支架：铁制、折叠式可移动的。
五、沙子：天然海沙15斤
沙盘需提供第三方检测机构出具的依据木家具中有害物质限量和化学污染物的甲醛释放量检测合格的检测报告。
沙具500个：沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。
一、人物类：1.宗教、神话人物。2.不同时代、种族、民族、文化背景人物。3.真人。4.不同职业人物。5.情景人物。6.幻想、漫画卡通人物、神奇人物。7、战争、格斗人物。8、死亡象征物。
二、动物类：1.四脚动物。2.鸟类。3.昆虫。4.水族。5.爬行类和两栖动物。6.神话、幻想动物和史前动物。
三、植物类：草、树、花。
四、建筑类：1.现代化都市建筑。2.田园风光建筑。3.不同国家、名族、宗教风格建筑。4.连接物和障碍物。
五、生活用品类：1.家具家电。2.生活。3.照明物。4.乐器、绘画。
六、交通运输工具：1.陆地交通。2.飞行器。3.水上交通。
七、食物类：包子、馒头等系列。
八、自然景物： 山、珊瑚、鹅卵石、贝壳、彩珠、彩石、彩虹、云、星星等。
九、军事： 战车、工事、铁丝网、坦克、枪炮等。
十、宗教： 佛、塔、教堂、鬼怪等。
十一、沙具手册一本。附赠沙具使用工具一套。
沙具需提供由第三方检测机构出具的甲醛释放量≤0.1mg/L符合要求的检测报告
配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。
1.个体沙盘管理：包括新建个人和个体沙盘两个功能。主要是添加完整的个人信息。
2.团体沙盘管理：包括新建团体和团体沙盘两个功能。主要是添加团体单位和指定团体参加人员。
3.沙盘维护：包括个人维护和团体维护两个功能。可以这对个体或团体沙盘作品档案进行日常维护。包括添加、修改、删除资料等。
4.用户管理：新增，修改，删除系统使用用户,心理危机直观颜色显示。
5.帮助：对沙具的意义进行解释，对具体作品进行分析帮助，起到字典的作用。
6.沙具管理，可自行添加编辑修改沙具，可对沙盘的分析提供有效的参考。
7.沙具类别自由编辑，高度自由的沙具类型编辑功能。
8.可自由设置系统主题颜色。
	套
	3
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	绘画工具（彩笔、油画棒、画纸）
	彩笔、油画棒、画纸各一套
	套
	3

	40
	音乐器材（木鱼、沙锤、手铃）
	木鱼、沙锤、手铃各一套
	套
	3
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	认知训练套件（拼图、积木、棋类、卡片游戏等）
	认知图形插板：用于视觉感知、学习和记忆的识别训练。材质:木质，环保漆；图案：动物图案。
阶梯对比积木：材质：实木，优质环保漆。以圆形、六边形、正方形，长方形，三角形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力；用于锻炼儿童手眼协调 开发大脑创造力。
智力几何图形插板：锻炼手指灵活性，三指嵌入，训练宝宝的思维能力，记忆能力，创造能力，观察能力，专注力及手眼协调能力
“棋”乐无穷游戏：优质榉木，棋盘尺寸为17.5*17.5*2.3cm，棋子约为4.5*1.5cm,帮助孩子训练注意力，手眼协调能力、三维想象能力、色彩认知能力
全神贯注游戏：12*14.5*15.5cm、木质，不同重量、有助于益智开发，加强对物体轻重的判断和提高记忆能力，配套用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究，八大行星包括太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星，可手动旋转，与孩子互动，探索太阳系，提供八大行星系统软件著作权证书。
	套
	3
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	传统手工艺制作材料（剪纸、编织、陶艺）
	包含剪纸、编织、陶艺diy材料手工套装
	套
	3
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	非洲鼓
	1.鼓身选自桃花芯木，硬度高，密度大，声音清晰透亮；
2.鼓面采用老山羊皮，皮实坚韧，鼓音动人；
3.规格：大10寸。
	套
	3
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	爬行垫
	200*180*2CM
	张
	3

	45
	游戏地垫
	100x200厘米，水晶绒面料，柔软舒适，细腻点塑底部更防滑
	张
	3

	46
	积木
	ABS材质
	套
	3

	47
	拼图
	12张
	套
	3

	48
	串珠
	穿绳小串珠400粒
	套
	3

	49
	摇铃
	棒铃（十字铃铛）,优质棒铃（一字铃铛）,特优13铃原木棒铃,环保摇铃一对,一字摇铃
	套
	3

	50
	手抓球
	尺寸：7厘米
	套
	3

	51
	布书
	包含小布书三本，共12页24面
	套
	3

	52
	音乐玩具
	包括沙锤、木质半圆铃、碰钟、节奏棒、铃鼓
	套
	3

	53
	打击乐器
	包括15cm原木沙锤、4寸三角铁、光面双响筒、小号铁碰铃、原木响板、原木响板、原木13摇铃、原木环保铃、原木节奏棒、加沟单响筒
	套
	3

	54
	绘本
	宝宝睡前故事绘本30册
	套
	3

	55
	早教卡片
	共315张
	套
	3

	56
	桌椅
	木桌尺寸：120*60*52cm
椅子尺寸：30*30*53坐高28cm
	套
	3

	57
	婴幼儿照护赛训平台
	系统参数
1.1平台版本：B/S 版本，采用 Java 语言技术开发，具备稳定、安全、高效的特性，且满足跨平台需求。
1.2版本分类：根据应用场景，分为局域网版和互联网版。其中，局域网版可部署在教室服务器或教师 PC 机上，不限制使用人数；互联网版为局域网版的升级版，系统安装部署在学校服务器上，通过网络许可，校内、校外任何联网机器均可使用，学生可在家学习与考试。
二、教学参数
2.1教师角色：由管理员配置，可灵活配置班级与学生，支持教师灵活部署考试与练习。
2.2学生角色：由教师配置，学生可直接进入考试界面。
2.3管理员功能：可设置新增管理教师与学生，查看操作日志。
★2.4系统支持查看当前上课教师人数、今日上课学生、今日上课课堂、当前上课教室、教师活跃度情况、学生活跃度情况、课堂AI得分分布、全校学生课堂专注度等。
★2.5系统支持查看当前上课教师人数、今日上课学生、今日上课课堂、当前上课教室、教师活跃度情况、学生活跃度情况、课堂AI得分分布、全校学生课堂专注度等。
★2.6课堂教学过程记录应包括教师图像、学生图像、教师PC屏幕图像、板书图像、课堂声音时间轴、板书流、出勤人数、学生活跃度、学生注意力、出勤率、准时率、课堂就座指数、教师活跃度、AI评分、PPT页数、板书时长等信息，并支持以时间轴的方式任意拖动查看不同时间节点的课堂详情。

★2.7应支持课堂异常行为自动识别与标记，支持按照日历查询某一天的所有异常课堂，可以按照院系进行问题课堂筛选，并支持对教师名称或者课堂名称进行检索查询；异常课堂展示内容包括该课堂授课教师、课堂名称、教室信息、所属学院、抬头率与点头数趋势曲线图以及异常课堂标签；异常课堂标签应包括教师迟到、提前下课、出勤率低、抬头率低、就坐指数低、讲义内容不足等，支持调整预警阈值。
2.8题库管理功能：支持个人对题库进行考题的增加、删除、修改和查询，以及批量试题导入。系统自带题库，所有考试题目均从题库中抽取组成试卷或练习，教师也可自行导入题库。
2.9题库操作功能：可依据“题型”“题号”“题干内容”“答题解析”“选项内容”进行相关内容的选择或录入，同时支持题目批量导入。
★2.10竞争答题：支持从题库选取题目建立竞答任务并发布，每个竞答任务可设置不同的初始化设置，每一道题结束后都会实时显示参与人数、积分排名等，竞答结束后可查看总体学生排名及分数，也可导出学生参与竞答的成绩。
2.11实操考试：平台可根据实操项目进行创建实操考试，对应相匹配的评分标准和评分表用于裁判进行线上打分。
★2.12裁判判分：裁判账号登录平台后进入相对应的实操比赛场次了，进入评分标准页面，可根据现场选手表现进行现场打分，并可进行签字，系统自动计算总分(此功能适用于平板电脑)。
★2.13裁判可查看自己打分的实操评分表，并可进行下载存档，下载内容包含裁判签名。
2.14主裁判可下载实操考试成绩并进行下载，成绩表自动计算平均分、每个裁判打分。
2.15组卷模式：支持智能组卷与定制组卷，同时可对生成的试卷进行查看与删除。
2.16随机组卷：选定组卷模板后，系统自动从题库中抽取考题组卷。填写选用的题库与考试选题规则后即可生成试卷。
2.17试卷重做：试卷考试完成后，若学生愿意，可重新考试。
2.18查看历史记录：可查看历史考试答题情况、历史试卷得分情况、历史试卷交卷时间、历史试卷题目的正确答案、历史试卷的答题解析等信息。
2.19错题集功能：将学生做错的相关业务题自动归集到错题中心，方便学生学习。错题中心可提供正确答案及解析，包含视频解析或文字解析。
★2.20系统防作弊功能：自动监测考试人员的浏览器页签，若切换次数超过 3 次，则系统自动交卷。
2.21考试统计分析功能：可查看考试人员的平均分、最高分、最低分、及格率、优秀率等统计维度，教师可将成绩导出。
2.22教师批改：可对主观题进行批改和打分。
★2.23加密功能：平台具备加密功能，可进行一、二次加密。一次加密可导入比赛名单，并根据比赛模块进行顺序抽签，可下载加密表格。二次加密根据一次加密产生的顺序和比赛模块自动生成选手的比赛号，加密表格可下载。
2.24赛事抽题：可根据赛场赛规，自定义所需要抽取的赛卷个数及编号，进行自动抽题。
2.25题库资源：提供不少于十套题库，包含比赛教学资源。
2.26考试技巧：平台上传考试技巧等操作视频，视频在学生端进行展示。
2.27练习模式：在学生端学生进行练习可选择刷题模式和背题模式和模拟考试模式三种模式供学生选择合适的练习方式。
★2.28提供AI自动出题工具进行出题，可以设题目数量和题目类型和出题要求，类型包含选择题、填空题、解答题、案例分析等。
★2.29支持将自动生成的试题导入系统题库，并在组卷中调用试题，也可以下载试题文档到本地；对于自动生成的试题，教师可以进一步编辑和修改。
★2.30支持AI学习问答，对学生提出的问题提供精准的知识解答及细节，帮助自学探索不熟悉的领域知识时提供充足的知识帮助。
2.31考试技巧：学生端可查看考试技巧等视频，平台可根据大数据分析判断用户的观看习惯并自动推送相关视频。
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	智能晨检机器人
	一、规格尺寸
尺寸：45cm(长) x 45cm(宽) x 136cm(高)；
二、材质
1.重量：33Kg；
2.显示屏：10.1寸电容屏触摸屏 分辨率1280x800；
3.处理器：瑞芯微ARM处理器。
三、功能
★1.全自动无接触晨检方案
通过自研的儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现了儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案，将儿童交叉感染风险降到0；
2.运动模组控制技术
晨检机器人配备了单通道运动模组与步进电机，配合自研儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度；
3.儿童面部识别技术
晨检机器人搭载了最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒，毫秒级识别时间，识别准确率高达99.9%。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效；
4.智能体检功能
老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测，配合智能身高体重秤可完成身高体重BMI测量。设备联网后，数据实时上传云端服务器，方便家长查看与园所统计；
5.高清反馈屏，体验更鲜活
晨检机器人背面配备10.1寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率；
6.断电断网可能使用
内置电池，使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用；
7.可移动使用，安全又方便
立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备万向轮，移动更加方便；
8.可爱外观，儿童仿生语音
人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理；
9.智能提示清晰明快
晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常；
10.安全性能符合 GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》标准§4.1.15(附录F)、§5.4.1.4、§9.3、§B.1.5、§B.2.5、§B.2.6的要求。
11.定制化安卓系统，更稳定，更高效，更易用
基于安卓系统进行深度定制化，使其在高频率、高强度的晨检使用环境下，依然能够保证晨检的准确率和效率。同时，简单易用的安卓系统更加提高了用户的使用体验；
12.自研儿童健康识别算法，速度更快，识别更准、项目更全
通过智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，6秒钟、仅需2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查；
13.快速成像留存
晨检机器人在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析；
14.同步刷卡考勤
智能晨检机器人在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认；
15.智慧健康家校互联
幼儿家长通过微信或钉钉健康平台的绑定，可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动；
16.云端数据分析管理
所有晨检数据实时上传云端，并进行数据整合分析，管理者对辖区内疾控情况及趋势可一目了然，一旦出现问题也可随时追溯数据；
17.校园健康情况移动管理
园所管理者通过手机移动端即可一手掌握全园疾控信息，班级老师亦可通过移动端获知全班小朋友的晨检结果和保健老师的健康备注。
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	角色游戏套装
	一、产品主要参数大类
主题活动设置为4个活动区。分别为:娃娃家、医院、小吃店、小汽车、游戏百宝盒；游戏共设有24个主题活动；
二、参数明细
领带3个，围裙3个，玩偶3个，玩偶服饰3套，厨具3套，蔬菜水果玩具3套，理发工具套装3套，毛巾3个，奶瓶3个，搓衣板3个，藤编篮3个，外盒1个，医生服套装1套，护士服套装1套，医生工具箱套装1套，外盒1个，面条机1套，厨师帽4个，厨具套装1套，蒸笼2个，木勺子套装1套，擀面杖2个，小切刀1套，桌面扫把簸箕套装1套，收银机1个，塑料圆片1套，外盒1个，马甲2个，白手套2副，车身轧型1套，小汽车插板1套，外盒1个，圆形纸盘10个，长方形纸盘10个，纸黏土1套，海绵10个，毛线1套，泡沫棒3套，圆纸筒10个，保利龙板10个纸盒1个，游戏实施方案1本。
	套
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	建构游戏套装
	一、产品主要参数大类
小班材料配套：主体积木336块，主题辅材：关节人偶Ⅰ、关节人偶Ⅱ、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木Ⅲ、仿真草坪、班级门牌、园所门牌；
二、参数明细
1.积木组（材质：新西兰松木）
1.1小方块：规格：长6*宽6*3厚cm；数量：20块；
1.2基本块：规格：长12*宽6*厚3cm；数量：90块；
1.3双倍块；规格：长24*宽6*厚3cm；数量：30块；
1.4小方柱；规格：长6*宽3*厚3cm；数量：20块；
1.5方柱块；规格：长12*宽3*厚3cm；数量：30块；
1.6大方柱；规格：长24*宽3*厚3cm；数量：30块；
1.7圆柱体；规格：直径6*高12cm；数量：10块；
1.8罗马拱形；规格：长12*高6*拱高3*厚3cm；数量：4块；
1.9小半圆；规格：长6*高3*厚3cm；数量：20块；
1.10大半圆；规格：长6*高6*厚3cm；数量：4块，1/4；
1.11圆：规格：长6*高6*厚3cm；数量：20块；
1.12小三角：规格：长6*高6*厚3cm；数量：20块；
1.13双倍平板：规格：长24*宽6*厚1.5cm；数量：10块；
1.14大弯曲；规格：长24*宽12*厚3cm；数量：4块；
1.15彩虹大方块：规格：长6*宽6*厚3cm；颜色：蓝绿各1个，红黄各2个；数量：6块；

1.16彩虹双倍块：规格：长12*宽6*厚3cm；颜色：红黄各1个、蓝绿各2个；数量：6块；

1.17彩虹大半圆：规格：长24*宽12*厚3cm；颜色：红黄各1个、蓝绿各2个；数量：6块；
1.18彩虹大三角块：规格：长12*宽12*厚3cm；颜色：蓝绿各1个、红黄各2个；数量：6块；
2.情景材料组
2.1袖珍沙发：材质：木质+布；规格：长8.1*宽6.5*高7.5cm；数量：1个；
2.2袖珍茶几：数量：1个；材质：木质；规格：长9*宽4.5*高3.5cm；
2.3袖珍电脑转椅：数量：1个；材质：塑料；规格：12.3*5.3*7cm；
2.4厨房套装：数量：1套；材质：塑料；规格：23*18*5.5cm；数量：53件/套；
2.5茶壶套装：数量：1套；材质：塑料；数量：一把；
2.6带盖水壶+2个茶杯+2个小盘子+2根勺子+3块饼干；规格：带盖水壶（11*7*6.5cm) 茶杯6*5*3.3cm) 2块圆饼干（6*1*6cm) 1块方形饼干（5.4*1.5*5.4cm) 小盘子（8*1.2*8cm) 勺子（10*0.2*2cm)；
2.7袖珍衣架：数量：1个；材质：塑料；规格：高12cm；
2.8关节人偶Ⅰ：数量：4个；材质：木质+布；规格：高9cm；
2.9关节人偶Ⅱ：数量：4个；材质：木质+布；规格：高9cm；
2.10卧室套装：数量：1套；材质：木质；规格：长14*宽10cm；
2.11仿真草坪：数量：1块；材质：塑料；规格：长58*宽40cm；
2.12班级/园所门牌：数量：15张/套，共2套；材质：PP背胶纸；规格：长14*宽7cm；
2.13大树积木Ⅲ：数量：5个；材质：密度板；规格：高11*宽7.7*厚0.3cm；颜色：彩色；

2.14环创材料 积木形状贴纸：数量：15张；材质。80g铜版纸(白底)不干胶 ；规格：高10*宽14cm；工艺：覆膜。
区域标识牌：数量：1张；材质：300g铜版；规格：高42*28宽cm；工艺：覆膜；印刷：正四反零、区域规则牌：数量：1张；建构区指导图卡 数量：24张/套；活动指导方案 数量：1本；附游戏示范DVD1片
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	儿童床
	产品规格：1600*800*600/1180mm
床框采用40*60mm的矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.2mm
床面采用1.0mm厚度冷轧钢板冲压而成
床头、床尾采用40*40mm的矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.5mm
背板升降角度：0-75°±5°（可调）
摇杆为ABS摇把，采用双向过盈保护装置，内有免维护轴承。
两侧为提拉式护栏内设3档位，可调节。
配置：半棕半棉床垫
	张
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	急救箱
	材质:铝合金、中钎板
尺寸:300x215x250mm
颜色:银色
配置清单
应急用品
LED塑胶手电器(含电池)x1把
多功能工具刀x1把
应急保温毯x1个
保护用品
一次性医用口罩x5个
一次性检查手套x1套
心肺复苏
人工呼吸膜x2片
清洁消毒
碘伏棉棒x15根
酒精清洁片x20包
棉球x1包
棉签x1包
止血用品
止血带x1条
卡扣式止血带x1条
包扎用品
防水创口贴x30片
医用纱布片x8包
医用自粘敷料x4包
医用弹性绷带x5卷
医用透气胶带x2卷
无纺布三角巾x2条
弹力网帽x1个
安全别针x8枚
医用安全剪刀x1把
塑料摄子x1把
卷式夹板x1卷
急救颈托x1个
辅助用品
大数字玻璃体温计x1支
应急手册x1本
外包装
铝合金箱x1个
	套
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	海姆立克智能AI马甲实训系统
	1.由智能化马甲和手机端智能化分析软件系统组成，模拟异物卡喉训练的全过程，并进行智能化训练分析。
2.适合成人佩戴，方便调节适合不同体型人群，可以训练各种海姆立克手法
3.具有标准的解剖定位，模拟肺的位置、肚脐等。
★4.腹部包含模拟气囊，模拟真实人体腹腔挤压手感，按压气囊气体喷出，模拟异物喷出，智能传感器能感知异物状态，感知冲击部位、冲击方向、冲击力度和冲击频率等。
5.背部内置传感器，能感知叩击力度和叩击频率等。
6.具有指示灯，异物梗阻时，模拟喉部亮起红色指示灯，并发出有节律的报警音，梗阻解除后，模拟喉部亮起绿色指示灯，报警音停止。
7.具有智能语音检测功能，可于训练过程中检测语音指令，包含训练开始指令、询问患者梗阻情况等语音检测。
8.智能分析软件分为教师端和学生端，学生端包含学生的训练记录，训练时间、训练次数、成功率等统计数据。
9.教师端可以给学生分配训练任务，并在手机上查看学生训练任务完成情况。
10.提供单人训练模式和团队竞赛模式，并进行积分排名。
11.智能软件提供智能化分析报告，包括冲击部位、方向、力度和频率的分析，以图表形式展示并且与硬件实时同步，并给出个性化统计分析报告
	套
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	自动体外除颤器AED训练机
	一、主机物理规格/性能
1. 整机重量（含电池、电极片）≤1.9Kg。
2. 设备具备便携把手，具备高便携性。
3 .主机寿命≥10年。
4. 最大工作电流：≤500mA。
5.关机电流：≤10uA。
6. 防水防尘等级：IP55具有优异的抗跌落性能。
7.设备六面可承受≥1.6面抗跌落冲击。
二、电极片
1.支持成人/小儿通用电极片。
2.电极片上具有电极片粘贴方式示意图。
3.主机上有电极片粘贴位置动画提示。
4.电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本。
三、电池
1.主机电源采用充电电池供电，减少维护成本。
2.电源适配器规格：AC：100-240V DC：12V1A。
四、屏幕/操作
★1.主机具有7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。
2.最高支持4种语言配置，包含中英文，支持一键快速切换。
3.具有语言记忆功能，开机默认使用上一次操作的语言。
4.支持按键开机 。
5. 具有状态显示栏，可模拟显示正常状态。
五、遥控器
1.通过无线红外线方式与主机之间传输指令。
2.可适配各品牌7号电池（AAA）。
3.可通过遥控器的音量键，调节音量。
4.最大音量≥90dB。
5.按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、电极片未接好模式、除颤模式、不除颤模式等功能。
6.可遥控训练机播放/停止播放动画。
7.可近距离遥控多台培训机。
六、仿真内容
1.培训机应仿制真正除颤仪（AED）主机，按键、显示屏及外型、尺寸与真机一致。
★2.培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作。
3.内置6种情景模式，并可通过遥控器选择键切换。
4.可配置30:2和15:2CPR模式，并可通过遥控器切换键一键切换。
	台
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	智能立式AED外箱
	1.软件操作系统为Android 5.1；
2.系统内配有：①急救快线APP（具有智能急救互助功能，实时接收紧急求助消息）；②视频宣教APP（内置急救生活小常识，播放高清视频和图文内容）。
3.箱体运行和操作使用状态实时自动上传、异常报警和远程监控具有远程在线管理功能。
4.支持USB，串口和网络远程升级。
5.支持微信扫码和扫描二维码方式开门：应急开关为机械锁旋转开关。
6.箱体规格：重量48Kg
尺寸1750mm高*500mm宽*200厚±5mm
材质：镀锌钢板1.2mm，静电喷塑烤漆。
7.硬件配置：显示屏 32寸 LCD，分辨率 1920*1080，亮度 350cd/m2，工作时长 50000h
触摸屏：电容触摸屏
屏幕保护：5mm钢化玻璃
主板：处理器：Cortex-A17四核处理器
主频：1.8 GHz
存储：2G+8G
通信：10M/100M自适应以太网，4G全网通无线网络，支持WiFi
端口：USB2.0接口和RS232串口 
AED监控器：监控AED设备主机和电池运行状态，频率为3min，自动上报
核心控制器：①具有远程开锁，运行状态和使用操作状态监控功能②离线状态数据缓存③供电DC5V 2A，内置1000mAh锂电池，外部电源断电情况下可以持续运行7天
开关机定时器：自定义时间自动开关机
8.采用高性能、工业级元器件；专业的电源设计，具有欠压、过压、短路等保护功能。
9.电源：交流电压220V
	套
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	自动体外除颤器
	物理规格
1.整机重量（含电池，电极片）不大于2.5Kg（±0.3kg），具备便携把手，适用于公共场所，供不具备医学及相关专业背景的普通群众培训后，对心脏骤停伤病员进行心脏除颤急救时使用
2.主机可承受1.6米高度跌落后保持正常使用
3.主机防尘防水级别达到IP55
4.主机工作温度范围-5ºC ～55ºC，从室温环境进入到-20°C 环境后，至少能工作 70分钟
5.主机气压海拔510hPa~1062hPa，产品可支持最高5400m海拔使用
6.设备铭牌上标注主机使用寿命10年
除颤功能
7.除颤技术：采用双相波技术，阻抗自动调节
8.除颤能量：成人最大输出能量360J
9.支持至少350次200J或210次360J除颤放电
10.开机到充电至200J就绪时间6秒
11.正确粘贴电极片后，能自动进行心律分析，心律分析到放电准备就绪时间5秒
12.支持12种心律分析数据库（VFDB：MIT-BIH恶性心室异位数据库；CUDB：CU室速数据库；MITDB：MIT-BIH心律失常数据库；EDB：欧洲ST-T数据库；SVDB：MIT-BIH室上性心律失常数据库；AFDB：MIT-BIH房颤数据库；LTAFDB：长时程房颤数据库；SDDB：心脏猝死动态心电数据库；SHAOXING：用于心律失常研究的大型12导联心电图数据库；AHA：用于评价室性心率失常检测性能的数据库；NST：MIT-BIH噪声压力数据库； PDB：普美康除颤心律数据库）
设备操作
13.设备支持一键切换语言，最高支持3种语音（默认中、英、德，可配置）
14.一键切换成人/儿童模式
15.具备语音/图文指导用户执行急救操作
16.可根据环境噪音自动调节音量，音量最高可达90分贝
数据传输和存储
17.支持内置4G无线数据传输功能
18.设备标配内部存储容量3GB
19.设备可存储记录数据：自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等
20.设备可存储ECG波形10小时，自检数据3650份，日志数10000份，可保存120分钟抢救现场录音
21.支持USB接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据和设备升级
22.具备自检功能：具有开机自检、每天、每周、每月、每季度、每半年自检功能。
电池与耗材配件
23.主机配备高性能一次性锂电池，电池加密识别，待机寿命6.5年
24.低电量报警后可保持30分钟工作时间和10次200J除颤放电或6次360J除颤放电
25.电极片有效期5年
26.可选配CPR按压反馈电极片，对按压频率和深度进行实时指导，提升CPR质量。CPR反馈器与电极片一体化设计，无需额外进行链接操作，方便快捷
27.设备配置4合1急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、剃毛刀，为志愿者抢救安全及效率提供保障。
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	定制模型柜
	1.尺寸：约1800*400-600*2500mm。全木结构，柜体18mm颗粒板，上柜体门5mm玻璃，下面抽屉改3个折叠门，两个板（柜门可做宝石蓝，柜体可做暖白色，颜色可定制），具备C型圆不锈钢拉手，加锁；可以根据实训室现场进行定制调整储物柜。
	套
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	急危重症护理实训室

	1
	国赛心肺复苏
	一、模拟人可进行双人心肺复苏、电除颤、心电监护、吸氧、鼻饲法、静脉留置针输液、气管插管、12导联心电图检测、口腔护理、血压测量、导尿功能、灌肠、肌肉注射等操作，可在同一模拟人上完成。
二、模拟人硬件：
成年男性全身模拟人。可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，工作时间不小于8小时。体表无除颤、AED贴片位置标志，四肢关节可自由活动。
1.★具备口腔、牙齿、舌头、会厌、食道、气道等解剖特征，可进行气管插管功能。
2.具备喉结、乳头、剑突、肋骨、锁骨等骨性标志；口鼻部和呼吸气囊贴合；口腔内可放置异物；可实现仰头举颌。
3.★模拟人系统可监测用户取出口中异物、意识判断、脉搏评估、心电监护操作、除颤操作、AED操作、气管插管、12导联心电图操作以及CPR操作过程，CPR操作后系统可自动测定操作准确率并判断复苏是否成功，模拟人复苏成功后瞳孔由散大自动变为正常、瞳孔可体现对光反射，并出现呼吸音，颈动脉可触及搏动，心律转换为窦性心律。可连接配套模拟除颤监护仪，进行心电监护、模拟除颤和AED操作。可连接配套ZXD2000心电图模拟发生器，进行12导联心电图检测操作。
4.模拟生命体征：
4.1可体现瞳孔正常、散大、对光反射；呼吸音；颈动脉搏动；室颤、窦性心律；
4.2颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动；复苏成功后：模拟人可体现颈动脉搏动；
4.3模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。
4.4可进行人工呼吸和心外按压。
5.模拟人可实时捕捉施救人员操作动作，包括：按压次数、频率、深度、按压位置；吹气次数、潮气量；气道开放；意识判断；取出口中异物；牙齿受压；气管插管深度；除颤位置、除颤能量选择、充放电动作；心电监护电极连接位置、连接次序；AED电极片放置位置、放电动作；脉搏评估动作及评估时间；12导联心电图肢体导联及胸导联连接位置、连接次序等。
三、系统软件：
1.系统软件分为两部分：系统训练考核端、系统管理端。
2.系统训练考核端可进行考核模式、训练模式选择，成绩导出、操作设置等。
3.★系统内置AHA、ERC、SRFAC的CPR操作标准；在操作设置中，用户可根据自身要求，修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏评估时长等CPR基础操作参数。
4.训练模式下，可根据语音引导进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估、CPR操作要求、复苏效果测定等；可用曲线图或色柱图同步显示整个训练过程，包括按压、吹气、循环次数等并可同步显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。
5.考核模式下，系统可对整个操作流程进行监测评估，根据除颤前、除颤后，分别对CPR质量进行评估。实时量化显示操作统计，包括按压次数、按压过大、按压过小、按压深度正确次数、平均按压深度；按压多次、按压少次、按压频率错误、平均按压频率、平均按压时间；按压位置正确、按压位置错误、按压中断时间、回弹不足，吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等，并以图像形式显示整个操作流程，包括意识判断、取出口中异物、脉搏评估时间、气管插管、心电监护电极放置位置及次序评估判断，除颤位置、能量、模式判断，AED贴片位置评估判断、12导联心电图连接位置判断、CPR操作细节、CPR循环后复苏情况评估等，考核结束后，系统自动给出考核数据统计及成绩单。
6.成绩管理：学员操作成绩自动保存到系统。成绩单内容包括：考核学员信息、除颤前CPR统计，除颤后CPR统计，统计内容包括：按压统计（按压次数、正确率、过大、过小、深度正确次数、平均按压深度、多次、少次、频率错误、平均按压频率、平均按压时间、位置正确次数、位置错误次数、回弹不足次数、按压中断数、深度正确率、位置正确率、回弹正确率，按压/回弹比）、吹气统计（吹气次数、正确率、过大、过小、平均通气量、过快、进胃、多次、少次、平均通气时间）、单次循环时间、按压时间在整个CPR过程中的比例（CCF）；意识判断操作、检查脉搏（次数、时间不足、超时）、仰头操作、按压位置显示、气管插管（次数、正确次数、过深次数、插入食道、上牙损伤）、除颤/AED/心电监护操作及对错、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形等。考试成绩单可导出、打印。可通过局域网内打印机打印，也可通过系统自带的微型打印机在每个学员考核后立即打印出该学员的操作主要内容及对应成绩。
7.系统具有AI助手智能分析成绩结果。
8.成绩导出：学员成绩可单个导出，也可批量导出。在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过筛选功能，快速搜索到学员的操作成绩。
9.操作日志：学员考核时，系统自动记录学员的每一步操作并生成操作日志，操作日志和学员成绩绑定，可用于核对学员操作成绩。
10.★当模拟人连接配套的心电模拟器时，可检测肢体导联与胸导联的连接位置正确与否，并于软件端实时显示；未连接模拟器时也可进行心电图读图训练，训练模式下软件随机生成心电图，学员可进行读图答题训练；考核模式下考官可任意选择所需心电图，并可投屏或打印心电图使考生读图使用。系统内置47个心电波形可供使用。
四、系统管理端：数据管理、wifi设置：
1.数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教师可单独或是批量删除注册的学员账号信息。
2、wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改。 
五、★除颤仪交互功能：
1.模拟人可与除颤仪J995交互训练使用，除颤仪开机后自动连接模拟人系统。
2.当除颤手柄/AED贴片放置在模拟人正确除颤位置时，除颤仪显示除颤心律，在除颤操作过程中，系统自动记录除颤仪相关操作数据，包括除颤手柄或AED贴片放置位置、除颤模式及能量选择、充电、放电等，并和心肺复苏数据整合体现在操作日志、操作曲线和成绩单中。
3.J995具有四导联心电监护功能，当导联线正确连接至模拟人时，除颤仪显示屏显示心电波形。
六、★心电图模拟器交互功能：
1.模拟人可与ZXD2000心电模拟器交互使用，连接后可检测肢体导联与胸导联的连接位置正确与否并于软件端实时显示。
2.ZXD2000可与真实心电图机连接，显示心电波形及生成心电图报告。
3.模拟器内置47个心电波形供使用。
七、基础护理功能：
1.可进行静脉留置针穿刺，穿刺成功时可见"回血"。
2.鼻饲与吸氧操作：模拟人内置可更换模拟胃袋、肺部气囊，支持鼻饲管操作。
3.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换
4.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练。
5.可进行血压测量操作训练。
6.可进行导尿功能训练。
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	省赛心肺复苏
	一、系统主要组成：复苏模拟人、系统控制端、电源适配器、微型打印机。（选配模拟除颤监护仪）
二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，适用于Windows、IOS、安卓或国产自主操作系统，操作系统中不需要安装软件。
三、心肺复苏模拟人功能：成年男性全身模拟人。可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，工作时间不小于8小时。体表无除颤、AED贴片位置标志，四肢关节可自由活动。
1.★具备口腔、牙齿、舌头、会厌、食道、气道等解剖特征，可进行气管插管功能。
2.具备喉结、乳头、剑突、肋骨、锁骨等骨性标志；口鼻部和呼吸气囊贴合；口腔内可放置异物；可实现仰头举颌。
3.★模拟人系统可监测用户取出口中异物、意识判断、脉搏评估、心电监护操作、除颤操作、AED操作、气管插管以及CPR操作过程，CPR操作后系统可自动测定操作准确率并判断复苏是否成功，模拟人复苏成功后瞳孔由散大自动变为正常、瞳孔可体现对光反射，并出现呼吸音，颈动脉可触及搏动，心律转换为窦性心律。可连接配套模拟除颤监护仪，进行心电监护、模拟除颤和AED操作。
4.模拟生命体征：
4.1★可体现瞳孔正常、散大、对光反射；呼吸音；颈动脉搏动；室颤、窦性心律；
4.2颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动；复苏成功后：模拟人可体现颈动脉搏动；
4.3模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。
4.4可进行人工呼吸和心外按压。
5.模拟人可实时捕捉施救人员操作动作，包括：按压次数、频率、深度、按压位置；吹气次数、潮气量；气道开放；意识判断；取出口中异物；牙齿受压；气管插管深度；除颤位置、除颤能量选择、充放电动作；心电监护电极连接位置、连接次序；AED电极片放置位置、放电动作；脉搏评估动作及评估时间等。
四、系统软件：
1.系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。
2.系统训练端可进行考核模式、训练模式选择，成绩导出、操作设置等。
3.在操作设置中，用户可根据自身要求，修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏评估时长等CPR基础操作参数。
4.训练模式下，可根据语音引导进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估、CPR操作要求、复苏效果测定等；可用曲线同步显示整个训练过程，包括按压、吹气、循环次数等并可同步显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。
5.★考核模式下，系统可对整个操作流程进行监测评估，根据除颤前、除颤后，分别对CPR质量进行评估。实时量化显示操作统计，包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等，并以图像形式显示整个操作流程，包括意识判断、取出口中异物、脉搏评估时间、气管插管、心电监护电极放置位置及次序评估判断，除颤位置、能量、模式判断，AED贴片位置评估判断、CPR操作细节、CPR循环后复苏情况评估等，考核结束后，系统自动给出考核数据统计及成绩单。
6.★成绩管理：学员操作成绩自动保存到系统。成绩单内容包括：考核学员信息、除颤前CPR统计，除颤后CPR统计，统计内容包括：按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、单次循环时间、按压时间在整个CPR过程中的比例；意识判断操作、检查脉搏、仰头操作、按压位置显示、气管插管、除颤/AED/心电监护操作及对错、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形等。考试成绩单可导出、打印。可通过局域网内打印机打印，也可通过系统自带的微型打印机在每个学员考核后立即打印出该学员的操作主要内容及对应成绩。
7.成绩导出：学员成绩可单个导出，也可批量导出。在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过筛选功能，快速搜索到学员的操作成绩。
8.操作日志：学员考核时，系统自动记录学员的每一步操作并生成操作日志，操作日志和学员成绩绑定，可用于核对学员操作成绩。
五、系统管理端：数据管理、wifi设置：
1.数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教师可单独或是批量删除注册的学员账号信息。
2.wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改。
六、除颤仪交互功能：
1.模拟人可与除颤仪J992交互训练使用，除颤仪开机后自动连接模拟人系统。
2.★当除颤手柄/AED贴片放置在模拟人正确除颤位置时，除颤仪显示除颤心律，在除颤操作过程中，系统自动记录除颤仪相关操作数据，包括除颤手柄或AED贴片放置位置、除颤模式及能量选择、充电、放电等，并和心肺复苏数据整合体现在操作日志、操作曲线和成绩单中。
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	模拟除颤监护仪
	设备为医用除颤监护仪模拟设备，可配合心肺复苏模拟人及医教培训系统，用于医务人员训练考核。
★1.具备≥8寸高分辨率（1024*768）彩色液晶触摸屏，外形及操作界面与真实除颤监护仪一致；具备1个网络接口、2个USB接口、1个HDMI接口，支持有线/无线通讯，可实时投屏至外部显示系统，可灵活配置各类导联线及监测探头等附件（具体见配置清单）。同时需要具备心电图测量:手机无线连接:内置40种心电波形，可自主选择需要显示的心电波形，心电波形包含窦性心律电轴左偏、窦性心律电轴右偏、左心房肥大、右心房肥大、双心房肥大、左心室肥厚、右心室肥厚、慢性心室肥厚、心肌缺血、心肌损害、心肌梗死、窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征、室性期前收缩、房性期前收缩、交界性期前收缩、阵发性室上速、室性心动过速、扭转型室速、房扑、房颤、室扑、室颤、I度房室传导阻滞、II度房室传导阻滞、III度房室阻滞、完全性右束支阻滞、完全性左束支阻滞、预激综合征、房性逸搏、室性逸搏、交界性逸搏、窦性回声波、高钾血症、低钾血症、洋地黄效应、插入性室早、室性早搏R on T、多源性室早、室早二联律、阵发性室速、P波按顺序出现在房室传导中（顺序起搏）同时具备接驳临床真实心电机测量心电图数据。
2.支持220V交流供电及内部电池供电，电池续航不低于4小时。
3.支持触摸屏操作及实体按键操作，可快速切换除颤、AED模式，调节能量及充放电（伴有对应音效）；实体旋钮为无极设计，可移动屏幕焦点并确认执行操作。
4.除颤手柄可切换成人/儿童模式，静置时与设备锁定，可通过手柄调节能量及完成充放电操作。
★5.具备AED、除颤、监护、起搏四种模式：AED模式支持语音、动画引导；除颤模式可设置同步/非同步、单向波/双向波，可选择能量并计时；监护模式可监测心电、血氧等多项参数，可设置报警阈值及音量；起搏模式可实现心脏起搏操作。
6.具备抢救记录功能，可记录药品使用、施救手段及患者实时生命体征，记录可保存回看。
7.可与配套模拟人交互，实时监测评估心电监护、除颤/AED位置及参数，实现全流程培训考核。
8.产品须符合GB/T26701-2011《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明；须提供加盖原厂公章的同系列产品检测报告，检测报告可扫码查询预览。
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	半自动除颤训练器AED训练机
	主机物理规格/性能
1.整机重量（含电池、电极片）≤1.9Kg。
2.设备具备便携把手，具备高便携性。
3.主机寿命≥10年。
4.最大工作电流：≤500mA。
5.关机电流：≤10uA。
6.防水防尘等级：IP55具有优异的抗跌落性能。
7.设备六面可承受≥1.6面抗跌落冲击。
二、电极片
1.支持成人/小儿通用电极片。
2.电极片上具有电极片粘贴方式示意图。
3.主机上有电极片粘贴位置动画提示。
4.电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本。
三、电池
1.主机电源采用充电电池供电，减少维护成本。
2.电源适配器规格：AC：100-240VDC：12V1A。
四、屏幕/操作
1.主机具有≥7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。
★2.最高支持4种语言配置，包含中英文，支持一键快速切换。
3.具有语言记忆功能，开机默认使用上一次操作的语言。
4.支持按键开机。
5.具有状态显示栏，可模拟显示正常状态。
五、遥控器
1.通过无线红外线方式与主机之间传输指令。
2.可适配各品牌7号电池（AAA）。
3.可通过遥控器的音量键，调节音量。
4.最大音量≥90dB。
5.按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、电极片未接好模式、除颤模式、不除颤模式等功能。
6.可遥控训练机播放/停止播放动画。
7.可近距离遥控多台培训机。
六、仿真内容
1.培训机应仿制真正除颤仪（AED）主机，按键、显示屏及外型、尺寸与真机一致。
2.培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作。
3.内置6种情景模式，并可通过遥控器选择键切换。
4.可配置30:2和15:2CPR模式，并可通过遥控器切换键一键切换。

★5、智能助教系统
系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（静脉留置针输液法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
5.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
5.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含静脉留置针输液法操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
5.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
5.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换手臂皮肤、如何更换手臂血管、如何清洗循环泵等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
5.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
5.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
5.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性.
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	海姆立克训练马甲（成人）
	1.穿戴要求：支持直接穿戴于学员身上，适配日常训练场景，满足站姿、坐姿等多种训练姿态需求。
2.外观逼真，具备可压缩腹部结构，支持学员练习腹部按压（海姆立克手法）。
3.具备模拟气道及模拟梗塞物，正确操作后可成功排出梗塞物，实现窒息自救、急救实操训练目的。
★4.产品须符合GB/T26701-2011《模型产品通用技术要求》--安全要求、性能要求、外观要求、标志和说明；须提供加盖原厂公章的同系列产品检测报告，检测报告可扫码查询预览
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	海姆立克模型人
	该产品可进行心肺复苏训练及成年人海氏急救法操作。模拟人根据解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。
执行标准：美国心脏学会(AHA)2025国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准
功能特点：
1.可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟
2.气道贯通自主呼吸运动
3.进行成人海氏急救法操作训练
4.模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率
5.单独口鼻部件可更换。
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	智慧化AI气道异物梗阻训练考核机
	1.显示屏：尺寸：31.5英寸，显示比例：16:9，分辨率：1920*1080@60Hz。
2.控制主板：
①CPU:主频1.8GHz；
②GPU:Mali-T860GPU ；
③显示接口：支持LVDS、MIPI、HDMI、EDP 多种显示输出；
④运行内存：4GB ；
⑤内部存储器：32G。 
3.数字化海姆立克模拟人：
①模型为成年男性上半身，乳突、剑突、脐部标志明显，便于操作定位；
②模型内采用软性材料制作，肤质柔软，手感真实；
③可练习Heimlick（海姆立克）手法、练习背部拍击法取出异物等；
④练习海姆立克手法时，可感知手部放置位置和冲击腹部力度，实时上传到控制终端进行数据统计；
⑤练习背部拍击法时，智能感应拍击的位置，拍击位置正确且力度适当时软件动画显示拍背动作。 
4.气道异物梗阻智能自助实训软件模块功能：
①支持游客登录、微信扫码登录和账号密码登录三种登录方式；
②游戏闯关式教学设计，共设10个关卡，分别是视频教学关卡8个和实操演练关卡2个；
③支持视频课件播放界面随时暂停、跳过、退出播放等功能操作；
④支持对气道异物梗阻的针对性训练，包含气道异物梗阻背部叩击法、腹部冲击法等技能训练；
⑤支持进行不同技能的反复训练，实操训练不设时长，不限次数；
⑥支持气道异物梗阻实操训练具有叩击或冲击位置、力度、准确度和抢救结果提示功能，结合动画、语音提示帮助学生实时了解自己的实操情况；
⑦支持实操训练界面有视频讲解动作要领，可看到模拟人喉部内窥镜异物卡住部位；
⑧支持理论考试和实操考试进行分类，提供理论考试和实操考核不同的形式与标准；
⑨支持考试须知提醒，提前告知考核类型、考题数量、考核标准及考核时间；
⑩支持考核时间自动限制，设有考核时间倒计时，倒计时结束系统自动交卷；
⑪支持答题功能从题库随机抽取题目作为考题；
⑫支持答案修改，学生可自主选择题号快速跳转至相应答题界面进行修改；
⑬支持考核完成，系统自动生成考核成绩单；
⑭支持学生查看考核得分、答题回顾及题目解析，实操考核支持查看得分、评分细则及实操数据反馈等信息；
⑮支持登录后进入个人中心查看个人分数、汇总各项数据。
5.AI数字人软件模块功能：
①支持知识库与问答，知识库涵盖多种急救技能，支持自然语言提问，实时专业解答。
②支持语音识别与交互，可准确识别语音指令，抗干扰强，能识别反馈训练者指令及急救步骤。
③实时反馈机制可有效降低操作失误率；可不断学习更新急救知识，保证信息时效性与可靠性。
	台
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	高级创伤模型
	1.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。
2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。
3.创伤模块可用在身体的不同部位，模拟身体四肢创伤、开放性骨折、断裂处理、皮肤烧伤，进行创伤部位的识别、清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等操作训练。
4.模拟身体各个部位的开放性骨折、断裂处理。
5.创伤评估模块包括：
5.1面部烧伤ⅠⅡⅢ度
5.2前额撕裂伤口
5.3颌前创伤口
5.4锁骨开放性骨折与胸膛挫伤
5.5腹部创伤伴有小肠突露
5.6右上臂肱骨开放性骨折
5.7右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露
5.8右手掌枪弹伤口
5.9右大腿股骨开放性骨折
5.10右大腿复合形股骨骨折
5.11右大腿金属异物刺伤
5.12右小腿胫骨开放性骨折
5.13右足开放性骨折右小指截断创伤
5.14左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度
5.15左大腿截断创伤
5.16左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤
5.17骨组织暴露
包括耗材（三角巾、夹板、颈托、卡式止血带、气囊止血带）
	台
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	移动交互式气管插管模型（新加）
	1.气管插管系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。
★2.外接设备可通过无线方式和模拟人连接，内置锂电池。
★3.外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。
★4.系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。
★5.系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。
★6.若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。
	套
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	人工呼吸急救苏醒球套组
	1.主要作用：用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。
2.产品主体材质：PVC。
3.接头尺寸：患者单向阀接头:内径15mm、球体接头:内径25mm、储气袋接头:内径29mm。
4.产品组成：球囊、面罩、单向阀、进气阀组、储气袋、氧气管、导管、开口器。
	套
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	胸腔穿刺引流模型（气体）
	一、男性半身模型，具备清晰解剖结构及准确标记（含锁骨、胸骨上切迹、胸骨角、肋骨及肋间隙等）以辅助定位训练；支持气胸穿刺减压、液气胸穿刺闭式引流、胸腔穿刺、闭式引流操作及术后护理练习。
二、技术参数要求
1.基础操作：支持胸部创伤后气胸、液胸闭式引流操作训练及引流管术后护理练习。2.右侧胸廓：具备2个视窗，可展示胸腔各层解剖结构。​
3.左侧胸廓：支持气胸穿刺减压，含双侧锁骨中线第二肋骨间隙、腋中线第五肋骨间隙训练位。​
4.可进行液气胸穿刺闭式引流、胸腔穿刺练习，穿刺成功有黄色液体流出。
5.调节功能：气胸穿刺垫可气囊加压充气，气体流出可调节；胸部引流液颜色、体积、粘度可自行调节。​
6.易损件：气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫、胸腔引流伤口垫支持更换。
7.智能助教系统
系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（无菌包的使用、六部洗手法、戴和脱无菌手套）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
7.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。
7.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含无菌包的使用、六部洗手法、戴和脱无菌手套等操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。
7.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。
7.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换气胸穿刺垫、如何更换胸腔穿刺垫、如何更换胸腔引流伤口垫等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。
7.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。
7.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。
7.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。
★8.考评互评系统
产品配置学习系统，主要包含：胸腔闭式引流术相关的知识库及标准操作视频、模型互联功能、考评系统与统计分析。
8.1每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。
8.2系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。
8.3每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。
8.4系统支持将线上资源与线下训练相结合；无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。
8.5系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能。
8.6通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。
8.7系统本地化部署，局域网访问使用。系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。
	台
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	一次性使用胸腔引流瓶
	一次性使用胸穿针12#、16#各1支
流量调节器2只
无菌注射器5ml/50ml2支
无菌注射针7#1支
医用橡胶手套7.5#1副
	套
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	一次性使用留置引流导管(包)
	腹腔引流导管*1
导引芯*1
扩张器*1
腹水穿刺针*1
	套
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	模型柜
	1.尺寸：约1800*400-600*2500mm。全木结构，柜体18mm颗粒板，上柜体门5mm玻璃，下面抽屉改3个折叠门，两个板（柜门可做宝石蓝，柜体可做暖白色，颜色可定制）。具备C型圆不锈钢拉手，加锁
	张
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	操作台
	1.产品尺寸：约1600*700*800mm。
2.钢木结构，台面采用国标304不锈钢材质。折边2公分，不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。四个抽屉、四个对开门（柜门做宝石蓝，柜体做暖白色）
	张
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	总计
	单价含税、含运费、送货上楼、安装与培训，质保期内提供24小时上门服务
	
	


备注：

1、投标人须保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。投标人须保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

2、本项目为交钥匙工程，须满足项目整体功能，采购方不再额外增加费用。投标人报价需包含与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

3、本文件所有标注人的关键技术指标，投标人所投产品性能、功能等同或优于招标文件列明标准，均视为完全正向响应，不判定负偏离;仅核心教学功能缺失、硬件关键规格不达标、无法完成实训教学任务的情形认定为负偏离并按规则扣分。

4、投标文件编制阶段，无需提供设备软件截图、产品实物照片、专项资质证书、演示录像、部件实拍图等各类图片类佐证材料，评标委员会仅依据投标人书面偏离表响应内容评审。

5、中标后实物核验:采购人将在中标确定后3个工作日内组织现场整机实操核验，对所有带关键指标逐项实测。若现场设备实际功能、硬件参数达不到招标文件要求，或达不到投标文件承诺的等同/优于水平，视为供应商虚假响应，采购人有权取消中标资格、解除采购合同，供应商承担全部损失及招标相关赔偿责任。

6、本项目不设置单一品牌专属限制性软硬件指标，所有技术要求均为通用教学实训设备通用标准，市场上多家合规厂商均可提供等同档次产品，不存在独家专有技术壁垒。

二、商务要求
1.供货要求

1.1投标人必须严格按照国家标准及产品的技术规格供货。

1.2投标人必须向采购人提供货物出厂检验合格证。投标人必须保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

1.3投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。投标人提供的全部货物每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

1.4投标人交付的货物（服务）应当完全符合本项目招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由投标人承担。
1.5在任何时候，投标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。投标人货物不符质量要求，致使不能实现采购目的，采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同时，标的物毁损、丢失的风险由投标人承担。

2.验收要求

2.1货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
2.2投标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，投标人负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，由投标人承担相关的违约责任。
2.3投标人在所有设备（工程）安装调试及软件安装完毕后，由采购人与投标人双方共同验收，如产生异议，由双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果双方不得提出异议。

2.4当所有的采购物品都通过采购人的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给采购人。在货物正式交付采购人前，毁损、灭失的风险由投标人承担。

2.5无论采购人因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可投标人所售货物质量，均不影响投标人因货物质量不符合合同的应负之责。采购人认可不得作为减轻或免除投标人责任之理由。
3.安装、调试要求

3.1货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和投标人投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

3.2投标人派遣技术人员按合同约定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对采购人人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

3.3在安装调试过程中，采购人应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在投标人技术人员的指导下配合投标人进行安装、调试和其他辅助工作。

4.伴随服务及售后服务

4.1投标人应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及投标人对本项目的“服务承诺”提供服务。

4.2除前款规定外，投标人还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

4.3培训计划与售后服务

4.3.1投标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型产品，投标人还需对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由采购人安排。

4.3.2产品中若包含电脑产品则由投标人提供至少 3 年的整机保修；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于1年（请分别写出：        ）；保修期自采购人在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

4.3.3免费保修期： 3年 ，保修期内，投标人负责对其提供的产品整体进行维修，不再收取任何费用。

4.3.4产品故障报修的响应时间为： 1 小时。

4.3.5若产品故障在检修 2 小时后仍无法排除，投标人应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

4.3.6所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由投标人承担。

4.3.7保修期以后的维修由双方协商再定。

4.3.8投标人承诺所供应的软件产品进行终身免费升级。

5.其他要求

投标人应对由于设备设计、工艺或材料的缺陷而引发的故障负责。在此期间，投标人提供对供货产品的免费维修或更换等服务，由此产生的费用包括在合同总价中，采购人将不须支付任何费用。

投标人应提供备品备件清单，如设备涉及软件升级或开发，投标人应提供技术支持服务。

特别提示：

1）对有具体参数要求的指标，投标人须保证所投货物的具体参数值响应招标文件要求。投标人若所报技术指标指标若优于招标文件技术要求，须提供优于招标文件所对应的技术参数的技术证明文件（可提供包括但不限于第三方出具的检验检测报告，或加盖制造厂商或总代理商盖章的产品彩页或设备说明书等相关证明材料作为评审依据，保证这些技术证明材料与所投报货物的真实功能、性能参数的优越性）。

2）投标人所提供的证明材料需清晰可见，对于模糊不清无法辨认的，评标委员会有权不予认可，由此造成的一切风险投标人自行承担。

3）投标人须保证所提供证明材料真实有效，若因提供虚假材料所造成的风险投标人自行承担。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4）本项目采购范围若有属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标记的产品，投标人必须在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，否则认定其投标文件无效。

具体详见附件节能产品政府采购品目清单及第二章“供应商须知前附表”。

注：投标人所提供货物技术参数必须在招标文件第六章投标文件格式“5.技术部分-技术规格偏离表”中逐条应答，否则视为该项不满足，由此产生的责任投标人自行承担。
第五章 合同条款及格式
（本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离）
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甲方(采购人)：   开封市卫生学校       

乙方（中标人）：                  

  年  月  日

开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目合同

合同编号：
甲方（采购人）：                  住所地：                                
乙方（中标人）：                  住所地：                                

合同签订地点：                    签订日期：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：开封市卫生学校实训基地升级改造及设备更新项目，项目编号：            ）签订本合同。
合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

	序号
	名  称
	品牌
	规格
	数量

单位
	单价；元
	合价；元
	服务期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	合计总金额（大写）：                      人民币（¥）：               元


第二条  价款中包含
本合同约定的总价款包含本招标采购对象及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、验收等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条合同总价款

本合同项下货物（包括安装及售后服务）的总价款为人民币（大写）        元（￥：           元）（含税）。

第四条  组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方响应文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条  质量保证

6.1乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与谈判文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
6.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条交货和验收

8.1交货（服务）地点：              ，乙方将货物运至甲方指定地点并负责装卸。货物未经甲方接收并验收合格前，货物的毁损灭失风险由乙方承担。

8.2交货及安装调试完成期限：     天，从      计算。
8.3乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、谈判文件及谈判响应文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.4货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

8.5乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8.6甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试后的     个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

8.7货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方谈判响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

第九条伴随服务及售后服务

9.1乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

9.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、调试及启动监督；

9.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

9.3若谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

9.3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

9.3.2货物中若包含电脑产品则由乙方提供至少1年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于    年（请分别列出：  ）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

9.3.3免费保修期：     年，保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

9.3.4货物故障报修的响应时间为：    小时。

9.3.5若货物故障在检修     小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

9.3.7保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第十条 履约保证金

 本项目不适用

货款支付

11.1付款方式（方式）：

11.1.1本合同自甲乙双方签字或盖章时起生效。合同生效之日起    个工作日内，乙方按甲方要求开具增值税专用发票，提供国家统一标准税务发票后，甲方收到发票后三日内，向乙方支付合同总价款的       %，计￥：        元（大写：人民币           作为本合同定金。 乙方应在收到该笔款后10个工作日内将合同涉及的所有货物运至甲方指定地点后，该款项转为货款。

11.1.2甲方应在货到现场后     个工作日内甲方验收合格后，乙方按甲方要求开具增值税专用发票，甲方收到乙方提供的国家统一标准税务发票后，向乙方支付合同价款的        %即￥：       元（大写：人民币      ）。
11.1.3乙方将货物安装完毕后，    个工作日内需甲方验收完成且市财政局出具评审报告，在市财政局出具评审报告后7个工作日内，乙方按甲方要求开具增资税专用发票，甲方收到乙方提供国家统一标准税务发票后，甲方向乙方支付该项目最终结算款项的      %，即￥：     元。（大写：             ）。

11.1.4货物质保期为三年，自货物安装验收合格之日起计算，质保期内如货物有任何质量问题皆由乙方免费维修。质保期满无质量问题甲方无息按本合同约定在质保期满后     个工作日内向乙方支付合同款5%的质保金，即￥：          元，（大写人民币：           ）
乙方收款账户信息如下：

开户行：             

开户名：             

开户账号：             

甲方按乙方提供的账户及合同约定完成付款后，视为甲方完成付款义务，乙方不得向甲方再次主张付款。乙方未按甲方要求开具符合合同约定的专用发票的，甲方有权拒付任何一笔合同款项。
本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等资料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十二条违约责任

12.1乙方无违约的情况，甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方未按合同约定付款，经乙方书面催款后30日内仍未完成付款的，则视为甲方逾期付款，应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一日，违约金为本合同总价款的万分之一每日，且违约金上限不得超过合同总款的3%。

12.2如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合本合同约定或同类型产品的有关国家标准，甲方有权拒收，并有权限期要求其提供同类型符合国家标准的产品，同时要求乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

12.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价款的 1%作为 滞纳金。如乙方逾期交货达 30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方向甲方支付合同总价5%的违约金。

12.4在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权退回该货物并要求乙方更换该货物，该更换后的产品质量需符合该产品的国家质量标准。如甲方选择退货，乙方应全额退回该货物的货款（人为损坏的除外），如在质保期内，乙方应按照《中华人民共同国消费者保护法》执行。

12.5乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每违反一次甲方有权从甲方应付的质保金内扣除500元作为违约金（合同另有约定的从其约定）。

12.6乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十三条合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方不得将本合同约定的合同义务的一部分或全部转给第三方，否则本合同无效，甲方有权拒付合同款项，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失（该损失包括但不限于甲方另寻第三方继续履行合同的所有支出及甲方为了维护自己的合同权益所支出的诉讼费、律师费、保全费及差旅费等一切合理开支）。

第十四条不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十五条争议的解决

15.1因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条合同生效及其他

16.1本合同未尽事宜，双方另行补充。
16.2本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执贰份，开封市政府采购监督管理办公室贰份，均具有同等法律效力。

后附乙方委托代理人授权委托书

甲方：                          乙    方：                            

单位地址：                      单位地址：                            

开户行：                        开户行：                             

账号：                          账号：                               

法定代表人：                    法定代表人：                         

电    话：                      电    话：                          

日    期：    年    月    日    日    期：    年    月    日    

第六章 投标文件格式

                  （项目名称）
投 标 文 件
项目编号：        
投  标  人:                       （电子签章）

法定代表人：                      （电子签章）
日      期:          年         月        日
目   录
（参考，根据实际内容编制目录）
1.投标函
2.投标报价表
3.法定代表人身份证明及授权委托书
4.资格证明材料
5.技术部分
6.商务部分
7.其他

8.政府采购政策相关附件（若有）
1.投标函
致：               
我们收到了项目编号：          的招标文件，经详细研究，我们决定参加        （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）        （小写）        ，交货（服务）期限：             ，质量要求           等内容参加投标。明细见投标分项报价一览表。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标有效期为自递交投标文件截止之日起60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了       元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费，若招标文件中有规定的代理服务费金额，则按照招标文件中规定的金额向招标代理机构支付本次招标代理费。

投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日
2.投标报价表
	投标人
	

	项目名称
	

	投标总报价(元)
	大写：

小写：

	交货（服务）地点
	采购人指定地点

	交货（服务）期限
	合同签订后      日历天内交货并安装调试完毕。

	质量要求
	所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

	质保期
	

	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起60天

	其他声明
	


投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日

2.1投标分项报价一览表
单位：元/人民币
	序号
	名称
	产地
	计量单位
	数量
	单价
	总价
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：
	


注：投标人所投货物报价不得超出招标人给出的最高限价，否则按无效标处理
投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日

3.法定代表人身份证明及授权委托书
投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：         年            月          日
经营期限：                                     
姓名：         性别：       年龄：       职务：       
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
注：后附法定代表人身份证明复印件
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


3.1授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）身份证号：                        联系电话：             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                    
代理人无转委托权。
投标人：                          （电子签章）
法定代表人：                    （电子签章）
电子邮箱：                                
    年    月    日
注：后附委托代理人身份证明复印件
	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


4.资格证明材料

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

投标人需根据招标公告及投标人须知前附表“投标人资格要求”中关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求提供相关资料。
4.2落实政府采购政策满足的资格要求：无。
4.3信誉要求

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

参考例1：“列入失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（仅供参考）
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例2：中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”查询
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4.4国家企业信用信息公示系统
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

参考例1：国家企业信用信息公示系统查询（仅供参考）
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4.5非联合体投标声明
格式自拟

4.6其他声明

其他声明

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方作为本项目的投标人，不存在以下任一情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）法律法规或《投标人须知前附表》规定的其他情形。

投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
5.技术部分
技术规格偏离表

	序号
	设备名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	一
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	

	三
	
	
	
	
	

	四
	
	
	
	
	

	五
	
	
	
	
	

	六
	
	
	
	
	

	七
	
	
	
	
	

	八
	
	
	
	
	

	九
	
	
	
	
	

	十
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：响应内容详见招标文件的第四章“货物服务要求 一、采购内容及技术要求”

投标人：                             （电子签章）

法人代表（或被授权代表）：     （签字或电子签章）

   年   月   日
5.1第四章“货物服务要求”中须提供的证书、截图、技术证明文件等材料（如有）

5.2技术整体方案
依据第三章“评标办法”的要求编制

6.商务部分

6.1业绩证明材料（如有）

企业业绩表
	项目时间
	采购人
	项目主要内容
	合同金额
	采购人联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


具体要求详见评标办法。
6.2服务承诺
	服务承诺主要内容为：

1、评标办法中要求承诺的内容

2、招标文件中其他地方要求承诺的内容

3、投标人认为其他需要承诺的内容



投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
6.3投标承诺函

致：     （采购人或采购代理机构）
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
九、我方承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。若我方被认定为“硬件特征码一致”，自愿接受一切处理和处罚。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：                  （电子签章）
法定代表人：                  （电子签章）
   年   月   日

6.4中标服务费承诺书

致：      （代理机构）
我们在贵公司组织的          （项目名称）项目招标中若获中标（采购编号：       ），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以现金、支票、汇款形式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理费用。
特此承诺！
承诺方法定名称：                   （电子签章）
地          址：                            
电          话：                           

传          真：                           
邮          编：                           

承诺方法定代表人：               （电子签章）
承  诺  日  期：                            
6.5反商业贿赂承诺书 

致：     （采购人或采购代理机构）
我公司承诺：
在            （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
特此承诺！
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
7.其他

投标人认为其他必要的内容或证明材料

重  要  提  示
1、投标人在制作投标文件时应严格按照本项目招标文件的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。否则将存在拒标的风险。
2、招标文件所要求投标文件所包含的全部资料（如投标报价表、资格证明文件等内容）应全部制作装订在投标文件内，投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
8.政府采购政策相关附件（若有）

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人须提交。

提醒：若不属于以下几项可不附。

附件1：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
日                  期：             

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附件2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                   

日    期：                    

（提醒：如果投标人所投产品制造商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件3：投标人所投设备厂家为监狱企业做的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（如不涉及此类产品可不提供）

附件4：关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
附件5：强制性认证产品证明材料

5-1：节能产品认证证书

属于“节能清单”中标记“★”产品的，投标人应在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；未提供的按无效响应处理。

5-2：CCC认证产品承诺函

由投标人根据项目特点及自身情况，结合第二章“投标人须知前附表”和第三章“货物需求及技术规格要求”认为需要提供的相关资料。
根据“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号，如投标人所投产品属于强制性产品认证目录内的，投标人应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性认证要求”的承诺函，未提供的按无效响应处理。

投标产品具有CCC认证证书的承诺

我公司承诺： 

所投标产品属于“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号”中强制性产品认证目录内的，所投产品均具有有效的CCC认证证书。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！
格式仅供参考，投标人可自行添加内容或扩展。
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日 

附件6：信息安全产品强制性认证

（如不涉及此类产品可不提供）

如投标人所投产品被列入《信息安全产品强制性认证目录》，投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 

（附表）信息安全产品强制性认证目录

（此项仅供评标参考，此项无须装订进投标文件）

	产品

类别
	产品名称
	产品的定义和适用范围

	1、边界安全
	1)防火墙
	防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。
适用的产品范围为：(1)以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；(2)其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。

	
	2)网络安全隔离卡与线路选择器
	网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。

适用的产品范围为：(1)安全隔离计算机；(2)安全隔离卡；(3)安全隔离线路选择器。

	
	3)安全隔离与信息交换产品
	安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)安全隔离与信息交换产品；(2)安全隔离与文件单向传输产品。

	2、通信安全
	4)安全路由器
	安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。　
适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。

	3、身份鉴别与访问控制
	5)智能卡COS
	智能卡芯片操作系统(COS-Chip　 Operating　 System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。
适用的产品范围为：(1)采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；(2)其它被集成或内置了的COS。

	4、数据安全
	6)数据备份与恢复产品
	数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。
适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。

	5、基础平台

	7)安全操作系统
	安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB　 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的操作系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全操作系统软件产品；(2)集成或内置了安全操作系统的产品。

	
	8)安全数据库系统
	安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB　 17859-1999　 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的数据库系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全数据库系统软件产品；(2)集成或内置了安全数据库系统的产品。

	6、内容安全
	9)反垃圾邮件产品
	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)透明的反垃圾邮件网关；(2)基于转发的反垃圾邮件系统；(3)与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4)　 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。

	7、评估审计与监控
	10)入侵检测系统(IDS)
	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)网络型入侵检测系统；(2)主机型入侵检测系统。

	
	11)网络脆弱性扫描产品
	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。

	
	12)安全审计产品
	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。

	8、应用安全
	13)网站恢复产品
	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。


（附件）（此项仅供评标参考，此项无须装订进投标文件）[image: image7.png]MEKREWNStRAERYS

WWw.ccgp.gov.cn

BR BREIR WSS

LR S » BRI » HEEBIRE

KFENRTTREF- R R & B S RRE

20195048038 07:52 3% SEEAEIA (7601

KT E R REUTRIG & B i# S 05E 5

HE (2019) 195
HERFRTFELE, £4. F8E. EHT. HREFIFVHT (B) . ZRRE

£ (EFE. LGS LEF. 2%R) . FELFRAREEVHA. ARRE
E

RE (WEH ZRAES LATEY THETLRATRERLI T
FEFRERBRREATNS N ES) (HE (2019) 95) , RNFRHEF

EFAHARUEERE, AWRLEN, BERRT,

HEH ZRHES
201954728



[image: image8.png]e mBUFRM @ EEE

e
i

E223

fiscloiad

hozo101 5]
(L&

KA02010104 1:%7H

L

AARCR T L 2R R
) (6B 28380)

(R A02010105 fEHER

LELD

TR L 2 R e
B4 (6B 28380)

A A02010107 *F L]

(iR

TR L R 1
) (6B 28380)

1020106 1A
i e

02010601 $TED 24 |

0201060101 Wt £ 47|
e

ASLEIHL, TEHLROHE FUBLAERCOR|
VEAH RS (6B 21521)

1k 40201060102 3 )t
HTEIpL

ASTENBL. ATED LA ECBL AR
B S) (GB 21521

k10201060104 ¢ 5
HTELHL

ASLEIHL, TEPHLRIEL OB AR
VMR REACFAE) (6B 21521)

02010604 7% 24 |

1k 40201060401 31t &
|

ST AL 8 7 28 L e )
CESD (GB 21520)

102010609 S Fl1%

A B

0201060901 434

B CEDbL, STERBLAE FOHLAE
R F B 280 (6B 21521)
SBATERE IS 15 50/ 4k kAT
EPHLAIEE R

020202 21
lix

AL RO R RS )
(GB 32028)

(1020204 £ 3
(fle— &L

1020519 ¢

02051901 B3

ASLEIHL, TEHLROHE FUBLAERCOR|
VEAH R (6B 21521)

K 5 R 2 )
PO (6B 19762)

1020523 %]
il

K A02052301 14T

L

kL

VR Ll O 1 e |
D (OB 1957T) . CIGHREIEIE)
AL GO AL E|
(i R RERCE Y (GB 37480)

ERUEEIE

K ) FA LA e E 1]

EAERCFSD (6B 30721)




[image: image9.png]o e s3 A
.

LA A LA
it 6B 295100

kAoz0s205 it

[mtEn A
oo
Ji>11000m)

CERA R LA
iR AR R (G 21454

i e

ler A L AT
[ 3 % i T BRREASRY (GB19576) (L)
I B> La000R) 1553 .l A 2
ey con 37179)
prazoszaon b, A T L )

[ B 19576)

02052399 St
g

RIS B 1 5 |
TR 15 6B /T 7190, 1
RO B 2 5 K]
R (B /T T190.2)

AR AR
7 oaosor et con 150
hozoscz i R B AR A
¢ la [eesin e @ s
[— GRS B
¢ lwm [TUOMTRER et o 16>
AR A
OELGI80101 I s con 120220
TR AN TR
R 2T D Co
brtss-20ta) . 15 2019 18I
e
PSR L b oamen sl
et e 2883 copzrass-2ons
.
20618 i 208180200
0
e PR R | e v e

b <
1000w

i AR S (B 21150)

206180301 4ch

A L AT

#7362 15 PR BMACR AL (6B 19576) 1)

I B < La0000) 17 0 L. 2 2
lierensmy con sa79)
AN AR A )

ey con 12021.0)




[image: image10.png]fl K S AL AR K 2 il R 1

ik s B 21519
CRAA R A B R
honecamks R AR R A )
(02061508 oKk 5 (G 20665)
AR () e
ik iEH9) (0B 29541
CRAAR KRR
ARk 5 (H R ERCHAD (6B 26969)
-3 690 1 4 U ST R
b MR RACEE) (B 19043)
ILED i i / ik it 18 ) 3 PR B LED 4T L)
; s (8
. n— R R RS (6B 3TATS)
% P AL
i Lo g P LED PR

({i B RERH ALY (B 30255)

RN LED 7 |
(i A RERCE Y (GB 30255)

5 ezt hozosnoon rimere P AR 2
s [wa cmi 0 (@ 21850)
o008 150 0 1 0
L 5 O
13 [FA020911 PEJA02091107 ﬂrﬂ&'ﬁﬁ%ﬂs R HERCESD (6B 24850)
s [as oL 10200 5 8 0
R 5 G R R
el ) (b 21520)
hosiz1o e R AL L2 0
T s (G 053D
. CRBRARE AT
(aB 25502)
[FAO60805 {i]
e O KRB L
" o KRS (6B 30717
. MBI KRB L

D (B 2837T)




 [image: image11.png]16 [XA060806 ] RO K R B 2
i %4 (0B 25501)
17 ososor [T RS S
] IAMESD (6B 28379)
1 Pososio it A R 1
i RS (GB 28378)
Ve 1A S UAE RIS [ SRR BTN A, 40 bt b SR RO
Hhibi.

2. B S P E bR R R, RIS AR AESRIRA0 . 3T MNP D AGE
WEAAMER % 2019 45 6 A 1 H.

3L e AR SBURF MR I




附件： 统计上大中小微型企业划分标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准，仅供评标参考）
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

此项仅供评标参考，此项无须装订进投标文件

