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第1章　  招标公告
开封市文化广电和旅游局开封市应急广播调度控制平台项目

公开招标公告

一、项目基本情况 

1、项目编号：汴财招标采购-2026-32   

2、项目名称：开封市文化广电和旅游局开封市应急广播调度控制平台项目   

3、采购方式：公开招标 

4、预算金额：3316475元   

最高限价：3146475元    

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2026-32
	开封市应急广播调度控制平台项目
	3316475
	3146475


5、 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

开封市应急广播调度控制平台，包括市级应急广播平台核心设备、市级应急广播平台软件、安全设备、应急消息前置发布系统、主动发布终端、融媒体、调频系统适配对接等。

6、合同履行期限：60日历天   

7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求： 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无。 

3、本项目的特定资格要求 

1) 供应商应具备下列条件，并提供相应材料：

(1) 营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件彩色扫描件，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合。）

(2) 财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件彩色扫描件。）

(3) 依法缴纳税收的证明材料。[提供距开标不超过6个月任意一次（缴款日期、入库日期等）税务机关出具的完税证明或无欠税证明原件彩色扫描件。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。]

(4) 依法缴纳社会保障资金的证明材料。[提供距开标不超过6个月任意一次为职工缴纳社会保险(含养老保险)的完税证明或缴款凭证或社保部门证明原件彩色扫描件。]

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

(6) 供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

2) 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网址：（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址：（http://www.ccgp.gov.cn）。】

三、获取招标文件 

1.时间：2026年7月23日 至2026年8月11日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》电子交易系统。 

3.方式：凭CA密钥登录电子交易系统“政采、工程业务系统”自行下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。
4.售价：0元 

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2026年8月12日09时30分（北京时间） 

2.地点：在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。 

五、开标时间及地点 

1.时间：2026年8月12日09时30分（北京时间） 

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn）

六、发布公告的媒介及招标公告期限 

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。  

七、其他补充事宜 

1、供应商须提前注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥（登录网站首页>办事指南>数字证书），已办理的请确保在有效期内，需更新的请联系CA服务机构。

2、供应商应当充分熟悉该电子交易系统相关操作规则、要求、流程，知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况，愿意承担电子招投标可能产生的风险。在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可联系交易平台技术方咨询，联系方式：0371-23859291；采购人及采购中心仅作为平台使用方不负责解决技术问题。

3、监督单位名称：开封市财政局政府采购监督管理办公室 联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

1. 采购人信息 

名称：开封市文化广电和旅游局 

地址： 开封市龙亭区黄河大街北段 27 号

联系人：李先生

联系方式： 0371-23876174

2.采购代理机构信息 

名称：开封市政府采购中心 

地址：开封市民之家6楼西头向北6067房间 

联系人： 李女士 

联系方式：0371—23856102  23856103

3.项目联系方式 

项目联系人：李女士 

联系方式：0371—23856102  23856103 

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：开封市文化广电和旅游局

地址：开封市龙亭区黄河大街北段 27 号

联系人：李先生

电话：0371-23876174

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：开封市政府采购中心

地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购）

项目联系人：李女士

电话：0371—23856102   23856103

	1.1.4
	项目名称
	同招标公告

	1.1.5
	合同履行地点
	开封市内

	1.1.6.1
	项目属性
	☑货物项目

□服务项目

	1.1.6.2
	核心产品
	（采购标的含有多种产品时）本项目标段标明的核心产品见第五章 三 招标内容及技术要求

	1.1.6.4
	联合体投标
	是否接受联合体投标见第一章 招标公告（投标邀请函）

	1.1.6.5
	进口产品投标
	是否接受进口产品投标见第一章 招标公告（投标邀请函）

	1.1.6.6
	是否允许分包
	☑不允许将项目内容分包给他人履行

□允许，允许向人分包履行的非主体、非关键性工作的内容、金额及具体要求见第五章 招标内容及商务技术要求

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%财政性资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	第五章“招标内容及商务技术要求”范围内的招标标的及数量

	1.3.2
	合同履行期限
	合同签订生效后  60日历天 完成项目全部工作。

	1.3.3
	质量要求
	质量符合　国家标准　。本项内容要求与第五章“采购内容及商务技术要求”内容不一致时以后者为准。

	1.3.4
	质量保证期
	质量保证期为自项目验收合格之日起24个月，若国家、行业、制造商或供应商承诺的质量保证期更长，则以期限长者签订合同。

	1.4.1
	供应商资格要求
	供应商资格要求内容同招标公告（投标邀请函）中“申请人资格要求”。

注：资格要求中“营业执照等证明材料”可分为如下情况：

供应商是企业的，应提供有效的企业法人“营业执照”。

供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户“营业执照”。

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。（采购文件允许自然人参加投标时适用。）

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。（采购文件允许不具备独立法人资格的分支机构参加投标时适用。）

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，各供应商自行踏勘

□组织，踏勘时间：　　　踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：　　　　　召开地点：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	1、“资格要求”内容。

2、评标办法前附表中“符合性审查”内容。

3、采购文件中注明“实质性要求”内容、或明确不接受的条件、或列明的其他构成无效投标的内容。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	///

	2.2.1
	供应商要求对招标文件澄清的时间
	获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。

	2.2.2
	招标文件澄清和修改发出形式
	在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》公布。

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清和修改的时间
	自招标文件澄清或修改在相关网站发布起，即默认为供应商收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	///

	3.2.1
	报价范围
	投标人应按第五章“招标内容及商务技术要求” 内容进行报价。（涉及货物者，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质量保证期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。）

	3.2.3
	最高限价

/项目预算金额
	□不设最高限价。

(设最高限价，最高限价为　3146475　元。

项目预算金额：　3316475元。

投标报价高于最高限价的为无效投标。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起　60　日历天（供应商承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

	3.4.1
	投标保证金
	免收。

	3.6.3
	签字、盖章要求
	投标文件中投标函、法定代表人资格证明（或授权委托书）按投标文件格式要求签字、盖章。

	4.1.1
	投标文件的加密
	按照网上系统要求进行加密、解密。

	4.2.1
	投标文件的递交
	在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统上传、提交投标文件。

	5.1
	投标截止及开标时间、地点
	投标截止及开标时间：2026 年8月12日9时30分（北京时间）
开标地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn）

	5.2
	开标程序
	网上开标。

1、网上解密投标文件。供应商应提前使用CA密钥进入电子交易系统，开标时间到，尽快对其电子投标文件完成解密（系统默认解密时长为40分钟），不能成功解密者，自行承担其投标文件不能开标的责任。

2、部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标不足 3 家，该项目标段废标。

3、开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共　5　人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：从招投标主管部门专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：3人。

	7.2
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》

	7.3
	中标通知书
	中标人确定后，开封市政府采购中心协同采购人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。

	7.4.1
	履约担保
	//

	7.5.1
	签订合同
	中标人按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。

	8.5
	询问和质疑

（包括对招标文件、采购过程、成交或成交结果）
	　　1、询问。供应商有疑问的，可先按政府采购法第五十一条向采购人、代理机构提出询问，通过面对面、电话形式沟通，属于理解偏差等小问题可当即解决，如仍有异议可提出质疑。（联系人和电话见本表第1.1.2和1.1.3.）

2、质疑（格式参照财政部2018年发布的《质疑函范本》）。对招标文件的质疑，应当在收到招标文件之日或招标公告期满之日起7个工作日内且在开标时间前提出（在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算；在招标公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算。）；对采购过程的质疑，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出； 对中标或成交结果有质疑的，应在中标或成交公告期满之日起7个工作日内提出。通过《开封市公共资源交易信息网》凭CA密钥登录，线上提起，并同时打电话提醒采购人和采购代理机构注意及时查收。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

	9
	政府采购政策

	9.1.1
	中小企业扶持政策
	符合中小微企业扶持政策的供应商提供符合规定格式要求的《中小企业声明函》。（如涉及）

	9.1.2
	监狱企业扶持政策
	符合监狱企业扶持政策的供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如涉及）

	9.1.3
	残疾人福利性单位扶持政策
	符合残疾人福利性单位扶持政策的供应商提供符合规定格式要求的《残疾人福利性单位声明函》。（如涉及）

	9.2
	政府采购节能产品、环境标志产品。
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围中强制采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受环境标志产品、节能产品优先采购政策。（如涉及）

	9.3


	支持乡村产业振兴
	落实财库〔2021〕19号文有关要求。本项目对于支持乡村振兴的相关要求见第五章 招标内容及商务技术要求（如涉及）。

	9.4
	正版软件
	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品。相关要求见第五章 招标内容及商务技术要求。（如涉及）

	9.5
	政务信息系统
	符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）相关要求。（如涉及）

	9.6
	网络关键设备和网络安全专用产品
	列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》，由具备资格的机构安全认证合格或者通过安全检测。（如涉及）

	9.7
	政府采购需求标准
	财政部 工业和信息化部 关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕29号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕30号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕31号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕32号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕33号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕34号；

财政部 工业和信息化部 关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知 财库〔2023〕35号；

财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 财库〔2023〕7号；

财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知 财办库〔2024〕113号 （参考使用）。

财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）。

财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准。有更新和调整时按最新要求执行。

（如涉及）

	9.8.4
	本国产品支持政策
	供应商根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），按要求提供相关资料。详见供应商须知正文和第三章评标办法前附表有关内容。

	9.9
	政府采购合同融资政策
	融资渠道及要求按照第四章中的 《开封市政府采购合同履约保函政策告知函》有关内容。
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	需要补充的其他内容

	10.1
	付款方式
	1、签订合同，支付合同总价款的30%；

2、设备进场经采购人查验合格后，支付合同总价款30%；项目竣工验收后，支付至合同总价款的97%；

3、剩余3%于竣工验收合格满 1 年，无质量问题时付清。

	10.2
	交易服务费
	免收。

	10.3
	中标服务费
	免收。

	10.4
	解释权
	构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

	10.5
	业务咨询
	开封市政府采购中心免费提供政府采购相关业务咨询。

电话：0371—23856102   23856103

地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购）

	10.6
	分支机构
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。分支机构参加投标或政府采购活动须具有其总公司（行）授权，分支机构资质按其总公司（行）授权范围认定或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明。具体情况按照采购文件有关要求确定。

	10.7
	有关说明
	采购文件。为叙述方便，有时将招标文件、谈判文件、询价文件、磋商文件等泛称为采购文件。

原件扫描件。要求提供的原件扫描件均应为能准确反映原件色彩原貌的彩色扫描件。

	…
	…
	…
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	电子招标投标

	11.1
	招标形式
	本项目采用电子招标投标，供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件加密并加盖电子签章。

	11.2
	注意事项
	供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。

	…
	…


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目合同履行地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、合同履行期限、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的； 

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出实质性响应或更有利于采购人的响应，未实质性响应的投标为无效投标。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应详细写明投标设备的技术性能指标，详细写明服务计划和服务内容。1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明并做出详细说明。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及商务技术要求； 

（6）投标文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改 
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式。

3.2 投标报价
3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2 报价应具有唯一性，即投标函中只能有一个有效投标报价（招标文件另有要求的除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价币种：见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
 3.4 投标保证金
3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，供应商在递交投标文件时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式或者事先经过采购人认可的递交形式递交投标保证金，并将保证金转账凭据附在投标文件中作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3在中标人确定后5个工作日内退还未中标供应商的保证金；合同签订后5个工作日内退还中标人的保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

3.5 资格审查资料
3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供应商资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1实行电子招标投标时，供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标
5.1 投标截止及开标时间、地点
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
详见供应商须知前附表 

5.3 开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标人公布媒介
采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知
采购人确定中标人后，在规定的中标人公布媒介公布，以书面形式向中标人发出中标通知书，其他未中标的供应商自行查看结果，不再另行通知。详见供应商须知前附表。

7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑
供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

8.6 投诉
供应商提出投诉的，应当先向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 

9. 政府采购政策（包括但不限于以下内容）
9.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
9.1.1中小企业。

9.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

9.1.1.2中小企业扶持政策。供应商按要求出具《中小企业声明函》，符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

9.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.1.2监狱企业。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

9.1.2.1监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才能享受相关评审优惠政策。

9.1.3残疾人福利性单位。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

9.1.3.1前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

9.1.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），符合要求者才能享受相关评审优惠政策

9.1.4中小企业划型标准（如有调整以最新为准）：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

9.2政府采购节能产品、环境标志产品
9.2.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

9.2.2环境标志产品政府采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；节能产品政府采购品目清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。有更新和调整时按最新要求执行。本项目采购产品中如有属于“节能产品政府采购品目清单”范围的强制采购产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

9.3支持乡村产业振兴
落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持乡村振兴工作。

9.4正版软件
各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局 信息产业部 财政部 国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

9.5政务信息系统，
采购内容涉及政务信息系统时，应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）相关要求。

9.6网络关键设备和网络安全专用产品
根据国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

9.7政府采购需求标准
落实财政部门及财政部门会同有关部门制定发布的有关政府采购需求标准，有更新和调整时按最新要求执行。

9.8采购本国货物、工程和服务。
9.8.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

9.8.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则按具体要求。

9.8.3招标文件未特别注明接受“进口产品”字样的，均视为不接受进口产品。

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

9.8.4本国产品标准及相关政策

落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求。

9.8.4.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9.8.4.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单地上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。

9.8.4.3政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.8.4.4在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

除另有约定外本项目不接受进口产品投标，所述的非本国产品不包括进口产品。

9.8.4.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假声明函、虚假证明文件的，依照政府采购法等法律法规追究责任。

中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

9.9政府采购合同融资政策。见第二部分供应商须知前附表。
9.10其他政府采购政策。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11．电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。 

第三章 评标办法
评标办法前附表
注：1、评标办法前附表内容与评标办法正文内容不一致时以本表内容为准。

2、评标办法前附表中涉及到的有关内容均应体现在投标文件中。

	1
	评标方法
	1、评标方法：综合评分法。评标委员会成员根据招标文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2、评审。采购人负责资格审查；评标委员会负责符合性审查、商务和技术评审。（资格审查或者符合性审查未通过者为无效投标）

3、推荐中标候选人。按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

4、优先采购政策。当出现供应商排序并列时，所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的优先采购产品，且在投标文件中附国家确定的认证机构出具的、有效的产品认证证书的供应商排序优先，均有优先采购产品时以数量多者排序优先。

	
	评标问题澄清
	　　评标委员会可以通过电子交易系统要求供应商对投标文件中有关问题做出答复，但答复内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。

	
	同品牌产品
	提供相同品牌产品（多产品采购时指招标文件标明的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（相同时随机抽取）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	条款号
	审查　内容
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格　审查
	供应商资格
	由采购人于开标后进行资格审查，未通过者注明原因。

	2.1.2


	符合性审查


	供应商名称
	供应商名称与单位盖章、资格证明材料相一致。

	
	
	签字盖章
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明（或授权委托书）并按要求盖章、签字。

	
	
	进口产品投标
	不接受进口产品投标。（查看投标函）

	
	
	联合体投标
	不接受联合体投标。（查看投标函）

	
	
	是否允许分包
	不允许将项目内容分包给他人履行。（查看供应商须知前附表）

	
	
	标的符合性
	投标满足采购标的种类及数量。

	
	
	投标报价
	1、投标函中只能有一个有效投标报价，未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）。
2、投标报价不得高于最高限价。
3、异常低价审查：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的；或者低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的；或者低于采购项目最高限价45%的（投标文件中已提交书面说明及证明材料的可不再重复提交）；或者评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会应通过电子交易系统向该供应商发出澄清通知，供应商在通知发出30分钟（另有约定的除外）内通过该系统答复，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商相关材料以及评审委员会有关资料一并归档。

	
	
	合同履行期限
	不多于"供应商须知前附表"规定的时间。(查看投标函)

	
	
	质量要求
	响应“供应商须知前附表”要求。(查看投标函)

	
	
	投标有效期
	不得少于“供应商须知前附表”规定的时间。(查看投标函)


	
	
	付款方式
	响应“供应商须知前附表”要求(查看投标函)

	
	
	硬件特征码
	供应商上传投标文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他供应商相同。

	
	
	加“*”的指标
	加“*”的指标为实质性要求，不满足者为无效投标。

	
	
	其他无效投标情形
	不存在本章“附件Ａ　无效投标条件”所列情形。

	对于无效投标，评标委员会应详细写明具体原因以及采购文件或法律依据，并写入评标报告。


商务和技术评审内容如下：

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	投标报价： 35 分

商务部分： 14 分

技术部分： 51 分

	2.2.2
	投标报价
	1、价格分采用低价优先法计算，即满足项目需求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分计算方法如下：
①报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。
此处评标基准价、投标报价是指经过价格修正以及因落实政府采购政策进行价格调整后的价格，即评审报价。
②评审报价=投标报价-投标报价×20%（小微企业扣除）-投标报价×20%（本国产品扣除）。（如涉及）
2、小微企业支持政策。非专门面向中小企业的采购项目，小型、微型企业提供《中小企业声明函》（货物项目，全部投标产品均应为小型、微型企业生产，并在声明函中对应“投标内容及报价明细表”列明每一产品名称及制造商情况），对符合规定的小微企业投标报价给予20%价格扣除。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 同一供应商存在上述多重身份时不叠加计算。 专门面向中小微企业或小微企业采购的项目，所有供应商均不予价格扣除。
3本国产品支持政策（适用于货物项目）。根据供应商提供的符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》和《本国产品成本占比承诺函》：①采购标的仅包含单一产品时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，评审时对提供本国产品供应商投标报价给予20%价格扣除。②采购标的包含多种产品时，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对其全部产品的总报价给予20%价格扣除。
非专门面向中小企业采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，按规定同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，价格扣除均应该在供应商原始报价基础上计算，用调整后的价格参与评审。

	条款号
	评审因素
	分值
	细化、量化评审标准

	2.2.4
	商务评审内容
	业绩合同
	3
	    　2023　年1月1日以来（签订日期）同类项目业绩合同及中标通知书。

评审标准：一份合同得 1 分（附原件扫描件）。

	
	
	投标企业规范性
	3
	1、有效的GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证。
2、有效的GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证。
3、有效的GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系认证。
4、有效的ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系认证（证书类别：信息系统集成或信息系统软硬件运维服务）。
5、有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（证书类别：信息系统集成或信息系统软硬件运维服务）。
6、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书。
评审标准：一项证书得 0.5 分（附原件扫描件）。

	
	
	售后服务
	4
	包括但不限于：

①故障响应时间，到达现场时间，故障排除时间，7×24小时服务情况；②技术支持（包括系统使用、基本操作知识、售后咨询即时响应方案等）；③售后服务体系；④售后服务网点设置；⑤运维服务考核机制（人员配备是否符合项目要求、售后团队机构图，售后人员职责分工，有售后人员联系方式）；⑥运维服务内容（包括日常维护、临时故障处理、维修服务时限、紧急维护、定期回访等）⑦点位巡检时间及内容及巡检标准⑧故障应急处置。⑨其他适合本项目的服务范围和内容。
评审标准：

1、内容详细、科学合理、可行性强得 4 分；
2、内容完整、具备可行性得 2 分
3、内容不全、逻辑混乱、可行性差得 1 分。

	
	
	
	4
	成立服务团队，至少包含项目负责人 1 名、网络工程师1名、高级软件工程师1 名、与广播（工程技术系列）相关高级工程师1名。
评审标准：每提供一项证书得 1 分（附证书原件扫描件、为其人员缴纳的近6个月中任意1个月社保证明材料）。

	2.2.5
	技术评审内容
	技术指标符合性
	37
	 根据投标产品技术指标内容并参考有关技术支持资料，按下列标准评审。

评审标准：

1、各项指标均满足项目要求得满分；

2、一般指标不满足要求，每出现一项扣 0.05 分；

3、加“★”的主要指标不满足要求，每出现一项扣 0.5分。 扣完为止。

	
	
	服务方案
	4
	培训方案：根据本项目要求制定具体的人员培训方案，包括但不限于：培训对象、培训目的、培训方式、培训时间、培训内容等：
评审标准：
1、内容详细、科学合理、可行性强得4分；
2、内容较完善、具备可行性得 2 分
3、内容不全、逻辑混乱、可行性差得 1 分。

	
	
	
	5
	质量保证方案：根据本项目要求制定具体的质量保证方案，包括但不限于：
①质量保证措施；②安全保证措施；③服务响应时间等；
评审标准：
1、内容详细、科学合理、可行性强得5分；
2、内容较完善、具备可行性得 3 分
3、内容不全、逻辑混乱、可行性差得 1 分。

	
	
	
	5
	项目实施方案：根据项目要求制定项目实施方案，包括但不限于：
①项目实施管理；
②供货安排；
③安装、调试及设备试运行方案；
④安装调试的期限保障措施；
⑤安装调试的应急预案等内容.
评审标准：
1、内容详细、科学合理、可行性强得5分；
2、内容较完善、具备可行性得 3 分
3、内容不全、逻辑混乱、可行性差得 1分。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.4.2
	评标报告

（样本）
	评标委员会应参照评标报告样本编制评标报告。

内容详见本章附件B：评标报告（样本）


1. 评标方法
本次评标采用的评标方法见评标办法前附表。投标文件是评委评审的直接依据，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的评标原则，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章有关规定进行评审，并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准（分值构成和评分标准）
2.2.1分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价：见评标办法前附表。

2.2.4商务评审内容：见评标办法前附表。

2.2.5技术评审内容：见评标办法前附表。

2.2.6其他评审内容：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，为无效投标。

3.1.2 供应商符合“无效投标条件”的，评标委员会应当否决其投标；

3.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按照规定的量化因素和分值进行评审打分，详见评标办法前附表。

3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，为无效投标。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

附件Ａ： 

无效投标条件　

有下列情形之一的，其投标为无效投标：

1 、有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

2 、有下列情形之一，视为供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同供应商的投标文件相互混装；

　　（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。　为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、提供虚假材料或伪造材料的。
5、联合体投标者没有提交共同投标协议的。

6、采购人提供证据证明供应商在以往履行与采购人及其所属单位的采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

7、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

注：以上内容是对采购文件中其他部分无效投标条件的补充。

附件B：

评标报告（样本）
一、基本情况。
项目名称：                         第    标段
项目编号：                        
评标地点：开封市民之家五楼评标室
本次招标采购于　　　年　　月　　日在河南省政府采购网及开封市公共资源交易信息网上发布招标公告，潜在供应商可以通过开封市公共资源交易信息网获取招标文件。
投标截止及开标时间为　　　年　　月　　日　　时  分，在开封市民之家五楼开标室进行网上开标，共有     个供应商按规定递交投标文件（投标供应商名称详见开标记录表），开标内容详见开标记录。
二、评标委员会成员名单。采购单位按规定从专家库中随机抽取了评审专家     人（名单：                        ），参与评标的采购人代表为：          ，上述人员共同组成评标委员会，负责本项目的评标工作(人员名单详见《评委专家抽取结果表》和《评标授权函》)。推荐        为评标委员会主任。
三、开标记录。另附。
四、资格审查。由采购人或采购代理机构负责。详见资格审查表。
五、符合性审查、商务和技术评审。由评标委员会负责。详见符合性审查表、商务和技术评审表。
六、无效标情况说明。经过采购人和代理机构进行资格审查，评标委员会进行符合性审查，本项目第   标段有      个供应商的投标为有效投标，有    个供应商的投标为无效投标，无效投标名单及原因为： 　　　　　                        
                                            　  （详见资格审查表、符合性审查表及有关评审记录)。
七、评标方法、评标因素、评标标准（详见招标文件中评标办法前附表）。
八、属于价格折扣范围的小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位情况：
	单位名称（小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
	投标报价（元）
	评审报价（价格扣除后的价格）

	
	
	

	
	
	


九、经评审的价格或评分比较一览表。
评标委员会对各有效投标进行了详细评审，各供应商的报价及排序如下：
	供应商
	投标报价（元）
	得分
	排序（按得分从高到低排）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


本项目采购控制金额为：　　　　　　　　　。
十、推荐的中标候选人。
评标委员会根据招标文件的有关规定，一致同意推荐中标候选人及其排名顺序为：
第一中标候选人：                                            
第二中标候选人：                                            
第三中标候选人：                                                            
十一、澄清、说明、补正事项纪要。
评标委员会主任：
评标委员会成员：
　　　　　　　　　　　　　　项目评标委员会    

年   月   日
第四章 合同条款及格式
合同协议书（样本）
	注释：采购人应当依据《中华人民共和国民法典》和国家、行业标准或示范合同文本，结合项目特点制订采购合同，招标时作为采购文件的组成部分；无者可将本合同协议书（样本）作为采购合同，经协商可增减条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


甲方(采购人)：                   住所地：                                             

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照开封市政府采购中心的招标结果（项目名称： 　　　　　         　第　　标段，项目编号：　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见招标文件中的“招标内容及商务技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容及报价明细表”等）

第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成　　

下列文件共同构成合同文件，作为项目履约和验收的依据：

1、 本合同协议书；

2、 中标通知书；
3、 投标函；
4、 招标文件；

5、 中标人的投标文件；

6、 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以排序作为解释的优先顺序。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、合同履行期限、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：                     
2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。
3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含计算机、服务器产品则由乙方提供至少   年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（（请分别列出：       ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　5%　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 　不可抗力　　

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。
第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。
2、本合同一式2份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各一份。
甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

 年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

开封市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

开封市政府采购合同履约保函政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。

政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。

第五章  招标内容及商务技术要求
相关说明
1.采购需求中的质量技术参数或型号如与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.投标产品应符合国家标准，涉及强制性国家标准时必须符合强制性国家标准。采购需求标准与国家标准不一致时，按照标准较高者执行。

3.采购需求中的产品如涉及信息安全产品、政府强制采购产品、国家强制性认证产品、网络关键设备和网络安全专用产品的，所投产品须获得相关认证（网络关键设备和网络安全专用产品可以是认证或检测），并在投标文件中提供有效认证证书或证明材料。签订合同应包含上述涉及的相关内容，采购人按照国家有关规定进行落实和验收。　

4.采购需求中如有计算机办公设备，必须预装正版操作系统软件。

5.如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测合格后，向用户提供检测报告、技术手册等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

6.招标文件对备品备件及专用工具有要求的应详细列明；虽然没有明确要求，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具，或出厂时随产品配备的备品备件，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具应当符合国家标准及行业要求。

7.供应商应提供具有相关认证证书的节能产品、环境标志产品等绿色产品。项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商须执行符合国家的VOCs（挥发性有机化合物）等含量限制标准。

8.本项目采购和履约中形成的知识产权和其他权益归采购人所有（另有约定者除外）。

9.本采购项目为交钥匙项目，项目验收合格前的一切费用均视为已包含在投标报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

投标内容不符合上述内容中有关强制性要求和标准的投标无效，供应商自行承担由此造成的全部责任和损失。

一、项目概况及总体要求

（一）项目需求

开封市应急广播系统总体要求主要包括以下方面：

（1）满足本市地域性应急事件处置需要：承担全市应急信息制作、播发、调度、控制工作，实现本地应急广播发布需求收集、发布资源整合、调度决策、流程控制等功能。

（2）上下系统联动、平台互联互通：对上要与省级应急广播系统甚至国家应急广播系统对接，对下能做到区县级平台及村级终端联动。

（3）高效运作广泛覆盖：应充分发挥广播的以点对面的传播特性、传输手段多样、覆盖面广、高并发处理能力、方便迅捷的优点，确保在应急时期信息的快速广泛覆盖。 

（4）实现分级分类分人群的信息发布：突发事件大多具有局部区域性的特点，因此应急广播的覆盖也必须实现区域覆盖和点覆盖，实现分级分类分人群定向发布。

（5）信息发布安全可靠，可管可控：由于系统传输的是突发事件预警信息、宣传导向信息，是人民群众获取权威信息的主要通道，敏感度、传播广、影响大，所以系统应按照信息安全的要求，采取高等级的安全防范措施，确保预警信息在发布和传输过程中的保密性、真实性、完整性、可用性、唯一性和不可抵赖性。严格防止非法信息通过本系统进行发布，以免扰乱社会秩序造成极坏影响。

（6）建立与市级各应急部门的联动和信息传递渠道：能够接收开封市应急部门发布的应急信息，具备对来自于市应急部门等外部信息源的应急信息的接入、验证、解析、转换等功能，将其转换为音频在系统中进行播发。

（7）平战结合：“平时”充分利用本系统实现广播覆盖，进行应急知识普及和政策宣传疏导，提高广大人民群众防灾意识和抗灾能力，普及应急处置的相关知识，同时确保整个系统在“战时”的随时可用。系统具备模拟演练、实操演练、系统测试等功能，能检验各环节工作人员的操作和应急处置能力。

（8）安全、标准、可扩展：技术先进，具有高可靠性，具备较高的防灾抗毁能力。系统应考虑多种信息传输通道互为备份，具备抵御当地多种恶劣环境条件的能力，满足全天候、全方位、快速准确、安全可靠的应急广播信息调度控制需求。系统建设严格遵循国家现行管理政策和技术标准。

（二）项目目标

在开封市政府相关应急部门的领导下，在河南省广电局的总体指导下，按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的原则，统筹利用现有广播电视资源，整合城区公共广播设施，利用已有区县乡村应急广播资源，加快建立完整的市级应急广播体系。

开封市应急广播平台建设遵循省、市、县三级结构，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件的不同特点，建立安全可靠、快速高效、平战结合、统一联动的应急广播系统，确保应急消息能迅速接收、启动及时、到达准确，实现广播信息的分类型、分级别、分区域、分人群的有效传播。市级应急广播平台横向与开封市应急办、气象局、地震局等预警信息发布部门的预警信息发布系统连接，向上连接省级应急广播平台，向下连接县级应急广播平台并能与开封市广播电视台的频道、频率播出系统和有线电视系统对接实现应急消息的接入、调度、分发和效果评估的功能。

系统建成后，将实现全市预警信息在1分钟内（全自动速报模式下）传送到目标区域，日常预警在3分钟内送到目标区域；平台实现日均1000条以上的预警信息发布和处理能力；实现10路的不同预警信息并发能力；在全市大部分地区实现至少2种以上应急广播通道的同时覆盖。并能通过应急广播机动应急广播手段实现受灾现场画面的实时回传和应急广播消息的及时下发。

（三）建设内容

根据项目业务功能需求，开封市应急广播平台有接入处理系统、调度控制系统、基础服务系统，平台以GIS地图数据及应用、数据库、服务器等进行基础支撑，通过综合可视化系统进行整体效果呈现。

（1）市级应急广播平台建设项目主要内容

1、市级应急广播平台核心设备

开封市市级应急广播平台硬件设备主要包括服务器、核心交换机、数字广播控制台、后备电源系统等设备。

2、市级应急广播平台应用软件系统

市级应急广播平台应用系统主要包括应急广播信息接入、信息处理、信息制作、信息审核、信息播发，信息管理调度、终端管控、效果评估、运维管理、安全服务、系统管理等多个子系统。

3、应急消息前置发布系统

开封市应急消息前置发布系统（应急局、气象局、市防指、水利局）等预警信息发布部门。目前各单位的信息发布平台均不具备与应急广播平台对接的条件，本项目在应急信息发布单位部署工作站、应急信息接入前置系统、硬件专用密码器、交换机、数字广播控制台，实现对应急信息的接入。应急广播平台信息接入子系统和信息处理子系统对消息进行安全验证和解析后，送给消息制作子系统，必要的时候调度控制系统进行内容审核，然后进入调度控制系统进行传输覆盖资源匹配并进行播发。

4、安全设备

信息安全保障机制：为保障应急广播体系各级系统之间应急广播消息、指令传输的安全性，确保应急广播各级系统仅接收和处理合法的应急广播指令和内容，防止非法攻击干扰正常社会秩序，需要采用相应的安全手段保障应急广播指令的合法性、真实性、完整性。应急广播消息和指令的安全保护机制采用数字签名方式实现合法性、完整性和真实性保护，密码算法采用国家密码管理局规定的SM2、SM3算法。

网络安全：边界防护是在网络边界或区域边界部署边界防护设备，是网络或区域内部免受来自外部人员的非法入侵、恶意攻击、病毒传播等安全威胁。边界防护主要通过部署边界防护设备实现，主要包括下一代防火墙、日志审计、国密SSL VPN、杀毒软件等实现开封市级平台网络安全建设要求。

5、配套操作及其他

配套设备主要包括：大屏呈现系统、USB 密码器、北斗时钟服务器、市级应急广播适配器、机房环境监测系统等组成，满足开封市应急广播系统指挥调度需求。

6、主动发布终端

在开封市主要自然灾害点、景区、城市公园、人员密集区等公共场所部署应急广播主动发布终端，满足城市应急覆盖，主要包括主动发布终端多模音柱、太阳能系统等。

7、融媒体、调频系统适配对接

通过市级应急广播平台向融媒体发布信息，接口按照 《GYT/384-2023 应急广播平台接口规范》进行对接，能有效提升应急广播的覆盖率，在应急时发挥更大的作用。应急广播新媒体适配系统向上与市应急广播平台互联，实现上级、本级应急消息接收处理职能，向下与新媒体的系统互联，通过与原有系统按标准接口对接，下发应急消息内容，通过新媒体渠道播发。

调频广播适配系统包括调频应急广播适配器和智能音频切换器二部分组成。对市调频广播台站进行应急广播适配，通过调频应急广播适配器接收和验证开封市应急广播平台的应急消息播发指令，处理形成应急广播节目信号，并将指令发送至调频应急广播适配器生成应急广播RDS数据包，然后封装成RDS数据帧并进行基带编码和副载波调制，由调频发射机与应急广播节目信号一起进行无线发射，对应的应急广播终端将被唤醒，播出应急广播节目。

8、系统对接

1) 与省应急广播平台的对接

开封市市级应急广播平台应急广播接入适配系统快速安全与上级系统接口联动，实现开封市平台与河南省平台通过政务外网与专线进行应急广播消息安全可靠传输。同时通过应急广播多链路接入适配设备实现多条链路应急广播消息去重处理，保障开封市平台应急广播消息接收准确性。平台间对接接口遵循《应急广播平台接口规范》。

2) 与县（市）区级应急广播平台对接

开封市市级应急广播平台通过应急广播接入适配系统在专网、政务外网中同时向区县应急广播平台下发应急广播消息，保证应急广播时效、实现应急广播消息安全可靠传输。平台间对接接口遵循《应急广播平台接口规范》。

9、网络运行

满足项目需求的相关网络建设，省市平台对接需接入电子政务外网、终端需接入4G物联网卡，各县（市/区）对接需接入电子政务外网等。

（2）本项目严格遵循国家相关行业标准和规范

1　 GY/T 5093-2020 应急广播平台工程建设技术标准； 

2　 GYT/383-2023 应急广播系统总体技术规范； 

3　 GYT/386-2023 应急广播系统资源分类及编码规范； 

4　 GYT/389-2023 应急广播系统数字签名技术规范； 

5　 GYT/385-2023 应急广播消息格式规范； 

6　 GYT/384-2023 应急广播平台接口规范； 

7　 GYT/390-2023 模拟调频应急广播技术规范； 

8　 GYT/383-2023 有线数字电视应急广播技术规范；

9　 GD/J087-2018 地面数字电视应急广播技术规范； 

10　 GYT/387-2023 县级应急广播系统技术规范； 

11　 GYT/394-2023 应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法； 

12　 GD/J128-2021 应急广播适配器技术要求和测量方法； 

13　 GY/T 220.4—2007 移动多媒体广播 第4部分：紧急广播

14　 GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求； 

15　 GB/T22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南； 

16　 GB/T25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求； （17）GY/T337-2020 广播电视网络安全等级保护定级指南； 

17　 GY/T352-2021 广播电视网络安全等级保护基本要求； 

18　 GB/T38625-2020 信息安全技术 密码模块安全检测要求； 

19　 GB/T39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求； 

20　 其他有关国家、行业标准和规范。

二、商务要求

1、合同履行地点：见供应商须知前附表

2、合同履行期限：见供应商须知前附表

3、质量要求：见供应商须知前附表

4、质量保证期：见供应商须知前附表

三、招标内容及技术要求
为解决供应商同品牌产品投标问题，（采购标的含有多种产品时）本项目标段标明的核心产品为： 调频应急广播适配器 
本项目招标内容、数量及其有关技术要求如下：
	一、市级应急广播平台核心设备

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	服务器
	6
	台
	最低配置不低于以下要求：
一、CPU规格：
1.*CPU要求：配置≥2颗国产处理器，物理核数≥16,线程数≥32，主频≥2.4GHz；
二、 内存规格：
1.*内存配置容量：≥64GB；
2.*内存类型：≥DDR4 3200MHz；
3.*内存条配置数量：≥2个；
三、 主板规格、功能：
1.*内存扩展接口：≥16 个
2.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥2TB；
3.视频接口：≥1个VGA接口；
4.*主板扩展接口：≥4个USB接口；≥1个管理口；
5.PCIe 插槽：≥支持 PCIe 插槽数量不少于6个；
四、存储设备规格：
1.机械硬盘数量：≥2；
2.*机械硬盘存储容量：≥4T；
3.*机械硬盘类型：≥SATA 3.5寸 7.2K；
五、RAID规格：
1.RAID类型：独立8口 SAS卡；
2.支持RAID类别：RAID 0/1/10；
六、网络规格：
1.*独立网口数量：≥2个 ；
2.*独立网卡类型：千兆网卡；
七、电源规格：
1.*电源功率：≥550W；
2.*电源冗余：支持1+1电源冗余；
八、其他要求：
1.*主机规格：2U机架式，含服务器导轨；
2.操作系统：包含最新版国产操作系统（列明操作系统名称、型号）；
3.*CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评I级要求；
4.质保：二年上门服务；
	硬盘4T存储

	2
	液晶KVM切换一体机
	1
	台
	1、采用 1U 标准机架式设计，结合显示器、键盘、鼠标、切换器等功能；
2、至少具备 8 个 VGA 接口；
3、至少具备 1 个 USB 接口；
4、屏幕尺寸不低于 17 英寸；
5、屏幕分辨率不低于 1280*1024；
6、色彩显示度为 16.7M；
7、亮度不低于 300cd/m2；
8、对比度为 1000:1；
9、支持 OSD 菜单和按键切换两种切换方式。
	

	3
	核心交换机
	1
	台
	1、交换容量：≥598Gbps/5.98Tbps；
2、转发性能：≥ 222Mpps/396Mpps；
3、固定端口：≥48GE(8SFP Combo)，4SFP Plus；
4、电源：模块化双电源；
5、风扇：模块化双风扇，前/后通风，风道可调；
6、性能指标：MAC 地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP：32K；
7、万兆接口数：可支持 12 个万兆接口；
8、VxLAN：所有主机：支持二层 VxLAN、支持三层 VxLAN、支持 EVPN
9、SmartMC：支持 SmartMC 功能；
10、CPU 保护功能：支持 CPU 保护功能；
11、云平台统一管理：支持云平台管理功能；
12、蓝牙连接功能：支持蓝牙连接功能；
13、最大堆叠台数≥9 台；
14、链路聚合：支持最多 8 个 GE 口或 4 个 10 GE 端口聚合；可扩展支持 128 个聚合组 IRF2）；支持 LACP；两条线缆做聚合，其中一条线缆断开后，链路快速收敛，收敛时间＜50ms；
15、路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；IPV4 路由条目数≥32K；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和ISATAP 隧道；
16、Macsec：支持 802.1ae Macsec 安全加密，实现 MAC 层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权；
17、有线无线一体化：内置软 AC 功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合 MC-AC 分层模式，消除无线带宽瓶颈；
18、绿色节能：符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时 down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速； 
	48口

	4
	接入交换机
	1
	台
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
2、转发性能：≥ 87Mpps/144Mpps；
3、固定端口：≥ 24千兆电 ≥ 4 千兆光；
4、链路聚合：支持 GE 端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合；
5、堆叠：IRF2；
6、VLAN：支持基于端口的 VLAN ，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN ；
7、路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，
OSPFV1/V2/V3；
8、VLAN 虚接口：支持；
9、二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root
Protection，支持 RRPP ；
10、DHCP：支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，
支持 DHCP Server ，支持 DHCP Option82 。
	24口

	5
	4k投屏工作站
	1
	台
	1、双CPU，搭载2颗处理器，16 MB 高速缓存，8 核，2.9 GHz 至 4.7 GHz，可以轻松处理密集型任务并获得实时结果。
2、内存容量：配备64 GB 且速度更快的 2933 MHz UDIMM 内存
3、硬盘容量：不低于512G SSD+1TB SATA 7200转。
4、显卡：采用卓越性能的专业独立显卡，显存不低于4GB
5、显示器：28英寸以上4K OLED超高清显示器、最佳分辨率UHD (4K) 3840×2160 在 60 Hz、视频接口同时具备VGA、HDMI、DP。
6、正版windows10专业版操作系统。
	

	6
	移动管理工作站
	2
	台
	最低配置不低于以下要求：
一、CPU规格：
1.*CPU要求：国产处理器，物理核数≥8,线程数≥8，主频≥2.7GHz；
2.CPU集成核心显示单元；
二、 内存规格：
1.*内存配置容量：≥32GB；
2.内存类型：≥DDR4 2666MHz；
3.内存条配置数量：≥1根
三、 主板规格、功能：
1.内存扩展接口：≥2 个
2.*内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
3.视频接口：≥1个HDMI接口；
4.*主板扩展接口：≥2个USB接口；≥1个二合一音频接口；≥1个网络接口；≥1个Type-C接口；≥1个无线网卡；
四、存储设备规格：
1.固态盘数量：≥1；
2.*固态存储容量：≥1T SSD；
3.固态硬盘类型：≥M.2 PCIe Gen3 NVME SSD；
五、显卡规格：
1.*显卡类型：集成显卡；
六、显示设备规格：
1.*显示屏尺寸：≥14 英寸 ；
2.*显示屏分辨率：≥1920x1080；
七、其他要求：
1.质保：二年上门服务；
2.操作系统：包含最新版国产操作系统（列明操作系统名称、型号）；
3.*CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评I级要求；
	应急广播系统移动管理系统

	7
	应急广播消息适配器
	1
	台
	(1) 、总体功能要求：
1. 具备 DVB-C、DTMB 接收、IP 接收、调频 RDS 接收应急广播接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。
2. 满足《GYT/383-2023 有线数字电视应急广播技术规范》、《GYT/390-2023 模拟调频应急广播技术规范》的要求。
3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。
4. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。
5. 可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
6. 可接收上级 IP 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
7. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能。
(二)、功能要求：
1. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。
2. 具备远程唤醒功能，可通过 DVB-C、DTMB、IP、调频 RDS 信号实现远程唤醒。，
3. 设备信号处理应符合《GYT/390-2023 模拟调频应急广播技术规范》、《GYT/383-2023 有线数字电视应急广播技术规范》、《GD/J087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》。
4. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节； 
5. 具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单。
6. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
7. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
10. 内置回传模块，配置 TD-LTE 和 FDD-LTE，全网通 4G 模块。
11. SIM 卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换。
12. 内置安全模块，支持国密 SM 系列算法，具有应急广播数据验签功能。
13. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。
	

	8
	12路调音台
	1
	台
	主要技术参数要求
1.麦克风输入（XLR平衡输入）
（1）阻抗：1.5KΩ平衡式
（2）增益范围：+10dB至+60dB
（3）最大输入电平：+12dBu  @+10dB增益
（4）信噪比：110dB(A加权)
（5）失真度： ≤0.005%
2.（总谐波失真+噪音） 立体声输入
（1）阻抗：10KΩ非平衡式
（2）增益范围：-10dB至+15dB
（3）最大输入电平：+20dBu  @+10dB增益
（4）信噪比：110dB(A加权)
（5）失真度：≤0.005%
3.（总谐波失真+噪音） 均衡器输入通道
（1）低频：80Hz／±15dB
（2）中频：2.5KHz／±15dB
（3）高频：12KHz／±15dB
4.主输出端 
（1）阻抗：120Ω非平衡时
（2）最大输出动态：+22dBu
（3）频率响应：20Hz至20KHz(±1dB)
5. 串音衰减
（1）主输出滑动电位器关闭：85dB
6.RCA输出端
（1）阻抗：1KΩ非平衡式
7.DSP效果器：
（1）DSP分辨率：24bit
（2）A/D转换和D/A转换：24bit彩样频率192KHz
8.USB声卡采样率：
（1）24bit 48KHz
	

	9
	数字广播控制台
	2
	个
	（一）基本功能要求
1.嵌入式linux操作系统。
2.桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳，具有 7 英寸真彩 LCD 触摸屏带鹅颈话筒，支持电容多点触控，支持自动锁屏。
3.集话筒喊话、U 盘播放、线路输入等功能于一体。
4.支持日常、应急广播功能，支持实时切换音源，日常广播默认 U 盘广播、应急广播默认话筒喊话。
3.支持一键式开启应急、日常广播功能，可设置广播音源，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入等。
4.具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器。
5.具有区域广播功能，可勾选全部区域或部分乡镇/行政村/终端或某一个乡镇/行政村/终端广播。
6.具有定时广播功能，支持建立不低于200条定时广播任务。
7.具有与系统平台自动校时功能。
8.支持 U 盘广播多种播放模式选择：顺序播放、单曲循环或随机播放，支持广播音量调节，支持展示 U 盘内 MP3 总数、当前播放序号，每页可显示 6 首或以上歌曲名，且可翻页显示；支持展示 U 盘内音频文件总数，包括 MP3 等，当前播放序号，每页可显示 10 首歌曲名，且可翻页显示，音频码率支持 8~128kbps。
9.支持外接鹅颈式话筒，具有话筒喊话功能，支持音量实时调节。
10.具有监听功能，内置 5W 高品质扬声器，支持音量实时调节。
11.支持通过LCD电容显示屏对设备IP地址、端口号进行设置，屏幕支持多点触控。
12.支持 IP 基带信号和音频信号采样编码功能。
13.具有独立的快捷键，可设置长按、单次、两次、三次，选择所对应的音源、区域、广播等级。
14.支持一键式开启应急/正常广播功能 ；支持一键广播功能，可对所辖区域内的终端进行广播。
15.支持远程网管功能标准 SNMP，支持远程 Web 配置设备参数，支持对设备进行复位和重启操作。
16.支持设置屏幕锁定，通过密码或 Ukey 的方式进行解锁，保证控制系统安全。
17.内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密 SM2/SM3非对称算法验签，符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性。
18.支持全网通 4G/5G 移动通信模块（广电、移动、联通、电信），可实现远程电话和短信应急插播功能。
19.支持电话白名单的区域绑定、广播等级设置。
20.支持一键测试网络状态，包括网线物理连接状态、是否可上网、PING 服务器状态、连接服务器端口状态、手动 IP与端口状态等信息。
21.支持本地 USB 口手动升级，支持平台设备通过 IP、4G/5G、WiFi 等方式远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能，可查看升级前后软件版本
22.支持有线 IP、无线 4G/5G、WiFi 等网络通道与应急广播平台连接，网络通道自动检测切换，优先级别可设置。
23.支持 TCP/IP 协议栈，支持静态 IP 和 DHCP 两种上网方式，支持跨网段、跨路由工作，配置简单方便快捷。
（二）接口和指标
1.USB接口：2组，满足USB2.0/3.0 要求，支持U盘广播，支持U-KEY登陆用户鉴权，支持拓展人脸视频识别功能。
2.2 组标准 RJ45 网口，10/100M 自适应，IP 输出控制信号、UDP 音频流。网络通讯协议：UDP、ARP、UDP、TCP/IP、RTP、ICMP、RTMP、RTSP、HLS、ICMP、IGMP、HTTP。
3.2组RCA音频线路输入、输出接口，输入阻抗10kΩ，不平衡。
4.失真度：0.1%（输入电平0.775Vrms）。
5.音频频响：±0.5dB（40Hz~20kHz）。
6.1 个 WiFi 接口、1 个指纹识别接口。
7.1组XLR鹅颈式话筒接口，1组6.5mm话筒接口。
8.1路监听扬声器，输出功率10W。
9.全网通 4G/5G 接口：支持 2 个，支持 4G/5G 上网和电话语音接入独立通道。
10.2 组天线接口，SMA-J 接头，支持接 4G/5G 天线、接 WiFi
天线。
11.1路RS232串口。
12.外置式电源适配器，220VAC/50Hz。
13.音频解码：支持 MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、DRA解码、支持 MP3 音频格式编码，asf/mmf/mpa/tta/voc/wav
/m4a/wma/wv/ts/aiff/amr/au/flac/m4b/m4r/mka/mp2/mp3/ogg音频解码功能，音质清晰流畅。
★14.视频解码：支持 avi/rmvb/mkv/mpeg/wmv/mov/flv/ts/mp4 
	

	二、市级应急广播平台软件

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	应急广播系统软件
	1
	套
	1、符合国家广电总局发布的应急广播最新国标要求；
2、应急信息并行接入能力≥5路，数据备份时间间隔≤1天，数据备份存储时长≥12个月；
3、支持且已具备制作、播发、统一管理、聚合展示、接口对接等功能，且需与河南省应急广播平台、开封市下辖各区县级应急广播平台、开封市应急管理局等相关应急信息发布平台对接，进行应急信息接入和应急信息发布。
4、要求不得设置license限制，后续如有扩容需求的，采购人只需通过增加通用服务器的数量即可进行平滑扩容。
5、平台实现日均20万条以上的预警信息发布和处理能力；实现多路的不同预警信息并发能力；在全市大部分地区实现至少2种以上应急广播通道的同时覆盖。支持配合视频融合软件系统可实现通过应急广播机动应急广播手段实现受灾现场画面的实时回传和应急广播消息的及时下发。
	

	2
	应急接入子系统
	1
	套
	（5） 应急接入子系统负责接收并处理应急信息发布的需求。系统具备安全策略，对于消息来源及内容进行安全性校验，在通过后将以消息形式呈现，通知提醒相应负责人。在人工模式下，可审核内容是否符合相关规定及客观事件，如不符合则可驳回该应急广播接入消息。相关负责人在确定来源信息符合相关规定、节目内容完整清晰且不包含非法内容后，可将来源信息封装发送给联动调度平台进行方案的生成。方案下发的预估效果将在界面上呈现，也可根据特殊情况进行方案的修改。在自动模式下，来源信息将由应急业务发起部门在自有系统中进行审核，信息接入子系统在接到应急广播业务后会对消息内容进行校验，如无问题将直接下发业务，并将业务信息在页面记录并呈现。                                                                                  （1）信息通知：系统按照处理状态分别展示。未处理的消息为系统内初次产生，等待用户进行处理；处理中作为消息处理的一个中间环节，可供用户查看，了解当前消息的处理进度，当所有的处理流程走完之后，消息将会被放入已处理。                                                                                                   （2）内容审核：系统能对应急接入信息的审核、处置以及驳回功能，包括：对未处理消息的各类资源进行预览，支持处理中、已处理消息的资源详情展示。支持处理中、已处理消息的消息流程节点、消息状态展示。支持未处理消息的处置、驳回操作。                                                                                （3）接入平台管理：支持接入平台的增删改查操作。支持开通关闭接入平台。支持接入平台详情信息展示操作。支持数字证书的导入和验证。                                                                                    （4）广播内容采集：支持文字类型素材的采集。支持音视频文件类型素材的采集。支持实时语音素材的采集。支持直播流素材的采集。支持采集前的预览。支持提交制播审核。支持给素材添加标签、语种等辅助信息。                                                  

（6） 应急事件管理：应急事件管理可以查看应急广播事件的预警和效果评估，可以是外部接入部门发来的应急信息或者是应急广播平台产生的应急广播信息。应急事件管理功能支持预警信息事前展示、处理信息事后评估、关联信息展示、衍生事件展示、衍生事件下发等功能。所有接入该系统以及由该系统产生、衍生的应急事件，均再此页面进行展示、管理。

★（6）消息去重：支持主备链路正常时，同时接受上级应急广播平台的应急消息，可对应急广播消息进行去重处理。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）                                                                                               
	

	3
	方案生成子系统
	1
	套
	方案生成子系统负责应急广播指令的生成、下发。在成功接收到各应急业务发起部门的信息发布平台传来的应急广播发布需求后，方案生成模块将根据调度控制平台中的资源管理模块内的实时记录进行综合评估。                                                        

（1） 审核机制管理：系统具备自主广播和自动广播两种方式，对于外部应急办等部门发来的应急信息通过发布前置系统或者应急广播平台上下级间，通过维度配置等相关配置，到达应急信息接入系统之后是自动播发还是人工干预播发的目的，可对事件级别进行配置。                                                                       （2）呈现方式管理：系统支持多种应急广播内容，包括视频、音频、文字、图片等方式，可对本机所属播放设备进行切台、切音频、切字幕、切图片等设置；同时对每种呈现方式设置不同的事件级别。                                                                

（3）方案模板管理：方案模板作为自主广播的辅助手段，可提前配置，方便后续使用。方案模板元素丰富，可覆盖多数广播需求，一次添加，长期受益。模板管理页面通过列表的形式直观展示模板信息，用户可快速进行各种增删改查操作。                                                                                               （4）任务队列管理：系统支持对任务的智能化队列处理，支持任务两级缓存队列处理，可对并发任务按优先级处理、按区域级别处理，支持任务按照开始时间排序以及结束时间过期的判断，任务销毁处理等。                                                     
（5）应急预案生成：系统可根据下级平台及台站可用资源及应急上级平台或外部应急发布部门信息级别设置应急预案，及时、快速响应。系统支持对下级平台、上报的发射资源自动录入数据库，根据应急广播信息中的关键要素如级别、区域、属地等信息进行最优筛选，对最优筛选不能达到覆盖指标的方案逐步放松筛选条件以最终达标。                                                                                                （6）下发优先级管理：系统支持灵活的优先级配置策略，包括：支持对事件级别进行优先级配置。支持对信息类型进行优先级配置。支持对信息紧迫程度进行优先级配置。                                                         
（7）区域分组管理：支持对行政区域进行分组的新增、修改、删除。支持行政区域树状结构展示及选取。支持对创建的分组进行查看显示所包含的区域信息。
	

	4
	制作播出子系统
	1
	套
	制作播出子系统实现预警信息快速处理，制作成相应的音视频节目和多媒体信息等应急广播信息，将其传输到同级调度控制平台或实现信息分发和策略建议功能给下级平台。                                                    
（1）内容接入：内容接入模块主要负责接收各级应急部门发送的应急信息，以及根据调控平台下发的媒资制作任务，并对接入内容进行人工分析审核，审核过程中对制播任务进行驳回。                                             
（2）节目制作：节目制作模块主要负责将采集的原始数据制作成相应的音视频节目和多媒体信息等应急广播信息。包括内容采集、内容管理两个功能模块。                                                              （3）信息存储：信息存储模块主要负责制作完成的媒资内容和调度控制平台下发内容的存储。信息存储模块可以对存储文件的物理空间进行管理，包括物理空间地址、访问方式、系统容量、可用容量、存储系统健康状况等进行展示。当存储系统发生异常情况的时候会产生告警并通知相关管理人员及时处理保证存储系统的正常运行。                                                                                                  （4）可实现下级平台及应急广播终端应急信息下发。    

★（5）支持对应急广播消息发布实时和历史记录管理，支持消息补发、重发、销毁处理等。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）                                                               
	

	5
	资源发布子系统
	1
	套
	负责应急广播消息发布的执行，包括传输覆盖和联动播发。                                                           （1）传输覆盖：支持对县级整体、乡级、自然村级不同的区域进行寻址广播。支持同时对多个相同级别或不同级别的区域进行广播。支持至少同时下发多路不同的广播内容。支持各类传输覆盖方案的播发资源。支持终端管理功能。支持终端开户及设置功能。支持终端资源回传功能。                                                     （2）联动播发：此功能完成应急广播上下级平台，以及与外部应急发布部门和大喇叭平台的多级联动播发，结合了区域树选+分组广播+GIS地图直观展示+下发区域列表展示的方式。
	

	6
	资源管理子系统
	1
	套
	资源管理子系统负责管理应急广播各级平台及广播台站资源，实现应急广播资源状况的定期同步采集，并记录在数据库进行统一管控。                                                                                      （1）平台管理：支持管理上下级应急广播平台关系，所有的上下级平台均通过此界面进行添加并执行注册、注销等操作。                                                                                    （2）台站/前端信息管理：用来管理调度控制平台的台站/前端资源，可执行增删改查的操作。以列表形式展示本级平台主动添加的台站/前端资源和下级平台上报的资源信息。通过添加及修改页面，可执行台站/前端资源的新增以及部分信息的修改工作。通过设置查询的过滤条件（名称、所属区域、状态等）快速高效查找。                        
（3）适配器信息管理：该功能主要用来管理当前调度控制平台内所有适配器资源。查询列表页面可展示当前平台自身的以及下级平台上报的资源信息。添加/修改功能，可执行设备的新增以及部分属性的修改操作。通过设置查询条件（名称、所属区域、状态等）快速查找。                                                                 （4）终端列表：终端管理界面，展示当前调度控制平台内，所有下级平台上报的终端信息情况。通过设置查询条件，快速查找某一个或者多个终端。列表展示了每一个终端的信息情况。                                                                 （5）运维数据请求：该功能用来展示调度控制平台请求下级的增量以及全量数据。通过设置筛选条件，执行请求操作，可快速高效的获得数据。
	

	7
	监管监测子系统
	1
	套
	监管监测子系统负责整个应急广播业务下发覆盖的效果呈现，包括任务监管、全网监测、广播资源拓扑及监测综合展示等。                                                                                             （1）任务监管：支持对任务进行列表查看。支持对任务进行详情展示，详情包括任务内容列表等。                                                           

（2）全网监测：以GIS地图为显示手段，搭配区域树和部分列表的形式，展示当前调度控制平台所属的全省各行政村的各种广播资源的分布情况、健康情况等信息。用户可以圆形、长方形、任意多边形等灵活勾选统计区域范围，显示资源类型等信息，进行切换展示。可查看实时故障及历史故障信息。                                        
（3）广播资源拓扑：以拓扑图的形式，直观展示当前调度控制平台的组网信息。通过动态、手动的方式录入组网信息，后台实时监控网络状态并在图上以醒目的方式提示，帮助用户在第一时间发现故障信息，快速解决。                                                                                                    （4）监测综合展示：系统可采用多种呈现方式展示监测的综合情况。消息级别统计；消息类型统计；广播任务级别统计；广播任务统计；历史广播热力图展；消息通过驳回统计；支持多维度消息统计展示；支持设置页面定时自动刷新。                                                                                                  （5）内容监管：支持对广播中的任务进行监听操作和补发操作。支持对所有任务进行地图的查看功能、删除及批量删除操作。                                                                                            （6）分发传输效果监控：此模块监测所有类型广播分发传输的界面，可以清晰直观的展示当前平台的广播分发状态，并自动执行数据更新。通过筛选过滤条件，用户可快速找打想要查看的任务信息，通过详情了解更加细致的信息。                                                                                                                                                                                                      （7）指挥调控：指挥调控以大屏GIS地图搭配列表及其他醒目的信息提示框为展示手段，宏观醒目的展示当前调度控制平台的信息。
★（8）紧急阻播：支持对播出文件内容预览试听，实时直播内容安排专人进行实时监听，并据应急广播安全播出制度要求对异常内容进行及时阻断。支持实时阻断播出内容的操作接口。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
	

	8
	分析报表子系统
	1
	套
	对应急信息、应急广播任务、相关设备和终端的情况进行统计，支持设置查询条件（数据类型、字段等）excel等文件格式的数据导出功能。                                                                              （1）应急信息统计：按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计调度控制平台所有应急事件的占比情况，以图形等方式呈现，直观易懂。                                                                        （2）广播任务统计：以三维饼图、柱状图、曲线图等方式，多角度展示调度控制平台广播任务统计情况，分别展示不同级别消息比例、不同类型消息比例、不同级别消息个数和动态消息个数。                                           
（3）广播设备统计：采用三维饼图、柱状图、曲线图等相结合的方式，多角度展示调度控制平台各类型广播设备的统计情况。包括不同类型设备占比情况、不同区域不同类型设备个数、不同类型设备状态比例。                                                             

（4）广播终端统计：使用三维饼图、柱状图、曲线图等相结合，全方位展示调度控制平台所有终端的情况。包括不同类型终端比例、不同区域不同类型终端个数、不同类型终端状态比。                                                
（5）广播资源在线率统计：实时统计平台在线时长及资源设备在线时长。
	

	9
	支撑维护子系统
	1
	套
	支撑维护子系统主要完成对应急广播平台的整体管理和支撑，包括用户管理、角色管理、权限管理、广播权限管理、操作日志管理、系统报警管理和平台综合管理等。                                                               
（1）用户管理：管理调度控制平台的用户，执行用户的增删改查操作支持超级管理员用户的密码修改、联系方式修改、邮箱修改。                                                                             （2）角色管理：可为平台设置不同权限的角色，将用户账户与角色绑定，实现平台操作审核的严格管控。                                      
（3）操作权限管理：给每个配置的角色设置操作权限，不具备操作权限的角色无法看到此操作相关的界面。                                   
（4）用户操作日志：①支持操作日志的列表展示。②支持按照按照用户、关键词、时间等信息查询操作日志信息。③支持列表中的某一条日志信息查看详情。④支持操作日志的下载。                                        
（5）系统告警管理：①支持实时告警、历史告警、已屏蔽告警查看。②支持按条件（关键字、级别、时间、类型）查询告警信息并列表展示。③支持最新告警信息右上角醒目提示。                                                                     （6）平台综合管理：支持平台菜单管理、抬头管理、参数管理、区域码管理。                                                            （6）平台综合管理：支持菜单管理，包括单个添加、结构改变、名称修改、URL地址修改等。                                                
（7）广播权限管理：广播下发作为应急广播播发的最关键一步，平台可为用户配置不同类型的权限。                                       
（8）电话本管理：电话本管理模块，可用户向调度控制平台添加电话，该功能配合广播权限使用，控制短信广播、电话广播、巡检信息接收等功能。只有白名单里的电话可供使用，黑名单的将不再有权限。                                                                （9）敏感词管理：提供敏感词库的编辑功能。用户可通过新增/修改操作，完成敏感词库的编辑。所有录入敏感词库的词，都可以用于广播下发时的敏感词校验，敏感词将不会被下发，确保了应急广播系统的播出安全性。
	

	10
	安全保障子系统
	1
	套
	（1） 按照《GYT/389-2023 应急广播系统数字签名技术规范》的要求，应急广播各平台之间传递的应急广播消息以及在广播电视传输覆盖网中传递的应急广播传输覆盖指令采用基于非对称密码算法的数字签名技术实现真实性、合法性和完整性保护
（2）应急广播消息和指令的发送端采用自身的私钥，对应急广播信息主体文件、应急广播节目资源文件、应急广播消息指令文件和应急广播传输覆盖指令计算数字签名，并将数字签名附带在应急广播消息和传输覆盖数据中传递，应急广播消息和应急广播传输覆盖数据的接收端采用发送端的公钥对数字签名进行验证，确保接收端只接收合法的应急广播消息，只处理合法的应急广播指令。
（3）应急广播数字签名的密码算法采用GB/T 32918、GB/T 32905—2016规定的SM2、SM3算法；应急广播消息接收端回传信息以及自身状态时，需接收端将设备信息注册到应急广播数字证书安全管理中，回传消息及状态到达应急广播平台时，平台通过调用证书安全管理中的信息列表，核对信息来源的准确性，并确保应急广播平台接收到的回传信息是由合法的接收终端所发送；
（4）本平台具备网络防护和信息保护的双重保护措施；若网络防护被攻破，则具有信息保护措施。若遇到极端情况，则通过关闭软件、切断网络等手段，并对全平台进行网络安全检查；

★（5）支持应急广播平台https安全访问，能够生成安全证书。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
	

	11
	聚合展示子系统
	1
	套
	聚合展示子系统的主要功能是将关键信息聚合展示在大屏上，要求可视化设计美观度高、科技感强，并根据需要进行展示界面定制开发。将杭州市应急广播覆盖率（如行政村覆盖率等）、在线率（如终端实时在线率、平均在线率等）、广播情况（如广播任务次数统计、区域发送统计、信息级别统计等）、资源数量（平台、台站、适配器、终端等的总数、在线数、离线数等）、广播成功率进行统计，用直观饼图、柱状图、曲线图等形式体现。需对统计数据实时更新，采用便捷的导航方式。 呈现功能包括但不限于：                                          
（1）媒资制作：循环动态展示媒资制作的详情，包括媒资名称、类型、属性、描述信息等信息。                                                                                                   （2）消息通知：展示本地等各类消息通知，使用不同颜色标示不同级别的广播消息，最新的消息会高亮展示，显示包含消息级别、消息类型、消息来源、消息影响区域、消息生产时间等。                                                                                                                                                   （3）资源数据展示：支持应急广播相关数据分组并列展示，对平台、终端、适配器、台站数量及状态进行展现并支持数据自动刷新；                                                                                    （4）调度发布：支持在GIS地图上展示展示选定资源状态，以列表形式平台状态，时间级别、发起平台、时间类型、任务状态。                                                                            （5）效果反馈：展示广播播发的详细流程及反馈评估，包含消息接入、审核通过、预案生成、指令生成、打包加签、分发传输、接收回执、播发反馈，并详细显示每一步的具体信息，覆盖率统计，以更好的优化网络部署和下一步的预警工作。                                                                                                      （6）视播融合：支持配合视频融合软件系统可将视频监控与应急广播终端融合，可实现视频回传呈现在大屏上，可以与应急广播平台实现融合展示。
	

	12
	GIS数据及应用子系统
	1
	套
	GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足应急广播平台使用需求。                                                            （1）支持在大多数主流计算机平台上运行Windows、主流UNIX、Linux等环境；支持GB18030中文编码字符集。                                     
（2）具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言。                                                                                           （3）具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级。                                
（4）B/S构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化。                                                                                 （5）支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素，比例尺1:10000。                                                                                                     （6）2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg），支持矢量图，支持卫星图。                                                       （7）提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具。                                                       
	

	13
	应急广播基础软件
	1
	套
	1、用户管理。管理平台的用户，执行用户的增删改查操作，支持超
级管理员用户的密码修改、联系方式修改、邮箱修改。
2、角色管理。为平台设置不同权限的角色，将用户账户与角色绑定，实现平台操作审核的严格管控。
3、区域码管理。支持所属区域的增删改查。
4、用户操作日志。支持操作日志的列表展示。
5、系统告警管理。支持实时告警、历史告警、已屏蔽告警信息列表查看，支持通过短信发送告警信息。
6、广播权限管理。广播下发作为应急广播播发的最关键一步，平台可为用户配置不同类型的权限。
（1）支持用户权限的列表查看。
（2）支持从列表直接删除用户权限。
（3）支持选择某个用户添加/修改用户权限。
（4）支持下发区域配置。
（5）支持电话权限配置。
（6）支持下发时按照指定用户对应的权限进行校验，越权的用户将无法下发。
7、电话本管理。用户可向调度控制平台添加电话，该功能配合广播权限使用，控制短信广播、电话广播、巡检信息接收等功能。
（1）支持电话本白名单新增、修改、删除、查询。
（2）支持白名单列表展示。
（3）支持将白名单号码移动到黑名单。
（4）支持设置查询条件查询并展示白名单信息。
（5）支持设置查询条件查询并展示黑名单信息。
（6）支持列表的批量删除、单个删除操作。
（7）支持黑名单电话再次移动到白名单。
（8）支持电话广播、短信广播等操作按照白名单信息进行校验。
8、敏感词管理。提供敏感词库的编辑功能，当广播内容出现敏感词时，系统告警提示。
（1）支持敏感词的新增、修改、查询、删除。
（2）支持设置查询条件查询敏感词库，并以列表展示。
（3）支持敏感词的单个、批量删除操作。
（4）支持广播文字内容按照敏感词库进行过滤。
9、平台综合管理。支持菜单管理，包括单个添加、结构改变、名称修改、URL 地址修改等，支持平台参数配置，包括属性参数、系统参数、IP 修改。
（1）支持菜单管理，包括单个添加、结构改变、名称修改、URL 地址修改等。
（2）支持菜单的导入导出。
（3）支持具体菜单的详情查看。
（4）支持菜单的删除。
（5）支持界面抬头的编辑并能实时生效。
（6）支持平台参数配置，包括属性参数、系统参数、IP 修改。
	

	14
	数据库软件
	1
	套
	1、适用硬件环境:兼容32位及64位计算技术Intelx86，IA32，IA64，AMD Opteron，IBM PowerPC 等；
2、适用软件环境:Windows/Linux/Solaris；
3、提供多种编程语言API，包括 C、C++、Python、Java、Perl、PHP、.NET等；
4、提供TCP/IP、ODBC 和 JDBC 等多种数据库连接途径；
5、使用标准的 SQL 数据语言形式；
6、提供用于管理、检查、优化数据库操作的管理工具，支持软件升级、技术预警、企业级性能监控；
7、可提供优化建议、故障排除、安装配置与部署等技术支持服务。
	

	15
	移动应急广播APP软件
	1
	套
	1.支持安卓、鸿蒙；移动端手机 APP 与应急广播平台接口互联，通过手机 APP 可以实现日常广播和应急广播的快速发布。
2.支持账户+密码、动态二维码扫描、指纹验证、九宫格手势等登陆模式，可对 APP 具备的所有功能都可以进行权限分配控制。
3.具备文件广播功能，通过手机中已录制好的文件广播。
4.日常广播、应急广播（语音、文本转语音）广播播发功能。
5.设备管理（查看系统中应急广播设备参数）。
6.具备二维码扫描终端信息、经纬度定位，自动生成上报平台，自动开户功能。
7.具备录播试听功能，通过手机将通知录制后，在手机上试听确认后再进行播出。
8.具备远程审核功能，能审核播发内容，进行审核管控；对播发内容进行审核，下级的播发内容须经上级管理员审核或授权后方能播出。
9.具备对选择区域进行录播、直播功能 。
10.具备定时广播功能，支持建立不少于 20 条定时广播任务。
11.支持通过手机蓝牙功能，实现对设备的参数配置功能。
12.支持监测地图展示功能，在 GIS 地图上直观展示应急广播等终端的实时状态。
13.支持对所有信息进行分页展示，通过事件类型、级别、区域、起始时 间、终止时间进行查询。
14.对正在播出的内容进行监控查看和管理，在账户权限内可实时中止任 意广播任务。
15.支持列表选择区域定位功能，终端导航功能能够自动跳转到地图并且准确定位终端具体位置。
	

	16
	应急消息前置发布系统软件
	4
	套
	1.软件采用全 B/S 构架；支持国产操作系统。
2.支持身份认证功能，可确认前置系统访问者的身份的合法性，支持用户名+密码、动态二维码扫描、USB KEY、邀请码认证登录。
3.支持登陆用户分级、分层权限管理；根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。
4.支持多种广播类型，支持实时应急广播、短信转语音广播、实时普通广播及流程广播。
5.支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入 。
6.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源。
7.支持多种广播类型，支持实时应急广播、短信转语音广播、实时普通广播及流程广播。
8.支持在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、时间登记、覆盖区域，并可进行内容核对；支持按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件资源导入。
9.支持地图展示所属接入区域；支持行政区域以树形展示；支持生成接入信息时可以按需选择事件类型；支持生成接入信息时可以按需选择事件级别；支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要；支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
10.能够按照相关规范要求生成应急信息。
11.能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。具备将 XML 样例协议转化为符合《应急广播平台接口规范》的 TAR 包，实现应急信息的适配接入。
12.持对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交发布；提交时对内容调用安全专用设备 USB 密码器进行数字签名保护，数据格式符合 GYT 384-2023《应急广播平台接口规范》；数字签名符合 GYT 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》。
13.具备接收应急广播平台反馈的符合 GYT 384-2023《应急广播平台接口规范》的应急广播消息播发状态，在前置系统中能够看到所发布应急信息的执行响应情况。
14.支持记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
15.支持文字、图片、音视频多种方式进行应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表多重方式查看及导出。
16.具有分级管理功能，用户可以通过软件安全认证模块，实现身份的鉴权，匹配用户权限，实现对区域、业务、渠道等进行管理和维护。
17.信息发布渠道包括内部渠道和外部渠道。内部渠道包括广播系统、手机APP、电脑客户端、微信，外部渠道包括数字电视系统、其他可以与应急信息平台对接的软硬件。
18.支持 “四屏一播”（电视、电脑、影视屏、户外大屏、应急广播）、“三微一端”（微信、微博、微视频、手机客户端），支持进行终端全媒体信息发布。
19.支持预警部门对接，支持与有关部门预警信息对接，相关部门可按照标准格式传输应急广播消息至应急广播平台，实现预警信息的实时发布。
20.支持内置于应急广播县级平台软件中；满足政府横向部门（应急广管理局、气象局、农村农业局、融媒体中心等）应急消息发布需求。
21.支持按区域启动区域广播；具备在 GIS 地图上圈选播发区域进行播发控制。
	

	三、安全设备

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	签名验签服务器
	1
	台
	1.专用硬件加密机。
2.支持国密SM系列算法。
3.对外接口采用https安全通讯协议。
4.具有签名、验签功能。
5.签名、验签处理性能>1000次/秒。
6.符合GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求
7.支持对上级应急广播平台发送的应急广播消息进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，市平台正常验签响应，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台
8.上级应急广播平台发送错误的应急广播消息指令签名，县平台拒收指令消息
9.支持对上级应急广播平台发送的应急广播播发状态查询指令进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，市平台正常验签响应，并反馈查询结果
10.上级应急广播平台发送错误的应急广播播发状态查询指令签名，市平台拒收指令消息
11.支持对向上级应急广播平台主动上报信息（本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息变化时）的签名，市应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应
12.支持对向上级应急广播平台发送应急广播播发请求的签名，市应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应并反馈结果信息
13.防重放功能，上级应急广播平台向市平台发送重复消息，市平台拒收重复指令消息。
	

	2
	防火墙服务器
	1
	台
	1、标准机架式设备,≥6个千兆电口(≥5个千兆电口，≥2个千兆光口),,防火墙吞吐≥2.2G，含IPSEC功能模块且不限制隧道数；不低于3年病毒检测规则库升级授权； 
2、支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能；可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化；
3、提供支持路由模式、交换模式、混合模式、虚拟线模式；
4、一体化访问控制，内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、内容过滤、文件过滤、审计、APT）的识别与控制。；
5、一体化访问控制，访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；
6、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、IPS检测。
★7、支持构建以防火墙为中心的动态防御体系，可与入侵检测、EDR、漏洞扫描等产品实现协同联动，提供关于“入侵检测、EDR、漏洞扫描”等功能的检测报告。
	

	3
	入侵检测系统服务器
	1
	台
	1、 标准机架式设备,≥6个千兆电口,≥1个扩展槽位,整机吞吐≥1Gbps，IPS吞吐率≥500Mbps，不低于3年入侵防御规则库升级授权；
2、要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。
3、要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过5900+种攻击事件。支持自定义规则，并且自定义规则库可以导入导出。
4、支持扩展病毒检测模块，并支持400万以上病毒检测规则；支持URL地址分类库，超过1000万种。
5、系统支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御。
6、系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。
7、应支持设备机箱温度监视以及报警，可以自定义温度阀值。
8、支持攻击统计展示，包括检测报文总数、发现攻击报文总数、以及攻击总数与检测总数百分比。
	

	4
	综合日志审计系统服务器
	1
	台
	1、≥6个千兆电口，≥2个千兆光口,冗余电源,≥2个扩展槽位；本次提供≥30日志源授权，内置≥2T硬盘；
2、支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC等协议日志收集；特殊协议支持订制；支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者。
3、支持日志转发，通过设置转发信息可将日志指向需要的设备；
4、可以通过管理平台首页可以清晰查看到单日安全事件概况、系统逻辑拓扑图、实时告警信息；可以通过管理平台首页实时查看审计中心主机的CPU、内存、流量以及磁盘等的使用情况。
5、通过管理台实时查看当前发生的安全事件，实时掌握网络运行状况。支持按照优先级、规则名进行安全事件查看。
6、支持安全事件回溯查询，可以准确查询到生成该事件的所有关联原始日志，帮助管理员判断该事件是否有效。可以通过设置地址、类型、端口、事件等级等条件，对事件进行基本查询。
7、支持事件分组管理，对事件进行导入、导出、删除等管理操作。
8、事件趋势图以曲线或柱状的形式展示了指定年月的事件走向，使管理员对事件的分布情况一目了然；支持管理员根据日志的URL、时间、源地址、目的地址、源端口、目的端口等参数的设置自定义产生事件的规则。
9、支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集；支持IPv6日志的全量存储；支持IPv6日志的多条件高速查询检索及统计分析； 
10、日志收集与分析系统可以通过声音、邮件、Snmp Trap、执行本地命令等方式发出响应；可以定期定时发送报表到指定的邮件账户，满足了用户有规律的接收报表、定期了解设备情况的需求；
11、提供对本系统管理角色账号的管理功能，系统支持三权分离管理模式。
	

	5
	防病毒软件
	1
	台
	1、统一的管控平台，客户端可支持windows服务器系统、PC系统（包含并不限于Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/支持国产化系统，不限于统信，麒麟等）、各类linux系统等；防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能；本次提供不低于50台windows /支持国产化系统，不限于统信，麒麟等 PC授权；
2、支持全网威胁统计分析管理控制台可直观的展示病毒趋势统计、终端信息、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等统计情况。并随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计，能按时间、按IP地址、机器名、按病毒名称、病毒类型进行展示。
3、管理控制台支持实时显示客户端的状态，包括机器名称、IP地址、mac地址、操作系统、显卡信息、内存大小、连接状态、监控状态、当前版本信息和物理位置等信息。
4、支持客户端防删功能，能够防止客户端在未经管理员允许情况下强行卸载。
5、设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截；
6、支持与防火墙联动阻断进行安全防护。
7、支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防病毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区。
8、支持基于SMTP/POP3协议的邮件监控，包括如：Outlook、Outlook Express、foxmail、DreamMail等邮件客户端的防（杀）病毒。
9、支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作；支持外设管控、非法外联、准入控制等；
★10、防病毒软件厂商具备数据安全和个人信息保护社会责任评价认证证书，等级评价结果不低于三星级。
	

	5
	国密SSL VPN
	1
	台
	1、1U,6个千兆电口， 2个千兆光口,冗余电源,2个扩展槽位,IPSEC吞吐率：1Gbps IPSEC VPN隧道数：10000 SSL吞吐率：600Mbps SSL并发用户数：4000 最大管理用户数：15000；配置100个SSLvpn授权
2、支持SSL、IPSec使用一套用户认证，用户管理；支持管理员分级分权管理，根据不同管理可以管理不同的功能模块；支持基于用户、用户组、用户角色进行授权，实现用户可访问资源、可信接入和客户端杀毒策略；
3、符合国密局制定的《IPsec技术规范》和《SSL VPN技术规范》
4、支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制；支持基于状态检测的动态包过滤；
5、支持AES、DES、3DES、RC4、MD5、SHA1、RSA等多种算法；支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法；支持国密、国际算法切换；6、支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书、人脸识别认证方式，支持虚拟门户双因子认证；
7、支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式；支持两种或两种以上组合认证方式；
8、 产品能够对设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示；
9、支持扩展可信接入模块，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等；支持扩展可信接入模块分级授权；支持检查策略：接入前检查、接入后检查、定时检查；支持移动应用白名单，只有白名单中的应用，才可访问内网资源。

★10、国密SSL VPN厂商具备数据安全评估能力二级认证证书。
	

	6
	漏洞扫描服务器
	1
	台
	1、USB接口；支持无限制IP扫描授权，并发扫描5个系统扫描任务，并发扫描80个IP地址；支持3个Web域名扫描授权，并发扫描1个Web扫描任务；含3年规则库升级许可，支持分布式部署。
2、产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD编号；
3、支持网络打印机、摄像头、移动终端等设备的漏洞发现；
4、在WEB界面提供资源监控开关，可对CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；
5、支持在线报表，可详细展示任务综述信息、主机列表、漏洞列表、对比分析及参考标准，漏洞分布支持风险等级过滤查看；
6、支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。
7、支持与堡垒机联动，能够获取堡垒机内的资产的凭证信息，实现快速登录扫描，支持凭证信息自动更新，支持自定义更新周期。8、支持漏洞项目与工单系统联动，至少支持与JIRA、Bugzilla联动，能够将漏洞修复情况及时与第三方系统同步；
9、支持日志外发至日志服务器，支持自定义传输协议、编码格式、时间设置、日志语言等参数； 
★10、为保证后期产品运维培训的效果，产品厂商需为国家互联网应急中心 （CNCERT）的“网络安全能力认证”培训机构，提供证书扫描件；
	

	7
	堡垒机
	1
	台
	1、1U,6个千兆电口，2个SFP插槽,单电源,2个扩展槽位,100个主机/设备许可，用户数不限制，图形并发50，字符并发100
2、本部门的管理员仅可对本部门及下级部门的资产和用户进行管理，本部门的操作员仅可运维本部门的资产；适用于不同的管理部门有独立的管理人员、运维人员、资源和审计管理要求的场景。
3、管理隔离，支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离；
4、实时监控系统CPU、内存、磁盘的使用情况，支持CPU、内存、磁盘使用超过阈值邮件告警，并可以设置不同告警级别。
5、支持运维审批，申请人可根据工作需求临时申请设备运维工单，按照要求填写使用时间、申请原因、备注信息等，管理员审批通过后方可运维，过期失效。
6、支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理；满足公有云、云资源池、数据中心多种运维场景；公有云目前支持华为云、阿里云和腾讯云，公有云设备支持一键更新发现功能；支持华为云、阿里云、腾讯云主机同步功能；
7、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。
8、支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。
9、认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式；内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。
10、等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。
★11、堡垒机厂商具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书，能力等级达到LS4级。
	

	四、配套操作及其他

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	大屏呈现系统
	1
	套
	一、液晶拼接屏
（1）单个屏幕尺寸：55英寸；3*5=15块
（2） 背光类型：LED；
（3） 亮度：500cd/m2；
（4） 对比度：4000:1；
（5） 分辨率： 1920×1080；
（6） 响应时间：≤8ms；
（7） 双边拼缝：≤1.8mm；
（8） 显示色彩：16.7M；
（9） 可视角度：屏幕水平视角≥178°，垂直视角≥178°；
（10）功耗：工作功耗≤150W，待机功率≤2W；
（11）输入接口至少支持HDMI接口；
（12）配套提供拼接屏安装支架，封边封角；坚固耐用；承重性强；表面静电喷涂处理，底座高度定制；整体式柜体；
（13）支持7*24小时不间断使用；
（14）各显示拼接单元无色差、无眩光、亮度均匀度大于95%；
（15）具备良好的屏幕保护功能：支持设备电源远程控制，支持远程开关机。具备主动过载保护，当过载时，自动断电，启动自保模式。电源状态反馈，可反馈当前设备电源状态，如工作电流、电压等。
二、大屏拼接器
（1） 输入信号：至少支持16路HDMI信号输入；
（2） 输出信号：至少支持16路HDMI信号输出；
（3） 整机模块化设计，输入输出端需全面支持热插拔；
（4） 支持多种视频输入模式，支持HDMI输出模式，
（5） 支持多种控制方式；
（6） 支持多种方式灵活开窗，全屏范围所有窗口任意缩放、叠加；
（7） 要求采用纯硬件模块化技术架构，保证系统稳定性；
（8） 支持单时钟同步、帧缓存，优化多窗口、多输出的同步显示；
（9） 支持AC220V供电，支持智能风扇调速；
（10）支持B/S架构，场景轮训、滚动字幕、状态监测及告警、可视化操作、屏间同步、台标显示等能力；
三、LED条屏
定制P3.75单色LED条屏，可编辑文字，部署于液晶拼接屏上方，同宽。要求混光均匀、亮度高。
	

	2
	USB 密码器
	1
	台
	国产密码专用签名验签usb设备，采用SM2\SM3\SM4算法进行签名及验证，符合《GMT0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》的数字证书管理
	

	3
	北斗时钟服务器
	1
	台
	（一）主要功能要求
★1.30 米北斗蘑菇头天线，内置单北斗接收机,定时精度≤30ns,定位精度:2.5mCEP；支持自动锁定信号的功能。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
2.具备接收北斗导航信号，能接收北斗导航信号提供的时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能切换到另一套系统继续稳定工作。
3.内置高精度晶振。可选配同系列铷原子钟，卫星锁定时，日平均频率偏差可达 1E-13 量级；锁定后输出 1pps 相对 UTC(NIM)的平均偏差 3ns 。
4.NTP 同步偏差 ≤25μ。
5.防火墙保护，启用 sN-flood 防御，提高内部网络的安全性。
6.具备液晶和指示灯显示，可显示 UTC 时间和日期，卫星状态及锁定颗数，设备状态，指示灯能直观显示卫星及设备状态。
7.支持免配置免维护功能：具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作。
8. 高稳恒温晶振被北斗导航系统驯服锁定后，当北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps 信号和 10MHz 频率均有输出。
（二）接口要求
1.标准 19 英寸机架式机箱结构。
2.天线输入接口：BNC 接头，阴型，50Ω.
3.网口：10M/100M/1000M 自适应以太网接口，RJ45.
4.具备 2 路 10MHz 信号接口、2 路 1pps 信号接口、1 路监控信号接口.
（三）性能要求
1.工作电压：AC100V～AC260V，50Hz/60Hz。
2.PPS 周期：1Plus/秒、PPS 脉宽：10 毫秒。
3.自动授时周期：1～300 秒可调。
	

	4
	市级应急广播适配器
	1
	台
	（一）总体功能要求
1.具备输出音频信号及 RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GY/T 390-2023模拟调频应急广播技术规范。
2.具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》和 GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》。
3.具备输出音频信号及 IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。
4.支持通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口。
（二）基本功能要求
1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP 地址、端口号进行设置。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。
3.支持 U 盘（MPEG-1Layer2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲。。
4.内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1Layer2 和 MP3）。
5.可设置定时广播（36 组），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。
6.可在管理平台中对本设备的工作参数配置。
7.可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。
8.设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播 >调频>IP>DTMB
>DVBC>话筒广播（日常）>U 盘>线路广播。
9.支持分区域播发控制。
10.具有电话广播功能，电话广播支持 32 个白名单(可独立设置) 。
11.备日志打印或显示功，用于显示应急广播消息发布记录和发布时间，以及应急广播消息接收回执和播发反馈记录显示，用于显示被测系统设备的应急广播消息处理情况。
12.支持模拟和数字调频、中波、有线数字电视、地面数字电视、IP（有线或无线4G/5G） 应急广播、直播卫星等一种或多种信号接收解调能力，以及应急广播消息规范解析处理能力。
13.具有应急演练功能，对应急广播适配器发送的应急演练消息，处理并执行应急演练，并通过 IP 网络回传演练反馈。
14.支持有线 IP、无线 4G/5G、无线 WIFI 备份接入，自动切换功能，优先级别可设置，确保设备网络连接正常。
（三）安全加密功能要求
1.内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合 GYT389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》要求。
2.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。
3.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。
4.具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能。
（四）智慧运维功能要求
1.具备 FM /DVB-C/DTMB/4G 信号强度、信号质量指示，信噪比、故障状态信息获取。
2.具备有线 IP 网络/WIFI 网络/4G 网络自动循环检测，网络优先级别可设置，平台连接、业务端口、回传端口状态监测功能。
3.具备适配器 CPU、内存使用率显示、输出音量大小、序列号和MCA 设置或读取功能；具备设备状态、软件版本、硬件版本、序列号、资源编码、安全模块、本机地址、广播地址、MAC 地址、4G 状态显示功能。
4.支持硬件测试功能，可对接收通道 FM /DVB-C/DTMB/4G、安全模块、公网接入、功放输出进行测试。
5.在设备停电的瞬间，向运维服务器上报“断电”告警，明确停电导致的离线。
6.适配器出现故障或者故障消除，适配器主动向应急广播平台上报故障/恢复情况。
（五）接口要求
1.采用19 英寸机架式设计，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2.具有 1 路 AC220V 可控电源输出；控制功率 3300W 。
3.具有2路及以上音频输出，接口类：RCA 莲花母座。
4.具有2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座。
5.具有6.5mm 话筒接口。
6.2 个RJ45接口，100Mbps/1000Mbps 。
7.FM 输入接口：公制F母座，1 路输入内置2分配，配置2个调谐器。
8.FM 输出接口：公制F母座，输出1 路
9.RDS 输出接口：1 路 BNC 接口，输出幅度 0～3Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆，57kHz±6Hz，速率：1.1875kbps。
10.具有DVB-C、DTMB输入接口，英制F母座。
11.具有1路无线WIFI接口，具备WIFI接收功能。
12.具备1路直播卫星输入接口，公制F母座。
13.具有1路HDMI视频输出。
14.具备1路无线网络接口，支持配置移动4G/5G通信模块（通话、短信转语音、回传、设备联网功能）。
15.1 个 RS232，DB9 母座。
16.USB 接口：2 个 USB2.0/USB3.0 接口，接口类型：USB-TypeA。
（四）性能要求
1.工作电压范围：AC165V～AC260V
2.FM 频率：输入/输出频率范围 87MHz～108MHz
3.DTMB 频段：47MHz～862MHz  
4.DVB-C 频段：47MHz～862MHz
5.IP速率：100Mbps/1000Mbps（自适应）  
	

	5
	话筒
	2
	个
	1.话筒采用抗静噪轻触开关；
2.话筒开启时有工作指示灯，鹅颈与底座不可分开式。
3.指向特性：单一指向型（驻极体电容式）
4.频率响应：60Hz-15KHz
5.灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz）
6.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
7.最大承受音压：135dB
8.信噪比：不低于 66dB@1KHz
	

	6
	监听音箱
	1
	对
	（一）总体要求
1.支持接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，唤醒终端做出相应的播发/停止动作。
2.支持接收上级 DTMB/DVB-C 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，唤醒终端做出相应的播发/停止动作。
3.具有接收上级 IP 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
（二）功能要求
1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；可通过网口 WEB 网页进行参数配置；支持平台远程配置工作参数（包括：编资源码、开关音量、调频（FM-RDS）频率、DTMB 频率、DVB-C 频率、IP 端口、网段等） 
2.支持国密算法数字签名（SM1/SM2/SM3/SM4），具有国密算法芯片，提供指令签名、指令验证等功能，保障指令的安全性。符合《GY/T 389-2023 应急广播系统数字签名技术规范》相关技术要求。
3.具有升级功能，可对整个系统进行升级，升级过程可断电。
4.具备 FM /DVB-C/DTMB信号强度、信号质量指示；具备有线网络、WIFI网络、平台连接、业务端口、回传端口状态监测功能；支持硬件测试功能，可对接收通道FM /DVB-C/DTMB、安全模块、公网接入、功放输出进行测试。
★5.支持音量调节功能，日常广播时音量可自动/或维持终端音量和自定义音量，应急广播时音量自动最大。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
6.DTMB、DVB-C、FM-RDS、IP 输入口具备防雷保护功能。
（三）接口要求
1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。
2.DTMB输入接口：英制F母座，1路 。
3.DVB-C输入接口:英制F母座，1路。
4.网络接口: RJ45 
5.USB接口：1路USB接口，USB支持wifi模块拓展功能。
（四）性能要求
1.工作电压范围：176V～264V AC，50/60Hz  
2.供电方式:电源采用变压器（E 型）整流供电、并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能
3.FM频段输入:支持 60MHz～108MHz，接收灵敏度：30dBuV。
4.DTMB频段:频段范围：47MHz ～ 862MHz，最小接收电平（多载波模式 16QAM）：-85.0dBm。
6.DVB-C频段:频段范围：47MHz ～ 862MHz，最小接收电平（64QAM）：-78.5dBm。
6.IP速率:10Mbps /100Mbps自适应
7.音频频响:20Hz-20kHz
8.ARP、UDP、TCP/IP、RTP、ICMP、RTMP、RTSP、HLS、ICMP、IGMP、HTTP。
9.功率:≥10W
10.支持 MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、asf/mmf/ mpa/tta/voc/wav/m4a/wma/wv/ts/aiff/amr/au/flac/m4b/m4r/mk a/mp2/mp3/ogg 音频解码功能，音质清晰流畅。
11.码率：32kbps～192kbps
	

	7
	播控桌
	1
	套
	1.不少于 6 工位（最终依据机房环境定制）
2.可安装标准机架式设备设备，配活动托架；
3.材料：面板木制，其余为冷轧钢板喷塑处理，面板开穿线圆孔；
4.配件：配电源插座 8 座、安装搁板 2 块、辅材等
5.配套椅子不少于 6 张
	

	8
	机柜（含运输安装费）
	2
	台
	1、19″标准机柜要求符合 GB/T3047.2-92 国家标准
2、机架外形尺寸：高 2000 mm *宽 600 mm *深 1100 mm，可安装 42U设备
3、配件：每台配 PDU 电源插座 20 座 2 排,提供安装支架
10 套、搁板 10 套、电线、接线排等辅材
4、风扇不少于 2 只；
5、机柜能可靠接地；
	

	9
	应急广播客户端
	4
	台
	一、CPU规格：
1..*CPU要求：国产处理器，物理核数≥8,线程数≥8，主频≥2.7GHz；
2.CPU集成核心显示单元；
二、内存规格：
1..*内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：≥DDR4 2666MHz；
3.内存条配置数量：≥1根
三、 主板规格、功能：
1..*内存扩展接口：≥2 个
2.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
3.视频接口：主板原生≥3 个，支持 HDMI/DP/Type-C/VGA 中任意三种及以上规格；
4..*主板扩展接口：≥13 个USB接口，其中USB3.0 不少于10个；≥1个COM口；≥1个二合一音频接口；≥1个网络接口；
5..*温控显示：≥1个温控显示屏，显示机箱内部温度；
6.PCIe 插槽：≥支持 PCIe 插槽数量不少于3 个；
四、存储设备规格：
1.固态盘数量：≥1；
2..*固态存储容量：≥512G SSD；
3.固态硬盘类型：≥M.2 PCIe Gen3 NVME SSD；
五、显卡规格：
1.显卡类型：独立显卡；
2..*显存容量：≥2GB；
3.显卡视频接口：支持DP、HDMI、VGA 之中任意两种及以上；
六、显示设备规格：
1.显示屏尺寸：≥23.8 英寸 ；
2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
3.显示屏比例：16:9；
4.显示器接口：VGA≥1，HDMI≥1；
5..*显示屏其他要求：IPS屏，100Hz，显示器与主机同品牌；
七、外设规格：
1..*键鼠配置：配置同品牌USB键盘、鼠标；
八、其他要求：
1..*电源额定功率：≥300W；
2.操作系统：包含最新版国产操作系统（列明操作系统名称、型号）；
3.*CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评I级要求；
4..*机箱尺寸：≥15L；
5.质保：二年上门服务；
	

	10
	应急广播机房适应性改造
	1
	项
	包含空调、静电地板、墙体等，最终依据机房环境需要进行定制化适应性改造。
	

	11
	机房环境监测系统
	1
	套
	包含网络摄像头、硬盘刻录机、门禁系统、环境监测主机、温湿度传感器、烟雾传感器、漏水报警传感器等系统设备。
	

	五、应急消息前置发布系统（应急局、气象局、地震局、水利局）

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	数字广播控制台
	4
	台
	主要技术参数及功能要求
（一）基本功能要求
1.嵌入式linux操作系统。
2.桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳，具有 7 英寸真彩 LCD 触摸屏带鹅颈话筒，支持电容多点触控，支持自动锁屏。
3.集话筒喊话、U 盘播放、线路输入等功能于一体。
4.支持日常、应急广播功能，支持实时切换音源，日常广播默认 U 盘广播、应急广播默认话筒喊话。
3.支持一键式开启应急、日常广播功能，可设置广播音源，广播音源可预设为U盘、话筒、线路输入等。
4.具有音频采样及编码功能，码率可根据实际带宽设置，根据系统任务，可将模拟音频流实时编码上传至服务器。
5.具有区域广播功能，可勾选全部区域或部分乡镇/行政村/终端或某一个乡镇/行政村/终端广播。
6.具有定时广播功能，支持建立不低于200条定时广播任务。
7.具有与系统平台自动校时功能。
8.支持 U 盘广播多种播放模式选择：顺序播放、单曲循环或随机播放，支持广播音量调节，支持展示 U 盘内 MP3 总数、当前播放序号，每页可显示 6 首或以上歌曲名，且可翻页显示；支持展示 U 盘内音频文件总数，包括 MP3 等，当前播放序号，每页可显示 10 首歌曲名，且可翻页显示，音频码率支持 8~128kbps。
9.支持外接鹅颈式话筒，具有话筒喊话功能，支持音量实时调节。
10.具有监听功能，内置 5W 高品质扬声器，支持音量实时调节。
11.支持通过LCD电容显示屏对设备IP地址、端口号进行设置，屏幕支持多点触控。
12.支持 IP 基带信号和音频信号采样编码功能。
13.具有独立的快捷键，可设置长按、单次、两次、三次，选择所对应的音源、区域、广播等级。
14.支持一键式开启应急/正常广播功能 ；支持一键广播功能，可对所辖区域内的终端进行广播。
15.支持远程网管功能标准 SNMP，支持远程 Web 配置设备参数，支持对设备进行复位和重启操作。
16.支持设置屏幕锁定，通过密码或 Ukey 的方式进行解锁，保证控制系统安全。
17.内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密 SM2/SM3非对称算法验签，符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性。
18.支持全网通 4G/5G 移动通信模块（广电、移动、联通、电信），可实现远程电话和短信应急插播功能。
★19.内置标准安全模块，支持数字签名验证，支持国密 SM2/SM3非对称算法验签，符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》，保障应急广播指令和内容的真实性、合法性、完整性。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
20.支持全网通 4G/5G 移动通信模块（广电、移动、联通、电信），可实现远程电话和短信应急插播功能。
21.支持电话白名单的区域绑定、广播等级设置。
★22.支持一键测试网络状态，包括网线物理连接状态、是否可上网、PING 服务器状态、连接服务器端口状态、手动 IP与端口状态等信息。（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）
23.支持本地 USB 口手动升级，支持平台设备通过 IP、4G/5G、WiFi 等方式远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能，可查看升级前后软件版本
24.支持有线 IP、无线 4G/5G、WiFi 等网络通道与应急广播平台连接，网络通道自动检测切换，优先级别可设置。
25.支持 TCP/IP 协议栈，支持静态 IP 和 DHCP 两种上网方式，支持跨网段、跨路由工作，配置简单方便快捷。
（二）接口和指标
1.USB接口：2组，满足USB2.0/3.0 要求，支持U盘广播，支持U-KEY登陆用户鉴权，支持拓展人脸视频识别功能。
2.2 组标准 RJ45 网口，10/100M 自适应，IP 输出控制信号、UDP 音频流。网络通讯协议：UDP、ARP、UDP、TCP/IP、RTP、ICMP、RTMP、RTSP、HLS、ICMP、IGMP、HTTP。
3.2组RCA音频线路输入、输出接口，输入阻抗10kΩ，不平衡。
4.失真度：0.1%（输入电平0.775Vrms）。
5.音频频响：±0.5dB（40Hz~20kHz）。
6.1 个 WiFi 接口、1 个指纹识别接口。
7.1组XLR鹅颈式话筒接口，1组6.5mm话筒接口。
8.1路监听扬声器，输出功率10W。
9.全网通 4G/5G 接口：支持 2 个，支持 4G/5G 上网和电话语音接入独立通道。
10.2 组天线接口，SMA-J 接头，支持接 4G/5G 天线、接 WiFi
天线。
11.1路RS232串口。
12.外置式电源适配器，220VAC/50Hz。
★13.音频解码：支持 MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、DRA解码、支持 MP3 音频格式编码，asf/mmf/mpa/tta/voc/wav
/m4a/wma/wv/ts/aiff/amr/au/flac/m4b/m4r/mka/mp2/mp3/ogg音频解码功能，音质清晰流畅（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
14.视频解码：支持 avi/rmvb/mkv/mpeg/wmv/mov/flv/ts/mp4 
	

	2
	USB 密码器
	4
	台
	国产密码专用签名验签usb设备，采用SM2\SM3\SM4算法进行签名及验证，符合《GMT0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》的数字证书管理
	

	3
	接入交换机
	4
	台
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
2、转发性能：≥ 87Mpps/144Mpps；
3、固定端口：≥ 24千兆电 ≥ 4 千兆光；
4、链路聚合：支持 GE 端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合；
5、堆叠：IRF2；
6、VLAN：支持基于端口的 VLAN ，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN ；
7、路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；
8、VLAN 虚接口：支持；
9、二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root
Protection，支持 RRPP ；
10、DHCP：支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持 DHCP Server ，支持 DHCP Option82 。
	

	4
	应急广播客户端
	4
	台
	一、CPU规格：
1.*CPU要求：国产处理器，物理核数≥8,线程数≥8，主频≥2.7GHz；
2.CPU集成核心显示单元；
二、内存规格：
1.*内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：≥DDR4 2666MHz；
3.内存条配置数量：≥1根
三、 主板规格、功能：
1.*内存扩展接口：≥2 个
2.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
3.视频接口：主板原生≥3 个，支持 HDMI/DP/Type-C/VGA 中任意三种及以上规格；
4.*主板扩展接口：≥13 个USB接口，其中USB3.0 不少于10个；≥1个COM口；≥1个二合一音频接口；≥1个网络接口；
5.*温控显示：≥1个温控显示屏，显示机箱内部温度；
6.PCIe 插槽：≥支持 PCIe 插槽数量不少于3 个；
四、存储设备规格：
1.固态盘数量：≥1；
2.*固态存储容量：≥512G SSD；
3.固态硬盘类型：≥M.2 PCIe Gen3 NVME SSD；
五、显卡规格：
1.显卡类型：独立显卡；
2.*显存容量：≥2GB；
3.显卡视频接口：支持DP、HDMI、VGA 之中任意两种及以上；
六、显示设备规格：
1.*显示屏尺寸：≥23.8 英寸 ；
2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
3.显示屏比例：16:9；
4.显示器接口：VGA≥1，HDMI≥1；
5.*显示屏其他要求：IPS屏，100Hz，显示器与主机同品牌；
七、外设规格：
1.*键鼠配置：配置同品牌USB键盘、鼠标；
八、其他要求：
1.*电源额定功率：≥300W；
2.操作系统：包含最新版国产操作系统（列明操作系统名称、型号）；
3.*机箱尺寸：≥15L；
4.质保：二年上门服务；
5.*CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评I级要求；
	

	5
	安装调试及辅材
	4
	套
	满足设备安装需求，含相关的线缆、辅材、接地等，含外电接入、安装、调试
	

	六、主动发布终端

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	多模音柱
	30
	只
	主要技术参数要求
（一）总体要求
1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。
2.具有接收上级 DTMB 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
3.具有接收上级 DVB-C 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
4.具有接收上级 IP 信号（有线 IP 和无线 4G/5G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作.
5.支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。
（二）功能要求
1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；可通过串口、网口等端口通过 WEB 网页进行参数配置；支持通过平台远程进行参数配置（包括：编码、开关音量、调频（FM-RDS）频率、DTMB 频率、DVB-C 频率、有线 IP（或 4G）端口、网段等）
★2.具备多模接收（IP(4G/5G)/FM-RDS/DVB-C/DTMB）多模自适应接收，支持主备接收模式自动切换功能；支持广电、移动、联通、电信全网通 4G/5G 信号接收（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
3.支持国密算法数字签名（SM1/SM2/SM3/SM4），具有国密算法芯片，提供指令签名、指令验证等功能，保障指令的安全性。符合 GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》相关技术要求
4.支持有线IP或4G/5G接收音频流后能够实现解码、输出功能，音质清晰、流畅；IP 方式下支持 IPv4/IPv6 双栈
5.具备有线 IP（或无线 4G/5G）数据回传功能，支持将运行状态、应急广播响应操作结果等数据回传至市/县级应急广播平台。
6.具备 IPV4 和 IPV6 通信功能，支持静态地址配置和 DHCP 动态地址获取。
7.支持分区广播和点对点广播；支持分区域播发控制。
8.能在 60MHz～108MHz 范围内对 3 个信源频点进行轮询，接收并处理调频应急广播指令，可根据响应应急广播指令切换到指定频点播放应急广播消息内容，一个接收器对所有信源频点进行轮询，接收并处理应急广播指令，另一个接收器响应应急广播指令切换到指定频点播放应急广播消息内容。
9.支持 USB 升级；支持软件在线升级；支持 OTA 在线升级功能；支持通过 DVB-C 或 DTMB 远程批量升级；支持通过有线 IP 或无线 4G/5G 在线升级；支持 Web 网页本地升级功能。
10.支持 Web 登录，可在 Web 上对设备进行网络、接收、时间同步、通道优先级别等参数配置或设备初始化、系统重启等功能。
11.具备 FM /DVB-C/DTMB/4G信号强度、信号质量指示；具备有线网络、WIFI网络、4G网络、平台连接、业务端口、回传端口状态监测功能；
★12.支持硬件测试功能，可对接收通道 FM /DVB-C/DTMB/IP（有线和 4G/5G）、安全模块、公网接入、功放输出进行测试（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
13.支持通道优先级设置功能，通道优先级为有线 IP/4G/5G/FM-RDS/ DVB-C/DTMB，用户可本地和远程更改优先级设置，优先级高的优先响应；具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级。
14.符合《GY/T 387-2023县级应急广播系统技术规范》中有关安全性和《GY/T 394-2023应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》有关安全服务相关技术要求，具有经国家密码管理局认证的安全加密模块，并内置集成在终端设备中。
15.通过手机 APP 软件扫描设备二维码，实现巡更打卡功能，可将巡更点的经纬度、设备现场照片上传至上级平台。
16.支持音量调节功能，日常广播时音量可自动/手动调节或维持终端音量和自定义音量，应急广播时音量自动最大；断电可自动恢复播放任务，无需人工干预 。
17.具有过热、过压、过载、短路保护功能，故障消失自动恢复。
18.整机采用铝合金外壳设计，防雨、防尘外壳，具有防护功能，两面覆盖音柱设计。
20.DTMB、DVB-C、FM-RDS、IP、4G/5G 输入口具备防雷保护功能。
（三）主要接口要求
1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。
2.DTMB输入接口：英制F母座，1路 。
3.DVB-C输入接口:英制F母座，1路。
4.网络接口:RJ45，IP 输入口具有隔离变压器防护功能 。
5.音频输出:定阻输出，内置扬声器。
6.USB接口：1路USB接口。
7.天线接口：1 个 SMA 型 4G 手机模块天线接口（GPRS 天线）。
8.接地：设备具有接地端子接口。
9.电源接口：具有防水插拔式电源插座，带防脱落卡扣设计。  
（四）性能要求
1.工作电压范围:176VAC～264VAC 50Hz±5Hz
2.直流输入：电压范围：DC12V～DC48V（自适应）。
3.供电系统：支持市电和太阳能混合供电，支持无缝电源切换。
4.供电方式:电源采用变压器整流供电、并支持次级短路保护，支持瞬间异常保护功能，故障解除后可自动恢复。
5.FM频段输入:支持 60 MHz ～108MHz。 
6.DTMB频段:频段范围：47MHz～862MHz。
7.DVB-C频段:频段范围：47MHz～862MHz.
8.IP 速率 :10Mbps /100Mbps自适应
9.支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、RTP、ICMP、RTMP、RTSP、HLS、ICMP、IGMP、HTTP
10.音频解码:支持 MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、
asf/mmf/mpa/tta/voc/wav/m4a/wma/wv/ts/aiff/amr/au/flac/m4b/m4r/mka/mp2/mp3/ogg 音频解码功能，音质清晰流畅。
11.输出功率:≥25W
	

	2
	太阳能系统
	30
	套
	1.不间断电源（太阳能）包括太阳能板、蓄电池组、控制器、固定支架和抱箍以及安装调试辅材；
2.具备防雷功能；
3.使用太阳能备电系统
4.太阳能板：18V、100W、单晶硅；
5.电池组：采用 12V、20AH 锂电池；
6.控制保护系统：
（1）过充保护，最大充电电流 10A；
（2）内置 6 条充电曲线，满足各种主流需求
	

	3
	安装调试及辅材
	30
	套
	满足设备安装需求，含相关的线缆、辅材、外电接入、安装、调试等。
	

	七、融媒体、调频系统适配对接

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	（1）调频系统适配对接

	1
	调频应急广播适配器

（核心产品）
	1
	台
	主要技术参数要求
（一）应急广播平台接口功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合 GY/T384-2023《应急广播平台接口规范》的要求。
2.可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析；支持应急广播平台实现接口联动，支持心跳检测，支持应急广播平台发来的应急广播消息播发请求。
3.采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能、具备应急广播证书管理功能；处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》的要求。
★4.实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS 数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合GY/T 390-2023《模拟调频应急广播技术规范》的要求（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
5.具备输出音频信号及 IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。
6.支持通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口。
（二）基本功能要求
1.具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址等主要参数和设备告警状态。
2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
3.支持以太网接口100M/1000M，支持主备1+1 模式配置。
4.支持应急广播节目的接收和存储、解码、支持应急广播指令的接收和存储、分析。
5.具备RS232，可外接其他应急广播监测设备。
6.系统具有备份机制，支持安全播出。
7.具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能。
8.设备支持实时告警功能；具备定制声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量80 分贝。
9.设备具有100/1000Base-T 以太网接口，可实现基于SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级、查询自身的运行日志。
10.支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。
11.支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。
12.具备日志打印或显示功，用于显示应急广播消息发布记录和发布时间，以及应急广播消息接收回执和播发反馈记录显示，用于显示被测系统设备的应急广播消息处理情况。
13.支持模拟和数字调频、中波、有线数字电视、地面数字电视、IP（有线或无线4G/5G） 应急广播、直播卫星等一种或多种信号接收解调能力，以及应急广播消息规范解析处理能力。
14.具有应急演练功能，对应急广播适配器发送的应急演练消息，处理并执行应急演练，并通过 IP 网络回传演练反馈。
15.支持有线 IP、无线 4G/5G、无线 WIFI 备份接入，自动切换功能，优先级别可设置，确保设备网络连接正常。
（三）调频广播功能要求
1.具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。
2.具备应急广播RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口。
3.基带RDS 输出幅度可进行调节。
（四）安全加密功能要求
★1.内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合 GYT389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》要求（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
2.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。
3.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。
4.具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能。
（五）智慧运维功能要求
1.具备 FM /DVB-C/DTMB/4G 信号强度、信号质量指示，信噪比、故障状态信息获取。
★2.具备有线 IP 网络/WIFI 网络/4G 网络自动循环检测，网络优先级别可设置，平台连接、业务端口、回传端口状态监测功能（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
3.具备适配器 CPU、内存使用率显示、输出音量大小、序列号和MCA 设置或读取功能；具备设备状态、软件版本、硬件版本、序列号、资源编码、安全模块、本机地址、广播地址、MAC 地址、4G 状态显示功能。
4.支持硬件测试功能，可对接收通道 FM /DVB-C/DTMB/4G、安全模块、公网接入、功放输出进行测试。
5.在设备停电的瞬间，向运维服务器上报“断电”告警，明确停电导致的离线。
6.适配器出现故障或者故障消除，适配器主动向应急广播平台上报故障/恢复情况。
（六）接口功能要求
1.采用19 英寸机架式设计，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
2.具有 1 路 AC220V 可控电源输出；控制功率 3300W 。
3.电源输入接口：交流 220V，三芯电源座，2 个  。
4.具有2路及以上音频输出，接口类：RCA 莲花母座。
5.具有2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座。
7.具有6.5mm 话筒接口。
8.2 个RJ45接口，100Mbps/1000Mbps 。
9.FM 输入接口：公制F母座，1 路输入内置2分配，配置2个调谐器。
10.FM 输出接口：公制F母座，输出1 路
11.RDS 输出接口：1 路 BNC 接口，输出幅度 0～3Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆，57kHz±6Hz，速率：1.1875kbps。
12.具有1路无线WIFI接口，具备WIFI接收功能。
13.具备1路直播卫星输入接口，公制F母座。
14.具有1路HDMI视频输出。
15.具备1路无线网络接口，支持配置移动4G/5G通信模块（通话、短信转语音、回传、设备联网功能）。
16.具有DVB-C、DTMB输入接口，英制F母座。
17.1 个 RS232，DB9 母座。
18.USB 接口：2 个 USB2.0/USB3.0 接口，接口类型：USB-TypeA。
（六）性能要求
1.工作电压范围：AC165V～AC260V
2.FM 频率：输入/输出频率范围 87MHz～108MHz
3.DTMB 频段：47MHz～862MHz  
4.DVB-C 频段：47MHz～862MHz
5.IP速率：100Mbps/1000Mbps（自适应）  
6.RDS 接口速率：1.1875kbps
7.RDS 输出频率：57kHz
8.RDS输出幅度：0～3.3Vp-p，幅度可调。
	

	2
	音频切换器
	1
	台
	技术参数及功能要求
1、单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出；
2、设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息；
3、单机1U具备模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头，2路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头；
4、支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能；
5、具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道；
6、每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出；
7、具有设置参数断电保存功能；
8、支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接；
9、具备设备配置管理；
10、具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断；
设备支持实时告警功能；
11、设备具有100M/1000M以太网接口，接口类型RJ45，可实现基于SNMP的集中网络管理，支持软件升级；
12、具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	

	3
	接入交换机
	1
	台
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
2、转发性能：≥ 87Mpps/144Mpps；
3、固定端口：≥ 24千兆电 ≥ 4 千兆光；
4、链路聚合：支持 GE 端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合；
5、堆叠：IRF2；
6、VLAN：支持基于端口的 VLAN ，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN ；
7、路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，
OSPFV1/V2/V3；
8、VLAN 虚接口：支持；
9、二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root
Protection，支持 RRPP ；
10、DHCP：支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，
支持 DHCP Server ，支持 DHCP Option82 。
	

	4
	安装调试及辅材
	1
	套
	满足设备安装需求，含相关的线缆、辅材、外电接入、安装、系统调试、适配对接等。
	

	（2）融媒体系统适配对接

	1
	融媒体应急广播适配器
	1
	
	（一）总体功能要求
1.具备输出音频信号及 RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GY/T 390-2023模拟调频应急广播技术规范。
2.具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》和 GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》。
3.具备输出音频信号及 IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GY/T 394-2023《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》。
4.支持通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口。
（二）基本功能要求
1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP 地址、端口号进行设置。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。
3.支持 U 盘（MPEG-1Layer2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲。
4.内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1Layer2 和 MP3）。
5.可设置定时广播（36 组），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。
6.可在管理平台中对本设备的工作参数配置；可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作；可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。
7.支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）。
8.具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。
9.具备日志打印或显示功，用于显示应急广播消息发布记录和发布时间，以及应急广播消息接收回执和播发。
10.支持模拟和数字调频、中波、有线数字电视、地面数字电视、IP
（有线或无线4G/5G） 应急广播、直播卫星等一种或多种信号接收解调能力，以及应急广播消息规范解析处理能力。
11.具有应急演练功能，对应急广播适配器发送的应急演练消息，处理并执行应急演练，并通过 IP 网络回传演练反馈。
★12.支持有线 IP、无线 4G/5G、无线 WIFI 备份接入，自动切换功能，
优先级别可设置，确保设备网络连接正常（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
（三）安全加密功能要求
1.内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合 GYT389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》要求。
2.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。
3.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。
4.具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能。
（四）智慧运维功能要求
1.具备 FM /DVB-C/DTMB/4G 信号强度、信号质量指示，信噪比、故障状态信息获取。
2.具备有线 IP 网络/WIFI 网络/4G 网络自动循环检测，网络优先级
别可设置，平台连接、业务端口、回传端口状态监测功能。
★3.具备适配器 CPU、内存使用率显示、输出音量大小、序列号和MCA 设置或读取功能；具备设备状态、软件版本、硬件版本、序列号、资源编码、安全模块、本机地址、广播地址、MAC 地址、4G 状态显示功能（提供具有国家相应资格的检测机构出具的检测报告）。
4.支持硬件测试功能，可对接收通道 FM /DVB-C/DTMB/4G、安全模块、公网接入、功放输出进行测试。
5.在设备停电的瞬间，向运维服务器上报“断电”告警，明确停电导
致的离线。
6.适配器出现故障或者故障消除，适配器主动向应急广播平台上报故障/恢复情况。
（五）接口要求
1.采用19 英寸机架式设计
2.具有1 路AC220V 可控电源输出；控制功率3300W。
3.具有2路线路音频输入接口，RCA莲花母座。
4.具有2路音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。
5.具有6.5mm话筒接口。
6.2个RJ45接口。
7.FM 输入接口：1路输入内置2分配，配置2个调谐器，公制F母座。
8.具有DVB-C、DTMB输入接口，英制F母座 。
9.具有监听喇叭，监听音量通过旋钮可调。
10.具有1路无线WIFI接口，具备WIFI接收功能。
11.具备1路直播卫星输入接口，公制F母座。
12.具有1路HDMI视频输出。
13.配置移动4G/5G通信模块（通话、短信转语音、回传、设备联网功能）
14.USB 接口：2 个 USB2.0/USB3.0 接口，接口类型：USB-TypeA。
15.1 个 RS232，DB9 母座。
（六）性能要求
1.工作电压范围：AC165V～AC260V
2.FM 频率：输入/输出频率范围 87MHz～108MHz
3.DTMB 频段：47MHz～862MHz
4.DVB-C 频段：47MHz～862MHz
5.IP速率：100Mbps/1000Mbps自适应
	

	2
	USB密码器
	1
	台
	国产密码专用签名验签usb设备，采用SM2\SM3\SM4算法进行签名及验证，符合《GMT0015-2012 基于SM2密码算法的数字证书格式规范》的数字证书管理
	

	3
	接入交换机
	1
	台
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
2、转发性能：≥ 87Mpps/144Mpps；
3、固定端口：≥ 24千兆电 ≥ 4 千兆光；
4、链路聚合：支持 GE 端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合；
5、堆叠：IRF2；
6、VLAN：支持基于端口的 VLAN ，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN ；
7、路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；
8、VLAN 虚接口：支持；
9、二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP RootProtection，支持 RRPP ；
10、DHCP：支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持 DHCP Server ，支持 DHCP Option82 。
	

	4
	应急广播客户端
	1
	台
	一、CPU规格：
1.*CPU要求：国产处理器，物理核数≥8,线程数≥8，主频≥2.7GHz；
2.CPU集成核心显示单元；
二、内存规格：
1.*内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：≥DDR4 2666MHz；
3.内存条配置数量：≥1根
三、 主板规格、功能：
1.*内存扩展接口：≥2 个
2.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
3.视频接口：主板原生≥3 个，支持 HDMI/DP/Type-C/VGA 中任意三种及以上规格；
4.*主板扩展接口：≥13 个USB接口，其中USB3.0 不少于10个；≥1个COM口；≥1个二合一音频接口；≥1个网络接口；
5.*温控显示：≥1个温控显示屏，显示机箱内部温度；
6.PCIe 插槽：≥支持 PCIe 插槽数量不少于3 个；
四、存储设备规格：
1.固态盘数量：≥1；
2.*固态存储容量：≥512G SSD；
3.固态硬盘类型：≥M.2 PCIe Gen3 NVME SSD；
五、显卡规格：
1.显卡类型：独立显卡；
2.*显存容量：≥2GB；
3.显卡视频接口：支持DP、HDMI、VGA 之中任意两种及以上；
六、显示设备规格：
1.*显示屏尺寸：≥23.8 英寸 ；
2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
3.显示屏比例：16:9；
4.显示器接口：VGA≥1，HDMI≥1；
5.*显示屏其他要求：IPS屏，100Hz，显示器与主机同品牌；
七、外设规格：
1.*键鼠配置：配置同品牌USB键盘、鼠标；
八、其他要求：
1.*电源额定功率：≥300W；
2.操作系统：包含最新版国产操作系统（列明操作系统名称、型号）；
3.*机箱尺寸：≥15L；
4.质保：二年上门服务；
5.*CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评I级要求；
	

	5
	应急广播系统与融媒体发布系统适配对接
	1
	项
	满足市级应急广播平台与融媒体中心平台对接任务。通过市级应急广播平台向各类新媒体发布信息，接口按照《GYT/384-2023 应急广播平台接口规范》进行对接
	

	5
	安装调试及辅材
	1
	套
	满足设备安装需求，含相关的线缆、辅材、外电接入、安装、系统调试、适配对接等。
	

	八、后备电源系统

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	UPS后备电源系统
	1
	套
	（一）工频在线UPS 
1、主机容量：30kVA/24kW； 
2、在线式工频机，自带隔离变压器，更适应发电机等复杂的电网 环境，具有先进的自适应前馈抵消控制，达到极低的谐波失真，采用 LCD面板多功能按键操作，友好的人机界面； 
3、相位：三进三出； 
4、输入电压：3×380V AC/400V AC/415V AC (3Ph+N)； 
5、电压范围：100%负载305～478V AC；<70%负载208～304V  AC 305-477V AC； 
6、 额定频率：50/60Hz(自动适别)； 
7、频率范围：40Hz～70Hz； 
8、输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％（400±1%、 415±1%可选）；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％； 
9、 输出功率因素（带载能力）：0.8； 
10、过载能力：125％满载时维持10分钟，150％满载时维持1分钟； 
11、完备的监控通信接口（RS-232/RS-485/SNMP和并机卡等多种通 信接口）； 
12、采用ECO节能模式，三段式可扩展充电设计，确保电池更优越
节能； 
13、面板采用中文触摸屏，可显示UPS的运行参数、1000条历史记 录和整机工作状态； 
14、插入并机模块（选件）即可实现多达6台并机，可以不同容量 并机。 
（二）铅酸蓄电池 
15、采用12V免维护铅酸蓄电池，单个电池容量为100AH； 
16、每台主机配置64节，满足6小时后备时间。 
（三）电池柜 
17、 每个柜体采用组合式柜体，外观采用喷塑处理，可以容纳32只12V 100AH电池。 
（四）其他 
18、包含电池连接线，空开等，含运输安装辅材。 
	后备6小时

	九、系统对接

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	市平台与省应急广播平台对接
	1
	套
	开发符合国家广播电视总局最新应急广播技术规范的对接接口，完成与河南省应急广播平台的对接，具备应急信息和应急广播消息的接入能力。
	

	2
	市平台与县、区应急广播平台对接
	10
	套
	开发符合国家广播电视总局最新应急广播技术规范的对接接口，完成与开封市下属区、县应急广播平台的对接，具备应急信息和应急广播消息的发布能力。
	

	3
	市平台与市横向职能部门对接
	4
	套
	开发完成与市气象局、市应急管理局、市防指、市水利局四个政府横向部门对接接口，具备应急信息和应急广播消息的接入能力，具备在应急管理部门展示本平台功能。对接接口协议根据具体情况而定。
	

	十、网络运行

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求
	备注

	1
	市级机房有线光纤接入
	1
	套
	固定IP专线≥100M带宽、接入广电内网专线、电子政务外网本地节点、二年运营费。
	

	2
	市级与市横向职能部门对接IP网络
	4
	条
	接入广电内网专线，≥10M带宽、二年运营费。
	

	3
	市级与融媒体中心对接IP网络
	1
	条
	接入广电内网专线，≥10M带宽、二年运营费。
	

	4
	市级与县、区应急广播平台对接IP网络
	10
	条
	接入广电内网专线，≥10M带宽、二年运营费。
	

	5
	市级与广播电视台频道、频率设备对接IP网络
	2
	条
	接入广电内网专线，≥10M带宽、二年运营费。
	

	6
	物联网卡
	30
	张
	4G网络，流量：6G/月，二年运营费，应急广播终端接收。
	

	十一、其他费用

	1
	系统集成费
	1
	项
	市级平台系统集成，含三年系统技术支撑运行维护、系统升级。
	含三年系统运行技术支撑维护
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           　         项目

项目编号：　　　　
投 标 文 件

收件人：开封市政府采购中心
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1、 投标函
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10、 服务方案

11、 相关证明材料

投标函（实质性要求）

一　　投 标 函
致(采购人)：                  

我方已详细审查                 项目（项目编号：        ）招标文件全部内容，自愿参加投标并承诺如下：

1． 投标报价（人民币）大写：           小写：      元。（与投标内容及报价明细表中“价格总合计”相同）
2． 合同履行期限：合同签订生效后       时间内完成项目全部工作。

3． 投标有效期：自投标截止之日起 60  日历天（不少于要求的时间）。

4． 付款方式：   响应   招标文件要求。

5． 质量要求：质量符合　国家标准　。

6． 质量保证期:            。

7． 投标是否包含进口产品：  否  。

8． 是否为联合体投标：  否  。

9． 是否将项目分包给他人履行： 否  。

10． 除在技术及商务偏差表中列出的偏差外，我方响应招标采购文件的全部要求。

11． 我方提供的全部文件资料真实准确，并对此承担一切法律后果。

12． 如我方中标，将在规定的期限内与你方签订合同，并完成合同规定的全部义务。

13． ……
投标单位（盖单位章）：                          
法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或盖章）：        

电话：               电子邮箱：                  

地址：               邮编：                      

                                      年  月   日     

法定代表人资格证明或授权委托书（实质性要求）
二　法定代表人资格证明
致：  （采购人）     
兹证明， 姓名：           性别：     年龄：     职务：                （身份证号：                 ）系
   （投标人名称）     的法定代表人（单位负责人）。

    特此证明。
此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件
         供应商（加盖公章）：                       

         法定代表人或负责人（签名或盖章）： 　　　　
                          　      年    月   日

注：法定代表人本人投标时提供《法定代表人资格证明》，无需提供《授权委托书》；法定代表人委托其他人投标时提供《授权委托书》，无需提供《法定代表人资格证明》。

二　授权委托书
本人    　　（姓名） 系                     （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托   　　　　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、说明、补正、提交、撤回、修改           　　　项目（项目编号：      ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商（加盖公章）：                       

法定代表人或负责人（签名或盖章）： 　　　　
　　 代理人（签名或盖章）：　　　　　　     　　                               　　  

日期：         年   月  日

三　供应商基本情况和资格证明材料
（一）、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	注册资金：

	开户银行
	
	账号：

	核定的经营范围
	

	备注
	


资格证明材料（实质性要求）

（二）资格证明材料

说明：
　　1、供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

2、《供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明》和《供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》格式见后附参考格式。

3、只面向中小企业采购的项目（以资格要求为准），须在此处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。参考格式见“相关证明材料”附件。

供应商参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（参考格式）

我公司声明：在参与本项目采购活动前三年内（截至投标截止时间），没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若发现我公司承诺不实，我公司投标无效，并承担由此造成的提供虚假材料等一切后果。

特此声明。

                  投标单位：

                   时间：     年   月   日 

注：供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。

供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（参考格式）
我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力，并按照采购文件要求提供相关证明材料。如我方中标、成交，保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

承诺供应商：            

年  月  日

投标内容及报价明细表（实质性要求）
四　投标内容及报价明细表

	
	招标内容

（本采购项目的核心产品为： 调频应急广播适配器 ）
	投标内容

	序号
	产品名称
	主要技术参数、性能、配置等要求
	数量及单位
	产品名称
	生产厂
	厂址
	品牌
	规格型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述
	数量及

单位
	单价
	价格合计
	小微企业情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	价格总合计

（应与投标函中的“投标报价”相同）
	¥： 　　    元


注：1、供应商承担技术支持资料错误或虚假等可能造成的不得分、无效投标等风险。

2、非专门面向中小企业采购项目，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，若所有投标产品均为小型、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）生产，并标明每一投标产品的小微企业情况，且提供符合要求的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，评标时按规定给予价格评审优惠。

技术及商务偏差表（实质性要求）

五　技术及商务偏差表
	投标内容对本项目技术及商务要求的偏差情况（请进行勾选）：

□无偏差（如无偏差，仅勾选无偏差即可）

□有偏差（如有偏差，则须在本表中对偏差项逐一列明，注明正偏差或负偏差情况，保证除列出的偏差外无其他偏差。）

	序号
	招标文件条款号及标的名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


六　备品备件及附送工具清单
　　　　　　　　　　　　　

说明：如有附送专用工具和附送备品备件，此处应列明名称、数量、单价、生产商等情况。
七  业绩合同

八  投标企业规范性

九   售后服务

十  服务方案

十一  相关证明材料
1、供应商结合项目要求和自身情况提供相关证明材料。

2、中小微企业相关材料（格式见附件）：

只面向中小微企业采购项目。中型、小型、微型企业须在“三　供应商基本情况和资格证明材料”处按要求提供《中小企业声明函》（若为货物类采购项目，其全部标的应均为中型、小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的及其生产制造商情况），作为资格审查内容。

非专门面向中小微企业采购项目。小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》的（若为货物类采购项目，其全部标的应均为小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的及其生产制造商情况），符合要求者在评标时给予价格扣除。

监狱企业、残疾人福利性单位提供符合要求的《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。多重身份者不重复计算。

3、本国产品支持政策。按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。《关于符合本国产品标准的声明函》格式见附件。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1.     （标的名称），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.     （标的名称），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1、上文中每一“标的”对应的中小企业划分标准所属行业应填:属于   工业   行业，供应商按照该行业对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判定每一标的生产商是否属于中小微企业。若全部标的均为中小微企业生产，应在本声明函中逐个列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的及其生产商情况。供应商应充分、准确地了解所提供货物的生产商信息，并对填写内容的真实性承担责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件4（本国产品标准证明文件）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③。（产品名称1）的（关键组件）④在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

  公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　  年　  月　 日         

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本国产品成本占比承诺函
我单位已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），愿意遵守有关规定，并据此郑重承诺如下：

我单位在《关于符合本国产品标准的声明函》中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

我单位对承诺真实性负责，如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　 ___年___月___日     

注：针对所投项目标段，供应商应同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》和《本国产品成本占比承诺函》，否则，不享受价格评审优惠。
　　　

