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	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	技术参数
	备注

	1
	移动式液压后卸平台
	Z18-120t/h
	1
	1.举升重量:120t
2.平台长度:18m
3.平台宽度:3m
4.挡轮器:数量1组。
5.主液压缸:多级伸缩套筒缸，数量2根。
6.平台起升角度:35°-45°
7.系统动力:22kw-35kw
8.控制要求:人工操作，翻板平台可以在0- 45°角度内任意停止。
9.控制方式:遥控卸车，遥控行走。
10.电气控制系统卸车、挡轮和行走具有安全互锁功能。
11.液压系统具有防爆管功能;
12.液压系统具有自动调平功能:一级角度内自动调平，二级角度自动停机。
13.液压翻板具有停电时手动回落功能。
14.新能源电池系统:作为移动时的动力源，远距离移动时无需外接电源。
15.配套移动料斗:可根据场地满足3个方向出料，移动料斗容量不低于 15m³,出料输送机产量不低于 150t/h，电动控制出料速度。
16.配套出料输送机:带宽800mm，长6m，150-200t/h;
	

	2
	环保型旋振筛
	3000型
	2
	1、外形尺寸：长 7.7×宽2.95×4.3（米） 
2、处理量：80-120t/h
3、功率配置：
旋振电机：4kW、 风机功率：7.5kW×2  排绞龙：1.5kW*2  滚筒电机：4kW *2   空压机：7.5kW
4、筛面倾角：0 °-17°可调
5、筛孔尺寸：可根据买方要求制作。
6、技术指标：初清效率大杂≥85%，小杂≥40%，下脚含粮 ＜1.5%
7.大架采用80*80*5mm方管及100*50*4mm方管、60*80*3mm
8.双开门不锈钢配电箱+漏电保护器+热继电器 万能转换开关+航空插头
10.清理效果：在原粮含杂率不大于 3%，水分含量 不大于 15%的条件下： 
大杂去除率应不大于 85% 
小杂清除率应大于 60% 
下脚含粮：＜1.5% 
杂质收集率应大于 98%
	

	3
	吸粮机
	55KW
	1
	1、输送量：50-80t/h；
2、主机功率：55KW；
3、辅机功率：15KW；
4、吸管全伸长度：8m；
5、吸管伸缩行程：3m；
6、吸管俯仰角度：-25°～+25°；
7、吸管水平旋转：180°；
8、排气含尘（mg/m³）：≤45；
9、破碎增加（小麦）（%）：≤0.20；
10、无线遥控，脉冲除尘，带电动行走。
11、自动行走脉冲除尘吸粮机，轮胎为实心轮胎，包含配套开关铜芯电缆线50米。
	

	4
	移动式登高输送机
	800*15M
	2
	1、输送带：带宽≥800mm,绿色环保聚酯人字纹环形输送胶带，织物层≥ 4层。
覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm
2、输送带速度：散粮≤2.5m/s ;包粮≤1.5m/s
3、输送能力：≥100-200t/h
4、输送机长度：15m
5、输送高度：3m~5m
6、输送倾角：10～20°(从水平计)
7、配套功率：输送≥7.5kw、升降≥1.5kw
8、配电箱：配电箱为不锈钢，机身配电箱配备急停装置；热继电器保护、 漏电保护、急停开；
9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全防护罩，达到安全检查要求；
	

	5
	移动式登高输送机
	800*12M
	2
	1、输送带：带宽≥800mm,绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层≥ 4层。
覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm
2、输送带速度：散粮≤2.5m/s ;包粮≤1.5m/s
3、输送能力：≥100-200t/h
4、输送机长度：12m
5、输送高度：3m~5m
6、输送倾角：10～20°(从水平计)
7、配套功率：输送≥5.5kw、升降≥1.5kw
8、配电箱：配电箱为不锈钢，机身配电箱配备急停装置；热继电器保护、 漏电保护、急停开；
9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全 防护罩，达到安全检查要求；
	

	6
	全数字地磅
	SCS-200t
	1
	1、最大称重量：200t；
2、秤台规格：3*16米200吨
3、称体结构：3 节称体，U 型钢结构；
4、地磅称量精度：静态准确度等级 III；
5、秤体刚度≥1/1000，面板厚度≥10mm；
6、传感器额定容量：≥50 吨/只；
7、全不锈钢材质，仪表不锈钢防尘型；
8、称重传感器准确度等级：C3 级；
	

	7
	小地磅
	
	1
	基础尺寸
1、 台面尺寸：宽2.5m × 长6m，单节整体秤台，无拼接
2、秤台高度：标准300mm；浅基坑款280mm；加厚重载350mm
3、 适用车型：三轮、四米二轻卡、农用车、小型货车（整车长度≤6m）
4、 20-50T
	

	8
	固定式粮食扦样机
	WI-1
	1
	1.旋转臂长（沿X轴）   5000mm
2.扦样杆长（沿Z轴）   4500mm
3.摆动角度（沿Y轴）   0～270°
4.遥控开关控制板电源   380V
5.遥控器电池型号       9伏电池
6.旋转电机             380V    0.55kw
7.扦样小车移动电机     380V    0.75kw
8.扦样杆升降电机       380V    0.75kw
9.主柱升降液压电机     380V     3kw
10.吸粮风机            380V    5.5kw
	

	9
	650型配置转向补仓机
	650*12+6
	1
	1、输送带：带宽≥650mm,特制的绿色环保聚酯EP人字纹环形胶带，包  边形式，覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm,带芯层≥3层。输送带速度： ≤2.5m/s
2、输送能力：30-60t/h
3、输送机长度：≥12m伸缩0～6m
4、输送高度：3.5m~8.5m
5、输送倾角：10～20°(从水平计)
6、电动功率：输送≥7.5kw,液压≥3.0kw,行走≥2.2kw,伸缩≥1.5kw
7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。
	

	10
	650型配置转向补仓机
	650*13+7
	1
	1、输送带：带宽≥650mm,特制的绿色环保聚脂EP人字纹环形胶带，包  边形式，覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm,带芯层≥3层。输送带速度： ≤2.5m/s
2、输送能力：30-60t/h
3、输送机长度：≥10m伸缩0～5m
4、输送高度：3.5m~8.5m
5、输送倾角：10～20°(从水平计)
6、电动功率：输送≥11kw,液压≥3.0kw,行走≥2.2kw,伸缩≥1.5kw, 抛粮≥4KW,旋转≥0.75KW;
7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。
	

	11
	脉冲环保滚筒筛
	2300型
	2
	1、移动清杂机型号:2300型
2、处理量：60-90t/h
空压机：7.5kw、滚筒电机：5.5kw、绞龙电机2.2KW
振动电机0.25KW、风选电机7.5KW
3、清理效果：大杂＞80%，小杂＞60%，杂质收集率＞98%，杂质含粮率（%）＜1。
4、筛孔尺寸：上筛12-25，下筛1.8（可定制）
5、除尘系统出风口粉尘浓度（mg/m3）≤20
6、作业场所最大粉尘浓度（mg/m3）≤8；
7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。                                          
	

	12
	卸粮机
	800*8+4
	2
	1、输送机长度≥8m卸粮斗长度≥4m
2、输送带：带宽≥800 mm
3、输送带线速度：≤2.5m/s
4、出料高度：≥0.9m
5、输送能力：≥80t/h
6、输送动力：≥5.5Kw
7、料斗尺寸(长×宽×高):≥4000×1200×350mm
8、配电箱：材质为不锈钢配电箱，机身配电箱配备急停装置；热继电器 保护、漏电保护、急停开；
[bookmark: _GoBack]9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全 防护罩，达到相关部门安全检查要求；
	




	序号
	设备名称
	数量/台
	技术参数

	1
	容重器
	1
	1.料斗直径30/40mm，适用于小麦、玉米等，大小颗粒粮食品种；
2.容重器最大工作称量：5000±2g
3.容重器最小工作称量：1g
4.测量分辨率：1g
5.重复性：±2g
6.容重筒容积：1000±1.5ml
7.供电电源：AC220V  
8．功率：10W
9．工作条件环境温度：5-40℃
10.相对湿度：＜90%RH
11.测量方式：组合式测量

	2
	快速水分检测仪
	1
	1．测量对象：谷物、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等粮食及其它非金属颗粒状样品
2．测量范围：0-40%
3．测量误差：≤±0.5%
4．测量时间：≤10s
5．重复误差：≤±0.2%
6．容重测量误差：±5g
7．使用环境温度：0-40℃
8．显示方式：高亮背光LCD数字显示
9．被测物体重量范围：100-200g
11.工作电源：6V（5号碱性电池四节）或9V（外接220V变压电源）        

	3
	十分之一电子天平
	1
	1． 量程（g）：5100
2． 可读性（g）：0.1
3． 重复性误差（g）：0.2
4． 线性误差（g）：0.3
5． 最小读数（g）：0.3
6． 响应时间：≤3秒
7． 秤盘尺寸：160x160mm
8． 使用环境温度：5-25℃
9． 外形尺寸：270x195x85mm
10． 单台包装尺寸：310x230x130mm

	4
	百分之一电子天平
	1
	1. 量程（g）：610
2. 砝码（g）：200	
3. 可读性（g）：0.01
4. 重复性误差（g）：0.02
5. 线性误差（g）：0.03
6. 响应时间：≤3秒
7. 秤盘尺寸：Φ130mm
8. 使用环境温度：5-25℃
9. 外形尺寸：270x195x85mm
10. 单台包装尺寸：310x230x130mm

	5
	千/（万）分之一电子天平
	1
	1.量程（g）：210g	
2.可读性（g）：0.001
3.最小称重（g）：0.0044.
4.重复性误差(g)：0.002
5.线性误差(g)：0.003
6.响应时间：≤3秒
7.秤盘尺寸：Φ90mm
8.使用环境温度：5-25℃
9.防风罩尺寸：240x190x265mm
10.外形尺寸：365x205x350mm

	6
	真菌毒素快检仪
	1
	1、产品采用符合粮食行业标准的胶体金免疫层析技术。
2、产品为检测卡形式，便于用户检测时直接点样读卡，操作便捷。
3、产品可检测玉米中黄曲霉毒素B1、呕吐毒素和玉米赤霉烯酮，全麦中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮，大米中黄曲霉毒素B1。
 4、多通道真菌毒素快检仪：
4.1 读数仪采用4通道设计，可同时孵育并检测4个样品
4.2 仪器内置曲线，可同时检测不同种类的毒素
4.3 读数仪集成有孵育功能，孵育检测一步完成。
4.4 仪器采用安卓操作系统，使用方便，可扩展性强。
4.5 数据传输方式：仪器内置WIFI并可拓展4G等通讯模块，可实现数据接收或上传，无需借助电脑等其它设备。
4.6 仪器屏幕为触摸屏；
4.7 原始报告内容包括但不限于检测时间、检测人员、检测样品编号、检测卡货号/批号、检测结果
5、胶体金检测卡
5.1 曲线范围：
5.1.1 黄曲霉毒素B1：0-40 ppb；
5.1.2 玉米赤霉烯酮：0-300ppb；
5.1.3 呕吐毒素：0-4000ppb；

	7
	烘箱
	1
	1.电源电压：～220V 50Hz
2.容    积：140L
3.功    率：1500 W
4.控温范围：RT+10-300℃
5.温度分辨率：0.1℃
6.温度波动度：±1℃
7.温度均匀度：±2℃（测试点为100℃）
8.工作室尺寸：450×550×550
9.外型尺寸：580×710×920
10.载物托架（块）（标配）：2
11.定时范围：1-9999min


	8
	干燥器等耗材
	1
	定制

	9
	谷物选筛
	1
	电动筛选器:1．最大筛理量：500g
2．筛框层数：3层
3．筛动幅度：100mm
4．回转速度：120r/min
5．顺逆转时间：各为60s
6．配套筛格外径：220mm
7．电机功率：60W
8．工作电源：AC220±10V，50Hz                        
谷物选筛选筛：1.层数：14层 
2.外径：Φ220mm
3.高度：50mm
4.孔径( mm )：Φ 1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12.0、 1.5*20、1.7*20、底和盖                           
害虫选筛：1.层数：2层 （带底和盖4层）
2.外径：Φ300m
3.高度：30mm
4.孔径( mm )：Φ1.5、2.5

	10
	害虫选筛
	1
	

	11
	温湿度计
	1
	防护等级：IP55

	12
	锤式旋风磨
	1
	1.功能及用途：
本产品粉碎后的样品（通过不同孔径筛板的样品），适合于面筋数量、质量的测定，降落数值、近红外成分，粮食粘度等其它精细度要求的样品制备及各项指标测定及分析。
2.工作条件：
2.1电机电压：220V/50Hz
2.2温度：18~40℃
2.3湿度：90%以下（无结露）
3.技术参数：
3.1电源电压 ：AC220±10V  50Hz
3.2电机输出功率：800W
3.3工作室直径：110mm
3.4磨锤转速：16800r/min——23800r/min（可调）
3.5机器腔内自带温控装置，可连续粉碎40-60份样品，腔内温度一般不超过48℃
3.6下料速度：1-9档可调
3.7筛板孔径：孔径大小为0.5   0.8   1.5mm（高硬度不锈钢片0.8厚度） 筛网更换方便和耐用
3.8 五寸液晶触摸界面，液晶触控操作，界面整洁，操作容易。可设置温控、粉碎时间、主电机转速、下料速度。

	13
	面筋仪
	1
	一、面筋洗涤仪:
1.洗涤面粉量：10.00±0.1g
2.搅拌器转速：120r/min
3.细洗涤网规格: GFIW0.08/0.045(平纹）200目/寸
4.粗洗涤网规格: GFIW0.630/0.315(平纹）26目 /寸
5.洗杯内径: 54 mm
6.洗涤试样量: 10g （每个洗杯） 
7.洗涤液流量: 50～54 ml/min
8.和面时间: 0～1 min( 可调）
9.洗涤时间: 1～5 min( 可调）
10.工作电压: AC220V 50HZ
二、面筋指数仪:
1.电机转速：6000r/min
2.筛盒孔板：φ0.5×1.25mm
3.工作时间：1min
4.电机功率：25W
5.工作电压：AC220V 50HZ                                       
三、面筋烘干仪:
1.工作温度：180-200℃
2.相对湿度：＜90%
3.额定功率：650W
4.工作电源：AC220V   50Hz

	14
	便携式近红外
	1
	1. 产品采用近红外光谱透射技术。
采用近红外光谱透射技术有利于整粒样品内部光谱信息获取，反映的样品成分信息更加客观有效，提高检测精准度与稳定性。
2. 设备基本信息
1) 工作条件：温度-10℃~40℃、湿度≤85%；
2) 主机重量：小于8kg。
3. 主要技术参数：
1) 分光方式：固定光栅，无移动部件，稳定可靠；
2）探测器：256像元硅二极管阵列探测器；
3）波长范围：包含700-1050nm；
4）光谱分辨率：优于7nm；
5）光源采用卤素灯，寿命10000小时；
6）检测时间：小于3分钟。
4. 高性能探测器
采用硅二极管阵列探测器，响应速度快，动态范围宽，灵敏度高，感应面积大，寿命长，为仪器提供稳定的信号采集。
5. 丰富强大的计算机辅助配置：
1) 电容触摸屏,操作灵敏可靠；
2) 提供2个以上USB2.0接口；
3) 具备网络接口，具有Wi-Fi连接功能。
6. 供电方式：
1) 交流110-220V适配器电源供电；
2) 内置大容量15Ah锂聚合物充电电池。
7. 软件功能：
1) 配备专用操作软件，可实现样品检测、数据查询等基本功能；
2) 具备历史检测记录存储与检索功能，用户可以从日期、样本类型等多种参数进行检索，方便查找；
3) 可实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理。


注：本项目核心产品：移动式液压后卸平台
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技术参数

 

备注

 

1

 

移动式液压后

卸平台

 

Z18

-

120t/h

 

1

 

1.

举升重量

:120t

 

2.

平台长度

:18m

 

3.

平台宽度

:3m

 

4.

挡轮器

:

数量

1

组。

 

5.

主液压缸

:

多级伸缩套筒缸，数量

2

根。

 

6.

平台起升角度

:35

°

-

45

°

 

7.

系统动力

:22kw

-

35kw

 

8.

控制要求

:

人工操作，翻板平台可以在

0

-

 

45

°角

度内任意停止。

 

9.

控制方式

:

遥控卸车，遥控行走。

 

10.

电气控制系统卸车、挡轮和行走具有安全互锁

功能。

 

11.

液压系统具有防爆管功能

;

 

12.

液压系统具有自动调平功能

:

一级角度内自动

调平，二级角度自动停机。

 

13.

液压翻板具有停电时手动回落功能。

 

14.

新能源电池系统

:

作为移动时的动力源，远距离

移动时无需外接电源。

 

15.

配套移动料斗

:

可根据场地满足

3

个方向出料，

移动料斗容量不低于

 

15m

³

,

³öÁÏÊäËÍ»ú²úÁ¿²»

µÍÓÚ

 

150t/h

£¬µç¶¯¿ØÖÆ³öÁÏËÙ¶È¡£

 

16.

ÅäÌ×³öÁÏÊäËÍ»ú

:

´ø¿í

800mm

£¬³¤

6m

£¬

150

-

200t/h;

 

 

2

 

»·±£ÐÍÐýÕñÉ¸

 

3000

ÐÍ

 

2

 

1

、

外形尺寸：长

 

7.7

×

宽

2.95

×

4.3

（米）

 

 

2

、

处理量：

80

-

1

2

0t/h

 

3

、

功率配置

：

 

旋

振电机：

4

kW

、

 

风机功率：

7

.5kW×2�

  

排

绞龙：

1

.

5

kW

*2  

滚筒

电机：

4

kW

 

*2   

空压机：

7.5kW

 

4

、

筛面倾角：

0

 

°

-

17°

可调

 

5

、筛孔尺寸：可根据买方要求制作。

 

6

、

技术指标：初清效率大杂

≥85%�

，小杂

≥40%�

，

下脚含粮

 

＜

1.5%

 

7.

´ó¼Ü²ÉÓÃ

8

0*

8

0*

5

mm

·½¹Ü

¼°

10

0*

5

0*

4

mm

·½

¹Ü

¡¢

60*80*3

mm

 

8

.

Ë«¿ªÃÅ

²»Ðâ¸ÖÅäµçÏä

+

Â©µç±£»¤Æ÷

+

ÈÈ¼ÌµçÆ÷

 

ÍòÄÜ×ª»»¿ª¹Ø

+

º½¿Õ²åÍ·

 

 

