[bookmark: _Toc28659]第四章 采购内容及技术要求
第一标段:色选机及配套、烤箱及配套设备采购
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数及说明

	1
	色选机及配套
	台
	1
	材质：物料接触部分为不锈钢，机架为碳钢；执行标准：JB/T 13177-2017；通道数：≥768；主机功率（kW)：11-13；电源：380V/50Hz；；处理量（T/h)：不低于2-22；气源压力Mpa：<2.8；相机要使用鹰眼识别技术；电磁阀要使用超高频率1600HZ，使用寿命≥150亿次以上，

	2
	烤箱及配套
	台
	1
	功率：≥33KW
电压：380V/50HZ
烘烤区：4区  冷却区：2区
气源压力：≥25Kpa
进气管道口径：≥DN80
烘烤温度：100℃-180℃  
耗气量：70m³/h-80m³/h
重量：≥11000Kg
外形尺寸：15645X4100X3700  
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