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第二标段：空气脱皮机、空压机、多功能烤箱设备采购

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数及说明

	1
	空气脱皮机
	台
	12
	材质：不锈钢+特殊耐磨材质
生/熟脱（脱净率）：脱皮率不低于生料90-95%/熟料95-98%
加工产能：生料不低于600-700Kg/h/熟料1400kg-1600kg/h
外形尺寸：≥2200*1000*2600cm 产量：≥700Kg/h，功率：≥0.2KW，
电压：380V/50HZ，空气压力：0.8Mpa，
半粒率：20%，物料水份：6%，耗气量：5-6m³/min
进气口管道：DN50，单次投料量：2Kg，脱皮次数:≥6次/min，
进风口直径：φ250mm；风机风量：≥100000m³
配套风机功率：≥5.0KW；配套沙克笼：φ800。

	2
	空压机
	台
	4
	 电动机：功率≥75kw，起动方式变频，防护等级/绝缘等级1P54/F，电压/频率380V/50Hz，外形尺寸：≥2200*1200*1800cm； 空气开关电流：≥230A

	3
	多功能烤箱
	套
	1
	烘烤区：9区；冷却区：2区；外形尺寸：≥24500*3500*2400cm；
电压：380V/50HZ ；整机功率：≥55KW；重量:≥15000Kg；气源压力：≥25Kpa；气源耗气量：80m/h-100m/h
燃烧温度:100℃-180℃；进气管道口径：≥DN80
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