鲁山县粮食和物资储备服务中心鲁山县粮食储备体系升级改造项目（智能化信息监管系统）项目采购项目清单

1、县级监管信息化平台
	序号
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	LED显示系统
	国产品牌,规格1.86小间距全彩屏
	平方
	9.8
	

	2
	解析处理器
	1、采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级至少符合GBIT4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件FPGA架构设计。
2、输入接口不少于1路HDMI2.0+LOOP,不少于2路HDMI1.3，不少于1路USB3.0，支持选配不少于1路3G-SDI（IN+LOOP），支持≥4096*2160@60HZ信号输入
3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，不少于1路10G-OPT光口，带载≥390万像素，最宽≥10240,最高≥8192。
4、音频输入至少支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，至少支持视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，支持不低于4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持不少于20种图片切换特效，至少支持水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；
10、需标配全彩液晶，搭配实体按键；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分；
11、至少支持标准模式和专业模式2种用户模式；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统至少需包含：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等；
	套
	1
	

	3
	配套钢结构
	墙壁支撑钢结构
	套
	1
	

	4
	操作电脑
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	3
	

	5
	路由器
	千兆电信级路由器
	台
	1
	

	6
	吸顶WIFF
	千兆光钎吸顶安装，兼顾1楼2楼无线网络覆盖
	台
	4
	

	7
	有线麦克风
	有线麦克风。
	个
	2
	

	8
	无线麦克风
	无线麦克风，一拖二
	套
	1
	

	9
	功放音响
	2*400W
	对
	1
	

	10
	调音台
	国产品牌
	套
	1
	

	11
	电源时序管理器
	8路可控插座
	个
	1
	

	12
	3P冷热落地空调
	3p  制冷功率 2040W 
制冷量 7320W  制热量 9800W
冷凝器：双排28组7mm
铜管，总长43.8米
循环风量：1600m³/h 
节流装置：电子膨胀阀
能效等级：一级能效 
温域运行：65℃高温制冷，-35℃低温制热
	台
	1
	

	13
	1.5P冷热空调
	制冷量2300W，制冷功率 850W  制热量260 + 600W，制热功率860+660WW
适用面积制冷14-24㎡/制热16-21㎡。
	台
	3
	

	14
	监控专业操作台
	3联操作台，750*1740*900mm
	套
	1
	

	15
	LED门头
	3.75单红   3.62*0.42m
	套
	1
	

	16
	机房大门
	定制防盗门长2m,宽1m,甲级
	套
	2
	

	17
	机房强弱电线路改造
	6平方铜线 电缆、线槽、吸顶灯 超5类网线等
	项
	1
	

	18
	机柜
	600*600*2000mm 42U
	个
	1
	

	19
	互联网专线
	含至少1个固定IP的运营商线路，速率不低于100M。
	条
	3
	

	20
	系统集成、安装调试、拆、改、建等费用
	
	项
	1
	



2、正源公司监管信息化平台
	粮食购销子系统

	出入库作业主要设备清单与功能要求

	序号
	分类
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	1
	登记环节
	身份证阅读器
	1.工作频率：不低于13.56MHZ，支持14443 type A/B标准；
2.内置安全模块，USB接口；
3.感应距离不低于50mm，供电方式 5V USB供电。
	台
	1
	领卡登记处
	

	2
	
	IC卡读写器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	领卡登记处
	

	3
	
	IC卡
	容量为8K位EEPROM;
分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位;
每个扇区有独立的一组密码及访问控制;
具有防冲突机制，支持多卡操作;
无电源，自带天线
	张
	50
	领卡登记处
	

	4
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	领卡登记处
	

	5
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	领卡登记处
	

	6
	扦样环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	扦样室
	

	7
	
	条形码打印机
	热敏面单打印机；分辨率≥200dpi；打印速度≤180mm/s；打印宽度≤80 mm；支持标准条形码及二维码打印等； 通讯接口支持高速USB2.0端口；符合工业级要求。
	台
	1
	扦样室
	

	8
	检验环节
	条形码扫描枪
	识读码制支持标准条形码、二维码、PDF417等；识别精度≥3mil；通讯接口支持 USB、RS232、RS458（IBM），键盘插口；不低于分辨率130万像素；1280H×800像素，；通讯采用同步模式、异步模式、批量模式；无线通讯标准采用2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee 无线通信技术；直线视距不低于90米，锂电池容量大于2000mAh；防震抗摔，系统支持win7及以上。
	台
	1
	化验室
	

	9
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	化验室
	

	10
	计量环节
	出入口目标识别设备
	1.采用高性能AI处理器，不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器
2.主码流分辨率为：1920×1080；
3.最低照度，黑白：≤0.0001lx，彩色：≤0.0002lx
4.支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定，抓拍车辆速度范围检查：(0~60)km/h。
5.支持将车牌抠图，并叠加至主画面。
6.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
7.内置暖光、红外双光补光灯，支持根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
8.智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。
9.支持14种车身颜色识别；支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种；支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
10.外壳防护等级：IP66。
	台
	2
	称重地磅前后
	

	11
	
	车牌识别一体机立柱及支架
	1.5m银色立杆支架;
外壳材料：金属(铝)
	套
	2
	称重地磅前后
	

	12
	
	出入口控制设备
	1.产品标配4G内存、256G固态硬盘;
2.预留DDR内存卡槽、硬盘SATA接口可扩展；
3.内置车道管理软件加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
4.支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
5.单台支持6车道，支持5台级联；
6.支持6车道监控，岗亭收费、异常放行；
7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键；
8.采用无风扇、低功耗设计。
	台
	2
	称重地磅前后
	

	13
	
	车辆道闸
	配置不低于：杆件长度：3-5 m；
通讯接口：RS485、IO 运行速度：<5s 工作电压：AC220V  
电机功率：90W 
工作环境温度：-20~50℃
防护等级：IP44。
	台
	2
	称重地磅前后
	

	14
	
	防砸雷达
	车辆检测，防砸车雷达
	台
	2
	称重地磅前后
	

	15
	
	室外防水箱
	室外防水箱
	个
	2
	称重地磅前后
	

	16
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T ，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	称重地磅前后
	

	17
	
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	磅房
	

	18
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	

	19
	结算环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	财务室
	

	20
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	财务室
	

	21
	
	身份证、银行卡读卡器
	用于读取客户身份证、银行卡信息，快速登记客户信息。
	套
	1
	财务室
	

	22
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	

	安全生产子系统

	视频监控主要设备清单与功能要求

	23
	仓内监控
	仓内一体化防熏蒸球型云台摄像机
	1.支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍
2.采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
3.可输出不低于2688×1520分辨率的视频画面。
4.支持超低照度，彩色≤0.001lux@F1.5，黑白≤0.0001lux@F1.5
5.支持H.265编码
6.内置100米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
7.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°
8.支持不低于500个预置位，20条巡航路径，5条巡迹路径
9.支持AC24V±25%宽电压输入
10.具有防熏蒸、防腐蚀设计
	台
	3
	仓房内
	

	24
	地磅处监控
	监控摄像设备
	1.支持双路视频输出，全景不低于400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节不低于400W、1/2.8英寸 CMOS 传感器
2.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx
3.内置150米红外灯补光
4.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-35°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，云台定位准确度小于等于0.01°
5.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
6.全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。
7.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。
8.应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求
	台
	2
	称重地磅前后
	单向

	25
	
	补光灯
	1.LED灯
2.光源为可见光（波长350-780nm）
3.色温5800±200K
4.灯珠数量不少于12颗（LED）
5.RS-485接口不少于1个
6.功耗不小于10W
7.工作温度:-40℃~+60℃
8.防护等级:IP66
	台
	2
	称重地磅前后
	

	26
	库区主要部位监控
	枪机
	1.内置GPU芯片，采用星光级低照度400 万像素，1/2.7 英寸 CMOS图像传感器。
2.可输出400万（2688×1520）@25fps。
3.镜头支持电动变焦；镜头焦距可变 范 围
2.7~13.5mm；支持自动聚焦、一键聚焦。
4.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可
自动进行关闭/开启切换。
5.具有耀光抑制功能 ,耀光区域<1%。
6.支 持DC12V/POE 供电方式。
7.支持 IP67 防护等
	台
	6
	库区主干道、核心区域大门口、结算室
	含发卡拍司机照片、结算岗拍各1台

	27
	安防监控
	硬盘录像机/硬盘
	32路16盘位录像机。存储满足库区监控90天存储需求。
	台
	1
	监控室
	

	仓储保管子系统

	仓储管理主要设备清单与功能要求

	28
	粮情检测
	粮情检测主机
	1.主机工作环境湿度：10%RH～99%RH
2.检测温度范围：-20℃～125℃
3.检测湿度范围：0%RH～99%RH
4.湿度检测误差: 不高于±3%RH
	台
	1
	仓房
	

	29
	
	粮情检测分机
	规格:具有测温.测湿检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数不低于：
1.分机工作环境湿度：10%RH～99%RH
2.检测温度范围：-20℃～125℃
3.检测湿度范围：0%RH～99%RH
4.分机抗雷击电压：不低于±4KV
5.温度检测误差：不高于±0.5℃
6.湿度检测误差: 不高于±3%RH
7.检测分机容量：，不低于512个测温点
8.具备TCP/IP通讯和无线通讯功能
	台
	5
	机房
	

	30
	
	2点2.8米高测温电缆
	抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。
	根
	24
	仓房
	

	31
	
	2点2.6米高测温电缆
	抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。
	根
	28
	仓房
	

	32
	
	3点3.2米高测温电缆
	抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。
	根
	30
	仓房
	

	33
	
	2点2.8米高测温电缆
	抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。
	根
	35
	仓房
	

	34
	
	3点3.7米高测温电缆
	抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。
	根
	40
	仓房
	

	35
	
	仓温仓湿传感器
	检测范围：-40℃～+85℃ ±0.5℃ 10%RH～99%RH ±3%RH
	个
	5
	仓房
	

	36
	
	气温气湿传感器
	检测范围：-40℃～+85℃ ±0.5℃ 10%RH～99%RH ±4%RH
	个
	1
	室外
	

	数据采集、传输设备清单与功能要求

	37
	基础设施
	交换机
	1.交换容量不低于336G、包转发率不低于51Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口不低于24，固化1G SFP光接口不低于4个；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。
	台
	1
	机房
	

	38
	
	网络服务器
	1、架构：标准2U机架式服务器，标配原厂导轨，三年原厂维保；
2、处理器：配置2颗处理器；单颗不低于12核心2.4GHz主频；
3、内存：配置不低于128GB DDR4内存，支持32个内存插槽；
4、服务器SPEC jbb2015性能测试值至少达到28万；
5、存储：配置2块480GB SSD硬盘，5块2TB 7.2K SATA HDD硬盘；
6、RAID卡：配置1块8通道2GB缓存高性能RAID卡并配置断电保护模块；
7、网络接口：配置4个千兆以太网接口，2个万兆光口（含模块）；
8、电源模块：配置1+1个冗余热插拔800W铂金交流电源，支持-48V/336V直流电源；
9、散热：配置4个冗余热插拔双转子风扇，由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；风扇转速自动调节；风流向前进后出，具备防回流设计；
	台
	1
	机房
	

	39
	
	防火墙
	1.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；
2.支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路；
3.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制；
4.支持服务器负载均衡，支持10种负载均衡算法；至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态；
5.支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoketospoke互通，不必建立额外隧道；
6.支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率，具备垃圾邮件过滤方法功能；
7.支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理；
8.支持对WEB认证、LDAP认证、RADIUS认证、IP识别用户的强制下线；支持设置认证服务器组；支持用户口令复杂度设置；
9.支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描；
10.支持多重冗余协议，实现链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等,具备集群模式下实现网络安全设备高可用性的方法；
11.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
12.支持对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力；
13.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测；
	套
	1
	机房
	

	40
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	3
	机房
	

	41
	
	电脑桌椅
	定制
	台
	3
	机房
	

	42
	
	库区出口VPN网关
	1.国产化设备，能够与省粮食和储备局通过Ipsec vpn进行互联；2.IPSEC隧道数≥800，IPSEC国密吞吐率≥100Mbps
	台
	1
	机房
	

	43
	
	服务器机柜
	1.2米服务器机柜。速拆卸式双侧板，深1000mm以上规格侧板为加固型。走线：上、下预留走线孔位（可开、关）、底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开、关）
	台
	1
	机房
	

	44
	
	辅材
	PVC线槽、穿线管、摄像头支架、塑料软套管，扎带，电工胶带等
	项
	1
	机房
	

	45
	
	阻燃管、防火泥
	防火阻燃管用于仓内，防火泥堵漏，及线卡等
	项
	1
	机房
	

	46
	
	1.5P冷热壁挂
	1.5p   制冷量2300W，制冷功率 850W  制热量260 + 600W，制热功率860+660WW
适用面积制冷14-24㎡/制热16-21㎡。
	台
	4
	机房
	

	47
	
	POE交换机、PDU电源
	POE电源，用于机柜内部，POE交换机8口、POE交换机24口
	项
	1
	机房
	

	48
	设备集成
	库端设备集成
	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统等设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成，以及与省级监管平台的对接:按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022年4月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。
	批
	1
	库区
	

	49
	设备运维
	库端设备运维
	包含设备定期检修、咨询服务、应用培训、迎检整治等。实现智慧粮库系统信息化管理系统设备的运行维护，保持与省级监管平台的稳定对接以及与省监管平台视频监控和数据的互联互通。
	批
	1
	库区
	3年服务费

	50
	指挥系统
	拾音器
	降噪拾音器，支持20米有效拾音。吊顶式安装，全双工模式，智能降噪。支持4个单元级联。支持回声消除。
	个
	2
	库门内外
	

	51
	
	扬声器
	监控配套扬声器
	个
	2
	库门内外
	

	52
	
	音频线
	铜质
	批
	1
	库门内外
	

	53
	
	办公桌椅
	木质
	套
	4
	
	



3、辛集庆丰公司监管信息化平台
	粮食购销子系统

	出入库作业主要设备清单与功能要求

	序号
	分类
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	1
	登记环节
	身份证阅读器
	1.工作频率：不低于13.56MHZ，支持14443 type A/B标准；
2.内置安全模块，USB接口；
3.感应距离不低于50mm，供电方式 5V USB供电。
	台
	1
	领卡登记处
	

	2
	
	IC卡读写器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	领卡登记处
	

	3
	
	IC卡
	容量为8K位EEPROM;
分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位;
每个扇区有独立的一组密码及访问控制;
具有防冲突机制，支持多卡操作;
无电源，自带天线
	张
	50
	领卡登记处
	

	4
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	领卡登记处
	

	5
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	领卡登记处
	打印扦样卡

	6
	扦样环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	扦样室
	

	7
	
	条形码打印机
	热敏面单打印机；分辨率≥200dpi；打印速度≤180mm/s；打印宽度≤80 mm；支持标准条形码及二维码打印等； 通讯接口支持高速USB2.0端口；符合工业级要求。
	台
	1
	扦样室
	

	8
	检验环节
	条形码扫描枪
	识读码制支持标准条形码、二维码、PDF417等；识别精度≥3mil；通讯接口支持 USB、RS232、RS458（IBM），键盘插口；不低于分辨率130万像素；1280H×800像素，；通讯采用同步模式、异步模式、批量模式；无线通讯标准采用2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee 无线通信技术；直线视距不低于90米，锂电池容量大于2000mAh；防震抗摔，系统支持win7及以上。
	台
	1
	化验室
	

	9
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	化验室
	

	10
	计量环节
	出入口目标识别设备
	1.采用高性能AI处理器，不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器
2.主码流分辨率为：1920×1080；
3.最低照度，黑白：≤0.0001lx，彩色：≤0.0002lx
4.支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定，抓拍车辆速度范围检查：(0~60)km/h。
5.支持将车牌抠图，并叠加至主画面。
6.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
7.内置暖光、红外双光补光灯，支持根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
8.智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。
9.支持14种车身颜色识别；支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种；支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
10.外壳防护等级：IP66。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	11
	
	车牌识别一体机立柱及支架
	1.5m银色立杆支架;
外壳材料：金属(铝)
	套
	1
	称重地磅前后
	

	12
	
	出入口控制设备
	1.产品标配4G内存、256G固态硬盘;
2.预留DDR内存卡槽、硬盘SATA接口可扩展；
3.内置车道管理软件加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
4.支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
5.单台支持6车道，支持5台级联；
6.支持6车道监控，岗亭收费、异常放行；
7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键；
8.采用无风扇、低功耗设计。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	13
	
	车辆道闸
	配置不低于：杆件长度：3-5 m；
通讯接口：RS45、IO 运行速度：<5s 工作电压：AC220V  
电机功率：90W 
工作环境温度：-20~50℃
防护等级：IP44。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	14
	
	防砸雷达
	车辆检测，防砸车雷达
	台
	1
	称重地磅前后
	

	15
	
	室外防水箱
	室外防水箱
	个
	1
	称重地磅前后
	

	16
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥8GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	称重地磅前后
	

	17
	
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	磅房
	

	18
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	打印检斤检验单

	19
	结算环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	财务室
	

	20
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	财务室
	

	21
	
	身份证、银行卡读卡器
	用于读取客户身份证、银行卡信息，快速登记客户信息。
	套
	1
	财务室
	

	22
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	打印结算单

	安全生产子系统

	视频监控主要设备清单与功能要求

	23
	仓内监控
	仓内一体化防熏蒸球型云台摄像机
	1.支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍
2.采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
3.可输出不低于2688×1520分辨率的视频画面。
4.支持超低照度，彩色≤0.001lux@F1.5，黑白≤0.0001lux@F1.5
5.支持H.265编码
6.内置100米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
7.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°
8.支持不低于500个预置位，20条巡航路径，5条巡迹路径
9.支持AC24V±25%宽电压输入
10.具有防熏蒸、防腐蚀设计
	台
	3
	仓房内
	

	24
	地磅处监控
	监控摄像设备
	1.支持双路视频输出，全景不低于400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节不低于400W、1/2.8英寸 CMOS 传感器
2.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx
3.内置150米红外灯补光
4.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-35°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，云台定位准确度小于等于0.01°
5.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
6.全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。
7.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。
8.应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求
	台
	1
	称重地磅前后
	单向

	25
	
	室外摄像机立杆
	5米监控专用立杆 
	套
	1
	称重地磅前后
	单向

	26
	
	补光灯
	1.LED灯
2.光源为可见光（波长350-780nm）
3.色温5800±200K
4.灯珠数量不少于12颗（LED）
5.RS-485接口不少于1个
6.功耗不小于10W
7.工作温度:-40℃~+60℃
8.防护等级:IP66
	台
	1
	称重地磅前后
	

	27
	库区主要部位监控
	枪机
	1.内置GPU芯片，采用星光级低照度400 万像素，1/2.7 英寸 CMOS图像传感器。
2.可输出400万（2688×1520）@25fps。
3.镜头支持电动变焦；镜头焦距可变 范 围
2.7~13.5mm；支持自动聚焦、一键聚焦。
4.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可
自动进行关闭/开启切换。
5.具有耀光抑制功能 ,耀光区域<1%。
6.支 持DC12V/POE 供电方式。
7.支持 IP67 防护等
	台
	14
	库区主干道、核心区域大门口、结算室
	含发卡拍司机照片、结算岗拍售粮人手持身份证及银行卡拍照各1台

	28
	
	半球
	焦距‌：通常为2.8mm或4mm，适用于不同监控场景
视角‌：2.8mm镜头视角约70°-80°，4mm镜头视角约45°-55°
光圈‌：F1.4或F2.0，影响进光量和成像质量
分辨率‌：主流为1080P（1920×1080）或4K（3840×2160）
帧率‌：常规为25帧/秒，部分支持60帧/秒高帧率
	台
	2
	化验室、扦样室
	

	29
	安防监控
	硬盘录像机硬盘
	32路16盘位录像机。存储满足库区监控90天存储需求。
	台
	1
	监控室
	

	数据采集、传输设备清单与功能要求

	30
	基础设施
	交换机
	1.交换容量不低于336G、包转发率不低于51Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口不低于24，固化1G SFP光接口不低于4个；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。
	台
	1
	机房
	

	31
	
	网络服务器
	1、架构：标准2U机架式服务器，标配原厂导轨，三年原厂维保；
2、处理器：配置2颗处理器；单颗不低于12核心2.4GHz主频；
3、内存：配置不低于128GB DDR4内存，支持32个内存插槽；
4、服务器SPEC jbb2015性能测试值至少达到28万；
5、存储：配置2块480GB SSD硬盘，5块2TB 7.2K SATA HDD硬盘；
6、RAID卡：配置1块8通道2GB缓存高性能RAID卡并配置断电保护模块；
7、网络接口：配置4个千兆以太网接口，2个万兆光口（含模块）；
8、电源模块：配置1+1个冗余热插拔800W铂金交流电源，支持-48V/336V直流电源；
9、散热：配置4个冗余热插拔双转子风扇，由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；风扇转速自动调节；风流向前进后出，具备防回流设计；
	台
	1
	机房
	

	32
	
	防火墙
	1.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；
2.支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路；
3.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制；
4.支持服务器负载均衡，支持10种负载均衡算法；至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态；
5.支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoketospoke互通，不必建立额外隧道；
6.支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率，具备垃圾邮件过滤方法功能；
7.支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理；
8.支持对WEB认证、LDAP认证、RADIUS认证、IP识别用户的强制下线；支持设置认证服务器组；支持用户口令复杂度设置；
9.支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描；
10.支持多重冗余协议，实现链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等,具备集群模式下实现网络安全设备高可用性的方法；
11.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
12.支持对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力；
13.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测；
	套
	1
	机房
	

	33
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	3
	机房
	

	34
	
	电脑桌椅
	定制
	台
	4
	机房
	

	35
	
	库区出口VPN网关
	1.国产化设备，能够与省粮食和储备局通过Ipsec vpn进行互联；
2.IPSEC隧道数≥800，IPSEC国密吞吐率≥100Mbps
	台
	1
	机房
	

	36
	
	服务器机柜
	1.2米服务器机柜。速拆卸式双侧板，深1000mm以上规格侧板为加固型。走线：上、下预留走线孔位（可开、关）、底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开、关）
	台
	1
	机房
	

	37
	
	辅材
	PVC线槽、穿线管、摄像头支架、塑料软套管，扎带，电工胶带等
	项
	1
	机房
	

	38
	
	阻燃管、防火泥
	防火阻燃管用于仓内，防火泥堵漏，及线卡等
	项
	1
	机房
	

	39
	
	POE交换机、PDU电源
	POE电源，用于机柜内部，POE交换机8口、POE交换机24口
	项
	1
	机房
	

	40
	设备集成
	库端设备集成
	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统等设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成，以及与省级监管平台的对接:按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022年4月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。
	批
	1
	库区
	

	41
	设备运维
	库端设备运维
	包含设备定期检修、咨询服务、应用培训、迎检整治等。实现智慧粮库系统信息化管理系统设备的运行维护，保持与省级监管平台的稳定对接以及与省监管平台视频监控和数据的互联互通。
	批
	1
	库区
	3年服务费

	视频会议传输系统

	42
	视频会议传输系统
	会议传输设备
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	43
	
	全向麦
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	44
	
	55寸电视
	与市局视频会议使用
	台
	2
	会议室
	

	45
	
	移动电视支架
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	46
	
	无线路由器
	新建办公楼宿舍区、公共区、会议室
	项
	4
	会议室
	

	47
	
	办公楼网络敷设
	新建办公楼网线及线槽
	项
	1
	会议室
	

	48
	
	LED显示屏
	P10 单红  3.62m*0.9m
	套
	1
	会议室
	

	49
	指挥系统
	拾音器
	降噪拾音器，支持20米有效拾音。吊顶式安装，全双工模式，智能降噪。支持4个单元级联。支持回声消除。
	个
	2
	库门内外
	

	50
	
	扬声器
	监控配套扬声器
	个
	2
	库门内外
	

	51
	
	音频线
	铜质
	批
	1
	库门内外
	

	52
	
	办公桌椅
	木质
	套
	4
	
	



4、张良（神裕公司）监管信息化平台
	粮食购销子系统

	出入库作业主要设备清单与功能要求

	序号
	分类
	设备名称
	参数要求
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	1
	登记环节
	身份证阅读器
	1.工作频率：不低于13.56MHZ，支持14443 type A/B标准；
2.内置安全模块，USB接口；
3.感应距离不低于50mm，供电方式 5V USB供电。
	台
	1
	领卡登记处
	

	2
	
	IC卡读写器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	领卡登记处
	

	3
	
	IC卡
	容量为8K位EEPROM;
分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位;
每个扇区有独立的一组密码及访问控制;
具有防冲突机制，支持多卡操作;
无电源，自带天线
	张
	50
	领卡登记处
	

	4
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	领卡登记处
	

	5
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	领卡登记处
	打印扦样卡

	6
	扦样环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	扦样室
	

	7
	
	条形码打印机
	热敏面单打印机；分辨率≥200dpi；打印速度≤180mm/s；打印宽度≤80 mm；支持标准条形码及二维码打印等； 通讯接口支持高速USB2.0端口；符合工业级要求。
	台
	1
	扦样室
	

	8
	检验环节
	条形码扫描枪
	识读码制支持标准条形码、二维码、PDF417等；识别精度≥3mil；通讯接口支持 USB、RS232、RS458（IBM），键盘插口；不低于分辨率130万像素；1280H×800像素，；通讯采用同步模式、异步模式、批量模式；无线通讯标准采用2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee 无线通信技术；直线视距不低于90米，锂电池容量大于2000mAh；防震抗摔，系统支持win7及以上。
	台
	1
	化验室
	

	9
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	1
	化验室
	

	10
	计量环节
	出入口目标识别设备
	1.采用高性能AI处理器，不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器
2.主码流分辨率为：1920×1080；
3.最低照度，黑白：≤0.0001lx，彩色：≤0.0002lx
4.支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定，抓拍车辆速度范围检查：(0~60)km/h。
5.支持将车牌抠图，并叠加至主画面。
6.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
7.内置暖光、红外双光补光灯，支持根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
8.智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。
9.支持14种车身颜色识别；支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种；支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。
10.外壳防护等级：IP66。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	11
	
	车牌识别一体机立柱及支架
	1.5m银色立杆支架;
外壳材料：金属(铝)
	套
	1
	称重地磅前后
	

	12
	
	出入口控制设备
	1.产品标配4G内存、256G固态硬盘;
2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展；
3.内置车道管理软件加密狗，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
4.支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
5.单台支持6车道，支持5台级联；
6.支持6车道监控，岗亭收费、异常放行；
7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键；
8.采用无风扇、低功耗设计。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	13
	
	车辆道闸
	配置不低于：杆件长度：3-5 m；
通讯接口：RS485、IO 运行速度：<5s 工作电压：AC220V  
电机功率：90W 
工作环境温度：-20~50℃
防护等级：IP44。
	台
	1
	称重地磅前后
	

	14
	
	防砸雷达
	车辆检测，防砸车雷达
	台
	1
	称重地磅前后
	

	15
	
	室外防水箱
	室外防水箱
	个
	1
	称重地磅前后
	

	16
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥4核，主频≥3.3GHZ，内存≥8GB，硬盘≥512G SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	称重地磅前后
	

	17
	
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	磅房
	

	18
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	打印检斤检验单

	19
	结算环节
	IC卡读卡器
	支持IC卡读卡、发卡，支持各种平台驱动开发包，能适应国产环境
	台
	1
	财务室
	

	20
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	套
	1
	财务室
	

	21
	
	身份证、银行卡读卡器
	用于读取客户身份证、银行卡信息，快速登记客户信息。
	套
	1
	财务室
	

	22
	
	针式打印机
	用于打印结算单，平推式，24针，汉字超高速: 168汉字/秒，USB接口，复写能力≥5份。
	台
	1
	财务室
	打印结算单

	安全生产子系统

	视频监控主要设备清单与功能要求

	23
	仓内监控
	仓内一体化防熏蒸球型云台摄像机
	1.支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍
2.采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
3.可输出不低于2688×1520分辨率的视频画面。
4.支持超低照度，彩色≤0.001lux@F1.5，黑白≤0.0001lux@F1.5
5.支持H.265编码
6.内置100米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
7.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°
8.支持不低于500个预置位，20条巡航路径，5条巡迹路径
9.支持AC24V±25%宽电压输入
10.具有防熏蒸、防腐蚀设计
	台
	3
	仓房内
	

	24
	地磅处监控
	监控摄像设备
	1.支持双路视频输出，全景不低于400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节不低于400W、1/2.8英寸 CMOS 传感器
2.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx
3.内置150米红外灯补光
4.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-35°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，云台定位准确度小于等于0.01°
5.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
6.全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。
7.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。
8.应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求
	台
	1
	称重地磅前后
	单向

	25
	
	室外摄像机立杆
	5米监控专用立杆 
	套
	1
	称重地磅前后
	单向

	26
	
	补光灯
	1.LED灯
2.光源为可见光（波长350-780nm）
3.色温5800±200K
4.灯珠数量不少于12颗（LED）
5.RS-485接口不少于1个
6.功耗不小于10W
7.工作温度:-40℃~+60℃
8.防护等级:IP66
	台
	1
	称重地磅前后
	

	27
	库区主要部位监控
	枪机
	1.内置GPU芯片，采用星光级低照度400 万像素，1/2.7 英寸 CMOS图像传感器。
2.可输出400万（2688×1520）@25fps。
3.镜头支持电动变焦；镜头焦距可变 范 围
2.7~13.5mm；支持自动聚焦、一键聚焦。
4.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可
自动进行关闭/开启切换。
5.具有耀光抑制功能 ,耀光区域<1%。
6.支 持DC12V/POE 供电方式。
7.支持 IP67 防护等
	台
	14
	库区主干道、核心区域大门口、结算室
	含发卡拍司机照片、结算岗拍售粮人手持身份证及银行卡拍照各1台

	28
	安防监控
	硬盘录像机硬盘
	32路16盘位录像机。存储满足库区监控90天存储需求。
	台
	1
	监控室
	

	数据采集、传输设备清单与功能要求

	29
	基础设施
	交换机
	1.交换容量不低于336G、包转发率不低于51Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口不低于24，固化1G SFP光接口不低于4个；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。
	台
	1
	机房
	

	30
	
	网络服务器
	1、架构：标准2U机架式服务器，标配原厂导轨，三年原厂维保；
2、处理器：配置2颗处理器；单颗不低于12核心2.4GHz主频；
3、内存：配置不低于128GB DDR4内存，支持32个内存插槽；
4、服务器SPEC jbb2015性能测试值至少达到28万；
5、存储：配置2块480GB SSD硬盘，5块2TB 7.2K SATA HDD硬盘；
6、RAID卡：配置1块8通道2GB缓存高性能RAID卡并配置断电保护模块；
7、网络接口：配置4个千兆以太网接口，2个万兆光口（含模块）；
8、电源模块：配置1+1个冗余热插拔800W铂金交流电源，支持-48V/336V直流电源；
9、散热：配置4个冗余热插拔双转子风扇，由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；风扇转速自动调节；风流向前进后出，具备防回流设计；
	台
	1
	机房
	

	31
	
	防火墙
	1.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；
2.支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路；
3.支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制；
4.支持服务器负载均衡，支持10种负载均衡算法；至少支持两种方法主动探测服务器的存活状态；
5.支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoketospoke互通，不必建立额外隧道；
6.支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率，具备垃圾邮件过滤方法功能；
7.支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理；
8.支持对WEB认证、LDAP认证、RADIUS认证、IP识别用户的强制下线；支持设置认证服务器组；支持用户口令复杂度设置；
9.支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描；
10.支持多重冗余协议，实现链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等,具备集群模式下实现网络安全设备高可用性的方法；
11.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；
12.支持对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力；
13.支持数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测，支持对FTP协议上传下载文件内容的敏感信息检测；
	套
	1
	机房
	

	32
	
	PC机
	硬件性能:CPU核数≥8核，主频≥3.3GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1T SSD，支持1000Mbps以太网卡，≥23英寸显示器。
	台
	3
	机房
	

	33
	
	电脑桌椅
	定制
	台
	4
	机房
	

	34
	
	库区出口VPN网关
	1.国产化设备，能够与省粮食和储备局通过Ipsec vpn进行互联；2.IPSEC隧道数≥800，IPSEC国密吞吐率≥100Mbps
	台
	1
	机房
	

	35
	
	服务器机柜
	1.2米服务器机柜。速拆卸式双侧板，深1000mm以上规格侧板为加固型。走线：上、下预留走线孔位（可开、关）、底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开、关）
	台
	1
	机房
	

	36
	
	辅材
	PVC线槽、穿线管、摄像头支架、塑料软套管，扎带，电工胶带等
	项
	1
	机房
	

	37
	
	阻燃管、防火泥
	防火阻燃管用于仓内，防火泥堵漏，及线卡等
	项
	1
	机房
	

	38
	
	POE交换机、PDU电源
	POE电源，用于机柜内部，POE交换机8口、POE交换机24口
	项
	1
	机房
	

	39
	设备集成
	库端设备集成
	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统等设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成，以及与省级监管平台的对接:按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022年4月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。
	批
	1
	库区
	

	40
	设备运维
	库端设备运维
	包含设备定期检修、咨询服务、应用培训、迎检整治等。实现智慧粮库系统信息化管理系统设备的运行维护，保持与省级监管平台的稳定对接以及与省监管平台视频监控和数据的互联互通。
	批
	1
	库区
	3年服务费

	视频会议传输系统

	41
	视频会议传输系统
	会议传输设备
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	42
	
	全向麦
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	43
	
	55寸电视
	与市局视频会议使用
	台
	2
	会议室
	

	44
	
	移动电视支架
	与市局视频会议使用
	项
	1
	会议室
	

	45
	
	无线路由器
	新建办公楼宿舍区、公共区、会议室
	项
	4
	会议室
	

	46
	
	LED显示屏
	P10 单红  3.62m*0.9m 
	套
	1
	会议室
	

	47
	指挥系统
	拾音器
	降噪拾音器，支持20米有效拾音。吊顶式安装，全双工模式，智能降噪。支持4个单元级联。支持回声消除。
	个
	2
	库门内外
	

	48
	
	扬声器
	监控配套扬声器
	个
	2
	库门内外
	

	49
	
	音频线
	铜质
	批
	1
	库门内外
	

	50
	
	办公桌椅
	木质
	套
	4
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