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叶县中医院“两专科一中心”建设项目
招标文件
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第一章  招标公告

叶县中医院“两专科一中心”建设项目-公开招标公告

一、项目基本情况

1、采购编号：叶财招标-2026-26
2、项目名称：叶县中医院“两专科一中心”建设项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2720000.00元

最高限价：2720000.00元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算(元）
	包最高限价（元）

	1
	1
	设备购置1包
	1020000.00
	1020000.00

	2
	2
	设备购置2包
	1700000.00
	1700000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：叶县中医院“两专科一中心”建设项目的设备供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件；
5.2交货地点：平顶山市叶县；
5.3交货期：合同签订之日起60日历天；

5.4质保期：

1包：硬件设备3年，软件设备1年，质保期内需提供原厂家售后；

2包：3年，质保期内需提供原厂家售后。
5.5质量要求：符合国家、行业质量合格标准；
5.6标包划分：本项目划分为2个包

注：一个供应商可同时投报2个标包，但只允许中1个标包；若供应商在2个标包评审时均为第一中标候选人，则被推荐包号顺序靠前的标包为第一中标候选人，不得再被推荐为其他标包的中标候选人，其他标包的中标候选人按排名顺序顺延。供应商对同一项目多个标包进行投报的，电子投标文件应按标包分别提交。
6、合同履行期限：至质保期结束止。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

3.3供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）；
3.4所投医疗产品须取得医疗器械注册证且在有效期内；
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书,格式自拟)；

3.6本项目采用资格后审。

三、获取招标文件：

1、时间：2026年06月29日至2026年07月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台。

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2026年07月28日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台

五、开标时间及地点：

1、时间：2026年07月28日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市叶县政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督部门：叶县财政局

联系电话：0375-2316208

监督部门：叶县卫生健康委员会

联系电话：0375-8095737
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名称：叶县中医院

地址：平顶山市叶县叶廉路237号

联系人：许先生

联系方式：0375-8078899

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省中正弘远规划设计有限公司

地址：河南省平顶山市新华区建设路西段建宏国际大厦23楼
联系人：何先生

联系方式：18903750382
3.项目联系方式

联系人：何先生

联系方式：18903750382
温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：叶县中医院

地址：平顶山市叶县叶廉路237号

联系人：许先生

联系方式：0375-8078899

	2
	采购代理机构
	名称：河南省中正弘远规划设计有限公司

地址：河南省平顶山市新华区建设路西段建宏国际大厦23楼

联系人：何先生

联系方式：18903750382

	3
	项目名称
	叶县中医院“两专科一中心”建设项目

	4
	项目编号
	叶财招标-2026-26

	5
	资金来源和落实情况
	财政+自筹资金，已落实

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	叶县中医院“两专科一中心”建设项目的设备供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件；

	8
	标包划分
	本项目划分为2个包

	9
	采购项目属性
	工程(  货物(  服务(

	10
	质量要求
	符合国家、行业质量合格标准

	11
	交货地点
	平顶山市叶县

	12
	交货期
	合同签订之日起60日历天

	13
	质保期
	1包：硬件设备3年，软件设备1年，质保期内需提供原厂家售后；

2包：3年，质保期内需提供原厂家售后。

	14
	投标人资格要求
	详见第一章招标公告“申请人资格要求”

	15
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	16
	本项目所属行业
	工业（制造业）

	17
	资格审查方式
	资格后审

	18
	是否接受联合体投标
	不接受

	19
	投标预备会
	不召开

	20
	踏勘现场
	不组织

	21
	分包
	不允许

	22
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	23
	招标人澄清时间
	在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。

	24
	投标人提出质疑截止时间
	投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。

	25
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	26
	核心产品及产品同一品牌的认定
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
1包核心产品为：全自动免散瞳眼底照相机
2包核心产品为：数字C型臂X射线机

	27
	最高投标限价
	1包：大写：壹佰零贰万元整  小写：1020000.00元

2包：大写：壹佰柒拾万元整  小写：1700000.00元
注：1.超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

2.投标报价应包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安装、验收、质保等费用，请投标人结合自身及市场情况，自主报价。

	28
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	29
	是否允许递交备选投标方案
	否

	30
	签字、盖章要求
	投标人在生成电子化投标文件后，按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章或电子印章，授权代理人签字的，投标响应文件中应附法定代表人的有效授权委托书，未进行签章的视为无效投标。

	31
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	32
	投标截止时间
	2026年07月28日08时40分（北京时间）

	33
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易公共服务平台

	34
	是否退还投标文件
	否

	35
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	36
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	37
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	38
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	40
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	41
	合同签订方式
	线下签订

	42
	履约验收
	中标人交货前，采购人对中标人提供的货物进行交货前验收。经验收不符合招标文件要求的货物，采购人拒绝接受其供货，有权取消其中标资格。如果对采购人造成损失，由中标人进行赔偿。

	43
	付款方式
	1包：在合同签订后设备全部安装调试、培训、验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满3年后付清。

2包：在合同签订后设备全部安装调试、培训、验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满3年后付清。

	44
	招标文件费
	不收取

	45
	投标保证金
	不收取

	46
	质量保证金
	不收取

	47
	履约保证金
	不收取

	48
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供相应的中小企业声明函，否则不予认可。

B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、落实《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）附件1。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见投标格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,否则不给予价格扣除政策。
七、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
八、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

九、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）
十、落实节能产品、环境标志产品优先和强制采购政策
根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，属于环境标志产品政府采购品目清单内的，执行财库(2019)18号规定；属于节能产品政府采购品目清单内的，执行财库(2019)19号规定。
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	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，参考中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若有投诉，可按照相关规定以书面形式向监督部门进行投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：同“招标（采购）公告”
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	招标代理服务费
	参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）和河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协〔2023〕002号）文件规定，以最高限价为基准按差额定率累进法计算，每个标包的中标人向采购代理机构缴清招标代理服务费。
预算金额（万元）

费率

项目类型
工程

货物

服务

100万元以下（含100万元）

1.2%

1.7%

1.7%

100-500万元（含500万元）

1.0%

1.2%

1.2%

500-1000万元（含1000万元）

0.7%

0.8%

0.7%

1000-5000万元（含5000万元）

0.4%

0.5%

0.4%
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	是否采用电子招标投标
	是
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	需要补充的其他内容

	河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。

请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。

	温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。

	其它未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行，本招标文件的解释权归采购人。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、交货地点、质保期

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10 踏勘现场（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有项目最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于项目最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程

5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

5.2资格审查

5.2.1依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）第四十四条，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查内容，符合第二章“投标人须知”第1.4项规定。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.2 中标公告

采购人应当在中标人确定当日，在指定的媒体公告中标结果。

7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订当日完成合同备案工作。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

1包：

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	2
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

技术标部分：20分

商务标部分：50分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标报价

（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%


2.根据《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供相应的中小企业声明函，否则不予认可。同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

3.根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,评审时对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供声明函或有关证明文件的不予认可。

	3.2
	技术标部分（20分）
	技术参数响应情况
（20分）
	根据各投标人所提供的软硬件性能情况由评委进行评议打分，投标人提供的软硬件，完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得20分。

技术参数中如有一项不满足的扣0.5分，当技术参数出现20项负偏离得0分。

	3.3
	商务标部分50分）
	项目供货实施方案

(10分)
	根据供应商的项目供货方案的科学性、合理性、有序性，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	安装调试方案（10分）
	根据供应商的项目安装调试方案的科学性、合理性、有序性，安装调试检测设备齐全，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	项目实施质量保证措施（10分）
	根据供应商提供的质量保证措施是否科学、内容是否全面、是否有针对性、是否满足采购需求等进行综合评分：

（1）质量保证措施科学、全面，针对性强，完全满足采购需求的得10分；

（2）质量保证措施较科学、全面，针对性较强，能够满足采购需求的得7分；

（3）质量保证措施相对科学、全面，针对性一般，基本满足采购需求的得3分；
（4）质量保证措施一般，针对性较差，不能保证满足采购需求的得1分；

未提供不得分。

	
	
	售后服务（10分）
	质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、年巡检次数、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件、售后服务维护网点等）进行综合评分：

（1）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得10分；

（2）内容全面较详尽、较具体、较合理、逻辑较清晰、可操作性良的得7分；

（3）内容基本全面、合理、可操作性良的得3分；

（4）内容一般、合理性不强、逻辑一般、可行性程度一般的得1分；

未提供不得分。

	
	
	技术培训支持（9分）
	根据投标人对本项目承诺提供的培训计划、培训内容进行评价：

（1）培训计划、培训内容方案非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得9分；

（2）培训计划、培训内容方案较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得7分；

（3）培训计划、培训内容方案不够详尽、合理，培训方式不够符合项目特点，基本合理可行，得3分；

（4）培训计划、培训内容方案一般，培训方式较一般，不能突出项目特点，得1分；

未提供不得分。

	
	
	节能产品认证证书（0.5分）
	投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。 

	
	
	环境标志产品认证证书（0.5分）
	投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。


说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于该项最低分。投标文件中所附证明材料应清晰可辨，模糊不清无法辨别的评标专家有权不予认可，造成的后果，由投标人自己负责。任何时候发现投标资料弄虚作假者,将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。

2包：

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	2
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

技术标部分：20分

商务标部分：50分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标报价

（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%


2.根据《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供相应的中小企业声明函，否则不予认可。同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

3.根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,评审时对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供声明函或有关证明文件的不予认可。

	3.2
	技术标部分（20分）
	技术参数响应情况
（20分）
	根据各投标人所提供的软硬件性能情况由评委进行评议打分，投标人提供的软硬件，完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得20分。

技术参数中加★项的如有不满足按无效标处理，不带★项的如有一项不满足的扣1分，当技术参数出现20项负偏离得0分。

	3.3
	商务标部分50分）
	项目供货实施方案

(10分)
	根据供应商的项目供货方案的科学性、合理性、有序性，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	安装调试方案（10分）
	根据供应商的项目安装调试方案的科学性、合理性、有序性，安装调试检测设备齐全，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	项目实施质量保证措施（10分）
	根据供应商提供的质量保证措施是否科学、内容是否全面、是否有针对性、是否满足采购需求等进行综合评分：

（1）质量保证措施科学、全面，针对性强，完全满足采购需求的得10分；

（2）质量保证措施较科学、全面，针对性较强，能够满足采购需求的得7分；

（3）质量保证措施相对科学、全面，针对性一般，基本满足采购需求的得3分；
（4）质量保证措施一般，针对性较差，不能保证满足采购需求的得1分；

未提供不得分。

	
	
	售后服务（8分）
	质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、年巡检次数、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件、售后服务维护网点等）进行综合评分：

（1）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得8分；

（2）内容全面较详尽、较具体、较合理、逻辑较清晰、可操作性良的得5分；

（3）内容基本全面、合理、可操作性良的得3分；

（4）内容一般、合理性不强、逻辑一般、可行性程度一般的得1分；

未提供不得分。

	
	
	技术培训支持（8分）
	根据投标人对本项目承诺提供的培训计划、培训内容进行评价：

（1）培训计划、培训内容方案非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得8分；

（2）培训计划、培训内容方案较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得5分；

（3）培训计划、培训内容方案不够详尽、合理，培训方式不够符合项目特点，基本合理可行，得3分；

（4）培训计划、培训内容方案一般，培训方式较一般，不能突出项目特点，得1分；

未提供不得分。

	
	
	质保期承诺（3分）
	投标人承诺在质保期3年基础上，每增加1年加1.5分，最多加3分。

	
	
	节能产品认证证书（0.5分）
	投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。 

	
	
	环境标志产品认证证书（0.5分）
	投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。


说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于该项最低分。投标文件中所附证明材料应清晰可辨，模糊不清无法辨别的评标专家有权不予认可，造成的后果，由投标人自己负责。任何时候发现投标资料弄虚作假者,将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。
1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购内容及要求
一、采购清单
	包号
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	1
	120急救车车载心电图机
	台
	1

	
	2
	抢救床
	张
	4

	
	3
	自动体外除颤仪
	台
	2

	
	4
	红光治疗仪
	台
	2

	
	5
	便携式制氧机
	台
	1

	
	6
	120车载呼吸机
	台
	1

	
	7
	空气波治疗仪
	台
	1

	
	8
	转运平车（ABS）
	台
	1

	
	9
	紫外线消毒灯
	台
	1

	
	10
	空气消毒机
	台
	1

	
	11
	红光灸疗仪
	台
	2

	
	12
	药包加热器
	台
	1

	
	13
	火龙罐
	台
	5

	
	14
	全院血糖管理系统
	套
	1

	
	15
	胰岛素泵（蓝牙）
	台
	1

	
	16
	全自动糖化血红蛋白检测仪
	台
	1

	
	17
	多普勒外周血管检测仪（ABI）
	台
	1

	
	18
	全自动免散瞳眼底照相机
	台
	1

	
	19
	震动感觉阀值检测仪（神经病变监测）
	台
	1

	
	20
	ACR尿白蛋白/肌酐比值检测仪
	台
	1

	
	21
	人体成分分析仪
	台
	1

	
	22
	医学影像存储与传输系统软件（1年）
	套
	1

	
	23
	糖尿病并发症筛查基地管理系统（1年）
	套
	1

	
	24
	糖尿病并发症筛查基地管理系统配套硬件
	套
	1

	2
	1
	数字C型臂X射线机
	台
	1


二、技术参数
1包：

1.120急救车车载心电图机

一、基本要求

1.1显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

1.2本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

1.3内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；

二、性能要求

2.1 A/D转换：24bit

2.2输入阻抗：≥100MΩ

2.3采样率：≥40000Hz

2.4频率响应：0.01Hz~500Hz

2.5内部噪声：≤15µVp-p

2.6时间常数：≥5s

2.7耐极化电压：≥±1000mV

三、功能要求

3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

3.2导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera、Nehb导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.3采集时间设置：波形实时采集达360s，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形。

3.4支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。

3.5自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

四、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作6小时以上。

五、配置

主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
2.抢救床
一、尺寸规格

长：1900mm±30mm

宽：640mm

摇至最高位:830mm，最低位：540mm

二、功能介绍

1.整车行走系统配备4个6寸豪华中控自动导向静音轮，双片轮设计行走顺滑轻松推走，轮外罩为高强度abs制成坚固耐用。

2.中控刹车系统控制踏板，踏板整体为钢制拉伸一体焊接而成，坚固耐用且踏感坚实；踏板两端红蓝标识区分，红色方向为四轮刹停，绿色方向控制前两轮单方向锁死。

3.床头底部配备氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用。

4.背部为进口汽簧,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从0°到75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。

5.整床床体使用冷轧钢管，使用机器人一体焊接而成，有效提高整车使用寿命。
6.全藏式ABS护栏，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。

7.整体升降控制摇杆，摇杆材质为高强度不锈钢制成。

8.床垫采用防水耐磨布面及高密度海绵制成。床垫四周设计有拉手，可拉动患者直接实现转运。

三、配置清单

	序号
	标准配置
	单位
	数量

	1
	床体
	台
	1

	2
	Abs一体式护栏
	片
	2

	3
	中控双面静音脚轮

（其中两只带导向功能）
	只
	4

	4
	中控轮制动踏板
	套
	2

	5
	整体升降摇杆
	套
	1

	6
	背部升降气压弹簧
	套
	1

	7
	整车底部托盘
	块
	1

	8
	可调节式输液架
	支
	1

	9
	标准输液架插孔
	个
	2

	10
	引流挂钩
	个
	2

	11
	氧气瓶架
	个
	1

	12
	标配超低摩擦转运床垫
	张
	1


3.自动体外除颤仪

1、屏幕：≥8.0英寸彩色屏，可显示≥6道参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

2、内置锂电池工作时间纯监护:≥6h；除颤：支持360J放电≥260次，或200J放电≥360次。

3、防护等级≥IP55

4、具备抗跌落性能，裸机可承受≥1.5m跌落冲击

5、除颤采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

6、设备适用于成人、儿童及新生儿患者，具备手动体外除颤、半自动体外除颤、体内除颤、和监护模式，手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分25档以上，最小能量为1J，最大能量可达360J。

7、主机具备快速切换硬按键，支持成人、儿童、新生儿快速切换以及性别快速切换，便于快速切换操作。

8、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择、记录、显示能量功能，具备接触阻抗指示状态和充电完成指示灯。

9、支持病人阻抗值实时显示，阻抗范围：体外除颤20~300Ω；体内除颤15~300Ω，适用于特殊体型患者。

10、响应时间:充电到200J≤3S,除颤后心电基线恢复时间＜2.5S,从开始AED分析到放电准备就绪≤10S,便于快速进行抢救操作。

11、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

12、CPR传感器设计符合2020AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率等实时参数显示。

13、具备培训模式、演示模式及模拟输出功能，便于培训及演练。

14、内存：每个病人至少460min小时声音录制，全息波形：每名病人存储不小于160小时的全息波形。

15、具备生理报警和技术报警和提示功能，通过声音报警、灯光报警、文字报警、参数闪烁4种方式进行报警。
16、自检：关机状态下设备支持每天定时自动运行自检、支持定期自动大能量自检。
4.红光治疗仪

一、技术参数：

1、环境条件：环境温度5℃～40℃；

相对湿度：≤80%；

大气压力：860hPa~1060hPa。

2、电源条件：电源电压：a.c.220V±22V；电源频率：50Hz±1Hz。

3、主机体积：约310×420×770mm

4、安全分类：Ⅰ类

5、使用方式分类：非接触式

6、光谱范围：特殊照射头发射光谱应包含600nm～2500nm；

7、光输出功率：特殊照射头：＞3W；

8、光斑直径：特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm；

9、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%。

10、当环境温度25℃，特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩温度应≤55℃。

11、光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm2。

二、配置：主机、特殊照射头。

三、适用范围：

对伤口感染，伤口久不愈合，伤口溃烂，产后侧切，乳腺增生，褥疮具有缓解作用；

对急慢性鼻炎，口腔溃疡，口周单纯疱疹，具有缓解作用；

对湿疹，神经性皮炎，带状疱疹具有缓解作用；

对腰腿痛，肩周炎，关节炎有缓解作用。

5.便携式制氧机

1、流量：0～5L/min

2、浓度：93%±3%V/V

3、出口压力：0.04Mpa-0.07Mpa

4、功率：≤450W

5、重量：≤16kg

6、噪音：≤41dB

6.120车载呼吸机

一、基本特征

1、用于在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，对成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持；

2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；

3、单块电池续航时间≥8小时；

4、呼吸机主机重量（含电池）≤4kg；

5、峰值流速≥250L/min；

6、可选配主流CO2监测模块；

7、采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800x600像素；

8、具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量；
9、呼吸管路无需额外连接外置流量传感器，即可实现通气和监测功能。

二、通气模式和功能

10、标配模式：V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV；

11、可选高级模式：AUTOFLOW或PRVC、PRVC-SIMV、心肺复苏通气模式，可以选择【30：2】、【15：2】、【连续按压】三种方式进行操作；

12、具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；

13、具有动态肺视图界面，可动态显示患者呼吸状态及监测参数；

三、设置参数

14、潮气量：20ml-4000ml；

15、呼吸频率：1-100次/min；

16、吸气时间：0.10 s～10.0 s；

17、呼末正压：0-50cmH2O；

18、压力支持：0-90cmH2O；

19、吸气压力：5-90cmH2O；

20、呼气触发灵敏度：自动或1-85%；

21、触发灵敏度：压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O或自动；

22、氧浓度：21-100%。

四、其他

23、呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘；

24、通过RTCA/DO-160G航空测试认证；（提供证明材料）
25、具备IP34防尘防水等级；

7.空气波治疗仪

1.环境温度：5℃-40℃；

2.相对湿度：不大于80％；

3.大气压力：700hPa～1060hPa；

4.使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；
5.工作方式：连续工作；

6.输入功率：≤75VA；

7.压力设定范围：5kPa～25kPa,级差1kPa；
8.四腔叠加气囊设计；

9.可同时连接2个肢体护套；

10.输出模式:3种；
11.充气速度：由设定的压力自动调节；
12.在最大压力工作状态下，密闭气路10s，内压力损失≤4kPa；
13.定时范围1min～99min连续可调；
14.治疗仪设有应急保护按钮开关；
15.立体柜式设计，高端大气，可存放备品备件，结构坚固；
16.配置超静音脚轮，移动方便，无噪音；
17.防电磁波干扰。
8.转运平车（ABS）

一、尺寸规格

长：1900mm±30mm

宽：640mm

摇至最高位:830mm，最低位：540mm

二、功能介绍

1.整车行走系统配备4个6寸豪华中控自动导向静音轮，双片轮设计行走顺滑轻松推走，轮外罩为高强度abs制成坚固耐用。

2.中控刹车系统控制踏板，踏板整体为钢制拉伸一体焊接而成，坚固耐用且踏感坚实；踏板两端红蓝标识区分，红色方向为四轮刹停，绿色方向控制前两轮单方向锁死。

3.床头底部配备氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用。

4.背部为进口汽簧,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从0°到75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。

5.整床床体使用冷轧钢管，使用机器人一体焊接而成，有效提高整车使用寿命。
6.全藏式ABS护栏，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。

7.整体升降控制摇杆，摇杆材质为高强度不锈钢制成。

8.床垫采用防水耐磨布面及高密度海绵制成。床垫四周设计有拉手，可拉动患者直接实现转运。

三、配置清单

	序号
	标准配置
	单位
	数量

	1
	床体
	台
	1

	2
	Abs一体式护栏
	片
	2

	3
	中控双面静音脚轮
（其中两只带导向功能）
	只
	4

	4
	中控轮制动踏板
	套
	2

	5
	整体升降摇杆
	套
	1

	6
	背部升降气压弹簧
	套
	1

	7
	整车底部托盘
	块
	1

	8
	可调节式输液架
	支
	1

	9
	标准输液架插孔
	个
	2

	10
	引流挂钩
	个
	2

	11
	氧气瓶架
	个
	1

	12
	标配超低摩擦转运床垫
	张
	1


9.紫外线消毒灯

1、电源电压：220V   50HZ；
2、灯管可调整角度：0-180度；
3、紫外线灯管功率：30WX2；
4、消毒时间自控范围：0-120分钟使用；
5、辐射紫外线波长：约253.7NM；
6、灯车高度：约104CM；
7、紫外线辐射度：紫外线灯管开启后60分钟内，其辐照强度为(垂直正下方1m处)141w/cm2-144pw/cm2；
8、灯臂长：约100CM；
9、灯管使用寿命：不低于1000h；
10、灯管长度：约89.4CM；
11、万向轮：4个，带360度车轮。
10.空气消毒机

1、产品功能

1.1人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；

1.2智能微电脑控制,LED数码显示屏,显示更直观,整机工作寿命计时,方便客户了解机器使用情况；可任意设置开关机时间；

1.3按键式触控面板，一键式遥控器远程操控；

1.4提供手动、自动、程控定时工作模式供用户自由选择；6组程控定时模式,用户可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭；

1.5双通道立体式出风,风速高、中、低档可调，适应各种环境；

1.6主机壳体选用ABS注塑工艺制成，隐藏式配件盒，外设扶手，推拉移动自如。

1.7消毒效果:设备持续工作1小时,可使100m³房间对空气中自然菌平均的消亡率≥98.79%；60min空气中白葡萄菌杀灭率≥99.99%。

1.8生产企业通过 ISO9001 管理体系认证；生产企业取得ISO450011职业健康安全管理体系认证证书;生产企业取得环境管理体系ISO14001认证证书；

（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）；
2、主要性能参数

2.1安装方式:移动式；
2.2输入功率:≤125W；
2.3循环风量:≥1000m³/h；
2.4工作电源:220V±22V、50Hz±1Hz；
2.5噪声:≤55dB（A）；
2.6工作环境中臭氧残留量:≤0.025mg/m³；
2.7消毒后空气中平均菌数≤50cfu/m³

2.8负离子发生量:2×107个/cm3；
2.9等离子体密度分布:2.67×1019∼5.72×1019 m-3；
2.10等离子体发生器寿命≥40000小时；
2.11杀菌区电场强度10KV；
2.12防火阻燃等级达到GB/T 2408-2021标准V-0级；
2.13适用房间:适用于对100m³以内的房间进行空气消毒处理。
11.红光灸疗仪

1、主机尺寸：约400mm×420mm×930mm。

2、重量：≤45kg。

3、额定输入功率：≤1000W
4、时间设定：1min～99min内可设定，级差1min。

5、艾灸仪具有可监测人体表面灸疗温度的红外传感器，在30℃～60℃范围内，分辨率1℃，精度±2℃。

6、艾灸仪具有两路独立的超温保护装置，发生超温后会停止加热或断电。

7、艾饼加热温度：100℃～180℃可设定，级差1℃。

8、艾灸仪具有输出指示功能和手动停止输出功能。

9、隔离变压器和防倾倒双重保护，使用安全可靠。

10、艾灸仪具有输出指示功能和手动停止输出功能。

11、艾灸仪具有LED光疗输出功能。

13、运行噪声：≤60dB(A)。

14、艾灸仪的安全符合GB 9706.1-2020中的规定并通过安规测试。

15、艾灸仪整机通过电磁兼容性EMC测试。

16、艾灸仪配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。

17、艾灸仪的支臂应具有上下调节和左右调节功能，并能实时定位。

18、双通道独立输出，可同时治疗两名患者或两个部位。

19、电子加热的方式，把温度控制在艾绒燃烧的临界点，确保了药性最大成挥发，并践行了无烟、无明火、无烫伤的环保理念。

20、智能控温，模拟传统艾灸燃烧时产生的远红外线和近红外线，让艾绒在最有效的温度180℃内散发药性，从而达到热能与药性传导至全身。

21、工作条件：

1)环境温度：5℃-40℃；

2)相对湿度：≤80％；

3)大气压力：800hPa～1060hPa；

4)使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

5）应避免震动、尘土、液体泼洒和腐蚀性气体。

22、安全特征

1）按防电击类型分类：Ⅰ类；

2）按防电击的程度分类：B型；

3）按对进液的防护程度分类：IPX0；

4）非AP/APG型；

5）按运行模式分类：连续运行；

6）为非永久性安装设备；

7)燃烧等级：B2；

12.药包加热器

1、具有国家正式批准注册的二类有源医疗器械注册证。

2、具有湿巾（中药液）模式和药包（中药饮片）模式。

3、温度设置可设置5档，根据设置模式，各档位加热装置温度：

4、湿巾模式：38℃、39℃、40℃、41℃、42℃，允差±1℃。

5、药包模式：48℃、49℃、50℃、51℃、52℃，允差±1℃。

6、治疗时间设置四档：30min、40min、50min、60min，允差±30s。

7、供温控温三级安全保险：高精度传感器实时监测温度值；温度传感器未连接或故障时屏幕提示传感器异常并
不能启动工作；加热配件温度超过70℃时（允许±5℃）加热装置自动停止加热。

8、芯片式特大供温恒温板：长38cm，宽24cm。

9、当工作时间完成时，设备停止工作，并具有提示音。

10、安全要求应符合GB 9706.1-2020的要求。

11、电磁兼容应符合YY 9706.102-2021的要求。

13.火龙罐

1.直径：11.5cm，高度：11.5cm；
2.内部钢针：4根针；

3.可用艾柱：用4个1.8cm直径艾柱,也可以用1个4-5CM直径艾柱。

14.全院血糖管理系统

1.数据传输：蓝牙/LAN/WIFI/4G/实时传输智能一体机，可测血糖、血酮、尿酸。

2.院内+院外一体化智能管理平台，获国家安全等保证书。

3.血样要求:新鲜毛细血管全血，新鲜静脉全血，可测孕妇新生儿。
4.血糖操作温度：5-45℃。
5.调码：免调码。
6.检测时间：血糖≤6秒

7.采血量：血糖≤1微升

8.准确度符合国际标准。

15.胰岛素泵（蓝牙）

1.注册适应症可用于全年龄段的糖尿病患者的皮下输注胰岛素

2.储药器容量≥3ml

3.电池：1节普通干电池（非充电电池）

4.大剂量输注方式：≥4种

5.有三餐大剂量预设

6.基础率范围不低于0.00-25U/h基础率步长≤0.01U/h

7.基础率分段≤48段（每30分钟为增量）

8.基础率剂量设置方式≥3种

9.有临时基础率，可以选择0.5-24小时（以30分钟为增加量)百分比模式（1%-99%）以1%为增加量

10.通信方式：低功耗蓝牙（BLE)

11.智能化：有独立APP配套管理，通过APP进行设备连接和云端数据管理，可对接不同血糖仪和CGM

12.输注机构误差≤5％

13.要求防水等级≥IXP7

14.有开机自检功能

15.提示和报警类型至少包含药量低、电量低、输注关、药尽、电尽、阻塞

16.安全防护设定包含大剂量和基础率限值，自动/快速锁屏，指纹或密码解锁等防误操作

17.可查看历史记录至少包含：大剂量、报警、基础率、日总、充盈，历史记录存储量≥60条数据，APP同步后各类数据存储≥1000条数据。

16.全自动糖化血红蛋白检测仪

检测速度：≥60s/测试

首个结果2min

分析原理：高效液相色谱法(HPLC)

洗脱方式：三元梯度洗脱

分离组分：7组分(FP、A1A、A1B、F、LA1C+、SA1C、A0)

样本类型：全血/溶血

样本容器：支持试管φ12×75(mm)～15×75(mm)规格(不含管盖尺寸)真空采血管

支持稀释样本的试管/样本杯；微量杯；16mm(外径)×38mm(日立杯)

吸样方式：试管帽穿刺

急诊功能：随时追加

样本申请：自动识别样本类型，无需申请，即可自动测试样本

线性范围：3%-19%

重复性：CV≤2%

分辨率：0.01%

耗材管理：RFID管理模式

耗材更换：多种试剂组合可一键更换

用户管理：多用户分级管理

质控功能：支持Levey-Jennings质控规则

校准功能：两点校准功能，校准结果自动审

结果报告模式：内置热敏打印机，可打印图文结果

HBA1C报告模式同时报告IFCC和NGSP结果

操作界面：≥10.4英寸彩色显示屏，中文操作界面

软件系统：Android系统，支持手势动作

条码类型：支持3-27位条码位数，Code39,Code128，Code93，Codabar,ITF,UPC/EAN

质控校准：设置专用质控与校准架，自动质控与校准

监测系统：层析柱、过滤器使用累计量实时监控、报警试剂等耗材余量实时监测、报警，试剂等耗材余量实时监测、报警废液累积量实时监控、报警异常情况实时自诊断，偶发故障自动恢复无需人为干预
异常成分报警：有

数据存储：可存储≥100000个结果

工作环境：10℃-30℃,相对湿度30%～75%(无凝露)

通讯：LIS双向传输、支持物联网卡，配置无线传输

电源：AC220v/50HZ

17.多普勒外周血管检测仪（ABI）

1、检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

2、主要检测参数：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。

3、多种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压

3.1多普勒测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能；

3.2示波法测血压：气路通道数:1个；全自动充放气；

4、多普勒探头频率：8MHz；流速测量范围：10cm/s～400cm/s；流速测量误差：最大误差不得超过±20%。

5、操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作；

6、数据联网功能：支持有线、WIFI等多联网方式，支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统对接；

7、独有自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、PWV、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。

8、支持手动测量标记检测结果，让检测更精准；

9、配备大容量可充电锂电池，电池容量：6400mAh，支持4小时以上连续检测；

10、量表评估（心脑血管疾病风险评估的评估量表）：改良的弗明汉卒中量表、CHADS2量表、CHA2DS2-VASc量表、Essen量表、SPI-II量表、ABCD评分系统量表，为心脑血管疾病风险评估提供辅助支持。

11、支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统。

18.全自动免散瞳眼底照相机

1.操作模式:全自动/手动；一键完成双眼自动拍照；自动追踪眼位（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量；

2.对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置；

3.操作者方位：患者侧、对侧、旁侧；方便提拉眼睑、观察患者配合状态，节省空间；

4.拍照模式：自动/手动；

5.拍摄模式：免散瞳/散瞳彩照；

6.拍摄光源：LED光

7.患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-18D～+18D；

8.采集模块：内置CCD；

9.采集图像分辨率：≥2400万以上；

10.照相瞳孔直径：≥3.3mm或以上；

11.视场角：52°/30°；

12.采集过程全程语音导航，可调节音量；

13.工作距离：≤16mm
14.显示屏：≥10英寸360°旋转触摸控制屏；

15.图像处理：伽马值，亮度，色彩，对比度；病灶标注，随访对比

16.影像外部存储：可连接外部USB存储设备，存储拍摄影像；

17.操作软件系统语言：中文；
18.支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统。
19.震动感觉阀值检测仪（神经病变监测）

1、主要技术规格及参数

1.1振动电路电压性能，范围：0V～50V；步进：0.1V；误差：±5%；

1.2振动头频率性能，频率：100Hz；频率误差：±3%；

1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0～28m/s2；振动加速度峰峰值误差：±10%；

1.4振动头规格性能：振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，误差范围±5%；

1.5主机、安卓显示器、患者控制器均为无线连接；

1.6主机重量＜0.4kg；

2、软件功能

2.1检测

2.1.1检测项目：足部感觉神经检测，糖足检查；手部感觉神经检测；上肢感觉神经检测；下肢感觉神经检测；

2.1.2检查方法：自动、手动；

2.1.3阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值；

2.2可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单；

2.3主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试；

2.4配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关；

2.5安卓显示器：支持10英寸高清彩色液晶屏，分辨率不低于1280*800；

2.6软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析；

2.7软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数；

2.8病案管理：支持病案的查看、搜索，多选、打印、导出、备份、删除、回收站、恢复；

2.9档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；

2.10报告单：支持用户选择报告单模板、报告单模板支持用户自定义；

2.11软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；

2.12支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统对接；

2.13数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口；

2.14可移动性：整机可便携携带，可支持病房检查，方便外检携带；

2.15数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能。

2.16支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统。

20.ACR尿白蛋白/肌酐比值检测仪

1、检测标本：全血、血浆、血清、尿液

2、样本量：50-150μl
3、条码识读：二维条码自动读取检测项目

4、检测时间：5-15分钟/样本

5、检测系统：

1）灵敏度：最低检测信号值＞40；
2)准确度：准确度的相对偏差±10%

3）精密度：变异系数CV应不大于5%

4）线性：在信号值100-4000，相关系数r≥0.99.

6、分析方法：时间分辨荧光免疫分析法，微量白蛋白和肌酐检测为同一个方法学原理，机器没有液路，减少售后维修需求，可机外孵育。无需试剂盒外其他一次性耗材(核心优势）

7、质控品：配套质控品

8、耗材类型：干式试剂条,独立包装，自动条码识别

9、加样方式：一次性TIP头加样

10、打印机：内置热敏打印机/可外联打印机

11、现有含糖化血红蛋白、微量白蛋白/肌酐等17个检测项目，可按需拓展。

12、支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统。

21.人体成分分析仪

1.原理：多频生物电阻抗法

2.电极：8点接触式电极

3.测量频率：6个频率1kHz、5kllz、50kllz、250kllz、500kllz、1000kllz

4.测试频率误差：≤±1%。

5.体电阻抗测量误差：四肢≤±1%,躯干≤±3%。

6、人体成分计算方式：不使用经验值估算

7.成人检测部分：

7.1.人体成分分析：体重、标准体重、去脂体重、人体水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比、蛋白质、肌肉量、骨骼肌、无机盐、体脂肪量、体脂肪率、身体质量指数

7.2.腹部脂肪分析：内脏脂肪面积、腰臀比(WHR)

7.3.节段肌肉分析：左上肢肌肉量、右上肢肌肉量、躯干肌肉量、左下肢肌肉量、右下肢肌肉量、基于理想体重/实际体重的各部位肌肉占比。

7.4.体型判定：9种体型判断

7.5.体重管理：标准体重、体脂肪调节、肌肉调节、体重调节、综合评分

8、儿童检测部分：体重、标准体重、去脂体重、人体水分、蛋白质、肌肉量、骨骼肌、无机盐、体脂肪量、体脂肪率、身体质量指数、节段肌肉、营养评估、儿童成长曲线。

9.测量范围：20-1200Ω

10.测试时间：小于1分钟

11.开机时间：≤50秒

12.测量电流：≤210μA

11.显示：7英寸触摸液晶屏，分辨率800*600

12.语音互动：人机对话，中文语音提示

13.衣物重量：补偿因衣服造成的重量

14.传输装置：RS 232C端口、USB端子、Wi-Fi传输、HDMI端口

15.身高范围：50-220cm

16.体重范围：5-250kg

17.年龄范围：3-99岁

18.支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统
22.医学影像存储与传输系统软件（1年）（质保期1年）

一、数据传输与管理：

1.支持患者信息的新增、查看、修改、查找、排序；
2.支持小程序端直接创建患者记录并快速导入相机端或Web端；
3.支持根据不同应用场景配置定制化的数据采集模板；
4.满足非眼底多模态数据录入功能，包括视光参数(视光检查)/常规体格检查（身高、体重、BMI等）、生化检查（血压、血糖、血脂）数据录入；
5.支持自动化输入，在适配扫码枪、身份证读卡器的情况下，可以自动录入患者基本信息。
二、影像显示与审阅

1.支持AI自动评估眼底图像质量，自动识别非眼底图像；
2.支持AI自动分析并向阅片医生给出糖尿病视网膜病变分级建议；
3.支持AI自动检出并向阅片医生给出7种相关病灶结果，包括微血管瘤、视网膜内出血、硬性渗出、棉絮斑、新生血管或增殖膜、视网膜前出血或玻璃体积血、视网膜内微血管异常；
4.支持同一患者历史检查的查看及影像对比。
三、安全保障

1.提供“公安部信息系统安全等级保护三级别备案”证明

四、数据连接

支持链接糖尿病并发症智能筛防管理系统。

23.糖尿病并发症筛查基地管理系统（1年）（质保期1年）

1.居民手机端系统：通过微信扫码即可进行自我测评糖尿病、高血压的患病风险等级，根据自评结果居民可以自主选择对应医疗机构进行进一步检测，同时对应医疗机构也可根据居民测评结果主动联系需要进一步检测的居民；

2.业务端管理系统：支持居民自测基础体征数据互通；支持手机端筛查数据互通；支持亚健康人员分步骤筛查，以确认居民是健康人群、糖尿病前期人群、糖尿病患者人群；支持对糖尿病人的全病程长期管理与用药指导；支持各种并发症筛查设备的数据互通；支持与上级医院的远程门诊和转诊互通；

3.并发症配套软件：含一体机健康管理工作站软件、眼底照相机工作站软件、人工智能AI阅片软件、感觉阈值检测工作站软件、动脉硬化工作站软件等，安装在对应的工作站电脑上；

4.慢性病中医干预：含舌面脉数据采集，含人工智能辅助诊疗系统（针对慢性病），含人工智能AI自动生成用药处方、针灸处方和康养处方；

5.筛查设备的互通：具备将体征采集设备数据与系统完全互通，具备舌面脉采集设备与系统互通，具备将所有检测设备数据与系统完全互实现数据完全汇总与统一；

6.高并发数据检查：支持多人同时在不同的设备上进行测量，数据自动传输到对应的患者档案中；

7.个性化报告打印：标准化的筛查报告，包含医院名称、患者基本信息、筛查报告、检查结果及诊疗方案等内容，可根据医院个性化需求定制打印格式；

8.大数据统计分析：支持按不同管理维度统计患者筛查和治疗数据，支持数字大屏展示，支持卫健委和医院的考评要求，可以进行医生工作量数据统计分析，可以进行关键考核指标KPI分析；

9.可以进行医生工作量数据统计；可以进行大数据的全面分析，包含检测人数，不同并发症发病占例数据，相互比较数据等；

10.标准开放性接口：本系统提供标准开发接口，支持对接各种筛查设备，支持对接医院HIS系统，支持对接省级慢病管理平台，支持对接区域公共卫生平台，可根据客户具体需求，定制开发系统对接。

24.糖尿病并发症筛查基地管理系统配套硬件

1.电脑

1.1、内存最大支持容量≥8GB。

1.2、前（侧）USB接口数：USB2.0 x2。

1.3、后USB接口数：USB2.0 x4。

1.4、CPU速度≥2.0GHz。

1.5、显卡类型：集成显卡。

1.6、硬盘容量：≥256GB。

1.7、支持IPv6。

1.8、显示器：屏幕尺寸：≥23.8英寸，分辨率：≥1920*1080dpi(全高清）。

2.身份证读卡器

2.1、存储器：64KB Flash，20KB RAM。

2.2、主机接口：支持USB2.0、3.0，支持免驱动安装；可定制RS232串口。

2.3、读卡距离：0-5cm。

2.4、阅读时间：≤1秒。

2.5、电源：DC 5V，USB接口供电，或外置电源适配器供电。

3.打印机

3.1、A4黑白激光打印机。

3.2、打印速度：每分钟14张清晰度:分辨率1200*1200dpi。

3.3、打印负荷：不低于5000页。

3.4、USB2.0高速接口。

4.扫码枪

4.1、扫描精度:4mil；
4.2、抗震能力:3M以上。
2包：

1.数字C型臂X射线机
（一）数字C型臂X射线机

1、资质要求

1.1 机型已取得获得三类国产注册证。注册证上需注明具备提供体层图像功能。

1.2 整机采用一体机设计，适用于骨科手术的所有临床应用场景，提供2D和3D影像资料，辅助医生完成手术。

1.3 具备开放的3D图像适配接口，能适配多家骨科机器人/导航设备并能提供机器人/导航厂家的认证协议，同时具备机器人/导航出具的连接认证（提供认证协议书）。

2、C形臂

2.1 SID：≥1100 mm

2.2 滑转运动范围（Orbital）：≥180°

2.3 旋转运动范围（Angulation）：≥±220°

2.4 水平运动范围（Horizontal）：≥200 mm

2.5 垂直运动范围（Vertical）：≥400 mm

2.6 摆动范围（Swing）：≥±12°

2.7 C臂开口尺寸：≥870mm

2.8 C臂弧深：≥680mm

2.9 机身具备电磁解锁开关，可以一键完成相应运动轴的控制和解锁。

3、高压发生器
★3.1 最大输出电功率：≥8kW

3.2 额定输出电功率：≥5.0kW

3.3 最小管电压：≤40kV

3.4 最大管电压:≥120kV

3.5 最小管电流:≤0.5mA

3.6 最大管电流:≥80mA

4、X射线管组件

4.1 具备双焦点

4.2 小焦点：≤0.3mm

4.3 大焦点：≤0.6mm

4.4 阳极类型：旋转阳极

4.5 最大阳极连续热耗散：≥300W

4.6 阳极热容：≥150kJ

4.7 靶面角度：≤10°

5、平板探测器

5.1 探测器材质为CMOS

5.2 像素尺寸：≤100µm

5.3 采集矩阵：≥3000×3000

5.4 探测器像素：≥900万

5.5 成像区域：≥30cm×30cm

5.6 位深：≥16bits

6、激光灯

6.1 十字激光灯：球管端、平板探测器端均标配激光灯

7、影像及控制工作站

7.1 CPU：Core i5

7.2 内存：≥16 GB

7.3 硬盘：≥HDD1TB

8、触控屏和显示器

8.1 C形臂机身具备显示器装置

8.2 显示器像素：≥2560×1440

8.3 显示器最高亮度：≥350cd/m2

8.4 显示器尺寸：≥27英寸

8.5 触摸控制屏尺寸：≥13.3英寸

8.6 触摸控制屏分辨率尺寸：≥1920x1080

9、患者管理

9.1 具备支持DICOM Worklist功能，从HIS/RIS导入患者注册信息。

9.2 具备用户可选开机自动注册紧急患者或者手动注册紧急患者，以快速完成患者注册，预登记患者相关信息，完成本地患者注册。

9.3 具备支持对患者信息的复制/粘贴，删除，保护设置，修改患者信息，排序，查询患者，打印图像，通过USB接口和DICOM接口导入导出患者数据等功能。

9.4 具备支持DICOM3.0标准。

10、图像采集处理功能

10.1 具备全自动曝光控制技术：可以全自动实时调整曝光参数

10.2 3D容积尺寸：≥190mm×190m×190mm

10.3 3D扫描采集时间：≤30s

10.4 具备自动LUT图像处理技术：自动分析图像灰度的分布特征，采用有所区别的图像算法，获得视觉效果一致的清晰图像。

10.5 具备双模脚闸：左踏板透视功能，右踏板摄影功能。

10.6 具备重建工具：采用迭代重建技术，获取有限投影角度下的断层图像和表面渲染图像。
10.7 具备R/L标记，文本注释等功能。
10.8 具备距离，角度测量功能。

10.9 具备图像旋转/翻转，平移/缩放，电子束光器等功能。
10.10 具备窗宽窗位调节，灰阶翻转，平滑锐化功能。
10.11 具备去金属伪影功能。

11、操作功能

11.1 具备中文操作界面。
11.2 具备C形臂摆位可以进行电动控制和手动控制。
11.3 具备电磁解锁控制的运动方向：滑转运动、轴向旋转运动、水平运动。
11.4 具备可手动控制C臂环进行滑转运动、轴向旋转运动、水平运动、摆动运动。
11.5 具备可电动控制C臂环进行滑转运动、垂直运动、水平运动。
11.6 具备可使用触控屏进行图像后处理操作。
11.7 具备可使用手闸进行曝光。
11.8 具备标准脚踏开关进行曝光。

11.9 具备配备无线遥控器可控制机器运动、曝光。

（二）碳纤维手术床

1.台面尺寸：约2400mm×530mm
2.电动床面升降范围：680mm≤高度≤980mm
3.电动前后倾角度：+30°/-30
4.电动左右倾角度：+20°/-20°
5.电动背板折转角度：+75°/-40°
6.电动纵向移动：300mm
7.手动腿板折转角度：+46°/-90°
标准配件
麻醉屏架：1个
手臂板：2个
托腿架：2个
腰卡：2个

卡肩件：2个

移动边轨：2件

锁：5件

碳纤维延长板：1套

显微手术板：1套
床垫：1套
控制器：1个
说明：对以上产品的技术参数要求如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

三、商务要求

1、采购内容：叶县中医院“两专科一中心”建设项目的设备供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件；

2、交货地点：平顶山市叶县。

3、质量要求：符合国家、行业质量合格标准。

4、质保期：

1包：硬件设备3年，软件设备1年，质保期内需提供原厂家售后；

2包：3年，质保期内需提供原厂家售后。

5、交货期：合同签订之日起60日历天；
6、付款方式：

1包：在合同签订后设备全部安装调试、培训、验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满3年后付清。

2包：在合同签订后设备全部安装调试、培训、验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满3年后付清。

第五章  合同条款

（仅供参考，以实际签订为准）

购销合同
甲方(买方):叶县中医院
乙方(卖方):
为保护甲乙双方的合法权益，甲方通过招标，选定乙方为供货商，根据《民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，自愿签订本合同。

一、产品名称、品牌、规格型号、单位、数量及价格清单:

	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价(万元)
	总价(万元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币大写：XX元整（小写：00.00）


付款方式:

在合同签订后设备全部安装调试、培训、验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满3年后付清。
三、质量要求、技术标准：
乙方所供产品必须为原装全新且为最新型号最新版本机型，并符合生产厂家及国家规定或行业技术规范标准，质量要求合格，以上约定同时为产品的验收标准。

四、交货期:

合同签订后 60 日历天（乙方对于因天气、自然灾害、疫情、国家和当地政府重大事项等超出其合理控制范围的因素所引起的延迟交货，在告知并经甲方同意后乙方可适当顺延交货期）。

交货及安装地点:

叶县中医院指定地点。

包装:

按生产厂家标准包装货物。

运输和保险:

由乙方负责运输及途中保险。

风险承担:

设备的毁损、灭失等风险从设备安装完成并验收后转移给甲方。

九、安装与验收:
9.1合同签订后，甲方应做好场地及环境条件等安装前的准备工作。设备到货后甲方应按运输清单清点设备数量并查看包装是否完好，如有设备数量短缺或外包装严重破损及拆封等情况，甲方应拒收并及时通知乙方。在生产厂家安装工程师到达安装现场前，甲方应妥善放置和保管设备，不得擅自打开设备外包装。

9.2设备的安装由生产厂家委派工程师进行，安装调试并正常运行后由甲、乙双方代表签字验收。

9.3设备到货安装时，乙方必须向甲方免费提供中文说明书、使用手册及维修手册，对甲方使用者及管理者提供全面的技术培训。
十、货物保修&售后服务:

1包：
10.1本项目软件系统免费质保    年(含差旅费、工时费等一切费用)，质保期内需提供原厂家售后，自安装调试并经过验收之日算起。

10.2本项目硬件设备免费质保    年(含主机、配件、工时费等一切费用)，质保期内需提供原厂家售后，自安装调试并经过验收之日算起。

10.3保修期间内乙方承若发生故障后1小时响应、24小时内维保人员到位、48小时内备件到位。

2包：

10.1本批设备免费整机质保    年(含主机、配件、工时费等一切费用)，·，自安装调试并经过验收之日算起。
10.2保修期间内乙方承若发生故障后1小时响应、24小时内维保人员到位、48小时内备件到位。
违约责任:

合同签订后，双方须严格履行。在合同履行中，甲方应按约定时间履行支付手续。乙方若因延迟交货、提供货物质量问题或不及时维保等一切因乙方原因造成甲方相关业务无法开展的都视为乙方违约，乙方需向甲方支付合同款总额的2%作为违约金而且甲方有权终止履行合同且不构成违约。。

争议的解决:

由本合同引起的争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同项下的各条款，已经双方充分的理解并确认。

十四、本合同的附件（如有），作为合同正式文本，具有同等效力。

十五、本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章）：叶县中医院                乙方(盖章):
法人或委托代理人：                    法人或委托代理人：
签约日期:                             签约日期：
第六章  投标文件格式
                （项目名称及包号）
投标文件

项目编号：

投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日  期：        年        月        日

目    录
（以电子交易系统自动成为准）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                 （采购人）

我方已仔细研究了       （项目名称及包号）的招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，我方愿以（大写）：      ，（小写）：     元的投标总报价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）经正式授权并代表投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件“投标文件格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                            。

投标人名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章） 

日期：       年     月     日

（二）投标函附录

	投标单位名称
	

	项目名称及包号
	

	投标总报价（元）
	大写：              

小写：               元

	质量要求
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他说明：


投标人名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章） 

日期：       年     月     日

所投产品报价明细表 

	序号
	名  称
	型号规格
	产品制造商名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
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	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	合计
	大写：
	小写：


1、表格格式仅为示例，不具有约束性，投标人可根据需要进行调整，可增加或删减附页。

2、表格内容不得删减，没有可写无或/。

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                            

单位性质：                        

地    址：                                            

成立时间：        年        月        日
经营期限：                

姓    名：            性别：           职务：         

系     （投标人名称）     的法定代表人。能够为   （投标项目名称及包号）  签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

三、授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及包号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签名）

身份证号码：                                   

日期：       年    月    日

四、资格审查资料

1.政府采购供应商信用承诺函

致：                （采购人）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：      年    月    日

2.其他资格证明材料

五、技术标
技术参数偏差表
	序号    
	产品名称
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、表格格式仅为示例，不具有约束性，投标人可根据需要进行调整，可增加或删减附页。

2、表格内容不得删减，并根据所投产品实际情况进行填写，“偏离度”应填写正偏离、无偏差、负偏离，“说明”对“偏离度”进行描述，无偏差写无或/。
投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

六、商务标

此处提供评标办法中“商务标部分”证明材料

七、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在        （招标项目名称及包号）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                  （电子签章）
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：      年     月     日

八、投标人认为需要提交的其他材料
落实政府采购政策

（注：如不涉及此类内容可不提供以下相关材料）
（提醒：供应商所投产品的制造商不符合以下采购政策认定标准的，则不需要提供；否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担）
附件1：中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）   的（项目名称及包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

       （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称） ，从业人员 
  人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

       （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称） ，从业人员 
  人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2：关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

附件3：关于促进残疾人就业的政府采购政策
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

附件4：关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：            
日期：     年   月  日


1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件5：节能产品、环境标志产品认证证书
注：提供节能产品、环境标志产品认证证书，没有相关产品可不提供。

以下内容非投标文件格式，仅供评标参考。
节能产品政府采购品目清单
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关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
















