附件1：

一、清单内容
	序号
	设备名称
	数量
	单价/万元
	合计/万元
	备注

	1
	竖直直压式垃圾压缩机
	
	
	
	

	2
	箱体变位机
	
	
	
	

	3
	垃圾箱
	
	
	
	

	4
	中央控制系统
	
	
	
	

	5
	视频监控系统
	
	
	
	

	6
	称重计量系统
	
	
	
	

	7
	大屏显示系统
	
	
	
	

	8
	交通指挥系统
	
	
	
	

	9
	语音广播系统
	
	
	
	

	10
	负压抽风除尘除臭系统
	
	
	
	

	11
	离子新风系统
	
	
	
	

	12
	送风系统
	
	
	
	

	13
	风幕机
	
	
	
	

	14
	气液混合喷淋降尘系统
	
	
	
	

	15
	空间雾化除臭系统
	
	
	
	

	16
	快速卷帘门
	
	
	
	

	17
	自动洗车机
	
	
	
	

	18
	高压清洗机
	
	
	
	


二、设备技术参数、规格要求：

1、竖直直压式垃圾压缩机：
（1）组成要求
压实器系统主要由压头、行走装置、液压系统、电控系统等组成，压实器系统通过设置于钢结构顶部的导轨左右移动，通过设置于压头装置内部的油缸上下运动。可实现自动识别泊位、自动切换泊位和自动压缩垃圾等功能，所有动作均在先进的液压系统及由PLC程序控制的电控系统下自动或手动完成，具有中控自动、现场手动（现场遥控）和维修三种操作模式。
（2）性能要求
1、能够通过现场手动、遥控、中控自动三种模式将压实器移位到需要的压实的任意泊位上方并实现自动压缩；自动化程度高;
2、液压系统的关键液压阀保证液压系统的稳定性；行走装置采用液压马达驱动；液压钢管部件采用采用卡套式密封或采用卡套式+优质弹性密封双密封形式，减少液压管路渗漏的风险；
3、电气系统主要元器件应采用国内外知名品牌，确保系统稳定运行；竖直直压式垃圾压缩机泊位识别和定位采用RFID装置识别，可实现压实器精准定位和识别的；
4、压实器在执行压缩动作和移动过程中，声光报警装置会同时发出声、光两种报警信号，警示站内人员注意安全；压实器在执行压缩动作过程中，采用激光测距位移传感技术，对压头进行全行程感应，可实时确定设备运行状态，实现与溜槽、变位机构互锁，确保设备运行安全可靠；
5、行走装置通过液压马达驱动，在固定导轨内移动，通过机械限位，保证行走装置不脱轨。
（3）规格参数要求
压缩机规格参数要求表
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	单泊位理论垃圾处理量（t/h）
	
	

	2
	压头直径（mm）
	
	

	3
	压头水平移动速度（mm/s）
	
	

	4
	压头自重（kg）
	
	

	5
	最大压实力（kN）
	
	

	6
	垃圾密实度（kg/m3）
	
	

	7
	压头有效行程 ( mm ) 
	
	

	8
	压头入箱距离( mm )
	
	

	9
	压头主体材质屈服强度MPa
	
	


2、箱体变位机：
（1）性能要求
1、可实现自动变位：能够将容器从水平状态自动，翻转到竖直工作状态；自动化程度高；
2、可实现自动定位：能够在容器举升翻转后实现容器自动落位及定位功能，并可实现容器自动开关门，保证溜槽下落后对接可靠。液压系统油泵溢流阀压力不小于25MPa；
3、在容器的举升、翻转、定位过程中，设置有传感器，用于感应容器状态，实现与溜槽，压实器互锁，保证安全可靠；
4、与容器配套有动力接口，在卸料完成后可立即关闭卸料门，保证臭气不外漏；
5、具有自动、手动和维修三种操作模式，可实现中控自动操作，自动化程度高。
（2）规格参数要求
变位散装机构主要规格参数要求表
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	翻转角度（°）
	
	

	2
	外形尺寸（长×宽×高，mm）
	
	

	3
	翻转平台尺寸 (长×宽，mm)
	
	

	4
	泵站功率（KW）
	
	

	5
	额定载荷（KG）
	
	


3、垃圾箱：
（1）性能要求

1、垃圾箱仅一端开门（卸料门），其他三面为刚性结构，卸料门为单门整体结构设计；采用全密封形式，确保密封性能及可靠性；垃圾容箱采用六点无级调节锁紧密封技术，可对密封条压缩量进行调节，延长密封使用寿命，保证密封可靠；
2、垃圾箱体开门一端采用方形结构，后端采用圆柱形结构，进料为喇叭口，卸料为倒喇叭口，方便进料和卸料；
3、门驱动方式为液压驱动，站内与变位机液压系统配合，站外与转运车液压系统配合，实现箱门自动开启和关闭；垃圾箱液压系统接头既能够与车箱可卸式垃圾车对接，又能与变位机构对接；
4、箱门采用油缸锁紧方式，并设置液压锁，保证锁紧可靠，密封性好；
5、垃圾箱内部设置蓄、排水通道，在压缩时可实现污水外排；
6、箱体上多处张贴安全警示标志，以提醒设备操作人员及其他站内工作人员，预防出现安全事故。
（3）规格参数要求
垃圾箱主要规格参数要求表
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	筒体直径（mm）
	
	

	2
	外形尺寸（长×宽×高，mm）
	
	

	3
	箱体容积（m³)
	
	

	4
	钩心高度（mm）
	
	

	5
	底梁宽度（mm）
	
	

	6
	额定载重（Kg）
	
	

	7
	垃圾箱箱体/筒体及后门屈服强度MPa
	
	


4、中央控制系统：

（1）、系统组成要求
中央集成控制系统是以工业计算机为基础的生产过程自动化控制系统，用于对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。中央控制系统由中控计算机、液晶显示器、及中控软件等组成。控制采用PLC可编程控制，压缩机可实现自动控制和手动控制。控制方式采用远程中控机控制和现场控制，现场操作优先于远程操作。
（2）、规格参数要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	工控机
	

	2
	交换机
	

	3
	显示器
	

	4
	网线
	


5、视频监控系统：

（1）、系统组成要求
视频监控系统主要完成：对站内各泊位、卸料场地、转运场地、车辆进出口、称重等其它所需位置的视频监控及录像。

监视监控系统性能：

总控制安装在中央控制室，集中监控站内设施的工作状态，所有关键场所和运动部件位置，均设有监控点，保证在控制中心能对所有作业进行监察，并依次遥控操作现场设备。

1）监视系统由各类摄像头、硬盘录像机、计算机、液晶显示器、信号电缆、电源电缆等组成；

2）采用数字监视系统，既可同时观察多个地点，也可以单独观察一个地点设备的工作画面情况，并可实时录像；

3）闭路监视系统采用高品质摄像头和控制元器件及彩色电视监控器。对转运站的主要设备进行全程实时监视。

4）电视墙显示系统设在中控室，并能全面显示转运站的设备运行情况，包括每套压缩机、除尘除臭等工艺设备模拟动画及闭路监控系统所有画面，使转运站总控室人员和中控室操作人员全面了解转运站设备和其它方面的工作情况，更好的控制设备运行。

5）电缆及辅助系统：连接现场设备、控制电缆及电源电缆；防雷击和防静电干扰系统等。
（2）、规格参数要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	网络高清球机
	

	2
	网络高清枪机
	

	3
	硬盘录像机
	

	4
	监控硬盘
	

	5
	网络交换机
	


6、称重计量系统：

（1）、系统组成要求
称重计量系统均包含：电子汽车衡（地磅）、无人值守系统是配合电子汽车衡使用，实现垃圾站无人值守智能称重计量的系统，其主要由车辆识别系统、交通指挥系统、车辆定位系统、车辆监控系统、语音引导系统、信息显示系统、称重管理系统、电气控制系统等组成。系统既支持自动称重，也支持手动称重，操作员可以根据实际情况在软件主界面上自由切换。正常情况下系统自动读取车辆重量数据，称重数据自动保存，整个称重过程不用人工干预，实现自动称重功能。
（2）、规格参数要求
	序号
	设备名称
	规格、参数、性能、材质等要求

	1
	汽车衡（地磅）
	最大称量
	

	
	
	台面规格（宽×长）
	

	
	
	计量精度
	

	
	
	地磅秤台
	

	
	
	最大安全过载
	

	
	
	极限过载
	

	
	
	适用环境温度
	

	2
	计算机
	工业级计算机，含键盘，鼠标，配线、WINDOWS操作系统、 office 计算机软件、称重管理软件、驱动程序、防毒防火墙软件、应用编程等

	3
	票据打印机
	满足日常打印需求

	4
	网络称重管理软件（含发放卡软件）
	自动识别进站收集车，配射频器和射频卡(100 张)

	5
	配套软件设施等
	交通指挥装置、道闸装置、车号自动识别装置、重量显示屏、视频监控系统、配套动力柜/箱、配套控制柜/箱、系统内部电缆等称重计量系统配套设施等


7、大屏显示系统：
（1）、系统组成要求
本系统以液晶显示技术为核心的系统，主要作用是将垃圾中转站内的网络监控视频、计算机文字、图像信号包含监控程序进行拼接显示。

（2）、规格参数要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	LCD 显示单元

液晶面板描述
	

	2
	分辩率
	

	3
	亮度
	

	4
	LCD 屏显示管理软件
	


8、交通指挥系统：
（1）、系统组成要求
1、系统组成要求
交通指挥系统通过对站内车辆进行合理有效的智能调度，引导车辆有序入场、出场，防止垃圾车进站后杂乱无序而影响正常交通作业，实现大幅提高工作效率的目的。
2、系统性能要求
（1）系统要求全自动化、智能化；
（2）必须提供交通指挥系统拓扑框图；
（3）交通指挥信号可以在中央控制室显示；
3、规格参数要求
工控机：
	序号
	名称
	基本参数要求

	1
	工控机
	


窗口屏：
	项目
	技术参数
	

	规格型号
	
	

	像素中心距
	
	

	像素密度
	
	

	组装模式
	

	显示模组数
	列
	
	

	
	行
	
	

	
	总数
	
	

	屏体分辨率
	列
	
	

	
	行
	
	

	
	总点数
	
	

	显示尺寸
	宽
	
	

	
	高
	
	

	
	显示面积
	
	


信息屏：
	项目
	技术参数
	单位

	1、规格
	
	

	2、像素中心距
	
	

	3、像素密度
	
	

	4、组装模式
	

	5、显示模组数
	列
	
	

	
	行
	
	

	
	总数
	
	

	6、屏体分辨率
	列
	
	

	
	行
	
	

	
	总点数
	
	

	7、显示尺寸
	宽
	
	

	
	高
	
	

	
	显示面积
	
	


9、语音广播系统：
（1）规格参数要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	功率放大器
	

	2
	音柱
	

	3
	对讲机（含耳机）
	

	4
	麦克风
	


10、负压抽风除尘除臭系统：
（1）、系统组成要求
1、传质面积大，净化效率高；
2、喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀；
3、气相阻力低，不存在堵塞问题；
4、结构简单、维修方便；
5、自动化程度高、操作简单；
6、系统设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；
7、PLC应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，便于实时调节各支路风量大小和检修；
8、除臭系统连接卸料口支管、转运大厅等主要支管均设电动风量调节阀，实现以下控制功能：①根据卸料口快速卷帘门开关，实现对应支管除臭排风量的调整：当卸料车卸料时，快速卷帘门开启，输出信号，通过除臭系统PLC控制柜，控制增大对应卸料槽的电动风量调节阀的角度，增加对应除臭排风量。当卸料车结束卸料时，快速卷帘门关闭，输出信号，通过除臭系统PLC控制柜，控制或延时控制减小对应卸料槽的电动风量调节阀的角度，减少对应除臭排风量。（极限工况为关闭对应电动阀）②根据中转站实际使用情况，可实现除臭系统风量的二次分配，调整卸料口、转运大厅等风量配比；
9、收集管道采用PP材料制作，风管材料具有工艺性好、外形美观、压力损失小等优点；
10、废气经处理后排放标准必须达到 GB 14554‑2022《恶臭污染物排放标准》中4.2.2表2中排气筒高度15m的相应标准要求。
（2）、规格参数要求
	设备名称
	项目
	技术参数

	除尘器
	过滤精度(mm)
	

	风机
	材质
	

	
	风量(m3/h)
	

	
	功率(kW)
	

	
	噪音(dB（A）)
	

	
	防护等级
	

	洗涤塔
	材质
	

	
	尺寸（mm）
	

	
	厚度（mm）
	

	
	填料厚度（mm）
	

	
	停留时间(s)
	

	控制系统
	触摸屏尺寸
	

	
	电压、流表
	

	
	柜体材质
	

	循环装置
	循环泵
	流量（L/min)
	

	
	
	扬程（m）
	

	
	
	功率(kW)
	

	
	循环管路
	规格
	

	
	
	流量计
	

	除雾器
	除雾效率
	

	生物药剂（生物复合剂）
	有效活菌数(cfu/ml)
	

	
	安全性
	

	风阀
	控制方式
	

	烟囱
	烟囱高度（m）
	

	风管
	主风管规格（mm）
	

	
	材质
	


11、离子新风系统：
（1）、系统组成要求
1、控制系统：设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；
2、送风机：送风机具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。
3、管道系统：系统由风管和电动风阀组成，风管部分按项目实际设计。
4、送风系统连接卸料口支管、转运大厅等主要支管均设电动风量调节阀,可实现送风系统风量的二次分配；
5、运行过程中不需要添加任何物质便可达到异味气体处理效果。
6、适用范围广、适应性强。
7、净化效率高，可去除硫化氢、NH3、硫醇、VOC等气体，不产生二次污染。
8、运行维护成本低，离子发生器模块具备30000h以上连续工作能力。
9、离子发生器采用抽屉式设计，设备柜内集成，方便后期维护。
10、正负离子发生装置电器安全标准符合GB4706.1-2005及国家相关要求。
11、送风管道采用SUS304材料制作，风管材料具有工艺性好、外形美观、压力损失小等优点。风管厚度要求：不低于国标。
（2）、规格参数要求
	设备名称
	项目
	技术参数

	离心风机
	材质
	

	
	风量（m3/h）
	

	
	功率（KW）
	

	
	噪音(dB（A）)
	

	
	防护等级
	

	高能离子发生装置
	柜体材质
	

	
	功率（kW）
	

	
	离子管数量
	

	
	离子管寿命（h）
	

	控制系统
	触摸屏尺寸
	

	
	电表
	

	
	柜体材质
	

	风阀
	控制方式
	

	风管
	主风管规格（mm）
	

	
	材质
	


12、送风系统：
（1）、系统组成要求
1、控制系统：设置远程和就地两种模式，就地控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能；远程控制通过以太网与中控室连接实现中控室集中控制。PLC 应能实现准确控制各电动风阀的开启角度，可实时调节各支路风量大小和方便检修。

2、送风机：送风机具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。风机风量可调，总绝对效率大于 85％，风机风压与管道和设备压力损失相匹配，并留有一定富于量。

3、管道系统：系统由风管和电动风阀组成，风管部分按项目实际设计。 
4、送风系统连接卸料口支管、转运大厅等主要支管均设电动风量调节阀，实现以下控制功能： 
①根据负压除臭风量，可实现对应送风匹配； 
②根据垃圾站的实际工况，可实现送风系统风量的二次分配； 
5、风管厚度要求：不低于 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》中表 4.2.4-1 和 4.2.4-2 中“中压”对应标准要求。
（2）、规格参数要求
	设备名称
	项目
	技术参数

	离心风机
	材质
	

	
	风量(m3/h)
	

	
	功率(kW)
	

	
	噪音(dB（A）)
	

	
	隔音箱
	

	
	防护等级
	

	控制系统
	触摸屏尺寸
	

	
	电流表、电压表
	

	
	柜体材质
	

	风阀
	控制方式
	

	风管
	主风管规格（mm）
	

	
	材质
	


13、风幕机：
（1）、系统组成要求
风幕机由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成，风幕机能把室内外空气隔开，具有防尘、防蚊蝇和除臭效果。适合安装于大型库房、车站、环保卫生站等场合。
（2）、规格参数要求
	序号
	项目
	技术参数

	1
	风量（m3/h）
	

	2
	风速（m/s）
	

	3
	长度（mm）
	

	4
	电源
	

	5
	适用门洞高度（m）
	

	6
	噪音dB(A)
	

	7
	电机功率（kW）
	


14、气液混合喷淋降尘系统：
（1）、系统组成要求
1、控制系统可根据实际情况，随意调整运行时间和运行间隔时间；

2、喷淋液体可用自来水（或选配除臭药剂进行辅助除臭），降尘效果好，运行费用低；

3、电气控制：采用 SIEMENS 可编程控制器。总系统控制，运行状况采用 PLC 控制；

4、中控控制：系统控制与中控通过信号线相连，中控室的操作电脑采用组态软件系统控制，可以通过中控电脑对本系统进行开关以及每路的运行控制，能够便捷的操作及运行；

5、气体加压系统采用低噪无油空压机，既降低设备噪音，又便于维修保养。

（2）、规格参数要求
	设备名称
	项目
	技术参数

	控制系统
	高压电磁阀
	

	
	柜体材质
	

	供液系统
	进水过滤
	

	
	过滤精度
	

	
	液箱材质
	

	
	混液箱
	

	
	总流量
	

	
	总功率
	

	供气系统
	空压机排气量
	

	
	空压机功率
	

	
	贮气罐
	

	雾化系统
	雾化喷嘴材质
	

	
	雾化喷嘴数量
	

	
	喷嘴液体流量
	

	
	喷嘴气体流量
	

	植物除臭剂（选配）
	浓度
	

	
	安全性
	

	
	适用温度
	

	
	数量
	


15、空间雾化除臭系统：
（1）、系统组成要求
植物液除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。通过控制系统自动将除臭药剂配比稀释，再经过高压泵将配好的药剂通过特制雾化专用喷头以微雾的形式喷洒到空中及地面，与空间的臭气分子充分接触，充分反应，将臭气分子分解，以及将地面的臭气从根源去除，从而消除空间异味，真正达到标本兼治的除臭目的。
（2）、规格参数要求
	设备名称
	项目
	技术参数

	雾化喷嘴
	流量(L/min)
	

	
	通径(mm)
	

	
	雾化粒径(mm)
	

	
	雾化半径(mm)
	

	
	喷淋方式
	

	
	喷嘴数量（个）
	

	
	喷嘴材质
	

	雾化泵
	流量（L/min）
	

	
	压力(bar)
	

	
	功率（kW）
	

	
	泵头材质
	

	进水过滤
	过滤等级
	

	
	过滤精度（μm）
	

	自动配药系统
	混液箱规格（L）
	

	
	混液箱材质
	

	
	自动配药器
	

	
	液位控制
	

	
	药剂配比范围
	

	植物液药剂
	适用环境温度
	

	
	浓度
	

	
	安全性
	

	控制系统
	高压电磁阀
	

	
	触摸屏尺寸
	

	
	压力表（kg）
	

	喷淋管道
	规格（mm）
	

	
	材质
	

	
	数量（m）
	


16、快速卷帘门：
（1）、系统组成要求
快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统、门柱、门框和横梁组成。快速卷帘门安装在垃圾转运站的卸料槽前方，结合垃圾转运站的建筑构造将卸料槽变为一个封闭的区域，用于避免卸料槽的灰尘和臭气溢散。以最低0.5-1.0米/秒的速度自动向上开启，在人或物体通过门洞后自动关闭；并配备全面安全保护系统，提高额外安全保障。
（2）、规格参数要求
	序号
	项目
	技术参数

	1
	产品配置
	

	2
	开启速度
	

	3
	门洞尺寸
	

	4
	控制形式
	

	5
	电机功率
	

	6
	额定转速
	

	7
	电源
	220V


17、自动洗车机：
（1）、系统组成要求
自动洗车机由龙门结构、顶刷部件(1支)、大立刷部件(2支)、行走系统、电控系统、移动线槽输送臂等部件组成，应用于环卫车、箱式卡车等大型车辆的清洗。该洗车机采用龙门往复式洗车方式，配合高效洗车液和高压喷水系统，洗车效果极佳。
（2）、规格参数要求
	序号
	项目
	技术参数

	1
	最大洗车尺寸
	

	2
	机器尺寸
	

	3
	刷子个数
	

	4
	耗水量
	

	5
	洗车时间
	

	6
	电源容量
	

	7
	洗车方式
	

	8
	制造材料
	

	9
	水泵
	

	10
	机器配置
	


18、高压清洗机：
（1）、系统组成要求
高压清洗机主要是由泵头、动力装置、机架、外壳、清洗附件等组成,用于垃圾转运站的卫生清理工作。

（2）、规格参数要求
	序号
	配置名称
	技术参数

	1
	电源
	

	2
	水流量（可调）
	

	3
	最大供水温度
	

	4
	工作压力（可调）
	

	5
	最大压力
	

	6
	高压水枪
	

	7
	进水管
	

	8
	高压出水管
	


备注：不限以上表格内容及性能要求的内容，但要包含单价、总价，格式可以自拟。
