新乡市残联残疾人辅助器具购置项目参数
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	详细配置需求
	备注

	1
	轮椅
	140
	辆
	0.06
	8.4
	1．车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。
2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面。
3、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节.
4、加厚海绵垫。
5、8寸（20cm）PVC万向前轮耐磨，24英寸（60cm）实心后轮。
6、总长1043mm（±20）,总宽663mm（±20）,总高864mm（±20）,车架材质/管径*厚度A3/φ22*1.5T,净重量20kg,承重量100kg。

	

	2
	双拐
	78
	副
	0.018
	1.404
	1.高度：111-131cm（±10），主体部分管径：19mm；腿部管径：22mm；调节管管径25mm，壁厚1.2mm。
2.产品材质：主体材质为优质铝合金材料；TPE柔性、舒适手柄套；脚垫材质为防滑橡胶材料。
3.产品特点：高度可调，把手舒适，安全稳定。

	

	3
	助行器
	103
	个
	0.03
	3.09
	1、材质为优质钢质，表面经喷涂处理。
2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。
3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。
4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长.
5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。
6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。
7、总长46.5cm（±5）,总宽50.5cm（±5）,总高69.5-87cm（±5）,主架25.4mm管，管厚1.25mm

	

	4
	坐便椅
	95
	个
	0.03
	2.85
	（1）椅架：材质为优质钢材，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。
(2）外形尺寸：长宽高：58×56.5×92cm（误差±10），
(3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 
（4）座便器：厕板与便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、座便器可卸下、大架可折叠；高度可调节。
（5）承重量100kg。

	

	5
	助听器
	110
	台
	0.2
	22
	
最大OSPL90 (dB) ≥138
	高频平均OSPL90 (dB) ≥125
	高频平均满档声增益(dB)≥56
	感应拾音线圈灵敏度高频平均值(dB) ≥78
	频率响应范围(Hz)：200-6000
	总谐波失真(THD)≤2%
	等效噪声(dB )：≤28
	电池耗电(mA)≤1.8
	全数字信号处理
    无线蓝牙直连
	双麦克风技术
	独立可调通道：4个
	线性移频
	聆听程序设置：3个
	原为声学优化
	双变速压缩
	仿真耳廓
	高保真输入
	自适应方向性
	环境噪声抑制
	瞬态噪声抑制
	音量控制
	输出压缩
	禅音抑制耳鸣技术
	语音提示
	反向聚焦
	无线功能
	双耳言语增强
	声音场景分析技术





	

	6
	防褥疮床垫
	59
	个
	0.04
	2.36
	1. 材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每12分钟循环充放气
2.气垫规格：2000×900mm
3.最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v  50Hz
4.承重力：100KG

	

	7
	手杖
	79
	根
	0.006
	0.474
	管材：采用直径22*1.2厚，下肢19*1.2的铝合金管制成，表面氧化亮面，10孔可调；
手柄：弓形塑料手柄， 
脚垫：材质为防滑耐磨的橡胶脚垫，内有铁垫片加强,防止被管戳穿；
	

	8
	四角手杖
	78
	根
	0.01
	0.78
	1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。
2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠；
3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。
4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳。
5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。
	

	9
	洗浴椅
	74
	个
	0.03
	2.22
	主架：高强度铝合金材质材制成，管直径25mm，壁厚1.2mm，2.0mm，强度高，重量轻，表面采用阳极氧化处理，防水防生锈。 2、坐板尺寸：长40cm*宽30cm*高2.5cm，由高强度工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，表面有排水孔； 3、靠背高度：宽43cm，高35cm，靠背面板采用优质ABS工程塑料； 4、脚管：高强度铝合金材质材制成，管直径28mm，壁厚1.2mm，四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫；

	

	10
	上肢假肢
	5
	例
	0.4
	2
	树脂接受腔：材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。
手套：材料硅胶手套。
骨架：优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。
肘关节：高强度不锈钢，拨动手柄可多角度被动自锁。
美容手头：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理。手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N ，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用。
	

	11
	大腿假肢
	5
	套
	0.6
	3
	大腿接受腔：
①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激，配合大腿弯管阀门装置。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。
②其他辅料根据大腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料；
四连杆膝关节：
①材质：钛合金；
②最大屈曲角度度≥110度。
③承重≥100KG。 
动踝关节：
①材质：钛合金；
②规格为22cm-25cm/26cm-30cm,最大适用体重≥100Kg；                       
③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；                         
④适用于22cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；                            
⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；                                            
动踝脚板：
①规格为22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装；
②最大适用体重≥100Kg；                       
大腿假肢其它连接组件要求为钛合金。

	

	12
	小腿假肢
	5
	套
	0.4
	2
	小腿接受腔：
①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。
②其他辅料根据小腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料；
动踝关节：
①材质：钛合金；
②规格为22cm-25cm/26cm-30cm,最大适用体重≥100Kg；                       
③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；                         
④适用于22cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；                            
⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；                                            
动踝脚板：
①规格为22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装；
②最大适用体重≥100Kg；    
小腿假肢其它连接组件要求为钛合金。
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