原阳县公路事业发展中心
关于呈报省道506原阳县福宁集镇（与新乡县交界）至原兴街道办事处（与翔宇路交叉口）段改建工程可行性研究报告的请示

原阳县发展和改革委员会：
我中心委托新乡市公路勘察设计院有限责任公司编制完成了《省道506原阳县福宁集镇（与新乡县交界）至原兴街道办事处（与翔宇路交叉口）段改建工程可行性研究报告》，基本情况呈报如下：
1、 项目建设的必要性
1.改善交通条件，促进区域产业发展，满足交通增长
省道506作为新乡市南北的重要干线公路，同时是原阳县城唯一外围绕城通道，是连接原阳县与新乡市区、对接国道主干线的交通动脉，在区域路网中占据着不可或缺的地位。
本项目位于原阳县城北部，是原阳县对内对外经济文化交流的纽带。该路段的通行能力与服务水平，直接关系到沿线乡镇的经济发展和民生出行，并对提升整个区域的路网效率具有关键作用。
2.缓解通道交通压力，提高公路运输效率
本项目的建设将提高道路的通行能力，改善区域交通条件，为沿线各乡镇加强经济联系，共同快速发展创造一个良好的基础条件。
3.改善投资环境，促进经济增长的需要
该项目的实施将进一步改善区域投资环境，改良区域交通状况，降低运输成本，促进公路运输业的发展，推动各个相关部门产业快速增长，使项目区域的区位优势更加明显、竞争能力不断增强，对促进整个地区经济的发展都具有重要的意义。
二、路线走向及建设规模
本项目路线起点位于S506洪蒋线原阳县与新乡县交界处，起点桩号K10+465，沿现有道路向东南方向下穿郑济高铁、京港澳高速，途经福宁集镇并与S227郑新快速路交叉，向南下穿长修高速后继续向南，经小吴庄东、八里庄西，止于原阳县原兴街道办事处与翔宇路交叉处，终点桩号K21+677。
本项目建设里程11.212公里。路床处理23712.8立方米；沥青混凝土路面129659平方米；路面微表处处理239177平方米；全线加宽利用中小桥3座；接长涵洞8道；改造互通式立交1处；修复利用平面交叉3处；利用分离式立交2处；完善交通工程及沿线设施11.212km。
三、主要技术标准
[bookmark: _GoBack]该项目采用二级公路（参照《城镇化地区公路工程技术标准》）标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面。路基宽度33/36米，路面宽度23/27米；双向六车道。桥梁荷载等级：维持原有荷载标准；设计洪水频率：中桥1/100，路基及小桥涵1/50。其余指标执行部颁《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）、《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG 2112-2021）相关规定。
四、投资估算及资金筹措
本项目估算总金额为4433.27万元，平均每公里造价395.41万元。建筑安装工程费为3731.36万元，占投资总金额的84.17%。资金筹措方式：申请上级补助资金后，不足部分由地方筹措。
该项目可行性研究报告已编制完成，现随文上报，请审批。
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