[bookmark: _GoBack]附件1：自行监测因子和频次
（1） 自行监测-鹿鸣湖院区
	序号
	污染源
类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测
频次
	手工测定方法
	其他信息

		1
	废气
	DA001
	污水处理站废气排放口
	温度,湿度,气压,空气流速
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	2
	废气
	DA001
	污水处理站废气排放口
	温度,湿度,气压,空气流速
	氨（氨气）
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	3
	废气
	DA001
	污水处理站废气排放口
	温度,湿度,气压,空气流速
	硫化氢
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	4
	废气
	DA002
	蒸汽锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	烟气黑度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	

	5
	废气
	DA002
	蒸汽锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	氮氧化物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999
	

	6
	废气
	DA002
	蒸汽锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	二氧化硫
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017
	

	7
	废气
	DA002
	蒸汽锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	锅炉烟尘测试方法  GB5468
	

	8
	废气
	DA003
	2#热水锅炉排放口
	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力
	烟气黑度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	

	9
	废气
	DA003
	2#热水锅炉排放口
	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力
	氮氧化物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999
	

	10
	废气
	DA003
	2#热水锅炉排放口
	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力
	二氧化硫
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017
	

	11
	废气
	DA003
	2#热水锅炉排放口
	氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	锅炉烟尘测试方法  GB5468
	

	12
	废气
	DA004
	3#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	烟气黑度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	

	13
	废气
	DA004
	3#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	氮氧化物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999
	

	14
	废气
	DA004
	3#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	二氧化硫
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017
	

	15
	废气
	DA004
	3#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	锅炉烟尘测试方法  GB5468
	

	16
	废气
	DA005
	1#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	烟气黑度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	

	17
	废气
	DA005
	1#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	氮氧化物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/月
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999
	

	18
	废气
	DA005
	1#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	二氧化硫
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017
	

	19
	废气
	DA005
	1#热水锅炉排放口
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	锅炉烟尘测试方法  GB5468
	

	20
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	甲烷
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）
	

	21
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	22
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	氨（氨气）
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	23
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	硫化氢
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	24
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	pH值
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/12小时
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	

	25
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	色度
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	水质 色度的测定GB 11903-89
	间接排放，不需要监测

	26
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/周
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	

	27
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	五日生化需氧量
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	

	28
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	化学需氧量
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/周
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	

	29
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	阴离子表面活性剂
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
	

	30
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	氨氮（NH3-N）
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	/
	/
	间接排放，不需要监测

	31
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	石油类
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
	

	32
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	动植物油
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
	

	33
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	挥发酚
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009
	

	34
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	总氰化物
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）,水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017)
	

	35
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/月
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）,医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）,水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ/T347.2-2018）
	

	36
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	肠道致病菌
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	37
	废水
	DW001
	废水总排口
	流量,水温
	肠道病毒
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	38
	废水
	DW002
	预处理排放口
	水温,水流流速
	总α放射性
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）
	

	39
	废水
	DW002
	预处理排放口
	水温,水流流速
	总β放射性
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）
	





监测质量保证与质量控制要求:
按照《自行监测技术指南 总则》的要求，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。我单位自行监测委托第三方检测单位开展，不需建立监测质量保证与质量控制体系，委托监测前将对监测机构的资质进行确认。
监测数据记录、整理、存档要求:
1、监测数据记录：手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行，应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账报表。 2、监测数据整理及存档要求：监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版或纸质版，保存时间不少于三年。





（2） 自行监测-华佗路院区  
表11 自行监测及记录表
	序号
	污染源
类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测
频次
	手工测定方法
	其他信息

		1
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	甲烷
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）
	

	2
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	3
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	氨（氨气）
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	4
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	氯
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）
	

	5
	废气
	污水处理站周界
	
	温度,气压,风速,风向
	硫化氢
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	6
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	pH值
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/12小时
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	已安装流量计，开展流量自动监测

	7
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	色度
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	8
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/周
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	

	9
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	五日生化需氧量
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	

	10
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	化学需氧量
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/周
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	

	11
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	阴离子表面活性剂
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
	

	12
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	氨氮（NH3-N）
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	13
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	石油类
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996
	

	14
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	动植物油
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996
	

	15
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	挥发酚
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009
	

	16
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	总氰化物
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
	

	17
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/月
	多管发酵法（GB 5750-85）
	/

	18
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	肠道致病菌
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	19
	废水
	DW001
	废水总排口
	水温,流量
	肠道病毒
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	间接排放，不需监测

	20
	废水
	DW002
	预处理排放口
	流量,水温
	总α放射性
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）
	

	21
	废水
	DW002
	预处理排放口
	流量,水温
	总β放射性
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混合样
	1次/季
	水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）
	





监测质量保证与质量控制要求:
按照《自行监测技术指南 总则》的要求，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。我单位自行监测委托第三方检测单位开展，不需建立监测质量保证与质量控制体系，委托监测前将对监测机构的资质进行确认。
监测数据记录、整理、存档要求:
1、监测数据记录：手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行，应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账报表。 
2、监测数据整理及存档要求：监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版或纸质版，保存时间不少于三年。
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