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	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否
核心产品
	是否
节能强制采购产品

	1 
	长龙式洗碗机
	3
	台
	是
	否

	2 
	后倾式离心风柜
	15
	台
	是
	否

	3 
	风柜变频启动控制箱
	15
	台
	否
	否

	4 
	箱式离心风机
	4
	台
	否
	否

	5 
	箱式离心风柜
	3
	台
	否
	否

	6 
	油烟净化器
	8
	台
	否
	否

	7 
	厨房灭火系统（双瓶组）
	15
	台
	否
	否

	8 
	四层平板货架
	154
	台
	否
	否

	9 
	米面架
	72
	台
	否
	否

	10 
	灭蝇灯
	36
	台
	否
	否

	11 
	风幕机
	16
	台
	否
	否

	12 
	六门更衣柜
	12
	台
	否
	否

	13 
	平板车
	15
	台
	否
	否

	14 
	冷藏库
	3
	台
	否
	否

	15 
	冷冻库
	3
	台
	否
	否

	16 
	单星盆水池
	5
	台
	否
	否

	17 
	单星盆水池柜
	5
	台
	否
	否

	18 
	大单星盆水池
	21
	台
	否
	否

	19 
	双星水池（背靠背）
	2
	台
	否
	否

	20 
	双星盆水池
	12
	台
	否
	否

	21 
	洗手池
	2
	台
	否
	否

	22 
	拖把池
	3
	台
	否
	否

	23 
	洗手池连柜
	16
	台
	否
	否

	24 
	三星盆洗锅池
	1
	台
	否
	否

	25 
	无背板单星盆水池
	12
	台
	否
	否

	26 
	无背板单星盆水池柜
	2
	台
	否
	否

	27 
	工作台下连一层板带背
	27
	台
	否
	否

	28 
	工作台下连一层板
	55
	台
	否
	否

	29 
	双门留样柜
	2
	台
	否
	否

	30 
	洗地龙头
	14
	台
	否
	否

	31 
	单孔收餐工作台
	8
	台
	否
	否

	32 
	双孔收餐柜车
	14
	台
	否
	否

	33 
	双孔收餐工作台（带靠背）
	1
	台
	否
	否

	34 
	单门热风循环消毒柜
	2
	台
	否
	否

	35 
	双温六门高身柜
	1
	台
	否
	否

	36 
	单星工作柜（左星）
	3
	台
	否
	否

	37 
	双星工作台（右星）
	3
	台
	否
	否

	38 
	环保烟罩
	159
	台
	否
	否

	39 
	三层餐车
	6
	台
	否
	否

	40 
	双门电磁蒸饭柜
	5
	台
	否
	否

	41 
	冷藏操作台
	12
	台
	否
	否

	42 
	冷藏操作台带靠背
	7
	台
	否
	否

	43 
	电磁双头矮汤炉
	3
	台
	否
	否

	44 
	电磁全平扒炉
	1
	台
	否
	否

	45 
	电磁六头煲仔炉
	1
	台
	否
	否

	46 
	电磁可倾锅
	1
	台
	否
	否

	47 
	双通移门荷台柜
	20
	台
	否
	否

	48 
	炉拼台
	20
	台
	否
	否

	49 
	电磁双头大锅灶
	4
	台
	否
	否

	50 
	二十四盆饼车
	4
	台
	否
	否

	51 
	面粉车
	7
	台
	否
	否

	52 
	包边木案工作台
	3
	台
	否
	否

	53 
	木案工作台
	1
	台
	否
	否

	54 
	三层六盘电烤箱
	1
	台
	否
	否

	55 
	电饼铛
	4
	台
	否
	否

	56 
	电力双缸炸炉连柜
	1
	台
	否
	否

	57 
	六格保温售饭工作台连柜
	4
	台
	否
	否

	58 
	紫外线消毒灯
	16
	台
	否
	否

	59 
	单通工作台带靠背
	13
	台
	否
	否

	60 
	四格售饭柜
	2
	台
	否
	否

	61 
	汤炉连煮面炉组合灶连柜
	4
	台
	否
	否

	62 
	暖饭车
	4
	台
	否
	否

	63 
	五格售饭柜
	6
	台
	否
	否

	64 
	干手器
	1
	台
	否
	否

	65 
	茶水柜
	3
	台
	否
	否

	66 
	开水器带底座
	6
	台
	否
	否

	67 
	收污车
	14
	台
	否
	否

	68 
	垃圾桶
	13
	台
	否
	否

	69 
	牛角抽气罩
	6
	台
	否
	否

	70 
	商用热风循环消毒柜
	7
	台
	否
	否

	71 
	高温热风循环消毒柜
	4
	台
	否
	否

	72 
	冷藏大三玻璃门高身柜
	1
	台
	否
	否

	73 
	冷藏六门高身柜
	1
	台
	否
	否

	74 
	活动双层平板工作台
	4
	台
	否
	否

	75 
	气泡池
	1
	台
	否
	否

	76 
	双温四门高身柜
	12
	台
	否
	否

	77 
	单头矮汤炉
	6
	台
	否
	否

	78 
	台式电炸炉
	1
	台
	否
	否

	79 
	十二盆饼车
	2
	台
	否
	否

	80 
	单星工作台柜（左星）
	2
	台
	否
	否

	81 
	单通移门挂墙柜
	5
	台
	否
	否

	82 
	单通移门荷台柜
	10
	台
	否
	否

	83 
	单通移门碗柜
	22
	台
	否
	否

	84 
	单门掩门柜
	1
	台
	否
	否

	85 
	明档玻璃烟罩
	1
	台
	否
	否

	86 
	电磁双头单尾小炒灶
	9
	台
	否
	否

	87 
	电磁单头小炒灶
	1
	台
	否
	否

	88 
	电磁全坑扒炉
	1
	台
	否
	否

	89 
	电磁四头煲仔炉
	1
	台
	否
	否

	90 
	双缸油水分离电炸炉连柜座
	1
	台
	否
	否

	91 
	电全平扒炉连柜座
	1
	台
	否
	否

	92 
	烤箱座台架
	1
	台
	否
	否

	93 
	二层二盘电烤箱
	1
	台
	否
	否

	94 
	单头单尾小炒灶
	2
	台
	否
	否

	95 
	电磁四头煲仔炉
	4
	台
	否
	否

	96 
	电力12盘蒸饭车
	6
	台
	否
	否

	97 
	电磁十头煲仔炉
	3
	台
	否
	否

	98 
	双层台面立架
	15
	台
	否
	否

	99 
	拖把架
	2
	台
	否
	否

	100 
	蒸菜台
	2
	台
	否
	否

	101 
	饺子炉加煮面炉
	1
	台
	否
	否

	102 
	点菜柜
	1
	台
	否
	否

	103 
	三格鱼池
	1
	台
	否
	否

	104 
	右单星杀鱼台
	1
	台
	否
	否

	105 
	24盘电蒸饭柜
	2
	台
	否
	否

	106 
	万能蒸烤箱（20盆电热）
	1
	台
	否
	否

	107 
	电三门海鲜蒸柜
	2
	台
	否
	否

	108 
	摇摆汤锅
	1
	台
	否
	否

	109 
	挂墙工具架
	1
	台
	否
	否

	110 
	商用净水器
	2
	台
	否
	否

	111 
	刀具消毒柜
	2
	台
	否
	否

	112 
	垃圾柜
	1
	台
	否
	否

	113 
	电磁双头七星蒸炉
	1
	台
	否
	否

	114 
	六头自动升降煮面炉连柜
	1
	台
	否
	否

	115 
	保温饭桶
	2
	台
	否
	否

	116 
	150℃常开防火阀
	31
	个
	否
	否

	117 
	70℃常开防火阀
	24
	个
	否
	否

	118 
	不锈钢风管
	4460
	平方
米
	否
	否

	119 
	多叶调节阀
	34
	个
	否
	否

	120 
	方形散流器
	167
	台
	否
	否

	121 
	风柜启动控制箱
	9
	台
	否
	否

	122 
	风管支架
	679
	副
	否
	否

	123 
	开多叶调节阀
	1
	台
	否
	否

	124 
	软连接
	22
	台
	否
	否


第2章 
 具体参数要求
D包：
	序号
	货物名称
	参数要求
	是否
允许
负偏离

	1 
	长龙式洗碗机

	1.功能：可清洗碗、碟、杯子、托盘、刀、叉、调羹筷子等餐具；
2.组成部分：入口区+预洗区+强力清洗区+预喷淋区+高温喷淋区+烘干区+出口区组成；
3.传送带速度：1.5米/分钟—2.1米/分钟；
4.清 洗 量：3000-4500 碟/小时（8寸碟）；耗水量：≤340 升/小时；
5.清洗温度：55-60℃；漂洗温度：82-90℃；
6.传送带宽度：605mm（±5mm）；清洗高度：420mm；
7.进口长度：1100mm；
8.出口长度：1400mm；
9.水箱容量：90升；
10.漂洗加热功率：≤36 kW；
11.烘干加热功率：≤9kW；
12.总配电量：≥60kW；
13.电源：～380V/50Hz/3；                                                                                 
14.外形尺寸：5500×850×2100mm； 
15.正面可维护，无需移动机器，预接常用管线及配件；
16.不锈钢材质四周底部全封闭结构；                                                                
17.简洁清晰的高亮 LED 数字温度显示，并设有故障代码提示；
18.传送履带无极变频调速，斜插式输送网爪PP材质可直接接触碗碟，可任意调节清洗速度；                                                               
19.倾斜式净排清洗系统，可及时排净水泵壳体的污水； 
20.核心类配件：水泵、电热管、接触器、继电器、开关等产品保证长期稳定运行，降低综合成本；
21.消毒烘干机采用6根1.5kW防干烧电热管，并配置不锈钢强力风机；
22.上5下4防堵型清洗臂，360°全覆盖无死角清洗，预漂、主漂臂可快速正面更换，防错装设计；
23.深漏式便捷排水，排水和溢流一体化，工作完成后拿掉排水杆即可使水全部排出；
24.传送出口设有自动感应限位开关及护板防止异物卡住传送带引起过负载；
25.高温漂洗的水使用后流入预漂洗缸，预漂洗缸使用后流入主洗水箱，最后由第一水缸排出。
26.供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
①承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度65°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常，符合检测要求；
②提供洗碗机整机及金属波纹管、逆流阀、输送管路、循环洗槽、排水桩、水管弯头、挡水片等直接接触的配件需依据GB/T2423.16-2022标准经检测机构实测，长霉等级判定为0级。
	否


	2 
	后倾式离心风柜
	1.功率：
规格1：3Kw/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa   全压：400Pa
风机转速：≥877r/min‌
规格2：11kW/380V（3台）
风量：21500m³/h
静压：400~500Pa   全压：600Pa
风机转速：≥1058r/min
规格3：7.5kW/380V（3台）
风量：14000m³/h
静压：400~500Pa   全压：600Pa
风机转速：≥1622r/min
规格4：18kW/380V（1台）
风量：41500m³/h
静压：400~500Pa      全压：690Pa
风机转速：≥1000r/min
规格5：15kW/380V（2台）
风量：34000m³/h
静压：400~500Pa      全压：600Pa
风机转速：≥877r/min
规格6：22kW/380V（3台）
风量：50000m³/h
静压:400~500Pa      全压：640Pa
风机转速:≥1086r/min
规格7：37kW/380V（1台）
风量：47000m³/h
静压：1200~1300Pa      全压：1430Pa
风机转速：≥1283r/min
规格8：2.2kW/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
2.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
3.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 
4.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm。
5.采用耐高温耐腐蚀风机轴承。
6.含不锈钢接油盆、风柜支架及减震器。
7.供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
①依据GB/T1732-2020标准，表面涂层/覆面材料理化性能－金属喷漆（塑）涂层－冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；
②依据GB/T2651-2023，GB/T2652-2022，GB/T2653-2008，GB/T2650-2022标准，抗拉强度Rm≥400MPa，断后伸长率≥26%，弯曲角度≥170°，冲击吸收能量平均值KV2≥71J（试验温度：23℃±5℃）；
③产品风机外壳通过依据GB/T 28416-2012，GB/T 6461-2002，多环境模拟腐蚀实验，经168H测试后，目视检查样品无腐蚀，生锈等现象，外观评级为10级。
④依据GB/T26955-2011标准，焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷；
	

否


	3 
	风柜变频启动控制箱
	1.功率：
规格1：11kW/380V+5kW/380V（4台）
规格2：7.5kW/380V+5kW/380V（3台）
规格3：15kW/380V+5kW/380V（3台）
规格4：18.5kW/380V+5kW/380V（1台）
规格5：22kW/380V（2台）
规格6：37kW/380V（2台）
.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击。
.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速。
.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	是




	4 
	箱式离心风机
	★1.功率：
规格1：1.1kW/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
规格2：3kW/380V（3台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。
.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
.采用耐高温耐腐蚀风机轴承。
供应商提供检测报告，检测项目至少包含：产品风机外壳通过依据GB/T 28416-2012，GB/T 6461-2002，多环境模拟腐蚀实验，经168H测试后，目视检查样品无腐蚀，生锈等现象，外观评级为10级。
	是


	5 
	箱式离心风柜
	1.功率：
规格1：15kW/380V（1台）
风量：31000m³/h
静压：400~500Pa      全压：600Pa
风机转速：≥586r/min
规格2：5.5kW/380V（1台）
风量：15000m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥694r/min
规格3：11kW/380V（1台）
风量：30000m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥491r/min
.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。
.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，减少维护成本。
	是



	6 
	油烟净化器
	★1.功率：
规格1：0.66kW/220V（2台）
[bookmark: OLE_LINK2]处理量：≥32000m³/hr
处理率：≥98%
规格2：0.36kW/220V（1台）
处理量：≥20000m³/hr
处理率：≥98%
规格3：0.42kW/220V（1台）
处理量：≥24000m³/hr
处理率：≥98%
规格4：0.28kW/220V（4台）
处理量：≥12000m³/hr
处理率：≥98%
.采用1.2mm冷轧钢板，经静电环氧喷涂处理，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，通过IPX6认证适用于户外及高湿度场景。
.双区电离设计：​
高压放电区：φ0.3mm 不锈钢钨丝全触点放电，三系铝镁合金极板材质，弯成型。
.集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围）。
.模块化拼装设计，支持按风量需求自由组合；标准化接口减少现场施工量，电场可整体拆卸，支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。
.含净化器支架。
供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
油烟净化设备依据GB/T 2423.65-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验：盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准，盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合试验：试验阶段 Z3：湿热和盐雾条件，试验条件：盐雾浓度：（1000±300）ng/m³、温度：（35±2）℃、相对湿度：（85±3）%，持续时间：120h，外观无剥落，无功能异常，中性盐雾试验（NSS）法等级判定为10 级。
	是




	7 
	厨房灭火系统（双瓶组）
	1.厨房设备灭火装置为机械式启动。机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃。灭火剂充装量12.5（kg）*2，驱动瓶充装压力12（MPa），雾化喷嘴个数18（个），可保护排烟罩长度5-8（米）。
.连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，高压连接管使用SUS316不锈钢管。
	

是


	8 
	四层平板货架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm；层板：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：304～1.5mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸（mm）：
规格1：1200*500*1550（113台）
规格2：1500*500*1550（41台）
	是


	9 
	米面架
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸（mm）：1200*500*200；
横柱用38×25×1.2mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫。
	是




	10 
	灭蝇灯
	1.尺寸不低于（mm）：660*128*380；额定功率：≥0.008kW；
覆盖面积：30-50；额定电压：220V～50Hz；材料等级：ABS阻燃材料。
	

是


	11 
	风幕机
	1. 尺寸不低于（mm）：
规格1：1500*212*226（15台）
规格2：2100*212*226（1台）
.电压：220V；功率：315W；噪声不高于：59dB；风量不低于：1670(m3/h）；风轮直径：120mm；重量：15kg。
	是


	12 
	六门更衣柜
	1.尺寸不低于（mm）：1240*500*2000；整体采用不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.8mm厚不锈钢板制作；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
	是




	13 
	平板车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：850*600*800；带刹车；台面：304～1.5mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮。
	

是


	14 
	冷藏库
	1.尺寸（mm）：3200*4600*2200；
.温度：+2～+6℃；防水：SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板；
.制冷：风冷全封涡旋压缩机；系统：外平衡式膨胀阀采用产品；电磁阀；冷媒：制冷剂R404a指标；管道：冷媒连接紫铜管不低于Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热；
.控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警；工艺要求按照：厨房配套工程－室内组合式冷库；
.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / m3；冷库地台密度：≥46 kg / m3；导热系数：≤0.024W/m•K；抗压强度：≥160kPa；粘结强度：＞0.100Mpa；抗弯承载能力：≤8.80mm；
.冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：圆角冷库，双面0.8mm不锈钢板，地台双面0.5mm镀锌板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖；
保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料；库门：尺寸1900*840，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好；
电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库进门区域底板需加固；冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁；冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	是


	15 
	冷冻库
	1.尺寸（mm）：3200*4000*2200；物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / m3；冷库地台密度：≥46 kg / m3；导热系数：≤0.024W/m•K；抗压强度：≥160kPa；粘结强度：＞0.100Mpa；抗弯承载能力：≤8.80mm；
.冷库板的表面金属材料及厚度：墙板和天花板：圆角冷库，双面0.8mm不锈钢板，地台双面0.5mm镀锌板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖；保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料；库门：尺寸1900*840mm，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好；电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库温度：-18℃～-22℃；冷库进门区域底板需加固；冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁；冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	是



	16 
	单星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。 
.尺寸不低于（mm）：
规格1：700*600*800（1台）
规格2：700*700*800（4台）
供应商提供不锈钢水池的食品接触产品安全认证证书扫描件（通过GB 4806.9-2023标准）。
	是




	17 
	单星盆水池柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：700*800*800；
	是


	18 
	大单星盆水池
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用48*1.2mm圆筒，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*1.2mm圆筒；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*700*800，台面厚度不低于：1.2mm（16台）
规格2：1200*700*800，台面厚度不低于：1.5mm（5台）
	是


	19 
	双星水池（背靠背）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：1400*700*800；
	是




	20 
	双星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*700*800（11台）
规格2：1200*800*800（1台）
	

是


	21 
	洗手池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；配套智能感应水龙头；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：500*450*600（1台）
规格2：400*300*400（1台）
	是


	22 
	拖把池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢、星盆斗尺寸：1300*500*500mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*600*1705（2台）
规格2：1500*700*800（1台）
	是




	23 
	洗手池连柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；
侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：2200*500*800，配套混合水龙头3个（1台）
规格2：2350*500*800，配套混合水龙头3个（1台）
规格3：2400*500*800，配套混合水龙头4个（1台）
规格4：2500*500*800，配套混合水龙头4个（13台
	是


	24 
	三星盆洗锅池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：2000*800*800；
	

是


	25 
	无背板单星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢。星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：800*700*800；
	是


	26 
	无背板单星盆水池柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢。星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：600*800*800；
	是


	27 
	工作台下连一层板带背
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm、不锈钢内衬15mm防水机制板并用；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*700*800（3台）
规格2：1000*900*800（1台）
规格3：1200*600*800（1台）
规格4：1200*700*800（5台）
规格5：1500*700*800（1台）
规格6：1500*800*800（1台）
规格7：1800*700*800+100（1台）
规格8：1800*700*800（1台）
规格9：1800*800*800（12台）
规格10：500*700*800+100（1台）
	是



	28 
	工作台下连一层板
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm、不锈钢内衬15mm防水机制板并用；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*600*800（1台）
规格2：1200*700*800（2台）
规格3：1500*800*800（1台）
规格4：1600*800*800（1台）
规格5：1800*700*800（3台）
规格6：1800*800*800（34台）
规格7：300*800*830（1台）
规格8：400*800*830（6台）
规格9：600*800*800（3台）
规格10：800*700*600（1台）
规格11：800*800*800（2台）
	是



	29 
	双门留样柜
	1.尺寸不低于（mm）：1200*580*1950；
[bookmark: OLE_LINK4].内、外浦项不锈钢，配套压缩机、风机，数字温控器，安全防水，带自动锁屏，防止误碰触操作；采用柜体75mm环保绝缘材料，门框断桥设计；整体式可拆卸机组，方便后期维养；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；玻璃门为三波两种空LOW-E钢化玻璃，四周不锈钢发泡包边，自带双门锁；柜内要求温度：冷藏+4℃～+10℃ ；  
适放1/1及2/1GN容器。配有8件；GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≥0.7kW  220V/1/50Hz。
	是




	30 
	洗地龙头
	1. 尺寸不低于（mm）：
规格1：215*535*530（7台）
规格2：230*610*470（7台）
.软管，耐折复合材料，耐高压可输热水；限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置；不锈钢保护套，不锈钢软管保护套；可持续喷水，钢圈套住把手；开放式洗地龙头；不锈钢前扳机水枪带有旋转件；3/8"x 35'(10.7 m）重工型无痕软管；可调节式止动块。
	

是


	31 
	单孔收餐工作台
	1.采用304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装不锈钢可调子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：700*700*800（6台）
规格2：1000*700*800（2台）
	是


	32 
	双孔收餐柜车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；规格：尺寸不低于（mm）：1000*600*800，带刹车；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：灰色医用聚氨酯静音万向脚轮。
	是




	33 
	双孔收餐工作台（带靠背）
	1.采用304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；尺寸不低于（mm）：1500*700*800；立柱为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装不锈钢可调子弹脚。
	

是


	34 
	单门热风循环消毒柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：600*600*1800；整体厚度1.2mm；电压：220V；功率：≤3000W。
	是


	35 
	双温六门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	是


	36 
	单星工作柜（左星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1500*700*800（2台）
规格2：1200*700*800（1台）
	是




	37 
	双星工作台（右星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*700*800；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250mm；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；配套混合水龙头。
	是


	38 
	环保烟罩
	1.不锈钢制造壳体面板；SUS-304无磁不锈钢 ，厚度1.2mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；
立体式油烟分离；在厨房前端实施油烟净化，管道无积油；
拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约； 日常清洗简便；主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用；多重净化，模块化设计；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：14400*1400*600（21台）
规格2：4000*1400*600（6台）
规格3：4400*1400*600（7台）
规格4：5200*1400*600（16台）
规格5：5400*1400*600（24台）
规格6：6200*1400*600（45台）
规格7：7800*1400*600（12台）
规格8：9500*1400*600（28台）
	是



	39 
	三层餐车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：850*450*900；带刹车；台面：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮。
	是


	40 
	双门电磁蒸饭柜
	1.材质：内、外浦项不锈钢，全 SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用；尺寸不低于（mm）：1390*620*1540；
明火仿真加热技术，能根据锅具材质,移动速度,温度,位置进行实时追踪加热；超大加热面积，火力均匀，加热不偏火；面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用；把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫；显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位；防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角；立体三防结构设计，防水,防油烟,防虫；搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高；耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低,损耗小,不偏火,不烧线盘；全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离。
	是


	41 
	冷藏操作台
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机，风机；工作台面板用料为δ1.0mm；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计，环保节能；整体式可抽出式机组；制冷剂为R134a；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；
箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁可承受不低于43℃的环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≤0.6kW  220V/1/50Hz。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1800*700*800（3台）
规格2：1800*800*800（9台）
	是



	42 
	冷藏操作台带靠背
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机，风机；工作台面板用料为δ1.0mm；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计；整体式可抽出式机组，方便后期维养；制冷剂为R134a；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≤0.6kW  220V/1/50Hz。
	

是


	43 
	电磁双头矮汤炉
	1.功率≥15KW*2，电压：380V；上下分层的散热风道设计；PPS材质“齿”形线盘；整机标准防水设计且防油、防虫；SUS304不锈钢制作，≥1.2mm厚不锈钢板；采用滑档开关，≥8 档火力调节，便捷耐用。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*700*600+650（1台）
规格2：1400*850*600+650（2台）
	是


	44 
	电磁全平扒炉
	1.全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板；密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚304不锈钢；加热完成－温度控制100---270℃；功率系数：293d㎡/W ；加热面积：45dm²；电压（V）：380；净重（KG）：124；尺寸不低于（mm）：800*800*830；扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是



	45 
	电磁六头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1200*800*800；功率：≥3KW*6，电压380V；聚能线圈盘，火力均匀强劲；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热；独有工作电压设计，运行稳定安全。
	是




	46 
	电磁可倾锅
	1.整体采用不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1200*800*1300；电功率：380V,50Hz,≥25kW 容量：≥200L；锅体 3mm厚度，一体冲压成型；深冲压式锅盖；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度；配不锈钢水龙头。
	

是


	47 
	双通移门荷台柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*760*800；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
台脚：可调节不锈钢重力脚。
	是


	48 
	炉拼台
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢重力脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：400*1100*800+450（8台）
规格2：400*900*800+450（12台）
	是


	49 
	电磁双头大锅灶
	1.采用 SUS304 不锈钢制作；功率：≥20KW*2，配套锅具≥800mm；尺寸不低于（mm）：2200*1100*800+450
台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；智能化LED液晶图文显示界面；锅底温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计、防护更安全；热效率高达90%以上。
	是




	50 
	二十四盆饼车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：820*650*1360；车体：304-1.2mm25×25不锈钢方管制作不锈钢；搁条：采用304～1.5mm不锈钢板；                                 脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	

是


	51 
	面粉车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 4号沙面处理；尺寸不低于（mm）：500*600*530；箱体：304～1.2mm不锈钢；
脚轮：灰色医用聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是


	52 
	包边木案工作台
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1800*800*800;台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；台面是银杏木板；配不锈钢可调子弹脚。
	是


	53 
	木案工作台
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；台面：配柳桉50mm厚木板；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø51×1.2mm圆管；横管：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	是



	54 
	三层六盘电烤箱
	1.电压：380PE；频率：50Hz；功率：18kW；每层蒸汽功率：2kW；温度控制范围：室温～300℃；最高产量：6盘；                                                                开门方式：向外向下开门；烤盘尺寸：400*600mm；                            
	是




	55 
	电饼铛
	1.额定电压：220V/380V；锅盘直径：530mm；外观尺寸：720*655*745；柜子尺寸：670*730*380；额定功率：5kW；
锅高尺寸：26mm。
	

是


	56 
	电力双缸炸炉连柜
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－温度控制：105---185℃－容积15+15L -可调站脚； 功率（kw）：24；电压（V）：380；净重（KG）：94；规格（mm）：800*900*（850*70）；油缸容量（L）：24*2。
	是


	57 
	六格保温售饭工作台连柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：2100*800*800；电压：220v；功率：2kW；规格：配食品级1/1份数盘6只。
	是


	58 
	紫外线消毒灯
	1.尺寸不低于（mm）：920*130*80；电压：220V；功率：≤100W。
	是



	59 
	单通工作台带靠背
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm不锈钢，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*800*800（2台）
规格2：1500*800*800（10台）
规格3：1800*800*800（1台）
	是




	60 
	四格售饭柜
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；热效高，保温持久；油渍污渍一擦净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；门板：304～1.2mm不锈钢； 背板：304～1.0mm不锈钢； 侧板：304～1.0mm不锈钢； 台面：304～1.2mm不锈钢； 柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。  
	是


	61 
	汤炉连煮面炉组合灶连柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.2mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；电压：380V；功率：12kW+15kW；尾铮容量：31L；煮面框：9台。
	是



	62 
	暖饭车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：700*800*868；台面：304～1.2mm不锈钢；内胆：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；电器元件：M型加热管1×1.5kW。
	是




	63 
	五格售饭柜
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；热效高，保温持久；油渍污渍一擦净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；门板：304～1.2mm不锈钢；背板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.2mm不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。
	

是


	64 
	干手器
	1.尺寸（mm）：156*176*207；外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5～7秒快速干手，内置空气压缩箱，一边风干一边沥干，≤1000W大功率电机，噪声低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪声圆弧；以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
	是


	65 
	茶水柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，尺寸不低于（mm）：1800*750*1820；台面不锈钢厚1.2mm；加强筋为1.2mm厚不锈钢板；茶叶柜层板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶柜侧板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶柜背板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶兜板为1.0mm厚不锈钢板；配置不锈钢可调子弹脚。
	是


	66 
	开水器带底座
	1.尺寸不低于（mm）：520*530*1300；产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造；水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。
	是



	67 
	收污车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：550*1110*1020；台面：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是




	68 
	垃圾桶
	1.尺寸不低于（mm）：680*620*820；材质：高密度聚乙烯全新料。
	

是


	69 
	牛角抽气罩
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；罩体：304～1.2mm不锈钢；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*300*365（2台）
规格2：600*160*365（4台）
	是


	70 
	商用热风循环消毒柜
	1.不锈钢内外箱体，热风循环消毒方式，低噪音风机，220V,≤6kW；容积不低于：760L；参考尺寸（mm）：1440*670*1940；全不锈钢打造箱体；内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；采用高温热风循环消毒系统消毒；全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用；可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。
	是




	71 
	高温热风循环消毒柜
	1.304不锈钢内外箱体，热风循环消毒方式，低噪音风机，220V，≤6kW；容积不低于：760L；参考尺寸（mm）：1440*700*1940;整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省时；热风循环系统；设有可调温控器；带有可调定时器功能；全不锈钢重力脚配置；
	

是


	72 
	冷藏大三玻璃门高身柜
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机、风机；工作台面板用料为δ1.0mm；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计，环保节能；整体式可抽出式机组，方便后期维养；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≥0.6kW  220V/1/50Hz。
	是


	73 
	冷藏六门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	是


	74 
	活动双层平板工作台
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.1.0mm；脚管采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配置刹车静音万向轮。
	是



	75 
	气泡池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；尺寸不低于（mm）：1500*760*860；台面：304～1.2mm不锈钢；内胆：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；电功率：1.2KW  220V/1/50Hz。
	是




	76 
	双温四门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1220*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	

是


	77 
	单头矮汤炉
	1.采用 SUS304 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 1.0mm；
尺寸不低于（mm）：700*700*600+650；φ38*1.2mm 不锈钢脚，采用节能炉头；入气口：DN25；炉头： ≥8"强力炉头，热负荷：不低于20kW；熄火保护：热电熄火保护，设置长明火种；全不锈钢机身结构；独立常明火种，熄火保护；铸铁炉花，设置盛油盆。
	是


	78 
	台式电炸炉
	1.规格（mm）： 600x650x475 ；功率（kw）：8.5x2；电压（V）：380；净重（KG）：35
	是


	79 
	十二盆饼车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：500*650*1360；车体：304-1.2mm25×25不锈钢方管制作不锈钢；搁条：采用304～1.5mm不锈钢板；                                 脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是



	80 
	单星工作台柜（左星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；台面：304～1.5mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
	是




	81 
	单通移门挂墙柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1300*400*600（1台）
规格2：1800*400*600（3台）
规格3：2100*400*600（1台）
	

是


	82 
	单通移门荷台柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1100*800*800（1台）
规格2：1500*800*800（2台）
规格3：1800*700*800（3台）
规格4：1800*800*800（4台）
	是



	83 
	单通移门碗柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*500*1800（21台）
规格2：800*500*1800（1台）
	是


	84 
	单门掩门柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：900*800*800；
	是




	85 
	明档玻璃烟罩
	1.采用304材质，厚度1.2mm制作；尺寸不低于（mm）：1800*1000*600；智能控制系统自动切；控制箱上发出报警信息及信号；配双管LED灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM钢化玻璃防尘罩；烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。
	

是


	86 
	电磁双头单尾小炒灶
	1.采用 SUS304 不锈钢制作；功率：≥15KW*2；台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；
智能化LED液晶图文显示界面；锅底温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计、防护更安全；热效率高达90%以上
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1800*1100*800+450（3台）
规格2：1800*900*800+450（6台）
	是


	87 
	电磁单头小炒灶
	1．机身
尺寸不低于（mm）：600*800*830；材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫。显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角。立体三防结构设计，防水，防油烟，防虫。
.内部
搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高。耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低，损耗小，不偏火，不烧线盘。
	是



	88 
	电磁全坑扒炉
	1.全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板，密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚的304不锈钢加热完成－温度控制100---270℃－功率系数：W/d㎡293 －加热面积：d㎡45；功率（kw）：12；电压（V）：380；净重（KG）：124；尺寸不低于（mm）：800*900*（850*70）；
扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是




	89 
	电磁四头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：800*800*830；规格 ：单层双列10头；单位重量：5.5*10（kg）；电压：220V ；                                             功率：9.5（kW）；
	

是


	90 
	双缸油水分离电炸炉连柜座
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－温度控制：105---185℃－容积：15+15L -可调站脚；功率（kw）：24；电压（V）：380；净重（KG）：94；规格不低于（mm）：800*900*（850*70）；油缸容量（L）：24*2。
	是


	91 
	电全平扒炉连柜座
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板，密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚的304不锈钢加热完成－温度控制100---270℃－功率系数：W/d㎡293 －加热面积：d㎡45；功率（kw）：12；
电压（V）：380；净重（KG）：124；规格不低于（mm）：800*900*（850*70）；扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是


	92 
	烤箱座台架
	1.台面材质304 1.5mm不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*900*800；掩门，活动可拆卸式层板；与相连炉具外形相配；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。
	是



	93 
	二层二盘电烤箱
	1.电压：380PE；频率：50Hz；功率：18kW；每层蒸汽功率：2kW；温度控制范围：室温～300℃；                             最高产量：6盘；                                        开门方式：向外向下开门 ；                           烤盘尺寸：400*600mm；外观尺寸：1350*1190*1290mm。
	是




	94 
	单头单尾小炒灶
	1.设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；尺寸不低于（mm）：1000*900*800+450；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；熄火保护：熄火保护，设置长明火种；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；静音节能燃烧器热效率不低于40%；
	

是


	95 
	电磁四头煲仔炉
	1.整体采用 SUS304 不锈钢制作，采用 ≥1.2mm 厚不锈钢板制作；功率：≥3KW*4，电压380V；聚能线圈盘；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热。
	是


	96 
	电力12盘蒸饭车
	1.不锈钢制造；尺寸不低于（mm）：710*620*1540；整体SUS-304无磁不锈钢 ，厚度1.0mm，加强筋1.2mm；电压：380V；功率：12kW；最大蒸饭能力：米饭：36～48kg；面点：24～36kg；排骨：48～60kg；输入蒸汽压力：0.02MPa；
蒸饭时间：25-50mins；
	是


	97 
	电磁十头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，采用 ≥1.2mm 厚不锈钢板制作；功率：≥3KW*10，电压380V；聚能线圈盘；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热；独有工作电压设计，运行稳定安全。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：900*900*800（2台）
规格2：1200*800*800+100（1台）
	是



	98 
	双层台面立架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 台面：304～1.2mm；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*400*700（1台）
规格2：1800*400*700（14台）
	

是


	99 
	拖把架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1200*350*550；架体：304×38×38×1.2mm；挂钩：ø10不锈钢圆管制作。
	是


	100 
	蒸菜台
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；
油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；门板：304～1.2mm不锈钢；背板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.2mm不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。
	是



	101 
	饺子炉加煮面炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；整体采用1.0mm，不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1400*800*800+200；电压：380V；
功率：15kW*2；饺子锅直径：500*350MM；汤锅尺寸：500*500MM；容量：58L*2。
	是




	102 
	点菜柜
	1.外304#不锈钢，内背板304镜钢，配套压缩机、风机；
尺寸不低于（mm）：1900*800*2170；数字温控器；冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发；
制冷方式：风冷；层数：4层，不锈钢层架，两侧钢化玻璃。顶置LED灯，开放式设置，风力强劲；温度 +8℃～+14℃ ；电功率 0.9kW  220V/50Hz。
	

是


	103 
	三格鱼池
	1.材质：不锈钢及玻璃；尺寸不低于（mm）：1500*1000*1500；玻璃厚度：12mm；设备：制冷机；透明度：100%。
	是


	104 
	右单星杀鱼台
	1.整体SUS-304无磁不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1500*700*800；台面采用1.5mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	是


	105 
	24盘电蒸饭柜
	1.整体采用不锈钢制作，整体厚度 ≥1.0mm，加强筋≥1.2mm；尺寸不低于：1000*620*1540；电压：380V；功率：≥24kW；最大蒸饭能力：米饭：96～120kg；输入蒸汽压力：0.02MPa；蒸饭时间：25-50mins；
	是



	106 
	万能蒸烤箱（20盆电热）
	1.装载容量： 20层 GN1/1烤盘 ；
.尺寸不低于（mm）：915*875*1730；
.智能触摸屏： 8英寸；
.电脑控制： 全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控；
.菜单编程：可编辑存储120个预设烹饪程序，程序不少于12个步骤；
.五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-260℃），对衡烤模式（30℃-260℃），
.全烹饪过程自动调节
.内外材质均为304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽；
.均衡热风循环：动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇、加热部件、变频控制器等）加热均匀；
.内置蒸汽气发生器（锅炉加热），可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；
.烹饪过程中湿度控制设定可以精确到1％：
.使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能；
.提供5档风扇转速选择；
.多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；
.标配一支带4点温度感应的核心探针；
.差值烹饪：可同时设置食物和内腔温度控制；
.烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒”
.控制屏操作界面支持中文菜单编辑；
.高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率预约烹饪延迟启动；
.电压：380v  功率：37.2kW
.醒发功能：各种面食轻松醒发；
.烤箱腔体抽湿功能；
.全自动智能清洗功能 提供4个全自动程序；
.自动除垢：锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；
.双层玻璃：更节能保温，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制；
.集成式USB 接口
.自动监测 提示故障代码；
.使用固体无磷酸盐清洗片。
	是




	107 
	电三门海鲜蒸柜
	1.采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1100*910*1850；功率：≥25KW，电压：380；智能化LED液晶图文显示界面；机芯温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计；热效率高达90%以上。                                                                                                       
	

是


	108 
	摇摆汤锅
	1.电功率：380V,50Hz,18kW 容量：150L；尺寸不低于（mm）：1200*800*1300；
.全不锈钢机身结构；锅体SUS304不锈钢3mm，一体冲压成型；深冲压式双层锅盖；采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好；蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度；蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器；设置超压保护、超温保护、缺水保护功能；
设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气；
设置调压阀，调节腔内压力；设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源；配不锈钢水龙头。
	是


	109 
	挂墙工具架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1200*250*450；架体：304×38×38×1.2mm；挂钩：ø10不锈钢圆管制作。
	是


	110 
	商用净水器
	1.产品尺寸不低于：380*φ114mm；过滤精度：0.2微米；
流量：7.9L/分钟；总净水量：94500L（94吨）；工作水压：0.172-0.862；接口：3/8（3分）；替换滤芯：PMC-CW401-C；带阻垢功能；功能：去除泥沙、铁锈、余氯、异味、胶体、孢子孢囊、挥发性有机物等。带有阻垢功能。适用机型：直饮水、开水器、开水机、制冰机、蒸烤箱、锅炉等。
	是



	111 
	刀具消毒柜
	1.容量：12～14把刀具数量；尺寸不低于（mm）：538×138×648；采用304全不锈钢制造；黑色有机玻璃门；可抽出的透明有机玻璃刀架和不锈钢磁力刀架选择，便于更好的清洁消毒；安全设计：机器开门时自动停止消毒；采用紫外线杀菌（UV）及臭氧杀菌双重消毒效果，消毒时长60分钟/次；采用磁力门吸装置和不锈钢拉手设计，柜门配备专用门锁设有挂墙孔，方便安装。
	是




	112 
	垃圾柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：600*800*800；台面厚1.2mm；层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。
	

是


	113 
	电磁双头七星蒸炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1450*800*830；计量方式 ：机械式 ； 单位重量：5.5*10（kg）；电压：380V；                                            功率：9.5（kW）。
	是


	114 
	六头自动升降煮面炉连柜
	1.内置漏电保护装置，18kW 温度调节装置，地脚可任意调节；尺寸不低于（mm）：600*800*830；整体采用 SUS304/1.2mm 厚不锈钢砂纹板；下层板采用 SUS304/1.0mm 厚不锈钢砂纹板；电压：380（V） 功率 23（kW） 净重 220（kg）。
	是


	115 
	保温饭桶
	1.尺寸不低于（mm）：500*500*600；材质：食品级不锈钢制造，加厚保温层。
	是



	116 
	150℃常开防火阀
	1. 尺寸：
规格1：250 * 500mm（3个）
规格2：1050 * 500mm（4个）
规格3：1100 * 500mm（2个）
规格4：1100 * 600mm（1个）
规格5：320 * 200mm（1个）
规格6：400 * 300mm（2个）
规格7：400 * 400mm（1个）
规格8：400 * 500mm（1个）
规格9：500 * 500mm（6个）
规格10：600 * 500mm（2个）
规格11：700 * 500mm（2个）
规格12：750 * 500mm（2个）
规格13：750 * 600mm（1个）
规格14：900 * 500mm（3个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是




	117 
	70℃常开防火阀
	1. 尺寸：
规格1：200 * 500mm（4个）
规格2：1100 * 850mm（1个）
规格3：1900 * 700mm（2个）
规格4：2500 * 650mm（2个）
规格5：400 * 200mm（2个）
规格6：400 * 250mm（1个）
规格7：400 * 400mm（1个）
规格8：500 * 350mm（2个）
规格9：500 * 500mm（2个）
规格10：700 * 500mm（5个）
规格11：750 * 500mm（2个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是



	118 
	不锈钢风管
	1. 尺寸：
规格1：300*160mm（3212平方米）
规格2：320*200mm（1248平方米）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢；包含法兰
	是




	119 
	多叶调节阀
	1. 尺寸：
规格1：300 * 160mm（6个）
规格2：400 * 200mm（3个）
规格3：400 * 250mm（1个）
规格4：400 * 300mm（1个）
规格5：400 * 400mm（2个）
规格6：500 * 350mm（10个）
规格7：500 * 400mm（6个）
规格8：500 * 500mm（4个）
规格9：600 * 500mm（1个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；罩体：304～1.0mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢；包含法兰
	是


	120 
	方形散流器
	1. 尺寸：
规格1：260 × 260mm（20台）
规格2：300 × 300mm（147台）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；整体：304～1.0mm不锈钢；骨架：304～1.0mm不锈钢
	

是


	121 
	风柜启动控制箱
	1.功率：
规格1：3kw/380v（4台）
规格2：22kw/380v+5kw/380v（1台）
规格3：1.1kw/380v（1台）
规格4：5.5kw/380v（1台）
规格5：2.2kw/380v（2台）
.不锈钢拉丝箱体。设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	是

	122 
	风管支架
	1.用材标准：国标4*4角钢
	是

	123 
	开多叶调节阀
	1.尺寸：300 * 160mm；用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是

	124 
	软连接
	1.帆布软接
	是



提示：
1、项目涉及挥发性有机物含量管控的，统一执行国家现行相关标准、规范。
2、检测报告：是指处于有效期内并由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构出具的检测报告。（检测内容报告中逐项醒目标注）
3、依据节能产品强制采购政策，D包技术参数中所有涉及水龙头的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效响应。




















变更为：
第四部分  采购货物需求
第1章  货物清单
D包

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否
核心产品
	是否
节能强制采购产品

	1 
	[bookmark: _GoBack]长龙式洗碗机
	3
	台
	是
	否

	2 
	后倾式离心风柜
	15
	台
	是
	否

	3 
	风柜变频启动控制箱
	15
	台
	否
	否

	4 
	箱式离心风机
	4
	台
	否
	否

	5 
	箱式离心风柜
	3
	台
	否
	否

	6 
	油烟净化器
	8
	台
	否
	否

	7 
	厨房灭火系统（双瓶组）
	15
	台
	否
	否

	8 
	四层平板货架
	154
	台
	否
	否

	9 
	米面架
	72
	台
	否
	否

	10 
	灭蝇灯
	36
	台
	否
	否

	11 
	风幕机
	16
	台
	否
	否

	12 
	六门更衣柜
	12
	台
	否
	否

	13 
	平板车
	15
	台
	否
	否

	14 
	冷藏库
	3
	台
	否
	否

	15 
	冷冻库
	3
	台
	否
	否

	16 
	单星盆水池
	5
	台
	否
	否

	17 
	单星盆水池柜
	5
	台
	否
	否

	18 
	大单星盆水池
	21
	台
	否
	否

	19 
	双星水池（背靠背）
	2
	台
	否
	否

	20 
	双星盆水池
	12
	台
	否
	否

	21 
	洗手池
	2
	台
	否
	否

	22 
	拖把池
	3
	台
	否
	否

	23 
	洗手池连柜
	16
	台
	否
	否

	24 
	三星盆洗锅池
	1
	台
	否
	否

	25 
	无背板单星盆水池
	12
	台
	否
	否

	26 
	无背板单星盆水池柜
	2
	台
	否
	否

	27 
	工作台下连一层板带背
	27
	台
	否
	否

	28 
	工作台下连一层板
	55
	台
	否
	否

	29 
	双门留样柜
	2
	台
	否
	否

	30 
	洗地龙头
	14
	台
	否
	否

	31 
	单孔收餐工作台
	8
	台
	否
	否

	32 
	双孔收餐柜车
	14
	台
	否
	否

	33 
	双孔收餐工作台（带靠背）
	1
	台
	否
	否

	34 
	单门热风循环消毒柜
	2
	台
	否
	否

	35 
	双温六门高身柜
	1
	台
	否
	否

	36 
	单星工作柜（左星）
	3
	台
	否
	否

	37 
	双星工作台（右星）
	3
	台
	否
	否

	38 
	环保烟罩
	8
	台
	否
	否

	39 
	三层餐车
	6
	台
	否
	否

	40 
	双门电磁蒸饭柜
	5
	台
	否
	否

	41 
	冷藏操作台
	12
	台
	否
	否

	42 
	冷藏操作台带靠背
	7
	台
	否
	否

	43 
	电磁双头矮汤炉
	3
	台
	否
	否

	44 
	电磁全平扒炉
	1
	台
	否
	否

	45 
	电磁六头煲仔炉
	1
	台
	否
	否

	46 
	电磁可倾锅
	1
	台
	否
	否

	47 
	双通移门荷台柜
	20
	台
	否
	否

	48 
	炉拼台
	20
	台
	否
	否

	49 
	电磁双头大锅灶
	4
	台
	否
	否

	50 
	二十四盆饼车
	4
	台
	否
	否

	51 
	面粉车
	7
	台
	否
	否

	52 
	包边木案工作台
	3
	台
	否
	否

	53 
	木案工作台
	1
	台
	否
	否

	54 
	三层六盘电烤箱
	1
	台
	否
	否

	55 
	电饼铛
	4
	台
	否
	否

	56 
	电力双缸炸炉连柜
	1
	台
	否
	否

	57 
	六格保温售饭工作台连柜
	4
	台
	否
	否

	58 
	紫外线消毒灯
	16
	台
	否
	否

	59 
	单通工作台带靠背
	13
	台
	否
	否

	60 
	四格售饭柜
	2
	台
	否
	否

	61 
	汤炉连煮面炉组合灶连柜
	4
	台
	否
	否

	62 
	暖饭车
	4
	台
	否
	否

	63 
	五格售饭柜
	6
	台
	否
	否

	64 
	干手器
	1
	台
	否
	否

	65 
	茶水柜
	3
	台
	否
	否

	66 
	开水器带底座
	6
	台
	否
	否

	67 
	收污车
	14
	台
	否
	否

	68 
	垃圾桶
	13
	台
	否
	否

	69 
	牛角抽气罩
	6
	台
	否
	否

	70 
	商用热风循环消毒柜
	7
	台
	否
	否

	71 
	高温热风循环消毒柜
	4
	台
	否
	否

	72 
	冷藏大三玻璃门高身柜
	1
	台
	否
	否

	73 
	冷藏六门高身柜
	1
	台
	否
	否

	74 
	活动双层平板工作台
	4
	台
	否
	否

	75 
	气泡池
	1
	台
	否
	否

	76 
	双温四门高身柜
	12
	台
	否
	否

	77 
	单头矮汤炉
	6
	台
	否
	否

	78 
	台式电炸炉
	1
	台
	否
	否

	79 
	十二盆饼车
	2
	台
	否
	否

	80 
	单星工作台柜（左星）
	2
	台
	否
	否

	81 
	单通移门挂墙柜
	5
	台
	否
	否

	82 
	单通移门荷台柜
	10
	台
	否
	否

	83 
	单通移门碗柜
	22
	台
	否
	否

	84 
	单门掩门柜
	1
	台
	否
	否

	85 
	明档玻璃烟罩
	1
	台
	否
	否

	86 
	电磁双头单尾小炒灶
	9
	台
	否
	否

	87 
	电磁单头小炒灶
	1
	台
	否
	否

	88 
	电磁全坑扒炉
	1
	台
	否
	否

	89 
	电磁四头煲仔炉
	1
	台
	否
	否

	90 
	双缸油水分离电炸炉连柜座
	1
	台
	否
	否

	91 
	电全平扒炉连柜座
	1
	台
	否
	否

	92 
	烤箱座台架
	1
	台
	否
	否

	93 
	二层四盘电烤箱
	1
	台
	否
	否

	94 
	单头单尾小炒灶
	2
	台
	否
	否

	95 
	电磁四头煲仔炉
	4
	台
	否
	否

	96 
	电力12盘蒸饭车
	6
	台
	否
	否

	97 
	电磁十头煲仔炉
	3
	台
	否
	否

	98 
	双层台面立架
	15
	台
	否
	否

	99 
	拖把架
	2
	台
	否
	否

	100 
	蒸菜台
	2
	台
	否
	否

	101 
	饺子炉加煮面炉
	1
	台
	否
	否

	102 
	点菜柜
	1
	台
	否
	否

	103 
	三格鱼池
	1
	台
	否
	否

	104 
	右单星杀鱼台
	1
	台
	否
	否

	105 
	24盘电蒸饭柜
	2
	台
	否
	否

	106 
	万能蒸烤箱（20盆电热）
	1
	台
	否
	否

	107 
	电三门海鲜蒸柜
	2
	台
	否
	否

	108 
	摇摆汤锅
	1
	台
	否
	否

	109 
	挂墙工具架
	1
	台
	否
	否

	110 
	商用净水器
	2
	台
	否
	否

	111 
	刀具消毒柜
	2
	台
	否
	否

	112 
	垃圾柜
	1
	台
	否
	否

	113 
	电磁双头七星蒸炉
	1
	台
	否
	否

	114 
	六头自动升降煮面炉连柜
	1
	台
	否
	否

	115 
	保温饭桶
	2
	台
	否
	否

	116 
	150℃常开防火阀
	31
	个
	否
	否

	117 
	70℃常开防火阀
	24
	个
	否
	否

	118 
	不锈钢风管
	4460
	平方
米
	否
	否

	119 
	多叶调节阀
	34
	个
	否
	否

	120 
	方形散流器
	167
	台
	否
	否

	121 
	风柜启动控制箱
	9
	台
	否
	否

	122 
	风管支架
	679
	副
	否
	否

	123 
	开多叶调节阀
	1
	台
	否
	否

	124 
	软连接
	22
	台
	否
	否


第2章 
 具体参数要求
D包：
	序号
	货物名称
	参数要求
	是否
允许
负偏离

	1 
	长龙式洗碗机

	1.功能：可清洗碗、碟、杯子、托盘、刀、叉、调羹筷子等餐具；
2.组成部分：入口区+预洗区+强力清洗区+预喷淋区+高温喷淋区+烘干区+出口区组成；
3.传送带速度：1.5米/分钟—2.1米/分钟；
4.清 洗 量：3000-4500 碟/小时（8寸碟）；耗水量：≤340 升/小时；
5.清洗温度：55-60℃；漂洗温度：82-90℃；
6.传送带宽度：605mm（±5mm）；清洗高度：420mm；
7.进口长度：1100mm；
8.出口长度：1400mm；
9.水箱容量：90升；
10.漂洗加热功率：≤36 kW；
11.烘干加热功率：≤9kW；
12.总配电量：≥60kW；
13.电源：～380V/50Hz/3；                                                                                 
14.外形尺寸：5500×850×2100mm； 
15.正面可维护，无需移动机器，预接常用管线及配件；
16.不锈钢材质四周底部全封闭结构；                                                                
17.简洁清晰的高亮 LED 数字温度显示，并设有故障代码提示；
18.传送履带无极变频调速，斜插式输送网爪PP材质可直接接触碗碟，可任意调节清洗速度；                                                               
19.倾斜式净排清洗系统，可及时排净水泵壳体的污水； 
20.核心类配件：水泵、电热管、接触器、继电器、开关等产品保证长期稳定运行，降低综合成本；
21.消毒烘干机采用6根1.5kW防干烧电热管，并配置不锈钢强力风机；
22.上5下4防堵型清洗臂，360°全覆盖无死角清洗，预漂、主漂臂可快速正面更换，防错装设计；
23.深漏式便捷排水，排水和溢流一体化，工作完成后拿掉排水杆即可使水全部排出；
24.传送出口设有自动感应限位开关及护板防止异物卡住传送带引起过负载；
25.高温漂洗的水使用后流入预漂洗缸，预漂洗缸使用后流入主洗水箱，最后由第一水缸排出。
26.供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
①承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度65°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常，符合检测要求；
②提供洗碗机整机及金属波纹管、逆流阀、输送管路、循环洗槽、排水桩、水管弯头、挡水片等直接接触的配件需依据GB/T2423.16-2022标准经检测机构实测，长霉等级判定为0级。
	否


	2 
	后倾式离心风柜
	1.功率：
规格1：3Kw/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa   全压：400Pa
风机转速：≥877r/min‌
规格2：11kW/380V（3台）
风量：21500m³/h
静压：400~500Pa   全压：600Pa
风机转速：≥1058r/min
规格3：7.5kW/380V（3台）
风量：14000m³/h
静压：400~500Pa   全压：600Pa
风机转速：≥1622r/min
规格4：18kW/380V（1台）
风量：41500m³/h
静压：400~500Pa      全压：690Pa
风机转速：≥1000r/min
规格5：15kW/380V（2台）
风量：34000m³/h
静压：400~500Pa      全压：600Pa
风机转速：≥877r/min
规格6：22kW/380V（3台）
风量：50000m³/h
静压:400~500Pa      全压：640Pa
风机转速:≥1086r/min
规格7：37kW/380V（1台）
风量：47000m³/h
静压：1200~1300Pa      全压：1430Pa
风机转速：≥1283r/min
规格8：2.2kW/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
2.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
3.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 
4.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm。
5.采用耐高温耐腐蚀风机轴承。
6.含不锈钢接油盆、风柜支架及减震器。
7.供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
①依据GB/T1732-2020标准，表面涂层/覆面材料理化性能－金属喷漆（塑）涂层－冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；
②依据GB/T2651-2023，GB/T2652-2022，GB/T2653-2008，GB/T2650-2022标准，抗拉强度Rm≥400MPa，断后伸长率≥26%，弯曲角度≥170°，冲击吸收能量平均值KV2≥71J；
③产品风机外壳通过依据GB/T 28416-2012，GB/T 6461-2002，多环境模拟腐蚀实验，经168H测试后，目视检查样品无腐蚀，生锈等现象，外观评级为10级。
④依据GB/T26955-2011标准，焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷；
	

否


	3 
	风柜变频启动控制箱
	1.功率：
规格1：11kW/380V+5kW/380V（4台）
规格2：7.5kW/380V+5kW/380V（3台）
规格3：15kW/380V+5kW/380V（3台）
规格4：18.5kW/380V+5kW/380V（1台）
规格5：22kW/380V（2台）
规格6：37kW/380V（2台）
.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击。
.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速。
.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	是




	4 
	箱式离心风机
	★1.功率：
规格1：1.1kW/380V（1台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
规格2：3kW/380V（3台）
风量：8500m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥877r/min
.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。
.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
.采用耐高温耐腐蚀风机轴承。
供应商提供检测报告，检测项目至少包含：产品风机外壳通过依据GB/T 28416-2012，GB/T 6461-2002，多环境模拟腐蚀实验，经168H测试后，目视检查样品无腐蚀，生锈等现象，外观评级为10级。
	是


	5 
	箱式离心风柜
	1.功率：
规格1：15kW/380V（1台）
风量：31000m³/h
静压：400~500Pa      全压：600Pa
风机转速：≥586r/min
规格2：5.5kW/380V（1台）
风量：15000m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥694r/min
规格3：11kW/380V（1台）
风量：30000m³/h
静压：200~300Pa      全压：400Pa
风机转速：≥491r/min
.整机外壳采用双面钢板制作工艺。
.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。
.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，减少维护成本。
	是



	6 
	油烟净化器
	★1.功率：
规格1：0.66kW/220V（2台）
处理量：≥32000m³/hr
处理率：≥98%
规格2：0.36kW/220V（1台）
处理量：≥20000m³/hr
处理率：≥98%
规格3：0.42kW/220V（1台）
处理量：≥24000m³/hr
处理率：≥98%
规格4：0.28kW/220V（4台）
处理量：≥12000m³/hr
处理率：≥98%
.采用1.2mm冷轧钢板，经静电环氧喷涂处理，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，通过IPX6认证适用于户外及高湿度场景。
.双区电离设计：​
高压放电区：φ0.3mm 不锈钢钨丝全触点放电，三系铝镁合金极板材质，弯成型。
.集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围）。
.模块化拼装设计，支持按风量需求自由组合；标准化接口减少现场施工量，电场可整体拆卸，支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。
.含净化器支架。
供应商提供检测报告，检测项目至少包含：
油烟净化设备依据GB/T 2423.65-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验：盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准，盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合试验：试验阶段 Z3：湿热和盐雾条件，试验条件：盐雾浓度：（100±30）mg/m³、温度：（35±2）℃、相对湿度：（85±3）%，持续时间：120h，外观无剥落，无功能异常，中性盐雾试验（NSS）法等级判定为10 级。
	是




	7 
	厨房灭火系统（双瓶组）
	1.厨房设备灭火装置为机械式启动。机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃。灭火剂充装量12.5（kg）*2，驱动瓶充装压力12（MPa），雾化喷嘴个数18（个），可保护排烟罩长度5-8（米）。
.连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成，高压连接管使用SUS316不锈钢管。
	

是


	8 
	四层平板货架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm；层板：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：304～1.5mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸（mm）：
规格1：1200*500*1550（113台）
规格2：1500*500*1550（41台）
	是


	9 
	米面架
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸（mm）：1200*500*200；
横柱用38×25×1.2mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫。
	是




	10 
	灭蝇灯
	1.尺寸不低于（mm）：660*128*380；额定功率：≥0.008kW；
覆盖面积：30-50；额定电压：220V～50Hz；材料等级：ABS阻燃材料。
	

是


	11 
	风幕机
	2. 尺寸不低于（mm）：
规格1：1500*212*226（15台）
规格2：2100*212*226（1台）
.电压：220V；功率：315W；噪声不高于：59dB；风量不低于：1670(m3/h）；风轮直径：120mm；重量：15kg。
	是


	12 
	六门更衣柜
	1.尺寸不低于（mm）：1240*500*2000；整体采用不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用0.8mm厚不锈钢板制作；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
	是




	13 
	平板车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：850*600*800；带刹车；台面：304～1.5mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮。
	

是


	14 
	冷藏库
	1.尺寸（mm）：3200*4600*2200；
.温度：+2～+6℃；防水：SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板；
.制冷：风冷全封涡旋压缩机；系统：外平衡式膨胀阀采用产品；电磁阀；冷媒：制冷剂R404a指标；管道：冷媒连接紫铜管不低于Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热；
.控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警；工艺要求按照：厨房配套工程－室内组合式冷库；
.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / m3；冷库地台密度：≥46 kg / m3；导热系数：≤0.024W/m•K；抗压强度：≥160kPa；粘结强度：＞0.100Mpa；抗弯承载能力：≤8.80mm；
.冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：圆角冷库，双面0.8mm不锈钢板，地台双面0.5mm镀锌板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖；
保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料；库门：尺寸1900*840，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好；
电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库进门区域底板需加固；冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁；冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	是


	15 
	冷冻库
	1.尺寸（mm）：3200*4000*2200；物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / m3；冷库地台密度：≥46 kg / m3；导热系数：≤0.024W/m•K；抗压强度：≥160kPa；粘结强度：＞0.100Mpa；抗弯承载能力：≤8.80mm；
.冷库板的表面金属材料及厚度：墙板和天花板：圆角冷库，双面0.8mm不锈钢板，地台双面0.5mm镀锌板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖；保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料；库门：尺寸1900*840mm，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好；电子显示温度表及冷库LED三防灯等；冷库温度：-18℃～-22℃；冷库进门区域底板需加固；冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁；冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	是



	16 
	单星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。 
.尺寸不低于（mm）：
规格1：700*600*800（1台）
规格2：700*700*800（4台）
供应商提供不锈钢水池的食品接触产品安全认证证书扫描件（通过GB 4806.9-2023标准）。
	是




	17 
	单星盆水池柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：700*800*800；
	是


	18 
	大单星盆水池
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用48*1.2mm圆筒，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*1.2mm圆筒；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*700*800，台面厚度不低于：1.2mm（16台）
规格2：1200*700*800，台面厚度不低于：1.5mm（5台）
	是


	19 
	双星水池（背靠背）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：1400*700*800；
	是




	20 
	双星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*700*800（11台）
规格2：1200*800*800（1台）
	

是


	21 
	洗手池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；配套智能感应水龙头；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：500*450*600（1台）
规格2：400*300*400（1台）
	是


	22 
	拖把池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢、星盆斗尺寸：1300*500*500mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*600*1705（2台）
规格2：1500*700*800（1台）
	是




	23 
	洗手池连柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；
侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：2200*500*800，配套混合水龙头3个（1台）
规格2：2350*500*800，配套混合水龙头3个（1台）
规格3：2400*500*800，配套混合水龙头4个（1台）
规格4：2500*500*800，配套混合水龙头4个（13台
	是


	24 
	三星盆洗锅池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：2000*800*800；
	

是


	25 
	无背板单星盆水池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢。星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：800*700*800；
	是


	26 
	无背板单星盆水池柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢。星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；
横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：600*800*800；
	是


	27 
	工作台下连一层板带背
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm、不锈钢内衬15mm防水机制板并用；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*700*800（3台）
规格2：1000*900*800（1台）
规格3：1200*600*800（1台）
规格4：1200*700*800（5台）
规格5：1500*700*800（1台）
规格6：1500*800*800（1台）
规格7：1800*700*800+100（1台）
规格8：1800*700*800（1台）
规格9：1800*800*800（12台）
规格10：500*700*800+100（1台）
	是



	28 
	工作台下连一层板
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm、不锈钢内衬15mm防水机制板并用；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管；配不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*600*800（1台）
规格2：1200*700*800（2台）
规格3：1500*800*800（1台）
规格4：1600*800*800（1台）
规格5：1800*700*800（3台）
规格6：1800*800*800（34台）
规格7：300*800*830（1台）
规格8：400*800*830（6台）
规格9：600*800*800（3台）
规格10：800*700*600（1台）
规格11：800*800*800（2台）
	是



	29 
	双门留样柜
	1.尺寸不低于（mm）：1200*580*1950；
.内、外浦项不锈钢，配套压缩机、风机，数字温控器，安全防水，带自动锁屏，防止误碰触操作；采用柜体75mm环保绝缘材料，门框断桥设计；整体式可拆卸机组，方便后期维养；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；玻璃门为三波两种空LOW-E钢化玻璃，四周不锈钢发泡包边，自带双门锁；柜内要求温度：冷藏+4℃～+10℃ ；  
适放1/1及2/1GN容器。配有8件；GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≥0.7kW  220V/1/50Hz。
	是




	30 
	洗地龙头
	2. 尺寸不低于（mm）：
规格1：215*535*530（7台）
规格2：230*610*470（7台）
.软管，耐折复合材料，耐高压可输热水；限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置；不锈钢保护套，不锈钢软管保护套；可持续喷水，钢圈套住把手；开放式洗地龙头；不锈钢前扳机水枪带有旋转件；3/8"x 35'(10.7 m）重工型无痕软管；可调节式止动块。
	

是


	31 
	单孔收餐工作台
	1.采用304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装不锈钢可调子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：700*700*800（6台）
规格2：1000*700*800（2台）
	是


	32 
	双孔收餐柜车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；规格：尺寸不低于（mm）：1000*600*800，带刹车；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：灰色医用聚氨酯静音万向脚轮。
	是




	33 
	双孔收餐工作台（带靠背）
	1.采用304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；尺寸不低于（mm）：1500*700*800；立柱为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装不锈钢可调子弹脚。
	

是


	34 
	单门热风循环消毒柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：600*600*1800；整体厚度1.2mm；电压：220V；功率：≤3000W。
	是


	35 
	双温六门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	是


	36 
	单星工作柜（左星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
配套混合水龙头。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1500*700*800（2台）
规格2：1200*700*800（1台）
	是




	37 
	双星工作台（右星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*700*800；台面：304～1.2mm不锈钢；水斗：304～1.0mm不锈钢，水斗500*500*250mm；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；配套混合水龙头。
	是


	38 
	环保烟罩
	1.不锈钢制造壳体面板；SUS-304无磁不锈钢 ，厚度1.2mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；
立体式油烟分离；在厨房前端实施油烟净化，管道无积油；
拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约； 日常清洗简便；主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用；多重净化，模块化设计；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：14400*1400*600（1台）
规格2：4000*1400*600（1台）
规格3：4400*1400*600（1台）
规格4：5200*1400*600（1台）
规格5：5400*1400*600（1台）
规格6：6200*1400*600（1台）
规格7：7800*1400*600（1台）
规格8：9500*1400*600（1台）
	是



	39 
	三层餐车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：850*450*900；带刹车；台面：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮。
	是


	40 
	双门电磁蒸饭柜
	1.材质：内、外浦项不锈钢，全 SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用；尺寸不低于（mm）：1390*620*1540；
明火仿真加热技术，能根据锅具材质,移动速度,温度,位置进行实时追踪加热；超大加热面积，火力均匀，加热不偏火；面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用；把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫；显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位；防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角；立体三防结构设计，防水,防油烟,防虫；搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高；耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低,损耗小,不偏火,不烧线盘；全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离。
	是


	41 
	冷藏操作台
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机，风机；工作台面板用料为δ1.0mm；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计，环保节能；整体式可抽出式机组；制冷剂为R134a；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；
箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁可承受不低于43℃的环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≤0.6kW  220V/1/50Hz。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1800*700*800（3台）
规格2：1800*800*800（9台）
	是



	42 
	冷藏操作台带靠背
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机，风机；工作台面板用料为δ1.0mm；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计；整体式可抽出式机组，方便后期维养；制冷剂为R134a；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≤0.6kW  220V/1/50Hz。
	

是


	43 
	电磁双头矮汤炉
	1.功率≥15KW*2，电压：380V；上下分层的散热风道设计；PPS材质“齿”形线盘；整机标准防水设计且防油、防虫；SUS304不锈钢制作，≥1.2mm厚不锈钢板；采用滑档开关，≥8 档火力调节，便捷耐用。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*700*600+650（1台）
规格2：1400*850*600+650（2台）
	是


	44 
	电磁全平扒炉
	1.全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板；密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚304不锈钢；加热完成－温度控制100---270℃；功率系数：293d㎡/W ；加热面积：45dm²；电压（V）：380；净重（KG）：124；尺寸不低于（mm）：800*800*830；扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是



	45 
	电磁六头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1200*800*800；功率：≥3KW*6，电压380V；聚能线圈盘，火力均匀强劲；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热；独有工作电压设计，运行稳定安全。
	是




	46 
	电磁可倾锅
	1.整体采用不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1200*800*1300；电功率：380V,50Hz,≥25kW 容量：≥200L；锅体 3mm厚度，一体冲压成型；深冲压式锅盖；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度；配不锈钢水龙头。
	

是


	47 
	双通移门荷台柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*760*800；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
台脚：可调节不锈钢重力脚。
	是


	48 
	炉拼台
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢重力脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：400*1100*800+450（8台）
规格2：400*900*800+450（12台）
	是


	49 
	电磁双头大锅灶
	1.采用 SUS304 不锈钢制作；功率：≥20KW*2，配套锅具≥800mm；尺寸不低于（mm）：2200*1100*800+450
台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；智能化LED液晶图文显示界面；锅底温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计、防护更安全；热效率高达90%以上。
	是




	50 
	二十四盆饼车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：820*650*1360；车体：304-1.2mm25×25不锈钢方管制作不锈钢；搁条：采用304～1.5mm不锈钢板；                                 脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	

是


	51 
	面粉车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 4号沙面处理；尺寸不低于（mm）：500*600*530；箱体：304～1.2mm不锈钢；
脚轮：灰色医用聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是


	52 
	包边木案工作台
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1800*800*800;台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管；台面是银杏木板；配不锈钢可调子弹脚。
	是


	53 
	木案工作台
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；台面：配柳桉50mm厚木板；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø51×1.2mm圆管；横管：ø38×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
	是



	54 
	三层六盘电烤箱
	1.电压：380PE；频率：50Hz；功率：18kW；每层蒸汽功率：2kW；温度控制范围：室温～300℃；最高产量：6盘；                                                                开门方式：向外向下开门；烤盘尺寸：400*600mm；                            
	是




	55 
	电饼铛
	1.额定电压：220V/380V；锅盘直径：530mm；外观尺寸：720*655*745；柜子尺寸：670*730*380；额定功率：5kW；
锅高尺寸：26mm。
	

是


	56 
	电力双缸炸炉连柜
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－温度控制：105---185℃－容积15+15L -可调站脚； 功率（kw）：24；电压（V）：380；净重（KG）：94；规格（mm）：800*900*（850*70）；油缸容量（L）：24*2。
	是


	57 
	六格保温售饭工作台连柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：2100*800*800；电压：220v；功率：2kW；规格：配食品级1/1份数盘6只。
	是


	58 
	紫外线消毒灯
	1.尺寸不低于（mm）：920*130*80；电压：220V；功率：≤100W。
	是



	59 
	单通工作台带靠背
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm不锈钢，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*800*800（2台）
规格2：1500*800*800（10台）
规格3：1800*800*800（1台）
	是




	60 
	四格售饭柜
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；热效高，保温持久；油渍污渍一擦净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；门板：304～1.2mm不锈钢； 背板：304～1.0mm不锈钢； 侧板：304～1.0mm不锈钢； 台面：304～1.2mm不锈钢； 柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。  
	是


	61 
	汤炉连煮面炉组合灶连柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.2mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；电压：380V；功率：12kW+15kW；尾铮容量：31L；煮面框：9台。
	是



	62 
	暖饭车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：700*800*868；台面：304～1.2mm不锈钢；内胆：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；电器元件：M型加热管1×1.5kW。
	是




	63 
	五格售饭柜
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；热效高，保温持久；油渍污渍一擦净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；门板：304～1.2mm不锈钢；背板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.2mm不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。
	

是


	64 
	干手器
	1.尺寸（mm）：156*176*207；外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5～7秒快速干手，内置空气压缩箱，一边风干一边沥干，≤1000W大功率电机，噪声低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪声圆弧；以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
	是


	65 
	茶水柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，尺寸不低于（mm）：1800*750*1820；台面不锈钢厚1.2mm；加强筋为1.2mm厚不锈钢板；茶叶柜层板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶柜侧板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶柜背板为1.0mm厚不锈钢板；茶叶兜板为1.0mm厚不锈钢板；配置不锈钢可调子弹脚。
	是


	66 
	开水器带底座
	1.尺寸不低于（mm）：520*530*1300；产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造；水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。
	是



	67 
	收污车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：550*1110*1020；台面：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是




	68 
	垃圾桶
	1.尺寸不低于（mm）：680*620*820；材质：高密度聚乙烯全新料。
	

是


	69 
	牛角抽气罩
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；罩体：304～1.2mm不锈钢；
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1000*300*365（2台）
规格2：600*160*365（4台）
	是


	70 
	商用热风循环消毒柜
	1.不锈钢内外箱体，热风循环消毒方式，低噪音风机，220V,≤6kW；容积不低于：760L；参考尺寸（mm）：1440*670*1940；全不锈钢打造箱体；内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；采用高温热风循环消毒系统消毒；全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用；可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。
	是




	71 
	高温热风循环消毒柜
	1.304不锈钢内外箱体，热风循环消毒方式，低噪音风机，220V，≤6kW；容积不低于：760L；参考尺寸（mm）：1440*700*1940;整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省时；热风循环系统；设有可调温控器；带有可调定时器功能；全不锈钢重力脚配置；
	

是


	72 
	冷藏大三玻璃门高身柜
	1.内、外浦项不锈钢，配套压缩机、风机；工作台面板用料为δ1.0mm；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；数字温控器，手触面板为直流5V供电，安全防水；75mm环戊烷高密度发泡保温层，断桥设计，环保节能；整体式可抽出式机组，方便后期维养；强力制冷系统，带智能除霜系统，化霜水强制蒸发，无需外接排水；箱体内圆弧设计，盆形底板，易清洁；可承受43℃环境温度；柜内要求温度：冷藏+1℃～+4℃；配有4件GN2/1浸塑层架；150mm高不锈钢可调底脚；电功率：≥0.6kW  220V/1/50Hz。
	是


	73 
	冷藏六门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1810*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	是


	74 
	活动双层平板工作台
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.1.0mm；脚管采用38*38*1.2mm不锈钢方管；配置刹车静音万向轮。
	是



	75 
	气泡池
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；尺寸不低于（mm）：1500*760*860；台面：304～1.2mm不锈钢；内胆：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；电功率：1.2KW  220V/1/50Hz。
	是




	76 
	双温四门高身柜
	1.采用SUS304不锈钢制作，内箱圆弧设计；尺寸不低于（mm）：1220*760*1980；机组独立模块化技术，外挂防尘网；360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝；控温类型：电子数字温控；压缩机：制冷稳定，效率高、噪声低、故障率低、使用寿命长。
	

是


	77 
	单头矮汤炉
	1.采用 SUS304 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 1.0mm；
尺寸不低于（mm）：700*700*600+650；φ38*1.2mm 不锈钢脚，采用节能炉头；入气口：DN25；炉头： ≥8"强力炉头，热负荷：不低于20kW；熄火保护：热电熄火保护，设置长明火种；全不锈钢机身结构；独立常明火种，熄火保护；铸铁炉花，设置盛油盆。
	是


	78 
	台式电炸炉
	1.规格（mm）： 600x650x475 ；功率（kw）：8.5x2；电压（V）：380；净重（KG）：35
	是


	79 
	十二盆饼车
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 尺寸不低于（mm）：500*650*1360；车体：304-1.2mm25×25不锈钢方管制作不锈钢；搁条：采用304～1.5mm不锈钢板；                                 脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。
	是



	80 
	单星工作台柜（左星）
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*800*800；台面：304～1.5mm不锈钢；水斗：304～1.2mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；立柱：ø38×1.2mm圆管；横管：ø25×1.2mm圆管；台脚：可调节不锈钢子弹脚；配套混合水龙头。
	是




	81 
	单通移门挂墙柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1300*400*600（1台）
规格2：1800*400*600（3台）
规格3：2100*400*600（1台）
	

是


	82 
	单通移门荷台柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1100*800*800（1台）
规格2：1500*800*800（2台）
规格3：1800*700*800（3台）
规格4：1800*800*800（4台）
	是



	83 
	单通移门碗柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1200*500*1800（21台）
规格2：800*500*1800（1台）
	是


	84 
	单门掩门柜
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；台面：304～1.2mm不锈钢；层板：304～1.0mm不锈钢；侧板：304～1.0mm不锈钢；柜门：304～1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢子弹脚。
.尺寸不低于（mm）：900*800*800；
	是




	85 
	明档玻璃烟罩
	1.采用304材质，厚度1.2mm制作；尺寸不低于（mm）：1800*1000*600；智能控制系统自动切；控制箱上发出报警信息及信号；配双管LED灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM钢化玻璃防尘罩；烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。
	

是


	86 
	电磁双头单尾小炒灶
	1.采用 SUS304 不锈钢制作；功率：≥15KW*2；台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；
智能化LED液晶图文显示界面；锅底温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计、防护更安全；热效率高达90%以上
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1800*1100*800+450（3台）
规格2：1800*900*800+450（6台）
	是


	87 
	电磁单头小炒灶
	1．机身
尺寸不低于（mm）：600*800*830；材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。把手：5 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫。显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角。立体三防结构设计，防水，防油烟，防虫。
.内部
搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高。耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低，损耗小，不偏火，不烧线盘。
	是



	88 
	电磁全坑扒炉
	1.全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板，密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚的304不锈钢加热完成－温度控制100---270℃－功率系数：W/d㎡293 －加热面积：d㎡45；功率（kw）：12；电压（V）：380；净重（KG）：124；尺寸不低于（mm）：800*900*（850*70）；
扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是




	89 
	电磁四头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：800*800*830；规格 ：单层双列4头；单位重量：5.5*10（kg）；电压：220V ；                                             功率：9.5（kW）；
	

是


	90 
	双缸油水分离电炸炉连柜座
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－温度控制：105---185℃－容积：15+15L -可调站脚；功率（kw）：24；电压（V）：380；净重（KG）：94；规格不低于（mm）：800*900*（850*70）；油缸容量（L）：24*2。
	是


	91 
	电全平扒炉连柜座
	1.18-10全不锈钢机身结构-2.0MM厚工作台面－独立式结构－镀铬钢板，密封焊接－加热通过位于扒板底部，加厚的304不锈钢加热完成－温度控制100---270℃－功率系数：W/d㎡293 －加热面积：d㎡45；功率（kw）：12；
电压（V）：380；净重（KG）：124；规格不低于（mm）：800*900*（850*70）；扒板尺寸（mm）：725*610*20。
	是


	92 
	烤箱座台架
	1.台面材质304 1.5mm不锈钢；尺寸不低于（mm）：1500*900*800；掩门，活动可拆卸式层板；与相连炉具外形相配；脚为全金属外包不锈钢子弹脚。
	是



	93 
	二层四盘电烤箱
	1.电压：380PE；频率：50Hz；功率：18kW；每层蒸汽功率：2kW；温度控制范围：室温～300℃；最高产量：4盘；                                        开门方式：向外向下开门 ；烤盘尺寸：400*600mm；外观尺寸：1350*1190*1290mm。
	是




	94 
	单头单尾小炒灶
	1.设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；尺寸不低于（mm）：1000*900*800+450；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；熄火保护：熄火保护，设置长明火种；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；静音节能燃烧器热效率不低于40%；
	

是


	95 
	电磁四头煲仔炉
	1.整体采用 SUS304 不锈钢制作，采用 ≥1.2mm 厚不锈钢板制作；功率：≥3KW*4，电压380V；聚能线圈盘；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热。
	是


	96 
	电力12盘蒸饭车
	1.不锈钢制造；尺寸不低于（mm）：710*620*1540；整体SUS-304无磁不锈钢 ，厚度1.0mm，加强筋1.2mm；电压：380V；功率：12kW；最大蒸饭能力：米饭：36～48kg；面点：24～36kg；排骨：48～60kg；输入蒸汽压力：0.02MPa；
蒸饭时间：25-50mins；
	是


	97 
	电磁十头煲仔炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作，采用 ≥1.2mm 厚不锈钢板制作；功率：≥3KW*10，电压380V；聚能线圈盘；机芯、线盘双通道散热；旋转式≥五档火力轻松调节；一体折弯门把手；无明火，电磁感应加热；独有工作电压设计，运行稳定安全。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：900*900*800（2台）
规格2：1200*800*800+100（1台）
	是



	98 
	双层台面立架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢； 台面：304～1.2mm；
层板：304～1.0mm不锈钢；加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；
立柱：304～1.2mm×ø38圆管。
.尺寸不低于（mm）：
规格1：1400*400*700（1台）
规格2：1800*400*700（14台）
	

是


	99 
	拖把架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1200*350*550；架体：304×38×38×1.2mm；挂钩：ø10不锈钢圆管制作。
	是


	100 
	蒸菜台
	1.精准控温304不锈钢加热管迅速升温；尺寸不低于（mm）：1800*800*800；三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固；
油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤；用材标准：SUS-304无磁不锈钢；门板：304～1.2mm不锈钢；背板：304～1.2mm不锈钢；侧板：304～1.2mm不锈钢；台面：304～1.5mm不锈钢；柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚。
	是



	101 
	饺子炉加煮面炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；整体采用1.0mm，不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1400*800*800+200；电压：380V；
功率：15kW*2；饺子锅直径：500*350MM；汤锅尺寸：500*500MM；容量：58L*2。
	是




	102 
	点菜柜
	1.外304#不锈钢，内背板304镜钢，配套压缩机、风机；
尺寸不低于（mm）：1900*800*2170；数字温控器；冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发；
制冷方式：风冷；层数：4层，不锈钢层架，两侧钢化玻璃。顶置LED灯，开放式设置，风力强劲；温度 +8℃～+14℃ ；电功率 0.9kW  220V/50Hz。
	

是


	103 
	三格鱼池
	1.材质：不锈钢及玻璃；尺寸不低于（mm）：1500*1000*1500；玻璃厚度：12mm；设备：制冷机；透明度：100%。
	是


	104 
	右单星杀鱼台
	1.整体SUS-304无磁不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1500*700*800；台面采用1.5mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	是


	105 
	24盘电蒸饭柜
	1.整体采用不锈钢制作，整体厚度 ≥1.0mm，加强筋≥1.2mm；尺寸不低于：1000*620*1540；电压：380V；功率：≥24kW；最大蒸饭能力：米饭：96～120kg；输入蒸汽压力：0.02MPa；蒸饭时间：25-50mins；
	是



	106 
	万能蒸烤箱（20盆电热）
	1.装载容量： 20层 GN1/1烤盘 ；
.尺寸不低于（mm）：915*875*1730；
.智能触摸屏： 8英寸；
.电脑控制： 全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控；
.菜单编程：可编辑存储120个预设烹饪程序，程序不少于12个步骤；
.五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-260℃），对衡烤模式（30℃-260℃），
.全烹饪过程自动调节
.内外材质均为304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽；
.均衡热风循环：动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇、加热部件、变频控制器等）加热均匀；
.内置蒸汽气发生器（锅炉加热），可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；
.烹饪过程中湿度控制设定可以精确到1％：
.使用节能耐用的LED照明灯带，同时兼顾提醒功能；
.提供5档风扇转速选择；
.多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；
.标配一支带4点温度感应的核心探针；
.差值烹饪：可同时设置食物和内腔温度控制；
.烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒”
.控制屏操作界面支持中文菜单编辑；
.高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率预约烹饪延迟启动；
.电压：380v  功率：37.2kW
.醒发功能：各种面食轻松醒发；
.烤箱腔体抽湿功能；
.全自动智能清洗功能 提供4个全自动程序；
.自动除垢：锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；
.双层玻璃：更节能保温，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制；
.集成式USB 接口
.自动监测 提示故障代码；
.使用固体无磷酸盐清洗片。
	是




	107 
	电三门海鲜蒸柜
	1.采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：1100*910*1850；功率：≥25KW，电压：380；智能化LED液晶图文显示界面；机芯温度检测功能；累计功耗记录；瞬时能耗显示；故障中文显示报警功能；断电归零设计。                                                                                                       
	

是


	108 
	摇摆汤锅
	1.电功率：380V,50Hz,18kW 容量：150L；尺寸不低于（mm）：1200*800*1300；
.全不锈钢机身结构；锅体SUS304不锈钢3mm，一体冲压成型；深冲压式双层锅盖；采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好；蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度；蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器；设置超压保护、超温保护、缺水保护功能；
设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气；
设置调压阀，调节腔内压力；设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源；配不锈钢水龙头。
	是


	109 
	挂墙工具架
	1.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；尺寸不低于（mm）：1200*250*450；架体：304×38×38×1.2mm；挂钩：ø10不锈钢圆管制作。
	是


	110 
	商用净水器
	1.产品尺寸不低于：380*φ114mm；过滤精度：0.2微米；
流量：7.9L/分钟；总净水量：94500L（94吨）；工作水压：0.172-0.862；接口：3/8（3分）；替换滤芯：PMC-CW401-C；带阻垢功能；功能：去除泥沙、铁锈、余氯、异味、胶体、孢子孢囊、挥发性有机物等。带有阻垢功能。适用机型：直饮水、开水器、开水机、制冰机、蒸烤箱、锅炉等。
	是



	111 
	刀具消毒柜
	1.容量：12～14把刀具数量；尺寸不低于（mm）：538×138×648；采用304全不锈钢制造；黑色有机玻璃门；可抽出的透明有机玻璃刀架和不锈钢磁力刀架选择，便于更好的清洁消毒；安全设计：机器开门时自动停止消毒；采用紫外线杀菌（UV）及臭氧杀菌双重消毒效果，消毒时长60分钟/次；采用磁力门吸装置和不锈钢拉手设计，柜门配备专用门锁设有挂墙孔，方便安装。
	是




	112 
	垃圾柜
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；尺寸不低于（mm）：600*800*800；台面厚1.2mm；层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。
	

是


	113 
	电磁双头七星蒸炉
	1.整体采用SUS304不锈钢制作；采用1.0mm厚不锈钢板制作；尺寸不低于（mm）：1450*800*830；计量方式 ：机械式 ； 单位重量：5.5*10（kg）；电压：380V；                                            功率：9.5（kW）。
	是


	114 
	六头自动升降煮面炉连柜
	1.内置漏电保护装置，18kW 温度调节装置，地脚可任意调节；尺寸不低于（mm）：600*800*830；整体采用 SUS304/1.2mm 厚不锈钢砂纹板；下层板采用 SUS304/1.0mm 厚不锈钢砂纹板；电压：380（V） 功率 23（kW） 净重 220（kg）。
	是


	115 
	保温饭桶
	1.尺寸不低于（mm）：500*500*600；材质：食品级不锈钢制造，加厚保温层。
	是



	116 
	150℃常开防火阀
	2. 尺寸：
规格1：250 * 500mm（3个）
规格2：1050 * 500mm（4个）
规格3：1100 * 500mm（2个）
规格4：1100 * 600mm（1个）
规格5：320 * 200mm（1个）
规格6：400 * 300mm（2个）
规格7：400 * 400mm（1个）
规格8：400 * 500mm（1个）
规格9：500 * 500mm（6个）
规格10：600 * 500mm（2个）
规格11：700 * 500mm（2个）
规格12：750 * 500mm（2个）
规格13：750 * 600mm（1个）
规格14：900 * 500mm（3个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是




	117 
	70℃常开防火阀
	2. 尺寸：
规格1：200 * 500mm（4个）
规格2：1100 * 850mm（1个）
规格3：1900 * 700mm（2个）
规格4：2500 * 650mm（2个）
规格5：400 * 200mm（2个）
规格6：400 * 250mm（1个）
规格7：400 * 400mm（1个）
规格8：500 * 350mm（2个）
规格9：500 * 500mm（2个）
规格10：700 * 500mm（5个）
规格11：750 * 500mm（2个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是



	118 
	不锈钢风管
	2. 尺寸：
规格1：300*160mm（3212平方米）
规格2：320*200mm（1248平方米）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢；包含法兰
	是




	119 
	多叶调节阀
	2. 尺寸：
规格1：300 * 160mm（6个）
规格2：400 * 200mm（3个）
规格3：400 * 250mm（1个）
规格4：400 * 300mm（1个）
规格5：400 * 400mm（2个）
规格6：500 * 350mm（10个）
规格7：500 * 400mm（6个）
规格8：500 * 500mm（4个）
规格9：600 * 500mm（1个）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；罩体：304～1.0mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢；包含法兰
	是


	120 
	方形散流器
	2. 尺寸：
规格1：260 × 260mm（20台）
规格2：300 × 300mm（147台）
.用材标准：SUS-304无磁不锈钢；整体：304～1.0mm不锈钢；骨架：304～1.0mm不锈钢
	

是


	121 
	风柜启动控制箱
	1.功率：
规格1：3kw/380v（4台）
规格2：22kw/380v+5kw/380v（1台）
规格3：1.1kw/380v（1台）
规格4：5.5kw/380v（1台）
规格5：2.2kw/380v（2台）
.不锈钢拉丝箱体。设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	是

	122 
	风管支架
	1.用材标准：国标4*4角钢
	是

	123 
	开多叶调节阀
	1.尺寸：300 * 160mm；用材标准：SUS-304无磁不锈钢 ；罩体：304～1.2mm不锈钢；骨架：304～1.2mm不锈钢
	是

	124 
	软连接
	1.帆布软接
	是



提示：
1、项目涉及挥发性有机物含量管控的，统一执行国家现行相关标准、规范。
2、检测报告：是指处于有效期内并由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构出具的检测报告。（检测内容报告中逐项醒目标注）
3、依据节能产品强制采购政策，D包技术参数中所有涉及水龙头的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效响应。
