招标需求
项目名称：驻马店市第二人民医院集成平台及配套硬件设备项目（硬件）
标包号：驻政公开采购-2026-37A
项目介绍：驻马店市第二人民医院采购一批集成系统及配套硬件设备，具体技术参数详见技术需求。
一、技术需求
	序号
	货物名称
	数量单位
	功能、性能及技术指标

	1
	计算节点服务器
	6台
	功能要求
	必要功能：

1、为保证平台集群的稳定性，计算节点服务器与存储节点服务器、存储交换机、管理交换机、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、平台管理软件须适配兼容；平台支持对上述全部设备实现统一纳管、统一运维、统一监控、统一告警。
2、提供五年质保服务。

	
	
	
	
	辅助功能：
无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、CPU规格
处理器≥2颗处理器，单颗处理核心≥16核；
基础主频≥2.8GHz。
2、内存规格
内存≥384GB DDR5-5600物理内存；
支持≥32个内存插槽。
3、存储规格
（1）硬盘≥2块600G 10K SAS硬盘，支持扩展≥40个硬盘。
4、主板规格
（1）PCIe 4.0总通道数满足8块全速GPU并速运行；

（2）支持≥8个GPU卡，若单台节点无法部署GPU，可提供同等算力集群替代方案；
（3）配备≥4个万兆以太网光口（含万兆多模光模块）或等效带宽高速互联网卡；

（4）配备≥4个千兆以太网电口。
5.电源规格
配备≥800W冗余交流电源模块。

	
	
	
	
	次要技术指标：
无。

	2
	存储节点服务器
	3台
	功能要求
	必要功能：

1、为保证平台集群的稳定性，存储节点服务器与计算节点服务器、存储交换机、管理交换机、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、平台管理软件须适配兼容；平台支持对上述全部设备实现统一纳管、统一运维、统一监控、统一告警。
2、提供五年质保服务。

	
	
	
	
	辅助功能：

无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、CPU规格
（1）处理器≥2颗X86架构CPU,单颗处理核心≥12核；
（2）基础主频≥2.1GHz。
2、内存规格
内存≥128GB， DDR4-3200或DDR5物理内存,支持≥32个内存插槽。
3、存储规格
（1）配备≥2块480G SSD系统盘；
（2）配备≥2块1.92T NVME SSD缓存盘；
（3）整机容量≥48TB,配置完成RAID5磁盘阵列后，可用容量≥38TB；
（4）整机硬盘最大扩展位≥40个，支持SSD、NVME、SATA混插。
4、主板规格
（1）整机提供充足PCIe 4.0高速通道，可同时满速承载系统盘、NVME缓存盘、高速网卡扩展卡；

（2）配置≥4 个万兆 SFP + 光口（含多模光模块），≥4 个千兆电口；若本机自带网口不足，可通过 PCIe 扩展网卡实现，整机对外可用网口满足需求即可。
5、电源规格
配备≥800W冗余交流电源模块。

	
	
	
	
	次要技术指标：
无

	3
	计算虚拟化软件
	12套
	功能要求
	必要功能：
1、虚拟化资源服务水平要求：支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能（提供CPU利用率、内存利用率功能截图，或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；
2、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU个数、内存大小、是否自动迁移等；（提供CPU个数、内存大小产品功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；

3、具备虚拟机统一运维管理能力，支持通过快捷操作进行单台启动、单台删除、批量启动、批量删除操作，配套资源利用率统计分析功能。（提供批量启动、批量删除操作功能的截图；资源利用率统计分析功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）
4、配备CPU虚拟软件。

	
	
	
	
	辅助功能：
1、计算虚拟化软件支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理；
2、支持通过虚拟化管理平台对VMware vSphere虚拟机进行统一管理和监控，支持对vSphere虚拟机生命周期管理，支持一键迁移vSphere虚拟机，无需安装迁移客户端；
3、对接远端存储时，支持选择存储IP的类型，配置对接存储的存储IP，为提升数据安全性，需支持单向和双向验证CHAP身份信息；
4、提供五年质保服务。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
平台支持自动识别后端存储内无效镜像文件，可快捷完成文件分析、一键清理操作，清理后自动回收释放存储资源。（提供支持自动识别后端存储内无效镜像文件，可快捷完成一键清理操作，清理后自动回收释放存储资源的功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）

	
	
	
	
	次要技术指标：

支持查看宿主机正在使用的服务及端口号，并设置访问端口的IP范围，防止未授权的访问和攻击。

	4
	存储虚拟化软件
	6套
	功能要求
	必要功能：
1、平台支持融合架构，不少于3节点集群，可统一提供服务器虚拟化、分布式块存储、对象存储、文件存储能力；具备数据本地化调度机制，虚拟机优先访问本地存储资源，支持对象存储、文件存储服务部署在虚拟化宿主机节点。（提供分布式块存储、对象存储、文件存储功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；
2、支持资源容量预测服务，内置时间预测模型，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示。（提供支持CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示的功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；
3、配备CPU虚拟软件。

	
	
	
	
	辅助功能：
1、采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器；
2、提供五年质保服务。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、支持纠删码特性、通过数据校验方式实现数据的高可靠性。

	
	
	
	
	次要技术指标：
1、支持和计算虚拟化软件在一个管理平台进行统一管理。

	5
	平台管理软件
	1套 
	功能要求
	必要功能：
1、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（提供管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；

2、具备虚拟机统一运维管理能力，支持通过快捷操作进行单台启动、单台删除、批量启动、批量删除操作，配套资源利用率统计分析功能。（提供批量启动、批量删除操作功能的截图；资源利用率统计分析功能截图；或提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告）；

3、管理平台软件内置在线P2V、V2V迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台；
4、配备本项目计算节点服务器和存储节点服务器的超融合管理软件。

	
	
	
	
	辅助功能：
1、提供五年质保服务。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU大小、内存大小等；支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，降低配置工作量及运维难度。

	
	
	
	
	次要技术指标：
1、支持将计算虚拟化软件和存储虚拟化软件进行统一管理。

	6
	存储交换机 
	2台
	功能要求
	必要功能：
1、要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
2、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；
3、提供五年质保服务。

	
	
	
	
	辅助功能：
1、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台，配备堆叠线缆；
2、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等；
3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；
配置不低于2块电源、2块风扇模块，支持前后、后前风道；
3、实配≥24个10GE光接口、≥2个40GE光接口、≥2个扩展插槽、≥22个万兆多模光模块。

4、整机最大路由地址表≥64K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥128K。

	
	
	
	
	次要技术指标：
无

	7
	管理交换机
	2台
	功能要求
	必要功能：
1、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等；
2、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
3、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；
4、提供五年质保服务。

	
	
	
	
	辅助功能：
1、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
2、支持堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、高度≤1U，固定接口交换机；
2、交换容量≥680Gbps，转发性能≥200Mpps；
3、实配≥48个100/1000Base-T以太网口、≥6个1/10 GE光接口、≥2块电源。

4、整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K。

	
	
	
	
	次要技术指标：
无

	质量标准
	国家标准、行业标准、地区标准等标准规范

	验收方法及方案
	由采购人按照有关规定组织验收。

验收主体：驻马店市第二人民医院。

验收时间：货物到达指定地点 3日内由采购人组织有关人员进行货物清点；安装调试完毕后，供应商提交验收申请，采购人在5日内组织终验。

验收方式：采购人组织相关人员验收。

验收程序：到货验收，由采购人主管部门、使用部门及相关部门负责验收。设备安装调试完成后，供应商提出验收申请。采购人接到验收申请后，由采购人组织相关部门人员成立验收小组，做终审验收准备。实施终审验收，并出具验收单。验收交付完成。

验收内容：项目采购所有设备的数量、型号；

相关技术文件：产品说明书、合格证、其它相关技术文件及使用说明等。
设备运行情况现场测试：系统运行稳定，功能满足招标文件要求。

验收标准：依据采购文件及合同等进行验收。


    二、商务要求

	质保期
	五年

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：中标通知书发出之日起 2个工作 日内。

交货时间：合同签订之日起20日内。

地点：采购人指定地点。

	付款方式
	货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。

	备品备件及耗材等要求
	1.免费提供维护手册、备件清单、零部件、维修密码等维护、维修必要的材料和信息。

2.已纳入评审报价的项目除外，保证有足够的备品。投标人对于招标文件没有列出，对货物的正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，应给予补充。安装的任何零配件，必须是新的未使用和未经修复的。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	提供 7x24 小时现场技术服务，10 分钟内响应，4 小时内到达现场服务。
在质保期内，如遇产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。
质保期内设备发生故障，无法现场解决的，必须在约定时间内提供同品牌的相同或更高型号的备机（件）以保证业务正常运行。涉及故障保修、维护更换的部件必须是原厂全新未使用和未经修复的配件（提供序列号备查）。
4、投标人需拟派不少3人的专业售后运维服务团队。


    三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。
2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。

3、不允许推荐品牌或产品：（无）
4、是否收取履约保证金：（否）
5、是否接受联合体投标：（否）
6、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
7、本采购项目采购货物为非单一产品，采购人根据本采购项目      包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是： 计算节点服务器 。

8、是否实行预付款及预付款保函：（否）。
9、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）

11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业  。
13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

14、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。

15、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。

16、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。

17、其他要求：

（1）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。所有涉及的硬件产品需为原厂生产，无质量瑕疵。
（2）签订合同时提供原厂商五年质保和 7x24 小时售后服务承诺函，质保期从项目验收合格之日起开始计算。

（3）项目实施全程不得影响医院核心业务系统正常运行，所有变更、割接、配置调整必须安排在非业务时段进行，并提前完成数据备份与回退方案，确保诊疗业务零中断、数据零丢失。

（4）为保证正常运行，中标人需指定专业人员对接医院技术问题，该人员具备分析、处理故障的能力，需长期对本项目负责，如发生人员更换，需提前通知院方。

（5）中标人对本项目相关的具体人员进行专业的培训。培训后，维护人员和系统管理员需熟练使用系统软件，独立完成硬件日常维护工作和处理系统故障。

（6）中标人负责设备/系统的安装、调试，安排专业技术人员配合平台软件方，解决部署过程中与超融合系统相关的技术问题，协助完成业务上线工作，确保业务部署顺利、上线平稳。中标人提供安装调试所需的工具、备件、消耗品，并进行操作试验，直至设备/系统运行正常。
（7）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题。在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（8）安装位置由业主指定，施工过程中允许适当调整位置。安装、调试及运输到安装地点的所需的所有服务费用，以及项目施工过程中所需要的工具、配件、线缆、耗材（数量需以满足本工程安装为前提，具体数量自行计算），均由中标人负责提供，业主方不再支付任何额外费用。新增设备后如涉及到机房布局需要进行调整，中标人需承诺免费提供相应的服务器、机柜搬移服务和数据迁移。

（9）实施过程严格遵守医疗卫生行业信息安全、数据安全及隐私保护相关规定，落实访问控制、操作留痕等措施，确保安全合规。

（10）中标人需承诺提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及专利权、著作权、商标权等争议，中标人负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。


