# 2024年林州市临淇镇旅游文创饮用水设备采购项目更正公告

# 一、项目基本情况

1.项目编号：林财磋商采购-2025-CS13

2.项目名称：2024年林州市临淇镇旅游文创饮用水设备采购项目

3.首次公告日期及发布媒介：2025年4月10日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》发布。

二、更正信息

1.更正事项：🗹采购文件

2.原文件获取时间：2025年 4 月 11日-2025年 4 月17日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2025年 4 月17日23时59分（北京时间）

3.原开标时间：2025年4月23日09时00分（北京时间）

变更为：2025年4月29日09时00分（北京时间）

1. 原采购信息内容：

(1)文件开标地点（管理员网上操作地点）：林州市公共资源交易中心第一开标厅1号机（林州市学院路与林虑大道交汇处西北红旗渠公共服务中心 1 号楼2层）

(2)原文件第五章货物清单及要求里采购清单项

1. 吹瓶系统

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数/材质备注 | 单价（元） |
|  | 吹瓶机主机+上胚机 | 1台 | 吹瓶腔数：6个产量：6000瓶/小时/500ml;材质：主机架碳钢； | 362000 |
|  | 冷干机 | 1台 | 容量：4m³/分钟；工作压力：3Mpa； | 29000 |
|  | 空气过滤器 | 2台 | 容量：4m³/分钟；工作压力：3Mpa;材质：碳钢； | 6000 |
|  | 冷水机 | 1台 | 冷却能力：12000kcal/小时；压缩机功率：4.4kw；制冷剂：R22; | 29500 |
|  | 500毫升吹瓶器 | 1套 | 铝合金 | 49000 |

2、反渗透水处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数/材质备注 | 单价（元） |
| 1 | 原水泵 | 1台 | Q:10m³/h；H：40m；P:2.2kW | 1600 |
| 2 | 多介质过滤器 | 1台 | 材质：玻璃钢 | 55000 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1台 | 材质：玻璃钢 | 68000 |
| 4 | 保安过滤器 | 1台 | 材质：不锈钢，内衬防腐；过滤精度：5um | 2600 |
| 5 | 高压泵 | 1台 | Q:10m³/h，H：130m，P:5.5kW材质：不锈钢 | 5500 |
| 6 | 纳滤膜膜壳 | 5套 | 玻璃钢 | 13000 |
| 7 | 反渗透膜 | 23只 | 纳滤膜 | 103500 |
| 8 | 可编程控制器 | 1套 | PLC | 55000 |
| 9 | 臭氧发生器 | 2台 | 空气源 | 11000 |
| 10 | 紫外线杀菌器 | 2台 | 不锈钢过流式 | 9600 |
| 11 | 阻垢计量泵 | 2台 | 电磁隔膜计量泵 | 1500 |
| 12 | 阻垢计量箱 | 2套 | 材质：PE | 1000 |
| 13 | 变频器 | 1台 | 集成件 | 9500 |
| 14 | 全套机架管路 | 1套 | 304不锈钢及PVCU | 15000 |

1. 灌装包装设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数/材质备注 | 单价（元） |
| 1 | 理瓶机 | 1 套 | 材质：304不锈钢；功率：0.37kw； | 32000 |
| 2 | 风送 | 8 米 | 材质：304不锈钢；风机功率：0.75kw； | 15000 |
| 3 | 冲洗、灌装、封口三合一体机 | 1 套 | 灌装速度：6000瓶/小时；灌装方式：负压灌装；材质：主机架碳钢+304不锈钢外壳； | 260000 |
| 4 | 上盖&理盖一体机 | 1 套 | 材质：304不锈钢； | 32000 |
| 5 | 灯检 | 2套 | 材质：304不锈钢为主；灯管数量：2根； | 3000 |
| 6 | 吹水机 | 1 套 | 材质：304不锈钢；风机数量：1个； | 29000 |
| 7 | 双面不干胶贴标机 | 1 套 | 贴标速度：6000瓶/小时；材质：304不锈钢+铝合金机架 | 130000 |
| 8 | 激光打码机 | 2套 | 材质：全铝结构；激光器：金属射频二氧化碳激光发生器；整机功率：600w； | 98000 |
| 9 | 伺服分道器 | 1 套 | 材质：304不锈钢为主；总功率：4.5kw；电源：380V， 50hz | 42000 |
| 10 | 膜包机 | 1套 | 材质：碳钢+不锈钢304；包装速度：500包/小时；整机功率：28kw；工作气压：0.6-0.8Mpa; | 105000 |
| 11 | 输送系统（带电机） | 1套 | 材质：不锈钢304机架+塑料链板； | 39000 |

变更为：

1. 林州市公共资源交易中心第一开标厅4号机（林州市学院路与林虑大道交汇处西北红旗渠公共服务中心 1 号楼4层）
2. 第五章货物清单及要求里采购清单项
3. 吹瓶系统

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 参数/材质备注 | 合价（元） |
|  | 吹瓶机主机+上胚机 | 1台 | 362000 | 吹瓶腔数：6个产量：6000瓶/小时/500ml;材质：主机架碳钢； | 362000 |
|  | 冷干机 | 1台 | 29000 | 容量：4m³/分钟；工作压力：3Mpa； | 29000 |
|  | 空气过滤器 | 2台 | 3000 | 容量：4m³/分钟；工作压力：3Mpa;材质：碳钢； | 6000 |
|  | 冷水机 | 1台 | 29500 | 冷却能力：12000kcal/小时；压缩机功率：4.4kw；制冷剂：R22; | 29500 |
|  | 500毫升吹瓶器 | 1套 | 49000 | 铝合金 | 49000 |

2、反渗透水处理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 参数/材质备注 | 合价（元） |
| 1 | 原水泵 | 1台 | 1600 | Q:10m³/h；H：40m；P:2.2kW | 1600 |
| 2 | 多介质过滤器 | 1台 | 55000 | 材质：玻璃钢 | 55000 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1台 | 68000 | 材质：玻璃钢 | 68000 |
| 4 | 保安过滤器 | 1台 | 2600 | 材质：不锈钢，内衬防腐；过滤精度：5um | 2600 |
| 5 | 高压泵 | 1台 | 5500 | Q:10m³/h，H：130m，P:5.5kW材质：不锈钢 | 5500 |
| 6 | 纳滤膜膜壳 | 5套 | 2600 | 玻璃钢 | 13000 |
| 7 | 反渗透膜 | 23只 | 4500 | 纳滤膜 | 103500 |
| 8 | 可编程控制器 | 1套 | 55000 | PLC | 55000 |
| 9 | 臭氧发生器 | 2台 | 5500 | 空气源 | 11000 |
| 10 | 紫外线杀菌器 | 2台 | 4800 | 不锈钢过流式 | 9600 |
| 11 | 阻垢计量泵 | 2台 | 750 | 电磁隔膜计量泵 | 1500 |
| 12 | 阻垢计量箱 | 2套 | 500 | 材质：PE | 1000 |
| 13 | 变频器 | 1台 | 9500 | 集成件 | 9500 |
| 14 | 全套机架管路 | 1套 | 15000 | 304不锈钢及PVCU | 15000 |

3、灌装包装设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 参数/材质备注 | 合价（元） |
| 1 | 理瓶机 | 1 套 | 32000 | 材质：304不锈钢；功率：0.37kw； | 32000 |
| 2 | 风送 | 8 米 | 1875 | 材质：304不锈钢；风机功率：0.75kw； | 15000 |
| 3 | 冲洗、灌装、封口三合一体机 | 1 套 | 260000 | 灌装速度：6000瓶/小时；灌装方式：负压灌装；材质：主机架碳钢+304不锈钢外壳； | 260000 |
| 4 | 上盖&理盖一体机 | 1 套 | 32000 | 材质：304不锈钢； | 32000 |
| 5 | 灯检 | 2套 | 1500 | 材质：304不锈钢为主；灯管数量：2根； | 3000 |
| 6 | 吹水机 | 1 套 | 29000 | 材质：304不锈钢；风机数量：1个； | 29000 |
| 7 | 双面不干胶贴标机 | 1 套 | 130000 | 贴标速度：6000瓶/小时；材质：304不锈钢+铝合金机架 | 130000 |
| 8 | 激光打码机 | 2套 | 49000 | 材质：全铝结构；激光器：金属射频二氧化碳激光发生器；整机功率：600w； | 98000 |
| 9 | 伺服分道器 | 1 套 | 42000 | 材质：304不锈钢为主；总功率：4.5kw；电源：380V， 50hz | 42000 |
| 10 | 膜包机 | 1套 | 105000 | 材质：碳钢+不锈钢304；包装速度：500包/小时；整机功率：28kw；工作气压：0.6-0.8Mpa; | 105000 |
| 11 | 输送系统（带电机） | 1套 | 39000 | 材质：不锈钢304机架+塑料链板； | 39000 |

1. 更正日期：2025年4月22日
2. 其他补充事宜

其他内容不变。请各潜在供应商及时下载最新的澄清文件。

四、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名 称：林州市临淇镇人民政府

统一社会信用代码：11410581005607776H

地 址：林州市临淇镇

联系人：李新海

电 话：13608625149

2.采购代理机构信息

名 称：中建山河建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：9141010572866220XN

地 址：林州市红旗渠大道隆虑巷25号

联系人：秦泽良

电 话：18837206968

3.项目联系方式

联系人：李新海

电 话：13608625149