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置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。
4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。
5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。
7. 履约保证金：
双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。
交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：
开户名称：河南中医药大学
账  号：1702020609200014257
开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）
二、货物质量标准
1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。
2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。
3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。
4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。
5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
三、货物包装、交货
1. 包装
⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。
⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
2. 交货
⑴ 乙方交货时间：合同签订后30日内。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在
    年    月    日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金，不足一周按一周计算。
⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。
⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。
⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。
⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。
⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
四、合同货物的安装、调试
1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。
2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。
五、安全责任
乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。
六、货物的验收
1. 在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。
2. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。
3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训，且正常运行后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。
4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
7. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
8. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。
9. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。
七、培训
乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。
八、付款方式
中标的货物安装调试，正常运行30日内，采购方或第三方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。
申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。
具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。
九、质保期限
本合同货物国产仪器设备整机免费质保期三年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务
1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：陈洪英，电话：0371-63351377）。
2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，8小时内做出回应，48小时内到达现场排除故障。
4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。
十一、索赔
1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。
2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。
3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
十二、违约责任
1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。
3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。
5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。
6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。
7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。
十三、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。
2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。
十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。
1. 中标通知书（附件1）；
2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；
3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；
4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）； 
5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；
6. 中标货物安装培训计划表（附件6）
7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）
十五、合同解除和终止
1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。
十六、其它
1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应


[bookmark: _GoBack][image: 合同--河南富联科技_06]

附件1：
中标通知书（扫描）

[image: 中标通知书]
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附件2
投标货物分项报价一览表
	货物名称
	配置清单
（包含）
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（RMB）
	小计
（RMB）
	运输及保险费
	技术
服务费
	税费
	交货日期
	交货地（港）
	备
注

	公共卫生监测系统平台
	紫外可见分光
光度计
	UV2150
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	中国
	台
	18
	11000
	198000
	已含
	已含
	已含
	合同
签订后30日内
	河南中医药大学龙子湖校区
	/

	
	生物显微镜
	CX33
	仪景通光学科技（广州）有限公司
	中国
	台
	4
	23500
	94000
	已含
	已含
	已含
	合同
签订后30日内
	河南中医药大学龙子湖校区
	/

	
	细胞显微镜
	CX23LEDRFS1C
	仪景通光学科技（广州）有限公司
	中国
	台
	6
	9500
	57000
	已含
	已含
	已含
	合同
签订后30日内
	河南中医药大学龙子湖校区
	/

	
	全波长酶标仪
	Multiskan SkyHigh
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	中国
	台
	1
	145800
	145800
	已含
	已含
	已含
	合同
签订后30日内
	河南中医药大学龙子湖校区
	/

	
	学生端显微镜
	CX23LEDRFS1C
	仪景通光学科技（广州）有限公司
	中国
	台
	10
	9500
	95000
	已含
	已含
	已含
	合同
签订后30日内
	河南中医药大学龙子湖校区
	/

	…
	备品备件
及其他
	配件
消耗品
维护工具盒：
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	合计
	
	/
	/
	/
	/
	589800.00
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	人民币总价
	伍拾捌万玖仟捌佰元整（￥：589800.00元）

	备注
	另附制造商：尤尼柯（上海）仪器有限公司、仪景通光学科技（广州）有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司配置清单



甲方货物负责人签字：


附件3：（1）制造商：尤尼柯（上海）仪器有限公司
紫外可见分光光度计货物配置清单
[image: 1、尤尼柯 紫外可见分光光度计(1)_02]
甲方货物负责人签字：

（2）制造商：仪景通光学科技（广州）有限公司
生物显微镜、细胞显微镜、学生端显微镜货物配置清单
[image: SKM_C36825122312240_02]

[image: SKM_C36825122312240_03]


[image: SKM_C36825122312240_04]

甲方货物负责人签字：

（3）制造商：赛默飞世尔科技（中国）有限公司
全波长酶标仪货物配置清单
[image: 主（技术参数证明文件）]

甲方货物负责人签字：


附件4：                                             货物技术参数及配置表
	货物名称
	配置清单
（包含）
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地
(国)
	甲方货物负责人
签字确认

	公共卫生监测系统平台
	紫外可见分光光度计
	/
	UV2150
	一、环境卫生质量检测模块
1、紫外可见分光光度计（18台）
1.1、仪器为128*64位点阵液晶显示,能直接显示标准曲线,有数据存储功能,能根据标准曲线算出样品浓度；
1.2、仪器通过蓝牙功能连接手机APP，能实现测量数据的全方位存储、传输及分享；
1.3、仪器样品槽前侧有六个比色皿存放孔以便存放比色皿；
1.4、光谱带宽2.0nm；
1.5、波长范围：180-1200nm；
1.6、波长精度：±2.0nm；
1.7、稳定性：±0.002A/h(500nm,预热后)；
1.8、波长重复性：1.0nm；
1.9、光度精度：±0.5%T；
1.10、光度重复性：±0.2%T；
1.11、杂散光：0.2%T；
1.12、光度范围：0-200℅T，-0.3-5.000A；
1.13、数据输出：USB接口；
1.14、标准配置：主机1台；1厘米标准石英比色皿一套（2个）；1厘米标准玻璃比色皿一套（4个）；使用说明书（1本）；防尘罩（1个）。
	18台
	尤尼柯
（上海）仪器有限公司
	中国
	

	
	生物
显微镜
	/
	CX33
	2、生物显微镜（4台）
1.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为45mm。
1.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140mm，机械固定载物台,(W×D)：211mm×154mm，移动范围(X×Y)：76mm×52mm，载物台XY移动可锁定。
1.3、调焦机构：载物台高度调节(粗调:15mm)，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度：2.5μm。
1.4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜NA 1.25（油浸时）；2孔位：明场/暗场。
1.5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。
1.6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数20；分光：100/0或0/100。
1.7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
1.8、物镜：平场消色差物镜4X（N.A. 0.1、W.D 27.8mm）、10X（N.A. 0.25、W.D 8.0mm）、40X（N.A. 0.65、W.D 0.6mm）、100XO（N.A. 1.25、W.D 0.13mm）。
1.9、抗菌、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。
1.10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
1.11、显微成像系统：彩色CMOS相机，物理像素1200万像素。
	4台
	仪景通光学科技
（广州）有限公司
	中国
	

	
	细胞
显微镜
	/
	CX23LEDRFS1C
	3、细胞显微镜（6台）
1、工作条件
1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
2、主要技术指标
2.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为45mm。
2.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构。尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）。
2.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.4、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A 1.25，带有蓝色滤色片。
2.5、照明系统：20000小时寿命LED光源。
2.6、双目观察筒：瞳距调整范围55-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度432.9mm，视场数20。
2.7、目镜：10X，带眼罩，视场数20。
2.8、物镜转盘：机身固定内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
2.9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A. 0.1、W.D 27）、10X（N.A. 0.25、W.D 8）、40X（N.A. 0.65、W.D 0.6）、100X（N.A. 1.25、W.D 0.12）。
2.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做防霉处理。
2.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
	6台
	仪景通光学科技
（广州）有限公司
	中国
	

	
	全波长酶标仪
	/
	Multiskan SkyHigh
	二、全波长酶标仪（1台）
1、仪器设备的使用范围：基于光栅技术，进行吸收光检测。
2、配置及系统组成
2.1、主机一台包括仪器内置触摸屏；
2.2、配套中文软件1套；
2.3、超微量检测板1套；
2.4、数据处理终端1台：64位Win10操作系统，十四核2.5 GHz CPU，存储空间512SSD，内存8G，USB接口，显示器1280 x 1024分辨率。
3、各项配置及系统组成的基数指标参数：
3.1、光源：闪烁式氙灯；
3.2、波长范围：200-1000nm，1nm步进；
3.3、带宽<2.5nm；
3.4、读数范围：0-4.0Abs；
3.5、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD(0–2.0 Abs)，2.0%(2.0–2.5Abs)；
3.6、精确性@450nm：SD <0.003 Abs 或 CV <1.0%；
3.7、整板测量速度：6s，96孔板；10s，384孔板；
3.8、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进；
3.9、孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，温度范围：室温至45℃；
3.10、兼容板类型：6孔板，48孔板，96孔板，和384孔板；
3.11、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选；
3.12、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预。
3.13、标准配套软件：
3.13.1、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。
3.13.2、中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows直观界面，图标按钮显示基于SQL数据库。
3.13.3、检测程序多样化，一键完成浊度法检测。
3.13.4、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等。
3.13.5、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。
3.13.6、可自定义Blank subtraction，Curve Fit，Cut-Off等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线。
3.13.7、具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email发送。
3.13.8、7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出、Cloud数据云、Microsoft OneDrive云分享。
	1台
	赛默飞世尔科技
（中国）有限公司
	中国
	

	
	学生端显微镜
	/
	CX23LEDRFS1C
	三、学生端显微镜（10台）
1、工作条件
1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
2、主要技术指标
2.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为45mm。
2.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构。尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）。
2.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片。
2.5、照明系统：20000小时寿命LED光源。
2.6、双目观察筒：瞳距调整范围55-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度432.9mm，视场数20。
2.7、目镜：10X，带眼罩，视场数20。
2.8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
2.9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A. 0.1、W.D 27）、10X（N.A. 0.25、W.D 8）、40X（N.A. 0.65、W.D 0.6）、100X（N.A. 1.25、W.D 0.12）。
2.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。
2.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
	10台
	仪景通光学科技
（广州）有限公司
	中国
	



甲方货物负责人签字：


附件5：
供货商：河南富联科技有限公司质量保障及服务表
致：河南中医药大学：
根据贵方招标编号为豫财招标采购-2025-1402的货物（具体货物见附件3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	整机保修
	三年
	

	2
	随机标准配件
	三年
	

	3
	加购选配件
	三年
	

	4
	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。
	随机配置见随机装箱清单
	

	5
	运输方式
	免费送货上门
	

	6
	交货时间
	     年     月     日前交货完毕
	

	7
	安装、调试服务 
	免费安装调试
	

	8
	整机免费换货期限
	12个月
	

	9
	免费上门服务期
	终身。提供随叫随到上门服务，全天候24小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）
	

	10
	质保期内产品故障服务响应时限
	2个小时内响应
	

	11
	服务时间
	24小时（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）
	

	12
	上门时间
	2小时内响应及时上门
	

	13
	故障修复时限
	8个小时内修复
	

	14
	备品配件供应响应时限
	1个工作日内
	

	15
	保质期满后的保修服务费用
	详见开标一览表
	

	16
	免费技术支持
	终身
	

	17
	客户操作人员技术培训
	免费技术培训至少6名操作人员，操作和简单故障处理。
	

	18
	郑州维修部地址
	河南省郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座2501室
	

	19
	联系人
	陈洪英
	

	20
	联系电话
	0371-63351377
	

	21
	维修服务热线
	0371-63351377
	

	22
	其他承诺
	无
	



承诺公司签字（盖章）：

附件6：
豫财招标采购-2025-1402号合同安装培训计划表

	序号
	项目
	具体内容

	一
	培训所要达到的目标
	通过培训，使受训者熟练掌握相关操作和管理，能够处理货物日常运行中遇到的一般问题。

	二
	培训内容
	货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。

	三
	培训标准
	通过培训，使受训者熟练掌握相关操作和管理，能够处理货物日常运行中遇到的一般问题。

	四
	培训时间
	3天（视现场情况而定）。

	五
	培训人数
	6人（视用户安排而定）。

	六
	培训费用
	所有费用均包含在本次投标总报价中。

	七
	培训地点
	采购人指定地点。

	八
	其他优惠政策
	我单位提供所供产品的终身维护和保养。



承诺公司签字（盖章）：
联系人：陈洪英
联系电话：0371-63351377
维修服务热线：0371-63351377


附件7：             制造商售后其它服务承诺
（1）尤尼柯（上海）仪器有限公司
[image: 1、尤尼柯 紫外可见分光光度计(1)_01]


（2）仪景通光学科技（广州）有限公司
[image: SKM_C36825122312240_01]


（3）赛默飞世尔科技（中国）有限公司
[image: 酶标仪-主标-售后251218_01]

[image: 酶标仪-主标-售后251218_02]
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