|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、参数要求 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 高攀爬架 | 1.材质：优质樟子松碳化；2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；3.规格：长68宽53高100cm，立柱6\*6cm。提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括:1： GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范（不包括章节5.7）； 2：GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能（不包括章节B.2.1,B.3.1）；3:GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4：GB6675.1-2014章节5.3.7-领苯二甲酸酯增塑剂；5：GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）-特定元素迁移；6：GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量（水性涂料-清漆）-甲醛；共6个部分检测合格！） | 件 | 69 |  |
| 2 | 矮攀爬架 | 1.材质：优质樟子松碳化；2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；3.规格：长68宽53高80cm，立柱6\*6cm。提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括:1： GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范（不包括章节5.7）； 2：GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能（不包括章节B.2.1,B.3.1）；3:GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4：GB6675.1-2014章节5.3.7-领苯二甲酸酯增塑剂；5：GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）-特定元素迁移；6：GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量（水性涂料-清漆）-甲醛；共6个部分检测合格！） | 件 | 207 |  |
| 3 | 平衡木板 | 1.材质：优质樟子松碳化；2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；3.规格：长190宽18.5厚4cm。提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括:1： GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范（不包括章节5.7）； 2：GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能（不包括章节B.2.1,B.3.1）；3:GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4：GB6675.1-2014章节5.3.7-领苯二甲酸酯增塑剂；5：GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）-特定元素迁移；6：GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量（水性涂料-清漆）-甲醛；共6个部分检测合格！） | 件 | 414 |  |
| 4 | 平衡直梯 | 1.材质：优质樟子松碳化；2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；3.规格：长190宽36厚7cm，立柱4\*7cm。提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括:1： GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范（不包括章节5.7）； 2：GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能（不包括章节B.2.1,B.3.1）；3:GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4：GB6675.1-2014章节5.3.7-领苯二甲酸酯增塑剂；5：GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）-特定元素迁移；6：GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量（水性涂料-清漆）-甲醛；共6个部分检测合格！） | 件 | 276 |  |
| 5 | 安吉箱 | 1.材质：优质樟子松碳化；2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺；3.规格：80\*80\*80cm。提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括:1： GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范（不包括章节5.7）； 2：GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能（不包括章节B.2.1,B.3.1）；3:GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能；4：GB6675.1-2014章节5.3.7-领苯二甲酸酯增塑剂；5：GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014其他玩具材料（除造型黏土和指画颜料）-特定元素迁移；6：GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量（水性涂料-清漆）-甲醛；共6个部分检测合格！） | 件 | 138 |  |