|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购物品清单** | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **规格参数** | **数量** |
| 1 | 智能方舱 | 个 | 一、智慧方舱：W4500\*L9000\*H3800mm  二、框体骨架：100\*80mm热镀锌模块拼接；  三、第一层保温：≥100mm，四周彩钢夹芯聚氨酯；  四、第二层保温：顶部，保温板防雨架及瓦板；  五、第三层保温：≥1.0mm，内舱用SUS304不锈钢铺面；  六、主舱门：W1000\*H1800mm；  七、新排风恒温系统(前送后排)：  1.新排风恒温设备；  2.初中效过滤；  3.防虫网：目数80-100mm；  4.新排风消毒装置；  八、二氧化碳系统(升碳排碳)：含模块/线路/探头/数据存储/数据调控，芯片精度±1；  九、温度系统(升温降温):含模块/线路/探头/数据加温≥50度、数据降温负≥10度，自动调控采用PT100；  十、湿度系统(降湿100%至50%):要求：滤网可更换、管道关节可维护；  十一、湿度系统(加湿100%)：  1.304不锈钢壳体；   1. 电源设备； 2. 雾化板； 3. 净水设备； 4. UPVC出雾管；   6.净水UPVC管  十二、降湿系统(降湿100%至50%):  1.防水防腐风机；  2.湿度凝结器；  3.压缩机  十三、光照A(白光):  1.304不锈钢  灯带固定支架；   1. 防水接头； 2. 专用电源模块；   4.亮度调节器  十四、光照B(蓝光)：  1.304不锈钢灯带固定支架；   1. 防水接头； 2. 专用电源模块；   4.亮度调节器  十五、灯带C(照明):  1.304不锈钢灯带固定支架；   1. 防水接头； 2. 专用电源模块；   4.亮度调节器  十六：菇架主体(网格浸塑/层架SUS不锈钢):1.菇架主柱；2.菇架配件；  规格：网格架（立柱国标 30 角钢，钢丝直径 ≥4mm，塑厚≥ 5mm，）；层架，全 SUS304 组装采用焊接拼装，焊接固定处可热镀锌管。  十七、非标定制热泵设备：  1.喷气增焓谷轮压缩机；2.防腐冷凝风机；3.高精度电子膨胀阀；4.防腐冷凝器；5.四通换向阀；6.黄铜截止阀件；7.紫铜管；8.单向阀；9.制冷剂；10.专用冷冻油  十八、加热系统：1.304石墨烯电热管；2.防高温装置  十九、智慧方舱固定保护系统：1.钢管；2.钢管保护架；3.机座架；4.机座基础  二十、恒温节能风机：1.防潮电机；2.防腐风机；3.防腐蒸发器；4.防腐壳体；5.制冷剂分配器；6.紫铜管；7.B1橡塑保温；8.铝箔防晒保护层；9.专用固定支架；10.制冷剂管道保护槽；11.冷凝水管；12.螺丝螺帽  二十一、电气系统：1.电力主线主机；2.加湿机主线；3.冷风机主线；4.光照主线  二十二、智能清洁系统：1.自动消毒加药装置；2.快速接口；3.专用喷头；4.304不锈固定支架；5.高压管道，材质要求：防爆防冻优质PVC四层水管，内径≥12mm，外径≥16mm，压力≥20MPa；  二十三、定制控制系统：1.防水、防腐柜体；2.触摸屏；3.控制主板；4.温度模块；5.湿度模块；6.照度模块；7.细菌检测模块；8.压力  模块；9.无线传输模块；10.定制软件系统；11.电源；12.接触器；13.马达保护器；14.端子排；15.接线端子；16.轨道；17.3色报警器；18.304触摸屏保护罩；19.空开；20.控制箱降温系统；21.铜芯线；22.屏蔽线；23.数字电表； | 50 |
| 2 | 制冷主机(15P) | 台 | 压缩机冷暖氟机模式，变频，制冷量≥36.3Kw； | 1 |
| 3 | 制冷主机(20P) | 台 | 压缩机冷暖氟机模式，定频，制冷量≥50Kw； | 2 |
| 4 | DD-100冷风机 | 台 | 1.设计面积为DD-100M²  2.风机电机功率≥414W、电压380V、电流≥0.85A  3.风叶直径φ≥500mm、 风量≥6300M³/h×2台 | 6 |
| 5 | 电动叉车 | 台 | 1.叉车重≥3.5吨  2.高度≥4米（带侧移） | 1 |
| 6 | 柴油发电机 | 台 | 1.柴油发电机（≥500kw） | 1 |
| 7 | 聚氨酯车间 | m2 | 1.隔墙板1：聚氨酯库板(PU)≥100mm厚,防火等级B1,密度≥40kg/m³  2.隔墙板2：双面彩钢板不压纹,钢板厚度≥0.426mm,高度≥5米  3.顶板1：聚氨酯夹层板(PU)≥100mm厚,防火等级B1,密度≥40kg/m³  4.顶板2：双面彩钢板不压纹,钢板厚度≥0.426mm,高度≥5米  5.含冷库门等 | 375 |
| 8 | 630KVA变压器 | 台 | 630KVA变压器 | 2 |
| 9 | 电子镑 | 台 | 电子镑（称重≥300kg，分度值50g-100g，LED显示屏，长≥51cm宽≥41cm高≥80cm，可充蓄电池，可插电使用） | 2 |
| 10 | 检测仪 | 个 | 温度检测仪 | 50 |
| 11 | 检测仪 | 个 | 湿度检测仪 | 20 |
| 12 | 检测仪 | 个 | 二氧化碳检测仪 | 20 |
| 13 | 电动三轮车 | 辆 | 电动三轮车（车厢尺寸长≥1500cm宽≥1000cm，全车尺寸长≥2950cm宽≥1000cm，电机1200w-2000w，载重1000-2000斤 | 2 |
| 14 | 其他生产用品 | 项 | 橡皮筋、栽培袋、保鲜打包袋、冰袋、透明胶带、米黄胶带、装菇漏斗、剪刀、通用放置架等生产用品 | 1 |