|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 移动办公终端 | CPU ：核心数量≥8核心，主频≥2.2Ghz；内存：16G DDR5 5200MHz内存，支持两个内存槽位硬盘：512G M.2 PCIe NVME SSD固态硬盘 屏幕：14" IPS FHD防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率1920\*1080，亮度300nits，支持180度开合； | 台 | 15 |
| 2 | 手持终端 | CPU国芯，ARM架构，≥8核，至少4个单核最高主频≥2.0GHz；存储容量：内存≥8GB ；存储≥128GB操作系统：国产操作系统；屏幕尺寸：11英寸≤屏幕 | 个 | 60 |
| 3 | 图书馆管理设备终端 | CPU：不低于四核；内存：不低于16G；硬盘：不低于1TB+256G；显示器：不低于23英寸 | 台 | 1 |
| 4 | 控制防护设备 | 硬件；千兆电口5个；千兆光口1个；USB接口1个；console接口1个；性能：网络吞吐500Mbps；IPSEC吞吐100Mbps；IPSEC隧道数50；并发连接数10W；内存1G；EMMC4G。 | 台 | 1 |
| 5 | 图书馆管理软件 | 一、系统结构：1.系统采用Net、C#等主流开发语言，支持SQLSever2000到SQLSever2019、Oracle等大型数据库。2.图书馆管理系统可平稳运行于微软 Windows XP、Windows7到Windows10等操作系统。3.采用C/S+B/S混合架构网络体系结构。4.系统包含（系统管理、读者管理、采编管理、流通管理、查询管理、统计管理、OPAC管理）要求具有C/S 结构。用户界面良好，灵活简便直观的操作，具有灵活、全面的系统维护功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 充消磁器 | 采用红外线智能消磁技术，提高了消磁的可靠性;行业内消磁高度最高，消磁高度6-10cm；独有过流保护装置，无交流噪声，系统稳定可靠； | 台 | 1 |
| 7 | 回检仪 | 电压：220VAC±20% 50Hz信号处理方式：数字式报警方式：声光报警外形尺寸：一体式，超薄型的报警率：100% | 台 | 1 |
| 8 | 双通道防盗仪 | 外形尺寸：1650\*540\*40(mm),占地面积小, 适合大、中、小学个图书馆。灵敏度高：长6厘米以上的磁条报警率可达到98%,且盲区同类产品最小。抗干扰能力强,稳定性强,采用先进的数字调制技术,能自动识别有效信号,从原理上抑制了误报的发生,从而避免与顾客间的纠纷。监测通道距离宽，单通道80-100CMM；率先采用人体“红外感应”记数装置，能够准确的统计出每天进出馆的人数。监测门上面安有报警指示灯，报警时主机发出声响、通道红灯闪烁，对窃书者可起到一种威慑作用,声音大小可调。 | 套 | 1 |
| 9 | 激光扫描枪 | 条码扫描的高灵活性：可靠准确的 条码扫描 性能，斜度，偏转>50度均可准确扫描；810/100次的高速扫描；坚固耐用：2米高处跌落机体仍正常工作；USB口。 | 把 | 1 |
| 10 | 借书证 | 借阅卡类似于PVC材质的卡，定做的话需要提供素材及读者编号，免费设计满意后下单。 大小：85\*54mm（IC卡）/1000张起订 | 张 | 1000 |
| 11 | 图书加工 | 拆包整理并粘贴磁条，粘贴条形码；MARC数据录入 | 册 | 28300 |
| 12 | 图书 | 小学图书目录，正版书籍≥20000册，小学教师读本，正版书籍≥1300册 | 套 | 1 |
| 13 | 书法临摹桌 | 书法桌尺寸120\*50\*75，书法桌材质：实木制作，整体为榫卯结构，马鞍造型。结实牢靠；四周加固；腿部之间使用实木榫卯链接，根据尺寸做加固处理；木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8%-12%，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净，颜色均匀平整。 | 张 | 52 |
| 14 | 书法凳子 | 书法凳尺寸30\*30\*45，实木制作，整体为榫卯结构，仿古造型结实牢靠；腿部之间使用实木榫卯链接，根据尺寸做加固处理；木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净，颜色均匀平整。 | 个 | 102 |
| 15 | 书法套装 | 笔洗1件、笔架1件、砚台1件、印盒1件带印泥、墨1件：金不换、毛笔8件、画毡1件、调色盘1件、笔帘1件、镇尺1副 | 套 | 102 |
| 16 | 墙边桌 | 根据墙面定制，固定在墙面上 | 项 | 1 |
| 17 | 凳子 | 配套墙边凳 | 个 | 20 |
| 18 | 折叠桌 | ≥25MM加厚E1级环保免漆板，高承托力、无异味使用安心；全系加厚冷轧钢管壁厚≥1.5MM旋转式折叠开关，实心隐私前挡板；加厚支撑脚静音无痕强力支撑，颜色可选  | 张 | 50 |
| 19 | 折叠椅 | 椅架:采用28直径国标1.5厚喷涂钢架，用料足结实稳固；靠背:采用全新PP+纤材质一体成型，后背带后仰功能；坐垫:采用高密度回弹海棉+扪工程坐布+全新工程塑料防尘底壳扶手:采用一体成型PP+纤，前后滑动设计；脚塞:采用尼龙材料，地面接触范围增加沉重，防滑耐磨 | 把 | 100 |