{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备工程清单"],"not_rendered":{"images":8,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备工程清单","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[37,0,37,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区\n补助资金项目-设备工程清单"]
["序号","设备名称","规格参数","单位","数量","单价（元）","合价（元）"]
[1,"警示标牌","不锈钢材质、50*50镀锌方钢框镶0.2厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座70*7镀锌钢管高度1.7米，地面以上1.2米，500*500*500标号C20砼底座。","块",50]
[2,"空调","冷暖电辅、变频、一级能效、1.5匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-4200） 、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量:≥4550W（200-5720） 、制热功率：≤1300W（90-1920）、循环风量：≥650(m³/h)；室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键ECO模式","台",28]
[3,"热水器","723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；控制方式：机械式","台",6]
[4,"单人床","一、床体\n1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。\n2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；\n3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。                                                              4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                                                                   5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。\n二、床头柜：\n1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。  选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。\n2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；\n3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。                                                              4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                                                                  5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。","张",40]
[5,"单人桌及凳子","一、办公桌：1200*700*760H\n1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。\n2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；\n3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。                                                                  4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                                          5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。\n二、办公椅：460*465*475【参数】\n1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部分颜色纹理与桌子配套一致。                                                                       2.海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。\n3.框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。背板厚度≧12mm，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。                                   4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。","张",41]
[6,"衣柜（双开门）","                                                   1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮\n                                                    宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色 \n                                                    纹理协调。\n                                                  2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家\n                                                    ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标\n                                                    准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐\n                                                    酸碱、防水；\n                                                  3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜\n                                                    附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽\n                                                    美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。\n4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。                                                                         5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。　","个",41]
[7,"档案柜","  1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。   1800*850*420mm \n                                    2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工艺精悍，焊接均采用最先进\n                                      的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；\n                                   3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的全封闭式静电喷涂，做防锈\n                                     防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生锈。","个",10]
[8,"置物架",null,"组",16]
[9,"冰箱","                618L的家用冰箱","台",9]
[10,"圈养笼","                 规格  1.2m*2m                                                                                                                   材质要求：可移动滑轮，生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁芯                                  ","个",2]
[11,"小型圈养笼","                             0.75*0.75 ","个",2]
[12,"  鸟类圈养笼",null,"个",4]
[13,"兽用红外线体温计","非接触式高精度测温，LED显示屏，测量距离5CM~15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率0.1摄氏度，尺寸168✖105✖41MM。","支",2]
[14,"消毒柜","48L消毒柜，紫外线消毒+75度热风烘干。尺寸515*360*344mm","个",1]
[15,"    电子天平","400g，0.1g","台",1]
[16,"电子台秤","30KG,精度0.5G","台",1]
[17,"医药专用柜","1800*805*500，不锈钢材质","个",2]
[18,"疫源疫病检测试纸、试剂、试管等"," 猪，犬，猫类传染病（三项＋冠状＋细小＋弓形虫）\n呼吸道疾病（疱疹，流感，瘟疫）\n蜱传病（焦虫，埃利希等）","套",1]
[19,"动物监护仓",null,"台",1]
[20,"消毒喷雾机","304不锈钢发动机、201不锈钢主体、双管水冷、强劲大喷雾器","台",2]
[21,"护目镜","高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞溅，聚碳酸酯材质，1.20g/CM3","副",30]
[22,"器材柜",null,"套",2]
[23,"便携应急急救包",null,"个",2]
[24,"防护套装",null,"套",50]
[25,"抓捕工具","包含抛射网枪2000、防暴钢叉40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）等，（抛射网枪：三发式，发射距离12-15米，使用寿命大于五百次，适应环境风力小于五级，网体面积3.5×3.5米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径28MM下直径34.5MM，尺寸伸缩155CM伸长234CM，月牙开启67CM，闭合39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：不锈钢材质,大杆直径29MM,网线直径1.88MM;保定器：长度1.0-1.2米，包塑钢丝，不锈钢管体，可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0米，铸铁）","套",1]
[26,"野生动物药品箱","铝合金材质，两层，18寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。","个",1]
[27,"野生动物救护救治药品","麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头孢噻呋钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物质补充剂:维生素A、D、E，钙制剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅限于以上医药种类，需根据实际情况增添；","批",1]
[28,"试验台包含水池","钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台）","套",1]
[29,"试验台上专用消毒紫外线灯","石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线＋臭氧杀菌","个",2]
[30,"标本冷藏柜","容积：668L,温控：2°-20℃。GPS认证，自动控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报警，传感器故障报警，无氟制冷","个",1]
[31,"更（衣+鞋）柜","规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重50KG，SPCC冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。","个",2]
[32,"巡护服装（营业执照中经营范围应有服装生产或类似描述）","         带羽绒内胆防雨防风防磨","套",98]
[33,"宣传版面（营业执照中经营范围广告设计）","                              亚克力板宣传版面18平方米    ","平方",18]
[34,"动物仿真雕像（营业执照中经营范围应包含塑像制作、艺术品设计、文化创新等相关内容）","石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，雀鹰，狍，底座为水泥固定安装。","个",10]
[null,"合计"]
["             备注：单价应包含设备购置税，利润，管理费等"]