{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":91,"n_cols":8,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,9,0],[2,1,9,1],[2,6,9,6],[2,7,9,7],[10,0,18,0],[10,1,18,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,18,6],[10,7,18,7],[19,0,24,0],[19,1,24,1],[19,6,24,6],[19,7,24,7],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,6,27,6],[25,7,27,7],[28,0,34,0],[28,1,34,1],[28,6,34,6],[28,7,34,7],[35,0,44,0],[35,1,44,1],[35,6,44,6],[35,7,44,7],[45,0,51,0],[45,1,51,1],[45,6,51,6],[45,7,51,7],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[52,6,55,6],[52,7,55,7],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,6,58,6],[56,7,58,7],[59,0,65,0],[59,1,65,1],[59,6,65,6],[59,7,65,7],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[66,6,69,6],[66,7,69,7],[71,0,74,0],[71,1,74,1],[71,6,74,6],[71,7,74,7],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,6,77,6],[75,7,79,7],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,6,79,6],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[80,6,82,6],[80,7,82,7],[83,0,86,0],[83,1,86,1],[83,6,86,6],[83,7,86,7],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[88,6,90,6],[88,7,90,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["综合安全科普模块参数"]
["序号","产品名称","设备组成","技术参数及功能描述","单位","设备数量"]
[1,"119模拟报警情景演示","激光投影机","显示技术 3LCD液晶显示技术\n显示面板 ≤3×0.59\"\n投射比 1.48~1.78：1\n可换镜头0.57/0.73/0.78（三选一款）\n变焦比 ≥1.2X Zoom\n光源 激光光源\n光源使用寿命 ≥20000H（正常模式）/≥30000H（节能模式\n亮度-ISO21118 ≥5000\n色彩模式 极致色彩亮度、标准、影院、黑板（绿）、配色板。产品具有“极致色彩亮度”模式，针对于3LCD显示技术开发的极致色彩亮度模式，能最大程度凸显3LCD显示技术在投影显示中的优势，即使在明亮的环境下依然保证色彩的鲜艳程度。\n分辨率 1280×800（WXGA）\n动态对比度 ≥5000,000:1\n均匀性-ISO21118 ≥85%\n输入接口至少包含：VGA *1、HDMI  *2、Video *1、\"Audio in（mini jack,3.5mm）\" *1、\"Audio in(RCA×2) <Audio L/R>\" *1、USB-A  *1、USB-B *1\n输出接口至少包含：VGA *1、\"Audio out（mini-jack,3.5mm）\" *1\n控制接口至少包含：RS232 *1、LAN（RJ45） *1 (支持Crestron/AMX Discovery/PJ Link 控制，控制功能与显示接口共用)\n喇叭 ≥16W*1\n额定工作电压 100~240V@ 50/60Hz\n功率值（正常模式) ≤270\n节能待机 <0.5W\n梯形校正 ≥V: ±30°H：±30° \n多点校正 ≥4 角\n净重 (KG) ≤5Kg\n其它功能：\n丰富的网络控制协议，过LAN（RJ45）可实现Crestron/AMX Discovery/PJ Link 等多种控制\nU盘读取功能，可直接通过 U盘投影功能显示JPEG 等静态图片，自带音频播放功能\n兼容4K信号最大输入支持4K@30HZ","台",1,"=DISPIMG(\"ID_7FBBDE4F4BB2447D854255C66F5133AE\",1)"]
[null,null,"辅材","吊架，绿联HDMI线，2平电源线*3，网线等","套",1]
[null,null,"主机","主机CPU：不低于i5 八代     \n显卡：gtx 1060  \n内存：≥8G                \n硬盘：≥250G SSD  ","台",1]
[null,null,"建筑沙盘模型 ","1）建筑：着火地点楼房、邻居、学校、医院、消防队\n2）电子屏幕：着火点房子内嵌10.1寸显示器、消防站内嵌10.1寸显示器、邻居房子内嵌10.1寸显示器\n3）其他设施：城市道路、公园、山坡、路灯、斑马线\n4）互动设施：群众、消防车两辆、救护车1辆\n5）尺寸：5*1.5m\n☆6）当地地标性建筑≥1处","平方米",7.5]
[null,null,"10.1寸显示器 ","分辨率：≥1920×1080\n屏幕规格参数：\n可视面积\n≥344.16(H)×193.59(V) mm(H×V)\n分辨率 ≥1920× 1080(V)\n点距≥ 0.05975×0.17925 mm (H×V)\n像素 ≥16.7M\n功率 ≥2.1(w) (typ)\nElectrical Interface(data) EDP\n外形尺寸 ≥359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm(H×V×D)\nModule Weight (g) 190(max.)\nBacklight Unit LED\n驱动板规格参数：\n工作电压： 12V电源的电流要求1A以上2A以内，如用车上电源最好加个稳压器，以防干扰\n额定功率：6-7W\n信号输入： HDMI+VGA\n系统制式： PAL/NTSC\nHDMI 输入支持1080P\nVGA 输入：\n1920×1080\n物理分辨率,支持分辨率范围可以640×480 ---1600×1200之间任意调节！\n即插即用功能:支持\nOSD语言: 简体中文、繁体中文、英文、日本语、韩语、西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语\n控制方式： 多功能 OSD 操作 或 电位调节亮度和颜色\n性能特点：采用成熟方案，清晰的显示效果\n适用范围： 应用于可视对讲、车载电脑、仪器仪表、工业控制、医疗设备、**设备、便携式显示设备等电子领域。\n* 配件：液晶屏+驱动板+按键板+屏线","台",3]
[null,null,"控制器","1、投影控制系统：配合墙面动画情节，在不同的时间段照射在不同建筑上面，主要作用是拉动观众视线\n突出场景情节。\n2、多媒体控制系统：通过一键控制开启按钮，3台显示器与同屏显示设备，相互配合。\n3、人物、车辆互动系统，控制车辆从初始地到达火灾现场，救援成功后返回初始地。","套",1]
[null,null,"3D数字内容","内容及要求\n1、 内容\n1）室内用电器不慎导致火灾，被困火场\n2）发现隔壁起火，拨打火警电话报警\n3）消防接警、出警 ，路上行驶消防车\n4）消防队员现场部署，进行灭火救援\n5）成功救出被困人员，并送上急救车\n2、3D特效动画时长不少于200秒；\n3、画面要求：3D影片分辨率不低于1080P，高质量的影片特效编辑及后期调色制作。","秒","不低于200秒"]
[null,null,"控制程序","1 软件为动态沙盘结合多媒体影响和灯光，演示119出警情景。\n2 点击硬件控制按钮一键开启\n背景：一个安静的城市夜晚，这时：\n1）投影灯光照射着火地点的建筑模型同时模型上面的电子屏以3d动画的形式讲述起火原因，发生火灾后开始向窗外求救；\n2）这时邻居被吵醒，投影灯光开始照射在邻；居建筑上面。邻居打开窗户看到隔壁起火后迅速拨打119报警\n3）这时投影灯光开始照射在消防队的建筑上面，消防接警员接警后按下警铃，消防员出警；\n4）两辆消防车模型从消防队开出，沿着马路开往事故地点；\n5）消防车到场、救护车到场；\n6）现场消防员模型配合多媒体展示现场救援；\n7）救援成功后消防车救护车驶离现场，演示结束；\n☆8）提供计算机软件检测报告；\n☆9)提供计算机软件著作权登记证书.","套",1]
[2,"消防黄金15分钟","32寸一体机","1、屏幕：投射式电容屏；\n2、触摸点数：10点；\n3、分 辨 率：≥1920*1080；\n4、主板：H81；\n5、CPU：不低于I3；\n6、内存：≥DDR3-8g；\n7、硬盘：≥64G固态配置；\n8、显存：≥4400；\n9、系统：windows 10；\n10、接口：USB,VGA-OUT,HDMI-OUT，AUDIO,MIC；\n11、工作电压：≥220v；\n12、额定功率：≥200W；\n13、接口：USB；\n14、功率：≥1.25W；\n15、通讯方式：USB协议。  ","台",1,"=DISPIMG(\"ID_DC17F6FD5ECC4046A4DB5D352C286028\",1)"]
[]
[null,null,"静音导轨","1、45轨道：静音电动滑轨，轨道接缝处用工业线切割技术，平滑，间隙小。\n2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。","套",1]
[null,null,"导轨附件","坦克拖链、线材、螺丝、固定件、电子辅料等。","套",1]
[null,null,"轨道动力系统","主要部件：电机、控制器、减速器、感应器等\n1、动力系统：采用静音电机及配套的减速器驱动，扭矩大，声音小、运动平稳。\n2、通过控制器精确控制电机转动，并实时获取位置信息，位置精度0.1mm级别,更新速度小于20ms。\n3、限位管理：轨道两端设置限位传感器，防止撞击，保证设备的安全。","套",1]
[null,null,"智能滑轨屏播放控制软件V1.8","控制系统部分：（含6个点位的定制功能开发）\n1、加减速效果：自主研发移动算法，滑轨可设置加减速时间，更平顺自然，有效减少冲击，保护硬件。\n2、任意设置停止点：可以根据实际需要在任意位置设置停止点，无点位数量限制。\n3、开放API: 支持TCP二次开发接口（可定制其它协议接口，对接中控等） \n4、自动巡演：无人操作时，自动循环各大个停止点位。\n5、触屏交互：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个停止点。\n6、控制方法多样：触摸屏控制，手机PAD控制、遥控控制、自动、AI跟随。","套",1]
[null,null,"画面设计","2D平面UI设计","套",1]
[null,null,"控制程序","1 软件有两种播放模式：以时间节点分段点播和完整播放。\n2 5个时间节点的点播视频：发现起火、报警接警、消防出动、消防行车疏散逃生和出水扑救。\n3 完整播放模式下把消防十五分钟的内容从头到尾演播；\n☆4)提供计算机软件著作权登记证书.","套",1]
[null,null,"3D数字内容","1、 内容\n1）人物讲解：十五分钟消防的介绍\n2）发现起火：楼房内起火后，初期处置和逃生疏散\n3）报警和接警：报警和接警流程演示\n4）接警出动：消防员出警过程\n5）消防车行车、疏散逃生：消防车灭火救援时候行车的状态和建筑内人员自救演示\n6） 战斗展开至出水扑救：消防员到场后，作准备和开始扑救\n2、时长不低于150秒\n3、画面要求：影片分辨率不低于1080P，高质量的影片特效编辑及后期调色制作。","套",1]
[3,"虚拟穿衣（消防版）","定制55英寸触摸屏","1、屏幕：投射式电容屏；\n2、触摸点数：10点；\n3、分 辨 率：≥1920*1080；\n4、主板：H81；\n5、CPU：不低于I3；\n6、内存：≥DDR3-8g；\n7、硬盘：≥64G固态配置；\n8、显存：≥4400；\n9、系统：windows 10；\n10、接口：USB,VGA-OUT,HDMI-OUT，AUDIO,MIC；\n11、工作电压：≥220v；\n12、额定功率：≥200W；\n13、接口：USB；\n14、功率：≥1.25W；\n15、通讯方式：USB协议。  ","台",1,"=DISPIMG(\"ID_A0139C59777347839B9C8E912071ED5E\",1)"]
[null,null,"主机","1、CPU：不低于i5 八代\n2、显卡：gtx 1060   内存：8G\n3、硬盘：120G SSD\n4、独立显卡：GTX1060以上 处理器 I5-4590 以上\n5、带USB3.0接口","台",1]
[null,null,"控制程序","控制程序——\n1、本软件是利用体感器捕捉人体动作进行交互。\n2、体感器识别到人体后，通过手势触摸屏幕上的UI，选择想体验的装备进入。总共有4套装备——\n灭火防护服\n抢险救援服\n隔热防护服\n消防常服\n3、通过移动手势，穿戴好套装配件。\n4、穿戴好套装配件后，选择拍照场景。\n5、进入拍照场景，点击拍照按钮，倒数后进行拍照。\n6、可以将打印照片。\n","套",1]
[null,null,"体感器","1、1080P高清视频\n2、更宽阔的视野\n3、骨骼追踪的改进\n4、新的主动式红外检测\n5、改进的麦克风（零点平衡）\n6、拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势","台",1]
[null,null,"画面设计","画面设计\n1 UI设计 图形扁平化的方式设计","台",1]
[null,null,"特效动画","特效动画——\n四个拍照虚拟场景动画特效","台",1]
[4,"电子翻书","定制32寸翻书一体机","1、屏幕：投射式电容屏；\n2、触摸点数：10点；\n3、分 辨 率：≥1920*1080；\n4、主板：H81；\n5、CPU：不低于I3；\n6、内存：≥DDR3-8g；\n7、硬盘：≥64G固态配置；\n8、显存：≥4400；\n9、系统：windows 10；\n10、接口：USB,VGA-OUT,HDMI-OUT，AUDIO,MIC；\n11、工作电压：≥220v；\n12、额定功率：≥200W；\n13、接口：USB；\n14、功率：≥1.25W；\n15、通讯方式：USB协议。  \n16、定制翻书造型","台",1,"=DISPIMG(\"ID_FB224FEAB3CE4B4296E3E762B0991767\",1)"]
[null,null,"控制程序","1、电子翻书应用红外动作感应识别技术，用户只需要轻轻挥手，即可翻动书页；\n2、图文内容包含消防防火常识、火灾类型、逃生救援、灭火方法。","套",1]
[null,null,"红外感应器","定制","套",1]
[5,"模拟隐患排查\n（电子水墨互动投影版）","高清短焦投影","外观参数：白色，树脂材质，约2.5kg； 投影尺寸：30-300寸； 标准分辨率≥ 1920*1080dpi以上；国标亮度≥ 5000流明；对比度：10001-20000：1； 灯泡寿命：8001-10000h；投影距离：1.0m-9.8m；是否防尘：是；接口：VGA*1、HDMI*1、音频接口*1、RCA*1 ；整机功耗：235W；","台",2,"=DISPIMG(\"ID_0839B8DCA6D240A0A3103AEE5745806E\",1)"]
[null,null,"主机                                              ","CPU：i5 7100及以上；内存：DDR3 4G；硬盘：32G SSD；显卡：满足性能要求的集成显卡或独立显卡（后置4个mDP接口，需要配置2根mDP转HDMI母头；钢琴烤漆；高速循环散热；操作系统：window 7 64位旗舰版；显卡驱动：支持将画面整屏操作；其他：VC运行库、.Net Framework ；屏幕分辨率2560*800以上；","台",1]
[null,null,"融合系统","2通道融合，几何校正、边缘融合、颜色校正、编辑媒体场景、播放媒体场景、用户权限管理、远程控制；","套",1]
[null,null,"画面","黑白画布UV打印；手绘水墨风格广告画面车贴；","项",1]
[null,null,"触摸感应系统","1）光源波长800- 905nm；\n2）数据采样率 30KHz；\n3）扫描频率≥  20Hz；\n4）测距原理 脉冲 ToF；\n5）水平视场角≥  270°；\n6）角度分辨率≥  0.18°；\n7）最大探测距离  25 m（10%反射率）2；\n8）距离分辨率 1cm；\n9）测距精度 ± 3 cm；\n10）通信接口 以太网 / RJ45；\n11）供电电源 12 V DC；\n12）功耗 < 5 W；\n13）工作温度 -10 至 55 ℃；\n14）存储温度 -20 至 75 ℃；\n15）防护等级 IP65；","套",1]
[null,null,"控制程序","1）画面包含11个场景家庭隐患：电动车家中充电、老旧电风扇、空烧电水壶、可燃物覆盖小太阳、超负荷排插、乱扔的烟头、燃气泄漏、油锅起火、水池边的坏插座以及相关电器；\n2） 多人多点触控，触摸墙壁上的元素，播放相关动画，隐患点会出现燃烧、爆炸现象，并弹出相关的知识解说；\n3)视频特效：火焰、发光、爆炸；\n☆4）提供计算机软件检测报告；\n☆5)提供计算机软件著作权登记证书.","项",1]
[null,null,"配件辅材","电子白板\n定位技术：激光影像定位技术（LICT），红外捕捉960nm；\n4.2支持10人同时使用；\n4.3定位方式：自动校正；\n4.4定位精度：±1像素（分辨率：4096*4096）； ","套",1]
[6,"火灾三要素(全息投影)","工业级液晶显示器","1、屏幕尺寸： 19寸\n2、显示类别: TFT-LCD/LED背光\n3、功耗：≥150W\n4、待机功耗：≥2W\n5、工作电压：≥100V-240VAC  60/50Hz \n6、最大分辨率:  1920x1080\n7、最佳工作分辨率:  1920x1080\n8、点距: 0.294（水平） ×0.294（垂直） mm\n9、可视角：  水平178°，垂直178º\n10、可视面积：  938*513mm\n11、最大亮度:  700cd/m 2\n12、最高对比度:  3500;1\n13、响应时间（G to G）：  5ms\n14、色彩度: 16.7Million\n15、色域： 68%","台",4,"=DISPIMG(\"ID_896201DDA75F4D4AA86AF7D8CF3922ED\",1)"]
[null,null,"触控一体机","1、屏幕：投射式电容屏；\n2、触摸点数：10点；\n3、分 辨 率：≥1920*1080；\n4、主板：H81；\n5、CPU：不低于I3；\n6、内存：≥DDR3-8g；\n7、硬盘：≥64G固态配置；\n8、显存：≥4400；\n9、系统：windows 10；\n10、接口：USB,VGA-OUT,HDMI-OUT，AUDIO,MIC；\n11、工作电压：≥220v；\n12、额定功率：≥200W；\n13、接口：USB；\n14、功率：≥1.25W；\n15、通讯方式：USB协议。  ","台",1]
[null,null,"视频播放器","1、通电后自动会开机自循环播放，单曲或多曲循环播放，支持图片模式、音乐模式、视频模式、混合模式(图片+音乐)，支持手动编程播放列表播放；     \n2、节目更新：通过（USB2.0接口）U盘自动拷贝更新CF、SD卡播放内容。 \n3、完美的播放功能：支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、DVD、AVI、JPG、MP3、TXT等多种格式。","台",1]
[null,null,"控制主机","1、工控机箱\n2、电源 650W\n3、CPU不低于I5\n4、内存≥16G\n5、硬盘 SSD120G\n6、显卡 集成显卡\n7、主板 工控主板\n8、系统 Ghost WIN10 64位","台",1]
[null,null,"音响系统","失真限制的输出功率：R/L:2W+2W SW:4.5W\n额定声频率响应范围：70Hz-20KHz\n噪声声级：≤25dB(A)\n输入接口：AUX输入\n调节形式：主音量旋钮调节\n低音单元：4英寸(外径106mm)\n中高音单元：外径50x90mm","套",1]
[null,null,"定制造型柜体","全钢2mm，金属烤漆，内部构件电镀，防锈、防磁、防静电","台",1]
[null,null,"幻影成像镜","1、反射率不小于30%，反射影像清晰，避免重影\n2、不影响视线透过\n3、只采用金晶或信义电子级超白玻璃\n4、膜层稳定，有较强的抗酸抗碱能力，耐高温，耐水，耐擦洗\n5、较好的加工稳定性，可任意钢化、夹胶\n6、透光率 >60% 熔点 1500℃ 气泡 无 密度 2500公斤/立方米\n7、反射率 >30% 颜色 无色反光 夹杂物 无 可加工类型 倒角磨边、打孔、钢化、45度边部拼接\n8、光学变形 <50° 透光偏差 ±2 点状缺陷密集 无 常用厚度 4mm,6mm,8mm\n9、透反比 3：2 厚度偏差 ±0.2-±0.5 断面缺陷 无 最大加工尺寸 11000*3300\n10、平整度 <0.2% 尺寸偏差 ±1 斑纹 无 线道 肉眼不可见\n11、耐热性 700℃ 耐腐蚀 高 暗道 无 表面裂纹 肉眼不可见\n12、硬度 6 耐酸 高 划伤 无 针孔 <国标\n13、深加工类型 镀膜 耐碱 低 弯曲度 <0.2% 斑点 <国标","块",4]
[null,null,"数字内容","3D数字内容——\n1 内容\n1）6种可燃物（木头、汽油、甲烷、镁粉、电线、花生油）的燃烧视频；\n2）可燃物、助燃物和引火源的科普视频；\n引火源：介绍明火、电弧、电火花、雷电、高温、自燃火源等引火源。\n助燃剂：介绍与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质。\n可燃物：介绍能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质，如木材、氢气、汽油、纸张、硫等。\n2 画面要求：3D影片分辨率不低于1080P，高质量的影片特效编辑及后期调色制作。\n3 时长不少于20s。","项",1]
[null,null,"控制程序","控制程序——\n1、 全息互动展示：展项利用全息投影技术呈现逼真的全息动画，参与者可以通过操作设备上的旋钮来进行互动。设备上三个旋钮，分别用于选择可燃物质、调节温度和添加氧气含量。\n2、 可燃物质选择：参与者可以通过旋转设备上的第一个旋钮来选择不同种类的可燃物质。随着旋钮的旋转，全息动画将展示出不同的可燃物质，帮助参与者了解不同材料的燃烧特性。\n3、 温度调节：第二个旋钮用于调节展示中的温度。参与者可以通过旋转这个旋钮，改变全息动画中燃烧环境的温度，从而观察到温度对燃烧速度和火焰形态的影响。\n4、 添加氧气含量：第三个旋钮用于控制展示中的氧气含量。通过旋转这个旋钮，参与者可以模拟增加或减少氧气供应，观察到氧气含量对燃烧过程的影响，以及不同氧气浓度下火焰的变化。\n5、 知识学习：设备的屏幕播放燃烧三要素的科普动画，帮助体验者深入了解燃烧原理。\n☆6)提供计算机软件著作权登记证书.","套",1]
[null,null,"交互控制版","主控：STM系列\n型号：ARM32-Bit Cortex M3\n工作温度：-25至85 °C \n工作电压：3.3V\n旋钮：直径≥34mm，厚度≥17mm，材质：铝合金","套",1]
[7,"消防知识抢答（三人）","65寸电视机","1、屏幕尺寸：65英寸；\n2、屏幕分辨率：超高清4K（3840*2160 ）；\n3、刷屏率：60HZ；\n4、扫描方式：逐行扫描；\n5、电源功率（w）200w；\n6、待机功率（w）＜0.5w。","台",1,"=DISPIMG(\"ID_87AFB040E3644254BF2EC728AE42C159\",1)"]
[null,null,"主机  ","1、18cm*18cm；\n2、Intel四核集成显卡，4G内存DDR3，\n3、64GSSD1000Mbps以太网卡；\n4、高清输出4USB接口1VGA接口1HDMI接口；\n5、钢琴烤漆高速循环散热；\n6、辅助配件线材，加密狗。","台",1]
[null,null,"画面设计","2D平面UI设计。","项",1]
[null,null,"控制系统","1、软件包括全面的消防安全知识，必须符合国家消防安全标准，支持多人同时体验；定制100道题，可随时进行题库更新；\n2、基于Unity开发平台；\n3、具有编辑器，避免用户通过繁琐的代码修改题库； \n4、能够自定义更换背景音乐，背景图片等；\n5、题库数量不限，可以随意扩充；                                                      6、与硬件结合，支持串口通信；                                                     7、该系统支持win10 64位等主流操作系统，支持串口收发。\n☆8）提供计算机软件检测报告；\n☆9)提供计算机软件著作权登记证书.","套",1]
[null,null,"无线答题控制器     ","由STM32为主控芯片，包含433MHz无线通信模块，支持串口数据收发。","套",1]
[null,null,"手拍抢答按钮      ","A/B/C/D/准备。","个",15]
[null,null,"抢答台","定制尺寸：高度770*长度540*宽度300mm冷轧板喷涂防潮处理。","个",3]
[8,"电子留言","32寸电容触屏","1、屏幕：投射式电容屏；\n2、触摸点数：10点；\n3、分 辨 率：≥1920*1080；\n4、主板：H81；\n5、CPU：不低于I3；\n6、内存：≥DDR3-8g；\n7、硬盘：≥64G固态配置；\n8、显存：≥4400；\n9、系统：windows 10；\n10、接口：USB,VGA-OUT,HDMI-OUT，AUDIO,MIC；\n11、工作电压：≥220v；\n12、额定功率：≥200W；\n13、接口：USB；\n14、功率：≥1.25W；\n15、通讯方式：USB协议。  ","套",1,"=DISPIMG(\"ID_6BCE61DC2F684320B7BFEC3149A3C9F9\",1)"]
[null,null,"控制程序","先进的笔锋模拟技术、数字信息模拟技术、多媒体软件技术于一体的高科技产品，通过手写笔或者手指直接在触摸屏上就行留言、题字、记录等操作软件含有历史记录功能，可以随时回看以往的签名记录。\n软件包含打印功能，可以打印出留言签名，同时可以更换签名背景和纸张类型，以及签字字体和颜色等。","套",1]
[null,null,"摄像头","驱动形式：免驱动     \n分辨率：720p                        \n感光元件：COMS","套",1]
[null,null,"打印机","1、接口类型：USB接口            \n2、供纸方式：自动                                                 \n3、耗材类型：鼓粉分离          \n4、默认打印幅面： A5                                       \n5、类型: 彩色激光 ","套",1]
[9,"建筑楼宇火灾烟雾走势动态模拟系统","显示和控制终端","1、显示尺寸不小于19寸触摸屏   壁挂式；\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I5二代 4G 128G SSD；\n7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；HDMI接口  x1，音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n8、配挂架","套",1,"=DISPIMG(\"ID_A57A9BA42FCB46EF8498EE61D932F8C7\",1)","=DISPIMG(\"ID_B21422D634D64A2C9B1BAE62DE44AD9E\",1)"]
[null,null,"定制楼宇模型","★1、为方便布局规划，要求尺寸长宽高约：L2000mm*W400mm*H1970mm±2%\n2、模型构成：烟雾发生器、模拟火焰、烟感报警系统、温感报警系统、自动降落电梯系统、声光报警系统、语音报警系统、灯光照明系统、自动排烟系统，具有三层自动关闭防火模拟门。","套",1]
[null,null,"系统软件","1、系统构成：系统软件、楼宇模型、集成控制系统\n2、集成控制系统：\n（1）工作电源：AC220V\n（2）工作温度：0℃~45℃\n3、模拟建筑楼宇火灾发生时，烟雾机会急速喷烟，同时模拟火焰开始工作，烟雾的走势速度和向上窜行的速度，以警示社会公众当身处火场时应采取低姿式、向下、不能乘座电梯逃生，以及学习烟雾在接触到空气后迅速向上窜升的原理。能够更好的普及消防知识，增强公众消防安全意识。\n★4、软件可控制楼宇模型的模拟电梯系统场景根据烟雾走势进度，降落到一楼并打开后保持常开操状态；\n★5、楼宇模型有三层，每一层都有独立的模拟防火门系统和自动排烟系统，可用机械按钮直接操作每一层的烟雾系统进行模拟放烟、排烟和模拟防火门关闭，同时也可以通过软件系统控制防火门和排烟系统进行联动工作；\n6、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备；\n","套",1]
[10,"建筑楼宇火灾自动报警联动模拟系统","显示和控制终端","1、显示尺寸不小于19寸触摸屏   壁挂式；\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I5二代 4G 128G SSD；                                                7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；HDMI接口  x1，音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n7、配挂架","套",1,"=DISPIMG(\"ID_92527521B6A746DCAA7E841FD07FC9D8\",1)","=DISPIMG(\"ID_0381F26E6788423F832E878EC540E287\",1)"]
[null,null,"楼宇模型","★1、为方便布局规划，要求长宽高尺寸约：L2000mm*W400mm*H1970mm±2%\n2、模拟模型构成：火焰系统，烟感报警系统、温感报警系统、电梯系统、手动报警系统、声光报警系统、语音报警系统、应急照明系统、自动排烟系统，烟雾系统，电源总闸，照明系统，卷帘门系统，防火门系统等模型。\n3、喷淋水箱圆柱1个\n★4、楼宇模型可展示出地面和地面以上、地下两部分剖面结构，其中地面和地面以上不少于三层模拟建筑剖结构，可清晰展示出电梯模型、逃生通道楼梯模型、安全出口模型，家庭造景、商铺造景、联动防火门。\n★5、楼宇模型地下部分不少于两层模拟建筑剖面结构，其中地下一层和地下二层为地下停车库造景，可清晰展示出地下车库的模拟卷帘门。\n▲6、提供供应商或生产厂家“建筑楼宇火灾自动报警联动系统”相关外观专利证书原件或复印件（复印件需加盖厂家公章方有效），可加分；","套",1]
[null,null,"扩声系统","条形装置，让展示模型声音更加形象。","套",1]
[null,null,"喷淋模拟控制系统","搭配食品级水箱，由自动控制系统控制输出电压，在消防喷淋演示步骤进行同步喷淋。","套",1]
[null,null,"防火卷帘门模拟控制控制系统","★在自动控制系统内部集成改装，布局合理，与现实中场景贴切，其中防火门在建筑楼宇模型地面一层进行联动演示，联动效果为可根据相关场景进行开和关。卷帘门在建筑楼宇模型的地下停车库进行同步演示，模拟演示当软件场景设定烟感触发时，卷帘门进行半降来阻挡烟雾扩散；当场景设定区域温度上升，触发温感报警，卷帘门全降，阻隔火势蔓延。","套",1]
[null,null,"烟雾火焰模拟控制发生系统","线控烟机，模拟灭火盆，模拟火灾发生时演示步骤进行同步触发。","套",1]
[null,null,"系统软件","1.系统构成：系统软件、楼宇模型、集成控制系统\n2、集成控制系统：\n（1）工作电源：AC220V工作温度：0℃~45℃\n★（2）3D动画制作、后期配音配文字。介绍火灾发生时火灾报警、喷淋、卷帘门等系统装置的功能、作用。可实现与灯带之间的互动控制。其中，3D动画需声明为供应商或生产厂家自主开发制作，软件中有文字表述建筑楼宇火灾自动报警的流程总结。\n3、可以模拟在火灾发生时楼宇自动报警系统的各个部件工作流程。通过该系统的演示和模型演示，能够更好的普及消防知识，让体验者直接了解发生火灾时身边的消防设施是如何工作、如何发生作用的，达到警醒公众日常要爱护消防设施，严禁遮挡和损坏消防设施的作用，增强公众消防安全意识。\n★4、系统软件控制功能包括：\n（1）、模拟真实烟雾喷出后、模拟火焰开始工作，并触发报警联动演示系统；\n（2）、可控制楼宇模型的防火门进行关闭进行防烟操作；\n（3）、可进行真水喷淋演示，并且真水可回收重复使用，维护方便；\n（4）、模拟地下车库着火时，可真实控制楼宇模型的模拟防火卷帘门下降进行防火的过程展示；\n5、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。","套",1]
[11,"模拟溺水体验系统","VR显示处理端","计算平台 CPU 高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺\n GPU Adreno 650，主频 587MHz\n 内存 6GB RAM，LPDDR4X\n 闪存 UFS3.0 128GB\n WIFI 2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频\n BT BT5.1\n Android Android 10 \n显示 屏幕 5.5 inch x 1 SFR TFT\n 分辨率 3664x1920，PPI：773\n 刷新率 72/90Hz\n光学 视场角 98°\n 瞳距调节 支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm\n 护眼模式 通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能\n传感器 9轴传感器 1KHz采样频率\n P-senor 人脸佩戴感应\n摄像头 前置摄像头 鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位\n交互 手柄 6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达\n 机身按键 电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减\n设计及人体工程 绑带 软质侧绑带，体积小巧，方便收纳\n 泡棉 可替换的舒适泡棉\n 人体工程设计 前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适\n电源 充电 支持QC3.0快速充电\n 电池容量不小于 5300mAh；\n","套",1,"=DISPIMG(\"ID_B57FEEECB35446F2B93C09591E07C3D6\",1)"]
[null,null,"显示终端","1、显示尺寸不小于55英寸； \n2、分辨率：1920×1080； \n3、屏幕比例：16:9 ； \n4、刷屏率 ：60HZ ； \n5、扫描方式：逐行扫描,响应时间 3ms。\n6、配挂架","套",1]
[null,null,"无线投屏器","无线投屏器","套",1]
[null,null,"VR防溺水软件系统","  1、本系统利用虚拟现实技术制作三维仿真环境，并模拟在池塘附近发现有人溺水时我们该采取哪些应急措施帮助溺水者和如何对溺水者进行急救。当在池塘发现有人溺水时，我们需要根据我们自身的情况，判断自己是否有下水施救能力，\n（1），如果有能力施救，我们可以尽快将落水者救起。\n（2），如果没有能力下水施救，需要迅速报警并寻找可以救助落水的的竹竿等物体。\n（3），落水者被救起后，根据落水者的状况采取正确的心肺复苏术和进行人工呼吸。\n▲2、该模块投标人应标时提供供应商或生产厂家《VR管理软件》或《VR控制播控系统》软件著作权登记证书原件或复印件（复印件需加盖厂家公章方有效），可加分；","套",1]
[12,"定制触电急救模拟体验系统","定制触电急救模拟体验系统","1、定制长宽高尺寸：约1400*700*2000mm±2%\n材质：钣金、亚克力、led灯带；\n2、触摸一体机屏幕尺寸不小于23.6寸触摸屏   壁挂式；\n分辨率：1920x1080；\n触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n3、系统功能包含：触电救助、模拟触电体验、触电知识学习、知识考核答题\n4、模拟人体触电时救助过程：本模块有4根挑杆（救助工具），木棍、橡胶、湿棍、铁棍。按下开始按钮后，警报灯响起，语音播报有人触电，这时候需要选择挑杆（救助工具），选择正确语音播报正确，选择错误语音播报错误，如果选择错误的挑杆去拨开触电点，语音播报救助失败，人体电流会闪烁。把触电点重新接上，选择正确的挑杆，挑开触电点，语音播报救助成功，灯带熄灭，体验完成。\n5、模拟触电体验：自动及手动控制电流体验级别，最大体验强度：10级，体验时相应的电流穿过身体达到电流体感触觉。\n①实时电流电压显示。\n②自动模式、手动模式,关机自动保存。\n③体验超20S自动停止，防止误触发。\n④全程语音提示。\n⑤同步显示体验电流、电压、强度数据，待机状态可播放预设宣传视频（软件无需键鼠操作简单、节约成本）\n⑥可多人手拉手串联体验。\n6、知识学习和知识考核模块；\n①、可播放触电安全教育案例视频，可学习触电安全知识。\n②、以安全、面向对象的程序设计开发，主要开发语言为C sharp；\n③、包含后台编辑功能，支持用户自主，实现视频实时更新题库；\n④、知识考核测评：每次随机出10道题，每道题10分，满分100分。根据用户答题，系统评判正确或错误，并给出正确答案，结算统计最终得分。题库支持更新和替换。\n⑤、 支持通用的64位windows操作系统。","套",1,"=DISPIMG(\"ID_C457C4C9C0054CDC869D8D2473D12F63\",1)"]
[13,"四合一模拟报警系统","显示和控制终端","1、显示尺寸不小于23.6寸触摸屏；壁挂式\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core  I5二代 4G 128G SSD；                                               \n7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n8、配挂架","台",1,"=DISPIMG(\"ID_9E4A417729E64545B2979468CC654D57\",1)","=DISPIMG(\"ID_796111D6B9BF4AE889B7B3BC6C8DE00C\",1)"]
[null,null,"定制控制操作台","★为方便场地布局和规划搭配，要求定制尺寸：L900mm*W450mm*H2085mm±2%，颜色为白色、红色为主色调。","台",1]
[null,null,"仿真电话","1、尺寸：220mm×120mm×40mm±2%；\n2、外部信号输入方式键盘；\n3、同步方式：USB。","套",1]
[null,null,"四合一报警系统","1、系统构成：系统软件、集成控制系统。\n2、利用二维动画和人机交互技术，制作电话报警（119、110、120、122）使用体验系统，内容应包括：如何正确报警知识学习和模拟报警，有警车动画出警效果\n3、利用集成感应技术，人工智能交互技术，仿真电话，模拟报警，让学习者掌握报警的方法。\n4、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备5、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。","套",1]
[14,"定制体感火灾逃生体验系统","显示和控制终端","1、显示尺寸不小于43英寸； \n2、分辨率：1920×1080； \n3、屏幕比例：16:9 ； \n4、刷屏率 ：60HZ ； \n5、扫描方式：逐行扫描,响应时间 3ms。\n6、CPU：英特尔4核心 3.0GHZ以上；\n内存不小于8g；\n显卡不小于GTX1650或以上；\n硬盘不小于120G以上固态硬盘；\n操作系统：windows10 64位系统；","套",1,"=DISPIMG(\"ID_C002999B657148E8B8AF35F24C361165\",1)"]
[null,null,"体感适配器","1、跟踪最多六个完整的骨骼\n2、深度感知512*424 30HZ   FOV:70*60  单一模式：0.5-4.5米\n3、1080彩色相机  30HZ(低要光状态下为15HZ)\n4、红外线（IR）功能 512*424  30HZ\n5、多阵列麦克风","套",1]
[null,null,"系统软件","1、要求定制的消防逃生和火灾隐患排查的软件，在消防逃生演练中，玩家需根据屏幕中的体感互动提示完成火场逃生。在场景中，玩家需根据屏幕中的提示完成消防隐患的排查。体感消防互动软件帮助消防知识的普及，让玩家在游戏中学习消防隐患排查和火灾逃生的小常识。\n★2、体感消防游戏须包括两个场景：\n体验前都需要有场景体验说明\n（1）.人人都是消防巡查员\n体感控制触摸找出隐患目标，体验者需要在30s 内完成指定排查动作。超时即消除该隐患点失败。该定制场景需包括以下隐患点\n客厅场景隐患点：  排插线、打火机；\n厨房场景隐患点：燃气灶、食用油；\n卧室场景隐患点：插座、电暖气；\n楼道场景隐患点：阻挡疏散通道；\n（2）.逃生演练场景\n定制场景需包括以下内容功能：\n体验过程中，在预订的节点会弹出提示框，体验者需要根据提示完成逃生指定动作或做出正确逃生选择。\n节点一：感应门的温度；\n节点二：客厅烟雾较大，请弯腰行走；\n节点三： 失火了，请关闭屋内电源；\n节点四： 选择坐电梯/走楼梯逃生；\n节点五：正确的拨打报警电话；到最后完成体验时，再次提醒“119是火警报警号码，110是匪警报警号码，120是医疗急救号码。”可加深体验者的体验感受。","套",1]
[15,"消防安全知识问答小游戏","显示和控制终端","1、屏幕尺寸不小于43寸触摸屏；壁挂式\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I5二代 4G 128G SSD；                                               \n 7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n8、配挂架","套",1,"=DISPIMG(\"ID_671480BD61FB47C3840843836F8A9924\",1)"]
[null,null,"系统软件","1、系统构成：软件、加密锁\n2、软件内容：本软件集成了火灾案例、消防知识问答、烟雾传导、防灾知识、消防标志学习、厨房火灾处置及模拟报警体验。通过视频播放学习、游戏体验等方式，让体验者可以了解日常生活中消防安全知识，并如何处置日常家庭火灾隐患及发生火灾时如何采取正确的自救方式。\n3、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备\n4、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。\n▲5、该模块投标人应标时提供供应商或生产厂家提供安全知识问答相关软件著作权登记证书原件或复印件（复印件需加盖厂家公章方有效），可加分；","套",1]
[16,"消防标志识别系统","显示和控制终端  ","1、屏幕尺寸不小于23.6寸触摸屏；壁挂式\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I5二代 4G 128G SSD；                                               \n7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n8、配挂架","台",1,"=DISPIMG(\"ID_522C110A40F74233B499E40587E82130\",1)","=DISPIMG(\"ID_093264A721D444678CF5E0B5B6FDC716\",1)"]
[null,null,"消防标志","1.供电方式：3V钮扣电池\n2.表面印有不同种类的消防标志\n3、电控箱规格：圆形直径18cm±1%，厚度4cm±1%\n4、无线","个",30]
[null,null,"消防警示标志点播系统","1、系统构成：系统软件、集成控制系统。\n2、利用二维动画和人机交互技术，制作消防安全标志体验系统，内容应符合《消防安全标志 第1部分：标志  GB13495.1—2015》的要求。\n3、互动方式：触摸灯箱，控制终端播放软件相应的标志知识动画。\n4、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备；","套",1]
[17,"消防器材知识点播体验系统","显示和控制终端","1、屏幕尺寸不小于32寸触摸屏；壁挂式\n2、分辨率：1920x1080；\n3、触摸技术：红外触摸技术，；\n4、透光率：90％以上；\n5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms；\n6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I5二代 4G 128G SSD；                                               \n7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口  USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。\n8、配挂架","台",1,"=DISPIMG(\"ID_F3CC87480570423D81CEF1646678E137\",1)"]
[null,null,"模特假人","1.8m模特假人","个",1]
[null,null,"消防装备和器材","防火隔热服、火灾声光报警器、干粉灭火器、消防喷淋头、二氧化碳灭火器、烟感火灾探测器、消防过滤式自助呼吸器、逃生缓降器、消防警铃、消防服、消火栓按钮、手动火灾报警按钮、水基灭火器、救生软梯、消防水枪、感温火灾探测器、消防扳手、消防电话分机、消防水带、消防接头、消防应急照明灯、灭火毯 、逃生绳、楼层显示器、安全出口指示牌、消防供水车、消防救援车等模型","种",30]
[null,null,"消防器材知识点播系统","1、系统构成：系统软件、无线按钮30个、集成控制系统。\n2、利用二维图文和人机交互技术，制作消防器材、个体防护器材的功能和作用。\n3、利用集成感应技术，软件与实物联动演示，让学习者了解各类消防器材、个体防护器材的用途。\n4、各类消防器材和个体防护器材实物30种互动体验\n▲5、该模块投标人应标时提供供应商或生产厂家《消防器材知识点播系统》或消防器材知识相关软件著作权登记证书原件或复印件（复印件需加盖厂家公章方有效），可加分；","套",1]
[18,"一体机","98寸一体机","1、钢化玻璃与屏幕之间的距离接近 0，有效防止光线反射，显示效果绝佳，书写体验优异。\n2、高精度触摸，支持 1.6mm 精细识别，支持 6 支 2.8mm 同时书写。\n3、最低 1.5mm 书写高度，书写体验更加流畅。\n4、全通道批注，带 Android 书写软件。\n5、智能侧边栏菜单。\n6、自带 Android 系统，可选配插拔式 OPS 电脑。7、前置  USB 接口自动跟随。\n8、全通道 HDMI 同屏输出。\n9、自带锁屏功能。\n10、前置 Type-C 接口。\n11、4K UI 显示。\n","台",1,"=DISPIMG(\"ID_BF4087FF8E254267A144298F0342A02C\",1)"]
[19,"展厅中控系统","定制中控系统软件","1）中控播放的素材支持单资源上传，资源上传类型可包含：视频、音频、图片、网页、PPT，上传文件时支持反馈上传百分比进度展示到界面,支持文件批量上传（PPT、图片、音频、视频），帮助客户节约管理时间，批量上传文件时支持进度查看：待上传，上传百分比进度，上传完成等多种实时进度反馈，选择文件后自动判断类型，以及自动读取文件名称为资源名称，并自动录入播放排序。；\n2）中控播放的素材资源上传完成后支持文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表形式查看；\n3）支持用户可对已经添加的设备名称、客户终端随时进行重命名操作；\n4）资源类型包含（视频：支持mp4、3gp、rmvb、avi、wmv、mpg、mov常用格式，图片：支持 png、jpg、jpeg、gif、bmp常用格式，音频：支持aac、arm、m4a、mp2、mp3、ogg、wav、wma常用格式；网页(Web)：播放的网页支持http、https等协议，PPt:ppt/pptx；）；\n5）支持资源分组功能，支持一个文件可被分到多个分组，并只占用一个文件资源大小空间，不浪费空间资源；\n6）支持对展厅区域在界面上进行分组功能，支持对区域进行命名，在区域中可一键将场景、终端、设备加入不同区域，同一个场景、终端、设备可同时加入不同区域进行控制，区域分组内的设备可进行拖拽自动排序；\n7）区域分组支持接入其它软件web控制界面，接入方式包含：内嵌、跳转、弹出，以整合不提供控制命令的设备；\n8）场景和设备控制，支持图形化界面编程，配置命令不需要特殊函数编程，全中文配置即可，降低配置难度；\n9）支持全局、区域控制，支持通过后台设置的情景模式对现场设备进行全局或区域的控制，如灯光、温度、音箱等提前设置后，可通过全局控制或区域控制进行直接调用场景模式。\n10）支持平板软件界面配置，支持组件化配置方式，并同时支持根据设计师提供的UI进行界面自定义拖拽设计界面，同时支持两种界面设计方式以适应客户各类控制需求。\n11）资源支持一次上传，可被多个终端使用，不需要使用U盘复制到播放安卓/windows设备，提高客户更新体验；\n12）系统支持liunx部署，支持7*24小时不间断运行，系统更稳定可靠，并支持多台容灾部署；\n13）分布式中控系统，基于IP、去中心化、分布式架构，降低后期维护成本；\n14）控制设备距离不限制跟中控主机距离，可基于网络通信支持光/电/无线多种方式进行通信控制；\n★15）提供平板电脑控制程序UI一键切换功能，支持并不限于：科技/商务/3D经典三套UI，以适应各类客户，控制界面修改后可同时可在IOS、安卓、鸿蒙、windows系统的PC自动更新，不需要重新下载APP，以方便使用方操作\n16）支持在平板端展示远程桌面画面，并可支持远程操作，方便客户演示操作；\n★17）支持播控电脑资源在平板端一键清理，清理播控主机已经下载的无效/过期资源，使系统随时达到初始健康状态；\n18）支持电脑、服务器、计算机软关机，不伤硬件；\n★19）中控软件支持场景配置，场景按钮支持防止重复点击，重复点击时间并支持可配置，防止客户误触，配置支持中止已经发出去的场景按钮命令，防止场景命令执行混乱。","套",1,"=DISPIMG(\"ID_253F9AF4CD7A48E290E98FE4BF07B300\",1)"]
[null,null,"定制控制系统","1、中控主机支持局域网内电脑网络开关机功能；  \n可控制电脑、红外遥控设备、电源通断电等，采用可扩展式接入方式，可根据场馆需增减控制数量；\n可通过电脑网口网卡，进行开关机；也可通过电脑模块进行开关机\n全面支持内网，内建网络接口，无需扩展卡；\n强弱电完全隔离设计,杜绝强电干扰。\n2、红外模块：集成化19英寸机箱，单个功率约10瓦，可独立供电（需接220V），也可集中供电(不用接220V)。可控制电视、空调、投影灯等红外设备\n3、电脑控制模块：可控制电脑、一体机等\n4、电源模块：可控制电源\n5、无线路由器：设置局域网络\n6、无线AP：无线网络展\n7、机柜：不小于19英寸机柜\n8、配件：管卡，不锈钢开孔器，开孔器，胶带，扎带等","台",1]
[null,null,"控制操作端","尺寸不小于10.6英寸\n分辨率：2000x1200\n主频：2.4GHz\n核心数：不小于8核心\n系统内存：不小于6GB\n存储容量：不小于128GB\nWiFi功能：支持802.11b/g/n/ac无线协议\n蓝牙功能：支持，蓝牙4.0模块\n感应器：智能重力感应，环境光线感应，距离感应器，三轴陀螺仪，电子罗盘\n摄像头：双摄像头（前置：不小于500万像素，后置：不小于500万像素）","台",1]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}