{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025年"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025年","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["韩寺镇2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目入库统计表"]
["序\n号","项目名称","项目\n类型","建设\n性质","实施\n地点","建设内容","投资概算（万元）","预期绩效目标","利益联结机制","实施期限","责任单位","备注"]
[1,"韩寺镇东岗电力线杆架设项目","乡村建设","新建","东岗村","架设输电线路9500米，主线4000米，分线5500米，高电力线杆160根（包含拉线、绝缘子、金具、底盘及卡盘等)。",190,"产出指标：架设输电线路9500米，主线4000米，分线5500米，高电力线杆160根（包含拉线、绝缘子、金具、底盘及卡盘等)。\n效益指标：项目建成后，可改善东岗村800余亩田地生产条件。解决东岗村浇水困难的问题，提高800余亩田地的产值。\n满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可解决东岗村190余户群众、800余亩田地灌溉提供方便，为群众解决了浇地难问题；二是可以改善生产条件，促进产业结构调整，提高土地产出率。","2026年","韩寺镇\n东岗村"]
[2,"韩寺镇东岗村雨污水管网建设项目","乡村建设","新建","东岗村","新修村内雨污水管网1800米，其中1600米预埋黑塑料管500毫米，预留窨井50个，200盖板排水沟，深度40厘米，宽40厘米。",50,"产出指标：新修村内雨污水管网1800米，其中1600米预埋黑塑料管500毫米，预留窨井50个，200盖板排水沟，深度40厘米，宽40厘米。\n效益指标：项目建成后，彻底解决全村群众出行安全，雨污水倒灌问题。\n满意度指标：服务对象满意度98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可解决东岗村190余户群众出行安全问题；二是提升村庄雨污水排放水平，同时人居环境等到有效提升，提高群众满意度。","2026年\n","韩寺镇\n东岗村"]
[3,"韩寺镇马家村道路建设项目","乡村建设","新建","马家村","新修村内道路9条，总长度4500米，宽4米，面积18000平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18厘米厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度0.25米。配套盖板排水沟5500米， 其中4500米，深度40厘米，宽度40厘米；1000米，深度80厘米，宽50厘米。",410,"产出指标：新修村内道路9条，总长度4500米，宽4米，面积18000平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18厘米厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度0.25米。配套盖板排水沟5500米， 其中4500米，深度40厘米，宽度40厘米；1000米，深度80厘米，宽50厘米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决马家村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高3000余亩农产品运输率；二是改善马家村420余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n马家村"]
[4,"韩寺镇古城村道路建设项目","乡村建设","新建","古城村","新建村内道路4条，总长度360米，宽4米，面积1440平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18厘米厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",20.16,"产出指标：新建村内道路4条，总长度360米，宽4米，面积1440平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18厘米厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决古城村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高2800余亩农产品运输率；二是改善西营村860余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n古城村"]
[5,"韩寺镇刘庄村蔬菜分拣中心项目","乡村建设","新建","刘庄村","新建蔬菜分拣中心，长85米，宽55米，面积4675平方米。厂房采用钢结构，外墙采用压型钢板，层高5米以上，地面采用防滑耐磨的环氧地坪。主要配备：清洗处理设备（气泡清洗机、毛刷清洗机、脱水机）、分拣分级设备（分级分拣台、重量分选机）、包装设备（保鲜膜包装机、真空包装机、自动打包机、贴标机）、辅助设备（物料输送线、冷库 / 保鲜库（1 座，100-150㎡、通风排气设备、污水处理设备）。",495,"产出指标：新建蔬菜分拣中心，长85米，宽55米，面积4675平方米。厂房采用钢结构，外墙采用压型钢板，层高5米以上，地面采用防滑耐磨的环氧地坪。主要配备：清洗处理设备（气泡清洗机、毛刷清洗机、脱水机）、分拣分级设备（分级分拣台、重量分选机）、包装设备（保鲜膜包装机、真空包装机、自动打包机、贴标机）、辅助设备（物料输送线、冷库 / 保鲜库（1 座，100-150㎡、通风排气设备、污水处理设备）。\n效益指标：预计全年增加村集体经济收入20万元左右,可带动20名群众就近务工，带动群众稳定增收，年人均增加收入8000元以上。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是计划采取租赁经营的方式，预计每年增加村集体收入约25万元左右，主要用途：增加村集体收入，解决群众卖菜难，保存不及时等。增加的村集体收入用于村内公共服务与公益事业、生产发展与支持、发展村集体经济、及其他民生事业的发展；二是为我村群众提供约30名就近就业岗位，预计人均年增加收入8000元以上；三是让群众实现就近就业，稳定增收，形成创业带就业，产业促就业的格局。",2026,"韩寺镇\n刘庄村"]
[6,"韩寺镇董店村道路建设项目","乡村建设","新建","董店村","新修村内道路27条，总长度6582米，总面积26813平方米，其中3米宽道路3条，长275米，4米宽道路24条，长6497米，面层为20厘米厚C25混凝土；路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",375.382,"产出指标：新修村内道路27条，总长度6582米，其中3米宽道路3条，长275米，4米宽道路24条，长6497米，面层为20厘米厚C25混凝土，面积26813平方米；路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决董店村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高2200余亩农产品运输率；二是改善董店村578余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n董店村"]
[7,"韩寺镇潘店胡村道路建设项目","乡村建设","新建","潘店胡村","新修村内道路16条，总长度4500米，总面积16500平方米，其中3.5米宽道路11条，长度4000米，5米宽道路5条，长500米，面层为20厘米厚C25混凝土；路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",231,"产出指标：新修村内道路16条，总长度4500米，总面积16500平方米，其中3.5米宽道路11条，长度4000米，5米宽道路5条，长500米，面层为20厘米厚C25混凝土；路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决潘店胡村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高283亩农产品运输率；二是改善潘店胡村557户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n潘店胡村"]
[8,"韩寺镇潘店胡村蔬菜分拣中心建设项目","乡村建设","新建","潘店胡村","新建蔬菜分拣中心，长50米，宽40米，建筑面积2000平方米，建50米X40米钢结构仓库，内建200平米保鲜库，配备100平制冷压缩机，100平方米烘干车间，配备烘干机１台；仓库配备2.5T叉车１辆，200KWA变压器，4根30号低压线、100套货架（高1.7米，宽1.2米）。",100,"产出指标：新建蔬菜分拣中心，长50米，宽40米，建筑面积2000平方米，建50米X40米钢结构仓库，内建200平米保鲜库，配备100平制冷压缩机，100平方米烘干车间，配备烘干机１台；仓库配备2.5T叉车１辆，200KWA变压器，4根30号低压线、100套货架（高1.7米，宽1.2米）。\n效益指标：项目建成后，促进农产品销售，扩大农产品销售渠道，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是采取租赁经营的方式，预计每年增加村集体收入约5万元左右，主要用途：根据村实际情况制定制定“民生痛点解决、产业短板弥补、公共设施维护及应急储备相关的资金使用专项方案。或用于村内公共服务与公益事业、生产发展与支持、发展村集体经济、及其他民生事业的发展；二是为周边群众提供约10名就近就业岗位，预计人均年增加收入15000元以上；三是群众实现就近就业，稳定增收，形成创业带就业，产业促就业的格局。","2026年","韩寺镇\n潘店胡村"]
[9,"韩寺镇大洪村道路建设项目","乡村建设","新建","大洪村","新修村内道路26条，总长度6720米，宽4米，总面积26880平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",376.32,"产出指标：新修村内道路26条，总长度6720米，宽4米，总面积26880平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决大洪村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高2100余亩农产品运输率；二是改善大洪村280余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n大洪村"]
[10,"韩寺镇西营村道路建设项目","乡村建设","新建","西营村","新修村内道路27条，总长度5978米，宽4米，面积23912平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",334.768,"产出指标：新修村内道路27条，总长度5978米，宽4米，面积23912平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决西营村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高2800余亩农产品运输率；二是改善西营村480余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n西营村"]
[11,"韩寺镇你悟岗村道路建设项目","乡村建设","新建","你悟岗村","新修村内道路26条，总长度8600米，宽4米，总面积34400平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",481.6,"产出指标：新修村内道路26条，总长度8600米，宽4米，面积34400平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决你悟岗村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高3080余亩农产品运输率；二是改善你悟岗村550余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n你悟岗村"]
[12,"韩寺镇姚家村道路建设项目","乡村建设","新建","姚家村","新修村内道路9条，总长度4100米，宽4米，总面积16400平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。",229.6,"产出指标：新修村内道路9条，总长度4100米，宽4米，面积16400平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决姚家村内道路泥泞坑洼不平等问题，并提高2600余亩农产品运输率；二是改善姚家村430余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n姚家村"]
[13,"韩寺镇刘庄村基础设施建设项目","乡村建设","新建","刘庄村","新修田间道路10条，总长度5500米，宽4米，总面积22000平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米；灌溉井4座及配套管线。",320,"产出指标：新修田间道路10条，总长度5500米，宽4米，面积22000平方米；面层为20厘米厚C25混凝土，路基为18cm厚6%水泥稳定土，两侧路肩宽度为0.25米；灌溉井4座及配套管线。\n效益指标：项目建成后，解决群众出行，农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是可以有效解决了刘庄村田间道路泥泞坑洼不平等问题，并提高1400余亩农产品运输率；二是改善刘庄村420余户群众生产出行条件，改善群众居住条件，美化村庄环境，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n刘庄村"]
[14,"韩寺镇刘庄村日光温室配套设施建设项目","乡村建设","新建","刘庄村","新增日光温室配套设施：1. 棚膜：PO 膜、 保温被宽度与12座现有拱架匹配。\n2. 电动卷膜器24 台，配套卷膜轴、卡槽；电动卷被器24台，配套卷帘轴、导向轮、保温被固定装置，功率 0.75-1.5kW。\n3.压膜线、卡槽、卡簧、密封胶条、压膜槽固定件。\n4. 顶通风口12套：宽度 1.2-1.5m； 侧通风口：高度 1.5-2.0m；环流风机24台，功率 0.37kW。\n5. 供电线路1500米，三相五线制，主线截面≥4mm²，支线截面≥2.5mm²，配电箱3套（含漏电保护器、空气开关）；\n6.配套1条钢筋混凝土排水沟 长度 306米。",290,"产出指标：新增日光温室配套设施：1. 棚膜：PO 膜、 保温被宽度与12座现有拱架匹配。2. 电动卷膜器24 台，配套卷膜轴、卡槽；电动卷被器24台，配套卷帘轴、导向轮、保温被固定装置，功率 0.75-1.5kW。3.压膜线、卡槽、卡簧、密封胶条、压膜槽固定件。4. 顶通风口12套：宽度 1.2-1.5m； 侧通风口：高度 1.5-2.0m；环流风机24台，功率 0.37kW。5. 供电线路1500米，三相五线制，主线截面≥4mm²，支线截面≥2.5mm²，配电箱3套（含漏电保护器、空气开关）；6.配套1条钢筋混凝土排水沟 长度 306米。。效益指标：项目建成后，一是每年为村集体增加9万租金收益，二是为周边群众提供12名就业岗位，预计人均年收入增加5千以上。\n满意度指标：服务对象满意度≥98%。","项目建成后产权归村集体所有：一是每年为村集体增加9万租金收益，二是为周边群众提供12名就业岗位，预计人均年收入增加5千以上，提高群众满意度。","2026年","韩寺镇\n刘庄村"]