一、参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术性能要求** |
| 室外标识牌 |
| 1 | 精神堡垒 | 3 | 个 | 1.规格：约12\*1.6\*1.6\*1.6m。 约2mm304不锈钢激光切割，焊接成型，内框架为热镀锌50\*50\*3mm角钢，喷涂防锈漆；2.整体三道汽车烤漆喷涂，恒温烘烤；3.内置约5mm白色透光亚克力，蓝景LED光源，配专用变压器，配定时开关；4.基础预埋件，C30混凝土浇灌埋地安装固定；5.约5mm亚克力立体字，双面内容显示。 |
| 2 | 户外人行指示牌 | 20 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥2800mm\*600mm\*80mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接（分辨率≥300dpi)；表面汽车烤漆 ；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.底部采用GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。4.内容丝印。5.C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢，刷不少于两层环氧底漆）。 |
| 3 | 户外车行指示牌 | 20 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥2800mm\*680mm\*140mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接（分辨率≥300dpi)；表面汽车烤漆；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.底部采用GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。4.内容丝印。5.C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢，刷不少于两层环氧底漆）. |
| 4 | 草地牌 | 50 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥680mm\*335mm\*35mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型；表面汽车烤漆；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.内容丝印。4.C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢）。 |
| 5 | 地库龙门牌 | 3 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥5500mm\*1350mm\*80mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型；表面汽车烤漆;304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.内容3m工程级反光膜刻绘粘贴（国标一类反光膜）。4.内置led防水模组（12V低压模组、功率为0.3W）。 |
| 6 | 户外宣传栏 | 20 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥4800mm\*2670mm\*1275mm。2.采用≥1.5mm304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型；表面汽车烤漆；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.采用不小于8mm厚的钢化玻璃，内贴高清UV画面。4.底部采用GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆），落地柱子规格为≥150mm\*150mm。5.内容丝印。6.C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢，刷不少于两层环氧底漆）。 |
| 7 | 总平面图 | 3 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥1600mm\*1300mm\*780mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接，表面汽车烤漆；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。3.底部采用GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。4.内容丝印5.C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢，刷不少于两层环氧底漆）。 |
| 8 | 垃圾桶 | 50 | 组 | 1.规格(W\*D\*H)：≥1300mm\*450mm\*900mm。2.采用≥1.5mm的304#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；304#不锈钢抗拉强度≥690mpa，屈服强度≥317mpa，硬度≥185mpa。 3.内容丝印。 4.钢板打孔，膨胀螺栓固定。 |
| 室内标识 |
| 1 | 智能索引 | 70 | 个 | 必要功能：揭示医院服务内容和指引用户查找信息。主要技术指标：H1500\*W600\*D40mm；2mm铝板折壳成型、饰面图文烤漆处理+内嵌32寸智能屏实现Windows/Linux /安卓/LED，等多种类型终端的集中远程管理，同时提供不同终 端厂商开发对接接口，实现各种终端资源的整合。整合信息编辑、传输、播放以及终端管理、实时监控为一体，完整、专业的功能设置，完全满足用户的需求。系统管理平台部署在云端，无需医院提供服务器，基于Windows 2000/NT/XP/7中文操作系统，，方便远程管理、维护、监控显示终端。 |
| 2 | 室内总平图标 | 3 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥1600mm\*1300mm\*780mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆,底部采用GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。

3.内容丝印。4.钢板打孔，膨胀螺栓固定（底板与地面接触须密实）。 |
| 3 | 入口名称标识 | 50 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥3000mm\*650mm\*80mm2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆 。3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。4.内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。5.预开葫芦孔。 |
| 4 | 科室指示吊牌 | 300 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥2300mm\*400mm\*100mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆 。
2. 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。4.内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。

5.预开葫芦孔。6.顶部采用DN40不锈钢圆管。 |
| 5 | 护士站吊牌 | 60 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥800mm\*250mm\*100mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆 。3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。4.内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。5.预开葫芦孔。6.顶部采用DN40不锈钢圆管。 |
| 6 | 科室名称标识 | 200 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥1450mm\*300mm\*25mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆 。3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。 4.内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。5.预开葫芦孔。 |
| 7 | 电梯外总索引 | 236 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥1200mm\*600mm\*45mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；

3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。 4.内容丝印或5mm颗粒面板嵌入式U型滑轨卡槽。 5.预开葫芦孔。 |
| 8 | 出诊专家一栏表 | 80 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥2400mm\*1200mm\*35mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；
2. 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构 （刷不少于两层环氧底漆）。

4.内容3+3亚克力粘接卡槽，内贴高清UV照片。 5.预开葫芦孔。 |
| 9 | 医护人员公示栏 | 80 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥2400mm\*1200mm\*35mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构 （刷不少于两层环氧底漆）。 4.内容3+3亚克力粘接卡槽，内贴高清UV照片。5.预开葫芦孔。 |
| 10 | 室内宣传栏 | 240 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥2400mm\*1200mm\*35mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；
2. 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构 （刷不少于两层环氧底漆）。

3.内容5亚克力切割面板，四周广告钉。4.预开葫芦孔。 |
| 11 | 扶梯索引 | 8 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥1800mm\*520mm\*40mm。2采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；
2. 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。

4.内容丝印或5mm颗粒面板嵌入式U型滑轨卡槽。 |
| 12 | 轿厢索引 | 50 | 个 | 1.规格(W\*D)：≥1380mm\*600mm。2.采用不小于8mm厚的亚克力激光切割面板，背面分色烤漆，图文丝印。 |
| 13 | 区域指引牌 | 120 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥1000mm\*500mm\*25mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；
2. 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构 （刷不少于两层环氧底漆）。

4.内容丝印。 |
| 14 | 电梯编号 | 327 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥500mm\*250mm\*20mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；

3.内容丝印 |
| 15 | 如遇火警标识 | 360 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥260mm\*150mm。2.采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.内容丝印。 |
| 16 | 科室门牌 | 1500 | 个 | 1.规格(W\*D)：≥470mm\*160mm。2.采用不小于5mm厚的亚克力双层亚克力.切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。3.内容丝印。 |
| 17 | 诊室号 | 260 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥225mm\*200mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力亚克力.切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。

3.内容丝印。 |
| 18 | 病房门牌 | 500 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥450mm\*165mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.内容丝印。 |
| 19 | 设备间门牌 | 1600 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥300mm\*200mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.内容丝印。  |
| 20 | 洗手间标识 | 120 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥500mm\*260mm.
2. 采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。

3.内容丝印 |
| 21 | 洗手间门牌 | 186 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥350mm\*170mm
2. 采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。

3内容丝印 |
| 22 | 步梯楼层号 | 260 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥350mm\*350mm。
2. 采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆

3.内容丝印。 |
| 23 | 消防疏散图 | 360 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥400mm\*260mm。
2. 采用≥1.5mm的201#不钢钢底板焊接成型，采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.图文UV或丝印 . |
| 24 | 温馨提示 | 600 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥285mm\*95mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.内容丝印。 |
| 25 | 消火栓 | 616 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥600mm\*400mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，背面汽车烤漆

3.图文UV |
| 26 | 防火门 | 300 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥200mm\*200mm\*5mm。2.采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%） |
| 27 | 污洗间 | 300 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥280mm\*80mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文UV或不干胶高清UV（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。

3.内容丝印 |
| 28 | 院感标识 | 120 | 个 | 1. 规格(W\*D)：≥280mm\*80mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。

3内容丝印 |
| 29 | 侧立式门牌 | 120 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥500mm\*170mm\*20mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆

3.内容丝印。 |
| 30 | 病床号 | 1500 | 个 | 1. 规格(W\*D\*H)：≥400mm\*170mm。
2. 采用不小于5mm厚的亚克力.切割，打磨，汽车烤漆

3.内容丝印。  |
| 31 | 推拉牌 | 360 | 套 | 1.规格(W\*D\*H)：≥150mm\*150mm。2.采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文丝印（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。 |
| 32 | 地贴 | 900 | ㎡ | 1.规格：按实际计量，根据采购人及项目实际要求来定制。2.3D地板膜UV打印。 |
| 33 | 洗手间文明用语小标识 | 360 | 个 | 1.规格(W\*D)：≥200mm\*80mm。2.5mm厚的亚克力切割，打磨，图文丝印（亚克力板：拉伸强度≥70MPa，透光率≥91%）。 |
| 34 | 防撞条 | 900 | 米 | 1.规格（W）：≥100mm。2.3D膜UV打印，刻绘粘贴。 |
| 35 | 垃圾桶 | 120 | 个 | 1.规格(W\*D\*H)：≥1000mm\*400mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型汽车烤漆3.内容丝印。 |
| 地下室部分 |
| 1 | 亚克力门牌标识 | 42 | 个 | 1、规格：约0.3\*0.12m。2、工艺：约5mm亚克力高精喷印。 |
| 2 | 停车场标识 | 3 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 3 | 入口标识 | 1 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 4 | 出口标识 | 1 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 5 | 限高标识 | 2 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 6 | 自行车禁入标识 | 2 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 7 | 坡道标识 | 2 | 块 | 1、规格：约0.45\*0.45m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 8 | 坡道右转弯标识 | 1 | 块 | 1、规格：约0.45\*0.45m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 9 | 禁火标识 | 25 | 块 | 1、规格：约0.5\*0.5m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 10 | 慢行标识 | 2 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 11 | 安全出口（步梯）标识 | 6 | 块 | 1、规格：约0.5\*0.6m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 12 | 电梯间标识 | 5 | 块 | 1、规格：约0.5\*0.6m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 13 | 横头 | 10 | 块 | 1、规格：约1.5\*0.3m。2、工艺：约5mm厚亚克力板+图文UV高精喷印（ 每个电梯门1个）。 |
| 14 | 电梯门内警示标识 | 20 | 张 | 1、规格：约0.6\*0.2m。2、工艺：不干胶写真，每梯内二张。 |
| 15 | 电梯门外警示标识 | 300 | 张 | 1、规格：约0.6\*0.2m。2、工艺：不干胶写真，每层每梯外二张。 |
| 16 | 限速标识 | 12 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 17 | 普通车位标识 | 132 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 18 | 无障碍车位标识 | 9 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 19 | 禁停标识 | 6 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 20 | 禁鸣喇叭标识 | 8 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 21 | 一车一杆标识 | 2 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 22 | 地下室防火分区标识 | 6 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 23 | 设备标识 | 20 | 块 | 1、规格：约0.4\*0.3m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 24 | 集水坑标识 | 15 | 块 | 1、规格：约0.4\*0.3m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 25 | 注意碰头标识 | 10 | 块 | 1、规格：约0.4\*0.15m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 26 | 注意台阶标识 | 11 | 块 | 1、规格：约0.4\*0.15m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 27 | 温馨提醒标识 | 22 | 块 | 1、规格：约0.4\*0.4m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 28 | 导向标识-出口导向标识 | 12 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.3m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 29 | 导向标识-车道导向 | 50 | 个 | 1、规格：约0.6\*0.3m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 30 | 导向标识-车库总导图 | 6 | 套 | 1、规格：约0.8\*1.2m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 31 | 导向标识-直行标识 | 5 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 32 | 导向标识-直行右转标识 | 3 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 33 | 导向标识-右转标识 | 4 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 34 | 导向标识-左转标识 | 3 | 块 | 1、规格：R=0.25m。2、工艺：铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。 |
| 35 | 导向标识-电梯导向标识 | 16 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.3m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 36 | 导向标识-安全出口导向标识 | 10 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。 |
| 37 | 橡胶护角 | 120 | 条 | 1、规格：约0.8\*1m。2、工艺：聚氨酯，四材质道反光膜，自带背胶。 |
| 38 | 注意卫生标识 | 128 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.3m。2、工艺：约10mm厚PVC板+5mm亚克力UV印，自带背胶。 |
| 39 | 安静标识 | 73 | 块 | 1、规格：约0.6\*0.4m。2、工艺：约8mm厚PVC板+5mm亚克力UV印，自带背胶。 |
| 40 | 灯箱指示牌 | 60 | 块 | 1.规格(W\*D\*H)：≥2300mm\*400mm\*100mm。2.采用≥1.5mm的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆 3.内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构 （刷不少于两层环氧底漆）。 4.内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。 5.顶部采用DN40不锈钢圆管。 |
| 41 | 配电箱 | 1 | 台 | 1200\*800\*200mm |
| 42 | TTL灯具控制器 | 16 | 个 | DMX512/TTL 智能控制带GPS同步(或交流同步)控制器 |
| 43 | 防雨电源 | 121 | 台 | DC24V/400W-AC220V输入/防雨 |
| 44 | LED-TTL线条灯-12W | 2518 | 套 | DC24V/12W/TTL-6段单色外控线条灯/IP65/1M |
| 45 | LED-TTL线条灯-6W | 5 | 套 | DC24V/6W/TTL-6段单色外控线条灯/IP65/0.5M |
| 46 | LED-TTL线条灯-4W | 25 | 套 | DC24V/4W/TTL-6段单色外控线条灯/IP65/0.3M |
| 47 | LED-TTL线条灯 | 2 | 套 | DC24V/TTL-6段单色外控线条灯/IP65/0.7M |
| 48 | LED-一束光投光灯-9\*3W | 36 | 套 | AC220V/9\*3W/3000K/IP65 |
| 49 | 穿线管 | 3000.33 | 米 | PVC20 |
| 50 | 穿线管 | 3118.32 | 米 | PVC25 |
| 51 | 绝缘电线 | 3000.33 | 米 | RVV-2\*2.5mm2 |
| 52 | 电力电缆 | 2171.28 | 米 | WDZ-YJY-3\*4 |
| 53 | 电力电缆 | 200 | 米 | YJV-4\*25+1\*16 |
| 54 | 双绞线缆 | 3812.02 | 米 | 超五类8芯屏蔽网线 |
| 55 | 钢支架 | 57.17 | t | 角钢L50\*4、埋件16\*300\*66、16\*500\*700所有角钢采用镀锌材质，角钢焊点及其他预埋钢板焊接部位应涂刷银粉漆两遍 |
| 56 | 发光字 | 16 | 组 | 1.基层类型:装饰外墙面2.镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院”3.字体规格:5800\*4800mm4.工艺：2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等 |
| 57 | 发光字 | 17 | 组 | 1.基层类型:装饰外墙面2.镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院”3.字体规格:3500\*2500mm4.工艺：2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。 |
| 58 | 发光字 | 15 | 组 | 1.基层类型:装饰外墙面2.镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院”3.字体规格:6000\*4500mm4.工艺：2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。 |
| 59 | 发光字 | 19 | 组 | 1.基层类型:装饰外墙面2.镌字:“泌阳县第一医疗服务集团 泌阳县人民医院”3.字体规格:2300\*1800mm4.工艺：2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。 |
| 60 | 发光字 | 16 | 组 | 1.基层类型:装饰外墙面2.镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院”3.字体规格:3000\*4000mm4.工艺：2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。 |

1. 商务要求

1.交货期：90日历天内交货安装完成。

2.质保期：验收合格后保修1年。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.质量标准：合格，符合国家及相关行业规定规范。

5.付款方式：合同签订后付合同价款的10%作为预付款，验收合格后将剩余的90%合同价款一次性付清。

6.履约验收要求：符合招标文件要求并符合国家及行业的验收标准。

7.履约保证金：保函形式，合同价的10%。

6.投标人提供产品质量保证措施及方案包括使用材料的环保安全性，粘贴后牢固耐用、不易脱落等。

7.投标人提供供货、安装服务方案包含设计、 制作、安装流程及响应时间。

8.投标人提供质保期内保证措施方案包含不限于：质量跟踪；定期巡检；维护计划及技术支持等。

9.投标人提供售后服务方案含但不限于：售后服务流程、售后服务体系；售后服务站点设立、服务团队及联系方式；故障响应和处理办法；备品备件保障供应等。

10.提供售后服务承诺。

特别提示：

1.医护人员公示栏 产品为本次采购的核心产品。

2.投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。