项目编号：襄财招标采购-2022-5

项目名称：襄城县2021年节水增粮增效项目水肥一体化技术项目（不见面开标）第二标段

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌**  **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | 水肥一体机施肥机（旁路式，三通道， 2"接口，单路流量0-250L/h） | 品牌：昊润  1、3施肥通道； 2、电源：220V 3、吸肥功率：1.0KW 4、施肥流量：0L-750L/h； | 1、3施肥通道； 2、电源：220V 3、吸肥功率：1.0KW 4、施肥流量：0L-750L/h； | 套 | 6 | 28000 | 168000 | 山东昊润节水灌溉科技有限公司产地：山东 |
| 2 | 500L肥药桶（肥料桶底部开1/2"内丝接口、顶部开1"内丝接口） | 品牌：林辉  1、容积：500L，材质：PE； 2、耐强酸强碱，可长期储存肥料 | 1、容积：500L，材质：PE； 2、耐强酸强碱，可长期储存肥料 | 套 | 18 | 600 | 10800 | 江苏林辉塑料制品有限公司 产地：江苏 |
| 3 | 自动搅拌器+叶轮（0.75KW/380V） | 品牌：煌晟  搅拌电机：380V，0.55KW，不可调转速； | 搅拌电机：380V，0.55KW，不可调转速； | 套 | 18 | 1850 | 33300 | 东莞市清溪煌晟机械设备厂 产地：东莞 |
| 4 | 注肥流量手动调节器 | 品牌：睿创  1寸，内丝连接，可手动调压 | 1寸，内丝连接，可手动调压 | 套 | 18 | 120 | 2160 | [山东睿创能源电气有限公司](https://ruichuangdianqi.b2b.hc360.com/) 产地：山东 |
| 5 | 瞬时注肥量可调阀（手动调节） | 品牌：润华  1、尺寸：DN50； 2、PVC检修球阀，DN50 3、高强度尼龙阀体 | 1、尺寸：DN50； 2、PVC检修球阀，DN50 3、高强度尼龙阀体 | 套 | 18 | 95 | 1710 | 山东润华节水灌溉科技有限公司  产地：山东 |
| 6 | 线管地埋 | 品牌：瑞通  PVC20阻燃防水管，防止线材氧化，需要热熔对接，地面需要浇水施肥，收种农作物，需要挖沟填埋，进行隐藏化处理，需要租用机械设备挖沟深度需要80cm左右、宽度8-10cm左右，方便地埋施工，不影响翻土犁地，挖开后需要人工进行填埋恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全，试验田现无法准确指明具体的位置与合作的农户，工程清单及工程量具体施工前提供（根据现场情况及设备给出大概方案，后期实施过程中按实际情况来施工） | PVC20阻燃防水管，防止线材氧化，需要热熔对接，地面需要浇水施肥，收种农作物，需要挖沟填埋，进行隐藏化处理，需要租用机械设备挖沟深度需要80cm左右、宽度8-10cm左右，方便地埋施工，不影响翻土犁地，挖开后需要人工进行填埋恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全，试验田现无法准确指明具体的位置与合作的农户，工程清单及工程量具体施工前提供（根据现场情况及设备给出大概方案，后期实施过程中按实际情况来施工） | 米 | 9600 | 7 | 67200 | 广东瑞通管业有限公司  产地：广东 |
| 7 | 自动反冲洗砂石过滤器（进出水口DN4寸法兰） | 品牌：鸿宇  1、流量Q=50m3/h； 2、双罐体，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 5、石英砂滤料，尺寸为1.5-2.5mm | 1、流量Q=50m3/h； 2、双罐体，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 5、石英砂滤料，尺寸为1.5-2.5mm | 套 | 6 | 18000 | 108000 | 山东鸿宇智慧农业发展有限公司  产地：山东 |
| 8 | 自动反冲洗叠片过滤器（进出水口DN4寸法兰） | 品牌：艾特  1、流量Q=50m3/h； 2、双滤筒，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 | 1、流量Q=50m3/h； 2、双滤筒，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 | 套 | 6 | 4500 | 27000 | 河南艾特环保设备有限公司  产地：河南 |
| 9 | 过滤器排污连接件 | 品牌：旺升源  含法兰、胶圈、三通、弯头、螺杆等 | 含法兰、胶圈、三通、弯头、螺杆等 | 宗 | 6 | 300 | 1800 | 青岛旺升源金属科技有限公司  产地：山东青岛 |
| 10 | 2.5寸pe抗老化管 | 品牌：国塑  2.5寸pe管，热熔对接，防止输水过程中压力过小，水流失，对接完成需要打压测试，压力不符合要求需要找到问题，重新对接，保证使用过程中不出现问题。所有PE管道皆为农业级别塑料，管承压力0.8Mpa以上（农业工程施工，天气及季节影响较大，管材及附件根据实际农作物作出调整） | 2.5寸pe管，热熔对接，防止输水过程中压力过小，水流失，对接完成需要打压测试，压力不符合要求需要找到问题，重新对接，保证使用过程中不出现问题。所有PE管道皆为农业级别塑料，管承压力0.8Mpa以上（农业工程施工，天气及季节影响较大，管材及附件根据实际农作物作出调整） | 米 | 18000 | 40 | 720000 | 山东国塑新材料有限公司  产地：山东 |
| 11 | 2.5寸pe管施工 | 品牌：国塑  管材使用需要开挖土地，管材不能妨碍正常的采种农作物，需要租用机械设备挖开地面深度需要80-100cm，宽度10-20cm，方便放置管材及后期维护，挖开后需要人工恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全 | 管材使用需要开挖土地，管材不能妨碍正常的采种农作物，需要租用机械设备挖开地面深度需要80-100cm，宽度10-20cm，方便放置管材及后期维护，挖开后需要人工恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全 | 米 | 18000 | 23 | 414000 | 山东国塑新材料有限公司  产地：山东 |
| 12 | 大喷枪（套装） | 品牌：润茵  底部接口：32内螺纹  产品高度：1330mm（不含喷头）  产品直径：45mm  转土压力：0.2mpa  工作压力范围：≥0.4mpa 射程：≥15米 流量：≥2.1方 | 底部接口：32内螺纹  产品高度：1330mm（不含喷头）  产品直径：45mm  转土压力：0.2mpa  工作压力范围：≥0.4mpa 射程：≥15米 流量：≥2.1方 | 套 | 144 | 158 | 22752 | 中灌润茵（北京）灌溉设备有限责任公司  产地：北京 |
| 13 | 生料带 | 品牌：安邦  产品规格 10—100mm 使用温度 280℃ 使用压力 6.3Mpa PH值 0—14 | 产品规格 10—100mm 使用温度 280℃ 使用压力 6.3Mpa PH值 0—14 | 个 | 240 | 9 | 2160 | [佛山安邦生料带有限公司](https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rMy7PEfugzrqo2D36aa8GZbhhp9J6i36M." \t "https://www.sogou.com/_blank) 产地：佛山 |
| 14 | 放管架 | 品牌：晟博通  根据现场定制 | 根据现场定制 | 套 | 6 | 800 | 4800 | [天津晟博通钢管有限公司](http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1651029693&ver=3763&signature=wegn-PJ190gF4FZfGzLePBQh6YeY5W5llYq4LzV3TP5SGGbex5gUH7gzczb3aj*QbrrGEBJbJcBqvMpiqNG*mRFft*LCZXbDe12EcvCskq8rOS87h40-*iCh0inPVo5s&new=1) 产地：天津 |
| 15 | 专用工具 | 品牌：迅弘  定制 | 定制 | 宗 | 6 | 600 | 3600 | [四川迅弘农业机械设备有限公司](https://www.11467.com/qiye/95484210.htm)  产地：四川 |
| 合计 | | 大写：壹佰伍拾捌万伍仟壹佰贰拾贰元整　　　 　小写：1585122.00 | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）：创玺建设有限公司