人工智能AI实训室项目设备清单：

	设备名称
	主要需求
	单位
	数量

	人工智能AI实训平台
	人工智能技术综合应用实验设备：1. 要求能够支持面向Python程序设计、OpenCV计算机视觉应用开发、机器学习与应用、深度学习框架应用开发、人工智能应用开发实战、自然语言处理课程学习实验。2. 要求能够支持开设Python程序设计、OpenCV计算机视觉应用开发、机器学习与应用、深度学习框架应用开发、人工智能应用开发实战、自然语言处理相关课程的实验。3. 要求能够适用于提供的功能扩展模块进行视觉、语言、图像、控制等人工智能知识点学习和项目开发。4. 要求支持在该实验箱上开设的课程实验内容，具体包括实验指导手册、实验数据源、实验参考程序和运行结果等。智能传感器综合应用创新实训设备：1. 要求平台设计原理与应用并重，采用模块化设计，纯模拟电路实现传感器信号调理，多种应用电路实用有趣，支持模块自动识别测量。2. 要求平台模块PCB丝印展示电路设计框图，所有传感器调理电路均留有足够的测试点，可通过万用表或示波器对电路中各个参数进行测量观察，让学生能够深入理解传感器电路原理及设计思想，掌握传感器设计中需要的信号调理、传感器校准等知识。3. 要求平台提供多种被测对象实物模型，包含但不限于多功能电子称实物模型、温度源实物模型、直流电机测速与控制系统实物模型、超声波倒车雷达模型、液位测量装置模型、磁角度测量模型等，使测量过程更加直观、生动、形象。
	套
	25

	 系统集成
	教学一体机、铝方吊顶，顶灯照明设计改造、综合布线、千兆6类布线，平衡供电，公牛插座、线槽等
	套
	1

	合计
	110万
	


