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第一章 投标邀请
 河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目-公开招标公告
项目概况
 河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目 招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc1853601844_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2031125453_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1456310841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1811351892_WPSOffice_Level2]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc632830029_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc120342159_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1019416_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2136105441_WPSOffice_Level3]1、项目编号：豫财招标采购-2026-722
[bookmark: _Toc1331877378_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc997609044_WPSOffice_Level3]2、项目名称：河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目
3、采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc654106674_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc91128674_WPSOffice_Level3]4、预算金额：1967694.79元
[bookmark: _Toc1585577024_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1882423541_WPSOffice_Level3]最高限价：1967694.79元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20260199-1
	河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目 
	1967694.79
	1967694.79


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
[bookmark: _Toc1866155745_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1031072132_WPSOffice_Level3]（1）采购内容：河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目，主要包含礼堂椅629个、主席台会议桌9张、会议椅18把、会议桌12张、单人沙发5个、茶几4个；音频系统其中有无线话筒11套、天线分配器2台、室内天线3副、32路调音台1台、16路音频处理器1台、专业音箱22只、专业功放6台、电源时序器6台；录播系统其中有录播主机1台、摄像机4台；视频系统其中有LED屏63.77平方、高清无缝拼接矩阵1套、电视机2台；舞台灯光系统其中有影视灯43台、 PAR灯66台、摇头光束灯42台、控制台1台；舞台幕布系统其中有幕布979.3平方米、幕布轨道67.34米电动幕布电机2台、两路对开幕变频控制箱1台；中控系统其中有网络中控主机1台、8路控制器2台、8路串口分配器1台、触摸屏1台、平板电脑1台；会议系统主要有全数字会议系统主机1台、会议话筒处理器1台、会议话筒10台、发射器1台等设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。
（2）交货期：合同签订后30日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
（3）交货地点：河南地矿职业学院（郑州市永继路51号）
（4）质量标准：合格。
（5）质量保证期：3年，从验收合格之日起开始计算。
6.合同履行期限：同交货期
[bookmark: _Toc1547155158_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc804008546_WPSOffice_Level3]7.本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc1075148766_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1454916570_WPSOffice_Level3]8.是否接受进口产品：否
9.是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc584363550_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1298400066_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc407944620_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2026118901_WPSOffice_Level2]二、申请人资格要求：
[bookmark: _Toc795001869_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc288167634_WPSOffice_Level3]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc1004075335_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc282163985_WPSOffice_Level3]2.落实政府采购政策满足的资格要求：
无
3.	本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc295468326_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc872248170_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2045253496_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1144697108_WPSOffice_Level2]无
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月24日至2026年7月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元 
[bookmark: _Toc2091398558_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1432496505_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc994305580_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1361166934_WPSOffice_Level2]四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年8月19日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
[bookmark: _Toc2015382973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1501260250_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29068487_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc843072336_WPSOffice_Level2]五、开标时间及地点
1.时间：2026年8月19日09时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc1101443234_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc847108981_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc74330375_WPSOffice_Level2]2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc1299643612_WPSOffice_Level2]六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
[bookmark: _Toc1765891161_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1849985481_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc271688487_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc934758795_WPSOffice_Level2]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc1643921422_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1844119755_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1528591159_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc104417590_WPSOffice_Level2]本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
[bookmark: _Toc116085146_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1644240802_WPSOffice_Level3]1. 采购人信息 
名称：河南地矿职业学院 
地址：郑州市永继路51号
联系人：胡晓光
联系方式：0371-56189077
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
3.项目联系方式
[bookmark: _Toc827828127_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc888082094][bookmark: _Toc826019295]项目联系人：胡晓光
联系方式：0371-56189077
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第二章 投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内      容

	1.2
	采购项目：河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目 

	1.3
	采购编号：豫财招标采购-2026-722

	1.4
	采购项目简要说明：见“第一章 投标邀请”

	2.2
	采购人：河南地矿职业学院
地址：郑州市永继路51号 
联系人：胡晓光 
联系方式：0371-56189077
邮箱：wk840828@163.com

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心
地址：郑州市经二路12号
联系人：郭老师 余老师 沈老师
联系方式：0371-65915560
邮箱：hnggzyzfcg@163.com

	2.5.2
	是否接受采购进口产品：□是  ☑否

	4
	踏勘现场：
不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。
组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.6
	是否允许联合体投标：□是  ☑否

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。
（2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	19
	投标货币：人民币。

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。

	27.1
	投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31.3
	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定；
（2）财务审计报告（2025年度）等材料符合招标文件规定；
（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2026年1月1日以来至少一个月）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定；
（6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各投标人资格均不合格）；
（8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。

	31.4
	信用查询时间：
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

	35.6
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
□本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额    元；
□本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额   元。
☑本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。
本采购项目所属行业：见第六章 项目需求及技术要求

	36.2
	支持本国产品内容：
适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
□不适用

	37.1
	评标方法：
☑综合评分法。
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列）
□最低评标价法
评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。

	38
	推荐中标候选人的数量：3名
□兼投兼中。投标人可对多个分包进行投标，并可中标所有包。
□兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包1排名第一的中标候选人不再被推荐为包2的中标候选人（以此类推）。

	41.1
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：□无   ☑有，合同金额的5%

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：
一次性提出  

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
核心产品：录播主机。

	50.2
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。
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1.适用范围
[bookmark: _Toc532150620_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc196648728_WPSOffice_Level3]1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。
[bookmark: _Toc1359847161_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc900722191_WPSOffice_Level3]1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc334765003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1512585633_WPSOffice_Level3]1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc2062433103_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1513112147_WPSOffice_Level3]1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。
2.定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。
2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。
2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。
2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。
2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。
3.投标费用
投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc284337471][bookmark: _Toc441214089][bookmark: _Toc337225031]4.踏勘现场
4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
5.知识产权
所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8.市场主体信息库
（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。
（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。
9.采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

[bookmark: _Toc812246970][bookmark: _Toc1035752825][bookmark: _Toc1090042493_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1045699149][bookmark: _Toc601554517][bookmark: _Toc28660129][bookmark: _Toc1145263954][bookmark: _Toc1613525329][bookmark: _Toc2021756318][bookmark: _Toc1225442179_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc923512225_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc60779224]二、招标文件
10.招标文件的组成
10.1   招标文件共八章，构成如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知前附表
第三章  投标人须知
第四章  资格证明文件格式
第五章  投标文件格式
第六章  项目需求及技术要求
第七章  评标方法和标准
第八章  政府采购合同
第九章  附件
10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。
11.招标文件的澄清与修改
11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。
11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。
11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。
[bookmark: _Hlk86850585][bookmark: _Hlk86850663]11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12.投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
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13.投标语言
投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
14.投标文件计量单位
除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件的组成
投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。
17.投标文件编制
17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。
18.投标报价
18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。
18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
19.投标货币
除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
20.投标人资格证明文件
依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
21.投标人商务、技术证明文件
21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22.投标函
22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。
22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
（2）在投标文件中有意提供虚假材料；
（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。
23.投标保证金
[bookmark: _Toc975469575_WPSOffice_Level3]本项目投标人无需提交投标保证金。
24.投标有效期
24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。
24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。
25.投标文件形式和签署
25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。
25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。
25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
25.6其他形式的投标文件一律不接受。

[bookmark: _Toc99139981][bookmark: _Toc689398289_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1517317572][bookmark: _Toc814900001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1602167768_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc477778366][bookmark: _Toc269831806][bookmark: _Toc1958475392][bookmark: _Toc1446727086][bookmark: _Toc340063481][bookmark: _Toc2066227387][bookmark: _Toc99171812]四、投标文件的上传
26.投标文件的上传
26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。
26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。
27.投标截止时间
27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。
27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。
28.迟交的投标文件
投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
29.投标文件的修改和撤回
29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。
29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。
29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。
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30.开标
30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。
30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。
30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。
31.资格审查
[bookmark: _Toc694141672_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1584989513_WPSOffice_Level3]31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。
[bookmark: _Toc1493406836_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1693296442_WPSOffice_Level3]31.2合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc1971674233_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1285333830_WPSOffice_Level3]31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc468577997_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1102086292_WPSOffice_Level3]31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。
32.评标委员会
32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。
32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
33.投标文件的澄清
33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。
33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
33.5投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
34.投标文件的符合性审查
34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。
34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35.投标的评价
35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：
（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。
（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。
（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。
（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
35.5 正版软件的要求
投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
35.6商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。
36.评标价的确定
36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：
（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
37.评标结果
37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.推荐中标候选人原则及标准
除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项
39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。
39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
39.6评标结束后，概不退还投标文件。
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40.确定中标人
40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。
40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
41.发布中标公告及发出中标通知书
41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。
41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。
41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有投标的权利
如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

[bookmark: _Toc627288238][bookmark: _Toc1835231440][bookmark: _Toc2132928082][bookmark: _Toc212998948_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc285838294][bookmark: _Toc289293782][bookmark: _Toc1674499174][bookmark: _Toc574236286][bookmark: _Toc1194929028_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc155496134_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1253526278][bookmark: _Toc294849240]七、授予合同
43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。
44.合同授予时追加采购货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金
中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。
47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
48.招标代理费
本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。
49.质疑的提出与接收
49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。
49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。
49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

[bookmark: _Toc2106161628_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1108985532][bookmark: _Toc2050602757_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1789726127][bookmark: _Toc512476358][bookmark: _Toc691566780][bookmark: _Toc65811364][bookmark: _Toc1615377744][bookmark: _Toc1766978063_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1226187921][bookmark: _Toc2042622906][bookmark: _Toc1400468441]八、需要补充的其他内容
50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

[bookmark: _Toc893337798][bookmark: _Toc764191523_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1772010121][bookmark: _Toc642928449_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2024009066][bookmark: _Toc308141697][bookmark: _Toc74311171][bookmark: _Toc140667688][bookmark: _Toc839610870][bookmark: _Toc2100027940][bookmark: _Toc300363790][bookmark: _Toc1644299675][bookmark: _Toc310774132_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc335147862_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1340807913][bookmark: _Toc63558279_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1839196008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1415346380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc237350522_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1375616047_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1681859708][bookmark: _Toc602951741][bookmark: _Toc1595406418][bookmark: _Toc1033050500][bookmark: _Toc208470034][bookmark: _Toc245603268]
第四章 资格证明文件格式


 河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目






资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-722


投标人（企业电子签章）：



[bookmark: _Toc32436634_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1004915804_WPSOffice_Level3]目 录

[bookmark: _Toc561764264_WPSOffice_Level2]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
[bookmark: _Toc317745705_WPSOffice_Level2]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc294801548_WPSOffice_Level2]三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc749118665_WPSOffice_Level2]四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc865995009_WPSOffice_Level2]五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
六、关联关系名单
七、其他资格证明文件


[bookmark: _Toc1892257381_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc442868323][bookmark: _Toc1666758381][bookmark: _Toc740001715]

[bookmark: _Toc730361247][bookmark: _Toc1876865389][bookmark: _Toc1793820901_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1480748811][bookmark: _Toc1950934252][bookmark: _Toc831756679][bookmark: _Toc503852734][bookmark: _Toc1274130635][bookmark: _Toc1541909372_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc262140077][bookmark: _Toc416910222]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明




说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc67715126_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2081420463_WPSOffice_Level3]      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
[bookmark: _Toc781251951_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1215272460_WPSOffice_Level3]      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
[bookmark: _Toc868984799][bookmark: _Toc1215314597][bookmark: _Toc1319467764][bookmark: _Toc1557063548][bookmark: _Toc456633459_WPSOffice_Level3]

[bookmark: _Toc1494493586][bookmark: _Toc937091873][bookmark: _Toc1518204884][bookmark: _Toc574791252][bookmark: _Toc1587241248]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度





说明：
提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明。
[bookmark: _Toc1968479748][bookmark: _Toc436443482][bookmark: _Toc1998858666][bookmark: _Toc108935773][bookmark: _Toc1656782056][bookmark: _Toc1030212309][bookmark: _Toc1735681444][bookmark: _Toc2082821673][bookmark: _Toc942688044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1079740645][bookmark: _Toc1125237527]
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。



[bookmark: _Toc231434114][bookmark: _Toc29306536][bookmark: _Toc1044148797][bookmark: _Toc937672964][bookmark: _Toc634123008][bookmark: _Toc1695519598][bookmark: _Toc642483276][bookmark: _Toc1152943509][bookmark: _Toc883013156][bookmark: _Toc173874035][bookmark: _Toc148345819_WPSOffice_Level3]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
致：河南地矿职业学院
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-722的河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目的投标,并做出如下承诺：
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：


日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc2058865505][bookmark: _Toc2139213640][bookmark: _Toc897167010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1835514155][bookmark: _Toc1989881438][bookmark: _Toc1625950936][bookmark: _Toc288533216][bookmark: _Toc568241575][bookmark: _Toc1554412966][bookmark: _Toc242026376][bookmark: _Toc1206650936]
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
[bookmark: _Hlk103703179]致：河南地矿职业学院
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-722的河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目的投标,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

投标人（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日
[bookmark: _Toc250382630][bookmark: _Toc1267967234][bookmark: _Toc1237822054][bookmark: _Toc1462517689][bookmark: _Toc1614236527][bookmark: _Toc474620139][bookmark: _Toc996756161][bookmark: _Toc2073666225_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1412570441][bookmark: _Toc1938095027]说明：
1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
[bookmark: _Toc1888555944][bookmark: _Toc1306770718][bookmark: _Toc1562600580][bookmark: _Toc1929226479][bookmark: _Toc237482121][bookmark: _Toc1889987960][bookmark: _Toc807820015][bookmark: _Toc1179847034][bookmark: _Toc1445600282][bookmark: _Toc12832414]3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。


六、关联关系名单
	序号
	单位名称
	关系类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日


说明：
1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
3.投标人虚假说明的，后果自负。



七、其他资格证明文件



说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。
2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
[bookmark: _Toc973283021][bookmark: _Toc6422905][bookmark: _Toc1580344845_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc744081619][bookmark: _Toc1368632420_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc897589225][bookmark: _Toc1264393349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc136706314][bookmark: _Toc1093923690_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1017563642][bookmark: _Toc1398644272][bookmark: _Toc1378165390][bookmark: _Toc1311641928][bookmark: _Toc1731438942][bookmark: _Toc37981781][bookmark: _Toc1154266934_WPSOffice_Level1]
第五章 投标文件格式

 河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目 



投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-722
 

投标人（企业电子签章）：



目  录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格
    1. 投标主要内容汇总表
    2. 投标分项报价表
四、商务条款偏离表
五、技术规格偏离表
六、综合证明文件
七、中小企业扶持
八、商品包装和快递包装承诺书
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
十一、其他文件


[bookmark: _Toc653176911][bookmark: _Toc1004533822][bookmark: _Toc1931345073][bookmark: _Toc1032668283][bookmark: _Toc361807009][bookmark: _Toc330850005][bookmark: _Toc1383476989][bookmark: _Toc520566279][bookmark: _Toc796765497][bookmark: _Toc1166680205][bookmark: _Toc343930138]
一、投标函
致：河南地矿职业学院  
我们收到了河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目（豫财招标采购-2026-722）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
   (10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；
②中标后不依法与采购人签订合同；
③在投标文件中提供虚假材料。
   (12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             电子邮箱：

投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                                             
日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc74240237][bookmark: _Toc2582321][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc532473507][bookmark: _Toc1274332932][bookmark: _Toc1885266983][bookmark: _Toc942115178][bookmark: _Toc1552610899][bookmark: _Toc1472753336][bookmark: _Toc2104702569][bookmark: _Toc228367634]
二、法定代表人身份证明书

致: 河南地矿职业学院  
            （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。


特此证明。



投标人（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电 子 邮 箱 ：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人投标的无需提供。



[bookmark: _Toc1255393211][bookmark: _Toc1046173163][bookmark: _Toc460077222][bookmark: _Toc320103337][bookmark: _Toc918743456][bookmark: _Toc374312795][bookmark: _Toc1684735197]三、投标报价表格
[bookmark: _Toc562840553][bookmark: _Toc55824951][bookmark: _Toc1289935819]1. 投标主要内容汇总表
项目编号：豫财招标采购-2026-722            
金额单位：元人民币
	标题
	内容

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货期
	

	质量保证期
	

	投标有效期
	

	其他声明
	



投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

[bookmark: _Toc1593252031][bookmark: _Toc1901647701][bookmark: _Toc1752312956][bookmark: _Toc145274497]
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[bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc2036135302][bookmark: _Toc517460750]2. 投标分项报价表
项目编号: 豫财招标采购-2026-722     
[bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc643738620][bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc299604904]报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


       法定代表人（个人电子签章）：                  
供应商（企业电子签章）：                 
注:1.本表中的序号和货物名称应与本文件第六章“采购清单”中的序号和货物名称一致。
2.货物的品牌、型号和规格、制造商（服务商）名称应当填写清楚无误。若是定制产品，不能写明品牌、型号和规格的，应当填写“定制”，并且填写定制的制造商名称。
3.总价合计为投标报价。
4.格式可自拟。

[bookmark: _Toc2042064382][bookmark: _Toc821511257][bookmark: _Toc1766573256][bookmark: _Toc131578556][bookmark: _Toc1251267079][bookmark: _Toc1221324939][bookmark: _Toc509273989]四、 商务条款偏离表
  
项目编号: 豫财招标采购-2026-722              
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 
[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350957][bookmark: _Hlt520274911][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273973][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Toc1455613289][bookmark: _Toc804892690][bookmark: _Toc987616865][bookmark: _Toc104654542][bookmark: _Toc142693684][bookmark: _Toc1767596485][bookmark: _Toc1013970836][bookmark: _Toc37830125][bookmark: _Toc1764653932]
五、技术规格偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2026-722              
	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（企业电子签章）：                 

[bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc374912780][bookmark: _Toc1377849945][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc560557247][bookmark: _Toc1265790299][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc447654087][bookmark: _Toc89037649][bookmark: _Toc1279155327][bookmark: _Toc960541360]六、综合证明文件
[bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc947281468][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc71543326][bookmark: _Toc1974888321][bookmark: _Toc751864404]1.  综合实力
    根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）
[bookmark: _Toc1849820970][bookmark: _Toc973020382][bookmark: _Toc619505013][bookmark: _Toc799340312_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc71543327][bookmark: _Toc2110045194]2.  类似项目业绩
附表：相关项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。
（1） 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
（2） 招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
[bookmark: _Toc1184533414][bookmark: _Toc2035786603][bookmark: _Toc1439922488][bookmark: _Toc1497172548][bookmark: _Toc1999724387][bookmark: _Toc2114111239][bookmark: _Toc1323492610][bookmark: _Toc511394430][bookmark: _Toc1546234606][bookmark: _Toc164188106][bookmark: _Toc748758090]
七、中小企业扶持
享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。


附1
[bookmark: _Toc1722204150][bookmark: _Toc1175895421][bookmark: _Toc613423907][bookmark: _Toc274509668][bookmark: _Toc24071807_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc71543330]1. 投标人企业（单位）类型声明函

1. 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
[bookmark: _Toc71543331][bookmark: _Toc430357775][bookmark: _Toc1376471950][bookmark: _Toc709139859_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc596959550][bookmark: _Toc1555514676]
说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。
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2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
[bookmark: _Toc894210698_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc364095986][bookmark: _Toc728679071][bookmark: _Toc1632685049]
3. 残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（企业电子签章）：             
日　期：             





说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


   制造商（企业电子签章或盖章）：             
　日　期：                          
[bookmark: _Toc68847393][bookmark: _Toc855269965][bookmark: _Toc1582098756][bookmark: _Toc2003764980][bookmark: _Toc349828394][bookmark: _Toc203536082][bookmark: _Toc1027952896][bookmark: _Toc71543334][bookmark: _Toc741327320][bookmark: _Toc1405132080][bookmark: _Toc1642658699][bookmark: _Toc297277348][bookmark: _Toc1342357120]
八、商品包装和快递包装承诺书

致： 河南地矿职业学院 	
    我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目（豫财招标采购-2026-722）的投标,并做出如下承诺：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。
我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    
投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            

    注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。
[bookmark: _Toc1478433670][bookmark: _Toc5020514][bookmark: _Toc721922022]
九、关于符合本国产品标准的声明函
（投标人提供提本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________________________________________________   
1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：
1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的节能产品和环境标志产品认证证书证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
4、无适用政府采购政策产品，可不填。
[bookmark: _Toc2028237839][bookmark: _Toc4692767]
十一、其他文件

第六章 项目需求及技术要求
[bookmark: _Hlk225773534][bookmark: _Toc2103487907_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1281126177_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1658402222_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc342626813][bookmark: _Toc450869757][bookmark: _Toc1220109555_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc577545602][bookmark: _Toc2055339244_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc876002453][bookmark: _Toc1203796512][bookmark: _Toc1228469917][bookmark: _Toc1278987015][bookmark: _Toc1364277335][bookmark: _Toc2134447957]一、采购清单（如存在前后不一致的情形，以此表为准）
	[bookmark: _Toc25523]序号
	设备名称
	数量
	单位
	所属行业
	节能产品类型
	环境标志产品类型

	音频系统

	1
	无线话筒（一拖二无线手持话筒）
	3
	套
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097133]2
	天线分配器
	1
	台
	工业
	/
	/

	3
	室内天线
	2
	副
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097039]4
	无线话筒（一拖二无线头戴话筒）
	4
	台
	工业
	/
	/

	5
	头戴式麦克风
	8
	台
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097243]6
	天线分配器
	1
	台
	工业
	/
	/

	[bookmark: _Hlk226097338]7
	话筒天线
	2
	台
	工业
	/
	/

	8
	32路调音台
	1
	台
	工业
	/
	/

	9
	接口箱
	1
	台
	工业
	/
	/

	10
	中继延长器
	1
	台
	工业
	/
	/

	11
	音频处理器(16路音频处理器)
	1
	台
	工业
	/
	/

	12
	主扩有源线阵音箱
	8
	台
	工业
	/
	/

	13
	有源超低频音箱
	2
	台
	工业
	/
	/

	14
	设备支架
	2
	套
	工业
	/
	/

	15
	主扩线阵音箱吊葫芦
	2
	套
	工业
	/
	/

	16
	专业音箱(辅助音箱)
	4
	台
	工业
	/
	/

	17
	音箱CL支架
	4
	套
	工业
	/
	/

	18
	专业功放
	6
	台
	工业
	/
	/

	19
	专业音箱(台唇音箱)
	4
	台
	工业
	/
	/

	20
	专业音箱(流动返听音箱)
	4
	台
	工业
	
	

	21
	有源音箱（控制室监听音箱）
	1
	台
	工业
	/
	/

	22
	电源时序器
	4
	台
	工业
	/
	/

	23
	电源时序器
	2
	台
	工业
	/
	/

	24
	机柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	25
	音箱综合插座
	6
	台
	工业
	/
	/

	26
	话筒地插座
	6
	台
	工业
	/
	/

	27
	声卡
	1
	台
	工业
	/
	/

	28
	音频隔离器
	2
	台
	工业
	/
	/

	录播系统

	29
	录播主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	30
	摄像机
	4
	台
	工业
	/
	/

	31
	设备支架
	2
	套
	工业
	/
	/

	视频系统

	32
	户内全彩LED屏
	56.42
	㎡
	工业
	强制节能
	优先环保

	33
	户内单红LED屏
	9.15
	㎡
	工业
	强制节能
	优先环保

	34
	发送盒
	8
	台
	工业
	/
	/

	35
	主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	36
	拼矩Windows客户端管理软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	37
	拼矩一体机Android客户端软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	/
	/

	38
	预监卡
	1
	块
	工业
	/
	/

	39
	输入卡
	3
	块
	工业
	/
	/

	40
	输入卡
	1
	块
	工业
	/
	/

	41
	输出卡
	2
	块
	工业
	/
	/

	42
	输出卡
	2
	块
	工业
	/
	/

	43
	控制卡
	1
	块
	工业
	/
	/

	44
	电视机（含支架）
	2
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	舞台灯光系统

	45
	影视灯（200W  PAR灯）
	17
	台
	工业
	/
	/

	46
	影视灯（120W平板柔光灯)
	26
	台
	工业
	/
	/

	47
	固定染色灯(54*3W PAR灯)
	66
	台
	工业
	/
	/

	48
	摇头灯(250W摇头光束灯)
	42
	台
	工业
	/
	/

	49
	控制台
	1
	台
	工业
	/
	/

	50
	信号放大器
	3
	台
	工业
	/
	/

	51
	直通箱
	1
	台
	工业
	/
	/

	52
	灯杆
	120
	m
	工业
	/
	/

	53
	机柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	舞台幕布系统

	54
	幕布
	979.3
	㎡
	工业
	/
	/

	55
	幕布轨道
	45.46
	m
	工业
	/
	/

	56
	幕布轨道
	21.88
	m
	工业
	/
	/

	57
	电动幕布电机
	2
	台
	工业
	/
	/

	58
	两路对开幕变频控制箱
	1
	台
	工业
	/
	/

	59
	限位开关
	2
	台
	工业
	/
	/

	60
	遥控开关
	1
	个
	工业
	/
	/

	中控系统

	61
	网络中控主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	62
	8路控制器
	2
	台
	工业
	/
	/

	63
	8路串口分配器
	1
	台
	工业
	/
	/

	64
	触摸屏-中控壁挂触摸屏
	1
	台
	工业
	/
	/

	65
	平板电脑
	1
	台
	工业
	强制节能
	优先环保

	66
	路由器
	1
	台
	工业
	/
	/

	67
	交换机
	1
	台
	工业
	/
	/

	会议系统

	68
	全数字会议系统主机
	1
	台
	工业
	/
	/

	69
	会议话筒处理器
	1
	台
	工业
	/
	/

	70
	会议话筒（主席麦）
	1
	台
	工业
	/
	/

	71
	会议话筒（代表麦）
	9
	台
	工业
	/
	/

	72
	发射器
	1
	台
	工业
	/
	/

	73
	10口USB快充充电箱
	1
	台
	工业
	/
	/

	74
	电源适配器
	1
	个
	工业
	/
	/

	75
	机柜
	1
	台
	工业
	/
	/

	76
	会议综合插座
	4
	个
	工业
	/
	/

	报告厅装修及装饰

	77
	操作台
	1
	张
	工业
	/
	优先环保

	78
	礼堂椅
	629
	个
	工业
	/
	优先环保

	79
	主席台会议桌
	9
	张
	工业
	/
	优先环保

	80
	会议椅
	18
	把
	工业
	/
	优先环保

	81
	会议桌
	12
	张
	工业
	/
	优先环保

	82
	单人沙发
	5
	个
	工业
	/
	优先环保

	83
	茶几
	4
	个
	工业
	/
	优先环保

	84
	技术服务
	1
	项
	/
	/
	/


指标按重要性分为“▲”和不加符号项。 “▲”代表重要指标，未加符号项则表示一般指标项。“/”表示不作要求。 
二、技术参数
	序号
	名称
	招标参数

	1
	无线话筒（一拖二无线手持话筒）
	1.机架尺寸： 半U机架 (9.5英寸)；
2.88MHz带宽，可实现1.9 ms低延迟的无线传输，134 dB输入动态范围；
3.通道等距间隔部署：标准模式最多146个通道；链接密度(LD)模式最多293个通道；
4.可实现支持网络的扩展远程控制；
5.支持以太网供电，以太网连接（IPv4和IPv6）；
6.支持安全加密技术；
7.10mW RF功率，工作范围达100米；
8.持久eInk显示：即使设备未通电，屏幕上仍会显示参数；
9.可编程静音开关；
10.功能按钮：直接通过手持话筒控制所有发射机设置；
11.采用锂电池，工作时长达 12小时；AA电池可运行 8小时；
12.多种可选充电选项：CHG70N、L70USB、LM 6070模块；
13.数字音频微调；
14.可切换LED配置（开/关）；
15.可切换低切（关闭、30、60、80、100、120 Hz）；
16.心形动圈话筒头；
17.灵敏度：2.1mV/Pa；
18最大声压级：154 dB；

	2
	天线分配器
	与产品配套 4组BNC天线分配器

	3
	室内天线
	1. 频率范围：470-1075 MHz
2. 指向增益：5 dB

	4
	无线话筒（一拖二无线头戴话筒）
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用；
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节；
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时；
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；
8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

	5
	头戴式麦克风
	1.灵敏度范围：-38±2dB RL=2.2KΩ Vs=2.0V( 1KHz 0dB=1V/Pa)；
2.阻抗：最大2.2KΩ 1KHz (RL=680Ω) ；
3.频率：20Hz-16KHz；
4.电流消耗：最大0.5mA；
5.工作电压范围：2.0V-10V；
6.最高的声压级：125dB S.P.L；
7.信噪比：＞60dB；
8.灵敏度降低：3.0V-1.5V灵敏度变化＜3dB；
9.线长：1m；
10.重量：15.22g±1.5g

	6
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果；
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗；
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的；
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。

	7
	话筒天线
	1.采用吸顶安装，射频频率范围等同或宽于470MHz～950MHz；具有≥五档位（0dB/3dB/6dB/12dB/15dB)增益设置；
2.驻波比：≤2.0；
3.输入阻抗：≤50Ω；
4.指向性（水平）：≥120°

	8
	32路调音台
	1.具有≥32路MIC/Line输入,≥2组RCA莲花立体声输入,≥1组3.5立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES输入，带MIDI接口；≥20路信号输出（主输出L,R,  14路AUX1-14辅助输出，1路耳机监听输出，AES输出）；
2.≥32+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能；输入输出及效果通道独立物理推子控制，具备侧链压缩闪避功能；
3.话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态，32路独立反馈抑制功能；每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理；
4.≥64个全处理输入通道，≥32个全处理输出通道；每个输出通道处理支持高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位；
5.≥8个用户自定义按键，自带信号发生器功能；
6.支持搭配≥32*32Dante板卡网络音频传输扩展，支持同时扩展连接两台舞台接口箱；
7.支持≥8*8 USB多轨录音播放；
8.支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，≥33个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改；
9.带四路独立效果器总线，预设多种效果器库，用户可自定义存储调用；
10.支持集成RTA实时频谱显示功能，且能自定义颜色，≥16个DCA编组，≥16个静音编组，≥8个矩阵；
11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制；
12.支持双机同步数据备份，集成自动混音，支持对讲话筒（Talback）功能；
13.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口（声卡/MP3播录/系统升级）；
14.≥四个快速场景模式调用按键，≥100种场景模式存储调用，支持U盘导入导出；
15.支持双USB接口播放/录音；MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式，可录音到U盘；USB放音支持中文歌曲文件名，所有歌曲名在显示屏/iPad/PC电脑上显示；
16.≥10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示；
17.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机。

	9
	接口箱
	1.设备具有≥16路输入通道，具有幻象供电功能；具有≥8路模拟平衡XLR输出通道，支持编组功能；
2.具有≥两个网口，不需要拓展器或路由器，可以通过任意一个CAT网线连接到配套数字调音台的扩展网口，实现远距离传输≥16路输入8路输出；网络传输具备超低延迟；CAT6电缆的传输距离≥80m；
3.可通过数字调音台远程控制设备开机启动；
4.动态范围≥112dB；信噪比：XLR≥ 92db，TRS≥82db；频率响应等同或宽于20HZ-20KHZ+/-0.5db。

	10
	中继延长器
	1.具备≥1个信号输入网口，≥1个信号输出网口，不需要单独供电，供电通过网线传输；
2.当调音台和接口箱远距离传输信号衰减时，可以通过设备起到信号放大的作用；输入网口网线接调音台的扩展A或者B口，输出网口接数字接口箱的网口；
3.当调音台扩展口网线接入放大器输入端的网口时，放大器的电源指示灯会亮起。

	11
	音频处理器(16路音频处理器)
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz；
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB；
▲5.音频处理器具有跨平台软件，可兼容windows操作系统、国产操作系统、macOS系统以及Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
6.产品兼容PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端等不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步；
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平；
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息；
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制；
▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s；
▲12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。

	12
	主扩有源线阵音箱
	1.产品为有源全频音箱，采用≥1只8英寸钕磁中低音驱动器≥5只1英寸钛膜球顶钕磁高音驱动器。轻量化的钕铁硼中低频驱动器灵敏度≥94dB/m/W；高频驱动器采用钛合金材料，配合扁线音圈，可实现极高的灵敏度及高品质的音质还原；
2.搭配波导设计方案，可实现水平角度等同或宽于120度和垂直角度等同或宽于10度的覆盖角度组合；
3.内置D类功放模块，功率≥300W+100W class D带SMPS，具有过热、过流、短路保护功能；同时内置≥24比特、≥96kHz的DSP处理器；能实现电子分频和EQ调整。采用全球通用宽电压设计方案，功率强劲且稳定性高，可在零下20摄氏度至零上50摄氏度的环境下正常工作；
4.集成两个符合人体工程学的把手，配备三点专业化吊挂系统。经过吊挂件组件，可使音箱的垂直耦合角度在0度至8度之间步进调整。与超低频音箱堆叠使用时，可组成一套完整的音响系统；
5.具有多种连接方式，可以从超低音输入级联到全频，也可以从全频输入级联到超低音。全部采用平衡输入和输出电路设计方案，确保噪音极低；
6.采用手拉手防水电源插头和插座，配合硅胶防水盖，具备的防水效果；
7.覆盖角度(-6dB）：120°（H）10°（V）；频率范围（-3dB）≥100Hz-23Khz；最大声压级≥132dB；灵敏度≥94dB/m/w。
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	有源超低频音箱
	1.产品为有源超低频音箱，采用≥2只长冲程12英寸锥盆单元组成；
2.具备心形阵列处理功能，支持一键与级联设备组成心形超低阵列，可使阵列具有指向性输出，以限制不需要的区域中过多的低音。可使舞台避开过多的低音，为观众提供一致的低音覆盖，并减少周边区域的低音；
3.可多只组成阵列以产生心形极性。在DSP中心形设置经过优化后，可产生≥35dB的抑制，无需进行任何额外处理；
4.内置D类功放模块，功率≥600W+600W class D，具有过热、过流、短路保护功能；同时内置≥24比特、≥96kHz的DSP处理器；能实现电子分频和EQ调整。采用全球通用宽电压设计方案，功率强劲且稳定性高，可在零下20摄氏度至零上50摄氏度的环境下正常工作；
5.集成≥3个符合人体工程学要求的把手，配备吊挂件组件，可与全频音箱堆叠使用，组成一套完整的音响系统；
6.具有多种连接方式，可以从超低音输入级联到全频，也可以从全频输入级联到超低音。全部采用平衡输入和输出电路设计方案，确保噪音低；
7.采用手拉手防水电源插头和插座，配合硅胶防水盖，实现高可靠性的防水性能；
8.频率范围（-3dB）≥40Hz-200Hz；最大声压级≥138dB；覆盖角度(-6dB）360°或多只可组成心形指向。
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	设备支架
	1.主扩线阵音箱田字架，吊装支架；
2.承重100KG。
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	主扩线阵音箱吊葫芦
	1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t；
2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢；
3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色；
4.链条破断应力：≥800Mpa；
5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。
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	专业音箱(辅助音箱)
	1.阻抗≤8Ω；
2.频响等同或优于50Hz~20KHz；
3.额定功率≥350W；
4.灵敏度≥99dB/W/M；
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
6.高音≥1.7""压缩高音单元×1；
7.低音≥12""低音×1；
▲8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的可信度和准确性，所投扬声器型号应具有高精度的扬声器模型数据，并需提供扬声器型号模型数据（供应商须针对此项出具承诺书）。 
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	音箱CL支架
	臂长：280mm-400mm 可调节
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	专业功放
	1.≥2通道专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护功能；
2.面板具有信号指示灯、削顶指示灯、保护指示灯、电源指示灯；
3.具备信号、功率、温度压限功能；
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换；
5.带温控风机，开机即转；
6.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W；
7.电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥107dB。
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	专业音箱(台唇音箱)
	1.阻抗≤8Ω；
2.频响等同或优于55Hz~20KHz；
3.额定功率≥300W；
4.灵敏度≥98dB/W/M；
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
6.高音≥1.4""压缩高音单元×1；
7.低音≥10""低音×1；
▲8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的可信度和准确性，所投扬声器型号应具有高精度的扬声器模型数据，并需提供扬声器型号模型数据（供应商须针对此项出具承诺书）。 
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	专业音箱(流动返听音箱)
	1.阻抗≤8Ω；
2.频响等同或优于60Hz-20KHz；
3.额定功率≥300W；
4.灵敏度≥98dB/W/M；
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
6.高音≤1.4""压缩高音单元×1；低音：10""低音×1。
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	有源音箱（控制室监听音箱）
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗；
▲2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节（提供设备接口图）；
▲3.支持≥100V广播输入接口（提供设备接口图）；
4.具有输出过载、过压、短路保护；
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
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	电源时序器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；
4.具有≥1路USB接口。
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	电源时序器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器；
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座；
5.具有≥1路USB接口。
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	机柜
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱；
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门；
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板；
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。

	25
	音箱综合插座
	1.37*90MM音箱音响金属板四芯插座；
2.专业舞台专柜正品，外形尺寸：137*90（毫米），箱体开孔尺寸：110*65（毫米）。
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	话筒地插座
	地面插座，双卡侬头。
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	声卡
	1.电脑播放声卡，带有≥2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离；
2.具有≥2个XLR输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节；
3.具有≥1路USB2.0输入；
4.频率响应等同或优于20Hz-20kHz (0/-0.5dB)。
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	音频隔离器
	1.双通道音频隔离器；
2.低底噪、无50Hz交流声、无高频干扰；
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出；
4.即插即用，支持热插拨；
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米；
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。
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	录播主机（核心产品）
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力；
▲2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
▲3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面；
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制；
6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式；
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理；
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容；
▲9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率；
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
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	摄像机
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器；
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8；
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒；
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°；
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°~100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s；
7.支持2D、3D降噪技术；
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选；
9.支持AAC音频编码；
10.支持PoE供电；
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口；
▲12.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。（提供相关证书扫描件）
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	设备支架
	1.支架管径：24/28MM；
2.主要材质：铝合金表面烤白漆；
3.适用范围：室内外通用；
4.颜色可选：银色/白色/黑色；
5.摄像头螺丝孔 1/4M6螺纹；
6.安装方式：吊装/壁装/立装；
7.尺寸可选：满足使用要求。
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	户内全彩LED屏
	1.灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯；
2.采用1.86mm点间距；
3.模组尺寸320mm*160mm；
4.采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.符合等同或优于IP5X防护等级；
6.亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.峰值功耗为≤500W/m²；平均功耗为≤125W/m²；
10.色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
▲11.为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；
▲12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；
▲13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。
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	户内单红LED屏
	1.LED封装形式：SMD2121；
2.物理点间距：4.75mm；
3.分辨率：44321点/m²；
4.发光点颜色组合：1R；
5.模组分辨率：64×32；
6.模组尺寸（宽×高）（mm）：304×152；
7.工作电压：DC+4.2V~+5V；
主要参数：
1.最佳视距：≥5m；
2.水平视角：≥120°；
3.垂直视角：≥120°；
4.维护方式：前维护；
5.控制方式：异步控制；
6.驱动器件：恒流；
7.驱动方式：1/16扫描；
8.刷新频率：≥360Hz；
9.换帧频率：≥60Hz；
10.白平衡亮度：200CD/m²；
11.灰度/颜色：256；
12.衰减率（工作三年）：≤15%；
13.亮度调节方式：软件0到16无级调节；
14.计算机操作系统：支持兼容WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7等操作系统；
15.平均无故障时间：≥10000H；
16.寿命：≥100000H；
17.杂点率：≤1/10000且无连续失控点；
18.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件；
19.环境温度：存储-35℃~+85℃；
20.工作温度：－20℃~+50°；
21.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz；
22.平均功耗：≤78W/m²；
23.峰值功耗：≤195W/m²。
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	发送盒
	1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点；
2.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；
3.具备多发送盒任意拼接级联，严格同步；
4.具备百兆网口控制；
5.具备亮度和色温调节；
6.具备低亮高灰；
7.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI输入接口；
8.具备≥6路网口输出接口，≥1路HDMI环出接口，≥1路DVI×1环出接口。
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	主机
	1.主机具备≥10个输入卡槽，≥5个输出卡槽，搭配相应板卡分辨率支持≥4096×2160@60fps；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920×1080@60fps；
▲2.具有≥1个多功能卡槽，可接入中控卡/服务器卡/无纸化服务器卡/视频录制卡/数字会议卡（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
3.具有≥2个控制卡槽、≥2个电源卡槽，支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿，以及支持双电源备份功能；
4.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用等操作，并且触摸屏支持在线升级；
5.支持全链路RGB4:4:4 传输，支持10bit HDR图像显示；
6.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持通过web浏览器访问系统后台对系统进行管理及状态实时监测；并支持通过web端以及搭配iPad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端软件对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频；
7.基于FPGA的纯硬件架构设计，内部视频数据传输采用高速数据并行处理总线交换技术，每路高清信号≥6.5Gbps串行带宽，单张输入板卡≥58.5Gbps带宽，单张输出板卡≥110.5Gbps带宽，背板总带宽≥1235Gbps；
8.具备风扇转速调整功能，以及具备输入和输出端口备份功能，任何链路的任何环节出现故障时，系统会自动切换到备用链路；
9.具备信号裁剪功能，可对输入信号源进行去黑边、裁切功能，可以输入像素点进行精确裁剪，也可通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪；
10.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标，可通过拖拽的方式改变台标位置；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
▲11.搭配IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181-2022标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
12.具备图像画质增强功能，可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
▲13.采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏等功能（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
14.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能；
15.具有RS-232、RS-485、网口接口，支持通过RS-232、RS-485和TCP/IP协议对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
16.具有BNC 接头的 Genlock同步接口，可以采用该接口接收的信号作为设备的同步信号；
17.主机支持接入无纸化服务器卡，支持SM2和SM4国产加密算法对数据进行加密，支持普通和保密会议模式（包括自定义防截屏、文件水印和阅后即焚机制），会议主持可通过信号管理将任意参会人分成多组进行屏幕广播和文档分享，分组同屏广播可支持≥8个分组；板卡具备≥1路HDMI输出接口，≥1路DB9接口，≥1路RJ45接口，≥4路USB3.0接口通信；
18.主机支持接入数字会议卡，板卡具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输≤5ms，可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒；板卡具备≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输入接口有≥1路凤凰端子；音频输出接口有≥1路凤凰端子；
19.主机支持接入中控卡，采用零代码及低的代码逻辑系统架构，支持扫二维码控制，中控板卡在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控板卡控制；支持密码权限设置；板卡具备≥3路RS-485/RS-422、≥3路RS-232、≥2路IR_OUT、≥2路IO、≥2路继电器；
20.主机支持接入视频录制卡，采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥4K，板卡内置≥2TB的存储空间，支持旧文件自动删除，进行循环录制；板卡具备≥2路HDMI输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥1路USB3.0接口。
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	拼矩Windows客户端管理软件
	1.软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作；
▲2.具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式（提供功能截图）；
3.具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示；
4.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
5.具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能；
▲6.内置客户端操作指引视频教程。（提供功能截图）
7.具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
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	拼矩一体机Android客户端软件
	1.软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作；
▲2.具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式（提供功能截图）；
3.具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示；
4.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕位置，以及可调整字幕的大小、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式；
5.具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能；
6.采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏等功能；
▲7.内置客户端操作指引视频教程（提供功能截图）；
8.具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
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	预监卡
	1.支持≥64路输入图像预览功能，支持≥1920×1080@60Hz；
2.支持网口通信；
3.接口：≥RJ45*1。
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	输入卡
	1.具备≥2路HDMI 1.3输入接口，分辨率支持≥1920×1200@60Hz；以及具备≥2路HDMI1.4输入接口，分辨率支持≥4096×2160@30Hz；
2.具备≥4个LED灯，用于HDMI插入指示；
3.具备≥4路3.5mm模拟音频输入接口，支持≥4路模拟音频输入功能，支持音频单独传输，可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入；
4.具备无缝切换功能，切换过程无闪烁、无黑屏；
5.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
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	输入卡
	1.具备≥2路HDMI 1.3输入接口，分辨率支持≥1920×1200@60Hz；以及具备≥2路HDMI2.0输入接口，分辨率支持≥4096×2160@60Hz；
2.具备≥4个LED灯，用于HDMI插入指示；
3.具备≥4路3.5mm模拟音频输入接口，支持≥4路模拟音频输入功能，支持音频单独传输，可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入；
4.具备无缝切换功能，切换过程无闪烁、无黑屏；
5.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
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	输出卡
	1.具备≥4路HDMI输出接口，分辨率支持≥4096×2160@30Hz；
2.具备≥4个LED灯，用于连接指示；
3.支持自定义输出分辨率，极限宽度分辨率可达8192，或者极限高度分辨率可达7680；
4.具备≥4路模拟音频输出接口，支持≥4路模拟音频输出功能，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；
5.单卡支持≥16图层输出显示，单个HDMI输出口可实现≥8图层输出显示，以及支持1和2接口、3和4接口共享≥8图层显示，每组跨接口不占图层；
6.可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
7.具备无缝切换功能，切换过程无闪烁、无黑屏；以及支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
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	输出卡
	1.具备≥4路DVI输出接口，分辨率支持≥1920×1200@60Hz；
2.具备≥4个LED灯，用于连接指示；
3.支持自定义输出分辨率，极限宽度分辨率可达4500，或者极限高度分辨率可达4500；
4.单卡支持≥16图层输出显示，单个HDMI输出口可实现≥8图层输出显示，以及支持1和2接口、3和4接口共享≥8图层显示，每组跨接口不占图层；
5.可独立调节每个输出接口的亮度、对比度、饱和度、gamma以及色调，并且具有≥3种色温可选；
6.具备无缝切换功能，切换过程无闪烁、无黑屏；以及支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
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	控制卡
	1.支持控制单色：4800*512,向下兼容;双色：4096*512,
向下兼容；
2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏；
3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本；
4.支持256个节目,每个节目划分为32个区域；
5.支持中英文语音播报功能；
6.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区；
7.支持节目炫彩边框、区域炫彩边框；
8.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)；
9.支持温度、温湿度、亮度传感器,扩展支持其它RS485接口传感器；
10.支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试；
11.支持风速、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示；
12.支持16级亮度,支持分时调亮、软件调亮、遥控调；
13.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机；
14.支持二次开发,提供完整功能的DLL动态库；
15.支持屏幕配置参数的保存与回读。
技术参数：
1.存储容量：4Mbyte；
2.显示接口：2组50PIN接口；
通讯接口：100M网络接口+RS232+U盘下载;串口波特率57600bit/s或9600bit/s；
3.传感器接口：板载标配红外遥控头3芯座、温度传感器3芯座、温湿度传感器3芯座、亮度传感器4芯座;环境监测传感器RS485接口三芯端子座；
4.工作电源：5V(3.5V~6V宽工作电压)；
5.功耗：≤2.5W。
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	电视机（含支架）
	1.65英寸4K超高清全面屏；
2.屏幕刷新率120hz；
3.配备蓝牙5.0；
4.10.7亿色彩显示；
5.运行内存：2G；
6.存储内存：32G
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	影视灯（200W  PAR灯）
	1.采用≥200W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H；
2.具备≥45°光束角度；
3.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新；
4.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪,支持0-100%电子线性调光；
5.支持3000K-6000K色温线性调节；
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键；
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率；
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式；
9.具备≥3种通道模式，包含精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH。
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	影视灯（120W平板柔光灯)
	1.采用≥630*0.2W LED光源，光源平均寿命≥50000H；
2.具备光斑角度≥100°；
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光；
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新；
5.采用数码管显示，配置≥4个机械按键；
6.采用无风扇全铝自然散热技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致光源工作过热时，智能降低光源的输出功率；
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式；
8.具备≥2种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥5CH组成；
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口；
▲10.具备Ra≥97，TLCI≥95（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
▲11.支持3000K-6500K色温线性调节。
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	固定染色灯(54*3W PAR灯)
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H；
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°；
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光；
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节；
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新；
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键；
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率；
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式；
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成；
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
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	摇头灯(250W摇头光束灯)
	1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H；
2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°；
3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）；
4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能；
5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能；
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能；
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果；
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新；
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键；
10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果；
11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口；
12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式；
13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成；
14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
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	控制台
	1.采用≥4G运行内存；配置等同或优于四核处理器，2GHz主频；配备≥15.6英寸高清触摸电容显示屏；
2.具备≥4个DMX512光电隔离输出口，支持物理固定输出≥2048个DMX512控制通道，可使用ART-NET扩展到≥8个输出口，可拓展≥4096个DMX512通道；具备≥1个百兆网口，支持TPC/IP协议高速传输，支持WIFI连接；
3.具备≥1个麦克风输入口；具备≥1个音频输出口；具备≥1个SD储存口，支持扩展；具备≥1个HDMI接口；具备≥10个USB接口；具备≥1个时间码LTC接口；具备≥1个MIDI接口；具备≥1个RS485接口；具备≥1个时间码LTC接口，≥1个MIDI接口，≥1个RS485接口；
4.支持切割灯可视化触控操作；具备≥4个编码器拨盘转轮，支持调节灯具属性；具备≥1个黑场推杆，支持立即黑场；
5.支持双控台联机控制，一台出故障，另外一台无延时转换控制；支持有线、无线控制，可手机、平板软件及墙板远程控制；
7.支持储存≥400个场景，多步场景无限制步数；支持储存≥200个节目，支持灯光秀编辑；具备≥10个素材分类，共可储存≥2000个素材；具备≥3个灯组类别，支持控制≥800个灯具；
8.支持RDM远程识别灯具，支持配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置；
9.支持APP功能，可对编辑好的场景和节目进行分类和排序，直接在手机上按控制流程显示；
10.支持通过颜色板，快速调用颜色；
11.内置≥158个常用固定图形及≥31种曲线效果，支持通过参数修改图形及曲线效果；
12.支持同时加载≥60个图形特效，可随意组合；具备≥6种扇形模式，支持修改扇形效果；
13.支持一键灯光秀，内置音乐播放器，并支持自动生成音乐波形图功能；具备灯光秀填充模式，支持快速填充场景；
14.具备游标时间轴功能，实现灯光场景精准卡点触发和结束；支持定时触发节目和场景的运行和停止，支持控台定制开关机；
15.支持控台所有文件可备份到U盘；支持使用XML格式灯库；支持灯库可添加段集，快速选择属性特征。
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	信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入；
2.支持输入输出光电隔离；
3.支持≥8路独立放大驱动输出；
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离；
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力；
6.具备独立的LED信号指示。
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	直通箱
	1.具备≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关；
2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯；
3.支持胶木插≥32A、≥16A防水插、≥19芯插输出方式；
4.支持≥400A犀牛插输入，支持≥24路×4KW ；
5.支持单项可控电路，支持DMX512控台。

	52
	灯杆
	DN40镀锌钢管

	53
	机柜
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱；
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门；
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板；
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
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	幕布
	金丝绒
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	幕布轨道
	铝合金轨道
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	幕布轨道
	DN40管，防锈底漆，黑色面漆
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	电动幕布电机
	电动幕布电机
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	两路对开幕变频控制箱
	4U 含遥控模块
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	限位开关
	限位开关
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	遥控开关
	遥控开关
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	网络中控主机
	1.兼容红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备；
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口；
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行；
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制；
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置；
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式；
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
▲8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
▲9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭；
▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
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	8路控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备；
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能；
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯；
5.具有键盘锁（LOCK）功能；
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
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	8路串口分配器
	1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出；
2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定；
3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作；
4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
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	触摸屏
	▲1.设备采用操作系统兼容Android 11及以上系统，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私；
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能；
▲4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
▲5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况；
▲7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
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	平板电脑
	1.10.95英寸；
2.120Hz高刷全面屏；
3.内存8+128GB WIFI版。 
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	路由器
	企业级千兆wifi无线路由器11ac双频
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	交换机
	1.端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口
2.传输速率：10/100/1000Mbp
3.产品尺寸：442×310×43.6mm
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	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制；
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出；
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms；
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱；
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态；
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能；
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分；
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频；
▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
10.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量；
11.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行；
12.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms；
▲13.客户端、WEB端软件可兼容windows操作系统、国产操作系统、macOS系统、统信UOS以及Ubuntu桌面版操作系统等（需提供第三方检测机构出具的检测报告和软件界面截图作为该技术参数证明材料）；
14.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能；
▲15.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
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	会议话筒处理器
	▲1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求；
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）；
▲4.提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能；采用移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点；
▲5.与全数字会议系统主机软件集成，使用全数字会议系统综合控制软件统一配置全数字会议系统主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控软件模块，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
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	会议话筒（主席麦）
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能；
2.采用≥128位加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问；
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能；
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言；
5.支持后台≥5段EQ调节功能；
6.咪杆长度：≤190mm。
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	会议话筒（代表麦）
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能；
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问；
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能；
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言；
5.支持后台≥5段EQ调节功能；
6.咪杆长度：≤190mm。
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	发射器
	1.支持Wi-Fi 6协议标准，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.775Gbps；
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法；
3.上行链路采用千兆端口，保证无线高速传输；
4.AP具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能；
5.支持丰富的服务质量保证（QoS）。
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	10口USB快充充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口；
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能；
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
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	电源适配器
	1.功率：30W；
2.POE供电距离：100m；
3.网口类型：千兆；
支持以太网供电标准。
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	机柜
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱；
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门；
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板；
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
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	会议综合插座
	含1个电源口、2个网口、1个HDMI口、1个音频口
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	操作台
	1.落地式三联操作台，一字型，台面采用环保型实木颗粒板喷塑工艺，底座采用优质的冷轧钢板，防火、耐磨、耐划、耐腐蚀，承重范围≥100KG。
2.尺寸：900mm*750mm*1710mm（允许误差±10mm）。
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	礼堂椅
	1.材质：
1）面料：采用耐磨软包面料，面料干摩擦色牢度不小于4 级；包覆的面料无破损、划痕、色污、油污、明显色差现象；软包件及缝纫件饱满圆滑、缝合牢固，无脱线、开缝、跳双针等缺陷；
2）海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉；座面密度≥40kg/ｍ３，其他部位密度≥30kg/ｍ３，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10％；
▲3）座板、背板：采用高密度 E1 级硬木多层板，经热压胶合、模具定制成型，其表面涂层附着力不低于3级，耐磨度不低于3级，抗冲击力不低于3级。人造板件的非交接面进行封边处理，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无干花、湿花、污斑、鼓泡、龟裂、分层现象；漆膜同色部件的色泽相似，无褪色、掉色现象，涂层无皱皮、发粘或漏漆现象；涂层平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；
4）座垫：座包采用阻尼回复机构，座椅零部件不会断裂和豁裂现象、加载部位不会变形、座椅结构不易松动、翻转结构翻转灵活自如；
5）扶手：采用榉木精制而成，其表面喷涂附着力不低于 3 级，耐磨度不低于 3 级，抗冲击力不低于 3 级；扶手框架采用 2.0mm 厚度冷轧钢板经磨具冲压成型；
6）脚架：立脚管采用优质钢管，无锈点；金属件进行防锈处理，无锈迹；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅现象；电镀层光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等缺陷。电镀层表面无剥落、返锈、毛刺现象；
2.结构/配置：
1）翻转坐垫设有自动回复结构，翻平后无载状态下回复自如；座椅调节器调节自如并设有锁定装置或限位装置；可拆卸部位之间在使用专业工具的条件下拆装容易；辅助件使用方便，活动部件伸展自如；
2）配置：座位+PP水杯+不锈钢号码牌+写字板；
3.五金配件：产品的零部件无破损现象；人体接触和收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；
固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；产品的所有涂层表面无褪色、掉色现象；外表清洁、色泽均匀；
4.力学/其他说明：
1）座椅结实耐用，零部件无断裂和豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动、翻转结构翻转灵活自如；
▲2）安全环保，甲醛释放量≤0.124mg/ m³。
5.尺寸：580mm*750mm*1000mm（允许误差±10mm）。
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	主席台会议桌
	1.采用不低于 E1 级高密度纤维板；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆：
ａ）其理化性能要求：耐干热不低于3级；
ｂ）漆膜要求：附着力不低于3级。
2.功能配置为主席台，内部走线系统；
3.台面配西皮面料写字垫；
4.尺寸：1400mm*600mm*760mm（允许误差±10mm）；桌面板厚度55mm（允许误差±2mm）。
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	会议椅
	▲1.靠背、座垫面料采用西皮，平整、柔软、有弹性；邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)总量≤0.1％；邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP）总量≤0.1％；
2.采用高密度回弹海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形，海绵密度≥25kg/m³；
3.配置金属面覆软垫扶手+金属弓字形脚架（承重部分采用双套管工艺）；
4.所有材料安全环保，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
5.尺寸：590mm*540mm*1040mm（允许误差±10mm）。
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	会议桌
	▲1.采用不低于 E1 级中密度纤维板；甲醛释放量≤0.124mg/m³，重金属含量-可溶性铅≤90mg/kg，重金属含量-可溶性镉≤75mg/kg，重金属含量-可溶性铬≤60mg/kg，重金属含量-可溶性汞≤60mg/kg；
2.外观性能：外表节子宽度不超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm(特殊设计要求除外)；人造板零部件的非交接面进行封边或涂饰处理；封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表和存放物品的部位无树脂囊；产品受力部位使用的木材斜纹程度不超过20%；外表倒棱、圆角圆线一致；结合处无崩茬；薄木、塑料等贴面无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹现象；木制件表面手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象；无脱色、掉色现象；
3.板材表面经贴木皮处理：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；表面无大于 90%的连续划痕；耐污染性能不低于3级；磨350r后无露底现象；抗冲击不低于 3 级；耐光色牢度≥4 级；
4.功能配置为主席台，内部走线系统；
5.结构安全：人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固
无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；
6.力学性能要求：
ａ）桌子强度和耐久性：垂直静载荷试验-主桌面垂直静载荷试验、垂直静载荷试验-桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、耐久性试验-桌面水平耐久性试验所有零部件无断裂或豁裂;用手揿压某些牢固部件无永久性松动;所有零部件无影响使用功能的磨损或变形;五金连接件无松动;活动部件(门、抽屉等)开关灵便;零部件无明显位移变化现象；
ｂ）桌子稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验无倾翻；
7.金属配件：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
8.尺寸：1200mm*400mm*760mm（允许误差±10mm）；桌面板厚度36mm（允许误差±2mm）。
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	单人沙发
	1.座面采用优质西皮，要求：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ）游离甲醛≤75mg/kg；
ｂ）挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；
ｃ）耐磨擦色牢度干擦级，湿擦≥3级，碱性汗液≥3级；
ｄ）涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；
ｅ）耐折牢度(20000次)无裂纹；
ｆ）耐磨性：无明显损伤、剥落；
ｇ）撕裂力≥20N；
2.海绵采用阻燃海绵，要求：
ａ）抗菌性能：抑菌率>90%；
ｂ）性能要求：气味等级≥7级；
ｃ）产品设计的环境保护：其游离甲醛不超过100mg/kg；
ｄ）物理力学性能：回弹率-S级≥55％；拉伸强度-S级≥75kPa；断裂伸长率-S级≥90％；撕裂强度-S级≥1.50N/cm；75%压缩永久变形-S级≤12％；干热老化后拉伸强度-S级≥52.5kPa；湿热老化后拉伸强度-S级≥52.5kPa；
ｅ）理化性能：海绵座面密度≥25kg/m³；
ｆ）甲醛释放量（气候箱法）≤0.120ｍg/ｍ2h；
ｇ）TVOC≤0.５ｍg/ｍ2h；
ｈ）阻燃性能安全技术要求：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部无任何阴燃或有焰燃烧现象；
3.沙发内为木质框架，其木材含水率：木材经干燥处理，木材含水率应为8%~14.2%(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)；
4.尺寸：860mm*800mm*800mm（允许误差±10mm）。
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	茶几
	1.形状和位置公差：
ａ）翘曲度：面板：对角线长度(700，1400))≤2.0mm ；
ｂ）平整度：面板：≤0.20mm；
ｃ）邻边垂直度：面板对角线长度差(对角线长度≥1000)≤3mm，面板对边长度差(对边长度<1000)≤2mm；
ｄ）底脚平稳性：≤3.0mm；
ｅ）分缝：≤2.00mm；
ｆ）底脚平稳性：≤2.0mm；
２.材料要求：木材经干燥处理，木材含水率为8%~(产品所在河南地区年平均木材平衡含水率 13.2%±1%)；
3.外观要求：
ａ）木制件：无贯通裂缝；木家具中无虫蛀现象；外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%；外表和存放物品部位用材无树脂囊；外表节子宽度不超过材宽的 1/3，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；进行修补加工(最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计)，修补后缺陷数外表不超过 4 个，内表不超过 6 个(设计要求除外)；如有裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工；
ｂ）木工要求：榫、塞角、零部件等结合处无断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动；同色部件的色泽相似；无褪色、掉色现象；涂层无皱皮、发粘或漏漆现象；
ｃ）漆膜外观要求：同色部件的色泽相似；无褪色、掉色现象；涂层无皱皮、发粘或漏漆现象；涂层平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；
4.漆膜表面理化性能：
ａ）耐液性：10%碳酸钠溶液，24h，应不低于 3 级；
ｂ）耐湿热：20min, 70°C，应不低于 3 级；
ｃ）耐干热：20min,70°C，应不低于 3 级；
ｄ）附着力：涂层交叉切割法，应不低于 3 级；
ｅ）耐冷热温差：无鼓泡、裂缝和明显失光；
ｆ）耐磨性：1000转，应不低于3级；
ｇ）抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级；
5.力学性能：
ａ）垂直静载荷试验-主桌面垂直静载荷试验、垂直静载荷试验-桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷实验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、耐久性试验-桌面水平耐久性试验要求：所有零部件无断裂或豁裂;用手揿压某些牢固的部件，无永久性松动；所有零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金连接件无松动；活动部件(门、抽屉等)开关灵便；零部件无明显位移变化。
ｂ）稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验均无倾翻现象；
▲6.安全性：所有材质环保安全，甲醛释放量≤1.5mg/m³；
7.尺寸：400mm*700mm*480mm（允许误差±10mm）；台面板厚度25mm（允许误差±2mm）。

	[bookmark: _Hlk225773563]84
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三、其他项目相关要求
1．项目需求及技术要求中所描述的技术参数,如有与某产品的指标或参数描述相同,并非特指,仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2. 检测的标准依据国家有关规定执行。
3．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
4.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
5.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。
6.质量保证期为3年，从验收合格之日起开始计算。
7.售后服务及保修
在建设项目中，提供如下服务承诺：
①项目验收结束后，提供3年免费服务，提供软件的免费升级更新。
②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；
③提供7×24小时响应服务；
④所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点；
⑤保证所投设备之间有良好互联性及兼容性；
在保修期内，投标方负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。投标方在保修期内每一季度一次巡检。
8.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。
9.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
10.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。
11.根据选择产品的节能环保情况，投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。
12.投标人应在投标文件中提供项目团队管理人员配置、类似项目业绩证明材料。
13.投标人根据本项目特点及采购人实际情况，在投标文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。
14.投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。
15.投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。
16.投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。
四、验收方式及标准
1.验收组织方式：自行组织委托第三方组织
         验收主体：    河南地矿职业学院         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测： 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）                  否
验收组织的其他事项：                
2.履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收  
3.履约验收方式：一次性验收
                分期/分项验收：
4.履约验收程序：
（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。
（3） 质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，中标人技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。 
5.履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。                                     
6.履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。 
7.是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
[bookmark: _Toc358334306]8.履约验收其他事项：     无  
第七章 评标方法和标准
[bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2]
一、评标方法
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3]二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2.签字盖章签章符合招标文件要求；
3.投标有效期符合招标文件要求；
4.投标报价未超出最高限价；
5.投标文件无重大或不可接受的偏差；
6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；
[bookmark: _Hlk142994671]7.招标文件及法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3]三、详细评审
1．澄清有关问题
[bookmark: _Toc2074264070_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc577657209_WPSOffice_Level3]1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
[bookmark: _Toc1647555423_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc75126242_WPSOffice_Level3]2.政府采购异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3．综合比较与评价
3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。
3.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
3.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。
3.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc131500600_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc648016321_WPSOffice_Level3][bookmark: _Hlk225773629]
四、评分标准（满分100分）
	[bookmark: _Hlk212718346]评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值

	报价部分
（30分）
	报价
	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。
	30

	技术部分
（50分）
	技术参数
	评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：
[bookmark: _Hlk212718903]1、带▲号的技术参数和功能要求为重要指标，共44项，共44分，每有一项不满足的扣1分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。
3、一般指标项的技术参数及功能要求，共6分，每有1条不满足扣0.2分，超过30条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。
注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	50

	综合部分
（20分）
	业绩
	提供投标人自 2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。
证明材料要求：
1.业绩合同：需提供完整合同的扫描件。
2.发票：必须提供全额发票的扫描件，发票金额要与合同金额相符。
3.用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。
业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。
	3

	
	快递包装
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。
	2

	
	实施方案
	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得3分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。
	3

	
	培训方案
	投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等评分。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得3分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	3

	
	售后服务
	根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。
投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。
	5

	
	节能环保产品
	本项目中的家具类产品，投标人或核心产品制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），且认证内容须与采购需求相关，否则不予认可。
要求：投标人在投标文件中提供证书原件扫描件，每提供一项得1分，最高得1分。
	1

	
	
	本项目（家具类产品除外）若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1分，最多得3分。
投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
	3




[bookmark: _Toc120110768][bookmark: _Toc555660728_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2046937450_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1076969064][bookmark: _Toc1871798156][bookmark: _Toc1027165614][bookmark: _Toc937079805][bookmark: _Toc170276657][bookmark: _Toc368094096_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1424279934_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1252040209_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1357609763][bookmark: _Toc816670296]第八章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同



项目名称：河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

[bookmark: _Toc22209]

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   河南地矿职业学院   （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称： 河南地矿职业学院多功能第一报告厅提升改造项目(家具设备)项目  
         采购项目编号： 豫财招标采购-2026-722 
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
          是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
          否
    （4）政府采购组织形式： 政府集中采购   部门集中采购   分散采购
（5）政府采购方式： 公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商
                   询价  单一来源  框架协议  其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是       否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是     否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是    否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包： 是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                                                   
分期付款：  合同生效后15日内付合同款的30%，货物(设备)安装调试完毕并经甲方签字确认验收合格并能够正常使用后20日内付至合同款100%。                                                       
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：      年     月     日，完成日期：      年     月     日。
（2）履约地点： 河南地矿职业学院（郑东新区金龙路刘集街）
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
    收取履约保证金金额：   合同总金额的5%              
    履约担保期限： 甲方于项目验收通过后30日历日内无息退还乙方履约保证金。   
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                 
4. 合同验收
（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织
         验收主体：    河南地矿职业学院         
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测： 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收  
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收：           
（4）履约验收程序：（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。
（3）质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，中标人技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。           
（5）履约验收的内容： 按照招标文件及合同约定内容进行验收。         
（6）履约验收标准：   符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。             
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是   否）
（8）履约验收其他事项：                      
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	3年，从验收合格之日起开始计算。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	/

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	/

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/
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第九章 附件
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各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


[bookmark: _Toc898079186_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1604095411][bookmark: _Toc1599394415_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc922531278_WPSOffice_Level1]附件2：中小企业划型标准规定
[bookmark: _Toc853194655][bookmark: _Toc1587242122][bookmark: _Toc347624563][bookmark: _Toc658018444_WPSOffice_Level2]
关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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