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平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合

采购项目


招标文件

采购编号：石采招标-2026-7
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第一章  招标公告
项目概况

平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年08月06日09时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：石采招标-2026-7 

2、项目名称：平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目


3、采购方式：公开招标

4、预算金额：500000.00元

最高限价：500000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026710号-1 
	平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目

	500000.00
	500000.00


  5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件；
5.2、质量要求：合格；

5.3、交货及安装期：合同签订后30日历天内安装调试完毕；

5.4、质保期：一年

6、合同履行期限：合同签订后30日历天；

7、本项目是否接受联合体：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定；
3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或三证合一营业执照）；
3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.6、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果（提供网站的查询信息截图或打印页、查询时间为招标公告发出时间之日起至投标截止时间止）；若有不良记录，执行财库【2016】125号文（招标人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）； 
3.7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；
3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件
时间：2026年07月14日至2026年08月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）
方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月06日09时00分（北京时间）
地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、响应文件开启
时间：2026年08月06日09时00分（北京时间）
地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统
发布公告的媒介及招标公告期限：
本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。
其他补充事宜：
1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。
2.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3.监督部门：平顶山市石龙区财政局

  联系人：连先生
联系电话：0375-2527528

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：平顶山市第三十二中学

地址：平顶山市石龙区人民路12号

联系人：李先生

联系方式：0375-7066423
2、采购代理机构信息
名称：平顶山市信禾工程管理有限公司
地址：平顶山市南环路中段鹰龙商务酒店四楼　
联系人: 张女士        
联系方式:13333758318

3、项目联系方式
联系人:张女士        
联系方式: 13333758318
温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。
2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
3.加密电子投标文件的提交。
3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：平顶山市第三十二中学

地址：平顶山市石龙区人民路12号

联系人：李先生   联系方式：0375-7066423

	2
	采购代理机构
	代理机构：平顶山市信禾工程管理有限公司

地  址：平顶山市南环路中段鹰龙商务酒店四楼

联系人: 张女士   联系方式:13333758318

	3
	项目名称
	平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目


	4
	招标方式
	公开招标

	5
	项目属性
	货物

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	采购内容
	平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件；

	8
	交货及安装期
	合同签订后30日历天内安装调试完毕；

	9
	质量要求
	合格

	10
	投标人资格

条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定；
3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或三证合一营业执照）；
3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.6、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果（提供网站的查询信息截图或打印页、查询时间为招标公告发出时间之日起至投标截止时间止）；若有不良记录，执行财库【2016】125号文（招标人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）； 
3.7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；
3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

	11
	招标文件下载
	2026年07月14日至2026年08月05日

	12
	投标人提出质疑截止时间
	按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定执行。

	13
	招标人澄清

时间
	在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。

	14
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后60日历天

	15
	质保期
	一年

	16
	交货地点
	采购人指定的地点。

	17
	投标文件签字和盖章要求
	投标文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。

	18
	投标文件的递交
	投标人应于2026年08月06日09时00分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

	19
	投标截止时间
	2026年08月06日09时00分（北京时间）

	20
	合同签订时间及地点
	根据采购人要求进行合同签订。

	21
	评标委员会

的组建
	评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	22
	评审得分相同时随机抽取中标候选人的

主体
	采购人委托评标委员会。

	23
	推荐的中标候选人数量
	3名

	24
	中标人确定
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

	25
	偏离
	允许正偏离。

	26
	是否接受选择性报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	27
	招标控制价
	本项目招标控制价为：500000.00 元 （伍拾万元整）

投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

	28
	踏勘现场
	不组织。

	29
	合同履行期限
	合同签订后30日历天；

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人：张女士       联系电话：13333758318

对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	31
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	32
	是否专门面向中小企业
	是□   否☑

	33
	是否接受联合体投标
	是□     否☑

	34
	分包
	允许□   不允许☑

	35
	是否退还投标文件
	否

	36
	资格审查主体
	☑公开招标（采购人和采购代理机构）。
□非公开招标（评标委员会）。

	37
	投标保证金
	不收取

	38
	履约保证金
	不收取

	39
	质量保证金
	不收取

	40
	招标文件费用
	不收取

	41
	付款方式（预付款、首付款）
	合同签订后，甲方向乙方公司支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，货到甲方指定的地点进行供货、安装、维修、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方向乙方支付合同金额剩余70%的货款。

	42
	验收要求及标准
	（1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。
（2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。
（3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。
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	其  他
	招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费：10000元。

	
	
	本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。
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	本项目所属行业
	工业

	45
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在招标文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

三、推广政府采购合同融资

 要求求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	1、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。
2、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。

	47
	强化政府采购异常低价审查
	（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。


一、总则
1、适用范围


本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的平顶山市第三十二中学2026年平顶山市第三十二中学电脑和监控系统整合采购项目所需的设备、材料采购、安装、系统调试、验收、交付使用及其缺陷修复等其它伴随服务的招标。

2、
定义

2.1招标采购人：指“平顶山市第三十二中学”。

2.2招标代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

2.3合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4、保密

    1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

    2、采购人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。
■5.3投标人保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

 备注 ：以上标注“■”的条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2投标人须知

6.3采购需求及技术要求
6.4合同主要条款

6.5投标文件格式

 7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对下载购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。
8、招标文件的修改和补充

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在电子交易系统中修改竞争性招标文件，并公示给所有下载竞争性招标文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

三、投标文件编制
9、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写

12、投标报价

12.1投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。
所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、投标人资格的证明文件

14.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、投标有效期

15.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）
五、开标及评标办法

17、开 标


17.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。
18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、投标人资格与响应性的审查

23.1投标人资格审查：

23.1.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“合格投标人条件”内容审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。
23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2、技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

23.2.3、价格评定

  评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。      

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：
评标方法： 综合评分法     基准分100分

	分值构成
(总分100分)
	报价得分：30分   技术标：20分   综合标：50分 

	投标报价（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%
特别说明：

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；）
同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
5、对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人需按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号文件规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》，详见附件四。
6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价，2.投标人报价低于成本的除外。）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价x50%;(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;(四)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。）

	技术标（20分)
	技术
部分
（20分）
	根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（第三章 采购需求及技术要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得20分。
技术参数中有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。

	综合标

（50分）
	供货
方案
（12分）

	1、投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得12分；
2、投标人供货方案内容较全、工作计划清晰、安排较科学、针对性可操作性较强、措施保障较具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得9分；
3、投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得6分；

4、投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容较差的得3分；

缺项不得分。

	
	产品质量保证措施
（12分）
	评标委员会根据投标人提供的产品质量保证措施内容进行综合评审：

1、内容阐述清晰、全面合理、切实可行的得12分；

2、内容阐述基本清晰、基本合理、基本可行的得9分；
3、内容一般、可行性一般的得6分；

4、内容一般、可行性较差的得3分；

缺项不得分。

	
	培训计划（12分）

	1、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得12分；
2、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容较详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度较高的得9分；
3、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得6分；

4、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容较差、可行性程度较差的得3分；

缺项不得分。

	
	售后服务方案

（12分）
	1、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人售后服务内容及流程、故障响应时效、保修期内备品备件供应、增值服务方案等）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得12分；
2、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人售后服务内容及流程、故障响应时效、保修期内备品备件供应、增值服务方案等）内容基本全面、合理、可操作性良的得9分；
3、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人售后服务内容及流程、故障响应时效、保修期内备品备件供应、增值服务方案等）内容基本一般、但基本合理、可操作性一般的得6分；

4、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人售后服务内容及流程、故障响应时效、保修期内备品备件供应、增值服务方案等）内容基本较差、但基本合理、可操作性较差的得3分；

缺项不得分。

	
	绿色产品认证

（2分）
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 
2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。
（提供任所投的投标产品的相关认证证书即可)


25、评标结果

25.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，并向招标人提交评标报告。

25.2 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评标委员会推荐的投标人

排列依次确定中标人，或者重新组织招标。
26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1除第6条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

27.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
27.3更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

 如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

30.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

30.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

32、其他

32.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

32.2知识产权

32.2.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

32.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

32.3 招标文件的解释权属“平顶山市第三十二中学
”和“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

采购需求及技术要求
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	1
	智能均衡音响
	1、音箱采用线性阵列扬声器设计，≥8个全频喇叭单元，≥2个高音喇叭单元，应达到声场均匀，扩声效果清晰效果；
2、音箱内置≥6通道功放输出，每个通道音量可独立调节；
3、音箱内置接口不少于：1个RJ45网口、1路3.5耳机插口线路输入、2路线路输出、1个USB2.0；
4、音箱支持有线和无线wifi两种方式连接网络；
5、音箱支持蓝牙5.0及以上，方便老师分享移动设备上的音频，蓝牙支持密码设置，防止学生连接；
6、音箱内置无线网卡支持AP热点，方便连接电脑web和手机APP进行设备管理；
7、音箱内置无线麦接收模块，支持连接≥2支无线麦克风同时讲话；
8、音箱支持蓝牙、无线麦克风、线路输入同时混音；
9、音箱具有EQ调节功能，可以预设多种音效模式，根据现场环境自定义调校；
10、音箱支持网络广播系统，搭配广播服务器，可实现定时打铃、广播通知等功能；
11、音箱听音面最大声压级＜82dB（1.2米等高线位置），扩声语音声压安全健康；
12、音箱在教室内各测量点的稳态声压级的最大差值≤4dB；
13、音箱吊挂安装须配备防坠安全绳；
14、音箱频响范围：等同或优于100Hz-16KHz；
15、音箱灵敏度：≥86dB（1m/W）；
16、音箱总谐波失真：＜0.5%；
17、音箱内置功放输出功率：低音≥120W，高音≥30W；
18、音箱待机功耗：≤7W；
	22
	台

	2
	领夹式麦克风
	1、具备2.4GHz频段通讯，自适应调频，抗干扰，信道切换无感知；
2、有效通信距离≥20米（无遮挡教室环境），音频传输延迟时间＜20ms，语音同步无延迟；
3、具有LED显示屏，可反馈信号状态、模式状态、降噪情况、电量状态、充电状态等；
4、支持近距离触发自动配对，配对成功后自动记忆，下次开机快速重连；
5、内置可充电锂电池，单次满电连续使用时间≥15小时（±30分钟）；
6、采用Type-C充电接口，支持宽电压适应性输入。
	22
	个

	3
	服务器
	2鲲鹏920（单颗32核2.6主频），64G DDR4内存，2*2.4T SAS硬盘，9440-8i，4*GE，双口万兆无模块
	1
	台

	4
	独立式光电烟感火灾报警器
	1、通讯方式：4G通讯
2、采集类型：烟雾、温度等；
3、温度报警阈值：环境温度≥57℃时产生告警，环境温度＞37摄氏度且变化≥8℃/min；
4、保护面积：30平方米～60平方米
5、报警音量：≥80dB@3m(A计权)；
6、设备应采用不小于2800mAh的锂猛电池供电，静态电流≤5μA，报警电流≤40mA，正常工作下，可为设备持续5年以上供电，具有设备功耗测试数据。
7、设备支持多种消音模式，如远程平台消音;本地手动消音，本地红外消音。
8、设备可支持烟雾报警、温度报警、拆除报警
9.设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出光故障报警信息，并将故障消息上传至管理平台；
10、设备防护等级应不低于IP31，设备内部应具有安全保护器件具备防浪涌功能。
11、设备应具备静默功能配置，通过平台下发静默状态，可关闭或打开蜂鸣器声音
12、产品应取得无线电发射设备型号核准证和进网许可证；
13、执行标准：GB 20517-2006
	336
	个

	5
	物联网卡
	1、类型 4G
2、套餐周期 3年
3、套餐容量30M/月
	336
	个

	6
	视消云平台
	智慧消防云平台通过全面接入、管理消防烟、电、水、气、用传、视频 AI 等前端物联感知设备，实现消防数据的实时采集、智能分析与多维度应用，企业单位提供全流程数字化服务。
1.平台账号管理：支持业主单位自主注册使用平台，系统管理员支持修改手机号&密码，用户进行密码重新找回，单位注销等；
2.隐患管理：支持设备隐患、误报、告警、巡查工单转维保；
3.组织管理：支持组织节点的管理，支持添加、修改、删除和搜索功能，组织节点的导入和导出；
4.应用具有 Web 端、PC 客户端、App 端、小程序等多个终端；
5.支持将单位设备分享给小程序用户，小程序用户可通过微信小程序绑定设备，用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量；
6.报警预案：支持设备上报的报警按报警类型和报警源设置报警通知规则，支持设置不少于5级报警通知推送，可设置每一级通知的处理时效，未在规定时效处理，则进行下一级预案推送；
7.运营态势：支持查看运营单位运营值守情况，能够查看接入单位和联网单位数量，支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页，支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能；
8、报警弹窗：支持展示报警设备在平面图位置，同时也能查看平面图上其他设备，针对正常，报警，故障，离线、未激活设备进行区分，支持平面图放大，缩小，全屏，恢复到默认位置；
9、任务中心：支持单位管理、设备管理、报警日志、故障日志等导出到任务中心进行下载；
10.运营报告：支持按周、月生成、预览及下载包含报警、火警、故障详情的综合分析报告，并通过总览、分布、TOP排名及趋势图等多维度直观呈现运营状况。
11、托管服务支持查看企业运营、维保服务的相关信息，及业主单位审核运营单位服务并建立服务关系。
	1
	套

	7
	UPS电源
	1．双变换在线式架构，塔式安装。
2．单台UPS额定容量≧10KVA/9KW。
3．输入输出制式需支持单进单出、三进单出。
4．电网利用率高，输入功率因数≥0.99，输出功率因数≥0.9。 
5．须适应恶劣电网，电压输入须支持80Vac-280Vac（相电压），输入频率须支持40～70Hz。 
7．高效节能，在100%负载率情况下，系统输出效率＞95%。   
8．直流输入电压需支持144Vdc-240Vdc（可调）。
9．过载能力需支持＞125%过载1分钟后转旁路，≥150%过载200毫秒后转旁路。
10．输出电压稳定可靠，L/N：220/230/240Vac±1%。
11．应能极大降低雷击引起的失效，防雷等级≧5KA，浪涌等级≧6KV。
12．需支持母线电容、风扇、电池等关键器件实效预警，消除潜在掉电风险。
13．须采用防腐蚀设计与关键元器件引脚特殊保护，确保在恶劣环境下可靠供电。
14．海拔高度<1000m，不降额；若超出1000m ，每高100m降额1%。
15．无屏幕设计，内置WIFI与手机APP通讯；独立开关机键，一键智能化开机免调测。
16．应具有WEB管理功能，能通过WEB页面轻松管理UPS系统，标配Modbus通讯，需支持SNMP/干接点通讯。
	1
	台

	8
	蓄电池
	1、电压等级12V；
2、容量:12V100AH；
3、容量保存率，蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%；工作温度范围：-15℃~45℃。
4、蓄电池采用性能优良的密封免维护铅酸型蓄电池，密封式(热封)，充电时不产生任何有害气体；摆设容易，不需考虑安置地点通风问题；免维护，免保养。
5、设计寿命不少于8年，要求外壳采用ABS阻燃材料。
6、当输入电源电压在额定值±15％时，电池能正常工作。
7、要求蓄电池组在放电终止电压，单体电压6×1.75V。
8、在放电终止电压不小于单体电压10.5V
	16
	块

	9
	电池柜
	1、柜体为黑色
2、拼装结构，方便拆卸；A16组装式电池柜含电池线
3、尺寸（长宽高）：775*466*1210MM, 噪声：无
	1
	个

	10
	配电箱
	63A,2P，6路2P20A,零线排，地线排，壁挂式安装
	1
	台

	11
	网线
	4 对 8 芯非屏蔽双绞线
材质：无氧铜 
绝缘：高密度聚乙烯 HDPE
	400
	米

	12
	600W摄像机
	600万1/1.8英寸CMOS定焦30米柔光灯臻全彩2.0筒型网络摄像机
全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入
自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线
最高分辨率可达3200×1800 @20fps，在该分辨率下可输出实时图像
内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾
人/车目标分类，报警精的准减打扰
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
自研超级智能编码，省存储，画质稳
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30米
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
摄像机
传感器类型 1/1.8英寸Progres sive Scan CMOS 
最低照度 彩色：0.0005 Lux
快门 1 s~1/100,000 s
宽动态 120 dB
视频
最大图像尺寸 3200×1800
主码流帧率分辨率 50 Hz：20 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率 50 Hz：20 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码
子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率 32 Kbps~16 Mbps 
H.264编码类型 Ba seLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型 Main Profile
码率控制 定码率，变码率
SVC 支持
ROI 支持主码流设置1个固定区域
	5
	台

	13
	10口千兆交换机
	二层千兆接入交换机
10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，无风扇设计。
交换容量432Gbps/4.32Tbps
包转发率30Mpps/108Mpps
支持静态路由、链路聚合、EEE节能以太网技术、端口防雷能力10KV
支持云管理＆本地管理
	9
	台

	14
	48口汇聚交换机
	48个1G SFP 光口，4个1G/10G SFP+光口，3个可插拔风扇模块，2个可插拔电源插槽，1个扩展插槽；150W交流电源模块
	1
	台

	15
	千兆单模光模块
	标准封装：SFP (热插拔)传输速率：1.25 Gbps (千兆以太网 1000BASE-LX/LH)协议标准：IEEE 802.3z, SFP MSA
	18
	个

	16
	4芯光纤
	芯数：4 芯
束管：中心束管式 GYXTW
	500
	米

	17
	2芯光纤
	芯数：2 芯
束管：中心束管式 GYXTW
	200
	米

	18
	光收

发器
	标准：IEEE 802.3z, 802.3ab速率：10/100/1000 M 自适应双工：全双工 / 半双工电口：1× RJ45（10/100/1000M 自适应）
光口：1× SC/LC（单模 / 多模）
	1
	对

	19
	机房

装修
	35PVC地板10平方、15H支架、横梁15根、螺丝110条、收边支架6付、门扣条2根、吸盘1个、网线1箱、大插板2个、光纤光端盒2个、63A空开1个、4平方铜线3盘
	10
	平方

	20
	辅材
	PVC管、水晶头、五金辅材
	1
	项

	21
	系统

集成
	含项目所有设备运输搬运、安装调试、线路铺设、其他集成费用
	1
	项

	22
	计算机主机
	1、CPU：采用x86架构，且为国产自主品牌。
2、性能要求：八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存容量≥8GB；本地存储容量≥512 GB NVME SSD；内存扩展槽位≥2；
3、接口要求：USB接口≥8个（包含USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
4、为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。
5、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加DC2500V,1min试验，产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加DC4000V，1min试验，产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加DC4000V，1min试验，产品无击穿现象。
6、为避免干燥环境下静电对设备造成损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：接触放电8kV，空气放电15kV，达到性能判据A的要求；并且满足静电放电抗扰度3级，静电放电抗扰度4级。
7、所投设备质量优异，具备一定的抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损，产品需通过1.0米高度自由跌落测试、随机振动测试、包装冲击试验、包装碰撞试验，测试后设备结构无开裂、包装及整机无破损，且能正常开机运行，功能完整无异常。
8、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB；
	20
	台

	23
	显示器
	1、≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，支持VGA≥1，HDMI≥1；
2、屏幕亮度≥300nit，屏占比≥92%；
3、显示屏幕色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%；
4、4、对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz；
5、硬件具备蓝光过滤功能。
	20
	个

	24
	键盘

鼠标
	配套键盘鼠标套装
	20
	个

	25
	印刷一体机
	工作方式： 高速数字式热敏制版、全自动孔版印刷
原稿类型： 单页/十张进纸能力稿台
分辨率： 300X600dpi
原稿尺寸 ：90X140mm--310X435mm
可用原稿重量 ：50-107g/m²
进纸容量： 1000张
可配备分页器： 200页/卷
用纸尺寸： 100X148mm——297X420mm
印刷纸张重量： 50-128g/m²
最大扫描面积： 297X435mm
最大印刷面积： 251X357mm
制版时间： 约35秒
用户界面 ：采用LCD显示面板
图像处理模式： 文字、照片、图文、铅笔
印刷时缩放倍率 三级放大：141%、122%、116%；四级缩小：94%、87%、82%、71%
印刷速度： 60——130张/分钟
印刷位置调整 垂直：±10mm；水平：±10mm
油墨容量 全自动针筒式油墨：800ml/筒
版纸供给： 全自动200张/卷
废版盒容量： 约30张  运行噪音 ：68dB

电源 ：220V AC 50Hz，＜1.0A＞
功率 最大：200W；待机时：15W或以下；休眠时：10W或以下
	1
	台

	26
	版纸
	版纸供给： 全自动200张/卷
	8
	卷

	27
	油墨
	全自动针筒式油墨：800ml/筒
	8
	筒


说明：对以上产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求 ，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同 ，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号)第三十一条相关规定，多家供应商提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则以投标报价低的优先。投标报价也相等的，以综合部分得分高的优先。综合部分得分也相同时，以技术部分得分高的优先。其他同品牌供应商不作为中标候选人。
33、技术要求：
33.1投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。
33.2采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。
33.3投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。
34、售后服务要求
  34.1交货及安装期：合同签订后30日历天内安装调试完毕。
交货地点：平顶山市第三十二中学。
34.2货物验收：
34.2.1按采购合同及本招标文件规定进行现场验收货物，提供货物清单、产品序列号、招标方出具验收意见，作为货款结算依据。
34.2.2交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，招标人将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。
    34.3服务承诺：
34.3.1投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。
34.3.2招标采购设备本项目所有产品质保期自验收合格之日起1年，保修期外要求终身有偿优惠服务。
34.3.3在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。
第四章  合同主要条款（仅供参考）
1、词语定义：
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“甲方”指购买设备的采购单位。
1.2“乙方”指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。
1.3“合同”指买卖双方签署的、合同内载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.4“合同总价”指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。
1.5“货物”指乙方根据合同规定须向甲方提供的设备。
1.6“服务”指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装调试、提供技术协助、培训等。
1.7“现场”指甲方使用货物的地点。
1.8“验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下（符合招标文件的内容）的设备符合技术规范的要求，若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、设备的技术规格及数量：
乙方提供的设备、技术规格必须与中标的设备、技术规格相一致。如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。
3、中标设备的品牌、型号、技术规格、数量、保修期及价格：
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	保修期
	单价（元）
	合计总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	

	人民币大写
	


4、专利权
乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
5、安装、调试、培训及验收： 
5.1乙方应在合同规定的时间内将中标设备送达甲方指定地点并做好安装、调试、培训等相关工作。
5.2乙方提供设备时，应同时提供设备的品牌、名称、数量以及供货验收单和正式的税务发票。设备运抵现场后，甲方将根据情况对设备的品牌、名称、数量等资料进行查验。查验不合格的，乙方须无条件调换或退货，造成的损失应由乙方负责。设备安装调试完毕后，由甲方组织验收，验收合格后在验收单上签字。
6、质量保证：
6.1乙方提供的设备必须是品正质优、且全新未拆封的，符合国家质量检测标准及生产厂商的出厂标准，符合乙方中标设备的技术要求。
6.2乙方应对提供的设备原装性、完整性、出厂原始包装完整性负全责,并遵守《设备质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。
7、付款方式：
7.1合同签订后，甲方向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，货到甲方指定的地点进行供货、安装、维修、调试，所有设备经验收组验收合格后，采购人按照供货情况支付货款，验收合格后七个工作日内按规定程序向乙方支付合同金额剩余70%的货款。
 7.2甲方在确定支付的工作日内，凭合同、验收单、税务发票原件、采购结果通知单，及时办理支付结报，直接支付货款给乙方。
8、售后服务：
8.1售后服务基本要求：至少达到招标文件中所要求的内容。
8.2如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担（除甲方因人为因素造成的损坏）。
8.3乙方必须在设备的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务电话、供货时间：年月日等）。并向招标人提供设备说明书、质量保证书、保修卡等相关资料和原配的附件。
8.4乙方需负责对所投设备进行安装调试合格，所投设备必须为正规行货设备，如发现提供水货、假货等非正规渠道的设备，如核实后其情况属实，报政府采购办依法处理。
8.5 乙方还应履行在投标过程中所承诺的其他售后服务承诺。
9、追加设备处理
在合同生效之日起的90天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。
10、延期交货：
10.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
11、违约责任：
11.1货物安装超过规定期限时,每延期一日，乙方须支付未交付货物部分货款的5‰作为赔偿，延期赔偿额最高不超过货物总价5%。如超过安装期15日还未能全部安装完毕，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。
11.2甲方无正当理由拒收乙方按约提供的设备，应向乙方支付该设备总金额3%的违约金。
11.3甲方未按合同规定的时间向乙方支付合同款，每超过一天按未交付货款部分的5‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过货物总价5%。
11.4若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。
11.5经甲乙双方友好协商同意，延期交货、退货、延期支付资金且无须罚款者可不受上述11.1、11.2、11.3款约束。
11.6在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。
12、索赔：
12.1 乙方提供设备时，如发现设备的品牌、名称、数量等资料与合同不符，或未按规定提供设备的，甲方有权并向乙方提出索赔。
12.2如果设备在质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方将有权向乙方提出索赔。
12.3凡属乙方应承担的责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、以及为保护退回设备所需的其它必要费用。
⑵根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。
⑶用符合标准的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切费用。同时乙方应延长售后服务期限及其它承诺。
12.4如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方将从乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
13、合同的履约监督：
甲乙双方应自觉接受监督部门对合同履行的监督与检查。
14、争议的解决：
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。
15、不可抗力的处理：
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。
15.3如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
16、合同修改：
合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。
17、合同鉴证及生效：
本合同经甲乙双方法定代表人签字之日起并加盖单位公章后生效。
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：             
法人代表签字：                   法人代表签字：                
开户银行：                       开户银行：                
帐号：                           帐号：                    
联系电话：                       联系电话：                
    签约日期：                       签约日期：             
第五章  投标文件格式    

_________________________  （项目名称）
采购编号：             

投 标 文 件

投标人名称（盖公章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          
        年        月        日

附件一                     投标函
致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究                       （项目名称）招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，并对之负法律责任。包括：

1. 招标文件“投标文件及格式”中要求的投标文件；

2. 交货及安装期：合同签订后        日历天内安装调试完毕 ；

3. 质保期：             ； 

4. 投标有效期：_________；


5. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

    6.  我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯方式为：

电  话：         
投标人名称：             （盖单位章）

       日  期：       年     月     日
附件二                       投标函附表

（开标一览表）

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总价


	大写：________________  

	
	小写：________________ 元          

	投标质量
	

	交货及安装期
	

	质保期
	


投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：________

                       年    月     日

附件三                投标分项明细报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	品牌
	制造商
	产地
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

  年  月   日

 附件四               法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日

经营期限： 

姓名：   
   性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称： 
           （盖公章）

 
年 
月 
日

附件五               法定代表人授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称） 

投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：_________。

代理人无转委托权。

     附：法定代表人身份明及委托代理人身份证

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）： 


 
年 
月 
日

附件六                投标产品主要技术参数表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	规格型号及主要技术参数

	 1
	
	
	
	


	 2
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	

	 6
	
	
	
	

	 …
	…………………………
	
	
	……………


注：“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

 年  月   日
附件七                  技术规格偏差表 

	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________
说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。
2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

附件八                投标人资格证明文件

   1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

附件九                     供货方案

附件十                 投标人资格声明函

致：招标代理机构/招标人  

为响应招标文件             项目的[采购编号：              ]投标邀请函，下述签字人愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

   （1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

   （2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

投标人名称（盖单位公章）：_________________________
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：____________________________

地址：___________________________；传真：______________________

电话：___________________________；邮编：______________________

附件十一               实质性要求和条件承诺

致：   （招标人全称）   

内容：按招标文件“实质性要求和条件”要求逐条承诺响应。

投标人名称（盖单位章） ：                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                

附件十二                售后服务方案

附件十三              反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称(盖公章):_____________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________
年  月  日

附件十四         投标人认为有必要提供的其它资料
附件十五                政府采购政策

中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                       企业名称（盖章）：                       

     日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。） 

二、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

四、关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2  

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
平顶山银行“银政易贷”贷款简介
平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。
为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。
“银政易贷”团队联系人及联系方式：
余梦丽：0375-2980538   
政府采购合同融资试点单位工商银行

平顶山分行 
中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。
   工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。
    工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。
  工行平顶山分行联系人;
	联系单位
	联系人
	联系方式

	政采贷专营团队
	卢文旭
	0375-2763835

	政采贷专营团队
	好金斗
	0375-2763881


河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


