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第一章  招标公告

项目概况

平顶山市行政审批和政务信息管理局平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2026年07月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2026-93    

2、项目名称：平顶山市行政审批和政务信息管理局平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目 
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：6627000.00元 

最高限价：6627000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采
2026651号-1
	平顶山市行政审批和政务信息管理局平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目
	6627000.00
	6627000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：本项目为采购平顶山市电子政务外网基础网络及其周边所有相关设备接入服务；提供电子政务外网机房环境、设备及设施服务；网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障；电子政务外网线路及“异网”双活线路服务，该服务包含电子政务外网网络核心到市直局委办和县区政府的电子政务外网专网线路，基础双活线路92条（单链路带宽不低于1G），另设机动线路10条，单链路带宽不低于1G，以上线路均含前置域安全网关设备（可结合实际情况利旧）；电子政务外网互联网统一出口服务，提供2条互联网专线，单个带宽不低于2G；电子政务外网5G无线接入服务，提供不少于200张SIM；网络监管平台服务；驻场网络运维服务；依照上级政策要求专网整合及撤线组网改造服务；按照网络安全等级保护制度要求，对我市电子政务外网进行三级等级保护测评备案工作、完成网络安全风险评估；电子政务外网VPN授权等相关服务。详见招标文件第五章要求。
5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3服务期限：自服务能力验收通过之日起三年

5.4服务质量：合格，满足招标文件及采购人要求。

5.5标段划分：本项目不划分标段

6、合同履行期限：同服务期限
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业： 否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购。投标人为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照的扫描件，也可提供电子营业执照。具备合格资格的公司可直接参与投标，也可授予分公司或分支机构使用其资格和资质参与投标，但须提供总公司出具的资格授权文件。使用分支机构或分公司投标的招标文件中涉及的“ 法定代表人”对应为“分支机构负责人”）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟)；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6需提供“中国信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站的“失信被执行人”、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，投标人对核实须配合（提供承诺函，格式自拟）；

3.8本项目采用资格后审，不接受联合体投标。

注：①根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信

等有行业特殊情况的，他们在参与政府采购项目投标时，不得以分公司没有独立法人资格而将其作为资格条件排除在外。

②取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目投标，但需提供由总公司出具的授权书。授权

书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。总公司只能授权一家分支机构参与本项目投标，且总公司与分支机构不得同时参加本项目投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年07月10日至2026年07月29日，每天上午 00：00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59 （北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 

3.方式：潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/42438.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/index.jhtml

4.售价：0元
四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年07月30日09时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年07月30日09时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、本项目落实扶持不发达地区和少数民族地区，绿色发展、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

5、监督单位：平顶山市财政局 

联系方式：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市行政审批和政务信息管理局
地址：平顶山市新城区祥云路行政综合楼5楼

联系人：胡先生
联系方式：0375-2580162
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南系创工程咨询有限公司 

地址：平顶山市湛河区良基地产六楼 

联系人：朱炳伟 

联系方式：19003750060

3.项目联系方式

项目联系人：朱炳伟  

联系方式：19003750060

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名 称
	内
容

	1
	采购人
	名称：平顶山市行政审批和政务信息管理局
地址：平顶山市新城区祥云路行政综合楼5楼

联系人：胡先生

联系方式：0375-2580162  

	2
	采购代理机构
	名称：河南系创工程咨询有限公司 

地址：平顶山市湛河区良基地产六楼 

联系人：朱炳伟 

联系方式：19003750060

	3
	项目名称
	平顶山市行政审批和政务信息管理局平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目 

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实。

	5
	采购内容
	本项目为采购平顶山市电子政务外网基础网络及其周边所有相关设备接入服务；提供电子政务外网机房环境、设备及设施服务；网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障；电子政务外网线路及“异网”双活线路服务，该服务包含电子政务外网网络核心到市直局委办和县区政府的电子政务外网专网线路，基础双活线路92条（单链路带宽不低于1G），另设机动线路10条，单链路带宽不低于1G，以上线路均含前置域安全网关设备（可结合实际情况利旧）；电子政务外网互联网统一出口服务，提供2条互联网专线，单个带宽不低于2G；电子政务外网5G无线接入服务，提供不少于200张SIM；网络监管平台服务；驻场网络运维服务；依照上级政策要求专网整合及撤线组网改造服务；按照网络安全等级保护制度要求，对我市电子政务外网进行三级等级保护测评备案工作、完成网络安全风险评估；电子政务外网VPN授权等相关服务。详见招标文件第五章要求。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	□货物       ☑服务       □工程

	8
	合同履行期限
	自服务能力验收通过之日起三年

	9
	服务期限
	自服务能力验收通过之日起三年

	10
	项目地点
	平顶山市

	11
	服务质量
	合格，满足招标文件及采购人要求。

	12
	投标人资格

要求
	详见招标公告“二、申请人的资格要求”

	13
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受

	14
	踏勘现场及

答疑
	☑不组织

□组织

	15
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	16
	技术偏离
	□不允许负偏差

☑允许

	17
	构成招标文件的其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定执行。

	19
	采购人澄清的时间
	递交投标文件截止之日15日前

	20
	投标截止时间
	2026年07月30日09时30分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	21
	投标文件
电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	22
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	23
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	24
	签字或盖章

要求
	投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。

	25
	递交投标文件

地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	26
	开标时间和

地点
	开标时间：同投标截止时间；

开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	27
	开标程序
	（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。

（2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

	28
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家5人以上单数组成。

评标专家确定方式：由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前3名为中标候选人。按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，若中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购。

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：朱先生      联系电话：19003750060

对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	31
	最高投标限价
	最高限价：¥6627000.00元（陆佰陆拾贰万柒仟元整）

注：超出最高限价按废标处理。

	32
	招标代理服务费
	招标代理费按预算金额参照发改价格【2015】299号文件及豫招协【2023】002号文件，在中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	33
	付款方式
	通过服务能力验收后进入服务期，服务期满一年并通过第一年年度服务质量验收后，支付第一年度合同金额；第二年服务期满并通过第二年年度服务质量验收后，支付第二年度合同金额；第三年服务期满并通过第三年年度服务质量验收后，支付第三年度合同金额。

	34
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	35
	本项目所属行业
	软件和信息技术服务业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业[2011]300号) ）
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	本项目不适用

	37
	防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争
	1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装：

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

(1)使用伪造、变造的许可证件：

(2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明：

(4)提供虚假的信用状况；

(5)其他弄虚作假的行为。

3、参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

(1)不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的：

(2)不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

(3)不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4)不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的：

(5)不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6)不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的：

(7)不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手：

(8)其他涉嫌串通的情形

	38
	资格审查
	按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
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	合同签订方式
	根据采购人要求进行合同签订。
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	★专家特别注意

“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人）
	各相关单位及个人须按照下表时间节点，及时在政府采购网上进行评价：

四方评价时间节点

评价主体

被评价主体

评价环节

评价节点

采购人

投标人
履约验收

5个工作日内

评审专家

评标结束

5个工作日内

代理机构

评标结束

5个工作日内

投标人
采购人

履约验收

5个工作日内

代理机构

履约验收

5个工作日内

代理机构

评审专家

评标结束

5个工作日内

评审专家

代理机构

评标结束

5个工作日内
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	未尽事宜
	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况 

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、服务期限和服务质量

1.3.1本项目的采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的服务质量：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：详见“第一章 招标公告 二、申请的人资格要求”；

1.4.2投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目招标代理费由中标投标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性缴纳。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

本次招标不召开投标预备会。 

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）服务内容及要求

（6）投标文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应登陆平顶山市公共资源交易中心网上平台向采购代理机构提出询问或质疑。采购人、采购代理机构对投标人在规定期限内提交的疑问将视情况予以答复。

2.2.2逾期视为接受招标文件所有内容，采购人将不予答复。

2.3招标文件的修改

采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.3投标文件的组成详见招标文件“第六章 投标文件格式”。

3.2投标报价

3.2.1投标人必须对招标文件中所要求的全部服务进行投标，只投其中部分服务的投标文件无效。

3.2.2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.3投标报价由投标人自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，中标后不再另行补列。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4投标保证金

  按要求，本项目不再收取投标保证金。
3.5资格审查资料
详见招标文件“第六章 投标文件格式”中“四、资格证明材料”。    
3.6备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“第六章 投标文件格式”进行编写

3.7.2 特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。
温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用电子化进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在招标文件中另行规定）。

2、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起60分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

3、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，中介服务机构及所有投标人进行签章。开标结束。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

4.投标
4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3按投标人须知前附表规定投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

4.2投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

5.开标
5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点远程在线解密投标文件，不再到开标现场。

5.2 开标程序

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市市公共资源交易中心业务系统，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予受理。

5.3评标委员会

5.3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关方面的专家组成。评标委员会成员人数及专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、因素和标准不作为评审的依据。

6.合同授予
6.1定标方式

6.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标投标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.1.2中标人或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。因上述原因被取消中标资格的中标候选人承担因此给采购人造成的其它损失。

6.2中标通知

采购人或者采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应在自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，在中标人确定之日起2个工作日内发布中标结果，同时对中标单位发出中标通知书。

6.3履约保证金 

不收取。

6.4签订合同
6.4.1采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，完成合同备案。

6.4.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.废标
7.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.不符合投标人资格要求的；

2.投标有效期不满足招标文件要求的；

3.服务期限不满足招标文件要求的；

4.投标人串通投标或提供虚假资料的。

7.2政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会可以启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标系统合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，对投标（响应）报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。（法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）。
7.23纪律和监督

对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.4对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

评标办法前附表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	承诺函
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照等一致

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	3
	响应性

评审标准
	投标报价
	投标报价不高于招标控制价

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	其他
	采购文件规定的其他拒绝、否决或无效投标


由通过符合性审查的投标文件进行详细评审。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：10分           技术标：61分 

综合标：29分

	2.2.2

(1)
	商务标  评分标准

（10分）
	投标报价

（10分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

  投标报价得分=(评标基准价／有效投标单位的投标报价)×10；（报价得分小数点后保留2位）

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。    

3.投标单位的报价是否超出招标控制价，超出招标控制价的，按无效标。

1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、大中型企业向小微企业分包的（分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予大中型企业6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

3、参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

5、残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；）

同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	2.2.2

(2)
	技术标评分标准

（61分）
	技术参数响应情况

（32分）
	投标人提供的软硬件，完全满足或优于采购文件技术要求的得基本分32分；非带★参数有一项不满足的，在基本分的基础上扣1分，带★参数有一项不满足的，在基本分的基础上扣2分，扣完为止。技术条款必须如实响应，如发现虚假响应，则取消投标资格。备注：带★参数需提供相关证明材料并加盖厂家公章，如软件著作权、产品说明书、产品彩页等。

	
	
	设计方案

（4分）
	对项目的整体规划、技术方案进行评分。方案包含拓宽出口带宽，IPv6 改造、“异网双活”、5G接入区、网络安全服务等内容，同时要求满足县区政府以及市直单位全覆盖，并向重要企事业单位延伸。

在原电子政务外网基础上需求分析完整，架构设计合理、方案详尽、技术功能场景详细的得 4 分；

在原电子政务外网基础上需求分析较完整，架构设计较合理、方案较详尽、技术功能场景方案较详细的得2分；

在原电子政务外网基础上需求分析一般，架构设计、技术功能场景方案一般的得1分；
不提供不得分。

	
	
	运行维护方案

（4分）
	针对投标人的运维服务方案进行评分，包括具体的运维服务内容，驻场人员数量、资质、故障响应时间、响应方式、运维时间、运维服务的相应配合服务类招标文件等方面。运维服务内容方案更全面完整，驻场人员数量及资质更优，故障响应方案更合理，非涉密专网整合方案及思路更完善，网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障驻场服务方案更可行优秀者得4分，良好得2分，一般得1分，不提供不得分。

	
	
	项目实施方案
（7分）
	实施方案内容应贴合电子政务外网采购需求，涵盖双物理机房建设的具体实施、网络割接的具体实施、信创的具体实施、网络安全管控、运维全规范等。

章节完整、节点安排合理、管控计划完善、进度措施齐全、风险预判精准、处置方案可行者得7分；

方案框架完整，节点进度基本合规、基本贴合外网专业特点，非关键内容有缺漏，不影响主体实施者4分；

关键内容缺失，未覆盖外网建设/网络/安全/运维，和项目要求不符、无针对性、措施无效者得1分；

不提供不得分。

	
	
	总体规划方案

（4分）
	根据投标人对运维期内团队规划、总体工作分工的描述情况进行评审。

方案内容详尽、科学，针对性强，能够完全满足项目需求，得4分；

方案内容完整、合理，有一定针对性，满足项目需求，得2分；

有基本规划方案，得1分；

不提供不得分。

	
	
	故障处理方案

（5分）
	针对本项目故障处理能力，需针对本项目提供故障处理方案，至少包括：故障响应时间、故障处理流程、服务人员故障处理办法。

故障处理方案严谨、科学、逻辑清晰，得5分；

故障处理方案完善、合理，得3分；

有基本的故障处理方案，得1分；
不提供不得分。

	
	
	质量保障措施

（5分）
	根据投标人针对本项目提供的服务质量保障措施（包括但不限于保障内容、保障机制等内容）进行评审。

内容齐全、有针对性得5分；

内容基本可行得3分；

内容一般得1分；

不提供不得分。

	2.2.2

(3)
	综合标

（29分）
	应急预案

（8分）
	根据投标人针对本项目提供的网络应急预案（包括但不限于网络日常应急方案、突发情况处置等内容）进行评审。

方案详细，安排合理，得 8分；

应急方案较完整，但未结合项目特征，或存在部分非关键性内容不够齐全,得4分；

实施方案存在部分关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或明显缺乏针对性，或与需求的实施要求不符合的，得1分；

不提供不得分。

	
	
	保密措施

（5分）
	根据投标人针对本项目提供的保密措施（包括但不限于保密管理制度、技术保密防护措施、保密人员与责任落实、泄密应急与追溯能力等）进行评分。

保密措施全面详尽、科学有效、针对性强的，得5分；

保密措施较全面、较科学有效、针对性一般的得3分；

保密措施基本可行的，得1分；
不提供不得分。

	
	
	培训方案
（5分）
	投标人全年开展不低于4次线上线下交替培训，每期可聚焦政务外网相关技术学习、相关技能培训、不同网络故障问题讲解、故障简易排查方法及处置措施等相关内容，规范日常操作，必要时根据培训的结果发放相关证书。方案包含但不限于培训计划、培训目标、培训内容、培训过程资料（如满意度表）等。

方案完整、合理、逻辑清晰、可行程度高的得5分；

方案基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分；

方案简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

4、不提供不得分。

	
	
	售后服务方案

（5分）
	售后服务应考虑质保期内和质保期外，售后服务措施（售后服务期起止时间、服务人员、响应时间、响应流程、故障级别、故障排除时间、服务方式、服务地点、重大疑难问题解决方式）。

1、方案详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得5分；

2、方案基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分；

3、简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

4、不提供不得分。

	
	
	政务外网政策解读

（3分）
	根据平顶山市电子政务外网现状结合《河南省电子政务外网建设指南》等有关政策文件进行解读并出具解读报告。

报告逻辑清晰、完整、可行性程度高者得3分；

报告逻辑较清晰、基本完整、可行性程度一般者得2分；

有基本的报告，得1分；

不提供不得分。

	
	
	电子政务外网后接入方案

（3分）
	提供非财政资金接入点位及超出本次采购线路条数部分的后接入方案，方案内容包含但不限于线路报价（分带宽：50Mbps、100Mbps、200Mbps、300Mbps、500Mbps、1Gbps、2Gbps）、设备报价（接入设备）、设备性能及接入方案（此部分费用由需求方另行支付）。

1、方案可行、设备性能优、报价更优惠者得3分；
2、方案较可行、设备性能较优、报价较优惠者得2分；
3、方案一般且报价较高的得1分；

4、未提供不得分。


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，排名第一的中标候选人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术部分得分由高到低）顺序排列。

2.评审标准
2.1初步评审标准

符合性审查：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分办法前附表。

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1 初步审查标准

符合性审查标准：详见评标办法前附表。

3.2 详细审查标准

详细审查标准：详见评标办法前附表。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会按评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可通过公共资源交易系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5细微偏差不影响投标文件的有效性

3.5.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

3.5.2对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

3.5.3评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

3.6评标保密

3.6.1开标后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.6.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.6.3中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.7评标结果

3.7.1 除“第二章 投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前3名中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标工作后在公共资源交易系统提交评标报告。

第四章  合同条款及格式
（具体根据实际需要调整使用）

平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目合同书

项目名称：

合同编号：

委托方（甲方）：
受托方（乙方）：

签订地点：
2026年   月   日
甲方：平顶山市行政审批和政务信息管理局
乙方：                              
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有关的法律法规，以及平顶山市行政审批和政务信息管理局平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目（项目编号：）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

甲方向乙方购买平顶山市电子政务外网线路租赁服务，项目编号：      ，包括建设平顶山市电子政务外网基础网络及其周边所有相关设备接入服务；提供电子政务外网机房环境、设备及设施服务；网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障；电子政务外网线路及“异网”双活线路服务，该服务包含电子政务外网网络核心到市直局委办和县区政府的电子政务外网专网线路，基础双活线路92条（单链路带宽不低于1G清单详见附件一），另设机动线路10条，单链路带宽不低于1G，以上线路均含前置域安全网关设备（可结合实际情况利旧）；电子政务外网互联网统一出口服务，提供2条互联网专线，单个带宽不低于2G；电子政务外网5G无线接入服务，提供不少于200张SIM；网络监管平台服务；驻场网络运维服务；依照上级政策要求专网整合及撤线组网改造服务；按照网络安全等级保护制度要求，对我市电子政务外网进行三级等级保护测评备案工作、完成网络安全风险评估；电子政务外网VPN授权等相关服务。

二、合同总金额

服务金额：大写              （小写：          ）

三、合同期限

服务期限自服务能力验收通过之日起三年。

四、项目验收

1.验收标准

验收包括服务能力验收和服务质量验收，主要包含物理机房、硬件、线路设施的服务、过程文档资料、提供服务的质量等方面。

2.服务能力验收

乙方在本项目施工完成后，应当向甲方提供完整的资料等内容，协助甲方进行服务能力验收。主要针对乙方交付的物理机房、基础设施、硬件设备、网络线路、配套运维体系等硬软件服务开展验收，验证乙方是否具备合同所约定的政务外网基础服务供给能力，验收通过后方进入政务外网服务周期。

（1）验收时间：乙方提交服务能力验收申请后10个工作日之内完成。

（2）验收方式：专家验收。通过查阅对应的响应方案、实施方案、测试报告等过程性资料，并线下前往不同址的双物理机房进行现场核验；根据链路清单核验乙方所提供的各使用单位的点位测试报告，登录运维服务平台对链路状态进行核验，必要时可抽取个别单位进行现场线路双活核验等专家认为必要的方法进行验收。

3.服务质量验收

乙方在本项目进入服务周期后，每年完成一次服务质量验收。

乙方应当向甲方提供完整的资料等内容，协助甲方进行服务质量验收。该项验收属于合同履约过程验收，在服务能力验收合格、项目正式投入运行后，针对合同每年服务周期内，乙方常态化运维保障、故障处置、网络运行、重大活动保障、服务响应效率等全过程服务表现进行考核验收，核心验证乙方已具备的服务能力是否持续达标、稳定履约。验收结果与项目合同款项支付直接挂钩。

（1）验收时间：本合同服务周期结束后，乙方提交服务能力验收申请后10个工作日之内完成。

（2）验收方式：专家验收。通过查阅对应的年度周期网络运行监测报表、全部故障工单及复盘报告、巡检台账、运维月报年报、重大保障方案及总结、用户满意度问卷调查等过程性资料等专家认为必要的方法进行验收，结合《服务质量评估约束条款》对全周期服务质量进行综合打分、出具正式的年度服务质量验收结论。

五、合同价款及付款方式

1.合同价款总金额为:¥   元(   )，每年度合同金额为：¥   元(   )，共计三个年度。

2.付款方式:

通过服务能力验收后进入服务期，服务期满一年并通过第一年年度服务质量验收后，支付第一年度合同金额      元；第二年服务期满并通过第二年年度服务质量验收后，支付第二年度合同金额      元；第三年服务期满并通过第三年年度服务质量验收后，支付第三年度合同金额      元。

3.支付方式:

甲方与乙方之间通过转账支付方式进行付款。乙方开具相应的正式发票给甲方。

六、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照招标文件、投标文件提供相应产品和服务。

2.甲方有权要求乙方根据工作需求对线路带宽进行调整。

3.甲方负责组织绩效考核，考核结果作为确定乙方履行情况的依据。

4.甲方负责协调各入网单位配合乙方的建设和维护工作。

5.甲方负责在约定期限内，乙方满足合同要求的条件下，将合同款项付给乙方。
七、乙方的权利和义务

1.乙方应保证其交付的项目成果不侵犯任何第三方的合法权益。

2.乙方在项目履行范围内，对过程中出现的问题及时调整或完善。

3.乙方负责提供运维支持、性能优化、技术咨询、定期巡检、技术培训等服务、提供技术支撑服务，设立7X24小时应急维修电话，确保电子政务外网正常运行，热线服务电话:XXX和XXXX。

4.乙方明确        为本项目负责人，身份证号：     联系电话:      ，若更换本项目负责人，需至少提前五个工作日书面告知甲方并经甲方同意。

5.乙方进行检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级或其他网络设备进行调试、维护工作，或因其他可预见性的原因可能影响甲方使用的，应至少提前五个工作日书面通知甲方。

八、保密与安全

1.甲乙双方有为对方保密的义务。甲乙双方保证因履行本合同所获得的对方业务有关的资料和信息等商业秘密，不以任何形式向第三方提供和透漏。由泄密而引起的损失由泄密方承担全部责任。

2.乙方在网络建设方案中充分考虑网络安全的需要，采取各种技术措施保证电子政务外网的网络安全。

3.未经甲方书面同意，乙方不得向其他单位提供电子政务外网接入服务。

4.电子政务外网运行过程中，确保线路传输数据安全，因数据传输安全出现事故，责任由乙方承担。

九、违约责任

1.乙方所交付的产品不符合合同规定，甲方有权拒绝接收，乙方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用。

2.乙方在合同签订后60日内未能建设完成、未提交服务能力验收申请，甲方有权解除合同，同时甲方可追究乙方赔偿因此造成的损失。

3.服务能力验收存在一般瑕疵，乙方限期整改，整改期间不计服务费，逾期未整改完成，甲方有权解除合同，同时甲方可追究乙方赔偿因此造成的损失。
4.服务能力验收重大不合格，无法满足外网基础运行要求，乙方须无条件重新建设整改；两次复验仍不合格，甲方有权直接解除合同，同时甲方可追究乙方赔偿因此造成的全部损失。
十  合同变更

未尽事宜，双方协调解决。合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更，与本合同具有同等法律效力。

十一  不可抗力

在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，该方应于不可抗力事件发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供发生不可抗力事件的相关证明。双方视不可抗力的情况协商合同延期履行或解除合同。

十二  争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三  其他条款

1本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同壹式陆份，其中甲方叁份，乙方叁份，具同等法律效力。

3、本合同附件系合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：                 

地    址：

邮    编：

电    话：

开户银行：

账    号：

签订日期：      年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：                 

地    址：

邮    编：

电    话：

开户银行：

账    号：

签订日期：      年   月   日

附件1： 电子政务外网基础双活线路清单

	序号
	单位名称

	1
	平顶山市人民政府办公室

	2
	平顶山市发展和改革委员会

	3
	平顶山市教育体育局

	4
	平顶山市科学技术局

	5
	平顶山市工业和信息化局

	6
	平顶山市民族宗教事务局

	7
	平顶山市公安局

	8
	平顶山市民政局

	9
	平顶山市司法局

	10
	平顶山市财政局

	11
	平顶山市人力资源和社会保障局

	12
	平顶山市自然资源和规划局

	13
	平顶山市生态环境局

	14
	平顶山市住房和城乡建设局

	15
	平顶山市交通运输局

	16
	平顶山市水利局

	17
	平顶山市农业农村局

	18
	平顶山市商务局

	19
	平顶山市文化广电和旅游局

	20
	平顶山市卫生健康委员会

	21
	平顶山市退役军人事务局

	22
	平顶山市应急管理局

	23
	平顶山市审计局

	24
	平顶山市市场监督管理局

	25
	平顶山市统计局

	26
	平顶山市粮食和物资储备局

	27
	平顶山市医疗保障局

	28
	平顶山市林业局

	29
	平顶山市金融工作局

	30
	平顶山市信访局

	31
	平顶山市城市管理局

	32
	平顶山市行政审批和政务信息管理局

	33
	平顶山市国防动员办公室

	34
	平顶山市农业农村局

	35
	中国共产党平顶山市纪律检查委员会

	36
	中共平顶山市委办公室

	37
	中共平顶山市委组织部

	38
	中共平顶山市委宣传部

	39
	中共平顶山市委统战部

	40
	中共平顶山市委政法委员会

	41
	中共平顶山市委机要保密局

	42
	中共平顶山市委党史和地方史志研究室

	43
	中共平顶山市委机构编制委员会办公室

	44
	中共平顶山市委直属机关工作委员会

	45
	中共平顶山市委党校

	46
	平顶山市人民代表大会常务委员会

	47
	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

	48
	平顶山市气象局

	49
	平顶山市供销合作社

	50
	平顶山市档案馆

	51
	平顶山市机关事务中心

	52
	平顶山市政务大数据中心

	53
	平顶山市公共资源交易中心

	54
	平顶山市住房公积金管理中心

	55
	平顶山市广播电视台

	56
	平顶山市总工会

	57
	平顶山日报社

	58
	平顶山市残疾人联合会

	59
	平顶山市消防支队

	60
	平顶山市农业科学院

	61
	平顶山市工商业联合会

	62
	平顶山市归国华侨联合会

	63
	平顶山市妇女联合会

	64
	平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

	65
	平顶山市社会科学界联合会

	66
	平顶山市文学艺术界联合会

	67
	中国共产主义青年团平顶山市委员会

	68
	平顶山市台胞台属联谊会

	69
	中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

	70
	平顶山职业技术学院

	71
	河南质量工程职业学院

	72
	平顶山技师学院

	73
	平顶山市疾病预防控制中心

	74
	平顶山市监狱

	75
	平顶山市房产事务中心

	76
	平顶山市科学技术协会

	77
	平顶山市监委留置管理中心

	78
	平顶山市社会治理现代化指挥中心

	79
	平顶山市创新平台服务中心

	80
	平顶山尼龙新材料开发区管理委员会

	81
	新华区人民政府

	82
	卫东区人民政府

	83
	湛河区人民政府

	84
	石龙区人民政府

	85
	舞钢市人民政府

	86
	宝丰县人民政府

	87
	郏县人民政府

	88
	鲁山县人民政府

	89
	叶县人民政府

	90
	高新区管委会

	91
	城乡一体化示范区管委会

	92
	汝州市政府


附件2： 服务质量评估约束条款
为确保平顶山市电子政务外网线路服务质量，提高财政资金使用效益，网络服务商须接受服务质量评估，具体内容如下： 

第一条 评估目标与原则 

1.1 本评估旨在通过对服务商提供的服务进行定期评估，建立服务质量与费用支付、合同续约相挂钩的刚性约束机制。 

1.2 评估遵循公平、公正、公开的原则，以量化指标为基础，结合采购人实际使用体验进行综合评价。 

第二条 评估内容与标准 

2.1 评估时间：每服务年度为一个评估周期，服务期到期前完成。 

2.2 评估方式：采用百分制评分法。由采购人自行组织或委托第三方机构，依据本合同约定的评估指标对服务商服务质量进行评分。 

2.3 核心评估指标（总分100分）：

	评估类别
	具体指标
	分值（分）
	评分标准

	线路质量 (50 分)
	网络可用性
	25
	达到95%得满分，每降低1%扣5分，低于90%不得分。

	
	网络时延与丢包率
	15
	符合招标文件要求得满分，每发生一次超标事件扣3分。

	
	带宽达标率
	10
	达到招标文件要求及合同约定带宽得满分，每发现一次不达标扣2分。

	保障服务
(40 分)
	本标准将网络故障分为四级：一级故障（核心节点设备全阻，影响业务历时≥10min），二级故障（某一方向核心节点间中继电路全阻，影响业务历时≥30min），

三级故障（网络故障造成业务中心节点通信阻断，影响业务历时≥60min），

四级故障（其他一般故障）。

	
	故障响应及时性
	10
	接到故障申告后，需根据对应网络故障级别进行响应，如未按要求响应的予以扣分（网络故障分四级，按严重程度明确响应时间：一级故障5分钟响应，超时扣5分；二级故障5分钟响应，超时扣4分，三级故障10分钟响应，超时扣3分，四级故障15分钟响应，超时扣2分）响应超时的，每超时1小时（不足小时按1小时计）追加扣1分，扣完为止。

	
	故障平均修复时长
	20
	接到故障申告后，需根据对应网络故障级别进行修复，如未按要求修复的予以扣分（网络故障分四级，按严重程度明确抢修时限：一级故障0.5小时内抢修，超时扣10分，二级故障1小时内抢修，超时扣8分，三级故障2.5小时内抢修，超时扣6分，四级故障4小时内抢修，超时扣4分）。抢修超时的，每超时1小时（不足小时按1小时计）追加扣2分，扣完为止。

	（
	服务报告与文档
	10
	未按时提供月度、季度、年度运行报告和故障分析报告等文档的，每次扣2分。

	协同保障
（10分）
	重大活动保障
	5
	在上级部门、市委、市政府指定的重大活动、会议期间，出现保障不力情况的，扣5分。

	
	沟通协调配合度
	5
	因服务商原因导致协调不畅，影响采购人工作的，每次扣2分。


因不可抗力原因导致服务商无法在约定时间修复故障或间接造成的损失，服务商不承担任何责任或费用。

第三条 评估结果及支付标准
3.1 年度评估得分（S）将直接影响该项目年度服务费的支付比例，具体如下： 

优秀：S≥90分，按合同金额的100%支付年度服务费。 

良好：90＞S≥80分，按合同金额的10%追回年度服务费。

合格：80分＞S≥70分，按合同金额的20%追回年度服务费。 

不合格：70分＞S≥60分，按合同金额的30%追回年度服务费。 

3.2 特别约定：

若年度评估得分低于60分，采购人有权单方解除主合同，并要求服务商返还已 支付的全部合同款项。同时，采购人有权报请平顶山市财政局，将服务商列入失信名单，三年内禁止参与平顶山市行政审批和政务信息管理局承建的信息化项目。 

因服务商服务质量问题给采购人造成损失的，服务商应承担全部赔偿责任。 

第四条 评估程序 

4.1 服务商应在每个服务周期结束前10个工作日内，向采购人提交该周期内的服务自评报告及相关运行记录。 

4.2 采购人在收到服务商材料后15个工作日内，组织完成服务质量评估，并将评估结果书面通知服务商。 

4.3 服务商对评估结果有异议的，可在收到结果后5个工作日内向采购人提出书面申诉，采购人应在10个工作日内复核并答复。

第五章  服务内容及要求

电子政务外网作为全市统一的基础网络平台，是支撑各级政府部门跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务数据共享、信息互通和协同联动的关键基础设施，承载着大量政务应用系统和重要数据资源的传输与交换任务，是数字政府建设的核心底座与政务服务高效运转的“数字大动脉”。

一、项目背景
当前，平顶山市电子政务外网已建成覆盖市、县（区）、乡（镇）三级党政机关及所属单位的网络体系，运行稳定，有效保障了各项政务工作的开展。现有线路服务合同即将期满，为持续深入推进平顶山市“数字政府”建设，提升政府治理能力和公共服务水平，确保电子政务外网服务的连续性、稳定性与安全性，避免网络中断对政务办公和公共服务造成影响，需启动新一轮电子政务外网线路租赁服务采购工作，对现有线路资源进行优化升级。

本次招标严格遵循国家、河南省关于电子政务外网建设与信创国产化的系列法律法规、政策文件和标准规范：1.核心建设标准：严格落实《河南省电子政务外网建设指南》中明确的通信链路技术要求，对政务外网链路的可靠性、带宽、时延、丢包率、安全性及服务质量（QoS）等全维度指标提出刚性要求，确保本次采购的线路服务遵循上级规范。2.信创国产化要求：严格贯彻上级及相关政策文件对信创国产化替代的要求，本次采购的线路服务、核心设备及配套方案需全面适配信创生态，满足自主可控、安全可信的国产化替代要求，筑牢政务网络安全屏障。3.网络架构升级要求：以“异网双活、双核心冗余”为核心架构原则，遵循《河南省电子政务外网建设指南》中“市级城域网核心层应具有2台核心设备，部署在不同址的物理机房”的架构要求，构建高可靠双核心网络架构。通过本次招标遴选具备优秀资质的服务提供商，为市级电子政务外网部署两个高性能、高可靠、高安全的市级核心节点，搭建异运营商双活冗余链路，实现核心节点、出口线路、数据链路的全链路冗余备份，彻底消除单点故障风险，保障政务网络7×24小时不间断运行。4.泛在接入能力要求：同步融入5G无线政务专网建设要求，构建“固移融合、天地一体”的泛在政务网络，拓展5G安全接入能力，满足移动办公、应急指挥、基层末梢等场景的泛在接入需求，进一步延伸政务外网服务覆盖范围，提升政务服务的灵活性与响应效率。

本次采购将全面夯实平顶山市“数字政府”建设的网络根基，通过架构升级、信创适配、能力扩容，打造符合省级规范、满足国产化要求、具备高可靠冗余、支持5G泛在接入的新一代电子政务外网，为提升政府管理效能和便民服务水平提供坚实的网络支撑。

二、服务清单
本项目内容按照国家要求建设平顶山市电子政务外网基础网络及其周边所有相关设备接入服务；提供电子政务外网机房环境、设备及设施服务；网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障；电子政务外网线路及“异网”双活线路服务，该服务包含电子政务外网网络核心到市直局委办和县区政府的电子政务外网专网线路，基础双活线路92条（单链路带宽不低于1G清单详见附件一），另设机动线路10条，单链路带宽不低于1G，以上线路均含前置域安全网关设备（可结合实际情况利旧）；电子政务外网互联网统一出口服务，提供2条互联网专线，单个带宽不低于2G；电子政务外网5G无线接入服务，提供不少于200张SIM；网络监管平台服务；驻场网络运维服务；依照上级政策要求专网整合及撤线组网改造服务；按照网络安全等级保护制度要求，对我市电子政务外网进行三级等级保护测评备案工作、完成网络安全风险评估；电子政务外网VPN授权等相关服务。

	序号
	服务名称
	服务内容
	服务期限

	1
	电子政务外网基础网络及其周边所有相关设备接入服务
	对接省政务外网，提供电子政务外网网管平台、核心路由器、核心交换机等设备。本次购买服务中标方所提供设备均须为信创国产化设备。厂家须出具3年的售后服务承诺函并加盖厂商公章。
	3年

	2
	电子政务外网机房环境、设备及设施服务
	提供电子政务外网机房装修及空调、视频监控、环境监测、配电系统、不间断电源系统和消防门禁系统等设施服务。须提供2处不同址的物理机房用于部署2套核心设备、城域组网等使用。2处不同址的电子政务外网物理机房须按照国家B类机房标准提供。
	3年

	3
	电子政务外网运维服务
	该项目涉及系统及设备、设施的日常运行维护服务，须供应商提供不少于7人的驻场运维服务并提供证明。至少2名工程师具备相应证书，须7*24小时值守。提供网络安全保障服务及特殊时期如防火、防汛等突发灾害时期的临时保障。
	3年

	4
	电子政务外网线路及“异网”双活线路服务
	该服务包含电子政务外网网络核心到市直局委办和县区政府的电子政务外网专网线路，基础双活线路92条（单链路带宽不低于1G清单详见附件一），另设机动线路10条（变动范围内的线路不计入费用），单链路带宽不低于1G，以上线路均含前置域安全网关设备（可结合实际情况利旧）。
	3年

	5
	电子政务外网互联网统一出口服务
	提供2条互联网专线，单个带宽不低于2G。
	3年

	6
	电子政务外网5G无线接入服务
	提供5G政务专网接入服务。按照河南省相关要求，使用专用的数据网络为移动终端提供5G专用网络接入服务，提供SIM卡（不少于200张）等,提升政务外网与5G的固移融合能力和安全通信服务能力。
	3年

	7
	网络监管平台服务
	提供政务外网统一网络监管平台服务。
	3年

	8
	依照上级政策要求专网整合及撤线组网改造服务
	根据上级政策要求，在有相关专网整合、网络对接等相关任务时，提供专网整合及撤线组网改造等相关服务。
	3年

	9
	电子政务外网等保测评、风险评估服务
	每年聘请具有网络安全资质的第三方为政务外网网络系统提供三级等保测评和电子政务外网风险评估全套服务。三级等保测评以采购人为主体完成备案，最终交付相关部门核发的等保三级备案证书或相关备案证明。电子政务外网风险评估针对电子政务外网全面开展资产梳理、漏洞排查、风险评估，量化风险等级，出具整改方案与完整评估报告，保障外网合规安全。
	3年

	10
	电子政务外网接入设备服务
	提供市级电子政务外网接入单位出口设备运维调试服务，保障市级电子政务外网接入单位稳定运行。
	3年

	11
	电子政务外网VPN授权
	提供不低于500个VPN授权，授权用户可以临时使用虚拟专网技术，连接到电子政务外网进行相关业务处理等操作。
	3年


三、线路表
	类型
	规格
	数量
	通信延时
	抖动
	丢包率

	基础双活线路
	单链路带宽不低于1Gbps
	92条双链路
	≤15ms
	≤4ms
	≤2‰

	电子政务外网互联网统一出口线路
	单条带宽不低于2Gbps
	2条单链路
	≤15ms
	≤4ms
	≤2‰


四、软硬件服务清单及技术参数要求
（一）清单

	序号
	类别
	单位
	数量

	1
	核心路由器服务
	台
	2

	2
	核心交换机服务
	台
	2

	3
	防火墙服务
	台
	2

	4
	上网行为管理服务
	台
	2

	5
	日志审计服务
	台
	1

	6
	运维审计服务
	台
	1

	7
	态势感知服务
	台
	1

	8
	漏洞扫描服务
	套
	1

	9
	终端杀毒服务
	台
	1

	10
	杀毒服务器服务
	台
	1

	11
	网管平台服务
	套
	1

	12
	网管服务器服务
	台
	1

	13
	域名解析服务器服务
	台
	1

	14
	时间服务器服务
	台
	1


（二）技术参数要求

	序号
	产品名称
	指标项
	技术参数要求

	1
	核心路由器服务
	硬件形态及性能
	支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位。

	
	
	
	要求该设备采用国产芯片。

	
	
	
	支持板卡（含主控，线卡，交换网板等）直接热插拔，同时不需要插拔电源风扇等其他关键部件。

	
	
	
	交换容量≥800Tbps，包转发率≥196800Mpps。

	
	
	
	主控板支持1+1冗余，子卡槽位≥4个，支持交换网板≥2个。

	
	
	
	实配主控板卡≥2块，端口≥8个万兆光口

电源≥4块1600W，包含Console配置接口。

	
	
	
	★核心路由设备支持NP 架构，支持分布式转发，所有线卡均有业务处理和转发能力，能够实现分布式MPLS VPN 处理，每块线卡能够本地化处理MPLS VPN 业务，提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果页并加盖厂家公章；

	
	
	
	考虑机房空间及部署方便，设备高度≤13U。

	
	
	
	支持前进后出直通式风道，主控、网板、线卡板均支持前后通风。

	
	
	功能指标
	支持分布式转发架构，接口板包含NP(NetworkProcessor,网络处理器)芯片，支持单独的业务处理能力，可实现灵活的新功能扩展及演进能力。

	
	
	
	支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，支持IPV6静态路由、RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；支持LDP、RSVP-TE等MPLS标签分发协议，支持P/PE功能，符合RFC2547bis协议，支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA/OptionB/OptionC），支持分层PE（HoPE）。

	
	
	
	★核心路由支持智能选路/负载均衡/调度随行/灾备逃生，提供具有CNAS认证的第三方权威机构检验报告并加盖厂家公章。

	
	
	
	★为保证网络资源进行高度细化和精确的分配，核心路由设备应满足电子政务业务隔离的需求，支持端到端网络切片能力，在电子政务外网双活异网架构下，实现物理共享、逻辑隔离、资源硬隔离。硬件切片粒度最小可支持≤10Mbps，提供相关证明材料并加盖厂家公章。

	
	
	
	支持前进后出直通式风道，主控、网板、线卡板均支持前后通风。

	2
	核心交换机服务
	硬件形态及性能
	业务板卡与交换网板采用正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，主控板数≥2。
	
	
	
	

	
	
	
	交换容量≥1070Tbps，包转发率≥345000Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	要求该设备处理器采用国产芯片。
	
	
	
	

	
	
	
	支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计。
	
	
	
	

	
	
	
	设备支持把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。
	
	
	
	

	
	
	
	配置要求：≥2个主控模块，≥2个交换网板，冗余风扇电源模块，≥100个万兆光口，≥48个千兆电。包含Console配置接口。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	双向链路恢复无丢包；支持动态链路聚合、静态端口聚合和跨板链路。
	
	
	
	

	
	
	
	支持设备虚拟化能力，支持≥4框虚拟化，最大堆叠带宽能达到双向不低于3.2T。
	
	
	
	

	
	
	
	★核心交换支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明并加盖厂家公章。
	
	
	
	

	
	
	
	★为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖厂家公章；
	
	
	
	

	
	
	
	★为保证网络设备安全可靠，网络设备满足安全可靠测评目录，提供中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告并加盖厂家公章；
	
	
	
	

	
	
	
	支持L3 MPLS VPN，L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)，MCE，MPLS OAM，SRV6技术，支持网络切片功能。
	
	
	
	

	3
	防火墙服务
	硬件形态及性能
	采用自主可控CPU与国产化操作系统，机架式设备，千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个，100G光口≥2个，管理电口≥1个，Console口≥1个，USB口≥2个，硬盘扩展槽≥2个，接口扩展槽≥2个，冗余电源。
	
	
	
	

	
	
	
	七层吞吐量≥18Gbps，三层吞吐量≥30Gbps；并发连接数≥1700万，每秒新建连接数（HTTP）≥20万；全威胁吞吐量≥5G。
	
	
	
	

	
	
	
	包含入侵防御、防病毒特征库，SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量。
	
	
	
	

	
	
	
	支持BFD网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性。
	
	
	
	

	
	
	
	支持IPsec VPN智能选路，当有多条可使用的链路能够到达目的网络的情况下，实时地自动探测链路的时延、丢包率，动态切换到满足通信质量要求的链路上建立IPsec隧道。
	
	
	
	

	
	
	
	支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。
	
	
	
	

	
	
	
	支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。
	
	
	
	

	4
	上网行为管理服务
	硬件形态及性能
	硬件：采用自主可控CPU与国产化操作系统，机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，Console口≥1个，USB口≥2个，接口扩展槽≥4个，硬盘容量≥4T。
	
	
	
	

	
	
	
	三层吞吐量≥15Gbps，七层吞吐量≥6Gbps；功能全开适用带宽≥1G，行为审计&应用控制适用终端规模≥5000台PC。
	
	
	
	

	
	
	
	支持配置应用识别&URL特征库升级服务，链路负载不限制链路数量，服务器负载功能免授权。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理。
	
	
	
	

	
	
	
	支持预定义的入侵攻击特征类，包含最大事件集、常规事件集、应用事件集、攻击事件集。
	
	
	
	

	
	
	
	支持≥8000条预定于入侵攻击特征，包括Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护等。
	
	
	
	

	
	
	
	内置URL分类库，数量≥1000万条，URL库可在线升级。
	
	
	
	

	5
	日志审计服务
	硬件形态及性能
	硬件：采用自主可控CPU与国产化操作系统，机架式硬件架构，双电源，硬盘容量≥4T HDD，硬盘扩展槽≥1个，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，接口扩展槽位≥2个。
	
	
	
	

	
	
	
	日志处理速率≥1000EPS，日志容量≥12亿条。
	
	
	
	

	
	
	
	支持≥128个设备，可扩容，日志保存时间≥180天以上。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	支持依据当前日志存储容量、日志存储开始时间、日均存储量，预估可存储天数并直观展示。
	
	
	
	

	
	
	
	支持自定义范式化规则，至少支持正则匹配、键值对匹配、JSON匹配规则匹配类型。
	
	
	
	

	
	
	
	支持在日志查询过滤条件中选择性针对关注的字段结果进行统计，针对统计的结果进行排序，并支持快捷添加为过滤条件。
	
	
	
	

	
	
	
	支持按照日志等级（调试、通知、重要、警告、错误、严重、故障、不可用及其他信息）列表展示日志范式化分析结果、下钻支持日志详情。
	
	
	
	

	
	
	
	支持用户自定义日志概览，将多种日志类型、统计对象、图表类型进行自由组合生成多种统计图表，页面支持同时展示多维度的统计结果。
	
	
	
	

	
	
	
	支持NAT溯源取证专题功能模块，查找网络内部资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险,支持针对NAT转换源IP、目的IP、溯源时间信息进行溯源，针对溯源结果以溯源业务链的方式呈现。
	
	
	
	

	
	
	
	支持对日志存储百分比清理阈值和存储时间阈值进行设置。
	
	
	
	

	6
	运维审计服务
	硬件形态及性能
	硬件：采用自主可控CPU与国产化操作系统，机架式硬件架构，双电源，硬盘容量≥4T HDD，硬盘扩展槽≥1个，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，接口扩展槽位≥2个。
	
	
	
	

	
	
	
	最大图形并发连接数≥50个，最大字符并发连接数≥200个。
	
	
	
	

	
	
	
	系统软件功能授权函支持≥1500资产数量,可扩容。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	支持主流浏览器，产品应用不依赖JAVA及Flash。
	
	
	
	

	
	
	
	支持与Ldap、AD域、Radius、Oauth、SAML2.0、短信网关（阿里云、腾讯云、移动云梦）等第三方认证平台对接，实现统一身份认证。
	
	
	
	

	
	
	
	支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式。
	
	
	
	

	
	
	
	支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管。
	
	
	
	

	
	
	
	支持不同资产之间的联动配置，彼此之间可实现自动跳转访问。
	
	
	
	

	
	
	
	支持使用主流操作系统作为应用发布服务器。
	
	
	
	

	
	
	
	支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标设备时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停。
	
	
	
	

	
	
	
	持基于HTML 5的会话访问技术，全面兼容 Windows、Linux、国产麒麟系统、Android、IOS、MacOS 等客户端仅需通过浏览器（无需JAVA应用插件或调用本地应用客户端）即可访问SSH、Telnet、VNC、Xdmcp、Xfwd、RDP、应用发布等协议。
	
	
	
	

	7
	态势感知服务
	硬件形态及性能
	内置威胁分析平台和流量探针两个组件，软硬件一体化设备，2U机架式设备，配置1颗CPU，单CPU性能≥16核，内存≥128G，≥2个硬盘盘位，存储硬盘≥8T SATA，接口≥2*GE千兆电口，≥4*GE千兆光口；电源：2个350W冗余电源，标配≥2 USB接口。
	
	
	
	

	
	
	
	事件入库性能≥5000条/秒，应用层吞吐≥2Gbps，支持外接探针扩容。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	为了满足用户使用习惯和用户可自定义关注重点内容模块，自定义优先级：支持综合分析显示内容自定义；支持自定义展示关注资产和关注事件，进行首页展示，便于作为重点实时监控。
	
	
	
	

	
	
	
	支持直观展示设备运行情况，整体呈现系统威胁分析引擎的连接状态。支持总览整个平台软件系统的运行状态,包括CPU、内存、磁盘使用率等，并支持下钻展示详细运行情况，包括基础配置服务、大屏服务、文件服务、数据清理服务、列示数据库服务、风险分析服务等。
	
	
	
	

	
	
	
	支持从安全告警维度呈现整网安全状况，依据安全告警当前状态统计包括未处理告警，处理中安全告警、已处理安全告警、已忽略安全告警，每种状态下可依据事件严重等级、事件确信度、今日新增数进行细化统计，并支持下钻到具体告警页面；支持自定义展示安全告警统计,通过模态框方式展示统计信息：图表样式可选柱状度、饼状图；统计项可选类型、等级、源IP、目的IP、名称、源端口、设备IP；统计范围可选：TOP5、TOP10。
	
	
	
	

	
	
	
	为了便于用户从多维度直观监控安全态势，平台应具备3D整网威胁态势（具备全球、境内、区域不同视角）、外网攻击态势（国内、国外视角）、异常外联态势（国内、国外视角）、横向威胁态势（资产&终端、区域视角）、脆弱性态势、资产态势等多维度态势大屏可视化；支持驾驶舱和平铺模式呈现大屏；支持设备大屏轮播、轮播顺序、轮播大屏选择及间隔时间设置，支持自定义大屏名称及图标设置，支持针对外网攻击、整网威胁大屏自定义设置展示到省市级地图方便用户根据自身需求切换使用。
	
	
	
	

	
	
	
	支持威胁情报专题分析模块，进行全网威胁情报命中总览和威胁类型TOP10分析；支持活跃情报TOP20和威胁情报命中分析详情列表，展示情报IOC、威胁类型、确信度、影响资产数、影响终端数、命中次数、最近命中时间等信息，可以对其进行白名单操作。
	
	
	
	

	
	
	
	通过多途径进行资产梳理，支持通过安全日志、流量探针、漏扫设备进行全网资产发现，自动添加到平台资产库中，便于全网资产梳理，支持第三方平台适配对接。支持通过同厂商统一运维系统、物联网管理系统、终端安全管理系统、服务器安全监测系统同步运维资产、摄像头、终端、服务器资产信息。
	
	
	
	

	
	
	
	流量探针具备丰富的安全特征库，特征库包括但不限于IPS库、AV库、URL库、APP库、WAF库等，同时支持威胁情报联动检测。
	
	
	
	

	8
	漏洞扫描服务
	硬件形态及性能
	硬件要求：机架式硬件架构，双电源，内存≥8G，硬盘≥4T，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，接口扩展槽位≥2个；
	
	
	
	

	
	
	
	可扫描无限个IP地址，系统漏扫并发任务数为≥6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为≥60，弱口令扫描并发任务数为≥4，Web漏扫并发扫描站点数为≥5；
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	系统应支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描。
	
	
	
	

	
	
	
	系统应支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等。
	
	
	
	

	
	
	
	系统应支持Web扫描会话录制功能，通过登录预录制方式扫描常规网页爬虫爬取不到的URL。
	
	
	
	

	
	
	
	系统应支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点等，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦等。
	
	
	
	

	
	
	
	具备公安部《网络安全专用产品安全检测证书》
	
	
	
	

	9
	终端杀毒服务
	功能指标
	配置≥500点PC、≥10点服务器三年授权。
	
	
	
	

	
	
	
	对于恶意文件处理措施至少支持三种以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施，同时不同病毒/恶意软件类型不少于5种分类。
	
	
	
	

	
	
	
	处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置。
	
	
	
	

	
	
	
	具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，达到设定条件后可自动隔离受感染终端。
	
	
	
	

	
	
	
	支持对压缩文件扫描。
	
	
	
	

	
	
	
	提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间。
	
	
	
	

	
	
	
	支持一个管理控制台同时管理Windows,Linux,国产操作系统。
	
	
	
	

	
	
	
	支持管理员选择客户端将组件版本立即更新或回退至上一版本。
	
	
	
	

	
	
	
	支持客户端的防卸载功能，避免用户自行卸载，管理员可设置卸载密码；支持客户端的防退出功能，避免用户恶意退出，管理员可设置退出密码。
	
	
	
	

	10
	终端杀毒服务器服务
	硬件形态及性能
	国产知名厂家机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥2 颗16核心32线程2.5GHz处理器。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置≥2 条 32GB 5600MHz DDR5 内存，支持最多24个DDR5内存插槽。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位，实际配置 2块 480GB SATA SSD，2块 4TB SATA HDD 硬盘。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置≥1 块双端口万兆光接口网卡（含模块），≥1 块4端口电接口。
	
	
	
	

	
	
	
	支持≥10个PCIe 5.0可用插槽，可选支持最多6的FHFL插槽。
	
	
	
	

	
	
	
	双宽GPU卡最大可支持4块，单宽GPU卡最大可支持8块。
	
	
	
	

	
	
	
	≥1个VGA ，≥4个USB3.0 ，≥1个Type C接口，≥1个USB2.0，≥1个HDM专用网口。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置 2 个热插拔冗余交流电源。
	
	
	
	

	
	
	
	CPU、主板、内存、网卡均可独立维修更换。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口；配置虚拟 KVM 功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记，能够提供电源监控。
	
	
	
	

	11
	市直路由器服务
	硬件形态及性能
	设备转发性能≥240Mpps，整机交换容量整机≥356Gbps；以官网所列最小值为准。
	
	
	
	

	
	
	
	端口万兆光口≥2个，千兆电口≥6个（其中2个支持combo），支持4个业务端口扩展槽位。
	
	
	
	

	
	
	功能指标
	支持Ethernet、Ethernet II、VLAN，802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s)、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、MPLS协议。
	
	
	
	

	
	
	
	支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。
	
	
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL、NAT-PT、NAT66、NAT64、IPv6隧道、6PE、DS-LITE。
	
	
	
	

	
	
	
	支持Netconf、Openflow、Telemetry，支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路，支持Segment Routing，支持U盘、URL、DHCP零配置部署，支持SR、SRv6。
	
	
	
	

	13
	网管平台服务
	功能指标
	支持由管理员手动在控制器添加设备、链路等拓扑信息，控制器对导入的网络拓扑和实际运行情况进行校对，最后形成整网的实际拓扑。
	
	
	
	

	
	
	
	支持FlexE和子接口切片方式，支持基于Slice ID网络切片，呈现切片拓扑，查看切片接口状态。
	
	
	
	

	
	
	
	支持按照管理员规划自动生成初始开局配置文件，设备支持通过U盘自动加载设备配置文件打通管理网络，提高开局效率。配置文件支持复制创建、批量导入和命令行配置预览等功能。
	
	
	
	

	
	
	
	支持分布式选路策略，设备本地按照业务需求选择合适的SRv6 Policy转发，业务需求包括时延、抖动、丢包率等指标，并支持自定义SRv6隧道优先级、切换和回切时延等参数。
	
	
	
	

	
	
	
	支持SRv6服务链静态代理方式和SRv6服务链伪代理方式，用于在SRv6广域网内部署安全服务；提供相关证明材料。
	
	
	
	

	
	
	
	支持链路着色优选策略，当优选链路不满足选路策略需求时，再选择非优选链路。链路优选策略触发路径回切时，会回切到满足选路策略的链路。
	
	
	
	

	
	
	
	★需要对网络设备的潜在风险进行深度挖掘，保证网络稳定运转，进而保障所有的业务系统正常运转系统需要能够检测交换机中深层次的风险，除基础的指标检查外，还应包括但不限于：风险服务开启检查（能够识别设备上是否开启了高危的风险端口，可以进行风险提示，并展示出端口列表）、RLDP防环路配置检查（检查交换机中的是否开启了RLDP防环路功能，如果未开启则给出开启的命令）、路由表变动检查（持续监测设备路由表的变化情况，当发生变化时展示具体变化的时间点、变化的内容）等；当出现该类故障时，能够及时的通知到管理员并且给出一定的问题修复建议（包括修复的办法、修复的命令等），辅助管理员进行处理。需提供具备以上检查能力的系统截图并加盖厂家公章；
	
	
	
	

	
	
	
	支持VPN业务开通，自动化对EVPN L3VPN业务添加、修改、删除查看操作；支持存量发现；支持配置预览，配置下发前可预览下发的命令行配置。
	
	
	
	

	
	
	
	支持IPv6五元组、DSCP、VPN任意组合进行业务流分类，自动映射到不同隧道自动进行流量调优。支持定义IPv4/IPv6应用。
	
	
	
	

	
	
	
	适配并包含本次项目所有路由器的管理授权；平台支持纳管第三方设备。
	
	
	
	

	14
	网管服务器服务
	硬件形态及性能
	国产知名厂家机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥2 颗16核心32线程2.5GHz处理器。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置≥4 条 32GB 5600MHz DDR5 内存。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持≥4GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置≥1 块双端口万兆光接口网卡（含模块），≥1 块。
	
	
	
	

	
	
	
	支持≥10个PCIe 5.0可用插槽，可选支持最多6的FHFL插槽。
	
	
	
	

	
	
	
	≥1个VGA ，≥1个Type C接口，≥1个USB2.0，≥1个HDM专用网口。
	
	
	
	

	
	
	
	实际配置 2 个热插拔冗余交流电源。
	
	
	
	

	
	
	
	配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口；配置虚拟 KVM 功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记，能够提供电源监控。
	
	
	
	

	15
	域名解析服务器
	性能参数
	处理性能：要求设备递归解析性能不低于 200,000 QPS（每秒查询数），权威解析性能不低于 100,000 QPS，确保在高并发场景下无延迟

缓存能力：支持内存缓存与SSD二级缓存混合架构，内存缓存容量不低于 32GB，可存储不少于 5000万条 活跃DNS记录。

网络接口：标配不少于 4个千兆电口， 
	
	
	
	

	16
	时间服务器
	参数
	1、接收GPS和北斗卫星信号，输出2路千兆NTP网口，1路RS232C和TTL电平的秒脉冲。

2、授时精度0～2ms（典型值30μs），可出具国防军工一级资质国家级计量单位检测证书。

3、内置时钟源为高精度恒温晶振，准确度≤5E-8；守时≤5ms/天。

4、NTP请求量＞14000次/秒，用户容量支持数万台。

5、有防火墙保护，启用SYN-flood防御。

6、提供软硬件看门狗设计QoS功能（流量监控）和网络诊断。

7、显示实时链接，包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量。

8、支持SNMP网管功能，支持大于20000条NTP日志记录功能等。

9、输入域名即可登录NTP时间服务器，避免记录IP的麻烦。

10、支持心跳检测功能，多路或多台设备可设为同一ip达到冗余备份的目的。

11、免费提供批处理软件和授时软件，web管理界面支持中英文。

12、NTP服务器配置软件具有国家版权局的软件著作权。

13、NTP服务器具有实用新型专利证书。

14、双电源交流220V±10%，50Hz±5%，额定功率：10W，无缝切换。

15、含蘑菇头授时天线和支架。
	
	
	
	


五、服务标准及技术要求
注：

1.本章节所有要求为对供应商的最低要求，供应商需承诺提供的服务不低于本章节所要求；

2.供应商应对下述内容逐条承诺，否则按废标处理。

（一）电子政务外网城域网基础网络技术要

1、提供基础数据传输网络覆盖

按照国家电子政务外网建设规范，采用专网光纤专线搭建传输网络，满足外网技术规范要求；实现12个县区政府政务外网中心节点至市直单位全域全覆盖。

配置专线传输线路实现城域网互联，所有92个接入点位，单点位带宽必须达到第五章线路表中的要求，实现全域稳定数据传输。

电子政务外网5G接入区

提供5G政务专网接入服务。按照河南省相关要求，使用专用的数据网络为移动终端提供5G专用网络接入服务，提供SIM卡（不少于200张）等,提升政务外网与5G的固移融合能力和安全通信服务能力。
3、提供本级政务外网互联网出口服务

搭建集约化电子政务外网统一互联网出口，实现集中管控、节约财政成本、提升管理效率；部署2条互联网专线，单个带宽不低于2Gbps。

4、服务规范性描述

（1）网络系统的可靠性要求
本项目中提供的所有服务（包含但不限于所有线路、软件和硬件等服务）均符合信创及信创相关政策要求。

搭建高可靠网络基础平台，保障政务公文传输、内部办公、对外政务服务稳定运行，保障办公效率与政府形象。

所有本期所提供的服务设备必须均支持IPv4和IPv6协议栈运行能力。

线路年故障率必须低于1%，非不可抗力故障，4小时内全部处置修复。

市级城域网核心层，必须配置2台核心设备，部署在两个不同址的物理机房。 

（2）网络系统运维管理要求
搭建集中统一网管监控运维平台，集中管理全网设备；实现故障事前预警排查，改变事后处置模式，降低网络风险，提升全网整体稳定性。

（3）网络交换及安全功能

强化全网设备防护，抵御蠕虫、扫描、网络攻击，保障设备运行稳定。

从设备、系统、应用多层部署安全防护，防范病毒、恶意攻击。

严格落实安全管控，防范木马、钓鱼程序。

搭建联动安全防护体系，多类安全设备协同防护，实现市级电子政务外网核心网的安全监测与防护。

（4）网络交换及安全技术需求规范

1）基本规范

出口设备配置热备冗余架构；出口部署专用硬件设备，具备大容量NAT、多链路负载均衡、智能DNS能力，充分调度带宽资源；所有流量统一汇聚出口，实现集中分析管控。

按照等保法规，完成外网风险评估、等保测评，划分安全域；从物理、网络、系统、应用四层落实防护，搭建合规完整安全保障体系。

建设外网安全监控平台，实时监控设备漏洞、安全状态、异常流量；支持上下级平台互通、策略统一下发、威胁情报共享。 

2）网络安全防护体系

按安全域划分标准，落实安全防护；部署防火墙、安全网关、VPN，实现外网与互联网强逻辑隔离。

对运维终端可信认证审计，抵御恶意代码、拒绝服务攻击、非授权访问。

3）应急响应和灾备体系

编制完善可落地网络应急处置预案，明确分级标准、流程、职责；搭建主管部门、运维、接入单位应急响应联动机制，做到纵向贯通、快速闭环处置，保障业务连续不中断。

（二）电子政务外网机房环境及设施要求

严格按照国家B级数据中心标准建设机房，满足核心设备7×24小时不间断运行，具备冗余备份、自动切换、在线维护能力，机房整体可用性≥99.99%；机房建设、运维、后期水电全部费用由供应商承担。

机房本地建设，全覆盖出入口、机柜、通道7×24小时视频监控，录像存储不低于90天；配置刷卡/密码/生物识别门禁，进出日志可审计追溯。

机房具备数据存储、日志查询、报表审计功能，支持7×24小时值守或远程集中监控；外来人员实行登记审批陪同制度，禁止私拉线路、无关设备接入。

（三）电子政务外网运维要求

负责各接入单位电子政务外网专线、电子政务外网边界网络安全设备的维护工作，保障各单位合规稳定接入电子政务外网。

日常需对核心设备、安全设备、服务器、链路、机房设施定期巡检、监测优化、故障排查。

提供7×24小时故障受理技术支持，快速处置断网、宕机、安全事件，缩短中断时长。

根据业务与安全策略，配合配置修改、设备升级、策略优化，留存记录并做好回退预案。

开展安全运维、日志审计、漏洞整改，满足等保合规要求。

搭建统一网管平台，实现全网设备、链路、网络切片可视化监控、智能预警、故障定位，支撑政务外网业务稳定运行。

网管平台配齐IP管理、运维管理、安全监测、链路监测、域名流量分析，开通全部管理权限；无偿对接上级网管平台，包含接口开发、平台改造，统一预警处置等。

网管平台配备大屏可视化、示意图、拓扑告警、自定义看板，支持流量排行、应用路径、健康度可视化展示等。

供应商无偿提供机房旁不少于60㎡办公用房，或两间30㎡办公用房；无法提供则自行承担租赁费用。

机房提供 7×24 小时不间断现场值守服务，派驻不少于 7 名具备同类项目经验的专职本地化服务工程师，团队中至少 2 名核心人员持有人社部门颁发的中级及以上网络技术资格证书，投标时须提供对应证书。所有人员常驻项目属地或 30 分钟内可抵达现场，同时提供服务团队近 6 个月连续社保缴纳证明及合规承诺函。

项目所用网络及安全设备提供原厂商针对本项目出具的专项技术支持与质保承诺函，原厂设有固定服务机构，并指派专属工程师全程参与实施督导、业务割接、验收保障等关键环节。
严格遵照上级政策及政务外网相关规范，编制非涉密专网整合专项方案并完成全流程实施，保障整合各非涉密专网业务在电子政务外网中稳定畅通运行。

所有设备提供原厂本项目专项质保与技术支持，原厂设有固定服务机构；指定专属对接主管与专员，全程负责方案、实施、割接、验收、技术沟通。

特殊防汛防火灾害时期，提供专项驻场应急保障。

定期输出运维月报、季报、年报，记录运行状态、故障处理、优化建议。

（四）电子政务外网等保测评要求

每年聘请具有网络安全资质的第三方为政务外网网络系统提供三级等保测评和电子政务外网风险评估全套服务。三级等保测评以采购人为主体完成备案，最终交付相关部门核发的等保三级备案证书或相关备案证明。电子政务外网风险评估针对电子政务外网全面开展资产梳理、漏洞排查、风险评估，量化风险等级，出具整改方案与完整评估报告，保障外网合规安全。

（五）电子政务外网接入设备服务要求
提供市级电子政务外网接入单位出口设备运维调试服务，保障市级电子政务外网接入单位稳定运行。

提供符合政务外网规范的接入路由器服务，保障单位边界隔离与访问控制。

（六）电子政务外网后接入服务要求
 供应商在服务期限内应按照电子政务外网后接入方案中所提供的内容进行实施。

（七）电子政务外网VPN要求

提供不低于500个VPN授权，授权用户可以临时使用虚拟专网技术，连接到电子政务外网进行相关业务处理等操作。

做好日志审计、行为追溯、风险预警，保障办公合规可控。

（八）异网双活要求
搭建完全独立的异网双活链路，任意一方故障自动切换，办公、会议、数据业务不中断。

双链路同时负载流量、互为冗余，提高网络资源利用效率。

统一网管实时监控带宽时延丢包，自动告警、记录倒换日志。

（九）网络割接要求
供应商全程负责网络迁移的相关工作（包括但不限于网络割接、设备迁移、链路迁移等，所涉及费用均已包含在本次采购预算中），严格按照规范完成网络割接等相关工作，确保现有业务及相关数据信息平稳迁移至新的网络环境中，全程保障网络运行稳定、业务不间断，施工前向采购人书面报备施工方案，关键任务节点向采购人书面报备。

附件1： 电子政务外网基础双活线路清单

	序号
	单位名称

	1
	平顶山市人民政府办公室

	2
	平顶山市发展和改革委员会

	3
	平顶山市教育体育局

	4
	平顶山市科学技术局

	5
	平顶山市工业和信息化局

	6
	平顶山市民族宗教事务局

	7
	平顶山市公安局

	8
	平顶山市民政局

	9
	平顶山市司法局

	10
	平顶山市财政局

	11
	平顶山市人力资源和社会保障局

	12
	平顶山市自然资源和规划局

	13
	平顶山市生态环境局

	14
	平顶山市住房和城乡建设局

	15
	平顶山市交通运输局

	16
	平顶山市水利局

	17
	平顶山市农业农村局

	18
	平顶山市商务局

	19
	平顶山市文化广电和旅游局

	20
	平顶山市卫生健康委员会

	21
	平顶山市退役军人事务局

	22
	平顶山市应急管理局

	23
	平顶山市审计局

	24
	平顶山市市场监督管理局

	25
	平顶山市统计局

	26
	平顶山市粮食和物资储备局

	27
	平顶山市医疗保障局

	28
	平顶山市林业局

	29
	平顶山市金融工作局

	30
	平顶山市信访局

	31
	平顶山市城市管理局

	32
	平顶山市行政审批和政务信息管理局

	33
	平顶山市国防动员办公室

	34
	平顶山市农业农村局

	35
	中国共产党平顶山市纪律检查委员会

	36
	中共平顶山市委办公室

	37
	中共平顶山市委组织部

	38
	中共平顶山市委宣传部

	39
	中共平顶山市委统战部

	40
	中共平顶山市委政法委员会

	41
	中共平顶山市委机要保密局

	42
	中共平顶山市委党史和地方史志研究室

	43
	中共平顶山市委机构编制委员会办公室

	44
	中共平顶山市委直属机关工作委员会

	45
	中共平顶山市委党校

	46
	平顶山市人民代表大会常务委员会

	47
	中国人民政治协商会议河南省平顶山市委员会

	48
	平顶山市气象局

	49
	平顶山市供销合作社

	50
	平顶山市档案馆

	51
	平顶山市机关事务中心

	52
	平顶山市政务大数据中心

	53
	平顶山市公共资源交易中心

	54
	平顶山市住房公积金管理中心

	55
	平顶山市广播电视台

	56
	平顶山市总工会

	57
	平顶山日报社

	58
	平顶山市残疾人联合会

	59
	平顶山市消防支队

	60
	平顶山市农业科学院

	61
	平顶山市工商业联合会

	62
	平顶山市归国华侨联合会

	63
	平顶山市妇女联合会

	64
	平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

	65
	平顶山市社会科学界联合会

	66
	平顶山市文学艺术界联合会

	67
	中国共产主义青年团平顶山市委员会

	68
	平顶山市台胞台属联谊会

	69
	中共平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室

	70
	平顶山职业技术学院

	71
	河南质量工程职业学院

	72
	平顶山技师学院

	73
	平顶山市疾病预防控制中心

	74
	平顶山市监狱

	75
	平顶山市房产事务中心

	76
	平顶山市科学技术协会

	77
	平顶山市监委留置管理中心

	78
	平顶山市社会治理现代化指挥中心

	79
	平顶山市创新平台服务中心

	80
	平顶山尼龙新材料开发区管理委员会

	81
	新华区人民政府

	82
	卫东区人民政府

	83
	湛河区人民政府

	84
	石龙区人民政府

	85
	舞钢市人民政府

	86
	宝丰县人民政府

	87
	郏县人民政府

	88
	鲁山县人民政府

	89
	叶县人民政府

	90
	高新区管委会

	91
	城乡一体化示范区管委会

	92
	汝州市政府


    附件2： 服务质量评估约束条款
为确保平顶山市电子政务外网线路服务质量，提高财政资金使用效益，网络服务商须接受服务质量评估，具体内容如下： 

第一条 评估目标与原则 

1.1 本评估旨在通过对服务商提供的服务进行定期评估，建立服务 质量与费用支付、合同续约相挂钩的刚性约束机制。 

1.2 评估遵循公平、公正、公开的原则，以量化指标为基础，结合采购人实际使用体验进行综合评价。 

第二条 评估内容与标准 

2.1 评估时间：每服务年度为一个评估周期，服务期到期前完成。 

2.2 评估方式：采用百分制评分法。由采购人自行组织或委托第三方机构， 依据本合同约定的评估指标对服务商服务质量进行评分。 

2.3 核心评估指标（总分100分）：

	评估类别
	具体指标
	分值（分）
	评分标准

	线路质量 (50 分)
	网络可用性
	25
	达到95%得满分，每降低1%扣5分，低于90%不得分。

	
	网络时延与丢包率
	15
	符合招标文件要求得满分，每发生一次超标事件扣3分。

	
	带宽达标率
	10
	达到招标文件要求及合同约定带宽得满分，每发现一次不达标扣2分。

	保障服务
(40 分)
	本标准将网络故障分为四级：一级故障（核心节点设备全阻，影响业务历时≥10min），二级故障（某一方向核心节点间中继电路全阻，影响业务历时≥30min），

三级故障（网络故障造成业务中心节点通信阻断，影响业务历时≥60min），

四级故障（其他一般故障）。

	
	故障响应及时性
	10
	接到故障申告后，需根据对应网络故障级别进行响应，如未按要求响应的予以扣分（网络故障分四级，按严重程度明确响应时间：一级故障5分钟响应，超时扣5分；二级故障5分钟响应，超时扣4分，三级故障10分钟响应，超时扣3分，四级故障15分钟响应，超时扣2分）响应超时的，每超时1小时（不足小时按1小时计）追加扣1分，扣完为止。

	
	故障平均修复时长
	20
	接到故障申告后，需根据对应网络故障级别进行修复，如未按要求修复的予以扣分（网络故障分四级，按严重程度明确抢修时限：一级故障0.5小时内抢修，超时扣10分，二级故障1小时内抢修，超时扣8分，三级故障2.5小时内抢修，超时扣6分，四级故障4小时内抢修，超时扣4分）。抢修超时的，每超时1小时（不足小时按1小时计）追加扣2分，扣完为止。

	（
	服务报告与文档
	10
	未按时提供月度、季度、年度运行报告和故障分析报告等文档的，每次扣2分。

	协同保障
（10分）
	重大活动保障
	5
	在上级部门、市委、市政府指定的重大活动、会议期间，出现保障不力情况的，扣5分

	
	沟通协调配合度
	5
	因服务商原因导致协调不畅，影响采购人工作的，每次扣2分。


因不可抗力原因导致服务商无法在约定时间修复故障或间接造成的损失，服务商不承担任何责任或费用。

第三条 评估结果及支付标准
3.1 年度评估得分（S）将直接影响该项目年度服务费的支付比例，具体如下： 

优秀：S≥90分，按合同金额的100%支付年度服务费。 

良好：90＞S≥80分，按合同金额的10%追回年度服务费。

合格：80分＞S≥70分，按合同金额的20%追回年度服务费。 

不合格：70分＞S≥60分，按合同金额的30%追回年度服务费。 

3.2 特别约定：

若年度评估得分低于60分，采购人有权单方解除主合同，并要求服务商返还已 支付的全部合同款项。同时，采购人有权报请平顶山市财政局，将服务商列入失信名单，三年内禁止参与平顶山市行政审批和政务信息管理局承建的信息化项目。 

因服务商服务质量问题给采购人造成损失的，服务商应承担全部赔偿责任。 

第四条 评估程序 

4.1 服务商应在每个服务周期结束前10个工作日内，向采购人提交该周期内的服务自评报告及相关运行记录。 

4.2 采购人在收到服务商材料后15个工作日内，组织完成服务质量评估，并将评估结果书面通知服务商。 

4.3 服务商对评估结果有异议的，可在收到结果后5个工作日内向采购人提出书面申诉，采购人应在10个工作日内复核并答复。

第六章  投标文件格式

         （项目名称）        
投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                               （电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：           （电子签章）

       年     月    日

一、投标函
   （采购人名称）  ：

      1．我方已仔细研究了  （项目名称）  招标文件的全部内容，愿意以人民币：         （大写），￥        （小写）的报价，服务期限：        ，按合同约定完成全部合同内容，服务质量达到：          。

2．我方承诺在投标有效期:投标截止之日起60日历天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                                 日期：   年    月    日

二、开标一览表
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	              （大写）                 

            （小写）                  元

	服务期限
	

	服务质量
	

	投标有效期
	

	其他说明
	

	
	


投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                             日期：     年    月    日

三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年     月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                            日期：     年    月    日

       法定代表人授权委托书
我   （姓名）  系     （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托   （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                            日期：     年    月    日

注：如法定代表人参加投标，无需填写本授权书。

四、资格证明材料
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号码 

（统一社会信用代码）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


   提供投标人须知前附表“投标人资格要求”中要求的所有证件证明材料；
   注：投标文件中附相关证明材料。
五、技术规格偏差表

	序号
	名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                            日期：     年    月    日

六、服务方案

（格式自拟）

七、其他服务承诺
（格式自拟）

八、其他资料
1、投标人诚信承诺书
我公司承诺：

1、我公司保证在本次（项目编号、项目名称）投标过程中，完全按照本招标文件要求，我公司在本次投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司自动放弃投标资格。

2、在本次投标中如果我公司中标，承诺在领取中标通知书时按招标文件的规定及时向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

日期：    年   月   日

2、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在（项目编号、项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（电子签章）

                                               日期：    年   月   日

3、投标人认为有必要提供的其他材料
（格式自拟）

九、政府采购政策

（一）中小企业声明函（工程、服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                     企业名称（盖章）：                       

                   日期：        年       月       日

（二）关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

年    月    日

平顶山银行“银政易贷”贷款简介
平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。
为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游供应商基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。
“银政易贷”团队联系人及联系方式：
余梦丽：0375-2980538   
政府采购合同融资试点单位工商银行平顶山分行 

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。
工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游供应商基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对供应商资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。
    工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。
   工行平顶山分行联系人;
	联系单位
	联系人
	联系方式

	政采贷专营团队
	卢文旭
	0375-2763835

	政采贷专营团队
	好金斗
	0375-2763881


河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

  为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

                     工业和信息化部 国家统计局

                    国家发展和改革委员会 财政部

                        二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

    二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

    三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

    四、各行业划型标准为：

   （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

   （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

   （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

   （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

   （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

   （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

   （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

   （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

   （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

   （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

   （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

    五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

    六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

    七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

    八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

    九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

    十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

 全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
