技术参数

1、用于脱毛等治疗
2、光源：强脉冲光
▲3、波长：650-1000nm，波长最长≤1000nm
4、光斑尺寸：≥3cm2
5、脉冲宽度：30ms、40ms、50ms
[bookmark: _GoBack]6、重复频率：1/2 Hz
7、能量密度：5-30J/cm2

