招标需求
项目名称：驻马店幼儿师范高等专科学校教学楼空调安装项目
标包号：A包
项目介绍：为改善教学环境，保障师生健康，驻马店幼儿师范高等专科学校计划在教学楼内安装空调，拟采购3匹立柜式空调180台。
技术需求

	序号
	货物名称
	数量单位
	功能、性能及技术指标

	1
	 3匹立柜式空调
	 180台
	功能要求
	必要功能：1.所投产品具有≥56℃高温除菌功能。

2.所投产品在150V-260V可以实现宽电压工作。

（提供满足以上功能参数的产品说明书原件扫描件或国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告原件扫描件）

	
	
	
	
	辅助功能：无。

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：

1.空调类型: 立柜式方形冷暖变频型

2.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ

3.能效等级:一级能效

4.APF值：≥4.42

5.制冷量:≥7350W 

6.制冷输入功率:≤2090W 

7.制热量:≥9800W 

8.制热输入功率:≤2900W 

9.电辅热输入功率:≤2500W 

10.室内噪音:≤46dB(A) 

11.室外噪音:≤56dB(A) 

12.循环风量:≥1400m³/h 

（提供满足以上功能参数的产品说明书原件扫描件或国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告原件扫描件）

	
	
	
	
	次要技术指标：无。

	2
	 空气开关
	  180个
	功能要求
	必要功能：无

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：额定电流：32A

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	质量标准
	国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。

	验收方法及方案
	由采购人在货物安装调试完毕后组织验收，验收标准依据采购文件及合同相关要求。

	


    二、商务要求

	质保期
	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：中标通知书发出之日起 2个工作 日内。
交货时间：合同签订之日起  15日      内。
地点：驻马店幼儿师范高等专科学校

	付款方式
	货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。



	备品备件及耗材等要求
	已纳入评标报价的项目除外

	售后服务保障或维修响应时间要求
	 无


    三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。
2、不允许推荐品牌或产品。

3、是否收取履约保证金：（否）。
4、是否接受联合体投标：（否）。
5、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
6、本采购项目  A 包非单一产品，采购人根据本采购项目      包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：3匹立柜式空调。

7、是否实行预付款及预付款保函：（否）。
8、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
9、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。
10、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业  。

12、3匹立柜式空调属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品,投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
14、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。

15、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。

16、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。


