为大宽河村1.新建18cm厚水泥混凝土农忙路975 m,宽度均为3m；2.新建18cm厚水泥混凝土农忙路一条，长度400m，宽度4m；3.新建浆砌片石护岸高2m，长371m；4.新增15KVA水泵2台，控制电缆WDZC-YJY-3x10mm2长400m，配管PVC50长400m；及其他配套。